# Caiet de sarcini

# Constructia terenului de fotbal cu acoperire de iarba artificiala la Tabara de odihna pentru copii "Izvoras", s. Zloti, com. Codreni, r-nul Cimislia

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Simbol norme si Cod resurse** | **Denumire lucrari** | **U.M.** | **Volum** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 | TsC54C  aplicativ | Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня). fractia 20-40mm | m3 | 127,5500 |
| 2 | TsC54C  aplicativ | Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня). fractia 5-20mm | m3 | 100,2500 |
| 3 | TsC54C  aplicativ | Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня). (Savura de granit)fractia 1-5mm | m3 | 60,1500 |
| 4 | RpIzE11B1 | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice.In cazul grunduirii mecanizat (Грунтовка суриком в один слой, металлических конструкций частей технологического оборудования, механизированная ). | t | 3,9200 |
| 5 | CN27B21 | Vopsitorii de miniu de plumb pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri) confectionate din profile usoare, executate mecanizat. Pentru vopsitorie executata la sol, pentru primul strat de miniu de plumb . | t | 3,9200 |
| 6 | CN27B22 | Vopsitorii de miniu de plumb pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri) confectionate din profile usoare, executate mecanizat. Pentru vopsitorie executata la sol, pentru aplicarea unui strat suplimentar de miniu de plumb. | t | 3,9200 |
| 7 | TsH43A | Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri de fotbal: acoperire tip , cu înălțimea firului minim 26 mm,110microni tufing ture1/4 100% pe cu densitatea minimă 5n000 Dtex acoperită cu nisip și cauciuc fărîmițat( în deviz este stipulat materialul beneficiarului - „ACOPERIREA DIN GAZON ARTIFICIAL ” | m2 | 2 005,0000 |
| 8 | TsH44A | Incastrarea liniilor de trasare din gazon artificial pentru acoperirea terenurilor de joaca: linie continua dreapta, latimea liniei 12 cm (Врезка разметочных линий из искусственной травы в покрытия игровых площадок: прямая линия шириной 12 см). | m | 238,0000 |
| 9 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip (Слой основания из песка). ((nisip cuartos),H= 15 mm) | m3 | 24,0600 |
| 10 | CO06A4  aplicativ | Montarea plasa rabit pentru imprejmuiril, RABIŢA 45x45 d-2,5 mm (1,5m) zincată (552 m.p.), Plasa RABIŢA 45x45 d-2,5 mm (2,0m) zincată (144 m.p.) | m | 696,0000 |
| 11 | 287311470247  4 | Cablu de otel pentru tractiune D=6 mm | kg | 1 504,0000 |
| 12 | 65420 aplicativ | Intinzător inel-cârlig 24\*260MM | buc | 68,0000 |
| 13 | DF50A | Intinderea cablului de parapet (Натяжение тросового ограждения). | 100m | 15,0000 |
| 14 | Pret de piata | Porti de mini fotbal 3m x 2m gata confectionate | buc | 2,0000 |