CAIET DE SARCINI

1.	Formularul de deviz nr.1 – Lista cu cantitățile de lucrări

Obiectul:______Lucrări de reparație a etajelor 1 și 2  la căminul N4 din str. Florilor 4/2 al ASEM
Autoritatea contractantă:_Academia de Studii Economice din Moldova, str.Bănulescu Bodoni, 61 m.Chișinău

LOTUL 1  Lucrări de reparație a etajelor 1 și 2 la căminul N4 al ASEM
№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumirea lucrărilor    	Unitatea de masura 	Volum	

1	2	3	4	5	
		1. Lucrari de constructie
	
		1.1. Etaj 1 (15 cameri)
	
		1.1.1. Tavane
	
1	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane
	m2	230,1000	
2	CN51E
	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu paste antiseptice: acoperiri pe grinzi.Antimucegai exluse mecanizme
	100m2	0,2000	
3	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	230,1000	
4	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului 
	m2	230,1000	
5	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	230,1000	
6	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	230,1000	
7	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	230,1000	
8	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	230,1000	
9	CJ04B
	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane-bagheta din mase plastice
	m	238,3800	
		1.1.2. Podele
	
10	RpCK41C
	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc
	m2	232,2000	
11	RpCK42A
	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment
	m2	232,2000	
12	CN54Aapl
	Aplicarea manuala a grundului betonocontact intr-un strat, la pereti si tavane interioare-la podele
	m2	232,2000	
13	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin -2 cm
	m2	232,2000	
14	CG01A1 k=2
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se  scade k=2
	m2	-232,2000	
15	CG56A
	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm 
	m2	232,2000	
16	CG36B
	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic folie polistiren LVT 1,5mm pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp Pardoseala SPC 5mm -coordonat cu Beneficiar
	m2	232,2000	
17	CN23A1
	Vopsitorii de calitate obisnuita la instalatii functionale,executate cu  vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exterioar pina la 34 mm inclusiv-plinta de lemn
	m	235,7000	
		1.1.3. Pereti
	
18	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane
	m2	39,0000	
19	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)-dulapuri
	m2	90,0000	
20	CN51E
	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu paste antiseptice: acoperiri pe grinzi.Antimucegai exluse mecanizme
	100m2	0,3900	
21	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	39,0000	
22	CF02A
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton
	m2	39,0000	
23	RpCR32A
	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila
	m2	545,5500	
24	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	545,5500	
25	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2	545,5500	
26	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	545,5500	
27	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	545,5500	
28	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	545,5500	
29	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	545,5500	
		1.1.4. Goluri
	
30	CF61A
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri  usi plane
	m2	11,9500	
31	CK26D
	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu-cornier perforat la glaf
	m	157,9400	
32	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	37,2000	
33	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	37,2000	
34	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	37,2000	
35	CF61A
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane-pervaz beton
	m2	12,2000	
36	CN05D
	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli  gletuite cu ipsos
	m2	12,2000	
		1.1.5. Lucrari tehnico-sanitare
	
37	RpIB11A
	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare 
	m2	31,2300	
38	RpIB02A
	Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu  functionind cu apa calda-din demontari
	m2	31,2300	
39	CN23A1
	Vopsitorii de calitate obisnuita la instalatii functionale,executate cu  vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exterioar pina la 34 mm inclusiv
	m	48,0000	
40	CN23C1
	Vopsitorii de calitate obisnuita la instalatii functionale,executate cu  vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer
	m2	31,2300	
		1.2. Coridor etaj 1
	
		1.2.1. Podele
	
41	RpCK42E
	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate
	m	49,4400	
42	RpCK17A
	Repararea plintelor orizontale de max 10 cm inaltime la pereti, turnate pe loc, cu mozaic granulat de calcar, inclusiv stratul-suport din mortar de ciment marca 100-T, desfacerea zonei de incastrare in perete si pardoseala, frecarea, exclusiv ceruirea, executate in incaperi de peste 16 mp-crapaturi
	m	6,4000	
43	RpCK21A
	Ceruirea, lustruirea pardoselilor din mozaic turnat pe loc sau din placi mozaicate, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp
	m2	47,3500	
44	CG18A
	Plinte orizontale cu  inaltimea maxima de 15 cm la pereti  din gresie ceramica fixate cu  mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa,  in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp
	m	49,4400	
		1.2.2. Tavane
	
45	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila
	m2	45,6500	
46	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	5,2000	
47	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	5,2000	
48	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	5,2000	
		1.2.3. Pereti
	
49	RpCM33A
	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica
	m2	82,5000	
50	CF18A
	Placare perete cu placi din ghips-carton, cu grosimea placii de 12,5 mm, aplicata pe zidarie de caramida, sau b.c.a. , in incaperi cu umiditate normala (pe suprafete netede)  
	m2	159,5000	
51	СF59F
	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri
	m2	9,0000	
52	CK26D
	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu-cornier perforat la glaf
	m	55,1000	
53	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	168,5000	
54	CN06B
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate mecanizat
	m2	168,5000	
		1.2.4. Goluri
	
55	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi,.)
	m2	30,2400	
56	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv-exterioara-coordonat Bem=neficiar
	m2	1,8900	
57	CK03A
	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului,Usa cu gr.40mm, cu carcasa din lemn stratificat de rasinoase si placata cu MDF de densitate inalta  de 8 mm pe ambele parti si furnir natural de stejar.Umplutura: PAL perforat/Fagure de stabilizare .Finisaj: vopsea ecologica  cu protectie UV in 3 straturi.Ancadramentul din MDF cu fixare telescop-coordonat cu Beneficiar
	m2	28,3500	
58	RpCJ06A
	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime
	m	55,1000	
		1.3. Apartament etaj 1
	
		1.3.1. Tavane
	
59	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane
	m2	47,5000	
60	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	47,5000	
61	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului 
	m2	47,5000	
62	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	47,5000	
63	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	47,5000	
64	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	47,5000	
65	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	47,5000	
66	CJ04B
	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane-bageta din mase plastice
	m	57,8000	
		1.3.2. Podele
	
67	RpCK42C
	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc
	m2	2,2000	
68	RpCK42E
	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate
	m	50,0000	
69	CG47C
	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni  placi: pina la 300 x 300 mm
	m2	2,2000	
70	RpCK41C
	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc
	m2	45,8000	
71	RpCK42A
	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment
	m2	48,0000	
72	CN54Aapl
	Aplicarea manuala a grundului betonocontact intr-un strat, la pereti si tavane interioare-la podele
	m2	48,0000	
73	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin -2 cm
	m2	48,0000	
74	CG01A1 k=2
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se  scade k=2
	m2	-48,0000	
75	CG56A
	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm 
	m2	48,0000	
76	CG36B
	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic folie polistiren LVT 1,5mm pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp Pardoseala SPC 5mm coordonat cu Beneficiar
	m2	48,0000	
77	CN23A1
	Vopsitorii de calitate obisnuita la instalatii functionale,executate cu  vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exterioar pina la 34 mm inclusiv-plinta de lemn
	m	46,5000	
		1.3.3. Pereti
	
78	RpCM33A
	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica
	m2	13,0000	
79	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane
	m2	109,0000	
80	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	122,0000	
81	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2	122,0000	
82	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	122,0000	
83	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	122,0000	
84	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	122,0000	
85	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	122,0000	
		1.3.4. Goluri
	
86	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, .)
	m2	13,2300	
87	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv-exterioara-1,3x2,4-1 buc
	m2	3,1200	
88	CK03A
	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului,Usa cu gr.40mm, cu carcasa din lemn stratificat de rasinoase si placata cu MDF de densitate inalta  de 8 mm pe ambele parti si furnir natural de stejar.Umplutura: PAL perforat/Fagure de stabilizare .Finisaj: vopsea ecologica  cu protectie UV in 3 straturi.Ancadramentul din MDF cu fixare telescop  0,9x2,1-4 buc
	m2	7,5600	
89	CK33C
	Broasca aplicata sistem Yalle
	buc	5,0000	
90	CK26D
	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu-cornier perforat la glaf
	m	80,0000	
91	CF61A
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane
	m2	16,0000	
		1.3.5. Lucrari tehnico-sanitare
	
92	RpIB11A
	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare 
	m2	7,6800	
93	RpIB02A
	Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu  functionind cu apa calda-din demontari
	m2	7,6800	
94	CN23A1
	Vopsitorii de calitate obisnuita la instalatii functionale,executate cu  vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exterioar pina la 34 mm inclusiv
	m	13,0000	
95	CN23C1
	Vopsitorii de calitate obisnuita la instalatii functionale,executate cu  vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer
	m2	7,6800	
96	RpSC05A
	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile
	buc	1,0000	
97	RpSC06A
	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat 
	buc	1,0000	
98	SC04A
	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.
	buc	1,0000	
99	SC07A
	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S
	buc	1,0000	
100	SD03A
	Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"
	buc	1,0000	
		1.4. Etaj 2 (21 cameri)
	
		1.4.1. Tavane
	
101	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane
	m2	322,4000	
102	CN51E
	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu paste antiseptice: acoperiri pe grinzi.Antimucegai exluse mecanizme
	100m2	0,4980	
103	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	322,4000	
104	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului 
	m2	322,4000	
105	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	322,4000	
106	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	322,4000	
107	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	322,4000	
108	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	322,4000	
109	CJ04B
	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane-bageta din mase plastice
	m	335,4000	
		1.4.2. Podele
	
110	RpCK41C
	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc
	m2	324,0000	
111	RpCK42A
	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment
	m2	324,0000	
112	CN54Aapl
	Aplicarea manuala a grundului betonocontact intr-un strat, la pereti si tavane interioare-la podele
	m2	324,0000	
113	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin -2 cm
	m2	324,0000	
114	CG01A1 k=2
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se  scade k=2
	m2	-324,0000	
115	CG56A
	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm 
	m2	324,0000	
116	CG36B
	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic folie polistiren LVT 1,5mm pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp Pardoseala SPC 5mm coordonat cu Beneficiar
	m2	324,0000	
117	CN23A1
	Vopsitorii de calitate obisnuita la instalatii functionale,executate cu  vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exterioar pina la 34 mm inclusiv-plinta de lemn
	m	328,9000	
		1.4.3. Pereti
	
118	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane
	m2	114,0000	
119	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)-dulapuri
	m2	78,6000	
120	CN51E
	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu paste antiseptice: acoperiri pe grinzi.Antimucegai exluse mecanizme
	100m2	1,1400	
121	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	114,0000	
122	CF02A
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton
	m2	114,0000	
123	RpCR32A
	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila
	m2	782,7100	
124	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	782,7100	
125	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2	782,7100	
126	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	782,7100	
127	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	782,7100	
128	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	782,7100	
129	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	782,7100	
		1.4.4. Goluri
	
130	CF61A
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri  usi plane
	m2	47,8000	
131	CK26D
	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu-cornier perforat la glaf
	m	228,0000	
132	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	47,8000	
133	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	47,8000	
134	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	47,8000	
135	CF61A
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane-pervaz beton
	m2	8,1300	
136	CN05D
	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli  gletuite cu ipsos
	m2	8,1300	
		1.4.5. Lucrari tehnico-sanitare
	
137	RpIB11A
	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare 
	m2	31,2300	
138	RpIB02A
	Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu  functionind cu apa calda-din demontari
	m2	31,2300	
139	CN23A1
	Vopsitorii de calitate obisnuita la instalatii functionale,executate cu  vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exterioar pina la 34 mm inclusiv
	m	48,0000	
140	CN23C1
	Vopsitorii de calitate obisnuita la instalatii functionale,executate cu  vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer
	m2	31,2300	
		1.5. Coridor etaj 2
	
		1.5.1. Podele
	
141	RpCK42E
	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate
	m	64,6000	
142	RpCK17A
	Repararea plintelor orizontale de max 10 cm inaltime la pereti, turnate pe loc, cu mozaic granulat de calcar, inclusiv stratul-suport din mortar de ciment marca 100-T, desfacerea zonei de incastrare in perete si pardoseala, frecarea, exclusiv ceruirea, executate in incaperi de peste 16 mp-crapaturi
	m	6,0000	
143	RpCK21A
	Ceruirea, lustruirea pardoselilor din mozaic turnat pe loc sau din placi mozaicate, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp
	m2	64,6000	
144	CG18A
	Plinte orizontale cu  inaltimea maxima de 15 cm la pereti  din gresie ceramica fixate cu  mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa,  in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp
	m	79,1000	
		1.5.2. Tavane
	
145	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila
	m2	62,9000	
146	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	5,2000	
147	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	5,2000	
148	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	5,2000	
		1.5.3. Pereti
	
149	RpCM33A
	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica
	m2	123,4800	
150	CF18A
	Placare perete cu placi din ghips-carton, cu grosimea placii de 12,5 mm, aplicata pe zidarie de caramida, sau b.c.a. , in incaperi cu umiditate normala (pe suprafete netede)  
	m2	179,7000	
151	СF59F
	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri
	m2	38,0000	
152	CK26D
	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu-cornier perforat la glaf
	m	142,0000	
153	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	217,7000	
154	CN06B
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate mecanizat
	m2	217,7000	
		1.5.4. Goluri
	
155	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi,.)
	m2	39,6900	
156	CK03A
	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului,Usa cu gr.40mm, cu carcasa din lemn stratificat de rasinoase si placata cu MDF de densitate inalta  de 8 mm pe ambele parti si furnir natural de stejar.Umplutura: PAL perforat/Fagure de stabilizare .Finisaj: vopsea ecologica  cu protectie UV in 3 straturi.Ancadramentul din MDF cu fixare telescop-coordonat cu Beneficiar
	m2	39,6900	
157	CK33C
	Broasca aplicata sistem Yalle
	buc	21,0000	
158	RpCJ06A
	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime
	m	142,0000	
		1.6. Diverse
	
159	RpCU06A1
	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata
	m	210,0000	
160	RpCU07D
	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari
	m	210,0000	
161	RpCU05D1
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat
	buc	44,0000	
162	RpCU07A
	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari
	buc	44,0000	
163	TrB05A1-9
	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m
	t	49,0000	
164	TrI1AA01C1
	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1
	t	49,0000	
165	TsI50C4
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 24 km 
	t	49,0000	
		2. Lucrari de montare
	
		2.1. Iluminat electric etaj 1(15 camere)
	
166	RpEE24A
	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)
	buc	60,0000	
167	RpEF23A
	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile
	buc	22,0000	
168	08-02-412-3
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2
	100 m	4,0000	
169	08-02-412-9
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2
	100 m	2,6100	
170	
	Cablu din cupru cu rezistenta marita la flacari 3x1,5mm2
	m	261,0000	
171	
	Cablu din cupru cu rezistenta marita la flacari  3x2,5mm2
	m	400,0000	
172	08-02-410-1
	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm
	100 m	6,6000	
173	pret piata
	Tub PE d20 mm
	m	660,0000	
174	RpEE03B
	Montarea prizelor bipolare constructie INTENC sau similare din aminoplast sau bachelita, capsulata, etanse metalica sau ebonita cu contacte de nul pina la 25 A, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic-duble
	buc	45,0000	
175	RpEE14B
	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu cu revenire- simbol 0147
	buc	15,0000	
176	RpEF01B
	Montarea corpurilor de iluminat,  de plafon sau de perete, complet echipate  tip LED panou 36W (6000k)
	buc	22,0000	
177	RpEE15A
	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar 25 A- simbol 3129 N
	buc	7,0000	
178	RpEE15A
	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar 16 A- simbol 3129 N
	buc	7,0000	
		2.2. Iluminat electric coridoare et 1-2
	
179	RpEE24A
	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)
	buc	4,0000	
180	RpEF23A
	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile
	buc	8,0000	
181	RpEE14B
	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu cu revenire- simbol 0147
	buc	4,0000	
182	RpEF01B
	Montarea corpurilor de iluminat,  de plafon sau de perete, complet echipate  tip LED panou 36W (6000k)
	buc	12,0000	
183	08-02-412-3
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2
	100 m	0,6000	
184	08-02-412-9
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2
	100 m	1,2000	
185	
	Cablu din cupru cu rezistenta marita la flacari  3x2,5mm2
	m	60,0000	
186	
	Cablu din cupru cu rezistenta marita la flacari 3x1,5mm2
	m	120,0000	
187	08-02-410-1
	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm
	100 m	1,6000	
188	pret piata
	Tub PE d20 mm
	m	160,0000	
189	RpEE15A
	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar 16 A- simbol 3129 N
	buc	4,0000	
		2.3. Iluminat electric etaj 1(apartament 1)
	
190	RpEE24A
	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)
	buc	16,0000	
191	RpEF23A
	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile
	buc	6,0000	
192	08-02-412-3
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2
	100 m	0,4500	
193	08-02-412-9
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2
	100 m	0,6000	
194	
	Cablu din cupru cu rezistenta marita la flacari 3x1,5mm2
	m	60,0000	
195	
	Cablu din cupru cu rezistenta marita la flacari  3x2,5mm2
	m	45,0000	
196	08-02-410-1
	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm
	100 m	1,0000	
197	pret piata
	Tub PE d20 mm
	m	100,0000	
198	RpEE03B
	Montarea prizelor bipolare constructie INTENC sau similare din aminoplast sau bachelita, capsulata, etanse metalica sau ebonita cu contacte de nul pina la 25 A, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic-duble
	buc	8,0000	
199	RpEE14B
	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu cu revenire- simbol 0147
	buc	7,0000	
200	RpEF01B
	Montarea corpurilor de iluminat,  de plafon sau de perete, complet echipate  tip LED panou 36W (6000k)
	buc	6,0000	
201	RpEE15A
	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar 25 A- simbol 3129 N
	buc	1,0000	
202	RpEE15A
	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar 16 A- simbol 3129 N
	buc	1,0000	
		2.4. Iluminat electric etaj 2 ( 21  camere)
	
203	RpEE24A
	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	84,0000	
204	RpEF23A
	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile	buc	32,0000	
205	08-02-412-3
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	4,0000	
206	08-02-412-9
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	2,6100	
207	
	Cablu din cupru cu rezistenta marita la flacari 3x1,5mm2	m	261,0000	
208	
	Cablu din cupru cu rezistenta marita la flacari  3x2,5mm2	m	400,0000	
209	08-02-410-1
	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm	100 m	6,6000	
210	pret piata
	Tub PE d20 mm	m	660,0000	
211	RpEE03B
	Montarea prizelor bipolare constructie INTENC sau similare din aminoplast sau bachelita, capsulata, etanse metalica sau ebonita cu contacte de nul pina la 25 A, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic-duble	buc	63,0000	
212	RpEE14B
	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu cu revenire- simbol 0147	buc	21,0000	
213	RpEF01B
	Montarea corpurilor de iluminat,  de plafon sau de perete, complet echipate  tip LED panou 36W (6000k)	buc	32,0000	
214	RpEE15A
	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar 25 A- simbol 3129 N	buc	7,0000	
215	RpEE15A
	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar 16 A- simbol 3129 N	buc	7,0000	

Autoritatea contractantă 
Președintele grupului de lucru

Alexandru Stratan ________________                           Data "____"__________________