Lucrari de constructie pentru finalizarea blocului locativ din or. Cimislia	Formular Nr.1
WinСmeta
	
(denumirea obiectivului)		

DEVIZ  LOCAL № 2-1-2
 Lucrari generale de constructii.Lucrari incluse.

Valoarea de deviz  	

№
crt.	Simbol norme şi Cod  resurse	
Lucrări şi cheltuieli	
U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	

1	2	3	4	5	
 		1. Lucrari de finisarea interioara
			
1	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor
	m2	1 092,50
	
 2	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat 
	m2	160,15
	
 3	CF53B  k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta  in minus pentru fiecare 3,0 mm  (se scade la art (k=3)
	m2	2 660,15

		Total	 lei		

					
Intocmit 	
Verificat