Renovarea si extinderea apeductului din strazile cartierilor Regiei, Botanica si Frunze din or. Soldanesti (cartierul Botanica, Frunze)	Formular Nr.1
WinCmeta	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări № 03-14-AE.S-2-1

№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Reteaua A1
			
		Capitolul 1.1. Lucrari de terasament
			
1	TsC02B1
	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.
	100 m3	29,1800	
 2	TsA03E
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime  teren mijlociu
	m3	92,0000	
 3	TsA02E
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu (intersectii cablu, conducte)
	m3	59,4000	
 4	AcF03A
	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (песчаный грунт)
	m3	340,0000	
 5	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu
	m3	837,0000	
 6	TsD04A
	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv
	m3	837,0000	
 7	TsD02A1
	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm
	100 m3	18,6800	
 8	TsD05A
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv
	100 m3	18,6800	
 9	TsC02D1
	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I(incarcarea solului surplus)
	100 m3	3,6300	
 10	TsI50A3
	Transportarea pamintului cu autobasculanta  la distanta de 3 km
	t	580,0000	
 		Capitolul 1.2. Tevi si armatura
			
11	AcF09A
	Placa indicatoare montata la camine, rezervoare sau alte constructii si instalatii pentru alimentare cu apa si canalizare  Indicator pentru hidrant HI,
	buc	6,0000	
 12	AcA26A
	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm  Cruce-suport cu flanse pentru HI D 100x50
	buc	1,0000	
 13	AcA26A
	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm  Cruce-suport cu flanse pentru HI D 80x80
	buc	1,0000	
 14	AcA26A
	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Teu suport cu flanse pentru HI D 80x80
	buc	3,0000	
 15	AcA26A
	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm  Suport cu flanse pentru HI D 80
	buc	1,0000	
 16	AcA26A
	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Teu cu flanse D 65
	buc	1,0000	
 17	AcA26A
	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Teu cu flanse D 65 x 50
	buc	2,0000	
 18	AcA26A
	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Vana din fonta  cu sertar si pana cauciucata D100mm
	buc	1,0000	
 19	AcA26A
	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Vana din fonta cu sertar si pana cauciucata D80mm
	buc	12,0000	
 20	AcA26A
	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Vana din fonta cu sertar si pana cauciucata D65mm
	buc	6,0000	
 21	AcA26A
	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Vana din fonta cu sertar si pana cauciucata D50mm
	buc	4,0000	
 22	AcA26A
	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Vana de aerisire D50mm
	buc	1,0000	
 23	AcA26A
	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Reductie cu flanse din otel D 100x80
	buc	1,0000	
 24	AcA26A
	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Reductie cu flanse din otel D 80x65
	buc	1,0000	
 25	AcA26A
	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Reductie cu flanse din otel D 80x50
	buc	2,0000	
 26	AcA54B
	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. Racord compresiune cu flansa D110x100mm
	buc	1,0000	
 27	AcA54B
	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. Racord compresiune cu flansa D90x80mm
	buc	13,0000	
 28	AcA54B
	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. Racord compresiune cu flansa D75x65mm
	buc	8,0000	
 29	AcA54B
	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. Racord compresiune cu flansa D63x50mm
	buc	2,0000	
 30	AcA54B
	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. Racord compresiune cu flansa D50x50mm
	buc	4,0000	
 31	AcF01A
	Piesa de trecere etansa prin pereti a conductelor, avind greutatea de pina la 50 kg Tub de protectie 219x4.5 L=200 mm 28 buc * 4.761 = 133.31 kg
	kg	133,3100	
 32	AcA26A
	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Clapeta submersibila D50mm
	buc	1,0000	
 33	AcA53C
	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Cot PE, D 110 90 gr.
	buc	1,0000	
 34	AcA53B
	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Cot PE, D 90 90 gr.
	buc	4,0000	
 35	AcA53B
	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Cot PE, D 75 90 gr.
	buc	2,0000	
 36	AcA53B
	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Cot PE, D 75 60 gr.
	buc	4,0000	
 37	AcA53B
	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Teu PE D90 mm
	buc	1,0000	
 38	AcA53B
	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Teu PE redus D90x75 mm
	buc	1,0000	
 39	AcA53B
	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Teu PE redus D90x50 mm
	buc	1,0000	
 40	AcA53B
	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Reductie PE D90x75 mm
	buc	1,0000	
 41	AcA53B
	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Reductie PE D90x63 mm
	buc	1,0000	
 42	AcA53B
	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Dop PE D75 mm
	buc	3,0000	
 43	AcA53A
	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Dpo PE D63 mm
	buc	3,0000	
 44	AcA53A
	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Dpo PE D50 mm
	buc	3,0000	
 45	AcA53B
	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Mufa EF PE100 D90 mm
	buc	17,0000	
 46	AcA53B
	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Mufa EF PE100 D75 mm
	buc	21,0000	
 47	AcA53A
	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Mufa EF PE100 D63 mm
	buc	3,0000	
 48	AcA53A
	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Mufa EF PE100 D50 mm
	buc	2,0000	
 49	AcA52D
	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 110 mm. PE100, SDR17 PN10 D110 mm
	m	75,0000	
 50	AcA52C
	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 90 mm.PE100, SDR17 PN10 D90mm
	m	1 740,0000	
 51	AcA52B
	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 75 mm.PE100, SDR17 PN10 D75mm
	m	2 180,0000	
 52	AcA52A
	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 63 mm PE100, SDR17 PN10
	m	390,0000	
 53	AcA52A
	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 50 mm PE100, SDR17 PN10
	m	170,0000	
 54	AcA08B
	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200-225 mm Conducta (tub de protectie) PVC, SN2/SDR25 D 200
	m	13,0000	
 55	AcA08A
	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 125-160 mm Conducta (tub de protectie) PVC, SN2/SDR25 D 160
	m	330,0000	
 56	AcA08A
	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 125-160 mm Conducta (tub de protectie) PVC, SN2/SDR25 D 110
	m	180,0000	
 57	AcA04C
	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 200-250 mm Tub de protactie din otel D 219 x 4.5
	m	33,0000	
 58	AcF11D
	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei
	m	1 815,0000	
 59	AcF11C
	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei
	m	2 740,0000	
 60	AcF12A
	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru  pina la 100 mm 
	m	4 480,0000	
 61	AcF12B
	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru  pina la 150 mm 
	m	75,0000	
 		Capitolul 1.3. Constructia caminelor
			
		Capitolul 1.3.1. Constructia caminelor de apa 9 buc
			
62	TsC02B1
	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.
	100 m3	2,3700	
 63	TsA20C
	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare
	m3	7,3500	
 64	TsD01A
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor
	m3	60,0000	
 65	TsD05A
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv
	100 m3	0,6000	
 66	TsD02A1
	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm
	100 m3	1,4100	
 67	TsD05A
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv
	100 m3	1,4100	
 68	TsC02D1
	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I(incarcarea solului surplus)
	100 m3	0,5400	
 69	TsI50A3
	Transportarea pamintului cu autobasculanta  la distanta de 3 km
	t	86,4000	
 70	AcE11A
	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana 
	m3	9,7300	
 71	AcE11A1
	Placi prefabricate pt. camine  КЦД-15
	buc	7,0000	
 72	AcE11A1
	Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-6
	buc	7,0000	
 73	AcE11A1
	Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9a
	buc	7,0000	
 74	AcE11A1
	Placi prefabricate pt. camine КЦП2-15-2
	buc	7,0000	
 75	AcE11A1
	Inel de reazem КЦО-1
	buc	7,0000	
 76	AcE11A1
	Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3
	buc	7,0000	
 77	AcE12A
	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana
	m3	3,8400	
 78	AcE12A1
	Placi prefabricate pt. camine  КЦД-20
	buc	2,0000	
 79	AcE12A1
	Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-6
	buc	2,0000	
 80	AcE12A1
	Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-9a
	buc	2,0000	
 81	AcE12A1
	Placi prefabricate pt. camine КЦП2-20-2
	buc	2,0000	
 82	AcE12A1
	Inel de reazem КЦО-1
	buc	2,0000	
 83	AcE12A1
	Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3
	buc	2,0000	
 84	RpCU05C1
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat 
	buc	27,0000	
 85	IzF20B
	Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu snur de vata minerala cu impletituri din sfoara (sau din sirma zincata),  lipit cu mastic de bitum просмоленная пакля заделки отверстии
	m	8,5000	
 86	AcF02A
	Scara cu vanguri din otel lat de 50x10 mm si trepte din otel-beton cu Dn=20 mm, pentru acces in camine din tuburi din beton
	m	10,8000	
 87	IzD03A
	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina
	t	0,1620	
 88	IzD04A
	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina
	t	0,1620	
 89	AcE07C
	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip T
	buc	9,0000	
 90	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton
	kg	187,2000	
 91	IzD04C
	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina
	t	0,1872	
 		Capitolul 1.3.2. Constructia caminelor de canalizare 1buc
			
92	TsC02B1
	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.
	100 m3	0,0800	
 93	TsA20C
	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare
	m3	1,0000	
 94	TsD01A
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor
	m3	2,3000	
 95	TsD05A
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv
	100 m3	0,0230	
 96	TsD02A1
	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm
	100 m3	0,0550	
 97	TsD05A
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv
	100 m3	0,0550	
 98	TsC02D1
	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I(incarcarea solului surplus)
	100 m3	0,0100	
 99	TsI50A3
	Transportarea pamintului cu autobasculanta  la distanta de 3 km
	t	1,6000	
 100	AcE13A
	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana 
	m3	0,6600	
 101	AcD53D1
	Placi prefabricate pt. camine  КЦД-10
	buc	1,0000	
 102	AcD53D1
	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9
	buc	1,0000	
 103	AcD53D1
	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-2
	buc	1,0000	
 104	AcD53D1
	Inel de reazem КЦО-1
	buc	2,0000	
 105	AcD53D1
	Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3
	buc	1,0000	
 106	RpCU05C1
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat 
	buc	1,0000	
 107	IzF20B
	Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu snur de vata minerala cu impletituri din sfoara (sau din sirma zincata),  lipit cu mastic de bitum просмоленная пакля заделки отверстии
	m	0,4100	
 108	AcF02A
	Scara cu vanguri din otel lat de 50x10 mm si trepte din otel-beton cu Dn=20 mm, pentru acces in camine din tuburi din beton
	m	0,6000	
 109	IzD03A
	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina
	t	0,0090	
 110	IzD04A
	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina
	t	0,0090	
 111	AcE07C
	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip T
	buc	1,0000	
 112	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton
	kg	20,5600	
 113	IzD04C
	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina
	t	0,0206	
 		Capitolul 1.4. Demolarea si restabilirea drumului
			
		Capitolul 1.4.1. Demolarea si restabilirea  drumului din piatra sparta 1350 m.l x 0.5 = 675 m2
			
114	Dl118
	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta 
	m3	101,2500	
 115	TsC54A
	Strat de fundatie din nisip
	m3	67,5000	
 116	Dl134 k=0.5
	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm 50% de piatra sparta de la demolare
	100m2	6,7500	
 		Capitolul 1.4.2. Demolarea si restabilirea drumului din beton asfaltic 250 m.l x 0.5 =125 m2
			
117	DC04B
	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri 250 x 2=500 m. l.
	m	500,0000	
 118	Dl109
	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (Разборка существующего асфальтобетонного покрытия механизированным способом)
	m3	18,7500	
 119	Dl118
	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta 
	m3	18,7500	
 120	TsC02B1
	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. (asfalt, nisip, pietris)
	100 m3	0,3750	
 121	TsI50A3
	Transportarea pamintului cu autobasculanta  la distanta de 3 km
	t	59,0000	
 122	TsC54A
	Strat de fundatie din nisip
	m3	12,5000	
 123	TsC54C
	Strat de fundatie din pietris
	m3	18,7500	
 124	RpDB19C
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6 cm cu asternere manuala Granulatie mascata
	m2	125,0000	
 125	RpDB19A
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4 cm cu asternere manuala Granulatie marunta
	m2	125,0000	
 		Capitolul 2. Lucrari de montare
			
126	AcB06B
	Montarea hidrantilor de incendiu subteran si suprateran pe pozitie existenta, avind diametrul de Dn=125 mm 
	buc	6,0000	
 		Capitolul 3. Costul utilajului
			
127	Pret de piata
	Hidrant D125 h=1000 mm
	buc	6,0000	

	                                                                                                         

Proiectant    Iaconi C.	
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                 	
L.S.