Reparatia capitala a acoperisului Gimnaziului Slobozia-Cremene, Soroca	Formular Nr.1
WinCmeta	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări №15/06-2021-CS
Lucrari de constructie-montaj

№
crt.	Simbol norme si cod  resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Lucrari de demontare
			
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din asbociment	m2	1 610,0000	
 2	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2	1 610,0000	
 3	RCsH33B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate	m2	1 610,0000	
 4	RCsU05D	Executarea strapungerilor pentru tije filetate cu d=16 AI, la talpa popilor	buc	180,0000	
 5	RCsU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare	t	20,0000	
 6	TsI50B5	Transportarea gunoiului cu autocamioane de 5 t la distanta  de 15 km	t	20,0000	
 		Capitolul 2. Lucrari de constructie-montaj acoperis			
7	CC02D	Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru centuri monolite, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	1 434,3000	
 8	CC02C4	Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere centralizate, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru centuri monolite, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	658,8800	
 9	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (centuri monolite) inclusiv sprijinirile	m2	160,0000	
 10	CA05J	Beton turnat in centuri monolite, situate peste cota zero, la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art.CA01 si turnarea cu pompa, beton armat clasa C12/15	m3	60,6000	
 11	CE42A	Executarea lucarnelor	buc	1,0000	
 12	RpCH08B	Streasina infundata, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu grosimea initiala de 24 mm, inclusiv paziile necesare, din scinduri de brad de 28 mm grosime, geluite pe ambele fete cu console aparente, geluite si profilate	m2	202,0000	
 13	CE40	Montarea elementelor scheletului din grinzi cu tratament antiseptic (cosoroabe, popi, pana de coama, pene intermediare, clesti, stinghii, diagonale, etc), ancoraje A1 (27cm cu filet si piulita) - 180 buc.; 	m3	22,3600	
 14	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic, inclusiv detaliile de prindere D1 - 270 buc.	m3	13,9000	
 15	CE30A	Astereala la invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect (13.80 m3)	m2	1 602,0000	
 16	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	1 602,0000	
 17	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv, ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	1 602,0000	
 18	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv, ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. - cornise	m2	24,0000	
 19	CE19A	Jgheaburi semirotund, din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 20 mm si lipite, inclusiv colturile, capacele, stuturile de racordare la burlane, tirantii si cirligele de sustinere, montate pe lungimi mai mari de 20 m	m	284,0000	
 20	CE21A	 Burlane rotunde, din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 60 mm si lipite, fixate pe zid prin bratari din otel zincat,  inclusiv coturile, si aruncatoarele, montate pe lungimi mai mari de 20 m	m	170,0000	
 21	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: opritori de zapada	kg	180,0000	
 22	CL57A	Elemente de fixare - Ancore metalice "A1"	kg	124,4000	
 		Capitolul 3. Copertine la intrare
			
23	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	1 600,0000	

Total	
лей	

	

Asigurari sociale si medicale	
22,50 %	

	

Cheltuieli de transport	
10,00 %	

	

Total cu ChT	
100,00 +	

	

Cheltuieli de regie	
14,50 %	

	

Total cu CR	
100,00 +	

	

Beneficiu de deviz	
6,00 %	

	

Total	
100,00 +	

	

Taxa pe valoarea adaugata	
20,00 %	

	

	

Proiectant:	
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                 	
L.S.