CAIET DE SARCINI

Lucrări de reparație a intrării blocului chirurgical, construcția gardului interior și amenajarea teritoriului de evacuare a deșeurilor a Spitalului Clinic Municipal „Sfântul Arhanghel Mihail”

№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrărilor    	Unitatea de masura 	Volum		

1	2	3	4	5		
		1. Acoperiș
		
1	RpCI42F
	Demontarea elementelor de acoperiș - membrane bituminoase 
	m2	10,10		
2	RpCI42A
	Demontarea tablei zincate la acoperiș 
	m	8,60		
3	CN53A
	Grunduirea suprafețelor interioare sau exterioare cu grubd  cu pătrunderea adâncă de tip ' Tuffuhgpuht '
	m2	10,10		
4	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 
	m2	10,10		
5	RpCI23C
	Montarea tablii  albe 60 cm la copertina
	m	9,00		
6	IzF01C
	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei la tavane de orice forma, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat
	m2	10,10		
7	RpCI34A2
	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase Uniflex ЭПП lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu, pentru membrane in 2 straturi
	m2	12,00		
		2. Tavan
		
8	RpCO56A
	Demontari: la lambriul din masa plastica (vagonca)
	m2	14,20		
9	CI17B
	Placare cu panouri(vagonca) lambriu din masa plastica la  tavane  montate prin prindere cu (саморезе)si sipci de lemn de 5 x 3 cm, dispuse la 30 cm interior
	m2	14,20		
		3. Pereti
		
10	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti 
	m2	97,90		
11	RpCO56A
	Demontari: timplarie din metal
	m2	3,00		
12	RpCG29A
	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime
	m2	1,20		
13	CK12A
	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv
	m2	4,00		
14	CF15A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane
	m2	97,90		
15	CF15C k=2
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 0,5 cm grosime medie, la pereti din beton  cu suprafete plane k=2
	m2	97,90		
16	CK18C
	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu - coltar
	m	80,00		
17	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 
	m2	97,90		
18	CN54B
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade 
	m2	97,90		
19	CF30A
	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "plaster de marmura la pereti
	m2	84,90		
20	CI11A
	Placaje din marmura si travertin cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor облицовка косоуцким камнем
	m2	13,00		
21	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereți 
	m2	13,00		
22	CN11A
	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fațade executate  pe glet existent
	m2	13,00		
		4. Subsol Et.1
		
23	RpCK42A
	Desfacerea stratului suport din mortar din ciment
	m2	7,80		
24	CG01A
	Strat suport pentru acoperiș executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin - pentru 10 cm
	m2	7,80		
25	CG01A1 k=14
	Strat suport pentru acoperiș executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga k=14
	m2	7,80		
		5. Lucrări tehnico sanitare
		
26	RpIB11A
	Demontări radiatoare de Bimetal
	m2	8,25		
27	RpCO56C
	Demontari: corob din ghips-carton
	m2	3,00		
28	IE08A
	Spalarea cu apa potabila a instalatiei interioare de incalzire centrala - baterie bimetal
	m2	8,25		
29	IC36B
	Teava din polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.
	m	10,00		
30	IC53B
	Racord olandez avind diametrul de 1''(americanca)
	buc	3,00		
31	CF54C
	Placarea pereților cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete curbe (Corob)
	m2	3,00		
32	CN53A
	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților 
	m2	3,00		
33	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	3,00		
		6. Gard
		
34	RpCI42C
	Demontarea gardului din tabla
	m2	50,20		
35	TsA20B
	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu
	m3	16,30		
36	RpCK42A
	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment
	m2	7,20		
37	RpCC02A
	Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile, pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, in pereti si placi, cu placaj de 15 mm
	m2	87,70		
38	CC03C
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi. Сетка 4 Вр 100х100 
	kg	385,00		
39	RpCD02A1
	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de șantier, fasonarea armaturilor pentru fundații si radiere
	kg	950,00		
40	CN20B
	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe tâmplărie metalica cu email alchidic in  2 straturi inclusiv grundul
	m2	12,00		
41	CO06B3 apl
	Montarea gardului din beton
	m	34,00		
42	RpCB02E
	Beton turnat in cofraje, la fundații continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la clădiri existente, beton preparat cu betoniera pe șantier si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa procurat din stații Бетон а В7,5 
	m3	50,00		
43	CD07B
	Pereți din panouri din tabla zincata cutata prinse prin șuruburi autofiletante, montate la o înălțime de până la 6 m inclusiv (executarea îngrădirii-gard)
	m2	18,00		
44	CI11A
	Placaje din marmura si travertin cu grosime până la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafețe plane la pereți si stâlpi exclusiv montarea glafurilor облицовка косоуцким камнем
	m2	52,62		
45	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonocontact" intr-un strat, la pereți 
	m2	113,20		
46	CN11A
	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fațade executate  pe glet existent
	m2	113,20		
47	CN20A
	Vopsitorii interioare sau exterioare cu  vopsele pe baza de ulei aplicate pe tâmplărie metalica in 3 straturi
	m2	6,00