	                                                                                     
	Reparatia trotuarelor la drumul L249 Catranic - Iscalau - G63,  tronson km 0+350 - 0+545 (s. Catranic)
	Formular Nr.1A

	(denumirea obiectivului)
	WinCmeta



Lista cu cantitati de lucrari  № 
Reparatia trotuarelor
(denumirea lucrări)

	№
 crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse  
	
Denumire lucrări       
	
U.M. 
	Cantitate conform datelor din proiect



	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	1. Lucrari de demontare
	
	

	1
	RpDB37A

	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice 
	m2
	120,0000


	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	82,8000

	
	
	Total  
	
	

	2
	TsC35A1

	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m (asfalt vechi din trotuare) 
	100 m3
	0,0480


	
	2952270007403
	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc
	h-ut
	0,2285

	
	
	Total  
	
	

	3
	TsI50A1

	Transportarea asfaltului vechi cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km 
	t
	11,3000


	
	3410540000006
	Autobasculanta-5t
	h-ut
	0,5650

	
	
	Total  
	
	

	4
	DC04B

	Taierea cu masina cu discuri diamantate a imbracamintei din beton asfaltic 
	m
	177,0000


	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	51,3300

	
	2681116002000
	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm 
	buc
	0,6195

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	7,0800

	
	2952270004204
	Masina de taiat rosturi in beton  cu discuri abrazive 
	h-ut
	52,0380

	
	
	Total  
	
	

	5
	DG04A

	Desfacerea de borduri de  beton  de orice dimensiune, asezate pe nisip 
	m
	177,0000


	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	26,5500

	
	
	Total  
	
	

	6
	TsC02D1

	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto (Incarcarea bordurilor vechi si a bucatilor de asfalt deteriorat) 
	100 m3
	0,1300


	
	2952260003521
	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex
	h-ut
	0,6201

	
	
	Total  
	
	

	7
	TsI51A1

	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km 
	t
	26,8000


	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	0,6218

	
	
	Total  
	
	

	8
	TsC02D2

	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa descarcare auto teren catg. II (Amestec pamint cu pietris) 
	100 m3
	0,3760


	
	2952260003521
	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex
	h-ut
	2,2447

	
	
	Total  
	
	

	9
	TsI51A2

	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km 
	t
	60,0000


	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	1,6200

	
	
	Total  
	
	

	
	
	


	
	

	 
	
	Total  
	
	

	
	
	
	Total Lucrari de demontare
	            
	

	 
	
	2. Lucrari de reparatie, trotuar

	
	

	10
	TsE01B

	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu 
	100m2
	2,5000


	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	20,9500

	
	
	Total  
	
	

	11
	TsA03B

	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime  teren mijlociu (Pentru montarea bordure) 
	m3
	20,0000


	
	9312040019600
	Sapator
	h-om
	27,0000

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	5,8000

	
	
	Total  
	
	

	12
	TsD01B

	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu 
	m3
	20,0000


	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	6,2000

	
	
	Total  
	
	

	13
	TsC54B

	Strat de fundatie din piatra sparta М400 fr.16-31,5мм (sub bordure) 
	m3
	8,7000


	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	8,6130

	
	1411122201752-1
	Piatra sparta М400 fr.16-31,5мм
	m3
	10,0050

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,8700

	
	2912340002506
	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min
	h-ut
	1,8270

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	3,6540

	
	
	Total  
	
	

	14
	DE10C

	Bordura vibropresata B2 / 100x30x15cm din beton, pentru drumuri, pe fundatie de beton 30x15 cm 
	m
	177,0000


	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	26,5500

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	92,0400

	
	2663102100001-1
	Beton clasa. C16/20
	m3
	7,9650

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	1,0620

	
	26661228002861
	Bordura vibropresata B2 / 100x30x15cm din beton, pentru drumuri,
	m
	177,8850

	
	
	Total  
	
	

	15
	DE11A

	Borduri mici vibropresate B5 / 100x10x20 cm , prefabricate din beton, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm. NOTE: Beton clasa. C16/20, n=0,020 
	m
	169,0000


	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	20,2800

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	30,4200

	
	2663102100001-1
	Beton clasa. C16/20
	m3
	3,3800

	
	26661228003251-2
	Bordura beton vibropresate B5 / 100x10x20 cm Gri
	m
	169,8450

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,5070

	
	
	Total  
	
	

	16
	TsD06B

	Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor in straturi de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv, compactat cu placa vibratoare de 1,6 t (pamint intre bordure) 
	100 m3
	0,2370


	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,6992

	
	2952270004020
	Placa vibratoare, greut.=1,6 tf, motor ardere int.<10 CP
	h-ut
	0,7733

	
	
	Total  
	
	

	17
	TsC54B

	Strat de fundatie din piatra sparta М400 fr.0-31,5мм 
	m3
	23,7000


	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	23,4630

	
	1411122201752-2
	Piatra sparta М400 fr.0-31,5мм
	m3
	27,2550

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	2,3700

	
	2912340002506
	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min
	h-ut
	4,9770

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	9,9540

	
	
	Total  
	
	

	18
	DE18A

	Pavaje executate din placi de trotuare din beton  vibropresate 100x200mm model caramida, gr. 60 mm, prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm 
	m2
	237,0000


	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	137,5074

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	3,7446

	
	2661112800655-1
	Placi din beton, pentru trotuare vibropresate 100x200mm model caramida, gr. 60 mm
	m2
	240,5550

	
	2651122100027
	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)
	kg
	379,2000

	
	2651122100442
	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)
	kg
	1 865,1900

	
	1421102200546
	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)
	m3
	1,1850

	
	1421102200547
	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)
	m3
	10,1436

	
	2881116002701
	Disc pentru taiat placi
	buc
	4,7400

	
	
	Total  
	
	

	19
	DB02A

	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu suspensie de bitum filerizat la straturile din beton de ciment sau mixturi asfaltice 
	100m2
	0,1800


	
	7129040010110
	Asfaltator
	h-om
	0,3600

	
	2413317346100
	Suspensie de bitum filerizat
	t
	0,0180

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	0,0047

	
	
	Total  
	
	

	20
	DB14A

	Strat de baza din mixturi asfaltice, executat la cald, cu asternere manuala (Imbinarea intere bordur si imbracaminte din beton asfaltic) 
	t
	2,5400


	
	7129040010110
	Asfaltator
	h-om
	1,9812

	
	1111000100013
	Mixtura asfaltica praparata la cald
	t
	2,5476

	
	2710603420377
	Otel patrat lam.cald lt = 36 mm
	kg
	0,2921

	
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut
	0,3302

	
	
	Total  
	
	

	
	
	


	
	

	 
	
	Total  
	
	

	
	
	
	Total Lucrari de reparatie, trotuar
	            
	


 

APROBAT:

	Investitor 

	(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

	
L.Ş.
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