Tencuiei interioare la casa de cultura s. Mateuti  r-ul Rezina	Formular Nr.1
WinCmeta	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări № 

№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
1	CF15A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane
	m2	1 469,2000
	
 2	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2	1 469,2000
	
 3	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor
	m2	1 469,2000
	
 4	CF30A
	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti
	m2	1 469,2000
	
 5	CF15A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (la placaje din faianta)
	m2	181,7000
	
 6	CF15A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (subsol)
	m2	633,4400
	
 7	RpCR02A2
	Zugraveli obisnuite ale peretilor si tavanelor, executate in culori de apa peste 500 mp pe tencuieli vechi
	m2	633,4400
	
 8	CB14A
	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)
	m2	250,0000

						

	
Proiectant    	
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                 	
L.S.