CAIET DE SARCINI
PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   Grădinița Floreni Poiana Picilor
2. Organizatorul procedurii de achiziţie  Primăria Floreni
3. Obiectul achiziţiilor  Lucrări de reparație a coridorului la Grădinița s. Floreni
№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrărilor    	Unitatea de masura 	Volum	

1	2	3	4	5	
		1. Intrare coridor
	
		1.1. Tavane
	
1	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane
	m2	6,3000	
2	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului K=6
	m2	6,3000	
3	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	6,3000	
4	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele   tavanelor 
	m2	6,3000	
5	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	6,3000	
6	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	6,3000	
		1.2. Pereti
	
7	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti 
	m2	22,4000	
8	CF15A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane k=1.5
	m2	22,4000	
9	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	22,4000	
10	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2	22,4000	
11	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 
	m2	22,4000	
12	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	22,4000	
13	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 
	m2	22,4000	
14	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	22,4000	
		1.3. Glafuri
	
15	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane
	m2	4,3000	
16	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.k=6
	m2	4,3000	
17	CK26D
	Protectia muchiilor cu corniere din aluminiu
	m	10,6500	
18	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 
	m2	4,3000	
19	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	4,3000	
20	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 
	m2	4,3000	
21	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	4,3000	
		1.4. Pardosele
	
22	RpCK41C
	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc
	m2	6,3000	
23	CG01E
	Strat suport pentru pardoseli executat din ipsos de 3 cm grosime (sapa autonivelanta)
	m2	6,3000	
24	CG17D1
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 
	m2	6,3000	
25	CG18A1
	Plinte orizontale cu  inaltimea maxima de 15 cm la pereti  din gresie ceramica fixate cu  mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa,  in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu  16 mp
	m	10,5000	
		2.  Coridor 1
	
		2.1. Tavane
	
26	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane
	m2	25,0000	
27	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului K=6
	m2	25,0000	
28	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor 
	m2	25,0000	
29	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele   tavanelor 
	m2	25,0000	
30	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a  tavanelor 
	m2	25,0000	
31	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	25,0000	
		2.2. Pereti
	
32	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti 
	m2	63,1000	
33	CF15A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane k=2.5
	m2	63,1000	
34	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	63,1000	
35	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2	63,1000	
36	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 
	m2	63,1000	
37	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	63,1000	
38	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 
	m2	63,1000	
39	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	63,1000	
		2.3. Glafuri
	
40	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la glafuri
	m2	8,9200	
41	CF15A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane k=2.5
	m2	8,9200	
42	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.k=6
	m2	8,9200	
43	CK26D
	Protectia muchiilor cu corniere din aluminiu
	m	22,3000	
44	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 
	m2	8,9200	
45	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	8,9200	
46	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 
	m2	8,9200	
47	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	8,9200	
		2.4. Pardosele
	
48	RpCK41C
	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc
	m2	25,0000	
49	CG01E
	Strat suport pentru pardoseli executat din ipsos de 3 cm grosime (sapa autonivelanta)
	m2	25,0000	
50	CG17D
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 
	m2	25,0000	
51	CG18A
	Plinte orizontale cu  inaltimea maxima de 15 cm la pereti  din gresie ceramica fixate cu  mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa,  in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp
	m	30,0000	
		2.5. Reparatia sistemei de incalzire
	
52	RpIC19B1
	Demontarea tevii, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 20-50mm
	m	76,0000	
53	IC36A
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (numai manopera)
	m	28,0000	
54	IC36C
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm.(numai manopera)
	m	28,0000	
55	IC36E
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 50,0 mm.(numai manopera)
	m	20,0000	
56	RpIB11A
	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare 
	m2	1,8000	
57	IB06A
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la  1000 mm, (numai manopera)
	buc	3,0000	
58	IE08A
	Spalarea cu apa potabila a instalatiei interioare de incalzire centrala, suprafata totala a corpurilor fiind pina la  100 mp
	m2	1,8000	
		3.  Coridor 2
	
		3.1. Tavane
	
59	RCsJ37A
	Desfaceri de tencuieli interioarea sau exterioare driscuite la tavane
	m2	10,2000	
60	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului k=6
	m2	10,2000	
61	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a  tavanelor 
	m2	10,2000	
62	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele   tavanelor 
	m2	10,2000	
63	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor 
	m2	10,2000	
64	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	10,2000	
		3.2. Pereti
	
65	CF15A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane k=2.5
	m2	38,7000	
66	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	38,7000	
67	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2	38,7000	
68	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 
	m2	38,7000	
69	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	38,7000	
70	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 
	m2	38,7000	
71	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	38,7000	
		3.3. Glafuri
	
72	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.k=6
	m2	5,9200	
73	CK26D
	Protectia muchiilor cu corniere din aluminiu
	m	14,8000	
74	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 
	m2	5,9200	
75	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	5,9200	
76	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 
	m2	5,9200	
77	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	5,9200	
		3.4. Pardosele
	
78	RpCK41C
	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc
	m2	10,2000	
79	CG01E
	Strat suport pentru pardoseli executat din ipsos de 3 cm grosime (sapa autonivelanta)
	m2	10,2000	
80	CG17D1
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 
	m2	10,2000	
81	CG18A1
	Plinte orizontale cu  inaltimea maxima de 15 cm la pereti  din gresie ceramica fixate cu  mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa,  in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu  16 mp
	m	11,0000	
82	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv
	m2	1,3000	
		3.5. Reparatia sistemei de incalzire
	
83	RpIB11A
	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare 
	m2	0,6000	
84	RpIC19B1
	Demontarea tevii, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 20-50mm
	m	31,0000	
85	IC36A
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv.(numai manopera)
	m	9,5000	
86	IC36C
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm.(numai manopera)
	m	9,5000	
87	IC36E
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 50,0 mm.(numai manopera)
	m	12,0000	
88	IB06A
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la  1000 mm, (numai manopera)
	buc	1,0000	
89	IE08A
	Spalarea cu apa potabila a instalatiei interioare de incalzire centrala, suprafata totala a corpurilor fiind pina la  100 mp
	m2	0,6000	
		4.  Coridor 3
	
		4.1. Tavane
	
90	RCsJ37A
	Desfaceri de tencuieli interioarea sau exterioare driscuite la tavane
	m2	20,5000	
91	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului k=6
	m2	20,5000	
92	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare  tavanelor 
	m2	20,5000	
93	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele   tavanelor 
	m2	20,5000	
94	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	20,5000	
95	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	20,5000	
		4.2. Pereti
	
96	CF15A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane k=3
	m2	81,5000	
97	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2	81,5000	
98	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 
	m2	81,5000	
99	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	81,5000	
100	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 
	m2	81,5000	
101	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	81,5000	
		4.3. Glafuri
	
102	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.k=6
	m2	5,0000	
103	CK26D
	Protectia muchiilor cu corniere din aluminiu
	m	12,5000	
104	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 
	m2	5,0000	
105	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	5,0000	
106	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 
	m2	5,0000	
107	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	5,0000	
		4.4. Pardosele
	
108	RpCK41C
	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc
	m2	20,5000	
109	CG01E
	Strat suport pentru pardoseli executat din ipsos de 3 cm grosime (sapa autonivelanta)
	m2	20,5000	
110	CG17D
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 
	m2	20,5000	
111	CG18A
	Plinte orizontale cu  inaltimea maxima de 15 cm la pereti  din gresie ceramica fixate cu  mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa,  in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp
	m	31,5000	
112	CD51C
	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m
	100m2	0,0075	
113	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv
	m2	0,7500	
114	CI24A
	Placarea treptelor cu placi de teracota, cu grosimea sub 15 mm 
	m2	3,5000	
		4.5. Reparatia sistemei de incalzire
	
115	RpIB11A
	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare 
	m2	1,1500	
116	RpIC19B1
	Demontarea tevii  pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 20-50mm
	m	59,4000	
117	IC36A
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv.(numai manopera)
	m	16,0000	
118	IC36C
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm.(numai manopera)
	m	16,0000	
119	IC36E
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 50,0 mm.(numai manopera)
	m	27,4000	
120	IB06A
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la  1000 mm, (numai manopera)
	buc	1,1500	
121	IE08A
	Spalarea cu apa potabila a instalatiei interioare de incalzire centrala, suprafata totala a corpurilor fiind pina la  100 mp
	m2	1,1500	
		5. Lucrari electrotehnice
	
122	RpCU06A
	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2
	m	65,0000	
123	RpCU07D
	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari
	m	65,0000	
124	08-02-410-1
	Teava din polietilena diametru pina la 25 mm(Tub gofrat)
	100 m	0,6500	
125	08-02-148-1
	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg
	100 m	0,6500	
126	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana,   Automt ВА47-29/3/с16А
	buc	2,0000	
127	08-03-591-2
	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa(numai manopera)
	100 buc	0,0200	
		6. Alte lucrari
	
128	TRI1AA05C3
	Incarcarea gunoiului
	t	20,0000	
129	TsI50G
	Transportarea gunoiului cu autocamione la distanta 15 km 
	t	27,5000