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                                                                                                                                                                                                                                      Anexa nr. 22
                                                                                                                                                                                       la Documentația standard nr.115
                                                                                                                                                                                                  din “_15_” _09_ 2021
[bookmark: _Hlk77771394]Specificaţii tehnice 

	
		[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]




	
	Numărul procedurii de achiziție______________din_________

	
	Obiectul achiziției:____________________

	
	
	

	Denumirea bunurilor/serviciilor 
	Denumirea modelului bunului/serviciului
	Ţara de origine
	Produ-cătorul
	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă

	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant

	Nr. de înregistrare la AMDM
	Standarde de referinţă

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Bunuri/servicii
	
	
	
	
	Notă: Ofertele care conțin specificații tehnice copiate integral (copy-paste) din cerințele tehnice/documentația de atribuire, fără prezentarea unor specificații proprii și detaliate ale produsului ofertat, vor fi declarate neconforme și, în consecință, vor fi descalificate.
	
	

	1.Cârlig de sondare, lungime tijă 150 ± 2 mm, lungimea cârligului 3,5 ± 0,1 mm, cu crestături de 5 ± 0,5 mm, analogic la Ar-10010
	
	
	
	1.Cârlig de sondare, lungime tijă 150 ± 2 mm, lungimea cârligului 3,5 ± 0,1 mm, cu crestături de 5 ± 0,5 mm, analogic la Ar-10010. Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE. Autoclavabile la 134° C, timp de 5 min.
	
	
	

	2.Instrument pentru condroplastie, 40° analogic la Arthrex AR-1762
	
	
	
	2.Instrument pentru condroplastie, 40° analogic la Arthrex AR-1762 Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE. Autoclavabile la 134° C, timp de 5 min.
	
	
	

	3.Chiuretă inelară, 220 ± 2 mm, Ø 5,4 mm, cu ambele părți tăietoare, cu mâner analogic la Arthrex AR-20020
	
	
	
	3.Chiuretă inelară, 220 ± 2 mm, Ø 5,4 mm, cu ambele părți tăietoare, cu mâner analogic la Arthrex AR-20020. Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE. Autoclavabile la 134° C, timp de 5 min.
	
	
	

	4.Pensă puncher vârf standard angulat la 45° spre dreapta, mărimea mușcăturii 1,7 ± 0,1mm, Ø 3,5 ± 0,1 mm, tijă dreaptă, analogic la Arthrex AR-12460
	
	
	
	4. .Pensă puncher vârf standard angulat la 45° spre dreapta, mărimea mușcăturii 1,7 ± 0,1mm, Ø 3,5 ± 0,1 mm, tijă dreaptă, analogic la Arthrex AR-12460. Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE. Autoclavabile la 134° C, timp de 5 min.
	
	
	

	5.Pensă puncher vârf standard angulat la 45° spre stanga, mărimea mușcăturii 1,7 ± 0,1 mm, Ø 3,5 ± 0,1 mm, tijă dreaptă, analogic la Arthrex AR-12470
	
	
	
	5. Pensă puncher vârf standard angulat la 45° spre stanga, mărimea mușcăturii 1,7 ± 0,1 mm, Ø 3,5 ± 0,1 mm, tijă dreaptă, analogic la Arthrex AR-12470
Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE. Autoclavabile la 134° C, timp de 5 min.
	
	
	

	6.Rezector, vârf drept, 5,5 ± 0,1 mm × 2,5 ± 0,1 mm, Ø 3,5 ± 0,1 mm, analogic la Arthrex AR-41006
	
	
	
	6. Rezector, vârf drept, 5,5 ± 0,1 mm × 2,5 ± 0,1 mm, Ø 3,5 ± 0,1 mm, analogic la Arthrex AR-41006
Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE. Autoclavabile la 134° C, timp de 5 min.
	
	
	

	7.Pense de prindere, vârf tip aligator, Ø 3,5 ± 0,1 mm, tijă dreaptă, cu mâner SR, analogic la Arthrex AR-12600SR
	
	
	
	7. Pense de prindere, vârf tip aligator, Ø 3,5 ± 0,1 mm, tijă dreaptă, cu mâner SR, analogic la Arthrex AR-12600SR Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE. Autoclavabile la 134° C, timp de 5 min.
	
	
	

	8.Pensă puncher vârf drept, Ø 2,75 ± 0,2 mm, mărimea mușcăturii 3 ± 0,2 mm, tijă dreaptă, analogic la Arthrex AR-11040XL
	
	
	
	8. Pensă puncher vârf drept, Ø 2,75 ± 0,2 mm, mărimea mușcăturii 3 ± 0,2 mm, tijă dreaptă, analogic la Arthrex AR-11040XL Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE. Autoclavabile la 134° C, timp de 5 min.
	
	
	

	9.Pensă puncher vârf drept, Ø 2,75 ± 0,2 mm, mărimea mușcăturii 3 ± 0,2 mm, tijă curbată spre dreapta la 30°, analogic la Arthrex AR-11042XL
	
	
	
	9. Pensă puncher vârf drept, Ø 2,75 ± 0,2 mm, mărimea mușcăturii 3 ± 0,2 mm, tijă curbată spre dreapta la 30°, analogic la Arthrex AR-11042XL
Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE. Autoclavabile la 134° C, timp de 5 min.
	
	
	

	10.Cârlig de sondare, lungimea tijei de lucru 150 ± 25 mm, vârf de 5,4 ± 2 mm, analogic la Arthrex AR-10020
	
	
	
	10. Cârlig de sondare, lungimea tijei de lucru 150 ± 25 mm, vârf de 5,4 ± 2 mm, analogic la Arthrex AR-10020
Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE. Autoclavabile la 134° C, timp de 5 min.
	
	
	

	11.Cârlig push/pull, tijă de 220 ± 2 mm analogic la Arthrex AR-5010H
	
	
	
	11. Cârlig push/pull, tijă de 220 ± 2 mm analogic la Arthrex AR-5010H Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE. Autoclavabile la 134° C, timp de 5 min.
	
	
	

	12.Pensă puncher, vârf angulat la 45° spre dreapta, mărimea mușcăturii 2,5 ± 0,1 mm, Ø 3,5 ± 0,1 mm, tijă dreaptă analogic la Arthrex AR-12800
	
	
	
	12. Pensă puncher, vârf angulat la 45° spre dreapta, mărimea mușcăturii 2,5 ± 0,1 mm, Ø 3,5 ± 0,1 mm, tijă dreaptă analogic la Arthrex AR-12800 Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE. Autoclavabile la 134° C, timp de 5 min.
	
	
	

	13.Pensă puncher, vârf angulat la 45° spre stânga, mărimea mușcăturii 2,5 ± 0,1 mm, Ø 3,5 ± 0,1 mm, tijă dreaptă analogic la Arthrex AR-12810
	
	
	
	13. Pensă puncher, vârf angulat la 45° spre stânga, mărimea mușcăturii 2,5 ± 0,1 mm, Ø 3,5 ± 0,1 mm, tijă dreaptă analogic la Arthrex AR-12810 Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE. Autoclavabile la 134° C, timp de 5 min.
	
	
	

	14.Pensă puncher, maxilă cu unghi drept de 45°, tijă curbată la dreapta de 15°, mărimea mușcăturii 2,5 ± 0,8 mm, Ø 3,5 ± 0,1 mm, tijă curbată spre dreapta, analogic la Arthrex AR-12820
	
	
	
	14. Pensă puncher, maxilă cu unghi drept de 45°, tijă curbată la dreapta de 15°, mărimea mușcăturii 2,5 ± 0,8 mm, Ø 3,5 ± 0,1 mm, tijă curbată spre dreapta, analogic la Arthrex AR-12820 Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE. Autoclavabile la 134° C, timp de 5 min.
	
	
	

	15.Pensă puncher, maxilă cu unghi de 45° la stânga, tijă curbată la stânga la 15°, mărimea mușcăturii 2,5 ± 0,8 mm, Ø 3,5 ± 0,1 mm,  tijă curbată spre stânga, analogic la Arthrex AR-12830
	
	
	
	15. Pensă puncher, maxilă cu unghi de 45° la stânga, tijă curbată la stânga la 15°, mărimea mușcăturii 2,5 ± 0,8 mm, Ø 3,5 ± 0,1 mm,  tijă curbată spre stânga, analogic la Arthrex AR-12830 Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE. Autoclavabile la 134° C, timp de 5 min.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	TOTAL
	
	
	
	
	
	
	

	
	

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________





