	Obiecte 5.6 A, B, 5.7
	Formular Nr.1B

	(denumirea obiectivului)
	WinCmeta


Lista 

cantităților de lucrări
5.6 A (CBA)                                                                         
	№

 crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse  
	Denumire lucrări       
	U.M. 
	Cantitate conform datelor din 

proiect


	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	1. Lucrari de terasament


	
	
	

	1
	TsC03F1


	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II 


	100 m3
	4,43

	
	2952260003501
	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc
	h-ut
	9,968

	
	
	Total
	
	
	

	2
	TsI51A1


	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km 


	t
	753,00

	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	17,47

	
	
	Total
	
	
	

	3
	TsD24A


	Compactarea terenurilor naturale cu excavator 1,0-1,39 mc cupa, cu echipament de soneta (mai de 5 t) (Уплотнение естественных грунтов экскаватором с ковшем 1,0-1,39 м3, с копровой установкой (трамбовка 5 т)) 


	m2
	5,85

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,936

	
	2952270004022
	Mai greu de 5 t mecanic
	h-ut
	0,994

	
	2952260003510
	Excavator pe senile 0.71- 1.25 mc, cu comanda prin cabluri, cu echipament de soneta
	h-ut
	0,994

	
	
	Total
	
	
	

	4
	TsD02A1


	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (umplerea sinusurilor gropii si sub podele) 


	100 m3
	3,32

	
	2952260003553
	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP
	h-ut
	3,619

	
	
	Total
	
	
	

	5
	TsD05A


	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv 


	100 m3
	3,32

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	29,282

	
	2952270004021
	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)
	h-ut
	34,495

	
	
	Total
	
	
	

	6
	TsC03F1


	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (surplus de sol) 


	100 m3
	1,11

	
	2952260003501
	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc
	h-ut
	2,498

	
	
	Total
	
	
	

	7
	TsI51A10


	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km 


	t
	189,00

	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	10,792

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Lucrari de terasament
	            
	

	 
	
	2. Fundatii


	
	
	

	8
	CA02C


	Beton simplu turnat  in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 


	m3
	25,00

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	96,25

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	16,25

	
	26631021000008
	Beton C8/10 
	m3
	25,881

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	2,525

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	6,25

	
	2952270003000
	Vibrator de suprafata
	h-ut
	10,00

	
	
	Total
	
	
	

	9
	CA03G


	Beton armat turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C25/30 


	m3
	86,00

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	344,00

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	34,40

	
	266310210000025
	Beton C25/30  
	m3
	89,472

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	8,729

	
	2952270003100
	Vibrator de adincime
	h-ut
	51,60

	
	3410520006752
	Automacara 6 - 10 tf
	h-ut
	21,50

	
	
	Total
	
	
	

	10
	CB02A


	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile 


	m2
	300,00

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	45,00

	
	71240100107001
	Dulgher
	h-om
	315,00

	
	2874125881241
	Saibe uzuale M 10
	kg
	1,50

	
	2874115841033
	Piulite uzuale patrate M 10
	buc
	90,00

	
	2874115825003
	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm
	buc
	90,00

	
	2875276311528
	Scoabe din otel pentru constructii
	kg
	9,00

	
	2734113803233
	Sirma neagra moale d = 2,5 mm
	kg
	15,00

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	24,00

	
	2020212928347
	Panou de cofraj tip P fag  g 15 mm 
	m2
	30,00

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	1,05

	
	2010102900900
	Lemn rotund de rasinoase
	m3
	0,15

	
	2320187315789
	Decofrol
	kg
	36,00

	
	
	Total
	
	
	

	11
	CC01F1


	Armaturi din otel beton PC 52  fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste  8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere / B500B 


	kg
	4 293,64

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	231,857

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	12,881

	
	2710602200000
	Otel beton PC 52  diam mai mare de 8 mm
	kg
	4 400,981

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	644,046

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	42,936

	
	
	Total
	
	
	

	12
	CC02J2


	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm,  in  pereti si diafragme la  inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante / B500B,  mustati din fundatie (pereti) 


	kg
	1 989,00

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	119,34

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	5,967

	
	2710602200000
	Otel beton PC 52  diam mai mare de 8 mm
	kg
	2 038,725

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	19,89

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	596,70

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	1,989

	
	
	Total
	
	
	

	13
	CC02K


	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate  in  grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante / A240, musteti din fundatie 


	kg
	69,50

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	6,603

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,278

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	71,237

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,695

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	19,46

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,07

	
	
	Total
	
	
	

	14
	CC02L2


	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in  grinzi si stilpi,  la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante / B500B,  musteti din fundatie 


	kg
	412,84

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	27,247

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	2,064

	
	2710602200000
	Otel beton PC 52  diam mai mare de 8 mm
	kg
	423,161

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	4,128

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	115,595

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,413

	
	
	Total
	
	
	

	15
	CL18A


	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton 


	kg
	315,90

	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	60,021

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	3,159

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	3,159

	
	2734113803207
	Sirma neagra moale d = 2 mm
	kg
	3,159

	
	2775276309886
	Confectii metalice inglobate in beton
	kg
	315,90

	
	2873155901200
	Electrozi pentru sudura
	kg
	1,579

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	2,527

	
	1010126200341
	Carbuni de forja (huila)
	kg
	4,738

	
	
	Total
	
	
	

	16
	CL57A


	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg  / D-1 


	kg
	18,00

	
	7136080025001
	Montator 
	h-om
	3,78

	
	2811236309900
	Confectii metalice 
	kg
	18,907

	
	2412126100010
	Miniu de plumb
	kg
	0,364

	
	2873155900311
	Electrozi E-42A, 4 mm
	kg
	0,182

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut
	1,44

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,18

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Fundatii
	            
	

	 
	
	3. Stilpi si grinzi monolite


	
	
	

	17
	CC02K


	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate  in  grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante 


	kg
	678,30

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	64,438

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	2,713

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	695,257

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	6,783

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	189,924

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,678

	
	
	Total
	
	
	

	18
	CC02L2


	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in  grinzi si stilpi,  la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante 


	kg
	1 646,27

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	108,654

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	8,231

	
	2710602200000
	Otel beton PC 52  diam mai mare de 8 mm
	kg
	1 687,427

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	16,463

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	460,956

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	1,646

	
	
	Total
	
	
	

	19
	CC13H


	Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu o eclisa si sudare cap la cap, la bare cu diametrul 18-28 mm 


	buc
	156,00

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	85,80

	
	2873155900800
	Electrozi de sudura
	kg
	93,60

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	171,60

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Stilpi si grinzi monolite
	            
	

	 
	
	4. Perete frontal pe axa ''A''


	
	
	

	20
	CA05E


	Beton turnat in ziduri, pereti, diafragme drepte, si la diverse constructii speciale, situate peste cota zero, la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art.CA01 si turnarea cu mijloace clasice, beton armat  C25/30 


	m3
	70,00

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	273,00

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	66,50

	
	266310210000025
	Beton C25/30  
	m3
	73,902

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	10,815

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	19,60

	
	2952270003100
	Vibrator de adincime
	h-ut
	42,00

	
	
	Total
	
	
	

	21
	CB03D


	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in pereti si diafragme la constructii cu inaltimea  pina la 20 m inclusiv,  sprijinirile fiind incluse 


	m2
	560,00

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	100,80

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	431,20

	
	2874125881241
	Saibe uzuale M 10
	kg
	2,80

	
	2874115841033
	Piulite uzuale patrate M 10
	buc
	168,00

	
	2874115825003
	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm
	buc
	168,00

	
	2875276311528
	Scoabe din otel pentru constructii
	kg
	16,80

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	16,80

	
	2030122928385
	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm  
	m2
	61,60

	
	2010102904340
	Dulapi de rasinoase
	m3
	0,56

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,56

	
	2010102900900
	Lemn rotund de rasinoase
	m3
	0,84

	
	2320187315789
	Decofrol
	kg
	67,20

	
	3410520006752
	Automacara 6 - 10 tf
	h-ut
	11,20

	
	
	Total
	
	
	

	22
	CC02I


	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante / A240 


	kg
	110,60

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	10,618

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,332

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	113,365

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	1,106

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	33,18

	
	
	Total
	
	
	

	23
	CC02J2


	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm,  in  pereti si diafragme la  inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante / B500B 


	kg
	4 897,38

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	293,843

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	14,692

	
	2710602200000
	Otel beton PC 52  diam mai mare de 8 mm
	kg
	5 019,814

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	48,974

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	1 469,214

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	4,897

	
	
	Total
	
	
	

	24
	CL18A


	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton / Pi-1, suport metalic 


	kg
	409,86

	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	77,873

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	4,099

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	4,099

	
	2775276309886
	Confectii metalice inglobate in beton
	kg
	409,86

	
	2734113803207
	Sirma neagra moale d = 2 mm
	kg
	4,099

	
	2873155901200
	Electrozi pentru sudura
	kg
	2,049

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	3,279

	
	1010126200341
	Carbuni de forja (huila)
	kg
	6,148

	
	
	Total
	
	
	

	25
	CL18A


	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton / Pi-2, cornier metalic (placa intermediara) 


	kg
	545,60

	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	103,664

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	5,456

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	5,456

	
	2775276309886
	Confectii metalice inglobate in beton
	kg
	545,60

	
	2734113803207
	Sirma neagra moale d = 2 mm
	kg
	5,456

	
	2873155901200
	Electrozi pentru sudura
	kg
	2,728

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	4,365

	
	1010126200341
	Carbuni de forja (huila)
	kg
	8,184

	
	
	Total
	
	
	

	26
	CL18A


	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton / Pi-3, rama metalica (poarta) 


	kg
	844,64

	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	160,482

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	8,446

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	8,446

	
	2775276309886
	Confectii metalice inglobate in beton
	kg
	844,64

	
	2734113803207
	Sirma neagra moale d = 2 mm
	kg
	8,446

	
	2873155901200
	Electrozi pentru sudura
	kg
	4,223

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	6,757

	
	1010126200341
	Carbuni de forja (huila)
	kg
	12,67

	
	
	Total
	
	
	

	27
	CL18A


	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton / Pi-4 Pi-5, rama metalica (usa) 


	kg
	96,36

	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	18,308

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,964

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	0,964

	
	2775276309886
	Confectii metalice inglobate in beton
	kg
	96,36

	
	2734113803207
	Sirma neagra moale d = 2 mm
	kg
	0,964

	
	2873155901200
	Electrozi pentru sudura
	kg
	0,482

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,771

	
	1010126200341
	Carbuni de forja (huila)
	kg
	1,445

	
	
	Total
	
	
	

	28
	CL18A


	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton / Pi-4 Pi-5, rama metalica (goluri pentru ventilare) 


	kg
	44,86

	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	8,523

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,449

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	0,449

	
	2775276309886
	Confectii metalice inglobate in beton
	kg
	44,86

	
	2734113803207
	Sirma neagra moale d = 2 mm
	kg
	0,449

	
	2873155901200
	Electrozi pentru sudura
	kg
	0,224

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,359

	
	1010126200341
	Carbuni de forja (huila)
	kg
	0,673

	
	
	Total
	
	
	

	29
	IzD10A


	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. 


	t
	1,941

	
	7141020013400
	Vopsitor industrial
	h-om
	12,50

	
	2430116100000
	Email clorcauciuc 
	kg
	15,14

	
	2430226100814
	Grund miniu de plumb G 355-6
	kg
	7,57

	
	2430226109420
	Diluant pt.lacuri anticorozive   D.006-1 NI 1708-61 A1
	kg
	1,068

	
	2320166200676
	White spirit
	kg
	3,785

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	1,892

	
	
	Total
	
	
	

	30
	CL08A


	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare / Grinda pentru sina (IPN 200) 


	t
	0,737

	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	25,795

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	3,685

	
	2811106301200
	Elemente metalice
	kg
	751,74

	
	2873155901340
	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4
	kg
	0,332

	
	2874115842700
	Piulita hexag. M20
	buc
	4,79

	
	2874115802500
	Surub cap hexagonal   M 20 
	buc
	4,79

	
	2874115883700
	Saiba   M 20
	buc
	4,79

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,048

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,074

	
	2775276309886
	Confectii metalice inglobate in beton
	kg
	1,474

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,332

	
	3410520006728
	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele
	h-ut
	0,111

	
	
	Total
	
	
	

	31
	IzD10A


	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. 


	t
	0,737

	
	7141020013400
	Vopsitor industrial
	h-om
	4,746

	
	2430116100000
	Email clorcauciuc 
	kg
	5,749

	
	2430226100814
	Grund miniu de plumb G 355-6
	kg
	2,874

	
	2430226109420
	Diluant pt.lacuri anticorozive   D.006-1 NI 1708-61 A1
	kg
	0,405

	
	2320166200676
	White spirit
	kg
	1,437

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,719

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Perete frontal pe axa ''A''
	            
	

	 
	
	5. Perete din spate pe axa ''E''


	
	
	

	32
	CA05E


	Beton turnat in ziduri, pereti, diafragme drepte, si la diverse constructii speciale, situate peste cota zero, la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art.CA01 si turnarea cu mijloace clasice, beton armat  C25/30 


	m3
	43,00

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	167,70

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	40,85

	
	266310210000025
	Beton C25/30  
	m3
	45,397

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	6,643

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	12,04

	
	2952270003100
	Vibrator de adincime
	h-ut
	25,80

	
	
	Total
	
	
	

	33
	CB03D


	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in pereti si diafragme la constructii cu inaltimea  pina la 20 m inclusiv,  sprijinirile fiind incluse 


	m2
	345,00

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	62,10

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	265,65

	
	2874125881241
	Saibe uzuale M 10
	kg
	1,725

	
	2874115841033
	Piulite uzuale patrate M 10
	buc
	103,50

	
	2874115825003
	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm
	buc
	103,50

	
	2875276311528
	Scoabe din otel pentru constructii
	kg
	10,35

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	10,35

	
	2030122928385
	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm  
	m2
	37,95

	
	2010102904340
	Dulapi de rasinoase
	m3
	0,345

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,345

	
	2010102900900
	Lemn rotund de rasinoase
	m3
	0,517

	
	2320187315789
	Decofrol
	kg
	41,40

	
	3410520006752
	Automacara 6 - 10 tf
	h-ut
	6,90

	
	
	Total
	
	
	

	34
	CC02I


	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante / A240 


	kg
	65,10

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	6,25

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,195

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	66,727

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,651

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	19,53

	
	
	Total
	
	
	

	35
	CC02J2


	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm,  in  pereti si diafragme la  inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante / B500B 


	kg
	5 901,12

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	354,067

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	17,703

	
	2710602200000
	Otel beton PC 52  diam mai mare de 8 mm
	kg
	6 048,648

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	59,011

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	1 770,336

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	5,901

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Perete din spate pe axa ''E''
	            
	

	 
	
	6. Perete din spate pe axa ''1 si 5''


	
	
	

	36
	CA05E


	Beton turnat in ziduri, pereti, diafragme drepte, si la diverse constructii speciale, situate peste cota zero, la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art.CA01 si turnarea cu mijloace clasice, beton armat  C25/30 


	m3
	35,00

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	136,50

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	33,25

	
	266310210000025
	Beton C25/30  
	m3
	36,951

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	5,407

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	9,80

	
	2952270003100
	Vibrator de adincime
	h-ut
	21,00

	
	
	Total
	
	
	

	37
	CB03D


	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in pereti si diafragme la constructii cu inaltimea  pina la 20 m inclusiv,  sprijinirile fiind incluse 


	m2
	280,00

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	50,40

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	215,60

	
	2874125881241
	Saibe uzuale M 10
	kg
	1,40

	
	2874115841033
	Piulite uzuale patrate M 10
	buc
	84,00

	
	2874115825003
	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm
	buc
	84,00

	
	2875276311528
	Scoabe din otel pentru constructii
	kg
	8,40

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	8,40

	
	2030122928385
	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm  
	m2
	30,80

	
	2010102904340
	Dulapi de rasinoase
	m3
	0,28

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,28

	
	2010102900900
	Lemn rotund de rasinoase
	m3
	0,42

	
	2320187315789
	Decofrol
	kg
	33,60

	
	3410520006752
	Automacara 6 - 10 tf
	h-ut
	5,60

	
	
	Total
	
	
	

	38
	CC02I


	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante / A240 


	kg
	52,25

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	5,016

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,157

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	53,556

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,522

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	15,675

	
	
	Total
	
	
	

	39
	CC02J2


	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm,  in  pereti si diafragme la  inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante / B500B 


	kg
	5 108,29

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	306,497

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	15,325

	
	2710602200000
	Otel beton PC 52  diam mai mare de 8 mm
	kg
	5 235,997

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	51,083

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	1 532,487

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	5,108

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Perete din spate pe axa ''1 si 5''
	            
	

	 
	
	7. Perete din spate pe axa ''2,3,4''


	
	
	

	40
	CA05E


	Beton turnat in ziduri, pereti, diafragme drepte, si la diverse constructii speciale, situate peste cota zero, la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art.CA01 si turnarea cu mijloace clasice, beton armat  C25/30 


	m3
	52,00

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	202,80

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	49,40

	
	266310210000025
	Beton C25/30  
	m3
	54,899

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	8,034

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	14,56

	
	2952270003100
	Vibrator de adincime
	h-ut
	31,20

	
	
	Total
	
	
	

	41
	CB03D


	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in pereti si diafragme la constructii cu inaltimea  pina la 20 m inclusiv,  sprijinirile fiind incluse 


	m2
	416,00

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	74,88

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	320,32

	
	2874125881241
	Saibe uzuale M 10
	kg
	2,08

	
	2874115841033
	Piulite uzuale patrate M 10
	buc
	124,80

	
	2874115825003
	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm
	buc
	124,80

	
	2875276311528
	Scoabe din otel pentru constructii
	kg
	12,48

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	12,48

	
	2030122928385
	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm  
	m2
	45,76

	
	2010102904340
	Dulapi de rasinoase
	m3
	0,416

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,416

	
	2010102900900
	Lemn rotund de rasinoase
	m3
	0,624

	
	2320187315789
	Decofrol
	kg
	49,92

	
	3410520006752
	Automacara 6 - 10 tf
	h-ut
	8,32

	
	
	Total
	
	
	

	42
	CC02I


	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante / A240 


	kg
	242,34

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	23,265

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,727

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	248,398

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	2,423

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	72,702

	
	
	Total
	
	
	

	43
	CC02J2


	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm,  in  pereti si diafragme la  inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante / B500B 


	kg
	2 938,80

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	176,328

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	8,816

	
	2710602200000
	Otel beton PC 52  diam mai mare de 8 mm
	kg
	3 012,27

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	29,388

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	881,64

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	2,939

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Perete din spate pe axa ''2,3,4''
	            
	

	 
	
	8. Perete din spate pe axa ''1*, 5*, B**''


	
	
	

	44
	CA05E


	Beton turnat in ziduri, pereti, diafragme drepte, si la diverse constructii speciale, situate peste cota zero, la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art.CA01 si turnarea cu mijloace clasice, beton armat  C25/30 


	m3
	14,00

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	54,60

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	13,30

	
	266310210000025
	Beton C25/30  
	m3
	14,78

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	2,163

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	3,92

	
	2952270003100
	Vibrator de adincime
	h-ut
	8,40

	
	
	Total
	
	
	

	45
	CB03D


	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in pereti si diafragme la constructii cu inaltimea  pina la 20 m inclusiv,  sprijinirile fiind incluse 


	m2
	112,00

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	20,16

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	86,24

	
	2874125881241
	Saibe uzuale M 10
	kg
	0,56

	
	2874115841033
	Piulite uzuale patrate M 10
	buc
	33,60

	
	2874115825003
	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm
	buc
	33,60

	
	2875276311528
	Scoabe din otel pentru constructii
	kg
	3,36

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	3,36

	
	2030122928385
	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm  
	m2
	12,32

	
	2010102904340
	Dulapi de rasinoase
	m3
	0,112

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,112

	
	2010102900900
	Lemn rotund de rasinoase
	m3
	0,168

	
	2320187315789
	Decofrol
	kg
	13,44

	
	3410520006752
	Automacara 6 - 10 tf
	h-ut
	2,24

	
	
	Total
	
	
	

	46
	CC02I


	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante / A240 


	kg
	21,00

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	2,016

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,063

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	21,525

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,21

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	6,30

	
	
	Total
	
	
	

	47
	CC02J2


	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm,  in  pereti si diafragme la  inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante / B500B 


	kg
	970,10

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	58,206

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	2,91

	
	2710602200000
	Otel beton PC 52  diam mai mare de 8 mm
	kg
	994,352

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	9,701

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	291,03

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,97

	
	
	Total
	
	
	

	48
	
	Sirma din cupru 160 mm2 


	m
	13,00

	
	7865789678
	Sirma din cupru (160 mm2)
	m.l.
	13,00

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Perete din spate pe axa ''1*, 5*, B**''
	            
	

	 
	
	9. Grinzi monolite


	
	
	

	49
	CC02K


	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate  in  grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante 


	kg
	635,80

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	60,401

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	2,543

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	651,695

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	6,358

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	178,024

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,636

	
	
	Total
	
	
	

	50
	CC02L2


	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in  grinzi si stilpi,  la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante 


	kg
	2 222,26

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	146,669

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	11,111

	
	2710602200000
	Otel beton PC 52  diam mai mare de 8 mm
	kg
	2 277,816

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	22,223

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	622,233

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	2,222

	
	
	Total
	
	
	

	51
	CC13H


	Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu o eclisa si sudare cap la cap, la bare cu diametrul 18-28 mm 


	buc
	156,00

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	85,80

	
	2873155900800
	Electrozi de sudura
	kg
	93,60

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	171,60

	
	
	Total
	
	
	

	52
	CL57A


	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg / D-1 


	kg
	6,00

	
	7136080025001
	Montator 
	h-om
	1,26

	
	2811236309900
	Confectii metalice 
	kg
	6,302

	
	2412126100010
	Miniu de plumb
	kg
	0,121

	
	2873155900311
	Electrozi E-42A, 4 mm
	kg
	0,061

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut
	0,48

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,06

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Grinzi monolite
	            
	

	 
	
	10. Planseul 


	
	
	

	53
	CA04F


	Beton turnat in placi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C25/30 


	m3
	70,00

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	339,50

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	31,50

	
	266310210000025
	Beton C25/30  
	m3
	73,902

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	10,815

	
	2952270003100
	Vibrator de adincime
	h-ut
	42,00

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	19,60

	
	
	Total
	
	
	

	54
	CB02C


	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv 


	m2
	350,00

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	70,00

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	350,00

	
	2874125881241
	Saibe uzuale M 10
	kg
	1,75

	
	2874115841033
	Piulite uzuale patrate M 10
	buc
	105,00

	
	2874115825003
	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm
	buc
	105,00

	
	2875276311528
	Scoabe din otel pentru constructii
	kg
	10,50

	
	2734113803233
	Sirma neagra moale d = 2,5 mm
	kg
	17,50

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	8,75

	
	2020212928347
	Panou de cofraj tip P fag  g 15 mm 
	m2
	45,50

	
	2010102904340
	Dulapi de rasinoase
	m3
	0,35

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,35

	
	2320187315789
	Decofrol
	kg
	42,00

	
	3410520006752
	Automacara 6 - 10 tf
	h-ut
	7,00

	
	
	Total
	
	
	

	55
	CB11A


	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R 


	buc
	700,00

	
	71240100107001
	Dulgher
	h-om
	210,00

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	105,00

	
	2811236310185
	Popi metalici extensibili PE 3100 R
	kg
	280,00

	
	2010102904340
	Dulapi de rasinoase
	m3
	0,35

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	7,00

	
	
	Total
	
	
	

	56
	CC02M


	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in  placi,  la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante / A240 


	kg
	16,50

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	1,073

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,066

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	16,912

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,165

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	4,62

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,017

	
	
	Total
	
	
	

	57
	CC02N


	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate  in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante / A400 


	kg
	741,60

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	40,046

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	2,225

	
	2710602300000
	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm
	kg
	760,14

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	7,416

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	207,648

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,742

	
	
	Total
	
	
	

	58
	CC02N2


	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate  in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante / B500B 


	kg
	12 312,95

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	714,151

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	36,939

	
	2710602200000
	Otel beton PC 52  diam mai mare de 8 mm
	kg
	12 620,774

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	123,13

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	3 447,626

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	12,313

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Planseul 
	            
	

	 
	
	11. Consolidarea golurilor in pereti


	
	
	

	59
	CL18A


	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton 


	kg
	409,85

	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	77,872

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	4,099

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	4,099

	
	2734113803207
	Sirma neagra moale d = 2 mm
	kg
	4,099

	
	2775276309886
	Confectii metalice inglobate in beton
	kg
	409,85

	
	2873155901200
	Electrozi pentru sudura
	kg
	2,049

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	3,279

	
	1010126200341
	Carbuni de forja (huila)
	kg
	6,148

	
	
	Total
	
	
	

	60
	IzD10A


	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. 


	t
	0,41

	
	7141020013400
	Vopsitor industrial
	h-om
	2,64

	
	2430116100000
	Email clorcauciuc 
	kg
	3,198

	
	2430226100814
	Grund miniu de plumb G 355-6
	kg
	1,599

	
	2430226109420
	Diluant pt.lacuri anticorozive   D.006-1 NI 1708-61 A1
	kg
	0,226

	
	2320166200676
	White spirit
	kg
	0,799

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,40

	
	
	Total
	
	
	

	61
	CA03G


	Beton armat turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25, fundatie sub utilaj 


	m3
	0,17

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	0,68

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,068

	
	266310210000020
	Beton C20/25  
	m3
	0,177

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,017

	
	2952270003100
	Vibrator de adincime
	h-ut
	0,102

	
	3410520006752
	Automacara 6 - 10 tf
	h-ut
	0,043

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Consolidarea golurilor in pereti
	            
	

	 
	
	12. Tiranti si suporturi pu fixarea canalelor de ventilatie


	
	
	

	62
	CL18A


	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton / tije filetate din otel zincat d10 


	kg
	16,92

	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	3,215

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,169

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	0,169

	
	27752763098861
	tije filetate din otel zincat d10
	kg
	16,92

	
	2734113803207
	Sirma neagra moale d = 2 mm
	kg
	0,169

	
	2873155901200
	Electrozi pentru sudura
	kg
	0,085

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,135

	
	1010126200341
	Carbuni de forja (huila)
	kg
	0,254

	
	
	Total
	
	
	

	63
	CK35B


	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / ancora matalica pentru beton d10 L=40 


	buc
	54,00

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	10,80

	
	28741363133001
	ancora matalica pentru beton d10 L=40
	buc
	54,00

	
	
	Total
	
	
	

	64
	CL18A


	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton / profil perforat zincat 


	kg
	33,43

	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	6,352

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,334

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	0,334

	
	27752763098862
	profil perforat zincat
	kg
	33,43

	
	2734113803207
	Sirma neagra moale d = 2 mm
	kg
	0,334

	
	2873155901200
	Electrozi pentru sudura
	kg
	0,167

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,267

	
	1010126200341
	Carbuni de forja (huila)
	kg
	0,501

	
	
	Total
	
	
	

	65
	
	Piulita M10 


	buc
	184,00

	
	444451
	Piulita M10
	buc
	184,00

	
	
	Total
	
	
	

	66
	
	Saiba M10 


	buc
	92,00

	
	4444511
	Saiba M10
	buc
	92,00

	
	
	Total
	
	
	

	67
	CL18A


	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton / suport pentru sisteme de racire a aerului 


	kg
	33,43

	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	6,352

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,334

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	0,334

	
	2734113803207
	Sirma neagra moale d = 2 mm
	kg
	0,334

	
	2775276309886
	Confectii metalice inglobate in beton
	kg
	33,43

	
	2873155901200
	Electrozi pentru sudura
	kg
	0,167

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,267

	
	1010126200341
	Carbuni de forja (huila)
	kg
	0,501

	
	
	Total
	
	
	

	68
	CK35B


	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / ancora matalica pentru beton 10*100 


	buc
	8,00

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	1,60

	
	28741363133001
	ancora matalica pentru beton d10 L=40
	buc
	8,00

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Tiranti si suporturi pu fixarea canalelor de ventilatie
	            
	

	 
	
	13. Placa monolita la sol


	
	
	

	69
	CA03G


	Beton armat turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C25/30 


	m3
	77,00

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	308,00

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	30,80

	
	266310210000025
	Beton C25/30  
	m3
	80,109

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	7,816

	
	2952270003100
	Vibrator de adincime
	h-ut
	46,20

	
	3410520006752
	Automacara 6 - 10 tf
	h-ut
	19,25

	
	
	Total
	
	
	

	70
	RpCU03A


	Toping - intaritor pentru pardoseli din beton (4-6 kg/m2) 


	kg
	1 780,00

	
	2466477302419
	Toping - intaritor pentru pardoseli din beton
	kg
	1 780,00

	
	
	Total
	
	
	

	71
	CC02N


	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate  in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante 


	kg
	618,00

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	33,372

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,854

	
	2710602300000
	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm
	kg
	633,45

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	6,18

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	173,04

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,618

	
	
	Total
	
	
	

	72
	CC02N2


	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate  in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante 


	kg
	5 560,38

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	322,502

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	16,681

	
	2710602200000
	Otel beton PC 52  diam mai mare de 8 mm
	kg
	5 699,389

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	55,604

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	1 556,906

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	5,56

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Placa monolita la sol
	            
	


	
	Total
	
	

	
	Fondul social
	
	

	
	Total
	
	

	
	Transportarea materialelor
	
	

	
	Cheltuieli de depozitare
	
	

	
	Cheltuieli directe
	
	

	
	Cheltuieli de regie
	
	

	
	Total
	
	

	
	Beneficiul de deviz
	
	

	
	Total
	
	


5.6A Solutii arhitecturale  (comp SA)
(denumirea lucrări)

	№

 crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse  
	Denumire lucrări       
	U.M. 
	Cantitate conform datelor din 

proiect


	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	1. Zidarie


	
	
	

	1
	CD71A


	Zidirea peretilor exteriori si interiori (fara goluri) din pietre de beton usor fara placare pe adeziv : pentru inaltimea etajului pina la 4 m / BCA 200 mm 


	m3
	12,50

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	60,625

	
	1411122201053
	BCA 200 mm
	m3
	12,525

	
	2462106110555
	Adeziv pe baza de ciment "Compozit-z" 
	kg
	281,25

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,088

	
	2010102904410
	Rigle tivite de rasinoase cu lungimea 4-6,5 m, cu latimea 75-150 mm, cu grosimea  40-75 mm, categoria IV 
	m3
	0,008

	
	25213026020000
	Captuseala din polistiren cu grosimea 2 cm pe adeziv
	m2
	13,75

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	5,50

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	5,25

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Zidarie
	            
	

	 
	
	2. Acoperire tip 4


	
	
	

	
	
	2.1. Interior (S=731 m2)


	
	
	

	2
	CG54A aplicativ


	Acoperire antistatica / grund epoxidic antistatic,  vopsea epoxidica antistatica 


	m2
	731,00

	
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	1 922,53

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	818,72

	
	1421102200803
	Amorsa (primer)
	kg
	331,911

	
	2653102100845
	Grund epoxidic antistatic
	kg
	73,758

	
	2653102100846
	Vopsea epoxidica antistatica
	kg
	885,095

	
	2653102100849
	Banda de cupru
	m
	516,305

	
	2881116002700
	Disc abraziv
	buc
	14,752

	
	2940520007688
	Masina de slefuit
	h-ut
	146,20

	
	2952240005106
	Aspirator industrial
	h-ut
	48,977

	
	2952270007607
	Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec
	h-ut
	146,20

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	14,62

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	7,31

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Interior (S=731 m2)
	            
	

	 
	
	2.2. Exterior (S=820 m2)


	
	
	

	3
	IzF04G  k=2


	Hidroizolare - 2 strat de izolatie aplicata prin ungere 


	m2
	820,00

	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	164,00

	
	2682132601626
	Carton bitumat
	m2
	1 804,00

	
	2320322600036
	Bitum pt. hidroizolatii 
	kg
	2 624,00

	
	2653102100880
	Filer de calcar saci S 539
	kg
	524,80

	
	2873145887893
	Cuie cu cap plat. Tip b  3,0 x 30  S2111
	kg
	32,80

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	2,788

	
	2952270004029
	Topitor bitum de 500 l
	h-ut
	21,32

	
	
	Total
	
	
	

	4
	IzF04G aplicativ


	Hidroizolatii din membrana cramponata din PE-HD cu crampoanele orientate spre perete, fixata mecanic in partea superioara cu sina de ancorare si dibluri 


	m2
	820,00

	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	82,00

	
	26821326016262
	Membrana cramponata din PE-HD 
	m2
	902,00

	
	23203226000361
	Sina de ancorare
	m
	656,00

	
	2873145887893
	Dibluri cu rozeta
	buc
	3 280,00

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	1,394

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Exterior (S=820 m2)
	            
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Acoperire tip 4
	            
	

	 
	
	3. Acoperire tip 5


	
	
	

	
	
	3.1. Interior 


	
	
	

	5
	CG54A aplicativ


	Acoperire antistatica / grund epoxidic antistatic,  vopsea epoxidica antistatica 


	m2
	26,00

	
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	68,38

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	29,12

	
	1421102200803
	Amorsa (primer)
	kg
	11,805

	
	2653102100845
	Grund epoxidic antistatic
	kg
	2,623

	
	2653102100846
	Vopsea epoxidica antistatica
	kg
	31,481

	
	2653102100849
	Banda de cupru
	m
	18,364

	
	2881116002700
	Disc abraziv
	buc
	0,525

	
	2940520007688
	Masina de slefuit
	h-ut
	5,20

	
	2952240005106
	Aspirator industrial
	h-ut
	1,742

	
	2952270007607
	Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec
	h-ut
	5,20

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,52

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,26

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Interior 
	            
	

	 
	
	3.2. Exterior (S=26 m2)


	
	
	

	6
	IzF18C k=2,33


	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M150, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm  / 40...100 mm 


	m2
	26,00

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	21,203

	
	2664102102018150
	Mortar ciment M-150
	m3
	1,817

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	1,272

	
	
	Total
	
	
	

	7
	CC03C


	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d5 BpI  100*100) 


	kg
	80,60

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	2,015

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,403

	
	2873122004100
	Plase sudate 
	kg
	81,406

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	0,403

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,806

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	24,18

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,048

	
	
	Total
	
	
	

	8
	IzF04G  k=2


	Hidroizolare - 2 strat de izolatie aplicata prin ungere 


	m2
	26,00

	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	5,20

	
	2682132601626
	Carton bitumat
	m2
	57,20

	
	2320322600036
	Bitum pt. hidroizolatii 
	kg
	83,20

	
	2653102100880
	Filer de calcar saci S 539
	kg
	16,64

	
	2873145887893
	Cuie cu cap plat. Tip b  3,0 x 30  S2111
	kg
	1,04

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,088

	
	2952270004029
	Topitor bitum de 500 l
	h-ut
	0,676

	
	
	Total
	
	
	

	9
	IzF04G aplicativ


	Hidroizolatii din membrana cramponata din PE-HD cu crampoanele orientate spre perete, fixata mecanic in partea superioara cu sina de ancorare si dibluri 


	m2
	26,00

	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	2,60

	
	26821326016262
	Membrana cramponata din PE-HD 
	m2
	28,60

	
	23203226000361
	Sina de ancorare
	m
	20,80

	
	2873145887893
	Dibluri cu rozeta
	buc
	104,00

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,044

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Exterior (S=26 m2)
	            
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Acoperire tip 5
	            
	

	 
	
	4. Tip 6 (protectia la foc a canalelor de ventilatie)


	
	
	

	10
	СF60G


	Placarea suprafetelor cu doua straturi de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea peste 4 m: pereti fara izolatie / placi de magneziu gros.10 mm 


	m2
	107,00

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	238,61

	
	266210270100010
	Placi de magneziu gros.10 mm
	m2
	234,426

	
	2710703520284
	Profil de ghidaj
	m
	82,157

	
	2710703520285
	Profil de suport
	m
	246,255

	
	2874115833876
	Suruburi сu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm
	buc
	1 444,195

	
	2523156720072
	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"
	m
	262,385

	
	2513206621602
	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"
	m
	169,475

	
	2430226102822
	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"
	kg
	54,628

	
	2430226101017
	Grund "Tifengrund"
	kg
	9,786

	
	2051142950711
	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice
	buc
	167,755

	
	2874115833871
	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm
	buc
	645,21

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,813

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	6,067

	
	
	Total
	
	
	

	11
	CG54A aplicativ


	Acoperire antistatica / grund epoxidic antistatic,  vopsea epoxidica antistatica 


	m2
	107,00

	
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	281,41

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	119,84

	
	1421102200803
	Amorsa (primer)
	kg
	48,583

	
	2653102100845
	Grund epoxidic antistatic
	kg
	10,796

	
	2653102100846
	Vopsea epoxidica antistatica
	kg
	129,556

	
	2653102100849
	Banda de cupru
	m
	75,574

	
	2881116002700
	Disc abraziv
	buc
	2,159

	
	2940520007688
	Masina de slefuit
	h-ut
	21,40

	
	2952240005106
	Aspirator industrial
	h-ut
	7,169

	
	2952270007607
	Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec
	h-ut
	21,40

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	2,14

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	1,07

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Tip 6 (protectia la foc a canalelor de ventilatie)
	            
	

	 
	
	5. Tip 7


	
	
	

	12
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor  (Grund acrilic hidroizolant    norma - 1,2 kg/m2) 


	m2
	242,00

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	7,26

	
	24165861053031
	Amorsa-grund (Grund acrilic hidroizolant)
	kg
	290,40

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	12,10

	
	
	Total
	
	
	

	13
	CN09B


	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa,  aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual 


	m2
	242,00

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	169,40

	
	2430116104050
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinil-acrilici
	kg
	145,20

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	12,10

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	12,10

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,726

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Tip 7
	            
	

	 
	
	6. Pardoseala 


	
	
	

	
	
	6.1. Tip 1


	
	
	

	14
	TsC54C


	Strat de fundatie din pietris fr. 20...40 mm  (200 mm) 


	m3
	67,00

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	66,33

	
	1421102200068
	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm
	m3
	77,05

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	6,70

	
	2912340002506
	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min
	h-ut
	14,07

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	28,14

	
	
	Total
	
	
	

	15
	TsC54C


	Strat de fundatie din pietris fr. 5...10 mm  (60 mm) 


	m3
	20,10

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	19,899

	
	1421102200068
	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm
	m3
	23,115

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	2,01

	
	2912340002506
	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min
	h-ut
	4,221

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	8,442

	
	
	Total
	
	
	

	16
	IzF04J1 aplicativ


	Hidroizolare - folie de polietilena tehnica 100mk. (de inclus  banda adeziva protectie termica (perimetral) -  1,0 m/m2) 


	m2
	335,00

	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	6,70

	
	268213260162601
	Folie de polietilena tehnica 100mk,
	m2
	361,80

	
	41654154165416541
	banda adeziva protectie termica 
	m
	335,00

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,168

	
	
	Total
	
	
	

	17
	CG22A


	Pardoseli din beton C10/12,5  (Y=2500 kg/m3) , in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp 


	m2
	335,00

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	268,00

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	33,50

	
	266310210000150
	Beton C10/12,5
	m3
	34,337

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	11,055

	
	2952260003552
	Buldozer pe senile pina la 60 CP
	h-ut
	0,67

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	33,50

	
	2952270003700
	Centrala de beton
	h-ut
	2,01

	
	
	Total
	
	
	

	18
	CC03C


	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi / d5 BpI  100*100 


	kg
	1 038,50

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	25,963

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	5,192

	
	2873122004100
	Plase sudate 
	kg
	1 048,885

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	5,192

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	10,385

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	311,55

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,623

	
	
	Total
	
	
	

	19
	IzF04B k=2


	Hidroizolare - 2 strat de izolatie aplicata prin ungere 


	m2
	335,00

	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	53,60

	
	26821326016261
	Hidroizol 
	m2
	737,00

	
	2320322600036
	Bitum pt. hidroizolatii 
	kg
	1 005,00

	
	2653102100880
	Filer de calcar saci S 539
	kg
	201,00

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	1,139

	
	2952270004029
	Topitor bitum de 500 l
	h-ut
	7,37

	
	
	Total
	
	
	

	20
	CG54A aplicativ


	Pardoseli epoxidice turnate. Acoperire antistatica / grund epoxidic antistatic,  vopsea epoxidica antistatica 


	m2
	335,00

	
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	881,05

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	375,20

	
	1421102200803
	Amorsa (primer)
	kg
	152,107

	
	2653102100845
	Grund epoxidic antistatic
	kg
	33,801

	
	2653102100846
	Vopsea epoxidica antistatica
	kg
	405,618

	
	2653102100849
	Banda de cupru
	m
	236,61

	
	2881116002700
	Disc abraziv
	buc
	6,76

	
	2940520007688
	Masina de slefuit
	h-ut
	67,00

	
	2952240005106
	Aspirator industrial
	h-ut
	22,445

	
	2952270007607
	Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec
	h-ut
	67,00

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	6,70

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	3,35

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Tip 1
	            
	

	 
	
	6.2. Tip 2


	
	
	

	21
	TsC54C


	Strat de fundatie din pietris fr. 20...40 mm  (200 mm) 


	m3
	4,20

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	4,158

	
	1421102200068
	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm
	m3
	4,83

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,42

	
	2912340002506
	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min
	h-ut
	0,882

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	1,764

	
	
	Total
	
	
	

	22
	TsC54C


	Strat de fundatie din pietris fr. 5...10 mm  (60 mm) 


	m3
	1,26

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1,247

	
	1421102200068
	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm
	m3
	1,449

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,126

	
	2912340002506
	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min
	h-ut
	0,265

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	0,529

	
	
	Total
	
	
	

	23
	IzF04J1 aplicativ


	Hidroizolare - folie de polietilena tehnica 100mk. (de inclus  banda adeziva protectie termica (perimetral) -  1,0 m/m2) 


	m2
	21,00

	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	0,42

	
	268213260162601
	Folie de polietilena tehnica 100mk,
	m2
	22,68

	
	41654154165416541
	banda adeziva protectie termica 
	m
	21,00

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,011

	
	
	Total
	
	
	

	24
	CG22A


	Pardoseli din beton C10/12,5  (Y=2500 kg/m3) , in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp 


	m2
	21,00

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	16,80

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	2,10

	
	266310210000150
	Beton C10/12,5
	m3
	2,152

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,693

	
	2952260003552
	Buldozer pe senile pina la 60 CP
	h-ut
	0,042

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	2,10

	
	2952270003700
	Centrala de beton
	h-ut
	0,126

	
	
	Total
	
	
	

	25
	CC03C


	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi / d5 BpI  100*100 


	kg
	65,10

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	1,627

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,325

	
	2873122004100
	Plase sudate 
	kg
	65,751

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	0,325

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,651

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	19,53

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,039

	
	
	Total
	
	
	

	26
	IzF04B k=2


	Hidroizolare - 2 strat de izolatie aplicata prin ungere 


	m2
	21,00

	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	3,36

	
	26821326016261
	Hidroizol 
	m2
	46,20

	
	2320322600036
	Bitum pt. hidroizolatii 
	kg
	63,00

	
	2653102100880
	Filer de calcar saci S 539
	kg
	12,60

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,071

	
	2952270004029
	Topitor bitum de 500 l
	h-ut
	0,462

	
	
	Total
	
	
	

	27
	CG54A aplicativ


	Pardoseli epoxidice turnate. Acoperire antistatica / grund epoxidic antistatic,  vopsea epoxidica antistatica 


	m2
	21,00

	
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	55,23

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	23,52

	
	1421102200803
	Amorsa (primer)
	kg
	9,535

	
	2653102100845
	Grund epoxidic antistatic
	kg
	2,119

	
	2653102100846
	Vopsea epoxidica antistatica
	kg
	25,427

	
	2653102100849
	Banda de cupru
	m
	14,832

	
	2881116002700
	Disc abraziv
	buc
	0,424

	
	2940520007688
	Masina de slefuit
	h-ut
	4,20

	
	2952240005106
	Aspirator industrial
	h-ut
	1,407

	
	2952270007607
	Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec
	h-ut
	4,20

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,42

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,21

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Tip 2
	            
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Pardoseala 
	            
	

	 
	
	7. Timplaria


	
	
	

	28
	CK12A


	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / U2,1200*1900(h)  Usa individuala metalica, exterioara, cu rupere termica, oarba, antifoc EI-30 


	m2
	2,28

	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	8,071

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,912

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	0,433

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	0,616

	
	28121063060001
	Usa individuala metalica, exterioara, cu rupere termica, oarba, antifoc EI-30
	m2
	2,28

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,638

	
	2873155900800
	Electrozi de sudura
	kg
	0,319

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	3,192

	
	1421102200496
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm
	m3
	0,011

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	1,14

	
	2430226100034
	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80
	kg
	1,596

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,002

	
	2410520006700
	Automacara 
	h-ut
	0,046

	
	
	Total
	
	
	

	29
	CK12A


	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / U3,1000*1900(h)  Usa individuala metalica, exterioara, cu rupere termica, oarba, antifoc EI-30 


	m2
	1,90

	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	6,726

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,76

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	0,361

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	0,513

	
	28121063060001
	Usa individuala metalica, exterioara, cu rupere termica, oarba, antifoc EI-30
	m2
	1,90

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,532

	
	2873155900800
	Electrozi de sudura
	kg
	0,266

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	2,66

	
	1421102200496
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm
	m3
	0,009

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,95

	
	2430226100034
	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80
	kg
	1,33

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,002

	
	2410520006700
	Automacara 
	h-ut
	0,038

	
	
	Total
	
	
	

	30
	CL19D


	Grilaje metalice gata confectionate: din otel profilat sau forjat la scari sau balcoane, exclusiv mina curenta / U4, usa - poarta, dubla glisanta, cu usa de evacuare incorporata, structura metalica - de tip gratii 


	kg
	2 473,88

	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	742,164

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	49,478

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	24,739

	
	28112363062701
	usa - poarta, dubla glisanta, cu usa de evacuare incorporata, structura metalica - de tip gratii
	kg
	2 473,88

	
	2873155901200
	Electrozi pentru sudura
	kg
	7,422

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	12,369

	
	2430126103294
	Vopsea minium de plumb  v.351-3 ntr 90-80
	kg
	24,739

	
	1010126200341
	Carbuni de forja (huila)
	kg
	123,694

	
	
	Total
	
	
	

	31
	IzD10A


	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. 


	t
	2,474

	
	7141020013400
	Vopsitor industrial
	h-om
	15,933

	
	2430116100000
	Email clorcauciuc
	kg
	19,297

	
	2430226100814
	Grund miniu de plumb G 355-6
	kg
	9,649

	
	2430226109420
	Diluant pt.lacuri anticorozive   D.006-1 NI 1708-61 A1
	kg
	1,361

	
	2320166200676
	White spirit
	kg
	4,824

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	2,412

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Timplaria
	            
	

	 
	
	8. Lucrari diverse


	
	
	

	
	
	8.1. Copertine (2 buc)


	
	
	

	32
	IzF04A


	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) 


	m2
	7,50

	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	0,30

	
	2320322600036
	Bitum pt. hidroizolatii 
	kg
	12,75

	
	2653102100880
	Filer de calcar saci S 539
	kg
	2,55

	
	2052152959010
	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)
	t
	0,004

	
	2052152958990
	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340
	kg
	8,475

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,007

	
	2952270004029
	Topitor bitum de 500 l
	h-ut
	0,097

	
	
	Total
	
	
	

	33
	IzF04B


	Strat hidroizolant executat din material rulant bitum-polimer autoadeziv 


	m2
	7,50

	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	0,60

	
	26821326016263
	Hidroizol  (material rulant bitum-polimer autoadeziv)
	m2
	8,25

	
	2320322600036
	Bitum pt. hidroizolatii 
	kg
	11,25

	
	2653102100880
	Filer de calcar saci S 539
	kg
	2,25

	
	2052152959010
	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)
	t
	0,004

	
	2052152958990
	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340
	kg
	7,50

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,013

	
	2952270004029
	Topitor bitum de 500 l
	h-ut
	0,082

	
	
	Total
	
	
	

	34
	CL18A


	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton 


	kg
	45,00

	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	8,55

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,45

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	0,45

	
	2734113803207
	Sirma neagra moale d = 2 mm
	kg
	0,45

	
	2775276309886
	Confectii metalice inglobate in beton
	kg
	45,00

	
	2873155901200
	Electrozi pentru sudura
	kg
	0,225

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,36

	
	1010126200341
	Carbuni de forja (huila)
	kg
	0,675

	
	
	Total
	
	
	

	35
	CK26A


	Glaf '' cu lacrimar''  b=150 mm 


	m
	10,80

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	3,024

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,864

	
	2521106718392250
	Glaf '' cu lacrimar''  b=150 mm
	m
	11,016

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	44,064

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,108

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Copertine (2 buc)
	            
	

	 
	
	8.2. Detaliu 1


	
	
	

	36
	CL18A


	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton 


	kg
	75,00

	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	14,25

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,75

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	0,75

	
	2734113803207
	Sirma neagra moale d = 2 mm
	kg
	0,75

	
	2775276309886
	Confectii metalice inglobate in beton
	kg
	75,00

	
	2873155901200
	Electrozi pentru sudura
	kg
	0,375

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,60

	
	1010126200341
	Carbuni de forja (huila)
	kg
	1,125

	
	
	Total
	
	
	

	37
	CK26A


	Glaf '' cu lacrimar''  b=500 mm 


	m
	52,00

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	14,56

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	4,16

	
	252110671839225052
	Glaf '' cu lacrimar''  b=500 mm
	m
	53,04

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	212,16

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,52

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Detaliu 1
	            
	

	 
	
	8.3. Tip 3  (plan inclinat S=74 m2)


	
	
	

	38
	TsC54C


	Strat de fundatie din pietris fr. 20...40 mm  (100 mm) 


	m3
	7,40

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	7,326

	
	1421102200068
	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm
	m3
	8,51

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,74

	
	2912340002506
	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min
	h-ut
	1,554

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	3,108

	
	
	Total
	
	
	

	39
	TsC54C


	Strat de fundatie din pietris fr. 5...10 mm  (60 mm) 


	m3
	4,44

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	4,396

	
	1421102200068
	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm
	m3
	5,106

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,444

	
	2912340002506
	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min
	h-ut
	0,932

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	1,865

	
	
	Total
	
	
	

	40
	CG22A


	Pardoseli din beton C10/12,5  (Y=2500 kg/m3) , in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp 


	m2
	74,00

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	59,20

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	7,40

	
	266310210000150
	Beton C10/12,5
	m3
	7,585

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	2,442

	
	2952260003552
	Buldozer pe senile pina la 60 CP
	h-ut
	0,148

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	7,40

	
	2952270003700
	Centrala de beton
	h-ut
	0,444

	
	
	Total
	
	
	

	41
	CC03C


	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi / d5 BpI  100*100 


	kg
	229,40

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	5,735

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,147

	
	2873122004100
	Plase sudate 
	kg
	231,694

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	1,147

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	2,294

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	68,82

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,138

	
	
	Total
	
	
	

	42
	CA03G


	Beton armat turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C25/30, rezistent la inghet (F50) 


	m3
	25,60

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	102,40

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	10,24

	
	266310210000025
	Beton C25/30  
	m3
	26,634

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	2,598

	
	2952270003100
	Vibrator de adincime
	h-ut
	15,36

	
	3410520006752
	Automacara 6 - 10 tf
	h-ut
	6,40

	
	
	Total
	
	
	

	43
	CC03C


	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi / d10 BpI  B500B 


	kg
	370,00

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	9,25

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,85

	
	2873122004100
	Plase sudate 
	kg
	373,70

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	1,85

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	3,70

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	111,00

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,222

	
	
	Total
	
	
	

	44
	CK18C aplicativ


	Cornier de capat 75*75*6 S235JR, SM SR EN10204;2005 


	m
	36,40

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	9,464

	
	2743123549025
	 Cornier de capat 75*75*6 S235JR, SM SR EN10204;2005
	m
	38,22

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,91

	
	1421102200496
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm
	m3
	0,036

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	218,40

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Tip 3  (plan inclinat S=74 m2)
	            
	

	 
	
	8.4. Pereul  (S=16 m2)


	
	
	

	45
	TsE06B


	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv 


	100m2
	0,16

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1,445

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	0,16

	
	2952240004004
	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf
	h-ut
	0,224

	
	
	Total
	
	
	

	46
	TsC54C


	Strat de fundatie din pietris fr. 20-40  (200 mm) 


	m3
	3,20

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	3,168

	
	1421102200068
	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm
	m3
	3,68

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,32

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	1,344

	
	
	Total
	
	
	

	47
	IzF04J1 aplicativ


	Pelicula  200mkm 


	m2
	16,00

	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	0,32

	
	2682132601626021
	Pelicula  200mkm
	m2
	17,28

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,008

	
	
	Total
	
	
	

	48
	CC03C


	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi  (Bр5 100*100) 


	kg
	49,60

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	1,24

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,248

	
	2873122004100
	Plase sudate 
	kg
	50,096

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	0,248

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,496

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	14,88

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,03

	
	
	Total
	
	
	

	49
	CA03G


	Beton armat turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa , turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa (C16/20)   (100...140 mm) 


	m3
	1,92

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	7,68

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,768

	
	266310210000016
	Beton C16/20
	m3
	1,998

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,195

	
	2952270003100
	Vibrator de adincime
	h-ut
	1,152

	
	3410520006752
	Automacara 6 - 10 tf
	h-ut
	0,48

	
	
	Total
	
	
	

	50
	DE11A


	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm  (BR 100.20.8)  (Consum beton C12/15 - 0,043 m3/m) 


	m
	18,00

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	2,16

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	3,24

	
	26661228003252
	Bordura beton pentru trotuare БР 100.20.8
	m
	18,09

	
	26631021000012
	Beton C12/15
	m3
	0,774

	
	2651122100024
	Ciment portland P 40 saci S388
	kg
	18,36

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,054

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,054

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Pereul  (S=16 m2)
	            
	

	 
	
	8.5. Drenajul perimetrial


	
	
	

	51
	AcA07C


	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 170-210 mm / tub drenaj din teava corugata HDRE SN4 OD 200 (176) 270gr. cu rastrub L=6 m 


	m
	108,00

	
	7136050012000
	Instalator alimentari apa
	h-om
	48,60

	
	25212167000001
	Tub drenaj din teava corugata HDRE SN4 OD 200 9176) 270gr. cu rastrub
	m
	115,668

	
	2952270003306
	Electropompa de apa 4-6 kw
	h-ut
	0,108

	
	
	Total
	
	
	

	52
	AcA07C


	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 170-210 mm / teava corugata HDRE SN4 OD 200 (176) 270gr. muftata cu garnitura L=6m 


	m
	12,00

	
	7136050012000
	Instalator alimentari apa
	h-om
	5,40

	
	25212167000002
	Tub drenaj din teava corugata HDRE SN4 OD 200 9176) 270gr. muftata cu garnitura
	m
	12,852

	
	2952270003306
	Electropompa de apa 4-6 kw
	h-ut
	0,012

	
	
	Total
	
	
	

	53
	
	Curba 90 gr. teava corugata PP DN 200 


	buc
	6,00

	
	757486786
	Curba 90 gr. teava corugata PP DN 200
	buc
	6,00

	
	
	Total
	
	
	

	54
	AcB06B aplic


	Fintina de inspectare formata din set: teava cu suprafata ondulata DN600  HDPE  L=6m,  fund - 2buc, trapa - 2buc 


	buc
	2,00

	
	7136050012000
	Instalator alimentari apa
	h-om
	5,44

	
	5465465465
	Caminul de racord si inspectie DN600  HDPE
	buc
	2,02

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,141

	
	
	Total
	
	
	

	55
	AcF03B


	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu pietris margaritar / pietris sau prundis spalat 16-32 mm 


	m3
	22,00

	
	9312040019600
	Sapator
	h-om
	18,70

	
	1421102200226
	Pietris ciuruit nespalat de mal 7-15 mm
	m3
	22,55

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Drenajul perimetrial
	            
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Lucrari diverse
	            
	

	 
	
	9. Lucrari necesare pentru invaluire 


	
	
	

	56
	TsC54A


	Strat de nisip cu granulatie mare 250 mm 


	m3
	246,00

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	221,40

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	270,60

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	24,60

	
	2912340002506
	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min
	h-ut
	51,66

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	103,32

	
	
	Total
	
	
	

	57
	IzF04J2


	Membrana geotextila consolidata mecanic si termic 300g/m2 - 1 str 


	m2
	1 260,00

	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	25,20

	
	26821326020701
	Membrana geotextila consolidata mecanic si termic 300g/m2
	m2
	1 360,80

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,63

	
	
	Total
	
	
	

	58
	TsC03F1


	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea argilei) 


	100 m3
	34,20

	
	2952260003501
	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc
	h-ut
	76,95

	
	
	Total
	
	
	

	59
	TsI51A10


	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km 


	t
	5 472,00

	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	312,451

	
	
	Total
	
	
	

	60
	CG32A1


	Umpluturi in straturi compactate mecanic, executate cu argile 


	m3
	3 420,00

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1 368,00

	
	1420202205501
	Argila comuna pentru constructii
	m3
	3 762,00

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	342,00

	
	2952270004019
	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP
	h-ut
	273,60

	
	
	Total
	
	
	

	61
	TsC03E1


	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I / incarcarea stratului vegetal 


	100 m3
	1,64

	
	2952260003501
	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc
	h-ut
	3,198

	
	
	Total
	
	
	

	62
	TsI51A1


	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km 


	t
	197,00

	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	4,57

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Lucrari necesare pentru invaluire 
	            
	


	
	Total
	
	

	
	Fondul social
	
	

	
	Total
	
	

	
	Transportarea materialelor
	
	

	
	Cheltuieli de depozitare
	
	

	
	Cheltuieli directe
	
	

	
	Cheltuieli de regie
	
	

	
	Total
	
	

	
	Beneficiul de deviz
	
	

	
	Total
	
	


5.6 A – UȘI METALICE  (speciale)
(denumirea lucrări)

	№

 crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse  
	Denumire lucrări       
	U.M. 
	Cantitate conform datelor din 

proiect


	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	1. Lucrari de montare 


	
	
	

	1
	CK13B1


	Usi si porti metalice glisante sau pliante in doua canaturi  montate in zidarie de orice natura inclusiv accesoriile necesare, cu suprafata peste 7 mp / MONTAREA 


	m2
	39,700

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	7,543

	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	96,868

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	33,348

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	4,764

	
	1421102200496
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm
	m3
	0,159

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	51,610

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	10,322

	
	2873155900800
	Electrozi de sudura
	kg
	5,161

	
	2430226100034
	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80
	kg
	23,820

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,040

	
	2410520006700
	Automacara 
	h-ut
	1,985

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	Asigurari sociale si medicale
	
	

	
	
	Cheltuieli de transport
	
	

	
	
	Cheltuieli de semifabricat si depozitie
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Cheltuieli de regie
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Beneficiu de deviz
	
	

	
	
	
	Total Lucrari de montare 
	            
	

	 
	
	2. Valoarea utilajului


	
	
	

	2
	
	U1, POARTA  dubla - glisanta, cu usa de evacuare incorporata, cu dimens. 3200*3100 inaltime, pentru o deschidere de 3000 mm pe 3000 mm, antifoc EI-30  - Structura principala: cadru din otel zincat.  - Umplutura / panou termoizolant: panou tip sandwich (tabla+ spuma poliuritanica 40-50 mm).  - Ghidaj inferior: sina de rulare din inox / aluminiu extrudat, cu drenaj pentru apa.  - Sistem de glisare: carucioare cu rulmenti cu bile, capacitatea portanta >120 kg per foaie.  - Automatizare: motor liniar sau cu curea dintata, cu unitate de comanda electronic, senzori de proximatie, fotocelule si telecomanda (cu inchidere automata in caz de incendiu, cu control acces).  - Etansare: garnituri EPDM perimetrale - perii de etansare in zona de contact.  - Blocare/siguranta: electromagnet / inchidere- deschidere mecanica suplimentara in caz de urgenta.  - Greutate estimativa totala - 160-200 kg (in functie de panou si rama)  - Coef termic U:1,4 - 1,8 W/m2K / -Rezistenta la vint:  pina la 1200 Pa  - Etansare la aer/apa   clasa 3-4 / 7A  conform EN 12207/ EN 12208  - Tensiune alimentare motor: 230V AC / 24V DC   - Putere motor: 80-120W  - Viteza de deschidere:0,3-0,5 m/s     Usa poarta se va executa pe baza de sistem certificat ( tip Shuco, Reynaers, Aluprof, Alumil) 


	buc
	4,000

	
	546546546
	U1, POARTA  dubla - glisanta, cu usa de evacuare incorporata, cu dimens. 3200*3100 inaltime, pentru o deschidere de 3000 mm pe 3000 mm, antifoc EI-30
	buc
	4,000

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	Cheltuieli de depozitare
	
	

	
	
	
	Total Valoarea utilajului
	            
	


	
	Total
	
	


5.6 B (CBA)                                                                         
	№

 crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse  
	Denumire lucrări       
	U.M. 
	Cantitate conform datelor din 

proiect


	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	1. Lucrari de terasament


	
	
	

	1
	TsC03F1


	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II 


	100 m3
	4,43

	
	2952260003501
	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc
	h-ut
	9,968

	
	
	Total
	
	
	

	2
	TsI51A1


	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km 


	t
	753,00

	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	17,47

	
	
	Total
	
	
	

	3
	TsD24A


	Compactarea terenurilor naturale cu excavator 1,0-1,39 mc cupa, cu echipament de soneta (mai de 5 t) (Уплотнение естественных грунтов экскаватором с ковшем 1,0-1,39 м3, с копровой установкой (трамбовка 5 т)) 


	m2
	5,85

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,936

	
	2952270004022
	Mai greu de 5 t mecanic
	h-ut
	0,994

	
	2952260003510
	Excavator pe senile 0.71- 1.25 mc, cu comanda prin cabluri, cu echipament de soneta
	h-ut
	0,994

	
	
	Total
	
	
	

	4
	TsD02A1


	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (umplerea sinusurilor gropii si sub podele) 


	100 m3
	3,32

	
	2952260003553
	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP
	h-ut
	3,619

	
	
	Total
	
	
	

	5
	TsD05A


	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv 


	100 m3
	3,32

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	29,282

	
	2952270004021
	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)
	h-ut
	34,495

	
	
	Total
	
	
	

	6
	TsC03F1


	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (surplus de sol) 


	100 m3
	1,11

	
	2952260003501
	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc
	h-ut
	2,498

	
	
	Total
	
	
	

	7
	TsI51A10


	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km 


	t
	189,00

	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	10,792

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Lucrari de terasament
	            
	

	 
	
	2. Fundatii


	
	
	

	8
	CA02C


	Beton simplu turnat  in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 


	m3
	25,00

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	96,25

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	16,25

	
	26631021000008
	Beton C8/10 
	m3
	25,881

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	2,525

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	6,25

	
	2952270003000
	Vibrator de suprafata
	h-ut
	10,00

	
	
	Total
	
	
	

	9
	CA03G


	Beton armat turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C25/30 


	m3
	86,00

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	344,00

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	34,40

	
	266310210000025
	Beton C25/30  
	m3
	89,472

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	8,729

	
	2952270003100
	Vibrator de adincime
	h-ut
	51,60

	
	3410520006752
	Automacara 6 - 10 tf
	h-ut
	21,50

	
	
	Total
	
	
	

	10
	CB02A


	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile 


	m2
	300,00

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	45,00

	
	71240100107001
	Dulgher
	h-om
	315,00

	
	2874125881241
	Saibe uzuale M 10
	kg
	1,50

	
	2874115841033
	Piulite uzuale patrate M 10
	buc
	90,00

	
	2874115825003
	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm
	buc
	90,00

	
	2875276311528
	Scoabe din otel pentru constructii
	kg
	9,00

	
	2734113803233
	Sirma neagra moale d = 2,5 mm
	kg
	15,00

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	24,00

	
	2020212928347
	Panou de cofraj tip P fag  g 15 mm 
	m2
	30,00

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	1,05

	
	2010102900900
	Lemn rotund de rasinoase
	m3
	0,15

	
	2320187315789
	Decofrol
	kg
	36,00

	
	
	Total
	
	
	

	11
	CC01F1


	Armaturi din otel beton PC 52  fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste  8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere / B500B 


	kg
	4 293,64

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	231,857

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	12,881

	
	2710602200000
	Otel beton PC 52  diam mai mare de 8 mm
	kg
	4 400,981

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	644,046

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	42,936

	
	
	Total
	
	
	

	12
	CC02J2


	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm,  in  pereti si diafragme la  inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante / B500B,  mustati din fundatie (pereti) 


	kg
	1 989,00

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	119,34

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	5,967

	
	2710602200000
	Otel beton PC 52  diam mai mare de 8 mm
	kg
	2 038,725

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	19,89

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	596,70

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	1,989

	
	
	Total
	
	
	

	13
	CC02K


	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate  in  grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante / A240, musteti din fundatie 


	kg
	69,50

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	6,603

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,278

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	71,237

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,695

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	19,46

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,07

	
	
	Total
	
	
	

	14
	CC02L2


	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in  grinzi si stilpi,  la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante / B500B,  musteti din fundatie 


	kg
	412,84

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	27,247

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	2,064

	
	2710602200000
	Otel beton PC 52  diam mai mare de 8 mm
	kg
	423,161

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	4,128

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	115,595

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,413

	
	
	Total
	
	
	

	15
	CL18A


	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton 


	kg
	315,90

	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	60,021

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	3,159

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	3,159

	
	2734113803207
	Sirma neagra moale d = 2 mm
	kg
	3,159

	
	2775276309886
	Confectii metalice inglobate in beton
	kg
	315,90

	
	2873155901200
	Electrozi pentru sudura
	kg
	1,579

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	2,527

	
	1010126200341
	Carbuni de forja (huila)
	kg
	4,738

	
	
	Total
	
	
	

	16
	CL57A


	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg  / D-1 


	kg
	18,00

	
	7136080025001
	Montator 
	h-om
	3,78

	
	2811236309900
	Confectii metalice 
	kg
	18,907

	
	2412126100010
	Miniu de plumb
	kg
	0,364

	
	2873155900311
	Electrozi E-42A, 4 mm
	kg
	0,182

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut
	1,44

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,18

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Fundatii
	            
	

	 
	
	3. Stilpi si grinzi monolite


	
	
	

	17
	CC02K


	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate  in  grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante 


	kg
	678,30

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	64,438

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	2,713

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	695,257

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	6,783

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	189,924

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,678

	
	
	Total
	
	
	

	18
	CC02L2


	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in  grinzi si stilpi,  la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante 


	kg
	1 646,27

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	108,654

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	8,231

	
	2710602200000
	Otel beton PC 52  diam mai mare de 8 mm
	kg
	1 687,427

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	16,463

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	460,956

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	1,646

	
	
	Total
	
	
	

	19
	CC13H


	Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu o eclisa si sudare cap la cap, la bare cu diametrul 18-28 mm 


	buc
	156,00

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	85,80

	
	2873155900800
	Electrozi de sudura
	kg
	93,60

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	171,60

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Stilpi si grinzi monolite
	            
	

	 
	
	4. Perete frontal pe axa ''A''


	
	
	

	20
	CA05E


	Beton turnat in ziduri, pereti, diafragme drepte, si la diverse constructii speciale, situate peste cota zero, la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art.CA01 si turnarea cu mijloace clasice, beton armat  C25/30 


	m3
	70,00

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	273,00

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	66,50

	
	266310210000025
	Beton C25/30  
	m3
	73,902

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	10,815

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	19,60

	
	2952270003100
	Vibrator de adincime
	h-ut
	42,00

	
	
	Total
	
	
	

	21
	CB03D


	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in pereti si diafragme la constructii cu inaltimea  pina la 20 m inclusiv,  sprijinirile fiind incluse 


	m2
	560,00

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	100,80

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	431,20

	
	2874125881241
	Saibe uzuale M 10
	kg
	2,80

	
	2874115841033
	Piulite uzuale patrate M 10
	buc
	168,00

	
	2874115825003
	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm
	buc
	168,00

	
	2875276311528
	Scoabe din otel pentru constructii
	kg
	16,80

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	16,80

	
	2030122928385
	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm  
	m2
	61,60

	
	2010102904340
	Dulapi de rasinoase
	m3
	0,56

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,56

	
	2010102900900
	Lemn rotund de rasinoase
	m3
	0,84

	
	2320187315789
	Decofrol
	kg
	67,20

	
	3410520006752
	Automacara 6 - 10 tf
	h-ut
	11,20

	
	
	Total
	
	
	

	22
	CC02I


	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante / A240 


	kg
	110,60

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	10,618

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,332

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	113,365

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	1,106

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	33,18

	
	
	Total
	
	
	

	23
	CC02J2


	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm,  in  pereti si diafragme la  inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante / B500B 


	kg
	4 897,38

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	293,843

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	14,692

	
	2710602200000
	Otel beton PC 52  diam mai mare de 8 mm
	kg
	5 019,814

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	48,974

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	1 469,214

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	4,897

	
	
	Total
	
	
	

	24
	CL18A


	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton / Pi-1, suport metalic 


	kg
	409,86

	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	77,873

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	4,099

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	4,099

	
	2775276309886
	Confectii metalice inglobate in beton
	kg
	409,86

	
	2734113803207
	Sirma neagra moale d = 2 mm
	kg
	4,099

	
	2873155901200
	Electrozi pentru sudura
	kg
	2,049

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	3,279

	
	1010126200341
	Carbuni de forja (huila)
	kg
	6,148

	
	
	Total
	
	
	

	25
	CL18A


	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton / Pi-2, cornier metalic (placa intermediara) 


	kg
	545,60

	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	103,664

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	5,456

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	5,456

	
	2775276309886
	Confectii metalice inglobate in beton
	kg
	545,60

	
	2734113803207
	Sirma neagra moale d = 2 mm
	kg
	5,456

	
	2873155901200
	Electrozi pentru sudura
	kg
	2,728

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	4,365

	
	1010126200341
	Carbuni de forja (huila)
	kg
	8,184

	
	
	Total
	
	
	

	26
	CL18A


	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton / Pi-3, rama metalica (poarta) 


	kg
	844,64

	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	160,482

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	8,446

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	8,446

	
	2775276309886
	Confectii metalice inglobate in beton
	kg
	844,64

	
	2734113803207
	Sirma neagra moale d = 2 mm
	kg
	8,446

	
	2873155901200
	Electrozi pentru sudura
	kg
	4,223

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	6,757

	
	1010126200341
	Carbuni de forja (huila)
	kg
	12,67

	
	
	Total
	
	
	

	27
	CL18A


	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton / Pi-4 Pi-5, rama metalica (usa) 


	kg
	96,36

	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	18,308

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,964

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	0,964

	
	2775276309886
	Confectii metalice inglobate in beton
	kg
	96,36

	
	2734113803207
	Sirma neagra moale d = 2 mm
	kg
	0,964

	
	2873155901200
	Electrozi pentru sudura
	kg
	0,482

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,771

	
	1010126200341
	Carbuni de forja (huila)
	kg
	1,445

	
	
	Total
	
	
	

	28
	CL18A


	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton / Pi-4 Pi-5, rama metalica (goluri pentru ventilare) 


	kg
	44,86

	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	8,523

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,449

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	0,449

	
	2775276309886
	Confectii metalice inglobate in beton
	kg
	44,86

	
	2734113803207
	Sirma neagra moale d = 2 mm
	kg
	0,449

	
	2873155901200
	Electrozi pentru sudura
	kg
	0,224

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,359

	
	1010126200341
	Carbuni de forja (huila)
	kg
	0,673

	
	
	Total
	
	
	

	29
	IzD10A


	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. 


	t
	1,941

	
	7141020013400
	Vopsitor industrial
	h-om
	12,50

	
	2430116100000
	Email clorcauciuc 
	kg
	15,14

	
	2430226100814
	Grund miniu de plumb G 355-6
	kg
	7,57

	
	2430226109420
	Diluant pt.lacuri anticorozive   D.006-1 NI 1708-61 A1
	kg
	1,068

	
	2320166200676
	White spirit
	kg
	3,785

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	1,892

	
	
	Total
	
	
	

	30
	CL08A


	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare / Grinda pentru sina (IPN 200) 


	t
	0,737

	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	25,795

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	3,685

	
	2811106301200
	Elemente metalice
	kg
	751,74

	
	2873155901340
	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4
	kg
	0,332

	
	2874115842700
	Piulita hexag. M20
	buc
	4,79

	
	2874115802500
	Surub cap hexagonal   M 20 
	buc
	4,79

	
	2874115883700
	Saiba   M 20
	buc
	4,79

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,048

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,074

	
	2775276309886
	Confectii metalice inglobate in beton
	kg
	1,474

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,332

	
	3410520006728
	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele
	h-ut
	0,111

	
	
	Total
	
	
	

	31
	IzD10A


	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. 


	t
	0,737

	
	7141020013400
	Vopsitor industrial
	h-om
	4,746

	
	2430116100000
	Email clorcauciuc 
	kg
	5,749

	
	2430226100814
	Grund miniu de plumb G 355-6
	kg
	2,874

	
	2430226109420
	Diluant pt.lacuri anticorozive   D.006-1 NI 1708-61 A1
	kg
	0,405

	
	2320166200676
	White spirit
	kg
	1,437

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,719

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Perete frontal pe axa ''A''
	            
	

	 
	
	5. Perete din spate pe axa ''E''


	
	
	

	32
	CA05E


	Beton turnat in ziduri, pereti, diafragme drepte, si la diverse constructii speciale, situate peste cota zero, la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art.CA01 si turnarea cu mijloace clasice, beton armat  C25/30 


	m3
	43,00

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	167,70

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	40,85

	
	266310210000025
	Beton C25/30  
	m3
	45,397

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	6,643

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	12,04

	
	2952270003100
	Vibrator de adincime
	h-ut
	25,80

	
	
	Total
	
	
	

	33
	CB03D


	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in pereti si diafragme la constructii cu inaltimea  pina la 20 m inclusiv,  sprijinirile fiind incluse 


	m2
	345,00

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	62,10

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	265,65

	
	2874125881241
	Saibe uzuale M 10
	kg
	1,725

	
	2874115841033
	Piulite uzuale patrate M 10
	buc
	103,50

	
	2874115825003
	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm
	buc
	103,50

	
	2875276311528
	Scoabe din otel pentru constructii
	kg
	10,35

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	10,35

	
	2030122928385
	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm  
	m2
	37,95

	
	2010102904340
	Dulapi de rasinoase
	m3
	0,345

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,345

	
	2010102900900
	Lemn rotund de rasinoase
	m3
	0,517

	
	2320187315789
	Decofrol
	kg
	41,40

	
	3410520006752
	Automacara 6 - 10 tf
	h-ut
	6,90

	
	
	Total
	
	
	

	34
	CC02I


	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante / A240 


	kg
	65,10

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	6,25

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,195

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	66,727

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,651

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	19,53

	
	
	Total
	
	
	

	35
	CC02J2


	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm,  in  pereti si diafragme la  inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante / B500B 


	kg
	5 901,12

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	354,067

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	17,703

	
	2710602200000
	Otel beton PC 52  diam mai mare de 8 mm
	kg
	6 048,648

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	59,011

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	1 770,336

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	5,901

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Perete din spate pe axa ''E''
	            
	

	 
	
	6. Perete din spate pe axa ''1 si 5''


	
	
	

	36
	CA05E


	Beton turnat in ziduri, pereti, diafragme drepte, si la diverse constructii speciale, situate peste cota zero, la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art.CA01 si turnarea cu mijloace clasice, beton armat  C25/30 


	m3
	35,00

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	136,50

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	33,25

	
	266310210000025
	Beton C25/30  
	m3
	36,951

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	5,407

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	9,80

	
	2952270003100
	Vibrator de adincime
	h-ut
	21,00

	
	
	Total
	
	
	

	37
	CB03D


	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in pereti si diafragme la constructii cu inaltimea  pina la 20 m inclusiv,  sprijinirile fiind incluse 


	m2
	280,00

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	50,40

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	215,60

	
	2874125881241
	Saibe uzuale M 10
	kg
	1,40

	
	2874115841033
	Piulite uzuale patrate M 10
	buc
	84,00

	
	2874115825003
	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm
	buc
	84,00

	
	2875276311528
	Scoabe din otel pentru constructii
	kg
	8,40

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	8,40

	
	2030122928385
	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm  
	m2
	30,80

	
	2010102904340
	Dulapi de rasinoase
	m3
	0,28

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,28

	
	2010102900900
	Lemn rotund de rasinoase
	m3
	0,42

	
	2320187315789
	Decofrol
	kg
	33,60

	
	3410520006752
	Automacara 6 - 10 tf
	h-ut
	5,60

	
	
	Total
	
	
	

	38
	CC02I


	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante / A240 


	kg
	52,25

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	5,016

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,157

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	53,556

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,522

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	15,675

	
	
	Total
	
	
	

	39
	CC02J2


	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm,  in  pereti si diafragme la  inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante / B500B 


	kg
	5 108,29

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	306,497

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	15,325

	
	2710602200000
	Otel beton PC 52  diam mai mare de 8 mm
	kg
	5 235,997

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	51,083

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	1 532,487

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	5,108

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Perete din spate pe axa ''1 si 5''
	            
	

	 
	
	7. Perete din spate pe axa ''2,3,4''


	
	
	

	40
	CA05E


	Beton turnat in ziduri, pereti, diafragme drepte, si la diverse constructii speciale, situate peste cota zero, la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art.CA01 si turnarea cu mijloace clasice, beton armat  C25/30 


	m3
	52,00

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	202,80

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	49,40

	
	266310210000025
	Beton C25/30  
	m3
	54,899

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	8,034

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	14,56

	
	2952270003100
	Vibrator de adincime
	h-ut
	31,20

	
	
	Total
	
	
	

	41
	CB03D


	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in pereti si diafragme la constructii cu inaltimea  pina la 20 m inclusiv,  sprijinirile fiind incluse 


	m2
	416,00

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	74,88

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	320,32

	
	2874125881241
	Saibe uzuale M 10
	kg
	2,08

	
	2874115841033
	Piulite uzuale patrate M 10
	buc
	124,80

	
	2874115825003
	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm
	buc
	124,80

	
	2875276311528
	Scoabe din otel pentru constructii
	kg
	12,48

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	12,48

	
	2030122928385
	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm  
	m2
	45,76

	
	2010102904340
	Dulapi de rasinoase
	m3
	0,416

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,416

	
	2010102900900
	Lemn rotund de rasinoase
	m3
	0,624

	
	2320187315789
	Decofrol
	kg
	49,92

	
	3410520006752
	Automacara 6 - 10 tf
	h-ut
	8,32

	
	
	Total
	
	
	

	42
	CC02I


	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante / A240 


	kg
	242,34

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	23,265

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,727

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	248,398

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	2,423

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	72,702

	
	
	Total
	
	
	

	43
	CC02J2


	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm,  in  pereti si diafragme la  inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante / B500B 


	kg
	2 938,80

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	176,328

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	8,816

	
	2710602200000
	Otel beton PC 52  diam mai mare de 8 mm
	kg
	3 012,27

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	29,388

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	881,64

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	2,939

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Perete din spate pe axa ''2,3,4''
	            
	

	 
	
	8. Perete din spate pe axa ''1*, 5*, B**''


	
	
	

	44
	CA05E


	Beton turnat in ziduri, pereti, diafragme drepte, si la diverse constructii speciale, situate peste cota zero, la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art.CA01 si turnarea cu mijloace clasice, beton armat  C25/30 


	m3
	14,00

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	54,60

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	13,30

	
	266310210000025
	Beton C25/30  
	m3
	14,78

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	2,163

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	3,92

	
	2952270003100
	Vibrator de adincime
	h-ut
	8,40

	
	
	Total
	
	
	

	45
	CB03D


	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in pereti si diafragme la constructii cu inaltimea  pina la 20 m inclusiv,  sprijinirile fiind incluse 


	m2
	112,00

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	20,16

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	86,24

	
	2874125881241
	Saibe uzuale M 10
	kg
	0,56

	
	2874115841033
	Piulite uzuale patrate M 10
	buc
	33,60

	
	2874115825003
	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm
	buc
	33,60

	
	2875276311528
	Scoabe din otel pentru constructii
	kg
	3,36

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	3,36

	
	2030122928385
	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm  
	m2
	12,32

	
	2010102904340
	Dulapi de rasinoase
	m3
	0,112

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,112

	
	2010102900900
	Lemn rotund de rasinoase
	m3
	0,168

	
	2320187315789
	Decofrol
	kg
	13,44

	
	3410520006752
	Automacara 6 - 10 tf
	h-ut
	2,24

	
	
	Total
	
	
	

	46
	CC02I


	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante / A240 


	kg
	21,00

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	2,016

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,063

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	21,525

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,21

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	6,30

	
	
	Total
	
	
	

	47
	CC02J2


	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm,  in  pereti si diafragme la  inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante / B500B 


	kg
	970,10

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	58,206

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	2,91

	
	2710602200000
	Otel beton PC 52  diam mai mare de 8 mm
	kg
	994,352

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	9,701

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	291,03

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,97

	
	
	Total
	
	
	

	48
	
	Sirma din cupru 160 mm2 


	m
	13,00

	
	7865789678
	Sirma din cupru (160 mm2)
	m.l.
	13,00

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Perete din spate pe axa ''1*, 5*, B**''
	            
	

	 
	
	9. Grinzi monolite


	
	
	

	49
	CC02K


	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate  in  grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante 


	kg
	635,80

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	60,401

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	2,543

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	651,695

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	6,358

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	178,024

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,636

	
	
	Total
	
	
	

	50
	CC02L2


	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in  grinzi si stilpi,  la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante 


	kg
	2 222,26

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	146,669

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	11,111

	
	2710602200000
	Otel beton PC 52  diam mai mare de 8 mm
	kg
	2 277,816

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	22,223

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	622,233

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	2,222

	
	
	Total
	
	
	

	51
	CC13H


	Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu o eclisa si sudare cap la cap, la bare cu diametrul 18-28 mm 


	buc
	156,00

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	85,80

	
	2873155900800
	Electrozi de sudura
	kg
	93,60

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	171,60

	
	
	Total
	
	
	

	52
	CL57A


	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg / D-1 


	kg
	6,00

	
	7136080025001
	Montator 
	h-om
	1,26

	
	2811236309900
	Confectii metalice 
	kg
	6,302

	
	2412126100010
	Miniu de plumb
	kg
	0,121

	
	2873155900311
	Electrozi E-42A, 4 mm
	kg
	0,061

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut
	0,48

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,06

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Grinzi monolite
	            
	

	 
	
	10. Planseul 


	
	
	

	53
	CA04F


	Beton turnat in placi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C25/30 


	m3
	70,00

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	339,50

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	31,50

	
	266310210000025
	Beton C25/30  
	m3
	73,902

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	10,815

	
	2952270003100
	Vibrator de adincime
	h-ut
	42,00

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	19,60

	
	
	Total
	
	
	

	54
	CB02C


	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv 


	m2
	350,00

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	70,00

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	350,00

	
	2874125881241
	Saibe uzuale M 10
	kg
	1,75

	
	2874115841033
	Piulite uzuale patrate M 10
	buc
	105,00

	
	2874115825003
	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm
	buc
	105,00

	
	2875276311528
	Scoabe din otel pentru constructii
	kg
	10,50

	
	2734113803233
	Sirma neagra moale d = 2,5 mm
	kg
	17,50

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	8,75

	
	2020212928347
	Panou de cofraj tip P fag  g 15 mm 
	m2
	45,50

	
	2010102904340
	Dulapi de rasinoase
	m3
	0,35

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,35

	
	2320187315789
	Decofrol
	kg
	42,00

	
	3410520006752
	Automacara 6 - 10 tf
	h-ut
	7,00

	
	
	Total
	
	
	

	55
	CB11A


	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R 


	buc
	700,00

	
	71240100107001
	Dulgher
	h-om
	210,00

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	105,00

	
	2811236310185
	Popi metalici extensibili PE 3100 R
	kg
	280,00

	
	2010102904340
	Dulapi de rasinoase
	m3
	0,35

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	7,00

	
	
	Total
	
	
	

	56
	CC02M


	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in  placi,  la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante / A240 


	kg
	16,50

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	1,073

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,066

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	16,912

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,165

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	4,62

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,017

	
	
	Total
	
	
	

	57
	CC02N


	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate  in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante / A400 


	kg
	741,60

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	40,046

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	2,225

	
	2710602300000
	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm
	kg
	760,14

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	7,416

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	207,648

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,742

	
	
	Total
	
	
	

	58
	CC02N2


	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate  in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante / B500B 


	kg
	12 312,95

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	714,151

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	36,939

	
	2710602200000
	Otel beton PC 52  diam mai mare de 8 mm
	kg
	12 620,774

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	123,13

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	3 447,626

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	12,313

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Planseul 
	            
	

	 
	
	11. Consolidarea golurilor in pereti


	
	
	

	59
	CL18A


	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton 


	kg
	409,85

	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	77,872

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	4,099

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	4,099

	
	2734113803207
	Sirma neagra moale d = 2 mm
	kg
	4,099

	
	2775276309886
	Confectii metalice inglobate in beton
	kg
	409,85

	
	2873155901200
	Electrozi pentru sudura
	kg
	2,049

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	3,279

	
	1010126200341
	Carbuni de forja (huila)
	kg
	6,148

	
	
	Total
	
	
	

	60
	IzD10A


	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. 


	t
	0,41

	
	7141020013400
	Vopsitor industrial
	h-om
	2,64

	
	2430116100000
	Email clorcauciuc 
	kg
	3,198

	
	2430226100814
	Grund miniu de plumb G 355-6
	kg
	1,599

	
	2430226109420
	Diluant pt.lacuri anticorozive   D.006-1 NI 1708-61 A1
	kg
	0,226

	
	2320166200676
	White spirit
	kg
	0,799

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,40

	
	
	Total
	
	
	

	61
	CA03G


	Beton armat turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25, fundatie sub utilaj 


	m3
	0,17

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	0,68

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,068

	
	266310210000020
	Beton C20/25  
	m3
	0,177

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,017

	
	2952270003100
	Vibrator de adincime
	h-ut
	0,102

	
	3410520006752
	Automacara 6 - 10 tf
	h-ut
	0,043

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Consolidarea golurilor in pereti
	            
	

	 
	
	12. Tiranti si suporturi pu fixarea canalelor de ventilatie


	
	
	

	62
	CL18A


	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton / tije filetate din otel zincat d10 


	kg
	16,92

	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	3,215

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,169

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	0,169

	
	27752763098861
	tije filetate din otel zincat d10
	kg
	16,92

	
	2734113803207
	Sirma neagra moale d = 2 mm
	kg
	0,169

	
	2873155901200
	Electrozi pentru sudura
	kg
	0,085

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,135

	
	1010126200341
	Carbuni de forja (huila)
	kg
	0,254

	
	
	Total
	
	
	

	63
	CK35B


	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / ancora matalica pentru beton d10 L=40 


	buc
	54,00

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	10,80

	
	28741363133001
	ancora matalica pentru beton d10 L=40
	buc
	54,00

	
	
	Total
	
	
	

	64
	CL18A


	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton / profil perforat zincat 


	kg
	33,43

	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	6,352

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,334

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	0,334

	
	27752763098862
	profil perforat zincat
	kg
	33,43

	
	2734113803207
	Sirma neagra moale d = 2 mm
	kg
	0,334

	
	2873155901200
	Electrozi pentru sudura
	kg
	0,167

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,267

	
	1010126200341
	Carbuni de forja (huila)
	kg
	0,501

	
	
	Total
	
	
	

	65
	
	Piulita M10 


	buc
	184,00

	
	444451
	Piulita M10
	buc
	184,00

	
	
	Total
	
	
	

	66
	
	Saiba M10 


	buc
	92,00

	
	4444511
	Saiba M10
	buc
	92,00

	
	
	Total
	
	
	

	67
	CL18A


	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton / suport pentru sisteme de racire a aerului 


	kg
	33,43

	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	6,352

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,334

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	0,334

	
	2734113803207
	Sirma neagra moale d = 2 mm
	kg
	0,334

	
	2775276309886
	Confectii metalice inglobate in beton
	kg
	33,43

	
	2873155901200
	Electrozi pentru sudura
	kg
	0,167

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,267

	
	1010126200341
	Carbuni de forja (huila)
	kg
	0,501

	
	
	Total
	
	
	

	68
	CK35B


	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / ancora matalica pentru beton 10*100 


	buc
	8,00

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	1,60

	
	28741363133001
	ancora matalica pentru beton d10 L=40
	buc
	8,00

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Tiranti si suporturi pu fixarea canalelor de ventilatie
	            
	

	 
	
	13. Placa monolita la sol


	
	
	

	69
	CA03G


	Beton armat turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C25/30 


	m3
	77,00

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	308,00

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	30,80

	
	266310210000025
	Beton C25/30  
	m3
	80,109

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	7,816

	
	2952270003100
	Vibrator de adincime
	h-ut
	46,20

	
	3410520006752
	Automacara 6 - 10 tf
	h-ut
	19,25

	
	
	Total
	
	
	

	70
	RpCU03A


	Toping - intaritor pentru pardoseli din beton (4-6 kg/m2) 


	kg
	1 780,00

	
	2466477302419
	Toping - intaritor pentru pardoseli din beton
	kg
	1 780,00

	
	
	Total
	
	
	

	71
	CC02N


	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate  in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante 


	kg
	618,00

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	33,372

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,854

	
	2710602300000
	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm
	kg
	633,45

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	6,18

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	173,04

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,618

	
	
	Total
	
	
	

	72
	CC02N2


	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate  in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante 


	kg
	5 560,38

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	322,502

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	16,681

	
	2710602200000
	Otel beton PC 52  diam mai mare de 8 mm
	kg
	5 699,389

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	55,604

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	1 556,906

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	5,56

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Placa monolita la sol
	            
	


	
	Total
	
	

	
	Fondul social
	
	

	
	Total
	
	

	
	Transportarea materialelor
	
	

	
	Cheltuieli de depozitare
	
	

	
	Cheltuieli directe
	
	

	
	Cheltuieli de regie
	
	

	
	Total
	
	

	
	Beneficiul de deviz
	
	

	
	Total
	
	


5.6B Solutii arhitecturale  (comp SA)
(denumirea lucrări)

	№

 crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse  
	Denumire lucrări       
	U.M. 
	Cantitate conform datelor din 

proiect


	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	1. Zidarie


	
	
	

	1
	CD71A


	Zidirea peretilor exteriori si interiori (fara goluri) din pietre de beton usor fara placare pe adeziv : pentru inaltimea etajului pina la 4 m / BCA 200 mm 


	m3
	12,50

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	60,625

	
	1411122201053
	BCA 200 mm
	m3
	12,525

	
	2462106110555
	Adeziv pe baza de ciment "Compozit-z" 
	kg
	281,25

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,088

	
	2010102904410
	Rigle tivite de rasinoase cu lungimea 4-6,5 m, cu latimea 75-150 mm, cu grosimea  40-75 mm, categoria IV 
	m3
	0,008

	
	25213026020000
	Captuseala din polistiren cu grosimea 2 cm pe adeziv
	m2
	13,75

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	5,50

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	5,25

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Zidarie
	            
	

	 
	
	2. Acoperire tip 4


	
	
	

	
	
	2.1. Interior (S=731 m2)


	
	
	

	2
	CG54A aplicativ


	Acoperire antistatica / grund epoxidic antistatic,  vopsea epoxidica antistatica 


	m2
	731,00

	
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	1 922,53

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	818,72

	
	1421102200803
	Amorsa (primer)
	kg
	331,911

	
	2653102100845
	Grund epoxidic antistatic
	kg
	73,758

	
	2653102100846
	Vopsea epoxidica antistatica
	kg
	885,095

	
	2653102100849
	Banda de cupru
	m
	516,305

	
	2881116002700
	Disc abraziv
	buc
	14,752

	
	2940520007688
	Masina de slefuit
	h-ut
	146,20

	
	2952240005106
	Aspirator industrial
	h-ut
	48,977

	
	2952270007607
	Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec
	h-ut
	146,20

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	14,62

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	7,31

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Interior (S=731 m2)
	            
	

	 
	
	2.2. Exterior (S=820 m2)


	
	
	

	3
	IzF04G  k=2


	Hidroizolare - 2 strat de izolatie aplicata prin ungere 


	m2
	820,00

	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	164,00

	
	2682132601626
	Carton bitumat
	m2
	1 804,00

	
	2320322600036
	Bitum pt. hidroizolatii 
	kg
	2 624,00

	
	2653102100880
	Filer de calcar saci S 539
	kg
	524,80

	
	2873145887893
	Cuie cu cap plat. Tip b  3,0 x 30  S2111
	kg
	32,80

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	2,788

	
	2952270004029
	Topitor bitum de 500 l
	h-ut
	21,32

	
	
	Total
	
	
	

	4
	IzF04G aplicativ


	Hidroizolatii din membrana cramponata din PE-HD cu crampoanele orientate spre perete, fixata mecanic in partea superioara cu sina de ancorare si dibluri 


	m2
	820,00

	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	82,00

	
	26821326016262
	Membrana cramponata din PE-HD 
	m2
	902,00

	
	23203226000361
	Sina de ancorare
	m
	656,00

	
	2873145887893
	Dibluri cu rozeta
	buc
	3 280,00

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	1,394

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Exterior (S=820 m2)
	            
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Acoperire tip 4
	            
	

	 
	
	3. Acoperire tip 5


	
	
	

	
	
	3.1. Interior 


	
	
	

	5
	CG54A aplicativ


	Acoperire antistatica / grund epoxidic antistatic,  vopsea epoxidica antistatica 


	m2
	26,00

	
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	68,38

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	29,12

	
	1421102200803
	Amorsa (primer)
	kg
	11,805

	
	2653102100845
	Grund epoxidic antistatic
	kg
	2,623

	
	2653102100846
	Vopsea epoxidica antistatica
	kg
	31,481

	
	2653102100849
	Banda de cupru
	m
	18,364

	
	2881116002700
	Disc abraziv
	buc
	0,525

	
	2940520007688
	Masina de slefuit
	h-ut
	5,20

	
	2952240005106
	Aspirator industrial
	h-ut
	1,742

	
	2952270007607
	Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec
	h-ut
	5,20

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,52

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,26

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Interior 
	            
	

	 
	
	3.2. Exterior (S=26 m2)


	
	
	

	6
	IzF18C k=2,33


	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M150, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm  / 40...100 mm 


	m2
	26,00

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	21,203

	
	2664102102018150
	Mortar ciment M-150
	m3
	1,817

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	1,272

	
	
	Total
	
	
	

	7
	CC03C


	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d5 BpI  100*100) 


	kg
	80,60

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	2,015

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,403

	
	2873122004100
	Plase sudate 
	kg
	81,406

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	0,403

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,806

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	24,18

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,048

	
	
	Total
	
	
	

	8
	IzF04G  k=2


	Hidroizolare - 2 strat de izolatie aplicata prin ungere 


	m2
	26,00

	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	5,20

	
	2682132601626
	Carton bitumat
	m2
	57,20

	
	2320322600036
	Bitum pt. hidroizolatii 
	kg
	83,20

	
	2653102100880
	Filer de calcar saci S 539
	kg
	16,64

	
	2873145887893
	Cuie cu cap plat. Tip b  3,0 x 30  S2111
	kg
	1,04

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,088

	
	2952270004029
	Topitor bitum de 500 l
	h-ut
	0,676

	
	
	Total
	
	
	

	9
	IzF04G aplicativ


	Hidroizolatii din membrana cramponata din PE-HD cu crampoanele orientate spre perete, fixata mecanic in partea superioara cu sina de ancorare si dibluri 


	m2
	26,00

	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	2,60

	
	26821326016262
	Membrana cramponata din PE-HD 
	m2
	28,60

	
	23203226000361
	Sina de ancorare
	m
	20,80

	
	2873145887893
	Dibluri cu rozeta
	buc
	104,00

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,044

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Exterior (S=26 m2)
	            
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Acoperire tip 5
	            
	

	 
	
	4. Tip 6 (protectia la foc a canalelor de ventilatie)


	
	
	

	10
	СF60G


	Placarea suprafetelor cu doua straturi de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea peste 4 m: pereti fara izolatie / placi de magneziu gros.10 mm 


	m2
	107,00

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	238,61

	
	266210270100010
	Placi de magneziu gros.10 mm
	m2
	234,426

	
	2710703520284
	Profil de ghidaj
	m
	82,157

	
	2710703520285
	Profil de suport
	m
	246,255

	
	2874115833876
	Suruburi сu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm
	buc
	1 444,195

	
	2523156720072
	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"
	m
	262,385

	
	2513206621602
	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"
	m
	169,475

	
	2430226102822
	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"
	kg
	54,628

	
	2430226101017
	Grund "Tifengrund"
	kg
	9,786

	
	2051142950711
	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice
	buc
	167,755

	
	2874115833871
	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm
	buc
	645,21

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,813

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	6,067

	
	
	Total
	
	
	

	11
	CG54A aplicativ


	Acoperire antistatica / grund epoxidic antistatic,  vopsea epoxidica antistatica 


	m2
	107,00

	
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	281,41

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	119,84

	
	1421102200803
	Amorsa (primer)
	kg
	48,583

	
	2653102100845
	Grund epoxidic antistatic
	kg
	10,796

	
	2653102100846
	Vopsea epoxidica antistatica
	kg
	129,556

	
	2653102100849
	Banda de cupru
	m
	75,574

	
	2881116002700
	Disc abraziv
	buc
	2,159

	
	2940520007688
	Masina de slefuit
	h-ut
	21,40

	
	2952240005106
	Aspirator industrial
	h-ut
	7,169

	
	2952270007607
	Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec
	h-ut
	21,40

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	2,14

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	1,07

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Tip 6 (protectia la foc a canalelor de ventilatie)
	            
	

	 
	
	5. Tip 7


	
	
	

	12
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor  (Grund acrilic hidroizolant    norma - 1,2 kg/m2) 


	m2
	242,00

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	7,26

	
	24165861053031
	Amorsa-grund (Grund acrilic hidroizolant)
	kg
	290,40

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	12,10

	
	
	Total
	
	
	

	13
	CN09B


	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa,  aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual 


	m2
	242,00

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	169,40

	
	2430116104050
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinil-acrilici
	kg
	145,20

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	12,10

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	12,10

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,726

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Tip 7
	            
	

	 
	
	6. Pardoseala 


	
	
	

	
	
	6.1. Tip 1


	
	
	

	14
	TsC54C


	Strat de fundatie din pietris fr. 20...40 mm  (200 mm) 


	m3
	67,00

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	66,33

	
	1421102200068
	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm
	m3
	77,05

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	6,70

	
	2912340002506
	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min
	h-ut
	14,07

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	28,14

	
	
	Total
	
	
	

	15
	TsC54C


	Strat de fundatie din pietris fr. 5...10 mm  (60 mm) 


	m3
	20,10

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	19,899

	
	1421102200068
	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm
	m3
	23,115

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	2,01

	
	2912340002506
	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min
	h-ut
	4,221

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	8,442

	
	
	Total
	
	
	

	16
	IzF04J1 aplicativ


	Hidroizolare - folie de polietilena tehnica 100mk. (de inclus  banda adeziva protectie termica (perimetral) -  1,0 m/m2) 


	m2
	335,00

	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	6,70

	
	268213260162601
	Folie de polietilena tehnica 100mk,
	m2
	361,80

	
	41654154165416541
	banda adeziva protectie termica 
	m
	335,00

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,168

	
	
	Total
	
	
	

	17
	CG22A


	Pardoseli din beton C10/12,5  (Y=2500 kg/m3) , in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp 


	m2
	335,00

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	268,00

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	33,50

	
	266310210000150
	Beton C10/12,5
	m3
	34,337

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	11,055

	
	2952260003552
	Buldozer pe senile pina la 60 CP
	h-ut
	0,67

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	33,50

	
	2952270003700
	Centrala de beton
	h-ut
	2,01

	
	
	Total
	
	
	

	18
	CC03C


	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi / d5 BpI  100*100 


	kg
	1 038,50

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	25,963

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	5,192

	
	2873122004100
	Plase sudate 
	kg
	1 048,885

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	5,192

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	10,385

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	311,55

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,623

	
	
	Total
	
	
	

	19
	IzF04B k=2


	Hidroizolare - 2 strat de izolatie aplicata prin ungere 


	m2
	335,00

	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	53,60

	
	26821326016261
	Hidroizol 
	m2
	737,00

	
	2320322600036
	Bitum pt. hidroizolatii 
	kg
	1 005,00

	
	2653102100880
	Filer de calcar saci S 539
	kg
	201,00

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	1,139

	
	2952270004029
	Topitor bitum de 500 l
	h-ut
	7,37

	
	
	Total
	
	
	

	20
	CG54A aplicativ


	Pardoseli epoxidice turnate. Acoperire antistatica / grund epoxidic antistatic,  vopsea epoxidica antistatica 


	m2
	335,00

	
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	881,05

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	375,20

	
	1421102200803
	Amorsa (primer)
	kg
	152,107

	
	2653102100845
	Grund epoxidic antistatic
	kg
	33,801

	
	2653102100846
	Vopsea epoxidica antistatica
	kg
	405,618

	
	2653102100849
	Banda de cupru
	m
	236,61

	
	2881116002700
	Disc abraziv
	buc
	6,76

	
	2940520007688
	Masina de slefuit
	h-ut
	67,00

	
	2952240005106
	Aspirator industrial
	h-ut
	22,445

	
	2952270007607
	Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec
	h-ut
	67,00

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	6,70

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	3,35

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Tip 1
	            
	

	 
	
	6.2. Tip 2


	
	
	

	21
	TsC54C


	Strat de fundatie din pietris fr. 20...40 mm  (200 mm) 


	m3
	4,20

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	4,158

	
	1421102200068
	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm
	m3
	4,83

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,42

	
	2912340002506
	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min
	h-ut
	0,882

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	1,764

	
	
	Total
	
	
	

	22
	TsC54C


	Strat de fundatie din pietris fr. 5...10 mm  (60 mm) 


	m3
	1,26

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1,247

	
	1421102200068
	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm
	m3
	1,449

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,126

	
	2912340002506
	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min
	h-ut
	0,265

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	0,529

	
	
	Total
	
	
	

	23
	IzF04J1 aplicativ


	Hidroizolare - folie de polietilena tehnica 100mk. (de inclus  banda adeziva protectie termica (perimetral) -  1,0 m/m2) 


	m2
	21,00

	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	0,42

	
	268213260162601
	Folie de polietilena tehnica 100mk,
	m2
	22,68

	
	41654154165416541
	banda adeziva protectie termica 
	m
	21,00

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,011

	
	
	Total
	
	
	

	24
	CG22A


	Pardoseli din beton C10/12,5  (Y=2500 kg/m3) , in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp 


	m2
	21,00

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	16,80

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	2,10

	
	266310210000150
	Beton C10/12,5
	m3
	2,152

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,693

	
	2952260003552
	Buldozer pe senile pina la 60 CP
	h-ut
	0,042

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	2,10

	
	2952270003700
	Centrala de beton
	h-ut
	0,126

	
	
	Total
	
	
	

	25
	CC03C


	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi / d5 BpI  100*100 


	kg
	65,10

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	1,627

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,325

	
	2873122004100
	Plase sudate 
	kg
	65,751

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	0,325

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,651

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	19,53

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,039

	
	
	Total
	
	
	

	26
	IzF04B k=2


	Hidroizolare - 2 strat de izolatie aplicata prin ungere 


	m2
	21,00

	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	3,36

	
	26821326016261
	Hidroizol 
	m2
	46,20

	
	2320322600036
	Bitum pt. hidroizolatii 
	kg
	63,00

	
	2653102100880
	Filer de calcar saci S 539
	kg
	12,60

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,071

	
	2952270004029
	Topitor bitum de 500 l
	h-ut
	0,462

	
	
	Total
	
	
	

	27
	CG54A aplicativ


	Pardoseli epoxidice turnate. Acoperire antistatica / grund epoxidic antistatic,  vopsea epoxidica antistatica 


	m2
	21,00

	
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	55,23

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	23,52

	
	1421102200803
	Amorsa (primer)
	kg
	9,535

	
	2653102100845
	Grund epoxidic antistatic
	kg
	2,119

	
	2653102100846
	Vopsea epoxidica antistatica
	kg
	25,427

	
	2653102100849
	Banda de cupru
	m
	14,832

	
	2881116002700
	Disc abraziv
	buc
	0,424

	
	2940520007688
	Masina de slefuit
	h-ut
	4,20

	
	2952240005106
	Aspirator industrial
	h-ut
	1,407

	
	2952270007607
	Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec
	h-ut
	4,20

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,42

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,21

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Tip 2
	            
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Pardoseala 
	            
	

	 
	
	7. Timplaria


	
	
	

	28
	CK12A


	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / U2,1200*1900(h)  Usa individuala metalica, exterioara, cu rupere termica, oarba, antifoc EI-30 


	m2
	2,28

	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	8,071

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,912

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	0,433

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	0,616

	
	28121063060001
	Usa individuala metalica, exterioara, cu rupere termica, oarba, antifoc EI-30
	m2
	2,28

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,638

	
	2873155900800
	Electrozi de sudura
	kg
	0,319

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	3,192

	
	1421102200496
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm
	m3
	0,011

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	1,14

	
	2430226100034
	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80
	kg
	1,596

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,002

	
	2410520006700
	Automacara 
	h-ut
	0,046

	
	
	Total
	
	
	

	29
	CK12A


	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / U3,1000*1900(h)  Usa individuala metalica, exterioara, cu rupere termica, oarba, antifoc EI-30 


	m2
	1,90

	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	6,726

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,76

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	0,361

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	0,513

	
	28121063060001
	Usa individuala metalica, exterioara, cu rupere termica, oarba, antifoc EI-30
	m2
	1,90

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,532

	
	2873155900800
	Electrozi de sudura
	kg
	0,266

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	2,66

	
	1421102200496
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm
	m3
	0,009

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,95

	
	2430226100034
	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80
	kg
	1,33

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,002

	
	2410520006700
	Automacara 
	h-ut
	0,038

	
	
	Total
	
	
	

	30
	CL19D


	Grilaje metalice gata confectionate: din otel profilat sau forjat la scari sau balcoane, exclusiv mina curenta / U4, usa - poarta, dubla glisanta, cu usa de evacuare incorporata, structura metalica - de tip gratii 


	kg
	2 473,88

	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	742,164

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	49,478

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	24,739

	
	28112363062701
	usa - poarta, dubla glisanta, cu usa de evacuare incorporata, structura metalica - de tip gratii
	kg
	2 473,88

	
	2873155901200
	Electrozi pentru sudura
	kg
	7,422

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	12,369

	
	2430126103294
	Vopsea minium de plumb  v.351-3 ntr 90-80
	kg
	24,739

	
	1010126200341
	Carbuni de forja (huila)
	kg
	123,694

	
	
	Total
	
	
	

	31
	IzD10A


	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. 


	t
	2,474

	
	7141020013400
	Vopsitor industrial
	h-om
	15,933

	
	2430116100000
	Email clorcauciuc
	kg
	19,297

	
	2430226100814
	Grund miniu de plumb G 355-6
	kg
	9,649

	
	2430226109420
	Diluant pt.lacuri anticorozive   D.006-1 NI 1708-61 A1
	kg
	1,361

	
	2320166200676
	White spirit
	kg
	4,824

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	2,412

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Timplaria
	            
	

	 
	
	8. Lucrari diverse


	
	
	

	
	
	8.1. Copertine (2 buc)


	
	
	

	32
	IzF04A


	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) 


	m2
	7,50

	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	0,30

	
	2320322600036
	Bitum pt. hidroizolatii 
	kg
	12,75

	
	2653102100880
	Filer de calcar saci S 539
	kg
	2,55

	
	2052152959010
	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)
	t
	0,004

	
	2052152958990
	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340
	kg
	8,475

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,007

	
	2952270004029
	Topitor bitum de 500 l
	h-ut
	0,097

	
	
	Total
	
	
	

	33
	IzF04B


	Strat hidroizolant executat din material rulant bitum-polimer autoadeziv 


	m2
	7,50

	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	0,60

	
	26821326016263
	Hidroizol  (material rulant bitum-polimer autoadeziv)
	m2
	8,25

	
	2320322600036
	Bitum pt. hidroizolatii 
	kg
	11,25

	
	2653102100880
	Filer de calcar saci S 539
	kg
	2,25

	
	2052152959010
	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)
	t
	0,004

	
	2052152958990
	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340
	kg
	7,50

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,013

	
	2952270004029
	Topitor bitum de 500 l
	h-ut
	0,082

	
	
	Total
	
	
	

	34
	CL18A


	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton 


	kg
	45,00

	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	8,55

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,45

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	0,45

	
	2734113803207
	Sirma neagra moale d = 2 mm
	kg
	0,45

	
	2775276309886
	Confectii metalice inglobate in beton
	kg
	45,00

	
	2873155901200
	Electrozi pentru sudura
	kg
	0,225

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,36

	
	1010126200341
	Carbuni de forja (huila)
	kg
	0,675

	
	
	Total
	
	
	

	35
	CK26A


	Glaf '' cu lacrimar''  b=150 mm 


	m
	10,80

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	3,024

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,864

	
	2521106718392250
	Glaf '' cu lacrimar''  b=150 mm
	m
	11,016

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	44,064

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,108

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Copertine (2 buc)
	            
	

	 
	
	8.2. Detaliu 1


	
	
	

	36
	CL18A


	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton 


	kg
	75,00

	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	14,25

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,75

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	0,75

	
	2734113803207
	Sirma neagra moale d = 2 mm
	kg
	0,75

	
	2775276309886
	Confectii metalice inglobate in beton
	kg
	75,00

	
	2873155901200
	Electrozi pentru sudura
	kg
	0,375

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,60

	
	1010126200341
	Carbuni de forja (huila)
	kg
	1,125

	
	
	Total
	
	
	

	37
	CK26A


	Glaf '' cu lacrimar''  b=500 mm 


	m
	52,00

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	14,56

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	4,16

	
	252110671839225052
	Glaf '' cu lacrimar''  b=500 mm
	m
	53,04

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	212,16

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,52

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Detaliu 1
	            
	

	 
	
	8.3. Tip 3  (plan inclinat S=74 m2)


	
	
	

	38
	TsC54C


	Strat de fundatie din pietris fr. 20...40 mm  (100 mm) 


	m3
	7,40

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	7,326

	
	1421102200068
	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm
	m3
	8,51

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,74

	
	2912340002506
	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min
	h-ut
	1,554

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	3,108

	
	
	Total
	
	
	

	39
	TsC54C


	Strat de fundatie din pietris fr. 5...10 mm  (60 mm) 


	m3
	4,44

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	4,396

	
	1421102200068
	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm
	m3
	5,106

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,444

	
	2912340002506
	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min
	h-ut
	0,932

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	1,865

	
	
	Total
	
	
	

	40
	CG22A


	Pardoseli din beton C10/12,5  (Y=2500 kg/m3) , in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp 


	m2
	74,00

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	59,20

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	7,40

	
	266310210000150
	Beton C10/12,5
	m3
	7,585

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	2,442

	
	2952260003552
	Buldozer pe senile pina la 60 CP
	h-ut
	0,148

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	7,40

	
	2952270003700
	Centrala de beton
	h-ut
	0,444

	
	
	Total
	
	
	

	41
	CC03C


	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi / d5 BpI  100*100 


	kg
	229,40

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	5,735

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,147

	
	2873122004100
	Plase sudate 
	kg
	231,694

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	1,147

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	2,294

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	68,82

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,138

	
	
	Total
	
	
	

	42
	CA03G


	Beton armat turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C25/30, rezistent la inghet (F50) 


	m3
	25,60

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	102,40

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	10,24

	
	266310210000025
	Beton C25/30  
	m3
	26,634

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	2,598

	
	2952270003100
	Vibrator de adincime
	h-ut
	15,36

	
	3410520006752
	Automacara 6 - 10 tf
	h-ut
	6,40

	
	
	Total
	
	
	

	43
	CC03C


	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi / d10 BpI  B500B 


	kg
	370,00

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	9,25

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,85

	
	2873122004100
	Plase sudate 
	kg
	373,70

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	1,85

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	3,70

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	111,00

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,222

	
	
	Total
	
	
	

	44
	CK18C aplicativ


	Cornier de capat 75*75*6 S235JR, SM SR EN10204;2005 


	m
	36,40

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	9,464

	
	2743123549025
	 Cornier de capat 75*75*6 S235JR, SM SR EN10204;2005
	m
	38,22

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,91

	
	1421102200496
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm
	m3
	0,036

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	218,40

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Tip 3  (plan inclinat S=74 m2)
	            
	

	 
	
	8.4. Pereul  (S=16 m2)


	
	
	

	45
	TsE06B


	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv 


	100m2
	0,16

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1,445

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	0,16

	
	2952240004004
	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf
	h-ut
	0,224

	
	
	Total
	
	
	

	46
	TsC54C


	Strat de fundatie din pietris fr. 20-40  (200 mm) 


	m3
	3,20

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	3,168

	
	1421102200068
	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm
	m3
	3,68

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,32

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	1,344

	
	
	Total
	
	
	

	47
	IzF04J1 aplicativ


	Pelicula  200mkm 


	m2
	16,00

	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	0,32

	
	2682132601626021
	Pelicula  200mkm
	m2
	17,28

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,008

	
	
	Total
	
	
	

	48
	CC03C


	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi  (Bр5 100*100) 


	kg
	49,60

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	1,24

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,248

	
	2873122004100
	Plase sudate 
	kg
	50,096

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	0,248

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,496

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	14,88

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,03

	
	
	Total
	
	
	

	49
	CA03G


	Beton armat turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa , turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa (C16/20)   (100...140 mm) 


	m3
	1,92

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	7,68

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,768

	
	266310210000016
	Beton C16/20
	m3
	1,998

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,195

	
	2952270003100
	Vibrator de adincime
	h-ut
	1,152

	
	3410520006752
	Automacara 6 - 10 tf
	h-ut
	0,48

	
	
	Total
	
	
	

	50
	DE11A


	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm  (BR 100.20.8)  (Consum beton C12/15 - 0,043 m3/m) 


	m
	18,00

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	2,16

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	3,24

	
	26661228003252
	Bordura beton pentru trotuare БР 100.20.8
	m
	18,09

	
	26631021000012
	Beton C12/15
	m3
	0,774

	
	2651122100024
	Ciment portland P 40 saci S388
	kg
	18,36

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,054

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,054

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Pereul  (S=16 m2)
	            
	

	 
	
	8.5. Drenajul perimetrial


	
	
	

	51
	AcA07C


	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 170-210 mm / tub drenaj din teava corugata HDRE SN4 OD 200 (176) 270gr. cu rastrub L=6 m 


	m
	108,00

	
	7136050012000
	Instalator alimentari apa
	h-om
	48,60

	
	25212167000001
	Tub drenaj din teava corugata HDRE SN4 OD 200 9176) 270gr. cu rastrub
	m
	115,668

	
	2952270003306
	Electropompa de apa 4-6 kw
	h-ut
	0,108

	
	
	Total
	
	
	

	52
	AcA07C


	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 170-210 mm / teava corugata HDRE SN4 OD 200 (176) 270gr. muftata cu garnitura L=6m 


	m
	12,00

	
	7136050012000
	Instalator alimentari apa
	h-om
	5,40

	
	25212167000002
	Tub drenaj din teava corugata HDRE SN4 OD 200 9176) 270gr. muftata cu garnitura
	m
	12,852

	
	2952270003306
	Electropompa de apa 4-6 kw
	h-ut
	0,012

	
	
	Total
	
	
	

	53
	
	Curba 90 gr. teava corugata PP DN 200 


	buc
	6,00

	
	757486786
	Curba 90 gr. teava corugata PP DN 200
	buc
	6,00

	
	
	Total
	
	
	

	54
	AcB06B aplic


	Fintina de inspectare formata din set: teava cu suprafata ondulata DN600  HDPE  L=6m,  fund - 2buc, trapa - 2buc 


	buc
	2,00

	
	7136050012000
	Instalator alimentari apa
	h-om
	5,44

	
	5465465465
	Caminul de racord si inspectie DN600  HDPE
	buc
	2,02

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,141

	
	
	Total
	
	
	

	55
	AcF03B


	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu pietris margaritar / pietris sau prundis spalat 16-32 mm 


	m3
	22,00

	
	9312040019600
	Sapator
	h-om
	18,70

	
	1421102200226
	Pietris ciuruit nespalat de mal 7-15 mm
	m3
	22,55

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Drenajul perimetrial
	            
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Lucrari diverse
	            
	

	 
	
	9. Lucrari necesare pentru invaluire 


	
	
	

	56
	TsC54A


	Strat de nisip cu granulatie mare 250 mm 


	m3
	246,00

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	221,40

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	270,60

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	24,60

	
	2912340002506
	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min
	h-ut
	51,66

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	103,32

	
	
	Total
	
	
	

	57
	IzF04J2


	Membrana geotextila consolidata mecanic si termic 300g/m2 - 1 str 


	m2
	1 260,00

	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	25,20

	
	26821326020701
	Membrana geotextila consolidata mecanic si termic 300g/m2
	m2
	1 360,80

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,63

	
	
	Total
	
	
	

	58
	TsC03F1


	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea argilei) 


	100 m3
	34,20

	
	2952260003501
	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc
	h-ut
	76,95

	
	
	Total
	
	
	

	59
	TsI51A10


	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km 


	t
	5 472,00

	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	312,451

	
	
	Total
	
	
	

	60
	CG32A1


	Umpluturi in straturi compactate mecanic, executate cu argile 


	m3
	3 420,00

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1 368,00

	
	1420202205501
	Argila comuna pentru constructii
	m3
	3 762,00

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	342,00

	
	2952270004019
	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP
	h-ut
	273,60

	
	
	Total
	
	
	

	61
	TsC03E1


	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I / incarcarea stratului vegetal 


	100 m3
	1,64

	
	2952260003501
	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc
	h-ut
	3,198

	
	
	Total
	
	
	

	62
	TsI51A1


	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km 


	t
	197,00

	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	4,57

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Lucrari necesare pentru invaluire 
	            
	


	
	Total
	
	

	
	Fondul social
	
	

	
	Total
	
	

	
	Transportarea materialelor
	
	

	
	Cheltuieli de depozitare
	
	

	
	Cheltuieli directe
	
	

	
	Cheltuieli de regie
	
	

	
	Total
	
	

	
	Beneficiul de deviz
	
	

	
	Total
	
	


5.6 B – UȘI METALICE  (speciale)
(denumirea lucrări)

	№

 crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse  
	Denumire lucrări       
	U.M. 
	Cantitate conform datelor din 

proiect


	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	1. Lucrari de montare 


	
	
	

	1
	CK13B1


	Usi si porti metalice glisante sau pliante in doua canaturi  montate in zidarie de orice natura inclusiv accesoriile necesare, cu suprafata peste 7 mp / MONTAREA 


	m2
	39,700

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	7,543

	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	96,868

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	33,348

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	4,764

	
	1421102200496
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm
	m3
	0,159

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	51,610

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	10,322

	
	2873155900800
	Electrozi de sudura
	kg
	5,161

	
	2430226100034
	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80
	kg
	23,820

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,040

	
	2410520006700
	Automacara 
	h-ut
	1,985

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	Asigurari sociale si medicale
	
	

	
	
	Cheltuieli de transport
	
	

	
	
	Cheltuieli de semifabricat si depozitie
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Cheltuieli de regie
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Beneficiu de deviz
	
	

	
	
	
	Total Lucrari de montare 
	            
	

	 
	
	2. Valoarea utilajului


	
	
	

	2
	
	U1, POARTA  dubla - glisanta, cu usa de evacuare incorporata, cu dimens. 3200*3100 inaltime, pentru o deschidere de 3000 mm pe 3000 mm, antifoc EI-30  - Structura principala: cadru din otel zincat.  - Umplutura / panou termoizolant: panou tip sandwich (tabla+ spuma poliuritanica 40-50 mm).  - Ghidaj inferior: sina de rulare din inox / aluminiu extrudat, cu drenaj pentru apa.  - Sistem de glisare: carucioare cu rulmenti cu bile, capacitatea portanta >120 kg per foaie.  - Automatizare: motor liniar sau cu curea dintata, cu unitate de comanda electronic, senzori de proximatie, fotocelule si telecomanda (cu inchidere automata in caz de incendiu, cu control acces).  - Etansare: garnituri EPDM perimetrale - perii de etansare in zona de contact.  - Blocare/siguranta: electromagnet / inchidere- deschidere mecanica suplimentara in caz de urgenta.  - Greutate estimativa totala - 160-200 kg (in functie de panou si rama)  - Coef termic U:1,4 - 1,8 W/m2K / -Rezistenta la vint:  pina la 1200 Pa  - Etansare la aer/apa   clasa 3-4 / 7A  conform EN 12207/ EN 12208  - Tensiune alimentare motor: 230V AC / 24V DC   - Putere motor: 80-120W  - Viteza de deschidere:0,3-0,5 m/s     Usa poarta se va executa pe baza de sistem certificat ( tip Shuco, Reynaers, Aluprof, Alumil) 


	buc
	4,000

	
	546546546
	U1, POARTA  dubla - glisanta, cu usa de evacuare incorporata, cu dimens. 3200*3100 inaltime, pentru o deschidere de 3000 mm pe 3000 mm, antifoc EI-30
	buc
	4,000

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	Cheltuieli de depozitare
	
	

	
	
	
	Total Valoarea utilajului
	            
	


	
	Total
	
	


5.7  Constructii beton armat (comp CBA)
(denumirea lucrări)

	№

 crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse  
	Denumire lucrări       
	U.M. 
	Cantitate conform datelor din 

proiect


	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	1. Lucrari de terasament


	
	
	

	1
	TsC03F1


	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II 


	100 m3
	8,77

	
	2952260003501
	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc
	h-ut
	19,733

	
	
	Total
	
	
	

	2
	TsI51A1


	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km 


	t
	1 491,00

	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	34,591

	
	
	Total
	
	
	

	3
	TsC03F1


	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea solului din depozit pentru umplerea sinusurilor gropii, sub podele si pernei de pamint si umplutura) 


	100 m3
	8,30

	
	2952260003501
	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc
	h-ut
	18,675

	
	
	Total
	
	
	

	4
	TsI51A1


	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km 


	t
	492,00

	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	11,414

	
	
	Total
	
	
	

	5
	TsD32A


	Executarea pernelor de pamint pe terenuri tasabile prin cilindrare stratificata a pamintului cu ruloul (Устройство грунтовой подушуки)   NOTA: cuprinde transportarea pamintului din rezerva in groapa de fundatie 


	100 m3
	5,41

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,028

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	2,164

	
	34105400000016
	Tractor 59 kw (80 c.p.)
	h-ut
	0,606

	
	34105400000015
	Tractor 79 kw (108 c.p.)
	h-ut
	13,20

	
	34105400000017
	Screper cu caus, capacitate 8 м3
	h-ut
	11,036

	
	34105400000012
	Rulou compactor cu crampoane, 5 t, remorca
	h-ut
	13,092

	
	34105400000013
	Rulou compactor cu valturi netede, 5 t, remorca
	h-ut
	13,417

	
	2952260003540
	Buldozer
	h-ut
	6,979

	
	
	Total
	
	
	

	6
	TsD02A1


	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm  (umplerea sinusurilor gropii si sub podele + umplutura ) 


	100 m3
	2,89

	
	2952260003553
	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP
	h-ut
	3,15

	
	
	Total
	
	
	

	7
	TsD08A1


	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv 


	100 m3
	2,89

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	8,728

	
	2952240004003
	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf
	h-ut
	10,809

	
	
	Total
	
	
	

	8
	TsI51A10


	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km 


	t
	80,00

	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	4,568

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Lucrari de terasament
	            
	

	 
	
	2. Fundatii


	
	
	

	
	
	2.1. Fundatii Fm-1 (1 buc)


	
	
	

	9
	CA02C


	Beton simplu turnat  in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 


	m3
	9,20

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	35,42

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	5,98

	
	26631021000008
	Beton C8/10 
	m3
	9,524

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,929

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	2,30

	
	2952270003000
	Vibrator de suprafata
	h-ut
	3,68

	
	
	Total
	
	
	

	10
	CA03G


	Beton armat turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25 


	m3
	30,40

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	121,60

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	12,16

	
	266310210000020
	Beton C20/25
	m3
	31,627

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	3,086

	
	2952270003100
	Vibrator de adincime
	h-ut
	18,24

	
	3410520006752
	Automacara 6 - 10 tf
	h-ut
	7,60

	
	
	Total
	
	
	

	11
	CB02A


	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile 


	m2
	175,00

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	26,25

	
	71240100107001
	Dulgher
	h-om
	183,75

	
	2874125881241
	Saibe uzuale M 10
	kg
	0,875

	
	2874115841033
	Piulite uzuale patrate M 10
	buc
	52,50

	
	2874115825003
	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm
	buc
	52,50

	
	2875276311528
	Scoabe din otel pentru constructii
	kg
	5,25

	
	2734113803233
	Sirma neagra moale d = 2,5 mm
	kg
	8,75

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	14,00

	
	2020212928347
	Panou de cofraj tip P fag  g 15 mm 
	m2
	17,50

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,613

	
	2010102900900
	Lemn rotund de rasinoase
	m3
	0,088

	
	2320187315789
	Decofrol
	kg
	21,00

	
	
	Total
	
	
	

	12
	CC01E


	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere 


	kg
	298,46

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	19,101

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,895

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	305,921

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	44,769

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	2,985

	
	
	Total
	
	
	

	13
	CC01F1


	Armaturi din otel beton PC 52  fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste  8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere 


	kg
	539,00

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	29,106

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,617

	
	2710602200000
	Otel beton PC 52  diam mai mare de 8 mm
	kg
	552,475

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	80,85

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	5,39

	
	
	Total
	
	
	

	14
	CL18A


	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Manson metalic teava 159*4  l=950) 


	kg
	29,06

	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	5,521

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,291

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	0,291

	
	2775276309886
	Confectii metalice inglobate in beton
	kg
	29,06

	
	2734113803207
	Sirma neagra moale d = 2 mm
	kg
	0,291

	
	2873155901200
	Electrozi pentru sudura
	kg
	0,145

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,232

	
	1010126200341
	Carbuni de forja (huila)
	kg
	0,436

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Fundatii Fm-1 (1 buc)
	            
	

	 
	
	2.2. Fundatii Fm-2 (4 buc)


	
	
	

	15
	CA02C


	Beton simplu turnat  in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 


	m3
	0,60

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	2,31

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,39

	
	26631021000008
	Beton C8/10 
	m3
	0,621

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,061

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,15

	
	2952270003000
	Vibrator de suprafata
	h-ut
	0,24

	
	
	Total
	
	
	

	16
	CA03G


	Beton armat turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25 


	m3
	2,80

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	11,20

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,12

	
	266310210000020
	Beton C20/25
	m3
	2,913

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,284

	
	2952270003100
	Vibrator de adincime
	h-ut
	1,68

	
	3410520006752
	Automacara 6 - 10 tf
	h-ut
	0,70

	
	
	Total
	
	
	

	17
	CB02A


	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile 


	m2
	12,80

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,92

	
	71240100107001
	Dulgher
	h-om
	13,44

	
	2874125881241
	Saibe uzuale M 10
	kg
	0,064

	
	2874115841033
	Piulite uzuale patrate M 10
	buc
	3,84

	
	2874115825003
	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm
	buc
	3,84

	
	2875276311528
	Scoabe din otel pentru constructii
	kg
	0,384

	
	2734113803233
	Sirma neagra moale d = 2,5 mm
	kg
	0,64

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	1,024

	
	2020212928347
	Panou de cofraj tip P fag  g 15 mm 
	m2
	1,28

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,045

	
	2010102900900
	Lemn rotund de rasinoase
	m3
	0,006

	
	2320187315789
	Decofrol
	kg
	1,536

	
	
	Total
	
	
	

	18
	CC01C


	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate 


	kg
	28,80

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	2,16

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,115

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	29,52

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	4,32

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,288

	
	
	Total
	
	
	

	19
	CC01D1


	Armaturi din otel beton  PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste  8 mm inclusiv in fundatii izolate 


	kg
	86,76

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	5,119

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,347

	
	2710602200000
	Otel beton PC 52  diam mai mare de 8 mm
	kg
	88,929

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	13,014

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,868

	
	
	Total
	
	
	

	20
	CL18A


	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton / bloc de ancoraj BA-1 


	kg
	69,36

	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	13,178

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,694

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	0,694

	
	2775276309886
	Confectii metalice inglobate in beton
	kg
	69,36

	
	2734113803207
	Sirma neagra moale d = 2 mm
	kg
	0,694

	
	2873155901200
	Electrozi pentru sudura
	kg
	0,347

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,555

	
	1010126200341
	Carbuni de forja (huila)
	kg
	1,04

	
	
	Total
	
	
	

	21
	IzD10A


	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. 


	t
	0,07

	
	7141020013400
	Vopsitor industrial
	h-om
	0,451

	
	2430116100000
	Email clorcauciuc 
	kg
	0,546

	
	2430226100814
	Grund miniu de plumb G 355-6
	kg
	0,273

	
	2430226109420
	Diluant pt.lacuri anticorozive   D.006-1 NI 1708-61 A1
	kg
	0,039

	
	2320166200676
	White spirit
	kg
	0,137

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,068

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Fundatii Fm-2 (4 buc)
	            
	

	 
	
	2.3. Fundatii Fm-3 (1 buc)


	
	
	

	22
	CA02C


	Beton simplu turnat  in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 


	m3
	0,04

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	0,154

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,026

	
	26631021000008
	Beton C8/10 
	m3
	0,041

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,004

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,01

	
	2952270003000
	Vibrator de suprafata
	h-ut
	0,016

	
	
	Total
	
	
	

	23
	CA03G


	Beton armat turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25 


	m3
	0,20

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	0,80

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,08

	
	266310210000020
	Beton C20/25
	m3
	0,208

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,02

	
	2952270003100
	Vibrator de adincime
	h-ut
	0,12

	
	3410520006752
	Automacara 6 - 10 tf
	h-ut
	0,05

	
	
	Total
	
	
	

	24
	CB02A


	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile 


	m2
	1,60

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,24

	
	71240100107001
	Dulgher
	h-om
	1,68

	
	2874125881241
	Saibe uzuale M 10
	kg
	0,008

	
	2874115841033
	Piulite uzuale patrate M 10
	buc
	0,48

	
	2874115825003
	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm
	buc
	0,48

	
	2875276311528
	Scoabe din otel pentru constructii
	kg
	0,048

	
	2734113803233
	Sirma neagra moale d = 2,5 mm
	kg
	0,08

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,128

	
	2020212928347
	Panou de cofraj tip P fag  g 15 mm 
	m2
	0,16

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,006

	
	2010102900900
	Lemn rotund de rasinoase
	m3
	0,001

	
	2320187315789
	Decofrol
	kg
	0,192

	
	
	Total
	
	
	

	25
	CC01C


	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate 


	kg
	1,98

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,148

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,008

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	2,029

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	0,297

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,02

	
	
	Total
	
	
	

	26
	CC01D1


	Armaturi din otel beton  PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste  8 mm inclusiv in fundatii izolate 


	kg
	3,56

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,21

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,014

	
	2710602200000
	Otel beton PC 52  diam mai mare de 8 mm
	kg
	3,649

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	0,534

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,036

	
	
	Total
	
	
	

	27
	CL57A


	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg / piesa inglobata Pi-1 


	kg
	3,87

	
	7136080025001
	Montator 
	h-om
	0,813

	
	2811236309900
	Confectii metalice 
	kg
	4,065

	
	2412126100010
	Miniu de plumb
	kg
	0,078

	
	2873155900311
	Electrozi E-42A, 4 mm
	kg
	0,039

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut
	0,31

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,039

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Fundatii Fm-3 (1 buc)
	            
	

	 
	
	2.4. Fundatie sub utilaj Fu-1 (1 buc)


	
	
	

	28
	CA02C


	Beton simplu turnat  in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 


	m3
	0,30

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	1,155

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,195

	
	26631021000008
	Beton C8/10 
	m3
	0,311

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,03

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,075

	
	2952270003000
	Vibrator de suprafata
	h-ut
	0,12

	
	
	Total
	
	
	

	29
	CA03G


	Beton armat turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25 


	m3
	0,90

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	3,60

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,36

	
	266310210000020
	Beton C20/25
	m3
	0,936

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,091

	
	2952270003100
	Vibrator de adincime
	h-ut
	0,54

	
	3410520006752
	Automacara 6 - 10 tf
	h-ut
	0,225

	
	
	Total
	
	
	

	30
	CB02A


	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile 


	m2
	3,00

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,45

	
	71240100107001
	Dulgher
	h-om
	3,15

	
	2874125881241
	Saibe uzuale M 10
	kg
	0,015

	
	2874115841033
	Piulite uzuale patrate M 10
	buc
	0,90

	
	2874115825003
	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm
	buc
	0,90

	
	2875276311528
	Scoabe din otel pentru constructii
	kg
	0,09

	
	2734113803233
	Sirma neagra moale d = 2,5 mm
	kg
	0,15

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,24

	
	2020212928347
	Panou de cofraj tip P fag  g 15 mm 
	m2
	0,30

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,011

	
	2010102900900
	Lemn rotund de rasinoase
	m3
	0,002

	
	2320187315789
	Decofrol
	kg
	0,36

	
	
	Total
	
	
	

	31
	CC03C


	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi / plasa d5 Bp500B 100*100 


	kg
	6,20

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,155

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,031

	
	2873122004100
	Plase sudate 
	kg
	6,262

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	0,031

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,062

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	1,86

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,004

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Fundatie sub utilaj Fu-1 (1 buc)
	            
	

	 
	
	2.5. Hidroizolarea


	
	
	

	32
	IzF50A


	Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale 


	m2
	40,00

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	15,20

	
	2624102101103
	Mortar gata prefabricat pentru zidarie, var-ciment, M 75
	m3
	1,24

	
	2466477302420
	Sticla solubila
	kg
	20,00

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,08

	
	3410540000001
	Autocamion, 5 t
	h-ut
	0,16

	
	
	Total
	
	
	

	33
	IzF04F k=2


	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) 


	m2
	175,00

	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	21,00

	
	2320322600036
	Bitum pt. hidroizolatii 
	kg
	595,00

	
	2653102100880
	Filer de calcar saci S 539
	kg
	119,00

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,35

	
	2952270004029
	Topitor bitum de 500 l
	h-ut
	4,55

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Hidroizolarea
	            
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Fundatii
	            
	

	 
	
	3. Canale subterane


	
	
	

	
	
	3.1. Canal N1 si camin de control CC-1 (1 buc)


	
	
	

	34
	CA02C


	Beton simplu turnat  in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 


	m3
	0,50

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	1,925

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,325

	
	26631021000008
	Beton C8/10 
	m3
	0,518

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,051

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,125

	
	2952270003000
	Vibrator de suprafata
	h-ut
	0,20

	
	
	Total
	
	
	

	35
	AcE13A


	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana 


	m3
	0,88

	
	7136050012000
	Instalator alimentari apa
	h-om
	8,545

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	3,661

	
	2663102100957
	Beton de ciment  clasa B15/M200
	m3
	0,363

	
	2010102915572
	Cofraje din scindura 40 mm grosime
	m2
	0,115

	
	2664102101196
	Mortar -ciment M 50
	m3
	0,068

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,142

	
	26511221004022
	Ciment M-400 
	kg
	0,709

	
	3410520001373
	Automacara 5 tf
	h-ut
	1,663

	
	
	Total
	
	
	

	36
	AcE13A1


	Placi prefabricate pt. camine  КЦД-10 (0,18 m3) 


	buc
	1,00

	
	26611264331010
	Placi prefabricate pt. camine  КЦД-10 (0,18 m3)
	buc
	1,00

	
	
	Total
	
	
	

	37
	AcE13A1


	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3) 


	buc
	1,00

	
	26611264331011
	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3)
	buc
	1,00

	
	
	Total
	
	
	

	38
	AcE13A1


	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-6 (0,17 m3) 


	buc
	2,00

	
	26611264331012
	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-6 (0,17 m3)
	buc
	2,00

	
	
	Total
	
	
	

	39
	AcE13A1


	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3) 


	buc
	1,00

	
	26611264331014
	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3)
	buc
	1,00

	
	
	Total
	
	
	

	40
	AcE13A1


	Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) 


	buc
	1,00

	
	26611264330911
	Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)
	buc
	1,00

	
	
	Total
	
	
	

	41
	AcE13A1


	Capacul cu rama din fonta 


	buc
	1,00

	
	2875274200001
	Capacul cu rama din fonta*
	buc
	1,00

	
	
	Total
	
	
	

	42
	CL18A


	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton 


	kg
	24,84

	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	4,72

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,248

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	0,248

	
	2775276309886
	Confectii metalice inglobate in beton
	kg
	24,84

	
	2734113803207
	Sirma neagra moale d = 2 mm
	kg
	0,248

	
	2873155901200
	Electrozi pentru sudura
	kg
	0,124

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,199

	
	1010126200341
	Carbuni de forja (huila)
	kg
	0,373

	
	
	Total
	
	
	

	43
	IzD10A


	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. 


	t
	0,03

	
	7141020013400
	Vopsitor industrial
	h-om
	0,193

	
	2430116100000
	Email clorcauciuc 
	kg
	0,234

	
	2430226100814
	Grund miniu de plumb G 355-6
	kg
	0,117

	
	2430226109420
	Diluant pt.lacuri anticorozive   D.006-1 NI 1708-61 A1
	kg
	0,017

	
	2320166200676
	White spirit
	kg
	0,058

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,029

	
	
	Total
	
	
	

	44
	IzF31A


	Hidroizolarea   suprafetelor  din beton  (verticale, orizontale,inclusiv  tavane)  cu  amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda 


	m2
	8,50

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	4,25

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	3,23

	
	24165373438290
	Amestec "Penetron"
	kg
	6,80

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,213

	
	
	Total
	
	
	

	45
	IzF04G


	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc 


	m2
	10,00

	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	1,00

	
	2320322600036
	Bitum pt. hidroizolatii 
	kg
	16,00

	
	2682132601626
	Carton bitumat
	m2
	11,00

	
	2653102100880
	Filer de calcar saci S 539
	kg
	3,20

	
	2052152959010
	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)
	t
	0,005

	
	2052152958990
	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340
	kg
	11,00

	
	2873145887893
	Cuie cu cap plat. Tip b  3,0 x 30  S2111
	kg
	0,20

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,017

	
	2952270004029
	Topitor bitum de 500 l
	h-ut
	0,13

	
	
	Total
	
	
	

	46
	CP16A


	Montarea  elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.)   / Jgheab  Л2д-8 


	buc
	7,00

	
	7123030012500
	Montator P.B
	h-om
	13,30

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,40

	
	2666122800600131
	Element  prefabricat  / Jgheab  Л2д-8

 
	buc
	7,07

	
	2664102100001
	Mortar 
	m3
	0,042

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,014

	
	2922140006000
	Macara pe pneuri
	h-ut
	3,50

	
	
	Total
	
	
	

	47
	CP15A


	Montarea  placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum intre 0,02 - 0,05 mc inclusiv  / Placa П3-8 


	buc
	7,00

	
	7123030012500
	Montator P.B
	h-om
	1,75

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,35

	
	266612280060015
	Element  prefabricat  Placa П3-8
	buc
	7,07

	
	2664102102010
	Mortar ciment 100-T
	m3
	0,014

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,007

	
	2410520006751
	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM
	h-ut
	0,28

	
	
	Total
	
	
	

	48
	CA03G


	Beton armat turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25 


	m3
	1,30

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	5,20

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,52

	
	266310210000020
	Beton C20/25
	m3
	1,352

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,132

	
	2952270003100
	Vibrator de adincime
	h-ut
	0,78

	
	3410520006752
	Automacara 6 - 10 tf
	h-ut
	0,325

	
	
	Total
	
	
	

	49
	CB02B


	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme  inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv 


	m2
	7,00

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,40

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	5,25

	
	2874125881241
	Saibe uzuale M 10
	kg
	0,035

	
	2874115841033
	Piulite uzuale patrate M 10
	buc
	2,10

	
	2874115825003
	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm
	buc
	2,10

	
	2875276311528
	Scoabe din otel pentru constructii
	kg
	0,21

	
	2734113803233
	Sirma neagra moale d = 2,5 mm
	kg
	0,35

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,175

	
	2020212928347
	Panou de cofraj tip P fag  g 15 mm 
	m2
	0,70

	
	2010102904340
	Dulapi de rasinoase
	m3
	0,007

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,007

	
	2010102900900
	Lemn rotund de rasinoase
	m3
	0,011

	
	2320187315789
	Decofrol
	kg
	0,84

	
	3410520006752
	Automacara 6 - 10 tf
	h-ut
	0,14

	
	
	Total
	
	
	

	50
	CC02I


	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante 


	kg
	10,44

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	1,002

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,031

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	10,701

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,104

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	3,132

	
	
	Total
	
	
	

	51
	CC03C


	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (P1) 


	kg
	156,80

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	3,92

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,784

	
	2873122004100
	Plase sudate 
	kg
	158,368

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	0,784

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	1,568

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	47,04

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,094

	
	
	Total
	
	
	

	52
	CA03G


	Beton armat turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20 (placa PI-1) 


	m3
	0,06

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	0,24

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,024

	
	266310210000016
	Beton  C16/20
	m3
	0,062

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,006

	
	2952270003100
	Vibrator de adincime
	h-ut
	0,036

	
	3410520006752
	Automacara 6 - 10 tf
	h-ut
	0,015

	
	
	Total
	
	
	

	53
	CB02C


	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv 


	m2
	1,00

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,20

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	1,00

	
	2874125881241
	Saibe uzuale M 10
	kg
	0,005

	
	2874115841033
	Piulite uzuale patrate M 10
	buc
	0,30

	
	2874115825003
	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm
	buc
	0,30

	
	2875276311528
	Scoabe din otel pentru constructii
	kg
	0,03

	
	2734113803233
	Sirma neagra moale d = 2,5 mm
	kg
	0,05

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,025

	
	2020212928347
	Panou de cofraj tip P fag  g 15 mm 
	m2
	0,13

	
	2010102904340
	Dulapi de rasinoase
	m3
	0,001

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,001

	
	2320187315789
	Decofrol
	kg
	0,12

	
	3410520006752
	Automacara 6 - 10 tf
	h-ut
	0,02

	
	
	Total
	
	
	

	54
	CC02M


	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in  placi,  la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante 


	kg
	7,60

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,494

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,03

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	7,79

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,076

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	2,128

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,008

	
	
	Total
	
	
	

	55
	AcF03A


	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip 


	m3
	0,40

	
	9312040019600
	Sapator
	h-om
	0,244

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,41

	
	
	Total
	
	
	

	56
	AcF03B


	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu pietris margaritar 


	m3
	0,30

	
	9312040019600
	Sapator
	h-om
	0,255

	
	1421102200226
	Pietris ciuruit nespalat de mal 7-15 mm
	m3
	0,307

	
	
	Total
	
	
	

	57
	IzF31A


	Hidroizolarea   suprafetelor  din beton  (verticale, orizontale,inclusiv  tavane)  cu  amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda 


	m2
	8,00

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	4,00

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	3,04

	
	24165373438290
	Amestec "Penetron"
	kg
	6,40

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,20

	
	
	Total
	
	
	

	58
	IzF04G


	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc 


	m2
	10,00

	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	1,00

	
	2320322600036
	Bitum pt. hidroizolatii 
	kg
	16,00

	
	2682132601626
	Carton bitumat
	m2
	11,00

	
	2653102100880
	Filer de calcar saci S 539
	kg
	3,20

	
	2052152959010
	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)
	t
	0,005

	
	2052152958990
	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340
	kg
	11,00

	
	2873145887893
	Cuie cu cap plat. Tip b  3,0 x 30  S2111
	kg
	0,20

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,017

	
	2952270004029
	Topitor bitum de 500 l
	h-ut
	0,13

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Canal N1 si camin de control CC-1 (1 buc)
	            
	

	 
	
	3.2. Canal N1 si сamin de control CC-2 (1 buc)


	
	
	

	59
	CA02C


	Beton simplu turnat  in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 


	m3
	1,20

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	4,62

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,78

	
	26631021000008
	Beton C8/10 
	m3
	1,242

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,121

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,30

	
	2952270003000
	Vibrator de suprafata
	h-ut
	0,48

	
	
	Total
	
	
	

	60
	AcE13A


	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana 


	m3
	0,78

	
	7136050012000
	Instalator alimentari apa
	h-om
	7,574

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	3,245

	
	2663102100957
	Beton de ciment  clasa B15/M200
	m3
	0,322

	
	2010102915572
	Cofraje din scindura 40 mm grosime
	m2
	0,102

	
	2664102101196
	Mortar -ciment M 50
	m3
	0,06

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,126

	
	26511221004022
	Ciment M-400 
	kg
	0,628

	
	3410520001373
	Automacara 5 tf
	h-ut
	1,474

	
	
	Total
	
	
	

	61
	AcE13A1


	Placi prefabricate pt. camine  КЦД-10 (0,18 m3) 


	buc
	1,00

	
	26611264331010
	Placi prefabricate pt. camine  КЦД-10 (0,18 m3)
	buc
	1,00

	
	
	Total
	
	
	

	62
	AcE13A1


	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3) 


	buc
	2,00

	
	26611264331011
	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3)
	buc
	2,00

	
	
	Total
	
	
	

	63
	AcE13A1


	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3) 


	buc
	1,00

	
	26611264331014
	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3)
	buc
	1,00

	
	
	Total
	
	
	

	64
	AcE13A1


	Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) 


	buc
	1,00

	
	26611264330911
	Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)
	buc
	1,00

	
	
	Total
	
	
	

	65
	AcE13A1


	Capacul cu rama din fonta 


	buc
	1,00

	
	2875274200001
	Capacul cu rama din fonta*
	buc
	1,00

	
	
	Total
	
	
	

	66
	CL18A


	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton 


	kg
	59,97

	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	11,394

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,60

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	0,60

	
	2775276309886
	Confectii metalice inglobate in beton
	kg
	59,97

	
	2734113803207
	Sirma neagra moale d = 2 mm
	kg
	0,60

	
	2873155901200
	Electrozi pentru sudura
	kg
	0,30

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,48

	
	1010126200341
	Carbuni de forja (huila)
	kg
	0,90

	
	
	Total
	
	
	

	67
	IzD10A


	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. 


	t
	0,06

	
	7141020013400
	Vopsitor industrial
	h-om
	0,386

	
	2430116100000
	Email clorcauciuc 
	kg
	0,468

	
	2430226100814
	Grund miniu de plumb G 355-6
	kg
	0,234

	
	2430226109420
	Diluant pt.lacuri anticorozive   D.006-1 NI 1708-61 A1
	kg
	0,033

	
	2320166200676
	White spirit
	kg
	0,117

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,058

	
	
	Total
	
	
	

	68
	IzF31A


	Hidroizolarea   suprafetelor  din beton  (verticale, orizontale,inclusiv  tavane)  cu  amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda 


	m2
	7,50

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	3,75

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	2,85

	
	24165373438290
	Amestec "Penetron"
	kg
	6,00

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,188

	
	
	Total
	
	
	

	69
	IzF04G


	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc 


	m2
	9,00

	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	0,90

	
	2320322600036
	Bitum pt. hidroizolatii 
	kg
	14,40

	
	2682132601626
	Carton bitumat
	m2
	9,90

	
	2653102100880
	Filer de calcar saci S 539
	kg
	2,88

	
	2052152959010
	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)
	t
	0,005

	
	2052152958990
	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340
	kg
	9,90

	
	2873145887893
	Cuie cu cap plat. Tip b  3,0 x 30  S2111
	kg
	0,18

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,015

	
	2952270004029
	Topitor bitum de 500 l
	h-ut
	0,117

	
	
	Total
	
	
	

	70
	CP15A


	Montarea  placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum intre 0,02 - 0,05 mc inclusiv  / Placa П3-8 


	buc
	2,00

	
	7123030012500
	Montator P.B
	h-om
	0,50

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,10

	
	266612280060015
	Element  prefabricat  Placa П3-8
	buc
	2,02

	
	2664102102010
	Mortar ciment 100-T
	m3
	0,004

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,002

	
	2410520006751
	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM
	h-ut
	0,08

	
	
	Total
	
	
	

	71
	CP16A


	Montarea  elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.)   / Jgheab  Л1д-8 


	buc
	10,00

	
	7123030012500
	Montator P.B
	h-om
	19,00

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	2,00

	
	2666122800600132
	Element  prefabricat  / Jgheab Л1д-8

 
	buc
	10,10

	
	2664102100001
	Mortar 
	m3
	0,06

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,02

	
	2922140006000
	Macara pe pneuri
	h-ut
	5,00

	
	
	Total
	
	
	

	72
	CP15A


	Montarea  placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum intre 0,02 - 0,05 mc inclusiv  / Placa П1-8 


	buc
	10,00

	
	7123030012500
	Montator P.B
	h-om
	2,50

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,50

	
	2666122800600151
	Element  prefabricat  Placa П1-8
	buc
	10,10

	
	2664102102010
	Mortar ciment 100-T
	m3
	0,02

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,01

	
	2410520006751
	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM
	h-ut
	0,40

	
	
	Total
	
	
	

	73
	CA03G


	Beton armat turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25 


	m3
	2,10

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	8,40

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,84

	
	266310210000020
	Beton C20/25
	m3
	2,185

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,213

	
	2952270003100
	Vibrator de adincime
	h-ut
	1,26

	
	3410520006752
	Automacara 6 - 10 tf
	h-ut
	0,525

	
	
	Total
	
	
	

	74
	CB02B


	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme  inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv 


	m2
	11,00

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	2,20

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	8,25

	
	2874125881241
	Saibe uzuale M 10
	kg
	0,055

	
	2874115841033
	Piulite uzuale patrate M 10
	buc
	3,30

	
	2874115825003
	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm
	buc
	3,30

	
	2875276311528
	Scoabe din otel pentru constructii
	kg
	0,33

	
	2734113803233
	Sirma neagra moale d = 2,5 mm
	kg
	0,55

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,275

	
	2020212928347
	Panou de cofraj tip P fag  g 15 mm 
	m2
	1,10

	
	2010102904340
	Dulapi de rasinoase
	m3
	0,011

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,011

	
	2010102900900
	Lemn rotund de rasinoase
	m3
	0,017

	
	2320187315789
	Decofrol
	kg
	1,32

	
	3410520006752
	Automacara 6 - 10 tf
	h-ut
	0,22

	
	
	Total
	
	
	

	75
	CC02I


	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante 


	kg
	14,28

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	1,371

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,043

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	14,637

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,143

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	4,284

	
	
	Total
	
	
	

	76
	CC03C


	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi / plasa P1,P2 


	kg
	284,70

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	7,117

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,423

	
	2873122004100
	Plase sudate 
	kg
	287,547

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	1,423

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	2,847

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	85,41

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,171

	
	
	Total
	
	
	

	77
	CA03G


	Beton armat turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20 / placa PI-1 


	m3
	0,06

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	0,24

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,024

	
	266310210000016
	Beton  C16/20
	m3
	0,062

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,006

	
	2952270003100
	Vibrator de adincime
	h-ut
	0,036

	
	3410520006752
	Automacara 6 - 10 tf
	h-ut
	0,015

	
	
	Total
	
	
	

	78
	CB02C


	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv 


	m2
	1,00

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,20

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	1,00

	
	2874125881241
	Saibe uzuale M 10
	kg
	0,005

	
	2874115841033
	Piulite uzuale patrate M 10
	buc
	0,30

	
	2874115825003
	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm
	buc
	0,30

	
	2875276311528
	Scoabe din otel pentru constructii
	kg
	0,03

	
	2734113803233
	Sirma neagra moale d = 2,5 mm
	kg
	0,05

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,025

	
	2020212928347
	Panou de cofraj tip P fag  g 15 mm 
	m2
	0,13

	
	2010102904340
	Dulapi de rasinoase
	m3
	0,001

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,001

	
	2320187315789
	Decofrol
	kg
	0,12

	
	3410520006752
	Automacara 6 - 10 tf
	h-ut
	0,02

	
	
	Total
	
	
	

	79
	CC02M


	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in  placi,  la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante 


	kg
	7,60

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,494

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,03

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	7,79

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,076

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	2,128

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,008

	
	
	Total
	
	
	

	80
	AcF03A


	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip 


	m3
	1,20

	
	9312040019600
	Sapator
	h-om
	0,732

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	1,23

	
	
	Total
	
	
	

	81
	AcF03B


	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu pietris margaritar 


	m3
	0,40

	
	9312040019600
	Sapator
	h-om
	0,34

	
	1421102200226
	Pietris ciuruit nespalat de mal 7-15 mm
	m3
	0,41

	
	
	Total
	
	
	

	82
	IzF31A


	Hidroizolarea   suprafetelor  din beton  (verticale, orizontale,inclusiv  tavane)  cu  amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda 


	m2
	10,00

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	5,00

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	3,80

	
	24165373438290
	Amestec "Penetron"
	kg
	8,00

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,25

	
	
	Total
	
	
	

	83
	IzF04G


	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc 


	m2
	12,00

	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	1,20

	
	2320322600036
	Bitum pt. hidroizolatii 
	kg
	19,20

	
	2682132601626
	Carton bitumat
	m2
	13,20

	
	2653102100880
	Filer de calcar saci S 539
	kg
	3,84

	
	2052152959010
	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)
	t
	0,006

	
	2052152958990
	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340
	kg
	13,20

	
	2873145887893
	Cuie cu cap plat. Tip b  3,0 x 30  S2111
	kg
	0,24

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,02

	
	2952270004029
	Topitor bitum de 500 l
	h-ut
	0,156

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Canal N1 si сamin de control CC-2 (1 buc)
	            
	

	 
	
	3.3. Раздел


	
	
	

	84
	IzF31A


	Hidroizolarea   suprafetelor  din beton  (verticale, orizontale,inclusiv  tavane)  cu  amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda 


	m2
	15,50

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	7,75

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	5,89

	
	24165373438290
	Amestec "Penetron"
	kg
	12,40

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,388

	
	
	Total
	
	
	

	85
	IzF04G


	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc 


	m2
	20,50

	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	2,05

	
	2320322600036
	Bitum pt. hidroizolatii 
	kg
	32,80

	
	2682132601626
	Carton bitumat
	m2
	22,55

	
	2653102100880
	Filer de calcar saci S 539
	kg
	6,56

	
	2052152959010
	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)
	t
	0,01

	
	2052152958990
	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340
	kg
	22,55

	
	2873145887893
	Cuie cu cap plat. Tip b  3,0 x 30  S2111
	kg
	0,41

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,035

	
	2952270004029
	Topitor bitum de 500 l
	h-ut
	0,267

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Раздел
	            
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Canale subterane
	            
	

	 
	
	4. Stilpii monoliti


	
	
	

	
	
	4.1. Stilp monolit St-1 (10 buc)


	
	
	

	86
	CA04F


	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 


	m3
	4,10

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	19,885

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,845

	
	266310210000020
	Beton C20/25
	m3
	4,329

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,633

	
	2952270003100
	Vibrator de adincime
	h-ut
	2,46

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	1,148

	
	
	Total
	
	
	

	87
	CB02D


	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv 


	m2
	41,00

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	8,20

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	45,10

	
	2873116829070
	Chingi metalice 
	kg
	3,28

	
	2874125881241
	Saibe uzuale M 10
	kg
	0,205

	
	2874115841033
	Piulite uzuale patrate M 10
	buc
	12,30

	
	2874115825003
	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm
	buc
	12,30

	
	2875276311528
	Scoabe din otel pentru constructii
	kg
	1,23

	
	2734113803233
	Sirma neagra moale d = 2,5 mm
	kg
	2,05

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	1,025

	
	2020212928347
	Panou de cofraj tip P fag  g 15 mm 
	m2
	6,15

	
	2010102904340
	Dulapi de rasinoase
	m3
	0,041

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,061

	
	2320187315789
	Decofrol
	kg
	4,92

	
	3410520006752
	Automacara 6 - 10 tf
	h-ut
	0,82

	
	
	Total
	
	
	

	88
	CC02K


	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate  in  grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante 


	kg
	118,40

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	11,248

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,474

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	121,36

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	1,184

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	33,152

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,118

	
	
	Total
	
	
	

	89
	CC02L2


	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in  grinzi si stilpi,  la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante 


	kg
	251,60

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	16,606

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,258

	
	2710602200000
	Otel beton PC 52  diam mai mare de 8 mm
	kg
	257,89

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	2,516

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	70,448

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,252

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Stilp monolit St-1 (10 buc)
	            
	

	 
	
	4.2. Stilp monolit St-2 (2 buc)


	
	
	

	90
	CA04F


	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 


	m3
	0,64

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	3,104

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,288

	
	266310210000020
	Beton C20/25
	m3
	0,676

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,099

	
	2952270003100
	Vibrator de adincime
	h-ut
	0,384

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,179

	
	
	Total
	
	
	

	91
	CB02D


	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv 


	m2
	6,40

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,28

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	7,04

	
	2873116829070
	Chingi metalice 
	kg
	0,512

	
	2874125881241
	Saibe uzuale M 10
	kg
	0,032

	
	2874115841033
	Piulite uzuale patrate M 10
	buc
	1,92

	
	2874115825003
	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm
	buc
	1,92

	
	2875276311528
	Scoabe din otel pentru constructii
	kg
	0,192

	
	2734113803233
	Sirma neagra moale d = 2,5 mm
	kg
	0,32

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,16

	
	2020212928347
	Panou de cofraj tip P fag  g 15 mm 
	m2
	0,96

	
	2010102904340
	Dulapi de rasinoase
	m3
	0,006

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,01

	
	2320187315789
	Decofrol
	kg
	0,768

	
	3410520006752
	Automacara 6 - 10 tf
	h-ut
	0,128

	
	
	Total
	
	
	

	92
	CC02K


	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate  in  grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante 


	kg
	19,98

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	1,898

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,08

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	20,479

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,20

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	5,594

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,02

	
	
	Total
	
	
	

	93
	CC02L2


	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in  grinzi si stilpi,  la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante 


	kg
	37,68

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	2,487

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,188

	
	2710602200000
	Otel beton PC 52  diam mai mare de 8 mm
	kg
	38,622

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,377

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	10,55

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,038

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Stilp monolit St-2 (2 buc)
	            
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Stilpii monoliti
	            
	

	 
	
	5. Planseul la cota +3200 


	
	
	

	94
	CA04F


	Beton turnat in placi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 


	m3
	13,00

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	63,05

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	5,85

	
	266310210000020
	Beton C20/25
	m3
	13,725

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	2,009

	
	2952270003100
	Vibrator de adincime
	h-ut
	7,80

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	3,64

	
	
	Total
	
	
	

	95
	CB02C


	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv 


	m2
	110,00

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	22,00

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	110,00

	
	2874125881241
	Saibe uzuale M 10
	kg
	0,55

	
	2874115841033
	Piulite uzuale patrate M 10
	buc
	33,00

	
	2874115825003
	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm
	buc
	33,00

	
	2875276311528
	Scoabe din otel pentru constructii
	kg
	3,30

	
	2734113803233
	Sirma neagra moale d = 2,5 mm
	kg
	5,50

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	2,75

	
	2020212928347
	Panou de cofraj tip P fag  g 15 mm 
	m2
	14,30

	
	2010102904340
	Dulapi de rasinoase
	m3
	0,11

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,11

	
	2320187315789
	Decofrol
	kg
	13,20

	
	3410520006752
	Automacara 6 - 10 tf
	h-ut
	2,20

	
	
	Total
	
	
	

	96
	CB11A


	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R 


	buc
	220,00

	
	71240100107001
	Dulgher
	h-om
	66,00

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	33,00

	
	2811236310185
	Popi metalici extensibili PE 3100 R
	kg
	88,00

	
	2010102904340
	Dulapi de rasinoase
	m3
	0,11

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	2,20

	
	
	Total
	
	
	

	97
	CC02M


	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in  placi,  la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante 


	kg
	188,80

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	12,272

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,755

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	193,52

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	1,888

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	52,864

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,189

	
	
	Total
	
	
	

	98
	CC02N2


	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate  in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante 


	kg
	1 720,06

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	99,763

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	5,16

	
	2710602200000
	Otel beton PC 52  diam mai mare de 8 mm
	kg
	1 763,061

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	17,201

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	481,617

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	1,72

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Planseul la cota +3200 
	            
	

	 
	
	6. Grinzi monolite la cota 3.200


	
	
	

	
	
	6.1. Grinda monolita Gm-1 (1 buc)


	
	
	

	99
	CA04F


	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 


	m3
	1,20

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	5,82

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,54

	
	266310210000020
	Beton C20/25
	m3
	1,267

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,185

	
	2952270003100
	Vibrator de adincime
	h-ut
	0,72

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,336

	
	
	Total
	
	
	

	100
	CB02D


	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv 


	m2
	9,00

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,80

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	9,90

	
	2873116829070
	Chingi metalice 
	kg
	0,72

	
	2874125881241
	Saibe uzuale M 10
	kg
	0,045

	
	2874115841033
	Piulite uzuale patrate M 10
	buc
	2,70

	
	2874115825003
	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm
	buc
	2,70

	
	2875276311528
	Scoabe din otel pentru constructii
	kg
	0,27

	
	2734113803233
	Sirma neagra moale d = 2,5 mm
	kg
	0,45

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,225

	
	2020212928347
	Panou de cofraj tip P fag  g 15 mm 
	m2
	1,35

	
	2010102904340
	Dulapi de rasinoase
	m3
	0,009

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,013

	
	2320187315789
	Decofrol
	kg
	1,08

	
	3410520006752
	Automacara 6 - 10 tf
	h-ut
	0,18

	
	
	Total
	
	
	

	101
	CB11A


	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R 


	buc
	27,00

	
	71240100107001
	Dulgher
	h-om
	8,10

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	4,05

	
	2811236310185
	Popi metalici extensibili PE 3100 R
	kg
	10,80

	
	2010102904340
	Dulapi de rasinoase
	m3
	0,013

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,27

	
	
	Total
	
	
	

	102
	CC02K


	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate  in  grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante 


	kg
	19,04

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	1,809

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,076

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	19,516

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,19

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	5,331

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,019

	
	
	Total
	
	
	

	103
	CC02L2


	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in  grinzi si stilpi,  la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante 


	kg
	75,84

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	5,005

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,379

	
	2710602200000
	Otel beton PC 52  diam mai mare de 8 mm
	kg
	77,736

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,758

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	21,235

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,076

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Grinda monolita Gm-1 (1 buc)
	            
	

	 
	
	6.2. Grinda monolita Gm-2 (1 buc)


	
	
	

	104
	CA04F


	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 


	m3
	1,20

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	5,82

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,54

	
	266310210000020
	Beton C20/25
	m3
	1,267

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,185

	
	2952270003100
	Vibrator de adincime
	h-ut
	0,72

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,336

	
	
	Total
	
	
	

	105
	CB02D


	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv 


	m2
	9,00

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,80

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	9,90

	
	2873116829070
	Chingi metalice 
	kg
	0,72

	
	2874125881241
	Saibe uzuale M 10
	kg
	0,045

	
	2874115841033
	Piulite uzuale patrate M 10
	buc
	2,70

	
	2874115825003
	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm
	buc
	2,70

	
	2875276311528
	Scoabe din otel pentru constructii
	kg
	0,27

	
	2734113803233
	Sirma neagra moale d = 2,5 mm
	kg
	0,45

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,225

	
	2020212928347
	Panou de cofraj tip P fag  g 15 mm 
	m2
	1,35

	
	2010102904340
	Dulapi de rasinoase
	m3
	0,009

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,013

	
	2320187315789
	Decofrol
	kg
	1,08

	
	3410520006752
	Automacara 6 - 10 tf
	h-ut
	0,18

	
	
	Total
	
	
	

	106
	CB11A


	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R 


	buc
	27,00

	
	71240100107001
	Dulgher
	h-om
	8,10

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	4,05

	
	2811236310185
	Popi metalici extensibili PE 3100 R
	kg
	10,80

	
	2010102904340
	Dulapi de rasinoase
	m3
	0,013

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,27

	
	
	Total
	
	
	

	107
	CC02K


	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate  in  grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante 


	kg
	19,04

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	1,809

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,076

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	19,516

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,19

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	5,331

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,019

	
	
	Total
	
	
	

	108
	CC02L2


	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in  grinzi si stilpi,  la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante 


	kg
	82,16

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	5,423

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,411

	
	2710602200000
	Otel beton PC 52  diam mai mare de 8 mm
	kg
	84,214

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,822

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	23,005

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,082

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Grinda monolita Gm-2 (1 buc)
	            
	

	 
	
	6.3. Grinda monolita Gm-3 (1 buc)


	
	
	

	109
	CA04F


	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 


	m3
	1,20

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	5,82

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,54

	
	266310210000020
	Beton C20/25
	m3
	1,267

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,185

	
	2952270003100
	Vibrator de adincime
	h-ut
	0,72

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,336

	
	
	Total
	
	
	

	110
	CB02D


	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv 


	m2
	9,00

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,80

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	9,90

	
	2873116829070
	Chingi metalice 
	kg
	0,72

	
	2874125881241
	Saibe uzuale M 10
	kg
	0,045

	
	2874115841033
	Piulite uzuale patrate M 10
	buc
	2,70

	
	2874115825003
	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm
	buc
	2,70

	
	2875276311528
	Scoabe din otel pentru constructii
	kg
	0,27

	
	2734113803233
	Sirma neagra moale d = 2,5 mm
	kg
	0,45

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,225

	
	2020212928347
	Panou de cofraj tip P fag  g 15 mm 
	m2
	1,35

	
	2010102904340
	Dulapi de rasinoase
	m3
	0,009

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,013

	
	2320187315789
	Decofrol
	kg
	1,08

	
	3410520006752
	Automacara 6 - 10 tf
	h-ut
	0,18

	
	
	Total
	
	
	

	111
	CB11A


	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R 


	buc
	27,00

	
	71240100107001
	Dulgher
	h-om
	8,10

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	4,05

	
	2811236310185
	Popi metalici extensibili PE 3100 R
	kg
	10,80

	
	2010102904340
	Dulapi de rasinoase
	m3
	0,013

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,27

	
	
	Total
	
	
	

	112
	CC02K


	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate  in  grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante 


	kg
	19,04

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	1,809

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,076

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	19,516

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,19

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	5,331

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,019

	
	
	Total
	
	
	

	113
	CC02L2


	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in  grinzi si stilpi,  la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante 


	kg
	75,84

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	5,005

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,379

	
	2710602200000
	Otel beton PC 52  diam mai mare de 8 mm
	kg
	77,736

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,758

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	21,235

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,076

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Grinda monolita Gm-3 (1 buc)
	            
	

	 
	
	6.4. Grinda monolita Gm-4 (2 buc)


	
	
	

	114
	CA04F


	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 


	m3
	3,00

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	14,55

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,35

	
	266310210000020
	Beton C20/25
	m3
	3,167

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,463

	
	2952270003100
	Vibrator de adincime
	h-ut
	1,80

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,84

	
	
	Total
	
	
	

	115
	CB02D


	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv 


	m2
	22,00

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	4,40

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	24,20

	
	2873116829070
	Chingi metalice 
	kg
	1,76

	
	2874125881241
	Saibe uzuale M 10
	kg
	0,11

	
	2874115841033
	Piulite uzuale patrate M 10
	buc
	6,60

	
	2874115825003
	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm
	buc
	6,60

	
	2875276311528
	Scoabe din otel pentru constructii
	kg
	0,66

	
	2734113803233
	Sirma neagra moale d = 2,5 mm
	kg
	1,10

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,55

	
	2020212928347
	Panou de cofraj tip P fag  g 15 mm 
	m2
	3,30

	
	2010102904340
	Dulapi de rasinoase
	m3
	0,022

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,033

	
	2320187315789
	Decofrol
	kg
	2,64

	
	3410520006752
	Automacara 6 - 10 tf
	h-ut
	0,44

	
	
	Total
	
	
	

	116
	CB11A


	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R 


	buc
	35,00

	
	71240100107001
	Dulgher
	h-om
	10,50

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	5,25

	
	2811236310185
	Popi metalici extensibili PE 3100 R
	kg
	14,00

	
	2010102904340
	Dulapi de rasinoase
	m3
	0,018

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,35

	
	
	Total
	
	
	

	117
	CC02K


	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate  in  grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante 


	kg
	48,16

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	4,575

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,193

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	49,364

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,482

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	13,485

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,048

	
	
	Total
	
	
	

	118
	CC02L2


	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in  grinzi si stilpi,  la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante 


	kg
	262,00

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	17,292

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,31

	
	2710602200000
	Otel beton PC 52  diam mai mare de 8 mm
	kg
	268,55

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	2,62

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	73,36

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,262

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Grinda monolita Gm-4 (2 buc)
	            
	

	 
	
	6.5. Grinda monolita Gm-5 (2 buc)


	
	
	

	119
	CA04F


	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 


	m3
	3,20

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	15,52

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,44

	
	266310210000020
	Beton C20/25
	m3
	3,378

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,494

	
	2952270003100
	Vibrator de adincime
	h-ut
	1,92

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,896

	
	
	Total
	
	
	

	120
	CB02D


	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv 


	m2
	22,00

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	4,40

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	24,20

	
	2873116829070
	Chingi metalice 
	kg
	1,76

	
	2874125881241
	Saibe uzuale M 10
	kg
	0,11

	
	2874115841033
	Piulite uzuale patrate M 10
	buc
	6,60

	
	2874115825003
	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm
	buc
	6,60

	
	2875276311528
	Scoabe din otel pentru constructii
	kg
	0,66

	
	2734113803233
	Sirma neagra moale d = 2,5 mm
	kg
	1,10

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,55

	
	2020212928347
	Panou de cofraj tip P fag  g 15 mm 
	m2
	3,30

	
	2010102904340
	Dulapi de rasinoase
	m3
	0,022

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,033

	
	2320187315789
	Decofrol
	kg
	2,64

	
	3410520006752
	Automacara 6 - 10 tf
	h-ut
	0,44

	
	
	Total
	
	
	

	121
	CB11A


	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R 


	buc
	35,00

	
	71240100107001
	Dulgher
	h-om
	10,50

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	5,25

	
	2811236310185
	Popi metalici extensibili PE 3100 R
	kg
	14,00

	
	2010102904340
	Dulapi de rasinoase
	m3
	0,018

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,35

	
	
	Total
	
	
	

	122
	CC02K


	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate  in  grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante 


	kg
	50,40

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	4,788

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,202

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	51,66

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,504

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	14,112

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,05

	
	
	Total
	
	
	

	123
	CC02L2


	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in  grinzi si stilpi,  la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante 


	kg
	273,38

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	18,043

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,367

	
	2710602200000
	Otel beton PC 52  diam mai mare de 8 mm
	kg
	280,214

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	2,734

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	76,546

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,273

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Grinda monolita Gm-5 (2 buc)
	            
	

	 
	
	6.6. Buiandrug B-1 (1 buc)


	
	
	

	124
	CA04F


	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 


	m3
	0,07

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	0,34

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,032

	
	266310210000020
	Beton C20/25
	m3
	0,074

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,011

	
	2952270003100
	Vibrator de adincime
	h-ut
	0,042

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,02

	
	
	Total
	
	
	

	125
	CB02D


	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv 


	m2
	0,30

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,06

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	0,33

	
	2873116829070
	Chingi metalice 
	kg
	0,024

	
	2874125881241
	Saibe uzuale M 10
	kg
	0,002

	
	2874115841033
	Piulite uzuale patrate M 10
	buc
	0,09

	
	2874115825003
	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm
	buc
	0,09

	
	2875276311528
	Scoabe din otel pentru constructii
	kg
	0,009

	
	2734113803233
	Sirma neagra moale d = 2,5 mm
	kg
	0,015

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,007

	
	2020212928347
	Panou de cofraj tip P fag  g 15 mm 
	m2
	0,045

	
	2010102904340
	Dulapi de rasinoase
	m3
	0,00

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,00

	
	2320187315789
	Decofrol
	kg
	0,036

	
	3410520006752
	Automacara 6 - 10 tf
	h-ut
	0,006

	
	
	Total
	
	
	

	126
	CB11A


	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R 


	buc
	2,00

	
	71240100107001
	Dulgher
	h-om
	0,60

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,30

	
	2811236310185
	Popi metalici extensibili PE 3100 R
	kg
	0,80

	
	2010102904340
	Dulapi de rasinoase
	m3
	0,001

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,02

	
	
	Total
	
	
	

	127
	CC02K


	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate  in  grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante 


	kg
	1,33

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,126

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,005

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	1,363

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,013

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	0,372

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,001

	
	
	Total
	
	
	

	128
	CC02L2


	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in  grinzi si stilpi,  la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante 


	kg
	5,34

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,352

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,027

	
	2710602200000
	Otel beton PC 52  diam mai mare de 8 mm
	kg
	5,473

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,053

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	1,495

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,005

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Buiandrug B-1 (1 buc)
	            
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Grinzi monolite la cota 3.200
	            
	

	 
	
	7. Consolidarea parapetului


	
	
	

	129
	CA04F


	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 


	m3
	2,00

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	9,70

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,90

	
	266310210000020
	Beton C20/25
	m3
	2,111

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,309

	
	2952270003100
	Vibrator de adincime
	h-ut
	1,20

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,56

	
	
	Total
	
	
	

	130
	CB02D


	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv 


	m2
	16,00

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	3,20

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	17,60

	
	2873116829070
	Chingi metalice 
	kg
	1,28

	
	2874125881241
	Saibe uzuale M 10
	kg
	0,08

	
	2874115841033
	Piulite uzuale patrate M 10
	buc
	4,80

	
	2874115825003
	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm
	buc
	4,80

	
	2875276311528
	Scoabe din otel pentru constructii
	kg
	0,48

	
	2734113803233
	Sirma neagra moale d = 2,5 mm
	kg
	0,80

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,40

	
	2020212928347
	Panou de cofraj tip P fag  g 15 mm 
	m2
	2,40

	
	2010102904340
	Dulapi de rasinoase
	m3
	0,016

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,024

	
	2320187315789
	Decofrol
	kg
	1,92

	
	3410520006752
	Automacara 6 - 10 tf
	h-ut
	0,32

	
	
	Total
	
	
	

	131
	CC02K


	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate  in  grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante 


	kg
	42,22

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	4,011

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,169

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	43,275

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,422

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	11,822

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,042

	
	
	Total
	
	
	

	132
	CC02L2


	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in  grinzi si stilpi,  la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante 


	kg
	258,10

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	17,035

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,291

	
	2710602200000
	Otel beton PC 52  diam mai mare de 8 mm
	kg
	264,553

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	2,581

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	72,268

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,258

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Consolidarea parapetului
	            
	

	 
	
	8. Fixarea zidariei la schelet


	
	
	

	133
	CL57A


	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg / A-1 


	kg
	57,60

	
	7136080025001
	Montator 
	h-om
	12,096

	
	2811236309900
	Confectii metalice 
	kg
	60,503

	
	2412126100010
	Miniu de plumb
	kg
	1,164

	
	2873155900311
	Electrozi E-42A, 4 mm
	kg
	0,582

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut
	4,608

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,576

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Fixarea zidariei la schelet
	            
	

	 
	
	9. Carcas din metal (axele 3-5 / A-C)


	
	
	

	134
	CL08A


	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare 


	t
	2,593

	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	90,755

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	12,965

	
	2811106301200
	Elemente metalice
	kg
	2 644,86

	
	2775276309886
	Confectii metalice inglobate in beton
	kg
	5,186

	
	2873155901340
	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4
	kg
	1,167

	
	2874115842700
	Piulita hexag. M20
	buc
	16,855

	
	2874115802500
	Surub cap hexagonal   M 20 
	buc
	16,855

	
	2874115883700
	Saiba   M 20
	buc
	16,855

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,169

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,259

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	1,167

	
	3410520006728
	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele
	h-ut
	0,389

	
	
	Total
	
	
	

	135
	IzD10A


	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv  pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc , a confectiilor si constructiilor metalice. 


	t
	2,593

	
	7141020013400
	Vopsitor industrial
	h-om
	16,699

	
	2430116100000
	Email clorcauciuc 
	kg
	20,225

	
	2430226100814
	Grund miniu de plumb G 355-6
	kg
	10,113

	
	2430226109420
	Diluant pt.lacuri anticorozive   D.006-1 NI 1708-61 A1
	kg
	1,426

	
	2320166200676
	White spirit
	kg
	5,056

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	2,528

	
	
	Total
	
	
	

	136
	CL31A


	Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de foc 


	m2
	70,00

	
	7134050013250
	Izolator
	h-om
	101,50

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	14,00

	
	2430126104976
	Vopsea ignifuga  "Pirex-Metal Plus" R 90*
	kg
	133,00

	
	2430226101026
	Grund anticoroziv  GF 021 
	kg
	9,45

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	3,57

	
	2320166200676
	White spirit
	kg
	10,50

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	35,00

	
	
	Total
	
	
	

	137
	CK35B


	Bulon M16 L=45, piulita, saiba 


	buc
	30,00

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	6,00

	
	28741363133001
	Bulon M16 L=45, piulita, saiba
	buc
	30,00

	
	
	Total
	
	
	

	138
	CK35B


	Bulon M24 L=80, piulita, saiba 


	buc
	12,00

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	2,40

	
	28741363133002
	Bulon M24 L=80, piulita, saiba
	buc
	12,00

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Carcas din metal (axele 3-5 / A-C)
	            
	

	 
	
	10. Tiranturi si suporturi pu fixarea canalelor de ventilare


	
	
	

	139
	CL18A


	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton / piese inglobate 


	kg
	30,78

	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	5,848

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,308

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	0,308

	
	2734113803207
	Sirma neagra moale d = 2 mm
	kg
	0,308

	
	2775276309886
	Confectii metalice inglobate in beton
	kg
	30,78

	
	2873155901200
	Electrozi pentru sudura
	kg
	0,154

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,246

	
	1010126200341
	Carbuni de forja (huila)
	kg
	0,462

	
	
	Total
	
	
	

	140
	IzD10A


	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. 


	t
	0,03

	
	7141020013400
	Vopsitor industrial
	h-om
	0,193

	
	2430116100000
	Email clorcauciuc 
	kg
	0,234

	
	2430226100814
	Grund miniu de plumb G 355-6
	kg
	0,117

	
	2430226109420
	Diluant pt.lacuri anticorozive   D.006-1 NI 1708-61 A1
	kg
	0,017

	
	2320166200676
	White spirit
	kg
	0,058

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,029

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Tiranturi si suporturi pu fixarea canalelor de ventilare
	            
	


	
	Total
	
	

	
	Fondul social
	
	

	
	Total
	
	

	
	Transportarea materialelor
	
	

	
	Cheltuieli de depozitare
	
	

	
	Cheltuieli directe
	
	

	
	Cheltuieli de regie
	
	

	
	Total
	
	

	
	Beneficiul de deviz
	
	

	
	Total
	
	


5.7 Solutii arhitecturale (comp. SA)
(denumirea lucrări)

	№

 crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse  
	Denumire lucrări       
	U.M. 
	Cantitate conform datelor din 

proiect


	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	1. Pereti 


	
	
	

	1
	CD74A


	Zidaria peretilor exteriori si interiori din blocuri ceramice  "Porotherm" cu mortar de ciment si nisip din M100: inaltime etaj pina la 4 m   / Blocuri ceramice  "Porotherm"  25 S  375*250*238 mm 


	m3
	24,00

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	90,24

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	19,008

	
	26631128000501
	Blocul ceramic  "Porotherm" 25 S (375*250*238 mm)
	m3
	24,048

	
	2664102102020
	Mortar ciment-nisip M-100 
	m3
	2,448

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,408

	
	2010102904410
	Rigle tivite de rasinoase cu lungimea 4-6,5 m, cu latimea 75-150 mm, cu grosimea  40-75 mm, categoria IV 
	m3
	0,012

	
	2873122004203
	Plasa din fibra de sticla pentru zidarie "Porotherm BM" 


	m2
	118,32

	
	2922140007008
	Macara 8tn
	h-ut
	10,56

	
	2952270003702
	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actoianata electric
	h-ut
	0,96

	
	
	Total
	
	
	

	2
	CD71A


	Zidirea peretilor exteriori si interiori (fara goluri) din pietre de beton usor fara placare pe adeziv : pentru inaltimea etajului pina la 4 m / BCA  parapet 


	m3
	9,30

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	45,105

	
	1411122201053
	Pietre de beton usor BCA
	m3
	9,319

	
	2462106110555
	Adeziv pe baza de ciment "Compozit-z" 
	kg
	209,25

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,065

	
	2010102904410
	Rigle tivite de rasinoase cu lungimea 4-6,5 m, cu latimea 75-150 mm, cu grosimea  40-75 mm, categoria IV 
	m3
	0,006

	
	25213026020000
	Captuseala din polistiren cu grosimea 2 cm pe adeziv
	m2
	10,23

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	4,092

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	3,906

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Pereti 
	            
	

	 
	
	2. Pereti despatitori 


	
	
	

	3
	CD74A


	Zidaria peretilor exteriori si interiori din blocuri ceramice  "Porotherm" cu mortar de ciment si nisip din M100: inaltime etaj pina la 4 m  / blocuri ceramice "Porotherm" 20 N F  500*200*238 mm 


	m3
	4,80

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	18,048

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	3,802

	
	26631128000502
	Blocul ceramic "Porotherm" 20 N F  500*200*238 mm)
	m3
	4,81

	
	2664102102020
	Mortar ciment-nisip M-100 
	m3
	0,49

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,082

	
	2010102904410
	Rigle tivite de rasinoase cu lungimea 4-6,5 m, cu latimea 75-150 mm, cu grosimea  40-75 mm, categoria IV 
	m3
	0,002

	
	2873122004203
	Plasa din fibra de sticla pentru zidarie "Porotherm BM" 


	m2
	23,664

	
	2922140007008
	Macara 8tn
	h-ut
	2,112

	
	2952270003702
	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actoianata electric
	h-ut
	0,192

	
	
	Total
	
	
	

	4
	CD74A


	Zidaria peretilor exteriori si interiori din blocuri ceramice  "Porotherm" cu mortar de ciment si nisip din M100: inaltime etaj pina la 4 m / blocuri ceramice  "Porotherm" 11,5 N F  500*115*238 mm 


	m3
	9,70

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	36,472

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	7,682

	
	26631128000503
	Blocul ceramic "Porotherm" 11,5 N F  500*115*238 mm)
	m3
	9,719

	
	2664102102020
	Mortar ciment-nisip M-100 
	m3
	0,989

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,165

	
	2010102904410
	Rigle tivite de rasinoase cu lungimea 4-6,5 m, cu latimea 75-150 mm, cu grosimea  40-75 mm, categoria IV 
	m3
	0,005

	
	2873122004203
	Plasa din fibra de sticla pentru zidarie "Porotherm BM" 


	m2
	47,821

	
	2922140007008
	Macara 8tn
	h-ut
	4,268

	
	2952270003702
	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actoianata electric
	h-ut
	0,388

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Pereti despatitori 
	            
	

	 
	
	3. Acoperisul


	
	
	

	
	
	3.1. Acoperis plat


	
	
	

	5
	IzF04J1 aplicativ


	Pelicula antivapori, un strat 


	m2
	117,00

	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	2,34

	
	2682132601626015
	Pelicula antivapori
	m2
	126,36

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,059

	
	
	Total
	
	
	

	6
	IzF11B


	Termoizolant Cimentoplast (Y=180kg/m3, 0.06 W/mK), in panta  de la 280...340 mm. 


	m3
	36,30

	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	58,443

	
	28731220054002
	Polistirenciment
	m3
	37,752

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	10,164

	
	
	Total
	
	
	

	7
	IzF18C  k=1.33


	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M150 driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm  (40 mm) 


	m2
	117,00

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	54,463

	
	2664102102010150
	Mortar ciment M150
	m3
	4,668

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	1,556

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	3,268

	
	
	Total
	
	
	

	8
	CC03C


	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi / d4 Bp-1 100*100 


	kg
	234,00

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	5,85

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,17

	
	2873122004100
	Plase sudate 
	kg
	236,34

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	1,17

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	2,34

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	70,20

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,14

	
	
	Total
	
	
	

	9
	IzF01B


	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat 


	m2
	117,00

	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	4,68

	
	2413317346000
	Suspensie de bitum filerizat-subif
	kg
	35,10

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,117

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,035

	
	
	Total
	
	
	

	10
	CE13A2


	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Bipoli EPP - 3 mm, Bipoli EKP - 4.5 mm) 


	m2
	117,00

	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	52,65

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	26,91

	
	268213260047013
	Membrane bituminoase  Bipoli EKP - 4.5 mm
	m2
	141,278

	
	268213260047012
	Membrane bituminoase  Bipoli EPP - 3 mm
	m2
	141,278

	
	2320216201058
	Gaz butan (butelii)
	kg
	73,71

	
	2921140007681
	Arzator cu flacara
	h-ut
	23,40

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	7,02

	
	
	Total
	
	
	

	11
	RpCE26B


	Aaerator pentru acoperis plat D110 mm,  h500 mm 


	buc
	2,00

	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	6,00

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,54

	
	27104036424191
	Gura de scurgere pentru parapet VC-PP 100x100 cu parafrunzar si cot unghiula
	buc
	2,08

	
	2744125904770
	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G
	kg
	0,187

	
	2682122600593
	Pinza bit.cu str.acoperire nisip PA 55 95 cm x 10 cm 
	m2
	1,04

	
	2320322600103
	Bitum de izolatie tip H-68/75
	kg
	2,288

	
	2653102100880
	Filer de calcar saci S 539
	kg
	0,458

	
	2320166200975
	Combustibil lichid usor
	kg
	0,458

	
	2320116200535
	Benzina extractie tip 80/120
	l
	0,166

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,05

	
	2952270004029
	Topitor bitum de 500 l
	h-ut
	0,05

	
	
	Total
	
	
	

	12
	RpCE27A


	Pilnie de scurgere a apei pluviale cu parafrunzar  (captator de frunze) 


	buc
	2,00

	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	0,28

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,12

	
	27104037001181
	Pilnie de scurgere a apei pluviale cu parafrunzar  (captator de frunze) 
	buc
	2,16

	
	3110500002402
	Transformator de sudura 10-60 W 60 KwA 50 Hz
	h-ut
	0,30

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,04

	
	
	Total
	
	
	

	13
	CK26B


	Element de parapet, tabla cu acoperire polimerica cu gr.min 0,5 mm  latimea 800 mm 


	m
	46,00

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	14,72

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	3,68

	
	27431235490265800
	Element de parapet, tabla cu acoperire polimerica cu gr.min 0,5 mm  latimea 800 mm
	m
	46,00

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	184,00

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,46

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Acoperis plat
	            
	

	 
	
	3.2. Sistema de scurgere


	
	
	

	14
	CE20A


	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv D125 mm 


	m
	6,60

	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	1,98

	
	2710406311800
	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass  
	m
	7,138

	
	2875274000501
	Cot de jgheab
	buc
	1,36

	
	2875276311231
	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi
	buc
	9,517

	
	2666122800555
	Element de inchidere 
	buc
	1,36

	
	28752740000501
	Elemente de legatura pentru jgheab
	buc
	0,68

	
	2875274110101
	Piesa de racordare jgheab -burlan
	buc
	1,36

	
	2874115837745
	Suruburi
	buc
	67,98

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,132

	
	
	Total
	
	
	

	15
	CE22A


	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv D100 mm 


	m
	8,80

	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	3,08

	
	2710406311726
	Burlan rotund prefabricat tip brass 
	m
	9,425

	
	2875274000502
	Cot burlan
	buc
	4,488

	
	2875274000503
	Cot de capat
	buc
	2,244

	
	2874115830000
	Pilnii de curatire
	buc
	2,244

	
	2413217300010
	Cleme
	buc
	4,488

	
	2875274110001
	Piesa de legatura 
	buc
	2,244

	
	28752740000502
	Elemente de legatura pentru burlan
	buc
	2,244

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,132

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Sistema de scurgere
	            
	

	 
	
	3.3. Scara de acces pe acoperis 


	
	
	

	16
	CL17C


	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare ) 


	kg
	181,73

	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	25,442

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,817

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	1,817

	
	28112363098002
	Confectii metalice diverse (scara la acopeis)
	kg
	181,73

	
	2873155901200
	Electrozi pentru sudura
	kg
	0,909

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	1,454

	
	2430126103294
	Vopsea minium de plumb  v.351-3 ntr 90-80
	kg
	1,817

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	3,635

	
	1010126200341
	Carbuni de forja (huila)
	kg
	3,635

	
	
	Total
	
	
	

	17
	IzD10A


	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. 


	t
	0,182

	
	7141020013400
	Vopsitor industrial
	h-om
	1,172

	
	2430116100000
	Email clorcauciuc
	kg
	1,42

	
	2430226100814
	Grund miniu de plumb G 355-6
	kg
	0,71

	
	2430226109420
	Diluant pt.lacuri anticorozive   D.006-1 NI 1708-61 A1
	kg
	0,10

	
	2320166200676
	White spirit
	kg
	0,355

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,177

	
	
	Total
	
	
	

	18
	CK35B


	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat 


	buc
	12,00

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	2,40

	
	2874136313300
	Diblu din metal
	buc
	12,00

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Scara de acces pe acoperis 
	            
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Acoperisul
	            
	

	 
	
	4. Ferestre


	
	
	

	19
	CK19C


	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului peste 6,00 mp inclusiv / F1,  3300*1900, profi aluminiu cu rupere de punte termica cu geamuri termopan cu sticla tip ''4S'' 


	m2
	12,54

	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	7,399

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,752

	
	2030112938100
	Ferestre din aluminiu
	m2
	12,54

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	2,069

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	1,542

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	37,62

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	5,016

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	8,778

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,251

	
	
	Total
	
	
	

	20
	CK19A


	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului  pina la 3,00 mp inclusiv / F2,  800*1900, profi aluminiu cu rupere de punte termica cu geamuri termopan cu sticla tip ''4S'' 


	m2
	9,12

	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	9,12

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,912

	
	2030112938100
	Ferestre din aluminiu
	m2
	9,12

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	6,43

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	2,253

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	54,72

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	5,472

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	9,12

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,182

	
	
	Total
	
	
	

	21
	CK26A


	Glafuri interioare din PVC montate la ferestre  / latimea 220 mm 


	m
	11,40

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	3,192

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,912

	
	2521106718392220
	Glafuri interioare din PVC ferestre (b=220 mm)
	m
	11,628

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	46,512

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,114

	
	
	Total
	
	
	

	22
	CK26B


	Glafuri exterioare din aluminiu montate la ferestre   / latimea 220 mm 


	m
	11,40

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	3,648

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,912

	
	27431235490265230
	Glafuri exterioare din aluminiu ferestre  / latimea 220 mm
	m
	11,40

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	45,60

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,114

	
	
	Total
	
	
	

	23
	CL20A


	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie / Grilaj metalic pu sistemul de ventilare 300*300 


	buc
	1,00

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,47

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,03

	
	2811236306200
	Grilaj metalic pu sistemul de ventilare 300*300
	buc
	1,00

	
	2874207327005
	Lant cu zale innodate D=2 mm
	kg
	0,15

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,50

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Ferestre
	            
	

	 
	
	5. Usi


	
	
	

	24
	CK21D


	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina  la 35 m inclusiv, in doua  canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv  / U-1, 1200*2100  usa din profil aluminiu cu rupere de punte termica cu geamuri termopan 


	m2
	2,52

	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	2,394

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,277

	
	2812106306050
	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare
	m2
	2,52

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	10,08

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	1,386

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	0,486

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	1,512

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	2,52

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,05

	
	
	Total
	
	
	

	25
	CK21A


	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina  la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv  / U-2, 1000*2800  usa cu framuga din profil aluminiu cu rupere de punte termica cu geamuri termopan 


	m2
	2,80

	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	2,38

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,28

	
	2812106306050
	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare
	m2
	2,80

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	11,20

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	1,40

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	0,49

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	1,68

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	2,80

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,056

	
	
	Total
	
	
	

	26
	CK03A


	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m / U3, 900*2100,  din lemn sau MDF oarba 


	m2
	9,45

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	13,891

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	0,756

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	2,362

	
	20301129300002
	Usi din lemn sau MDF
	m2
	9,45

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,803

	
	2682132600933
	Carton bitumat tip CA 400
	m2
	4,252

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,189

	
	
	Total
	
	
	

	27
	CK03A


	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m / U3, 800*2100,  din lemn sau MDF oarba 


	m2
	3,36

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	4,939

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	0,269

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,84

	
	20301129300002
	Usi din lemn sau MDF
	m2
	3,36

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,286

	
	2682132600933
	Carton bitumat tip CA 400
	m2
	1,512

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,067

	
	
	Total
	
	
	

	28
	CK07B


	Pervazuri din lemn montate la usi 


	m
	69,00

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	5,52

	
	2010212946000
	Pervazuri sau bagete pentru usi si ferestre
	m
	72,45

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	1,035

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	10,35

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,69

	
	
	Total
	
	
	

	29
	CK33C


	Broasca aplicata sistem Yalle 


	buc
	7,00

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,56

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	16,94

	
	2863146310237
	Broasca Yalle
	buc
	7,00

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	42,00

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Usi
	            
	

	 
	
	6. Finisare interioara / Tavan


	
	
	

	
	
	6.1. Tip 1


	
	
	

	30
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor /  ''Betonocontact'' 0,27 kg/m2 


	m2
	29,20

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,876

	
	24165861053033
	Amorsa-grund  ''Betonocontact''
	kg
	7,884

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	1,46

	
	
	Total
	
	
	

	31
	CF52B


	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului 


	m2
	29,20

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	44,676

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	208,488

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,117

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	2,307

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,569

	
	
	Total
	
	
	

	32
	CF17C


	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj 


	m2
	29,20

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	5,84

	
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2
	m2
	32,12

	
	2462106110132
	Aracet CPMB
	kg
	4,38

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,009

	
	
	Total
	
	
	

	33
	CF57A


	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 


	m2
	29,20

	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	13,14

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	2,92

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	30,803

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,029

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,029

	
	
	Total
	
	
	

	34
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor 


	m2
	29,20

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,876

	
	24165861053032
	Amorsa-grund  
	kg
	4,38

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	1,46

	
	
	Total
	
	
	

	35
	CN06A


	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual 


	m2
	29,20

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	16,06

	
	2430116103800
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 
	kg
	11,68

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	1,752

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	14,60

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	1,46

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,058

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Tip 1
	            
	

	 
	
	6.2. Tip 2


	
	
	

	36
	CK29F


	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila  / Tavan casetat tip Armstrong 600x600*10 mm 


	m2
	76,70

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	11,505

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	157,235

	
	2732103646151
	Tavan casetat tip Armstrong 600x600*10 mm
	m2
	80,535

	
	2874136313300
	Diblu din metal
	buc
	306,80

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	1,151

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Tip 2
	            
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Finisare interioara / Tavan
	            
	

	 
	
	7. Finisare interioara / Pereti


	
	
	

	
	
	7.1. Tip 1


	
	
	

	37
	CF02B


	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var  marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton 


	m2
	254,60

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	254,60

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	50,92

	
	2664102103001100
	Mortar ciment-var M100
	m3
	5,347

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	1,655

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	1,273

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,509

	
	
	Total
	
	
	

	38
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 


	m2
	254,60

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	7,638

	
	24165861053032
	Amorsa-grund  
	kg
	38,19

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	12,73

	
	
	Total
	
	
	

	39
	CF50B


	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului 


	m2
	254,60

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	310,612

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	1 817,844

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	1,018

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	20,113

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	4,074

	
	
	Total
	
	
	

	40
	CF17C


	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj 


	m2
	254,60

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	50,92

	
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2
	m2
	280,06

	
	2462106110132
	Aracet CPMB
	kg
	38,19

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,076

	
	
	Total
	
	
	

	41
	CF57A


	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 


	m2
	254,60

	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	114,57

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	25,46

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	268,578

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,255

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,255

	
	
	Total
	
	
	

	42
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 


	m2
	254,60

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	7,638

	
	24165861053032
	Amorsa-grund  
	kg
	38,19

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	12,73

	
	
	Total
	
	
	

	43
	CN06A


	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual 


	m2
	254,60

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	140,03

	
	2430116103800
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 
	kg
	101,84

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	15,276

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	127,30

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	12,73

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,509

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Tip 1
	            
	

	 
	
	7.2. Tip 2


	
	
	

	44
	CF02B


	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var  marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton 


	m2
	25,10

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	25,10

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	5,02

	
	2664102103001100
	Mortar ciment-var M100
	m3
	0,527

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,163

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,126

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,05

	
	
	Total
	
	
	

	45
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 


	m2
	25,10

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,753

	
	24165861053032
	Amorsa-grund  
	kg
	3,765

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	1,255

	
	
	Total
	
	
	

	46
	CF02B


	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var  marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton /10 mm 


	m2
	25,10

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	25,10

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	5,02

	
	2664102103001100
	Mortar ciment-var M100
	m3
	0,527

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,163

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,126

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,05

	
	
	Total
	
	
	

	47
	CF02B5  k=2


	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var  marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime 


	m2
	-25,10

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	-14,558

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	-3,514

	
	2664102103001100
	Mortar ciment-var M100
	m3
	-0,276

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	-0,10

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	-0,015

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	-0,075

	
	
	Total
	
	
	

	48
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 


	m2
	25,10

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,753

	
	24165861053032
	Amorsa-grund  
	kg
	3,765

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	1,255

	
	
	Total
	
	
	

	49
	CI22A


	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri)  fixate de adeziv (amestec uscat),  dimensiuni  placute: pina la 100 x 100 mm 


	m2
	25,10

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	44,929

	
	26611128007002
	Placi sau piscoturi de gresie  (pereti)
	m2
	25,858

	
	2664102102013
	Adeziv pentru lucrari de placaj  (amestec uscat)
	kg
	63,378

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	13,943

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	507,02

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,025

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,226

	
	2952270003820
	Malaxor mobil, electric
	h-ut
	0,201

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Tip 2
	            
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Finisare interioara / Pereti
	            
	

	 
	
	8. Pardoseala


	
	
	

	
	
	8.1. P-1


	
	
	

	50
	TsC54C


	Strat de fundatie din pietris (Fr.20...40)    (100 mm) 


	m3
	4,21

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	4,168

	
	1421102200068
	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm
	m3
	4,841

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,421

	
	2912340002506
	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min
	h-ut
	0,884

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	1,768

	
	
	Total
	
	
	

	51
	CG22A


	Pardoseli din beton C12/16 , in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (80 mm) 


	m2
	42,10

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	33,68

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	4,21

	
	26631021000012
	Beton C12/16
	m3
	4,315

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	1,389

	
	2952260003552
	Buldozer pe senile pina la 60 CP
	h-ut
	0,084

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	4,21

	
	2952270003700
	Centrala de beton
	h-ut
	0,253

	
	
	Total
	
	
	

	52
	CG22A5  k=2


	Pardoseli din beton simplu B12/16, in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se scade 


	m2
	-42,10

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	-0,842

	
	26631021000012
	Beton C12/16
	m3
	-0,863

	
	
	Total
	
	
	

	53
	CC03C


	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d4 BpI  150*150) 


	kg
	56,84

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	1,421

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,284

	
	2873122004100
	Plase sudate 
	kg
	57,408

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	0,284

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,568

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	17,052

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,034

	
	
	Total
	
	
	

	54
	IzF53A


	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi polistiren extrudat XPS - 50 mm  (Y=35 kg/m3 л=0.032 W/mK) 


	m2
	42,10

	
	7134050013250
	Izolator
	h-om
	2,947

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	2,105

	
	267011220400250
	Placi polistire extrudat XPS - 50 mm  (Y=35kg/m3 л=0.032 W/mK)
	m2
	43,586

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,168

	
	
	Total
	
	
	

	55
	IzF04J1 aplicativ


	Hidroizolare - folie de polietilena tehnica 100mk. (de inclus  banda adeziva protectie termica (perimetral) -  1,0 m/m2) 


	m2
	42,10

	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	0,842

	
	268213260162601
	Ffolie de polietilena tehnica 100mk,
	m2
	45,468

	
	41654154165416541
	banda adeziva protectie termica 
	m
	42,10

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,021

	
	
	Total
	
	
	

	56
	CG01A


	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin  (40 mm) 


	m2
	42,10

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	25,26

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	4,21

	
	2664102102010150
	Mortar ciment M150
	m3
	1,389

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,421

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	1,263

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,505

	
	
	Total
	
	
	

	57
	CG01A1  k=2


	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150  se adauga 


	m2
	42,10

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	8,42

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,684

	
	2664102102010150
	Mortar ciment M150
	m3
	0,463

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,168

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,253

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,126

	
	
	Total
	
	
	

	58
	CC03C


	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi / d4 BpI  150*150 


	kg
	56,84

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	1,421

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,284

	
	2873122004100
	Plase sudate 
	kg
	57,408

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	0,284

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,568

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	17,052

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,034

	
	
	Total
	
	
	

	59
	CG17D


	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2  (Placi de portelanat rezistente la trafic pe adeziv special - 20mm) 


	m2
	42,10

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	94,725

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	10,525

	
	266111280070021
	Placi de portelanat rezistente la trafic special - 20mm
	m2
	43,363

	
	26641021020101
	Adeziv pentru placarea placilor de gresie
	kg
	170,505

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	12,63

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	842,00

	
	2653102100000
	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport
	kg
	37,89

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	1,895

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,505

	
	
	Total
	
	
	

	60
	CI14B


	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv 


	m
	38,00

	
	7132010010900
	Faiantar
	h-om
	11,40

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	3,80

	
	2874116312500
	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta
	m
	40,698

	
	2462106110400
	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica
	kg
	13,965

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	239,40

	
	2430226101466
	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78
	kg
	3,99

	
	2952270003830
	Dreptar de aluminiu   = 2,00 m
	h-ut
	11,40

	
	2952270003204
	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw
	h-ut
	1,90

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,038

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total P-1
	            
	

	 
	
	8.2. P-2


	
	
	

	61
	TsC54C


	Strat de fundatie din pietris (Fr.20...40)    (100 mm) 


	m3
	1,24

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1,228

	
	1421102200068
	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm
	m3
	1,426

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,124

	
	2912340002506
	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min
	h-ut
	0,26

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	0,521

	
	
	Total
	
	
	

	62
	CG22A


	Pardoseli din beton C12/16 , in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (80 mm) 


	m2
	12,40

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	9,92

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,24

	
	26631021000012
	Beton C12/16
	m3
	1,271

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,409

	
	2952260003552
	Buldozer pe senile pina la 60 CP
	h-ut
	0,025

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	1,24

	
	2952270003700
	Centrala de beton
	h-ut
	0,074

	
	
	Total
	
	
	

	63
	CG22A5  k=2


	Pardoseli din beton simplu B12/16, in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se scade 


	m2
	-12,40

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	-0,248

	
	26631021000012
	Beton C12/16
	m3
	-0,254

	
	
	Total
	
	
	

	64
	CC03C


	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi / d4 BpI  150*150 


	kg
	16,74

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,418

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,084

	
	2873122004100
	Plase sudate 
	kg
	16,907

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	0,084

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,167

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	5,022

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,01

	
	
	Total
	
	
	

	65
	IzF53A


	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi polistiren extrudat XPS - 50 mm  (Y=35 kg/m3 л=0.032 W/mK) 


	m2
	12,40

	
	7134050013250
	Izolator
	h-om
	0,868

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,62

	
	267011220400250
	Placi polistire extrudat XPS - 50 mm  (Y=35kg/m3 л=0.032 W/mK)
	m2
	12,838

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,05

	
	
	Total
	
	
	

	66
	IzF04J1 aplicativ


	Hidroizolare - folie de polietilena tehnica 100mk. (de inclus  banda adeziva protectie termica (perimetral) -  1,0 m/m2) 


	m2
	12,40

	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	0,248

	
	268213260162601
	Ffolie de polietilena tehnica 100mk,
	m2
	13,392

	
	41654154165416541
	banda adeziva protectie termica 
	m
	12,40

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,006

	
	
	Total
	
	
	

	67
	CG01A


	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin  (40 mm) 


	m2
	12,40

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	7,44

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,24

	
	2664102102010150
	Mortar ciment M150
	m3
	0,409

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,124

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,372

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,149

	
	
	Total
	
	
	

	68
	CG01A1  k=2


	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150  se adauga 


	m2
	12,40

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	2,48

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,496

	
	2664102102010150
	Mortar ciment M150
	m3
	0,136

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,05

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,074

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,037

	
	
	Total
	
	
	

	69
	CC03C


	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d4 BpI  150*150) 


	kg
	16,74

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,418

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,084

	
	2873122004100
	Plase sudate 
	kg
	16,907

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	0,084

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,167

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	5,022

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,01

	
	
	Total
	
	
	

	70
	IzF04B k=2


	Hidroizolatie de hidroizol pe mastic - 2 str. 


	m2
	12,40

	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	1,984

	
	26821326016261
	Hidroizol 
	m2
	27,28

	
	2320322600036
	Bitum pt. hidroizolatii 
	kg
	37,20

	
	2653102100880
	Filer de calcar saci S 539
	kg
	7,44

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,042

	
	2952270004029
	Topitor bitum de 500 l
	h-ut
	0,273

	
	
	Total
	
	
	

	71
	CG17D


	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2  (Placi de portelanat rezistente la trafic pe adeziv special - 15mm) 


	m2
	12,40

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	27,90

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	3,10

	
	266111280070022
	Placi de portelanat rezistente la trafic special - 15mm
	m2
	12,772

	
	26641021020101
	Adeziv pentru placarea placilor de gresie
	kg
	50,22

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	3,72

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	248,00

	
	2653102100000
	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport
	kg
	11,16

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,558

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,149

	
	
	Total
	
	
	

	72
	CI14B


	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv 


	m
	11,00

	
	7132010010900
	Faiantar
	h-om
	3,30

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,10

	
	2874116312500
	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta
	m
	11,781

	
	2462106110400
	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica
	kg
	4,042

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	69,30

	
	2430226101466
	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78
	kg
	1,155

	
	2952270003830
	Dreptar de aluminiu   = 2,00 m
	h-ut
	3,30

	
	2952270003204
	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw
	h-ut
	0,55

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,011

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total P-2
	            
	

	 
	
	8.3. P-3


	
	
	

	73
	TsC54C


	Strat de fundatie din pietris (Fr.20...40)    (100 mm) 


	m3
	4,81

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	4,762

	
	1421102200068
	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm
	m3
	5,531

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,481

	
	2912340002506
	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min
	h-ut
	1,01

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	2,02

	
	
	Total
	
	
	

	74
	CG22A


	Pardoseli din beton C12/16 , in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (80 mm) 


	m2
	48,10

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	38,48

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	4,81

	
	26631021000012
	Beton C12/16
	m3
	4,93

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	1,587

	
	2952260003552
	Buldozer pe senile pina la 60 CP
	h-ut
	0,096

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	4,81

	
	2952270003700
	Centrala de beton
	h-ut
	0,289

	
	
	Total
	
	
	

	75
	CG22A5  k=2


	Pardoseli din beton simplu B12/16, in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se scade 


	m2
	-48,10

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	-0,962

	
	26631021000012
	Beton C12/16
	m3
	-0,986

	
	
	Total
	
	
	

	76
	CC03C


	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d4 BpI  150*150) 


	kg
	65,00

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	1,625

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,325

	
	2873122004100
	Plase sudate 
	kg
	65,65

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	0,325

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,65

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	19,50

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,039

	
	
	Total
	
	
	

	77
	IzF53A


	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi polistiren extrudat XPS - 50 mm  (Y=35 kg/m3 л=0.032 W/mK) 


	m2
	48,10

	
	7134050013250
	Izolator
	h-om
	3,367

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	2,405

	
	267011220400250
	Placi polistire extrudat XPS - 50 mm  (Y=35kg/m3 л=0.032 W/mK)
	m2
	49,798

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,192

	
	
	Total
	
	
	

	78
	IzF04J1 aplicativ


	Hidroizolare - folie de polietilena tehnica 100mk. (de inclus  banda adeziva protectie termica (perimetral) -  1,0 m/m2) 


	m2
	48,10

	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	0,962

	
	268213260162601
	Ffolie de polietilena tehnica 100mk,
	m2
	51,948

	
	41654154165416541
	banda adeziva protectie termica 
	m
	48,10

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,024

	
	
	Total
	
	
	

	79
	CG01A


	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin  (40 mm) 


	m2
	48,10

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	28,86

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	4,81

	
	2664102102010150
	Mortar ciment M150
	m3
	1,587

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,481

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	1,443

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,577

	
	
	Total
	
	
	

	80
	CG01A1  k=2


	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150  se adauga 


	m2
	48,10

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	9,62

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,924

	
	2664102102010150
	Mortar ciment M150
	m3
	0,529

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,192

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,289

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,144

	
	
	Total
	
	
	

	81
	CC03C


	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi / d4 BpI  150*150 


	kg
	65,00

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	1,625

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,325

	
	2873122004100
	Plase sudate 
	kg
	65,65

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	0,325

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,65

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	19,50

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,039

	
	
	Total
	
	
	

	82
	CG08A


	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez  (Linoleum rezistent la trafic pe clei special - 10mm) 


	m2
	48,10

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	4,81

	
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	48,10

	
	252311671634510
	Linoleum rezistent la trafic pe clei special - 10mm
	m2
	51,263

	
	2430226101234
	Grund prenadez tip M
	kg
	1,465

	
	2462106110431
	Prenadez 300 NII 2829-74
	kg
	29,293

	
	2430226109080
	Diluant prenadez
	kg
	3,906

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	24,411

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,073

	
	2462106109925
	Aracet dp 50 mich NI 1345-64
	kg
	9,764

	
	2681116001317
	Piatra de frecat
	kg
	1,172

	
	1421102200496
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm
	m3
	0,029

	
	2521106718386
	Profil p.v.c., pervaz pardoseala
	m
	48,821

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	1,443

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total P-3
	            
	

	 
	
	8.4. P-4


	
	
	

	83
	TsC54C


	Strat de fundatie din pietris  / gros. 200 mm 


	m3
	7,68

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	7,603

	
	1421102200068
	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm
	m3
	8,832

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,768

	
	2912340002506
	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min
	h-ut
	1,613

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	3,226

	
	
	Total
	
	
	

	84
	TsC54B


	Strat de fundatie din piatra sparta  / gros.100 mm 


	m3
	3,84

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	3,802

	
	1411122201752
	Piatra sparta 
	m3
	4,416

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,384

	
	2912340002506
	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min
	h-ut
	0,806

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	1,613

	
	
	Total
	
	
	

	85
	CG22A


	Pardoseli din beton C10/12.5 , in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp 


	m2
	38,40

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	30,72

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	3,84

	
	26631021000010
	Beton C10/12,5
	m3
	3,936

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	1,267

	
	2952260003552
	Buldozer pe senile pina la 60 CP
	h-ut
	0,077

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	3,84

	
	2952270003700
	Centrala de beton
	h-ut
	0,23

	
	
	Total
	
	
	

	86
	CC03C


	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi / d5 BpI  100*100 


	kg
	119,04

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	2,976

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,595

	
	2873122004100
	Plase sudate 
	kg
	120,23

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	0,595

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	1,19

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	35,712

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,071

	
	
	Total
	
	
	

	87
	DE17A


	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm / pavaj vibropresat gros.80 mm 


	m2
	38,40

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	22,28

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,607

	
	266111280065580
	Placi pavaj vibropresat gros.80 mm
	m2
	38,976

	
	2651122100027
	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)
	kg
	61,44

	
	2651122100442
	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)
	kg
	506,88

	
	1421102200546
	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)
	m3
	0,192

	
	1421102200547
	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)
	m3
	1,459

	
	2881116002701
	Disc pentru taiat placi
	buc
	0,768

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total P-4
	            
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Pardoseala
	            
	

	 
	
	9. Finisarea exterioara


	
	
	

	
	
	9.1. Soclu (mai jos de cota pamintului)


	
	
	

	88
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor  (Grund acrilic hidroizolant    norma - 1,2 kg/m2) 


	m2
	45,00

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	1,35

	
	24165861053031
	Grund acrilic hidroizolant
	kg
	54,00

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	2,25

	
	
	Total
	
	
	

	89
	IzF04G


	Strat hidroizolant executat din material rulant bitum-polimer autoadeziv 


	m2
	45,00

	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	4,50

	
	26821326016262
	Material rulant bitum-polimer autoadeziv
	m2
	49,50

	
	2320322600036
	Bitum pt. hidroizolatii 
	kg
	72,00

	
	2653102100880
	Filer de calcar saci S 539
	kg
	14,40

	
	2052152959010
	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)
	t
	0,022

	
	2052152958990
	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340
	kg
	49,50

	
	2873145887893
	Cuie cu cap plat. Tip b  3,0 x 30  S2111
	kg
	0,90

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,076

	
	2952270004029
	Topitor bitum de 500 l
	h-ut
	0,585

	
	
	Total
	
	
	

	90
	IzF55B


	Termoizolarea  exterioara peretilor a cladirilor  cu tencuieli  fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului),  suprafata  peretilor  neteda: cu placi de polistiren polistiren extrudat XPS - 50 mm 


	m2
	45,00

	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	63,90

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	13,41

	
	252130260290750
	Placi polistiren extrudat XPS - 50 mm 
	m2
	48,632

	
	2462106110545
	Adeziv "Ideal Universal"
	kg
	181,80

	
	2462106110547
	Adeziv "Ideal Fasad"
	kg
	181,80

	
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2
	m2
	49,995

	
	2710703501057
	Cornier din aluminiu  l = 3m
	m
	15,453

	
	2874136313400
	Diblu din material plastic
	buc
	272,70

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	1,125

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,153

	
	2940420007679
	Fierastrau mecanic
	h-ut
	1,035

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,81

	
	
	Total
	
	
	

	91
	IzF04J1 aplicativ


	Membrana cranponata 


	m2
	45,00

	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	0,90

	
	268213260162602
	Membrana cranponata
	m2
	48,60

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,022

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Soclu (mai jos de cota pamintului)
	            
	

	 
	
	9.2. Soclu (mai sus de cota pamintului)


	
	
	

	92
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor  (Grund acrilic hidroizolant    norma - 1,2 kg/m2) 


	m2
	5,80

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,174

	
	24165861053031
	Grund acrilic hidroizolant
	kg
	6,96

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,29

	
	
	Total
	
	
	

	93
	IzF04G


	Strat hidroizolant executat din material rulant bitum-polimer autoadeziv 


	m2
	5,80

	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	0,58

	
	26821326016262
	Material rulant bitum-polimer autoadeziv
	m2
	6,38

	
	2320322600036
	Bitum pt. hidroizolatii 
	kg
	9,28

	
	2653102100880
	Filer de calcar saci S 539
	kg
	1,856

	
	2052152959010
	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)
	t
	0,003

	
	2052152958990
	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340
	kg
	6,38

	
	2873145887893
	Cuie cu cap plat. Tip b  3,0 x 30  S2111
	kg
	0,116

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,01

	
	2952270004029
	Topitor bitum de 500 l
	h-ut
	0,075

	
	
	Total
	
	
	

	94
	IzF55B


	Termoizolarea  exterioara peretilor a cladirilor  cu tencuieli  fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului),  suprafata  peretilor  neteda: cu placi de polistiren polistiren extrudat XPS - 50 mm 


	m2
	5,80

	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	8,236

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	1,728

	
	252130260290750
	Placi polistiren extrudat XPS - 50 mm 
	m2
	6,268

	
	2462106110545
	Adeziv "Ideal Universal"
	kg
	23,432

	
	2462106110547
	Adeziv "Ideal Fasad"
	kg
	23,432

	
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2
	m2
	6,444

	
	2710703501057
	Cornier din aluminiu  l = 3m
	m
	1,992

	
	2874136313400
	Diblu din material plastic
	buc
	35,148

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,145

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,02

	
	2940420007679
	Fierastrau mecanic
	h-ut
	0,133

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,104

	
	
	Total
	
	
	

	95
	CI21A


	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm  / Placi ceramogranit gros 10 mm 


	m2
	5,80

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	16,82

	
	26701122020510
	Placi ceramogranit gros 10 mm
	m2
	5,975

	
	2462106110557
	Adeziv de acril sau latex
	kg
	25,775

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	2,519

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,012

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,147

	
	2952270003820
	Malaxor mobil, electric
	h-ut
	0,064

	
	2952270003205
	Masina de taiat piatra universala
	h-ut
	0,423

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Soclu (mai sus de cota pamintului)
	            
	

	 
	
	9.3. Perete


	
	
	

	96
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor peretilor 


	m2
	184,00

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	5,52

	
	2416586105303
	Amorsa-grund 
	kg
	27,60

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	9,20

	
	
	Total
	
	
	

	97
	IzF55B


	Termoizolarea  exterioara peretilor a cladirilor  cu tencuieli  fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului),  suprafata  peretilor  neteda: cu placi de polistiren expandat EPS gros 100 mm  (15-20 kg/m3, 0,037 - 0,039 W/mK) 


	m2
	184,00

	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	261,28

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	54,832

	
	2521302602907100
	Placi de polistiren expandat EPS gros 100 mm  (15-20 kg/m3, 0,037 - 0,039 W/mK)
	m2
	198,849

	
	2462106110545
	Adeziv "Ideal Universal"
	kg
	743,36

	
	2462106110547
	Adeziv "Ideal Fasad"
	kg
	743,36

	
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2
	m2
	204,424

	
	2710703501057
	Cornier din aluminiu  l = 3m
	m
	0,00

	
	2874136313400
	Diblu din material plastic
	buc
	1 115,04

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	4,60

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,626

	
	2940420007679
	Fierastrau mecanic
	h-ut
	4,232

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	3,312

	
	
	Total
	
	
	

	98
	CN54B


	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade 


	m2
	184,00

	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	22,08

	
	2430226101010
	Grund cu cuart "Gleta"
	kg
	76,36

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	9,20

	
	
	Total
	
	
	

	99
	CF30A


	Tencuieli exterioare - material decorativ cu mozaic de cuart (tip Quarz System KS44).   (consum 4,5 kg/m2) 


	m2
	184,00

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	224,48

	
	265310210083111
	Quarz System KS44
	kg
	828,00

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,736

	
	2952270007607
	Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec
	h-ut
	1,104

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Perete
	            
	

	 
	
	9.4. Perete


	
	
	

	100
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor peretilor 


	m2
	25,00

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,75

	
	2416586105303
	Amorsa-grund 
	kg
	3,75

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	1,25

	
	
	Total
	
	
	

	101
	IzF55B


	Termoizolarea  exterioara peretilor a cladirilor  cu tencuieli  fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului),  suprafata  peretilor  neteda: cu placi de polistiren extrudat XPS gros 50 mm  (30-35 kg/m3, 0,032 - 0,035 W/mK) 


	m2
	25,00

	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	35,50

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	7,45

	
	252130260290750
	Placi polistiren extrudat XPS - 50 mm 
	m2
	27,018

	
	2462106110545
	Adeziv "Ideal Universal"
	kg
	101,00

	
	2462106110547
	Adeziv "Ideal Fasad"
	kg
	101,00

	
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2
	m2
	27,775

	
	2710703501057
	Cornier din aluminiu  l = 3m
	m
	0,00

	
	2874136313400
	Diblu din material plastic
	buc
	151,50

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,625

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,085

	
	2940420007679
	Fierastrau mecanic
	h-ut
	0,575

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,45

	
	
	Total
	
	
	

	102
	CI21A


	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm / caramida aparenta klinker 


	m2
	25,00

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	72,50

	
	2670112202051
	caramida aparenta klinker
	m2
	25,755

	
	2462106110557
	Adeziv de acril sau latex
	kg
	111,10

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	10,857

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,051

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,632

	
	2952270003820
	Malaxor mobil, electric
	h-ut
	0,275

	
	2952270003205
	Masina de taiat piatra universala
	h-ut
	1,825

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Perete
	            
	

	 
	
	9.5. Schela


	
	
	

	103
	CB14A


	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) 


	m2
	240,00

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	180,00

	
	2010102904340
	Dulapi de rasinoase
	m3
	0,072

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,024

	
	2010102919000
	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela
	m3
	0,072

	
	2020142925412
	PFL dur de 6 mm
	m3
	0,029

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,72

	
	2811230007606
	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)
	h-ut
	1 080,00

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Schela
	            
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Finisarea exterioara
	            
	

	 
	
	10. Lucrari diverse


	
	
	

	
	
	10.1. Pereul  (S=123 m2)


	
	
	

	104
	TsE06B


	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv 


	100m2
	1,23

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	11,107

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	1,23

	
	2952240004004
	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf
	h-ut
	1,722

	
	
	Total
	
	
	

	105
	TsC54C


	Strat de fundatie din pietris fr. 20-40  (200 mm) 


	m3
	24,60

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	24,354

	
	1421102200068
	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm
	m3
	28,29

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	2,46

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	10,332

	
	
	Total
	
	
	

	106
	IzF04J1 aplicativ


	Pelicula  200mkm 


	m2
	123,00

	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	2,46

	
	2682132601626021
	Pelicula  200mkm
	m2
	132,84

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,061

	
	
	Total
	
	
	

	107
	CC03C


	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi  (Bр5 100*100) 


	kg
	381,30

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	9,533

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,907

	
	2873122004100
	Plase sudate 
	kg
	385,113

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	1,907

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	3,813

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	114,39

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,229

	
	
	Total
	
	
	

	108
	CA03G


	Beton armat turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa , turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa (C16/20)   gros. 100 mm 


	m3
	12,30

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	49,20

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	4,92

	
	2663102100000250
	Beton C16/20
	m3
	12,797

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	1,248

	
	2952270003100
	Vibrator de adincime
	h-ut
	7,38

	
	3410520006752
	Automacara 6 - 10 tf
	h-ut
	3,075

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Pereul  (S=123 m2)
	            
	

	 
	
	10.2. Anexa pu electrostivuitoare (axele 3-5 / A-C)


	
	
	

	109
	CD07A


	Pereti din panouri din tabla zincata cutata fixate prin impuscare pe scheletul metalic, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv / Tabla cutata H-44 cu acoperire polimerica - pereti 


	m2
	15,20

	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	13,68

	
	27321036460701
	Tabla cutata H-44 cu acoperire polimeric
	m2
	16,872

	
	2874125886734
	Nituri POP
	buc
	53,20

	
	2874115893397
	Bolt tornado K 6/20 OL50
	buc
	42,56

	
	2461117308504
	Cartuse pistol pentru bolturi TORNADO
	buc
	42,56

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,608

	
	
	Total
	
	
	

	110
	CE06A


	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc./ Tabla cutata H-44 cu acoperire polimerica - acoperis 


	m2
	43,40

	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	47,74

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	4,34

	
	27104036420001
	Tabla cutata H-44 cu acoperire polimerica
	m2
	52,405

	
	2710403643220
	Tabla zincata plana de 0,75 mm
	kg
	27,342

	
	2874125886734
	Nituri POP
	buc
	227,85

	
	2874115837746
	Suruburi mecanice 
	buc
	227,85

	
	2710703434927
	Otel lat 30 x 6
	kg
	14,81

	
	2430226103064
	Snur profilat din mastic 
	kg
	4,557

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,955

	
	
	Total
	
	
	

	111
	CC09C


	Montarea Plasa de sirma 


	m2
	32,00

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	17,60

	
	28731220053271
	 Plasa de sirma
	m2
	32,32

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	68,80

	
	2734113805865
	Sirma zincata moale d = 2 mm
	kg
	1,12

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,48

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,16

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Anexa pu electrostivuitoare (axele 3-5 / A-C)
	            
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Lucrari diverse
	            
	


	
	Total
	
	

	
	Fondul social
	
	

	
	Total
	
	

	
	Transportarea materialelor
	
	

	
	Cheltuieli de depozitare
	
	

	
	Cheltuieli directe
	
	

	
	Cheltuieli de regie
	
	

	
	Total
	
	

	
	Beneficiul de deviz
	
	

	
	Total
	
	

	
	
	
	
	
	


5.4 A Solutii arhitecturale (comp. SA)
(denumirea lucrări)

	№

 crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse  
	Denumire lucrări       
	U.M. 
	Cantitate conform datelor din 

proiect


	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	1. Zidarie


	
	
	

	1
	CD71A


	Zidirea peretilor exteriori si interiori (fara goluri) din pietre de beton usor fara placare pe adeziv : pentru inaltimea etajului pina la 4 m / BCA 200 mm 


	m3
	4,00

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	19,40

	
	1411122201053
	BCA 200 mm
	m3
	4,008

	
	2462106110555
	Adeziv pe baza de ciment "Compozit-z" 
	kg
	90,00

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,028

	
	2010102904410
	Rigle tivite de rasinoase cu lungimea 4-6,5 m, cu latimea 75-150 mm, cu grosimea  40-75 mm, categoria IV 
	m3
	0,002

	
	25213026020000
	Captuseala din polistiren cu grosimea 2 cm pe adeziv
	m2
	4,40

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	1,76

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	1,68

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Zidarie
	            
	

	 
	
	2. Acoperire tip 4


	
	
	

	
	
	2.1. Interior (S=576 m2)


	
	
	

	2
	RpIzF05H1 aplicativ


	Grund EPOXIDIC ANTISTATITIC consum 0,75 kg/m2 


	m2
	576,00

	
	7134050013150
	Izolator antiacide
	h-om
	161,28

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	120,96

	
	2430226101007
	Grund EPOXIDIC ANTISTATIC /pereti
	kg
	444,96

	
	2320166200676
	White spirit rafinat tip A
	kg
	32,63

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	35,597

	
	2922140006705
	Macara fereastra de 0,0018 MN (0,18 tf)
	h-ut
	8,64

	
	
	Total
	
	
	

	3
	RpIzF05H1 aplicativ


	Vopsea EPOXIDICA ANTISTATITICA  consum 0,4 kg/m2 (pentru 2 straturi)   / k=2 manopera si utilaje,   de inclus banda de cupru consum 1,2 m/m2 


	m2
	576,00

	
	7134050013150
	Izolator antiacide
	h-om
	322,56

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	241,92

	
	24302261010071
	Vopsea epoxidica antistatica / pereti
	kg
	230,40

	
	2653102100849
	Banda de cupru
	m
	691,20

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	34,56

	
	2922140006705
	Macara fereastra de 0,0018 MN (0,18 tf)
	h-ut
	17,28

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Interior (S=576 m2)
	            
	

	 
	
	2.2. Exterior (S=708 m2)


	
	
	

	4
	IzF04G  k=2


	Hidroizolare - 2 strat de izolatie aplicata prin ungere 


	m2
	708,00

	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	141,60

	
	2682132601626
	Carton bitumat
	m2
	1 557,60

	
	2320322600036
	Bitum pt. hidroizolatii 
	kg
	2 265,60

	
	2653102100880
	Filer de calcar saci S 539
	kg
	453,12

	
	2873145887893
	Cuie cu cap plat. Tip b  3,0 x 30  S2111
	kg
	28,32

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	2,407

	
	2952270004029
	Topitor bitum de 500 l
	h-ut
	18,408

	
	
	Total
	
	
	

	5
	IzF04G aplicativ


	Hidroizolatii din membrana cramponata din PE-HD cu crampoanele orientate spre perete, fixata mecanic in partea superioara cu sina de ancorare si dibluri 


	m2
	708,00

	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	70,80

	
	26821326016262
	Membrana cramponata din PE-HD 
	m2
	778,80

	
	23203226000361
	Sina de ancorare
	m
	566,40

	
	2873145887893
	Dibluri cu rozeta
	buc
	2 832,00

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	1,204

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Exterior (S=708 m2)
	            
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Acoperire tip 4
	            
	

	 
	
	3. Pardoseala 


	
	
	

	
	
	3.1. Tip 1   (S=200 m2)


	
	
	

	6
	TsC54C


	Strat de fundatie din pietris fr. 20...40 mm  (200 mm) 


	m3
	40,00

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	39,60

	
	1421102200068
	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm
	m3
	46,00

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	4,00

	
	2912340002506
	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min
	h-ut
	8,40

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	16,80

	
	
	Total
	
	
	

	7
	TsC54C


	Strat de fundatie din pietris fr. 5...10 mm  (60 mm) 


	m3
	12,00

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	11,88

	
	1421102200068
	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm
	m3
	13,80

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	1,20

	
	2912340002506
	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min
	h-ut
	2,52

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	5,04

	
	
	Total
	
	
	

	8
	IzF04J1 aplicativ


	Hidroizolare - folie de polietilena tehnica 100mk. (de inclus  banda adeziva protectie termica (perimetral) -  1,0 m/m2) 


	m2
	200,00

	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	4,00

	
	268213260162601
	Folie de polietilena tehnica 100mk,
	m2
	216,00

	
	41654154165416541
	banda adeziva protectie termica 
	m
	200,00

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,10

	
	
	Total
	
	
	

	9
	CG22A


	Pardoseli din beton C10/12,5  (Y=2500 kg/m3) , in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp 


	m2
	200,00

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	160,00

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	20,00

	
	266310210000150
	Beton C10/12,5
	m3
	20,50

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	6,60

	
	2952260003552
	Buldozer pe senile pina la 60 CP
	h-ut
	0,40

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	20,00

	
	2952270003700
	Centrala de beton
	h-ut
	1,20

	
	
	Total
	
	
	

	10
	CC03C


	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi / d5 BpI  100*100 


	kg
	620,00

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	15,50

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	3,10

	
	2873122004100
	Plase sudate 
	kg
	626,20

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	3,10

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	6,20

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	186,00

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,372

	
	
	Total
	
	
	

	11
	IzF04B k=2


	Hidroizolare - 2 strat de izolatie aplicata prin ungere 


	m2
	200,00

	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	32,00

	
	26821326016261
	Hidroizol 
	m2
	440,00

	
	2320322600036
	Bitum pt. hidroizolatii 
	kg
	600,00

	
	2653102100880
	Filer de calcar saci S 539
	kg
	120,00

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,68

	
	2952270004029
	Topitor bitum de 500 l
	h-ut
	4,40

	
	
	Total
	
	
	

	12
	RpCU03A


	Toping - intaritor pentru pardoseli din beton (4-6 kg/m2)  (Nota: Beton armat C25/30 cu plase  in comp CBA) 


	kg
	1 000,00

	
	2466477302419
	Toping - intaritor pentru pardoseli din beton
	kg
	1 000,00

	
	
	Total
	
	
	

	13
	CG54A aplicativ


	Pardoseli epoxidice turnate. Acoperire antistatica / grund epoxidic antistatic,  vopsea epoxidica antistatica 


	m2
	200,00

	
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	526,00

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	224,00

	
	1421102200803
	Amorsa (primer)
	kg
	90,81

	
	2653102100845
	Grund epoxidic antistatic / pardosea
	kg
	20,18

	
	2653102100846
	Vopsea epoxidica antistatica / pardosea
	kg
	242,16

	
	2653102100849
	Banda de cupru
	m
	141,26

	
	2881116002700
	Disc abraziv
	buc
	4,036

	
	2940520007688
	Masina de slefuit
	h-ut
	40,00

	
	2952240005106
	Aspirator industrial
	h-ut
	13,40

	
	2952270007607
	Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec
	h-ut
	40,00

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	4,00

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	2,00

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Tip 1   (S=200 m2)
	            
	

	 
	
	3.2. Tip 2   (S=21 m2)


	
	
	

	14
	TsC54C


	Strat de fundatie din pietris fr. 20...40 mm  (250 mm) 


	m3
	5,25

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	5,197

	
	1421102200068
	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm
	m3
	6,037

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,525

	
	2912340002506
	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min
	h-ut
	1,103

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	2,205

	
	
	Total
	
	
	

	15
	TsC54C


	Strat de fundatie din pietris fr. 5...10 mm  (100 mm) 


	m3
	2,10

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	2,079

	
	1421102200068
	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm
	m3
	2,415

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,21

	
	2912340002506
	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min
	h-ut
	0,441

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	0,882

	
	
	Total
	
	
	

	16
	IzF04J1 aplicativ


	Hidroizolare - folie de polietilena tehnica 100mk. (de inclus  banda adeziva protectie termica (perimetral) -  1,0 m/m2) 


	m2
	21,00

	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	0,42

	
	268213260162601
	Folie de polietilena tehnica 100mk,
	m2
	22,68

	
	41654154165416541
	banda adeziva protectie termica 
	m
	21,00

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,011

	
	
	Total
	
	
	

	17
	CG22A


	Pardoseli din beton C10/12,5  (Y=2500 kg/m3) , in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp 


	m2
	21,00

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	16,80

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	2,10

	
	266310210000150
	Beton C10/12,5
	m3
	2,152

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,693

	
	2952260003552
	Buldozer pe senile pina la 60 CP
	h-ut
	0,042

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	2,10

	
	2952270003700
	Centrala de beton
	h-ut
	0,126

	
	
	Total
	
	
	

	18
	CC03C


	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi / d5 BpI  100*100 


	kg
	65,10

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	1,627

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,325

	
	2873122004100
	Plase sudate 
	kg
	65,751

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	0,325

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,651

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	19,53

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,039

	
	
	Total
	
	
	

	19
	IzF04B k=2


	Hidroizolare - 2 strat de izolatie aplicata prin ungere 


	m2
	21,00

	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	3,36

	
	26821326016261
	Hidroizol 
	m2
	46,20

	
	2320322600036
	Bitum pt. hidroizolatii 
	kg
	63,00

	
	2653102100880
	Filer de calcar saci S 539
	kg
	12,60

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,071

	
	2952270004029
	Topitor bitum de 500 l
	h-ut
	0,462

	
	
	Total
	
	
	

	20
	CG54A aplicativ


	Pardoseli epoxidice turnate. Acoperire antistatica / grund epoxidic antistatic,  vopsea epoxidica antistatica 


	m2
	21,00

	
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	55,23

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	23,52

	
	1421102200803
	Amorsa (primer)
	kg
	9,535

	
	2653102100845
	Grund epoxidic antistatic / pardosea
	kg
	2,119

	
	2653102100846
	Vopsea epoxidica antistatica / pardosea
	kg
	25,427

	
	2653102100849
	Banda de cupru
	m
	14,832

	
	2881116002700
	Disc abraziv
	buc
	0,424

	
	2940520007688
	Masina de slefuit
	h-ut
	4,20

	
	2952240005106
	Aspirator industrial
	h-ut
	1,407

	
	2952270007607
	Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec
	h-ut
	4,20

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,42

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,21

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Tip 2   (S=21 m2)
	            
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Pardoseala 
	            
	

	 
	
	4. Timplaria


	
	
	

	21
	CK12A


	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / U2,1000*1800(h)  Usa individuala metalica, exterioara, cu rupere termica, oarba, antifoc EI-30 


	m2
	3,60

	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	12,744

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,44

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	0,684

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	0,972

	
	28121063060001
	Usa individuala metalica, exterioara, cu rupere termica, oarba, antifoc EI-30
	m2
	3,60

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	1,008

	
	2873155900800
	Electrozi de sudura
	kg
	0,504

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	5,04

	
	1421102200496
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm
	m3
	0,018

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	1,80

	
	2430226100034
	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80
	kg
	2,52

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,004

	
	2410520006700
	Automacara 
	h-ut
	0,072

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Timplaria
	            
	

	 
	
	5. Lucrari diverse


	
	
	

	
	
	5.1. Copertina


	
	
	

	22
	IzF04A


	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc / copertina 


	m2
	8,00

	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	0,32

	
	2320322600036
	Bitum pt. hidroizolatii 
	kg
	13,60

	
	2653102100880
	Filer de calcar saci S 539
	kg
	2,72

	
	2052152959010
	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)
	t
	0,005

	
	2052152958990
	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340
	kg
	9,04

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,008

	
	2952270004029
	Topitor bitum de 500 l
	h-ut
	0,104

	
	
	Total
	
	
	

	23
	IzF04B


	Strat hidroizolant executat din material rulant bitum-polimer autoadeziv / copertina 


	m2
	8,00

	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	0,64

	
	26821326016263
	Hidroizol  (material rulant bitum-polimer autoadeziv)
	m2
	8,80

	
	2320322600036
	Bitum pt. hidroizolatii 
	kg
	12,00

	
	2653102100880
	Filer de calcar saci S 539
	kg
	2,40

	
	2052152959010
	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)
	t
	0,004

	
	2052152958990
	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340
	kg
	8,00

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,014

	
	2952270004029
	Topitor bitum de 500 l
	h-ut
	0,088

	
	
	Total
	
	
	

	24
	CK26A


	Glaf ''cu lacrimar'' din tabla plana de otel zincat cu acoperire polimerica, b=150 mm 


	m
	10,60

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	2,968

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,848

	
	2521106718392250
	Glaf '' cu lacrimar''  b=150 mm
	m
	10,812

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	43,248

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,106

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Copertina
	            
	

	 
	
	5.2. Parapet (Detaliu 1)


	
	
	

	25
	CK26A


	Glaf ''cu lacrimar'' din tabla plana de otel zincat cu acoperire polimerica, b=500 mm 


	m
	32,00

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	8,96

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	2,56

	
	252110671839225052
	Glaf '' cu lacrimar''  b=500 mm
	m
	32,64

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	130,56

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,32

	
	
	Total
	
	
	

	26
	CL18A


	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton /crampoane 


	kg
	125,00

	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	23,75

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,25

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	1,25

	
	2734113803207
	Sirma neagra moale d = 2 mm
	kg
	1,25

	
	2775276309886
	Confectii metalice inglobate in beton
	kg
	125,00

	
	2873155901200
	Electrozi pentru sudura
	kg
	0,625

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	1,00

	
	1010126200341
	Carbuni de forja (huila)
	kg
	1,875

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Parapet (Detaliu 1)
	            
	

	 
	
	5.3. Detaliu 4


	
	
	

	27
	CD73A


	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich -100 mm" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltimi sub 12 m: dispuse in fata riglelor./ Panouri sandwich gr. 100 mm,  El-90 


	m2
	76,00

	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	95,00

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	9,12

	
	2811236304903100
	Panouri  "Sandwich" -100 mm (pereti)
	m2
	79,846

	
	2523156720005
	Profil  de finisare (отделочный профиль) 
	kg
	250,496

	
	2874115836895
	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180
	buc
	234,84

	
	2874115836896
	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc ЕРДМ
	buc
	234,84

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	13,699

	
	3410520001373
	Automacara 5 tf
	h-ut
	7,60

	
	
	Total
	
	
	

	28
	CD73A


	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich - 60 mm" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltimi sub 12 m: dispuse in fata riglelor. / Panouri sandwich gr. 60 mm, El-30 


	m2
	32,00

	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	40,00

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	3,84

	
	281123630490360
	Panouri  "Sandwich" -60 mm (pereti)
	m2
	33,619

	
	2523156720005
	Profil  de finisare (отделочный профиль) 
	kg
	105,472

	
	2874115836895
	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180
	buc
	98,88

	
	2874115836896
	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc ЕРДМ
	buc
	98,88

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	5,768

	
	3410520001373
	Automacara 5 tf
	h-ut
	3,20

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Detaliu 4
	            
	

	 
	
	5.4. Soclu, pereti (tip 5)


	
	
	

	29
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor  (Grund acrilic hidroizolant    norma - 1,2 kg/m2) 


	m2
	124,00

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	3,72

	
	24165861053031
	Amorsa-grund (Grund acrilic hidroizolant)
	kg
	148,80

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	6,20

	
	
	Total
	
	
	

	30
	CN09B


	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa,  aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual 


	m2
	124,00

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	86,80

	
	2430116104050
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinil-acrilici
	kg
	74,40

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	6,20

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	6,20

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,372

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Soclu, pereti (tip 5)
	            
	

	 
	
	5.5. Tip 3  (plan inclinat S=214 m2)


	
	
	

	31
	TsC54C


	Strat de fundatie din pietris fr. 20...40 mm  (100 mm) 


	m3
	21,40

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	21,186

	
	1421102200068
	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm
	m3
	24,61

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	2,14

	
	2912340002506
	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min
	h-ut
	4,494

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	8,988

	
	
	Total
	
	
	

	32
	TsC54C


	Strat de fundatie din pietris fr. 5...10 mm  (60 mm) 


	m3
	12,84

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	12,712

	
	1421102200068
	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm
	m3
	14,766

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	1,284

	
	2912340002506
	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min
	h-ut
	2,696

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	5,393

	
	
	Total
	
	
	

	33
	CG22A


	Pardoseli din beton C10/12,5  (Y=2500 kg/m3) , in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp 


	m2
	214,00

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	171,20

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	21,40

	
	266310210000150
	Beton C10/12,5
	m3
	21,935

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	7,062

	
	2952260003552
	Buldozer pe senile pina la 60 CP
	h-ut
	0,428

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	21,40

	
	2952270003700
	Centrala de beton
	h-ut
	1,284

	
	
	Total
	
	
	

	34
	CC03C


	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi / d5 BpI  100*100 


	kg
	663,40

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	16,585

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	3,317

	
	2873122004100
	Plase sudate 
	kg
	670,034

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	3,317

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	6,634

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	199,02

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,398

	
	
	Total
	
	
	

	35
	CA03G


	Beton armat turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C25/30, rezistent la inghet (F50) pentru fundatii 


	m3
	5,20

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	20,80

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	2,08

	
	266310210000025
	Beton C25/30  
	m3
	5,41

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,528

	
	2952270003100
	Vibrator de adincime
	h-ut
	3,12

	
	3410520006752
	Automacara 6 - 10 tf
	h-ut
	1,30

	
	
	Total
	
	
	

	36
	CG48A


	Pardoseli de beton armat cu strat superior consolidat grosime 20 cm. NOTA: Beton armat C25/30, rezistent la inghet (F50), slefuit cu rosturi cu ochi,  Plasa de otel sudata d10 B500B pas 200*200 mm   -  2640,8 kg 


	m2
	214,00

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	166,92

	
	266310210000025
	Beton C25/30  
	m3
	44,311

	
	2872122005458
	Plasa de otel sudata d10 B500B pas 200*200 mm 
	kg
	2 640,80

	
	26511221004022
	Ciment M-400 
	kg
	982,26

	
	2873122000752
	Piese inglobate
	kg
	11,351

	
	2524217304418
	Banda din polietilena flexibila
	m2
	5,675

	
	2430117326845
	Lac-retinerea apei  MASTERKURE-113
	l
	32,742

	
	2430226100802
	Grund poliuretan ELASTPOLIMER-110
	l
	0,829

	
	2682117345590
	Snur pentru compactare din polietilena continui D-10mm
	m
	63,301

	
	2682117345591
	Obturator din material plastic MASTEP LEX 474
	kg
	4,191

	
	2524217304419
	Banda din polietilena cu strat lipicios  A50
	m
	124,42

	
	2881116002697
	Disc din diamant  D-350 mm
	buc
	0,873

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,428

	
	2952270003103
	Vibrator 
	h-ut
	4,323

	
	2940340004215
	Masini pentru lucrari de finisare cu beton
	h-ut
	8,774

	
	2940420007694
	Dispozitiv de taiat rosturi puterea 9,6 kwt  (13c.p)
	h-ut
	2,568

	
	2952240005106
	Aspirator industrial
	h-ut
	0,428

	
	2410520006800
	Autopompa
	h-ut
	3,51

	
	
	Total
	
	
	

	37
	RpCU03A


	Toping - intaritor pentru pardoseli din beton (4-6 kg/m2) 


	kg
	1 070,00

	
	2466477302419
	Toping - intaritor pentru pardoseli din beton
	kg
	1 070,00

	
	
	Total
	
	
	

	38
	CK18C aplicativ


	Cornier de capat 75*75*6 S235JR, SM SR EN10204;2005 


	m
	31,20

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	8,112

	
	2743123549025
	 Cornier de capat 75*75*6 S235JR, SM SR EN10204;2005
	m
	32,76

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,78

	
	1421102200496
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm
	m3
	0,031

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	187,20

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Tip 3  (plan inclinat S=214 m2)
	            
	

	 
	
	5.6. Drenajul perimetrial


	
	
	

	39
	AcA07C


	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 170-210 mm / tub drenaj din teava corugata HDRE SN4 OD 200 (176) 270gr. cu rastrub L=6 m 


	m
	96,00

	
	7136050012000
	Instalator alimentari apa
	h-om
	43,20

	
	25212167000001
	Tub drenaj din teava corugata HDRE SN4 OD 200 9176) 270gr. cu rastrub
	m
	102,816

	
	2952270003306
	Electropompa de apa 4-6 kw
	h-ut
	0,096

	
	
	Total
	
	
	

	40
	AcA07C


	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 170-210 mm / teava corugata HDRE SN4 OD 200 (176) 270gr. muftata cu garnitura L=6m 


	m
	12,00

	
	7136050012000
	Instalator alimentari apa
	h-om
	5,40

	
	25212167000002
	Tub drenaj din teava corugata HDRE SN4 OD 200 9176) 270gr. muftata cu garnitura
	m
	12,852

	
	2952270003306
	Electropompa de apa 4-6 kw
	h-ut
	0,012

	
	
	Total
	
	
	

	41
	
	Curba 90 gr. teava corugata PP DN 200 


	buc
	3,00

	
	757486786
	Curba 90 gr. teava corugata PP DN 200
	buc
	3,00

	
	
	Total
	
	
	

	42
	AcB06B aplic


	Fintina de inspectare formata din set: teava cu suprafata ondulata DN600  HDPE  L=6m,  fund - 3buc, trapa - 3buc 


	buc
	3,00

	
	7136050012000
	Instalator alimentari apa
	h-om
	8,16

	
	5465465465
	Caminul de racord si inspectie DN600  HDPE
	buc
	3,03

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,212

	
	
	Total
	
	
	

	43
	SB12A


	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 50 mm 


	m
	2,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,60

	
	2521216717050
	Teava din material plastic d=50 mm
	m
	2,173

	
	2523156719500
	Capac de capat, din material plastic
	buc
	0,693

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,011

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,025

	
	2940600002994
	Aparat de sudura
	h-ut
	0,04

	
	
	Total
	
	
	

	44
	AcF03B


	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu pietris margaritar / pietris sau prundis spalat 16-32 mm 


	m3
	32,00

	
	9312040019600
	Sapator
	h-om
	27,20

	
	1421102200226
	Pietris ciuruit nespalat de mal 7-15 mm
	m3
	32,80

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Drenajul perimetrial
	            
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Lucrari diverse
	            
	

	 
	
	6. Lucrari necesare pentru invaluire 


	
	
	

	45
	TsC54A


	Strat de nisip cu granulatie mare 250 mm 


	m3
	218,00

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	196,20

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	239,80

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	21,80

	
	2912340002506
	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min
	h-ut
	45,78

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	91,56

	
	
	Total
	
	
	

	46
	IzF04J2


	Membrana geotextila consolidata mecanic si termic 300g/m2 - 1 str 


	m2
	920,00

	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	18,40

	
	26821326020701
	Membrana geotextila consolidata mecanic si termic 300g/m2
	m2
	993,60

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,46

	
	
	Total
	
	
	

	47
	TsC03F1


	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea argilei) 


	100 m3
	39,30

	
	2952260003501
	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc
	h-ut
	88,425

	
	
	Total
	
	
	

	48
	TsI51A10


	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km 


	t
	6 681,00

	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	381,485

	
	
	Total
	
	
	

	49
	CG32A1


	Umpluturi in straturi compactate mecanic, executate cu argile 


	m3
	3 930,00

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1 572,00

	
	1420202205501
	Argila comuna pentru constructii
	m3
	4 323,00

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	393,00

	
	2952270004019
	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP
	h-ut
	314,40

	
	
	Total
	
	
	

	50
	TsC03E1


	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I / incarcarea stratului vegetal 


	100 m3
	1,28

	
	2952260003501
	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc
	h-ut
	2,496

	
	
	Total
	
	
	

	51
	TsI51A1


	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km 


	t
	179,20

	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	4,157

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Lucrari necesare pentru invaluire 
	            
	


	
	Total
	
	

	
	Fondul social
	
	

	
	Total
	
	

	
	Transportarea materialelor
	
	

	
	Cheltuieli de depozitare
	
	

	
	Cheltuieli directe
	
	

	
	Cheltuieli de regie
	
	

	
	Total
	
	

	
	Beneficiul de deviz
	
	

	
	Total
	
	

	
	
	
	
	
	


5.4 A   UȘI METALICE (speciale)

(denumirea lucrări)

	№

 crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse  
	Denumire lucrări       
	U.M. 
	Cantitate conform datelor din 

proiect


	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	1. Lucrari de montare 


	
	
	

	1
	CK13B1


	Usi si porti metalice glisante sau pliante in doua canaturi  montate in zidarie de orice natura inclusiv accesoriile necesare, cu suprafata peste 7 mp / MONTAREA 


	m2
	10,950

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	2,080

	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	26,718

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	9,198

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	1,314

	
	1421102200496
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm
	m3
	0,044

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	14,235

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	2,847

	
	2873155900800
	Electrozi de sudura
	kg
	1,423

	
	2430226100034
	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80
	kg
	6,570

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,011

	
	2410520006700
	Automacara 
	h-ut
	0,548

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	Asigurari sociale si medicale
	
	

	
	
	Cheltuieli de transport
	
	

	
	
	Cheltuieli de semifabricat si depozitie
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Cheltuieli de regie
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Beneficiu de deviz
	
	

	
	
	
	Total Lucrari de montare 
	            
	

	 
	
	2. Valoarea utilajului


	
	
	

	2
	
	P1, POARTA  Specificatii tehnice   poarta /P-1/, -  glisanta,  cu dimensiunile de 3302mm latime si 3124mm inaltime, pentru o deschidere de 3048 mm pe 3048mm

- Structura principala: Poarta blindata, rezista la un impuls de 7 - Bar. 

Cadru din otel zincat  - specificatii alese in functie de calculul la impuls) Rezistenta la impuls: proiectata pentru a rezista la impuls din presiune pozitiva cu varf 7 bar (700 kPa) fara cedare plastica a elementelor principale; acceptabila deformare elastica limitata (tolerati ? 10 mm la cele mai indepartate puncte), valoare exacta de deformare stabilita prin calcul structural. Imbinari: sudura continua + filetare / plafoane de rigidizare; toate sudurile tratate anticoroziv.  Fixare la cladire: placi de rigidizare pe perete cu ancore M16-M25; 

- Umplutura / panou termoizolant: structura din placi refractare / vata minerala + spuma izolanta speciala; pentru rezistenta la impuls se vor utiliza materiale ne-fragile.

- Sistem de glisare: Travesa superioara masiva integrala metalica,  pentru a prelua si distribui fortele impulsului. Elemente de rulare, ghidaje si automatizare:

Sina superioara si role

Sina: profil din otel aliat sau inox, sectiune speciala cu canale pentru rulmenti, dimensionata pentru sarcina din greutatea canatului + fortele impuls.

Role: rulmenti cu bile presurizati, capacitate portanta minima 300-500 kg per role, cu prindere anti-scoatere. Numar role: 4-6 per canat in functie de greutate.

Sistem de anti-deraiere si limitatoare laterale.

Ghidaj inferior

Ghidaj inferior minimal (pentru stabilitate) # podea cu sina scunda (incastrata) sau ghidaj cu sina si cleme; protectie la acumularea ghetii.   Motor / unitate de actionare

Tip motor: motor electric cu reductor (brushless sau AC cu frecventa variabila), cu frana electrodinamica si modul de comanda compatibil cu functie #hold-open with release on fire alarm#.

Parametri orientativi: tensiune 230 V AC (sau 400 V trifazat pentru aplicatii intense), putere 0.8-2.5 kW in functie de greutate si acceleratie necesara. Pentru securitate, optiune 24 V DC cu baterie.

Unitati de comanda: PLC sau unitate dedicata cu intrari pentru: buton deschidere/inchidere, semnal incendiu (monostabil / bistabil), fotocelule, limitatoare, senzori de blocaj, si comunicatie (RS485 / Ethernet).Baterie de rezerva pentru functionare minima la pana de curent (standby + cicluri de inchidere la incendiu).

- Automatizare: Motor liniar sau cu curea din fata, cu unitate de comanda electronica, senzori de proximitate, fotocelule si telecomanda, (cu inchidere automata in caz de incendiu, cu control acces).

- Functie fire-safety (inchidere la incendiu)

Sistem de hold-open electromecanic: releu/solenoid care mentine usa deschisa in regim normal; la semnal de incendiu (intrare Fire Alarm) se elibereaza electromagnetul si usa se inchide automat pe baza unitatii de comanda.

Senzori si protectii:

# Fotocelule perimetrale (Interior/Exterior) pentru detectarea persoanelor/obstacolelor.

# Senzor de presiune / buton de urgenta.

# Senzori de temperatura / fum pentru comanda directa in caz de incendiu.

# Senzor pentru detectare ramanere blocata si releu alarma.

# Senzori antighet pentru protectia ghidajului: detectare acumulare gheata + rezistenta de dezghetare pe sina daca este cazul.

- Etansare: Garnituri EPDM perimetrale + perii de etansare in zona de contact.

- Blocare / siguranta: Electromagnet / inchidere-deschidere mecanica suplimentara in caz de urgenta.

- Greutate estimativa totala - 700-1200 kg (in functie de panou si rama)

- Coeficient termic U: 1,4 - 1,8 W/m?K

- Rezistenta la vant: (pana la 1200 Pa)

- Etansare la aer / apa: Clasa 3-4 / 7A conform EN 12207 / EN 12208

- Tensiune alimentare motor: 230 V AC / 24 V DC

- Putere motor: 80-250 W

- Viteza de deschidere: 0,3 - 0,5 m/s

Usa - poarta se va executa pe baza de sistem certificat (tip - Schuco, Reynaers, Aluprof, Alumil etc.),

verificata static si termic, executata ss montata de un producator autorizat pentru automatizari de mari dimensiuni. 


	buc
	1,000

	
	546546546
	P1, POARTA  Specificatii tehnice   poarta /P-1/, -  glisanta,  cu dimensiunile de 3302mm latime si 3124mm inaltime, pentru o deschidere de 3048 mm pe 3048mm

- Structura principala: Poarta blindata, rezista la un impuls de 7 - Bar. 
	buc
	1,000

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	Cheltuieli de depozitare
	
	

	
	
	
	Total Valoarea utilajului
	            
	


	
	Total
	
	


5.4 B     Solutii arhitecturale (comp. SA)
(denumirea lucrări)

	№

 crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse  
	Denumire lucrări       
	U.M. 
	Cantitate conform datelor din 

proiect


	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	1. Zidarie


	
	
	

	1
	CD71A


	Zidirea peretilor exteriori si interiori (fara goluri) din pietre de beton usor fara placare pe adeziv : pentru inaltimea etajului pina la 4 m / BCA 200 mm 


	m3
	4,00

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	19,40

	
	1411122201053
	BCA 200 mm
	m3
	4,008

	
	2462106110555
	Adeziv pe baza de ciment "Compozit-z" 
	kg
	90,00

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,028

	
	2010102904410
	Rigle tivite de rasinoase cu lungimea 4-6,5 m, cu latimea 75-150 mm, cu grosimea  40-75 mm, categoria IV 
	m3
	0,002

	
	25213026020000
	Captuseala din polistiren cu grosimea 2 cm pe adeziv
	m2
	4,40

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	1,76

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	1,68

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Zidarie
	            
	

	 
	
	2. Acoperire tip 4


	
	
	

	
	
	2.1. Interior (S=536 m2)


	
	
	

	2
	RpIzF05H1 aplicativ


	Grund EPOXIDIC ANTISTATITIC consum 0,75 kg/m2 


	m2
	536,00

	
	7134050013150
	Izolator antiacide
	h-om
	150,08

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	112,56

	
	2430226101007
	Grund EPOXIDIC ANTISTATIC / pereti
	kg
	414,06

	
	2320166200676
	White spirit rafinat tip A
	kg
	30,364

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	33,125

	
	2922140006705
	Macara fereastra de 0,0018 MN (0,18 tf)
	h-ut
	8,04

	
	
	Total
	
	
	

	3
	RpIzF05H1 aplicativ


	Vopsea EPOXIDICA ANTISTATITICA  consum 0,4 kg/m2 (pentru 2 straturi)   / k=2 manopera si utilaje,   de inclus banda de cupru consum 1,2 m/m2 


	m2
	536,00

	
	7134050013150
	Izolator antiacide
	h-om
	300,16

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	225,12

	
	24302261010071
	Vopsea epoxidica antistatica / pereti
	kg
	214,40

	
	2653102100849
	Banda de cupru
	m
	643,20

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	32,16

	
	2922140006705
	Macara fereastra de 0,0018 MN (0,18 tf)
	h-ut
	16,08

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Interior (S=536 m2)
	            
	

	 
	
	2.2. Exterior (S=670 m2)


	
	
	

	4
	IzF04G  k=2


	Hidroizolare - 2 strat de izolatie aplicata prin ungere 


	m2
	670,00

	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	134,00

	
	2682132601626
	Carton bitumat
	m2
	1 474,00

	
	2320322600036
	Bitum pt. hidroizolatii 
	kg
	2 144,00

	
	2653102100880
	Filer de calcar saci S 539
	kg
	428,80

	
	2873145887893
	Cuie cu cap plat. Tip b  3,0 x 30  S2111
	kg
	26,80

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	2,278

	
	2952270004029
	Topitor bitum de 500 l
	h-ut
	17,42

	
	
	Total
	
	
	

	5
	IzF04G aplicativ


	Hidroizolatii din membrana cramponata din PE-HD cu crampoanele orientate spre perete, fixata mecanic in partea superioara cu sina de ancorare si dibluri 


	m2
	670,00

	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	67,00

	
	26821326016262
	Membrana cramponata din PE-HD 
	m2
	737,00

	
	23203226000361
	Sina de ancorare
	m
	536,00

	
	2873145887893
	Dibluri cu rozeta
	buc
	2 680,00

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	1,139

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Exterior (S=670 m2)
	            
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Acoperire tip 4
	            
	

	 
	
	3. Pardoseala 


	
	
	

	
	
	3.1. Tip 1   (S=200 m2)


	
	
	

	6
	TsC54C


	Strat de fundatie din pietris fr. 20...40 mm  (200 mm) 


	m3
	40,00

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	39,60

	
	1421102200068
	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm
	m3
	46,00

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	4,00

	
	2912340002506
	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min
	h-ut
	8,40

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	16,80

	
	
	Total
	
	
	

	7
	TsC54C


	Strat de fundatie din pietris fr. 5...10 mm  (60 mm) 


	m3
	12,00

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	11,88

	
	1421102200068
	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm
	m3
	13,80

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	1,20

	
	2912340002506
	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min
	h-ut
	2,52

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	5,04

	
	
	Total
	
	
	

	8
	IzF04J1 aplicativ


	Hidroizolare - folie de polietilena tehnica 100mk. (de inclus  banda adeziva protectie termica (perimetral) -  1,0 m/m2) 


	m2
	200,00

	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	4,00

	
	268213260162601
	Folie de polietilena tehnica 100mk,
	m2
	216,00

	
	41654154165416541
	banda adeziva protectie termica 
	m
	200,00

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,10

	
	
	Total
	
	
	

	9
	CG22A


	Pardoseli din beton C10/12,5  (Y=2500 kg/m3) , in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp 


	m2
	200,00

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	160,00

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	20,00

	
	266310210000150
	Beton C10/12,5
	m3
	20,50

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	6,60

	
	2952260003552
	Buldozer pe senile pina la 60 CP
	h-ut
	0,40

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	20,00

	
	2952270003700
	Centrala de beton
	h-ut
	1,20

	
	
	Total
	
	
	

	10
	CC03C


	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi / d5 BpI  100*100 


	kg
	620,00

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	15,50

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	3,10

	
	2873122004100
	Plase sudate 
	kg
	626,20

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	3,10

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	6,20

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	186,00

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,372

	
	
	Total
	
	
	

	11
	IzF04B k=2


	Hidroizolare - 2 strat de izolatie aplicata prin ungere 


	m2
	200,00

	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	32,00

	
	26821326016261
	Hidroizol 
	m2
	440,00

	
	2320322600036
	Bitum pt. hidroizolatii 
	kg
	600,00

	
	2653102100880
	Filer de calcar saci S 539
	kg
	120,00

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,68

	
	2952270004029
	Topitor bitum de 500 l
	h-ut
	4,40

	
	
	Total
	
	
	

	12
	RpCU03A


	Toping - intaritor pentru pardoseli din beton (4-6 kg/m2)  (Nota: Beton armat C25/30 cu plase  in comp CBA) 


	kg
	1 000,00

	
	2466477302419
	Toping - intaritor pentru pardoseli din beton
	kg
	1 000,00

	
	
	Total
	
	
	

	13
	CG54A aplicativ


	Pardoseli epoxidice turnate. Acoperire antistatica / grund epoxidic antistatic,  vopsea epoxidica antistatica 


	m2
	200,00

	
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	526,00

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	224,00

	
	1421102200803
	Amorsa (primer)
	kg
	90,81

	
	2653102100845
	Grund epoxidic antistatic / pardosea
	kg
	20,18

	
	2653102100846
	Vopsea epoxidica antistatica / pardosea
	kg
	242,16

	
	2653102100849
	Banda de cupru
	m
	141,26

	
	2881116002700
	Disc abraziv
	buc
	4,036

	
	2940520007688
	Masina de slefuit
	h-ut
	40,00

	
	2952240005106
	Aspirator industrial
	h-ut
	13,40

	
	2952270007607
	Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec
	h-ut
	40,00

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	4,00

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	2,00

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Tip 1   (S=200 m2)
	            
	

	 
	
	3.2. Tip 2   (S=10,5 m2)


	
	
	

	14
	TsC54C


	Strat de fundatie din pietris fr. 20...40 mm  (250 mm) 


	m3
	2,63

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	2,604

	
	1421102200068
	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm
	m3
	3,024

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,263

	
	2912340002506
	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min
	h-ut
	0,552

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	1,105

	
	
	Total
	
	
	

	15
	TsC54C


	Strat de fundatie din pietris fr. 5...10 mm  (100 mm) 


	m3
	1,05

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1,04

	
	1421102200068
	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm
	m3
	1,208

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,105

	
	2912340002506
	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min
	h-ut
	0,221

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	0,441

	
	
	Total
	
	
	

	16
	IzF04J1 aplicativ


	Hidroizolare - folie de polietilena tehnica 100mk. (de inclus  banda adeziva protectie termica (perimetral) -  1,0 m/m2) 


	m2
	10,50

	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	0,21

	
	268213260162601
	Folie de polietilena tehnica 100mk,
	m2
	11,34

	
	41654154165416541
	banda adeziva protectie termica 
	m
	10,50

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,005

	
	
	Total
	
	
	

	17
	CG22A


	Pardoseli din beton C10/12,5  (Y=2500 kg/m3) , in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp 


	m2
	10,50

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	8,40

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,05

	
	266310210000150
	Beton C10/12,5
	m3
	1,076

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,347

	
	2952260003552
	Buldozer pe senile pina la 60 CP
	h-ut
	0,021

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	1,05

	
	2952270003700
	Centrala de beton
	h-ut
	0,063

	
	
	Total
	
	
	

	18
	CC03C


	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi / d5 BpI  100*100 


	kg
	32,55

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,814

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,163

	
	2873122004100
	Plase sudate 
	kg
	32,875

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	0,163

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,325

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	9,765

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,02

	
	
	Total
	
	
	

	19
	IzF04B k=2


	Hidroizolare - 2 strat de izolatie aplicata prin ungere 


	m2
	10,50

	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	1,68

	
	26821326016261
	Hidroizol 
	m2
	23,10

	
	2320322600036
	Bitum pt. hidroizolatii 
	kg
	31,50

	
	2653102100880
	Filer de calcar saci S 539
	kg
	6,30

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,036

	
	2952270004029
	Topitor bitum de 500 l
	h-ut
	0,231

	
	
	Total
	
	
	

	20
	CG54A aplicativ


	Pardoseli epoxidice turnate. Acoperire antistatica / grund epoxidic antistatic,  vopsea epoxidica antistatica 


	m2
	10,50

	
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	27,615

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	11,76

	
	1421102200803
	Amorsa (primer)
	kg
	4,768

	
	2653102100845
	Grund epoxidic antistatic / pardosea
	kg
	1,059

	
	2653102100846
	Vopsea epoxidica antistatica / pardosea
	kg
	12,713

	
	2653102100849
	Banda de cupru
	m
	7,416

	
	2881116002700
	Disc abraziv
	buc
	0,212

	
	2940520007688
	Masina de slefuit
	h-ut
	2,10

	
	2952240005106
	Aspirator industrial
	h-ut
	0,704

	
	2952270007607
	Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec
	h-ut
	2,10

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,21

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,105

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Tip 2   (S=10,5 m2)
	            
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Pardoseala 
	            
	

	 
	
	4. Timplaria


	
	
	

	21
	CK12A


	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / U2,1000*1800(h)  Usa individuala metalica, exterioara, cu rupere termica, oarba, antifoc EI-30 


	m2
	1,80

	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	6,372

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,72

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	0,342

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	0,486

	
	28121063060001
	Usa individuala metalica, exterioara, cu rupere termica, oarba, antifoc EI-30
	m2
	1,80

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,504

	
	2873155900800
	Electrozi de sudura
	kg
	0,252

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	2,52

	
	1421102200496
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm
	m3
	0,009

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,90

	
	2430226100034
	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80
	kg
	1,26

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,002

	
	2410520006700
	Automacara 
	h-ut
	0,036

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Timplaria
	            
	

	 
	
	5. Lucrari diverse


	
	
	

	
	
	5.1. Copertina


	
	
	

	22
	IzF04A


	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc / copertina 


	m2
	4,00

	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	0,16

	
	2320322600036
	Bitum pt. hidroizolatii 
	kg
	6,80

	
	2653102100880
	Filer de calcar saci S 539
	kg
	1,36

	
	2052152959010
	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)
	t
	0,002

	
	2052152958990
	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340
	kg
	4,52

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,004

	
	2952270004029
	Topitor bitum de 500 l
	h-ut
	0,052

	
	
	Total
	
	
	

	23
	IzF04B


	Strat hidroizolant executat din material rulant bitum-polimer autoadeziv / copertina 


	m2
	4,00

	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	0,32

	
	26821326016263
	Hidroizol  (material rulant bitum-polimer autoadeziv)
	m2
	4,40

	
	2320322600036
	Bitum pt. hidroizolatii 
	kg
	6,00

	
	2653102100880
	Filer de calcar saci S 539
	kg
	1,20

	
	2052152959010
	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)
	t
	0,002

	
	2052152958990
	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340
	kg
	4,00

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,007

	
	2952270004029
	Topitor bitum de 500 l
	h-ut
	0,044

	
	
	Total
	
	
	

	24
	CK26A


	Glaf ''cu lacrimar'' din tabla plana de otel zincat cu acoperire polimerica, b=150 mm 


	m
	5,30

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	1,484

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,424

	
	2521106718392250
	Glaf '' cu lacrimar''  b=150 mm
	m
	5,406

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	21,624

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,053

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Copertina
	            
	

	 
	
	5.2. Parapet (Detaliu 1)


	
	
	

	25
	CK26A


	Glaf ''cu lacrimar'' din tabla plana de otel zincat cu acoperire polimerica, b=500 mm 


	m
	32,00

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	8,96

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	2,56

	
	252110671839225052
	Glaf '' cu lacrimar''  b=500 mm
	m
	32,64

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	130,56

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,32

	
	
	Total
	
	
	

	26
	CL18A


	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton /crampoane 


	kg
	125,00

	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	23,75

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,25

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	1,25

	
	2734113803207
	Sirma neagra moale d = 2 mm
	kg
	1,25

	
	2775276309886
	Confectii metalice inglobate in beton
	kg
	125,00

	
	2873155901200
	Electrozi pentru sudura
	kg
	0,625

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	1,00

	
	1010126200341
	Carbuni de forja (huila)
	kg
	1,875

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Parapet (Detaliu 1)
	            
	

	 
	
	5.3. Detaliu 4


	
	
	

	27
	CD73A


	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich -100 mm" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltimi sub 12 m: dispuse in fata riglelor./ Panouri sandwich gr. 100 mm,  El-90 


	m2
	76,00

	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	95,00

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	9,12

	
	2811236304903100
	Panouri  "Sandwich" -100 mm (pereti)
	m2
	79,846

	
	2523156720005
	Profil  de finisare (отделочный профиль) 
	kg
	250,496

	
	2874115836895
	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180
	buc
	234,84

	
	2874115836896
	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc ЕРДМ
	buc
	234,84

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	13,699

	
	3410520001373
	Automacara 5 tf
	h-ut
	7,60

	
	
	Total
	
	
	

	28
	CD73A


	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich - 60 mm" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltimi sub 12 m: dispuse in fata riglelor. / Panouri sandwich gr. 60 mm, El-30 


	m2
	32,00

	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	40,00

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	3,84

	
	281123630490360
	Panouri  "Sandwich" -60 mm (pereti)
	m2
	33,619

	
	2523156720005
	Profil  de finisare (отделочный профиль) 
	kg
	105,472

	
	2874115836895
	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180
	buc
	98,88

	
	2874115836896
	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc ЕРДМ
	buc
	98,88

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	5,768

	
	3410520001373
	Automacara 5 tf
	h-ut
	3,20

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Detaliu 4
	            
	

	 
	
	5.4. Soclu, pereti (tip 5)


	
	
	

	29
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor  (Grund acrilic hidroizolant    norma - 1,2 kg/m2) 


	m2
	120,00

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	3,60

	
	24165861053031
	Amorsa-grund (Grund acrilic hidroizolant)
	kg
	144,00

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	6,00

	
	
	Total
	
	
	

	30
	CN09B


	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa,  aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual 


	m2
	120,00

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	84,00

	
	2430116104050
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinil-acrilici
	kg
	72,00

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	6,00

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	6,00

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,36

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Soclu, pereti (tip 5)
	            
	

	 
	
	5.5. Tip 3  (plan inclinat S=214 m2)


	
	
	

	31
	TsC54C


	Strat de fundatie din pietris fr. 20...40 mm  (100 mm) 


	m3
	21,40

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	21,186

	
	1421102200068
	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm
	m3
	24,61

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	2,14

	
	2912340002506
	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min
	h-ut
	4,494

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	8,988

	
	
	Total
	
	
	

	32
	TsC54C


	Strat de fundatie din pietris fr. 5...10 mm  (60 mm) 


	m3
	12,84

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	12,712

	
	1421102200068
	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm
	m3
	14,766

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	1,284

	
	2912340002506
	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min
	h-ut
	2,696

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	5,393

	
	
	Total
	
	
	

	33
	CG22A


	Pardoseli din beton C10/12,5  (Y=2500 kg/m3) , in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp 


	m2
	214,00

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	171,20

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	21,40

	
	266310210000150
	Beton C10/12,5
	m3
	21,935

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	7,062

	
	2952260003552
	Buldozer pe senile pina la 60 CP
	h-ut
	0,428

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	21,40

	
	2952270003700
	Centrala de beton
	h-ut
	1,284

	
	
	Total
	
	
	

	34
	CC03C


	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi / d5 BpI  100*100 


	kg
	663,40

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	16,585

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	3,317

	
	2873122004100
	Plase sudate 
	kg
	670,034

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	3,317

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	6,634

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	199,02

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,398

	
	
	Total
	
	
	

	35
	CA03G


	Beton armat turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C25/30, rezistent la inghet (F50) pentru fundatii 


	m3
	5,20

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	20,80

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	2,08

	
	266310210000025
	Beton C25/30  
	m3
	5,41

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,528

	
	2952270003100
	Vibrator de adincime
	h-ut
	3,12

	
	3410520006752
	Automacara 6 - 10 tf
	h-ut
	1,30

	
	
	Total
	
	
	

	36
	CG48A


	Pardoseli de beton armat cu strat superior consolidat grosime 20 cm. NOTA: Beton armat C25/30, rezistent la inghet (F50), slefuit cu rosturi cu ochi,  Plasa de otel sudata d10 B500B pas 200*200 mm   -  2640,8 kg 


	m2
	214,00

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	166,92

	
	266310210000025
	Beton C25/30  
	m3
	44,311

	
	2872122005458
	Plasa de otel sudata d10 B500B pas 200*200 mm 
	kg
	2 640,80

	
	26511221004022
	Ciment M-400 
	kg
	982,26

	
	2873122000752
	Piese inglobate
	kg
	11,351

	
	2524217304418
	Banda din polietilena flexibila
	m2
	5,675

	
	2430117326845
	Lac-retinerea apei  MASTERKURE-113
	l
	32,742

	
	2430226100802
	Grund poliuretan ELASTPOLIMER-110
	l
	0,829

	
	2682117345590
	Snur pentru compactare din polietilena continui D-10mm
	m
	63,301

	
	2682117345591
	Obturator din material plastic MASTEP LEX 474
	kg
	4,191

	
	2524217304419
	Banda din polietilena cu strat lipicios  A50
	m
	124,42

	
	2881116002697
	Disc din diamant  D-350 mm
	buc
	0,873

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,428

	
	2952270003103
	Vibrator 
	h-ut
	4,323

	
	2940340004215
	Masini pentru lucrari de finisare cu beton
	h-ut
	8,774

	
	2940420007694
	Dispozitiv de taiat rosturi puterea 9,6 kwt  (13c.p)
	h-ut
	2,568

	
	2952240005106
	Aspirator industrial
	h-ut
	0,428

	
	2410520006800
	Autopompa
	h-ut
	3,51

	
	
	Total
	
	
	

	37
	RpCU03A


	Toping - intaritor pentru pardoseli din beton (4-6 kg/m2) 


	kg
	1 070,00

	
	2466477302419
	Toping - intaritor pentru pardoseli din beton
	kg
	1 070,00

	
	
	Total
	
	
	

	38
	CK18C aplicativ


	Cornier de capat 75*75*6 S235JR, SM SR EN10204;2005 


	m
	31,20

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	8,112

	
	2743123549025
	 Cornier de capat 75*75*6 S235JR, SM SR EN10204;2005
	m
	32,76

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,78

	
	1421102200496
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm
	m3
	0,031

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	187,20

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Tip 3  (plan inclinat S=214 m2)
	            
	

	 
	
	5.6. Drenajul perimetrial


	
	
	

	39
	AcA07C


	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 170-210 mm / tub drenaj din teava corugata HDRE SN4 OD 200 (176) 270gr. cu rastrub L=6 m 


	m
	84,00

	
	7136050012000
	Instalator alimentari apa
	h-om
	37,80

	
	25212167000001
	Tub drenaj din teava corugata HDRE SN4 OD 200 9176) 270gr. cu rastrub
	m
	89,964

	
	2952270003306
	Electropompa de apa 4-6 kw
	h-ut
	0,084

	
	
	Total
	
	
	

	40
	AcA07C


	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 170-210 mm / teava corugata HDRE SN4 OD 200 (176) 270gr. muftata cu garnitura L=6m 


	m
	12,00

	
	7136050012000
	Instalator alimentari apa
	h-om
	5,40

	
	25212167000002
	Tub drenaj din teava corugata HDRE SN4 OD 200 9176) 270gr. muftata cu garnitura
	m
	12,852

	
	2952270003306
	Electropompa de apa 4-6 kw
	h-ut
	0,012

	
	
	Total
	
	
	

	41
	
	Curba 90 gr. teava corugata PP DN 200 


	buc
	2,00

	
	757486786
	Curba 90 gr. teava corugata PP DN 200
	buc
	2,00

	
	
	Total
	
	
	

	42
	AcB06B aplic


	Fintina de inspectare formata din set: teava cu suprafata ondulata DN600  HDPE  L=6m,  fund - 2buc, trapa - 2buc 


	buc
	2,00

	
	7136050012000
	Instalator alimentari apa
	h-om
	5,44

	
	5465465465
	Caminul de racord si inspectie DN600  HDPE
	buc
	2,02

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,141

	
	
	Total
	
	
	

	43
	SB12A


	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 50 mm 


	m
	2,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,60

	
	2521216717050
	Teava din material plastic d=50 mm
	m
	2,173

	
	2523156719500
	Capac de capat, din material plastic
	buc
	0,693

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,011

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,025

	
	2940600002994
	Aparat de sudura
	h-ut
	0,04

	
	
	Total
	
	
	

	44
	AcF03B


	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu pietris margaritar / pietris sau prundis spalat 16-32 mm 


	m3
	30,00

	
	9312040019600
	Sapator
	h-om
	25,50

	
	1421102200226
	Pietris ciuruit nespalat de mal 7-15 mm
	m3
	30,75

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Drenajul perimetrial
	            
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Lucrari diverse
	            
	

	 
	
	6. Lucrari necesare pentru invaluire 


	
	
	

	45
	TsC54A


	Strat de nisip cu granulatie mare 250 mm 


	m3
	204,00

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	183,60

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	224,40

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	20,40

	
	2912340002506
	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min
	h-ut
	42,84

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	85,68

	
	
	Total
	
	
	

	46
	IzF04J2


	Membrana geotextila consolidata mecanic si termic 300g/m2 - 1 str 


	m2
	880,00

	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	17,60

	
	26821326020701
	Membrana geotextila consolidata mecanic si termic 300g/m2
	m2
	950,40

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,44

	
	
	Total
	
	
	

	47
	TsC03F1


	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea argilei) 


	100 m3
	40,10

	
	2952260003501
	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc
	h-ut
	90,225

	
	
	Total
	
	
	

	48
	TsI51A10


	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km 


	t
	6 817,00

	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	389,251

	
	
	Total
	
	
	

	49
	CG32A1


	Umpluturi in straturi compactate mecanic, executate cu argile 


	m3
	4 010,00

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1 604,00

	
	1420202205501
	Argila comuna pentru constructii
	m3
	4 411,00

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	401,00

	
	2952270004019
	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP
	h-ut
	320,80

	
	
	Total
	
	
	

	50
	TsC03E1


	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I / incarcarea stratului vegetal 


	100 m3
	1,28

	
	2952260003501
	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc
	h-ut
	2,496

	
	
	Total
	
	
	

	51
	TsI51A1


	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km 


	t
	179,20

	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	4,157

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Lucrari necesare pentru invaluire 
	            
	


	
	Total
	
	

	
	Fondul social
	
	

	
	Total
	
	

	
	Transportarea materialelor
	
	

	
	Cheltuieli de depozitare
	
	

	
	Cheltuieli directe
	
	

	
	Cheltuieli de regie
	
	

	
	Total
	
	

	
	Beneficiul de deviz
	
	

	
	Total
	
	


5.4 B UȘI METALICE (speciale)
(denumirea lucrări)

	№

 crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse  
	Denumire lucrări       
	U.M. 
	Cantitate conform datelor din 

proiect


	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	1. Lucrari de montare 


	
	
	

	1
	CK13B1


	Usi si porti metalice glisante sau pliante in doua canaturi  montate in zidarie de orice natura inclusiv accesoriile necesare, cu suprafata peste 7 mp / MONTAREA 


	m2
	10,950

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	2,080

	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	26,718

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	9,198

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	1,314

	
	1421102200496
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm
	m3
	0,044

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	14,235

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	2,847

	
	2873155900800
	Electrozi de sudura
	kg
	1,423

	
	2430226100034
	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80
	kg
	6,570

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,011

	
	2410520006700
	Automacara 
	h-ut
	0,548

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	Asigurari sociale si medicale
	
	

	
	
	Cheltuieli de transport
	
	

	
	
	Cheltuieli de semifabricat si depozitie
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Cheltuieli de regie
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Beneficiu de deviz
	
	

	
	
	
	Total Lucrari de montare 
	            
	

	 
	
	2. Valoarea utilajului


	
	
	

	2
	
	P1, POARTA  Specificatii tehnice   poarta /P-1/, -  glisanta,  cu dimensiunile de 3302mm latime si 3124mm inaltime, pentru o deschidere de 3048 mm pe 3048mm

- Structura principala: Poarta blindata, rezista la un impuls de 7 - Bar. 

Cadru din otel zincat  - specificatii alese in functie de calculul la impuls) Rezistenta la impuls: proiectata pentru a rezista la impuls din presiune pozitiva cu varf 7 bar (700 kPa) fara cedare plastica a elementelor principale; acceptabila deformare elastica limitata (tolerati ? 10 mm la cele mai indepartate puncte), valoare exacta de deformare stabilita prin calcul structural. Imbinari: sudura continua + filetare / plafoane de rigidizare; toate sudurile tratate anticoroziv.  Fixare la cladire: placi de rigidizare pe perete cu ancore M16-M25; 

- Umplutura / panou termoizolant: structura din placi refractare / vata minerala + spuma izolanta speciala; pentru rezistenta la impuls se vor utiliza materiale ne-fragile.

- Sistem de glisare: Travesa superioara masiva integrala metalica,  pentru a prelua si distribui fortele impulsului. Elemente de rulare, ghidaje si automatizare:

Sina superioara si role

Sina: profil din otel aliat sau inox, sectiune speciala cu canale pentru rulmenti, dimensionata pentru sarcina din greutatea canatului + fortele impuls.

Role: rulmenti cu bile presurizati, capacitate portanta minima 300-500 kg per role, cu prindere anti-scoatere. Numar role: 4-6 per canat in functie de greutate.

Sistem de anti-deraiere si limitatoare laterale.

Ghidaj inferior

Ghidaj inferior minimal (pentru stabilitate) # podea cu sina scunda (incastrata) sau ghidaj cu sina si cleme; protectie la acumularea ghetii.   Motor / unitate de actionare

Tip motor: motor electric cu reductor (brushless sau AC cu frecventa variabila), cu frana electrodinamica si modul de comanda compatibil cu functie #hold-open with release on fire alarm#.

Parametri orientativi: tensiune 230 V AC (sau 400 V trifazat pentru aplicatii intense), putere 0.8-2.5 kW in functie de greutate si acceleratie necesara. Pentru securitate, optiune 24 V DC cu baterie.

Unitati de comanda: PLC sau unitate dedicata cu intrari pentru: buton deschidere/inchidere, semnal incendiu (monostabil / bistabil), fotocelule, limitatoare, senzori de blocaj, si comunicatie (RS485 / Ethernet).Baterie de rezerva pentru functionare minima la pana de curent (standby + cicluri de inchidere la incendiu).

- Automatizare: Motor liniar sau cu curea din fata, cu unitate de comanda electronica, senzori de proximitate, fotocelule si telecomanda, (cu inchidere automata in caz de incendiu, cu control acces).

- Functie fire-safety (inchidere la incendiu)

Sistem de hold-open electromecanic: releu/solenoid care mentine usa deschisa in regim normal; la semnal de incendiu (intrare Fire Alarm) se elibereaza electromagnetul si usa se inchide automat pe baza unitatii de comanda.

Senzori si protectii:

# Fotocelule perimetrale (Interior/Exterior) pentru detectarea persoanelor/obstacolelor.

# Senzor de presiune / buton de urgenta.

# Senzori de temperatura / fum pentru comanda directa in caz de incendiu.

# Senzor pentru detectare ramanere blocata si releu alarma.

# Senzori antighet pentru protectia ghidajului: detectare acumulare gheata + rezistenta de dezghetare pe sina daca este cazul.

- Etansare: Garnituri EPDM perimetrale + perii de etansare in zona de contact.

- Blocare / siguranta: Electromagnet / inchidere-deschidere mecanica suplimentara in caz de urgenta.

- Greutate estimativa totala - 700-1200 kg (in functie de panou si rama)

- Coeficient termic U: 1,4 - 1,8 W/m?K

- Rezistenta la vant: (pana la 1200 Pa)

- Etansare la aer / apa: Clasa 3-4 / 7A conform EN 12207 / EN 12208

- Tensiune alimentare motor: 230 V AC / 24 V DC

- Putere motor: 80-250 W

- Viteza de deschidere: 0,3 - 0,5 m/s

Usa - poarta se va executa pe baza de sistem certificat (tip - Schuco, Reynaers, Aluprof, Alumil etc.),

verificata static si termic, executata ss montata de un producator autorizat pentru automatizari de mari dimensiuni. 


	buc
	1,000

	
	546546546
	P1, POARTA  Specificatii tehnice   poarta /P-1/, -  glisanta,  cu dimensiunile de 3302mm latime si 3124mm inaltime, pentru o deschidere de 3048 mm pe 3048mm

- Structura principala: Poarta blindata, rezista la un impuls de 7 - Bar. 
	buc
	1,000

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	Cheltuieli de depozitare
	
	

	
	
	
	Total Valoarea utilajului
	            
	


	
	Total
	
	

	
	
	
	
	
	


5.4 C Solutii arhitecturale (comp. SA)
(denumirea lucrări)

	№

 crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse  
	Denumire lucrări       
	U.M. 
	Cantitate conform datelor din 

proiect


	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	1. Zidarie


	
	
	

	1
	CD71A


	Zidirea peretilor exteriori si interiori (fara goluri) din pietre de beton usor fara placare pe adeziv : pentru inaltimea etajului pina la 4 m / BCA 200 mm 


	m3
	4,00

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	19,40

	
	1411122201053
	BCA 200 mm
	m3
	4,008

	
	2462106110555
	Adeziv pe baza de ciment "Compozit-z" 
	kg
	90,00

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,028

	
	2010102904410
	Rigle tivite de rasinoase cu lungimea 4-6,5 m, cu latimea 75-150 mm, cu grosimea  40-75 mm, categoria IV 
	m3
	0,002

	
	25213026020000
	Captuseala din polistiren cu grosimea 2 cm pe adeziv
	m2
	4,40

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	1,76

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	1,68

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Zidarie
	            
	

	 
	
	2. Acoperire tip 4


	
	
	

	
	
	2.1. Interior (S=576 m2)


	
	
	

	2
	RpIzF05H1 aplicativ


	Grund EPOXIDIC ANTISTATITIC consum 0,75 kg/m2 


	m2
	576,00

	
	7134050013150
	Izolator antiacide
	h-om
	161,28

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	120,96

	
	2430226101007
	Grund EPOXIDIC ANTISTATIC /pereti
	kg
	444,96

	
	2320166200676
	White spirit rafinat tip A
	kg
	32,63

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	35,597

	
	2922140006705
	Macara fereastra de 0,0018 MN (0,18 tf)
	h-ut
	8,64

	
	
	Total
	
	
	

	3
	RpIzF05H1 aplicativ


	Vopsea EPOXIDICA ANTISTATITICA  consum 0,4 kg/m2 (pentru 2 straturi)   / k=2 manopera si utilaje,   de inclus banda de cupru consum 1,2 m/m2 


	m2
	576,00

	
	7134050013150
	Izolator antiacide
	h-om
	322,56

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	241,92

	
	24302261010071
	Vopsea epoxidica antistatica / pereti
	kg
	230,40

	
	2653102100849
	Banda de cupru
	m
	691,20

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	34,56

	
	2922140006705
	Macara fereastra de 0,0018 MN (0,18 tf)
	h-ut
	17,28

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Interior (S=576 m2)
	            
	

	 
	
	2.2. Exterior (S=708 m2)


	
	
	

	4
	IzF04G  k=2


	Hidroizolare - 2 strat de izolatie aplicata prin ungere 


	m2
	708,00

	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	141,60

	
	2682132601626
	Carton bitumat
	m2
	1 557,60

	
	2320322600036
	Bitum pt. hidroizolatii 
	kg
	2 265,60

	
	2653102100880
	Filer de calcar saci S 539
	kg
	453,12

	
	2873145887893
	Cuie cu cap plat. Tip b  3,0 x 30  S2111
	kg
	28,32

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	2,407

	
	2952270004029
	Topitor bitum de 500 l
	h-ut
	18,408

	
	
	Total
	
	
	

	5
	IzF04G aplicativ


	Hidroizolatii din membrana cramponata din PE-HD cu crampoanele orientate spre perete, fixata mecanic in partea superioara cu sina de ancorare si dibluri 


	m2
	708,00

	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	70,80

	
	26821326016262
	Membrana cramponata din PE-HD 
	m2
	778,80

	
	23203226000361
	Sina de ancorare
	m
	566,40

	
	2873145887893
	Dibluri cu rozeta
	buc
	2 832,00

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	1,204

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Exterior (S=708 m2)
	            
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Acoperire tip 4
	            
	

	 
	
	3. Pardoseala 


	
	
	

	
	
	3.1. Tip 1   (S=200 m2)


	
	
	

	6
	TsC54C


	Strat de fundatie din pietris fr. 20...40 mm  (200 mm) 


	m3
	40,00

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	39,60

	
	1421102200068
	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm
	m3
	46,00

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	4,00

	
	2912340002506
	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min
	h-ut
	8,40

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	16,80

	
	
	Total
	
	
	

	7
	TsC54C


	Strat de fundatie din pietris fr. 5...10 mm  (60 mm) 


	m3
	12,00

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	11,88

	
	1421102200068
	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm
	m3
	13,80

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	1,20

	
	2912340002506
	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min
	h-ut
	2,52

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	5,04

	
	
	Total
	
	
	

	8
	IzF04J1 aplicativ


	Hidroizolare - folie de polietilena tehnica 100mk. (de inclus  banda adeziva protectie termica (perimetral) -  1,0 m/m2) 


	m2
	200,00

	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	4,00

	
	268213260162601
	Folie de polietilena tehnica 100mk,
	m2
	216,00

	
	41654154165416541
	banda adeziva protectie termica 
	m
	200,00

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,10

	
	
	Total
	
	
	

	9
	CG22A


	Pardoseli din beton C10/12,5  (Y=2500 kg/m3) , in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp 


	m2
	200,00

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	160,00

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	20,00

	
	266310210000150
	Beton C10/12,5
	m3
	20,50

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	6,60

	
	2952260003552
	Buldozer pe senile pina la 60 CP
	h-ut
	0,40

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	20,00

	
	2952270003700
	Centrala de beton
	h-ut
	1,20

	
	
	Total
	
	
	

	10
	CC03C


	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi / d5 BpI  100*100 


	kg
	620,00

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	15,50

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	3,10

	
	2873122004100
	Plase sudate 
	kg
	626,20

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	3,10

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	6,20

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	186,00

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,372

	
	
	Total
	
	
	

	11
	IzF04B k=2


	Hidroizolare - 2 strat de izolatie aplicata prin ungere 


	m2
	200,00

	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	32,00

	
	26821326016261
	Hidroizol 
	m2
	440,00

	
	2320322600036
	Bitum pt. hidroizolatii 
	kg
	600,00

	
	2653102100880
	Filer de calcar saci S 539
	kg
	120,00

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,68

	
	2952270004029
	Topitor bitum de 500 l
	h-ut
	4,40

	
	
	Total
	
	
	

	12
	RpCU03A


	Toping - intaritor pentru pardoseli din beton (4-6 kg/m2)  (Nota: Beton armat C25/30 cu plase  in comp CBA) 


	kg
	1 000,00

	
	2466477302419
	Toping - intaritor pentru pardoseli din beton
	kg
	1 000,00

	
	
	Total
	
	
	

	13
	CG54A aplicativ


	Pardoseli epoxidice turnate. Acoperire antistatica / grund epoxidic antistatic,  vopsea epoxidica antistatica 


	m2
	200,00

	
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	526,00

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	224,00

	
	1421102200803
	Amorsa (primer)
	kg
	90,81

	
	2653102100845
	Grund epoxidic antistatic / pardosea
	kg
	20,18

	
	2653102100846
	Vopsea epoxidica antistatica / pardosea
	kg
	242,16

	
	2653102100849
	Banda de cupru
	m
	141,26

	
	2881116002700
	Disc abraziv
	buc
	4,036

	
	2940520007688
	Masina de slefuit
	h-ut
	40,00

	
	2952240005106
	Aspirator industrial
	h-ut
	13,40

	
	2952270007607
	Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec
	h-ut
	40,00

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	4,00

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	2,00

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Tip 1   (S=200 m2)
	            
	

	 
	
	3.2. Tip 2   (S=21 m2)


	
	
	

	14
	TsC54C


	Strat de fundatie din pietris fr. 20...40 mm  (250 mm) 


	m3
	5,25

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	5,197

	
	1421102200068
	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm
	m3
	6,037

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,525

	
	2912340002506
	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min
	h-ut
	1,103

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	2,205

	
	
	Total
	
	
	

	15
	TsC54C


	Strat de fundatie din pietris fr. 5...10 mm  (100 mm) 


	m3
	2,10

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	2,079

	
	1421102200068
	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm
	m3
	2,415

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,21

	
	2912340002506
	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min
	h-ut
	0,441

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	0,882

	
	
	Total
	
	
	

	16
	IzF04J1 aplicativ


	Hidroizolare - folie de polietilena tehnica 100mk. (de inclus  banda adeziva protectie termica (perimetral) -  1,0 m/m2) 


	m2
	21,00

	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	0,42

	
	268213260162601
	Folie de polietilena tehnica 100mk,
	m2
	22,68

	
	41654154165416541
	banda adeziva protectie termica 
	m
	21,00

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,011

	
	
	Total
	
	
	

	17
	CG22A


	Pardoseli din beton C10/12,5  (Y=2500 kg/m3) , in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp 


	m2
	21,00

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	16,80

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	2,10

	
	266310210000150
	Beton C10/12,5
	m3
	2,152

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,693

	
	2952260003552
	Buldozer pe senile pina la 60 CP
	h-ut
	0,042

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	2,10

	
	2952270003700
	Centrala de beton
	h-ut
	0,126

	
	
	Total
	
	
	

	18
	CC03C


	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi / d5 BpI  100*100 


	kg
	65,10

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	1,627

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,325

	
	2873122004100
	Plase sudate 
	kg
	65,751

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	0,325

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,651

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	19,53

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,039

	
	
	Total
	
	
	

	19
	IzF04B k=2


	Hidroizolare - 2 strat de izolatie aplicata prin ungere 


	m2
	21,00

	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	3,36

	
	26821326016261
	Hidroizol 
	m2
	46,20

	
	2320322600036
	Bitum pt. hidroizolatii 
	kg
	63,00

	
	2653102100880
	Filer de calcar saci S 539
	kg
	12,60

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,071

	
	2952270004029
	Topitor bitum de 500 l
	h-ut
	0,462

	
	
	Total
	
	
	

	20
	CG54A aplicativ


	Pardoseli epoxidice turnate. Acoperire antistatica / grund epoxidic antistatic,  vopsea epoxidica antistatica 


	m2
	21,00

	
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	55,23

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	23,52

	
	1421102200803
	Amorsa (primer)
	kg
	9,535

	
	2653102100845
	Grund epoxidic antistatic / pardosea
	kg
	2,119

	
	2653102100846
	Vopsea epoxidica antistatica / pardosea
	kg
	25,427

	
	2653102100849
	Banda de cupru
	m
	14,832

	
	2881116002700
	Disc abraziv
	buc
	0,424

	
	2940520007688
	Masina de slefuit
	h-ut
	4,20

	
	2952240005106
	Aspirator industrial
	h-ut
	1,407

	
	2952270007607
	Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec
	h-ut
	4,20

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,42

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,21

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Tip 2   (S=21 m2)
	            
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Pardoseala 
	            
	

	 
	
	4. Timplaria


	
	
	

	21
	CK12A


	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / U2,1000*1800(h)  Usa individuala metalica, exterioara, cu rupere termica, oarba, antifoc EI-30 


	m2
	3,60

	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	12,744

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,44

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	0,684

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	0,972

	
	28121063060001
	Usa individuala metalica, exterioara, cu rupere termica, oarba, antifoc EI-30
	m2
	3,60

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	1,008

	
	2873155900800
	Electrozi de sudura
	kg
	0,504

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	5,04

	
	1421102200496
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm
	m3
	0,018

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	1,80

	
	2430226100034
	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80
	kg
	2,52

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,004

	
	2410520006700
	Automacara 
	h-ut
	0,072

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Timplaria
	            
	

	 
	
	5. Lucrari diverse


	
	
	

	
	
	5.1. Copertina


	
	
	

	22
	IzF04A


	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc / copertina 


	m2
	8,00

	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	0,32

	
	2320322600036
	Bitum pt. hidroizolatii 
	kg
	13,60

	
	2653102100880
	Filer de calcar saci S 539
	kg
	2,72

	
	2052152959010
	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)
	t
	0,005

	
	2052152958990
	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340
	kg
	9,04

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,008

	
	2952270004029
	Topitor bitum de 500 l
	h-ut
	0,104

	
	
	Total
	
	
	

	23
	IzF04B


	Strat hidroizolant executat din material rulant bitum-polimer autoadeziv / copertina 


	m2
	8,00

	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	0,64

	
	26821326016263
	Hidroizol  (material rulant bitum-polimer autoadeziv)
	m2
	8,80

	
	2320322600036
	Bitum pt. hidroizolatii 
	kg
	12,00

	
	2653102100880
	Filer de calcar saci S 539
	kg
	2,40

	
	2052152959010
	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)
	t
	0,004

	
	2052152958990
	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340
	kg
	8,00

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,014

	
	2952270004029
	Topitor bitum de 500 l
	h-ut
	0,088

	
	
	Total
	
	
	

	24
	CK26A


	Glaf ''cu lacrimar'' din tabla plana de otel zincat cu acoperire polimerica, b=150 mm 


	m
	10,60

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	2,968

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,848

	
	2521106718392250
	Glaf '' cu lacrimar''  b=150 mm
	m
	10,812

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	43,248

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,106

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Copertina
	            
	

	 
	
	5.2. Parapet (Detaliu 1)


	
	
	

	25
	CK26A


	Glaf ''cu lacrimar'' din tabla plana de otel zincat cu acoperire polimerica, b=500 mm 


	m
	32,00

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	8,96

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	2,56

	
	252110671839225052
	Glaf '' cu lacrimar''  b=500 mm
	m
	32,64

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	130,56

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,32

	
	
	Total
	
	
	

	26
	CL18A


	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton /crampoane 


	kg
	125,00

	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	23,75

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,25

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	1,25

	
	2734113803207
	Sirma neagra moale d = 2 mm
	kg
	1,25

	
	2775276309886
	Confectii metalice inglobate in beton
	kg
	125,00

	
	2873155901200
	Electrozi pentru sudura
	kg
	0,625

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	1,00

	
	1010126200341
	Carbuni de forja (huila)
	kg
	1,875

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Parapet (Detaliu 1)
	            
	

	 
	
	5.3. Detaliu 4


	
	
	

	27
	CD73A


	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich -100 mm" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltimi sub 12 m: dispuse in fata riglelor./ Panouri sandwich gr. 100 mm,  El-90 


	m2
	76,00

	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	95,00

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	9,12

	
	2811236304903100
	Panouri  "Sandwich" -100 mm (pereti)
	m2
	79,846

	
	2523156720005
	Profil  de finisare (отделочный профиль) 
	kg
	250,496

	
	2874115836895
	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180
	buc
	234,84

	
	2874115836896
	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc ЕРДМ
	buc
	234,84

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	13,699

	
	3410520001373
	Automacara 5 tf
	h-ut
	7,60

	
	
	Total
	
	
	

	28
	CD73A


	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich - 60 mm" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltimi sub 12 m: dispuse in fata riglelor. / Panouri sandwich gr. 60 mm, El-30 


	m2
	32,00

	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	40,00

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	3,84

	
	281123630490360
	Panouri  "Sandwich" -60 mm (pereti)
	m2
	33,619

	
	2523156720005
	Profil  de finisare (отделочный профиль) 
	kg
	105,472

	
	2874115836895
	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180
	buc
	98,88

	
	2874115836896
	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc ЕРДМ
	buc
	98,88

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	5,768

	
	3410520001373
	Automacara 5 tf
	h-ut
	3,20

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Detaliu 4
	            
	

	 
	
	5.4. Soclu, pereti (tip 5)


	
	
	

	29
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor  (Grund acrilic hidroizolant    norma - 1,2 kg/m2) 


	m2
	124,00

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	3,72

	
	24165861053031
	Amorsa-grund (Grund acrilic hidroizolant)
	kg
	148,80

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	6,20

	
	
	Total
	
	
	

	30
	CN09B


	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa,  aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual 


	m2
	124,00

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	86,80

	
	2430116104050
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinil-acrilici
	kg
	74,40

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	6,20

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	6,20

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,372

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Soclu, pereti (tip 5)
	            
	

	 
	
	5.5. Tip 3  (plan inclinat S=214 m2)


	
	
	

	31
	TsC54C


	Strat de fundatie din pietris fr. 20...40 mm  (100 mm) 


	m3
	21,40

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	21,186

	
	1421102200068
	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm
	m3
	24,61

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	2,14

	
	2912340002506
	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min
	h-ut
	4,494

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	8,988

	
	
	Total
	
	
	

	32
	TsC54C


	Strat de fundatie din pietris fr. 5...10 mm  (60 mm) 


	m3
	12,84

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	12,712

	
	1421102200068
	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm
	m3
	14,766

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	1,284

	
	2912340002506
	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min
	h-ut
	2,696

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	5,393

	
	
	Total
	
	
	

	33
	CG22A


	Pardoseli din beton C10/12,5  (Y=2500 kg/m3) , in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp 


	m2
	214,00

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	171,20

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	21,40

	
	266310210000150
	Beton C10/12,5
	m3
	21,935

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	7,062

	
	2952260003552
	Buldozer pe senile pina la 60 CP
	h-ut
	0,428

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	21,40

	
	2952270003700
	Centrala de beton
	h-ut
	1,284

	
	
	Total
	
	
	

	34
	CC03C


	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi / d5 BpI  100*100 


	kg
	663,40

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	16,585

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	3,317

	
	2873122004100
	Plase sudate 
	kg
	670,034

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	3,317

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	6,634

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	199,02

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,398

	
	
	Total
	
	
	

	35
	CA03G


	Beton armat turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C25/30, rezistent la inghet (F50) pentru fundatii 


	m3
	5,20

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	20,80

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	2,08

	
	266310210000025
	Beton C25/30  
	m3
	5,41

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,528

	
	2952270003100
	Vibrator de adincime
	h-ut
	3,12

	
	3410520006752
	Automacara 6 - 10 tf
	h-ut
	1,30

	
	
	Total
	
	
	

	36
	CG48A


	Pardoseli de beton armat cu strat superior consolidat grosime 20 cm. NOTA: Beton armat C25/30, rezistent la inghet (F50), slefuit cu rosturi cu ochi,  Plasa de otel sudata d10 B500B pas 200*200 mm   -  2640,8 kg 


	m2
	214,00

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	166,92

	
	266310210000025
	Beton C25/30  
	m3
	44,311

	
	2872122005458
	Plasa de otel sudata d10 B500B pas 200*200 mm 
	kg
	2 640,80

	
	26511221004022
	Ciment M-400 
	kg
	982,26

	
	2873122000752
	Piese inglobate
	kg
	11,351

	
	2524217304418
	Banda din polietilena flexibila
	m2
	5,675

	
	2430117326845
	Lac-retinerea apei  MASTERKURE-113
	l
	32,742

	
	2430226100802
	Grund poliuretan ELASTPOLIMER-110
	l
	0,829

	
	2682117345590
	Snur pentru compactare din polietilena continui D-10mm
	m
	63,301

	
	2682117345591
	Obturator din material plastic MASTEP LEX 474
	kg
	4,191

	
	2524217304419
	Banda din polietilena cu strat lipicios  A50
	m
	124,42

	
	2881116002697
	Disc din diamant  D-350 mm
	buc
	0,873

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,428

	
	2952270003103
	Vibrator 
	h-ut
	4,323

	
	2940340004215
	Masini pentru lucrari de finisare cu beton
	h-ut
	8,774

	
	2940420007694
	Dispozitiv de taiat rosturi puterea 9,6 kwt  (13c.p)
	h-ut
	2,568

	
	2952240005106
	Aspirator industrial
	h-ut
	0,428

	
	2410520006800
	Autopompa
	h-ut
	3,51

	
	
	Total
	
	
	

	37
	RpCU03A


	Toping - intaritor pentru pardoseli din beton (4-6 kg/m2) 


	kg
	1 070,00

	
	2466477302419
	Toping - intaritor pentru pardoseli din beton
	kg
	1 070,00

	
	
	Total
	
	
	

	38
	CK18C aplicativ


	Cornier de capat 75*75*6 S235JR, SM SR EN10204;2005 


	m
	31,20

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	8,112

	
	2743123549025
	 Cornier de capat 75*75*6 S235JR, SM SR EN10204;2005
	m
	32,76

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,78

	
	1421102200496
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm
	m3
	0,031

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	187,20

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Tip 3  (plan inclinat S=214 m2)
	            
	

	 
	
	5.6. Drenajul perimetrial


	
	
	

	39
	AcA07C


	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 170-210 mm / tub drenaj din teava corugata HDRE SN4 OD 200 (176) 270gr. cu rastrub L=6 m 


	m
	96,00

	
	7136050012000
	Instalator alimentari apa
	h-om
	43,20

	
	25212167000001
	Tub drenaj din teava corugata HDRE SN4 OD 200 9176) 270gr. cu rastrub
	m
	102,816

	
	2952270003306
	Electropompa de apa 4-6 kw
	h-ut
	0,096

	
	
	Total
	
	
	

	40
	AcA07C


	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 170-210 mm / teava corugata HDRE SN4 OD 200 (176) 270gr. muftata cu garnitura L=6m 


	m
	12,00

	
	7136050012000
	Instalator alimentari apa
	h-om
	5,40

	
	25212167000002
	Tub drenaj din teava corugata HDRE SN4 OD 200 9176) 270gr. muftata cu garnitura
	m
	12,852

	
	2952270003306
	Electropompa de apa 4-6 kw
	h-ut
	0,012

	
	
	Total
	
	
	

	41
	
	Curba 90 gr. teava corugata PP DN 200 


	buc
	3,00

	
	757486786
	Curba 90 gr. teava corugata PP DN 200
	buc
	3,00

	
	
	Total
	
	
	

	42
	AcB06B aplic


	Fintina de inspectare formata din set: teava cu suprafata ondulata DN600  HDPE  L=6m,  fund - 3buc, trapa - 3buc 


	buc
	3,00

	
	7136050012000
	Instalator alimentari apa
	h-om
	8,16

	
	5465465465
	Caminul de racord si inspectie DN600  HDPE
	buc
	3,03

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,212

	
	
	Total
	
	
	

	43
	SB12A


	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 50 mm 


	m
	2,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,60

	
	2521216717050
	Teava din material plastic d=50 mm
	m
	2,173

	
	2523156719500
	Capac de capat, din material plastic
	buc
	0,693

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,011

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,025

	
	2940600002994
	Aparat de sudura
	h-ut
	0,04

	
	
	Total
	
	
	

	44
	AcF03B


	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu pietris margaritar / pietris sau prundis spalat 16-32 mm 


	m3
	32,00

	
	9312040019600
	Sapator
	h-om
	27,20

	
	1421102200226
	Pietris ciuruit nespalat de mal 7-15 mm
	m3
	32,80

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Drenajul perimetrial
	            
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Lucrari diverse
	            
	

	 
	
	6. Lucrari necesare pentru invaluire 


	
	
	

	45
	TsC54A


	Strat de nisip cu granulatie mare 250 mm 


	m3
	218,00

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	196,20

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	239,80

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	21,80

	
	2912340002506
	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min
	h-ut
	45,78

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	91,56

	
	
	Total
	
	
	

	46
	IzF04J2


	Membrana geotextila consolidata mecanic si termic 300g/m2 - 1 str 


	m2
	920,00

	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	18,40

	
	26821326020701
	Membrana geotextila consolidata mecanic si termic 300g/m2
	m2
	993,60

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,46

	
	
	Total
	
	
	

	47
	TsC03F1


	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea argilei) 


	100 m3
	39,30

	
	2952260003501
	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc
	h-ut
	88,425

	
	
	Total
	
	
	

	48
	TsI51A10


	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km 


	t
	6 681,00

	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	381,485

	
	
	Total
	
	
	

	49
	CG32A1


	Umpluturi in straturi compactate mecanic, executate cu argile 


	m3
	3 930,00

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1 572,00

	
	1420202205501
	Argila comuna pentru constructii
	m3
	4 323,00

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	393,00

	
	2952270004019
	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP
	h-ut
	314,40

	
	
	Total
	
	
	

	50
	TsC03E1


	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I / incarcarea stratului vegetal 


	100 m3
	1,28

	
	2952260003501
	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc
	h-ut
	2,496

	
	
	Total
	
	
	

	51
	TsI51A1


	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km 


	t
	179,20

	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	4,157

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Lucrari necesare pentru invaluire 
	            
	


	
	Total
	
	

	
	Fondul social
	
	

	
	Total
	
	

	
	Transportarea materialelor
	
	

	
	Cheltuieli de depozitare
	
	

	
	Cheltuieli directe
	
	

	
	Cheltuieli de regie
	
	

	
	Total
	
	

	
	Beneficiul de deviz
	
	

	
	Total
	
	

	
	
	
	
	
	


5.4 C   UȘI METALICE (speciale)

(denumirea lucrări)

	№

 crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse  
	Denumire lucrări       
	U.M. 
	Cantitate conform datelor din 

proiect


	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	1. Lucrari de montare 


	
	
	

	1
	CK13B1


	Usi si porti metalice glisante sau pliante in doua canaturi  montate in zidarie de orice natura inclusiv accesoriile necesare, cu suprafata peste 7 mp / MONTAREA 


	m2
	10,950

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	2,080

	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	26,718

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	9,198

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	1,314

	
	1421102200496
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm
	m3
	0,044

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	14,235

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	2,847

	
	2873155900800
	Electrozi de sudura
	kg
	1,423

	
	2430226100034
	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80
	kg
	6,570

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,011

	
	2410520006700
	Automacara 
	h-ut
	0,548

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	Asigurari sociale si medicale
	
	

	
	
	Cheltuieli de transport
	
	

	
	
	Cheltuieli de semifabricat si depozitie
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Cheltuieli de regie
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Beneficiu de deviz
	
	

	
	
	
	Total Lucrari de montare 
	            
	

	 
	
	2. Valoarea utilajului


	
	
	

	2
	
	P1, POARTA  Specificatii tehnice   poarta /P-1/, -  glisanta,  cu dimensiunile de 3302mm latime si 3124mm inaltime, pentru o deschidere de 3048 mm pe 3048mm

- Structura principala: Poarta blindata, rezista la un impuls de 7 - Bar. 

Cadru din otel zincat  - specificatii alese in functie de calculul la impuls) Rezistenta la impuls: proiectata pentru a rezista la impuls din presiune pozitiva cu varf 7 bar (700 kPa) fara cedare plastica a elementelor principale; acceptabila deformare elastica limitata (tolerati ? 10 mm la cele mai indepartate puncte), valoare exacta de deformare stabilita prin calcul structural. Imbinari: sudura continua + filetare / plafoane de rigidizare; toate sudurile tratate anticoroziv.  Fixare la cladire: placi de rigidizare pe perete cu ancore M16-M25; 

- Umplutura / panou termoizolant: structura din placi refractare / vata minerala + spuma izolanta speciala; pentru rezistenta la impuls se vor utiliza materiale ne-fragile.

- Sistem de glisare: Travesa superioara masiva integrala metalica,  pentru a prelua si distribui fortele impulsului. Elemente de rulare, ghidaje si automatizare:

Sina superioara si role

Sina: profil din otel aliat sau inox, sectiune speciala cu canale pentru rulmenti, dimensionata pentru sarcina din greutatea canatului + fortele impuls.

Role: rulmenti cu bile presurizati, capacitate portanta minima 300-500 kg per role, cu prindere anti-scoatere. Numar role: 4-6 per canat in functie de greutate.

Sistem de anti-deraiere si limitatoare laterale.

Ghidaj inferior

Ghidaj inferior minimal (pentru stabilitate) # podea cu sina scunda (incastrata) sau ghidaj cu sina si cleme; protectie la acumularea ghetii.   Motor / unitate de actionare

Tip motor: motor electric cu reductor (brushless sau AC cu frecventa variabila), cu frana electrodinamica si modul de comanda compatibil cu functie #hold-open with release on fire alarm#.

Parametri orientativi: tensiune 230 V AC (sau 400 V trifazat pentru aplicatii intense), putere 0.8-2.5 kW in functie de greutate si acceleratie necesara. Pentru securitate, optiune 24 V DC cu baterie.

Unitati de comanda: PLC sau unitate dedicata cu intrari pentru: buton deschidere/inchidere, semnal incendiu (monostabil / bistabil), fotocelule, limitatoare, senzori de blocaj, si comunicatie (RS485 / Ethernet).Baterie de rezerva pentru functionare minima la pana de curent (standby + cicluri de inchidere la incendiu).

- Automatizare: Motor liniar sau cu curea din fata, cu unitate de comanda electronica, senzori de proximitate, fotocelule si telecomanda, (cu inchidere automata in caz de incendiu, cu control acces).

- Functie fire-safety (inchidere la incendiu)

Sistem de hold-open electromecanic: releu/solenoid care mentine usa deschisa in regim normal; la semnal de incendiu (intrare Fire Alarm) se elibereaza electromagnetul si usa se inchide automat pe baza unitatii de comanda.

Senzori si protectii:

# Fotocelule perimetrale (Interior/Exterior) pentru detectarea persoanelor/obstacolelor.

# Senzor de presiune / buton de urgenta.

# Senzori de temperatura / fum pentru comanda directa in caz de incendiu.

# Senzor pentru detectare ramanere blocata si releu alarma.

# Senzori antighet pentru protectia ghidajului: detectare acumulare gheata + rezistenta de dezghetare pe sina daca este cazul.

- Etansare: Garnituri EPDM perimetrale + perii de etansare in zona de contact.

- Blocare / siguranta: Electromagnet / inchidere-deschidere mecanica suplimentara in caz de urgenta.

- Greutate estimativa totala - 700-1200 kg (in functie de panou si rama)

- Coeficient termic U: 1,4 - 1,8 W/m?K

- Rezistenta la vant: (pana la 1200 Pa)

- Etansare la aer / apa: Clasa 3-4 / 7A conform EN 12207 / EN 12208

- Tensiune alimentare motor: 230 V AC / 24 V DC

- Putere motor: 80-250 W

- Viteza de deschidere: 0,3 - 0,5 m/s

Usa - poarta se va executa pe baza de sistem certificat (tip - Schuco, Reynaers, Aluprof, Alumil etc.),

verificata static si termic, executata ss montata de un producator autorizat pentru automatizari de mari dimensiuni. 


	buc
	1,000

	
	546546546
	P1, POARTA  Specificatii tehnice   poarta /P-1/, -  glisanta,  cu dimensiunile de 3302mm latime si 3124mm inaltime, pentru o deschidere de 3048 mm pe 3048mm

- Structura principala: Poarta blindata, rezista la un impuls de 7 - Bar. 
	buc
	1,000

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	Cheltuieli de depozitare
	
	

	
	
	
	Total Valoarea utilajului
	            
	


	
	Total
	
	


5.4 D     Solutii arhitecturale (comp. SA)
(denumirea lucrări)

	№

 crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse  
	Denumire lucrări       
	U.M. 
	Cantitate conform datelor din 

proiect


	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	1. Zidarie


	
	
	

	1
	CD71A


	Zidirea peretilor exteriori si interiori (fara goluri) din pietre de beton usor fara placare pe adeziv : pentru inaltimea etajului pina la 4 m / BCA 200 mm 


	m3
	4,00

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	19,40

	
	1411122201053
	BCA 200 mm
	m3
	4,008

	
	2462106110555
	Adeziv pe baza de ciment "Compozit-z" 
	kg
	90,00

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,028

	
	2010102904410
	Rigle tivite de rasinoase cu lungimea 4-6,5 m, cu latimea 75-150 mm, cu grosimea  40-75 mm, categoria IV 
	m3
	0,002

	
	25213026020000
	Captuseala din polistiren cu grosimea 2 cm pe adeziv
	m2
	4,40

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	1,76

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	1,68

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Zidarie
	            
	

	 
	
	2. Acoperire tip 4


	
	
	

	
	
	2.1. Interior (S=536 m2)


	
	
	

	2
	RpIzF05H1 aplicativ


	Grund EPOXIDIC ANTISTATITIC consum 0,75 kg/m2 


	m2
	536,00

	
	7134050013150
	Izolator antiacide
	h-om
	150,08

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	112,56

	
	2430226101007
	Grund EPOXIDIC ANTISTATIC / pereti
	kg
	414,06

	
	2320166200676
	White spirit rafinat tip A
	kg
	30,364

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	33,125

	
	2922140006705
	Macara fereastra de 0,0018 MN (0,18 tf)
	h-ut
	8,04

	
	
	Total
	
	
	

	3
	RpIzF05H1 aplicativ


	Vopsea EPOXIDICA ANTISTATITICA  consum 0,4 kg/m2 (pentru 2 straturi)   / k=2 manopera si utilaje,   de inclus banda de cupru consum 1,2 m/m2 


	m2
	536,00

	
	7134050013150
	Izolator antiacide
	h-om
	300,16

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	225,12

	
	24302261010071
	Vopsea epoxidica antistatica / pereti
	kg
	214,40

	
	2653102100849
	Banda de cupru
	m
	643,20

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	32,16

	
	2922140006705
	Macara fereastra de 0,0018 MN (0,18 tf)
	h-ut
	16,08

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Interior (S=536 m2)
	            
	

	 
	
	2.2. Exterior (S=670 m2)


	
	
	

	4
	IzF04G  k=2


	Hidroizolare - 2 strat de izolatie aplicata prin ungere 


	m2
	670,00

	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	134,00

	
	2682132601626
	Carton bitumat
	m2
	1 474,00

	
	2320322600036
	Bitum pt. hidroizolatii 
	kg
	2 144,00

	
	2653102100880
	Filer de calcar saci S 539
	kg
	428,80

	
	2873145887893
	Cuie cu cap plat. Tip b  3,0 x 30  S2111
	kg
	26,80

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	2,278

	
	2952270004029
	Topitor bitum de 500 l
	h-ut
	17,42

	
	
	Total
	
	
	

	5
	IzF04G aplicativ


	Hidroizolatii din membrana cramponata din PE-HD cu crampoanele orientate spre perete, fixata mecanic in partea superioara cu sina de ancorare si dibluri 


	m2
	670,00

	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	67,00

	
	26821326016262
	Membrana cramponata din PE-HD 
	m2
	737,00

	
	23203226000361
	Sina de ancorare
	m
	536,00

	
	2873145887893
	Dibluri cu rozeta
	buc
	2 680,00

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	1,139

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Exterior (S=670 m2)
	            
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Acoperire tip 4
	            
	

	 
	
	3. Pardoseala 


	
	
	

	
	
	3.1. Tip 1   (S=200 m2)


	
	
	

	6
	TsC54C


	Strat de fundatie din pietris fr. 20...40 mm  (200 mm) 


	m3
	40,00

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	39,60

	
	1421102200068
	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm
	m3
	46,00

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	4,00

	
	2912340002506
	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min
	h-ut
	8,40

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	16,80

	
	
	Total
	
	
	

	7
	TsC54C


	Strat de fundatie din pietris fr. 5...10 mm  (60 mm) 


	m3
	12,00

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	11,88

	
	1421102200068
	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm
	m3
	13,80

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	1,20

	
	2912340002506
	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min
	h-ut
	2,52

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	5,04

	
	
	Total
	
	
	

	8
	IzF04J1 aplicativ


	Hidroizolare - folie de polietilena tehnica 100mk. (de inclus  banda adeziva protectie termica (perimetral) -  1,0 m/m2) 


	m2
	200,00

	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	4,00

	
	268213260162601
	Folie de polietilena tehnica 100mk,
	m2
	216,00

	
	41654154165416541
	banda adeziva protectie termica 
	m
	200,00

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,10

	
	
	Total
	
	
	

	9
	CG22A


	Pardoseli din beton C10/12,5  (Y=2500 kg/m3) , in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp 


	m2
	200,00

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	160,00

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	20,00

	
	266310210000150
	Beton C10/12,5
	m3
	20,50

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	6,60

	
	2952260003552
	Buldozer pe senile pina la 60 CP
	h-ut
	0,40

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	20,00

	
	2952270003700
	Centrala de beton
	h-ut
	1,20

	
	
	Total
	
	
	

	10
	CC03C


	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi / d5 BpI  100*100 


	kg
	620,00

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	15,50

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	3,10

	
	2873122004100
	Plase sudate 
	kg
	626,20

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	3,10

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	6,20

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	186,00

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,372

	
	
	Total
	
	
	

	11
	IzF04B k=2


	Hidroizolare - 2 strat de izolatie aplicata prin ungere 


	m2
	200,00

	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	32,00

	
	26821326016261
	Hidroizol 
	m2
	440,00

	
	2320322600036
	Bitum pt. hidroizolatii 
	kg
	600,00

	
	2653102100880
	Filer de calcar saci S 539
	kg
	120,00

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,68

	
	2952270004029
	Topitor bitum de 500 l
	h-ut
	4,40

	
	
	Total
	
	
	

	12
	RpCU03A


	Toping - intaritor pentru pardoseli din beton (4-6 kg/m2)  (Nota: Beton armat C25/30 cu plase  in comp CBA) 


	kg
	1 000,00

	
	2466477302419
	Toping - intaritor pentru pardoseli din beton
	kg
	1 000,00

	
	
	Total
	
	
	

	13
	CG54A aplicativ


	Pardoseli epoxidice turnate. Acoperire antistatica / grund epoxidic antistatic,  vopsea epoxidica antistatica 


	m2
	200,00

	
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	526,00

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	224,00

	
	1421102200803
	Amorsa (primer)
	kg
	90,81

	
	2653102100845
	Grund epoxidic antistatic / pardosea
	kg
	20,18

	
	2653102100846
	Vopsea epoxidica antistatica / pardosea
	kg
	242,16

	
	2653102100849
	Banda de cupru
	m
	141,26

	
	2881116002700
	Disc abraziv
	buc
	4,036

	
	2940520007688
	Masina de slefuit
	h-ut
	40,00

	
	2952240005106
	Aspirator industrial
	h-ut
	13,40

	
	2952270007607
	Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec
	h-ut
	40,00

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	4,00

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	2,00

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Tip 1   (S=200 m2)
	            
	

	 
	
	3.2. Tip 2   (S=10,5 m2)


	
	
	

	14
	TsC54C


	Strat de fundatie din pietris fr. 20...40 mm  (250 mm) 


	m3
	2,63

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	2,604

	
	1421102200068
	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm
	m3
	3,024

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,263

	
	2912340002506
	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min
	h-ut
	0,552

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	1,105

	
	
	Total
	
	
	

	15
	TsC54C


	Strat de fundatie din pietris fr. 5...10 mm  (100 mm) 


	m3
	1,05

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1,04

	
	1421102200068
	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm
	m3
	1,208

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,105

	
	2912340002506
	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min
	h-ut
	0,221

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	0,441

	
	
	Total
	
	
	

	16
	IzF04J1 aplicativ


	Hidroizolare - folie de polietilena tehnica 100mk. (de inclus  banda adeziva protectie termica (perimetral) -  1,0 m/m2) 


	m2
	10,50

	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	0,21

	
	268213260162601
	Folie de polietilena tehnica 100mk,
	m2
	11,34

	
	41654154165416541
	banda adeziva protectie termica 
	m
	10,50

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,005

	
	
	Total
	
	
	

	17
	CG22A


	Pardoseli din beton C10/12,5  (Y=2500 kg/m3) , in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp 


	m2
	10,50

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	8,40

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,05

	
	266310210000150
	Beton C10/12,5
	m3
	1,076

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,347

	
	2952260003552
	Buldozer pe senile pina la 60 CP
	h-ut
	0,021

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	1,05

	
	2952270003700
	Centrala de beton
	h-ut
	0,063

	
	
	Total
	
	
	

	18
	CC03C


	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi / d5 BpI  100*100 


	kg
	32,55

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,814

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,163

	
	2873122004100
	Plase sudate 
	kg
	32,875

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	0,163

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,325

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	9,765

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,02

	
	
	Total
	
	
	

	19
	IzF04B k=2


	Hidroizolare - 2 strat de izolatie aplicata prin ungere 


	m2
	10,50

	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	1,68

	
	26821326016261
	Hidroizol 
	m2
	23,10

	
	2320322600036
	Bitum pt. hidroizolatii 
	kg
	31,50

	
	2653102100880
	Filer de calcar saci S 539
	kg
	6,30

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,036

	
	2952270004029
	Topitor bitum de 500 l
	h-ut
	0,231

	
	
	Total
	
	
	

	20
	CG54A aplicativ


	Pardoseli epoxidice turnate. Acoperire antistatica / grund epoxidic antistatic,  vopsea epoxidica antistatica 


	m2
	10,50

	
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	27,615

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	11,76

	
	1421102200803
	Amorsa (primer)
	kg
	4,768

	
	2653102100845
	Grund epoxidic antistatic / pardosea
	kg
	1,059

	
	2653102100846
	Vopsea epoxidica antistatica / pardosea
	kg
	12,713

	
	2653102100849
	Banda de cupru
	m
	7,416

	
	2881116002700
	Disc abraziv
	buc
	0,212

	
	2940520007688
	Masina de slefuit
	h-ut
	2,10

	
	2952240005106
	Aspirator industrial
	h-ut
	0,704

	
	2952270007607
	Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec
	h-ut
	2,10

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,21

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,105

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Tip 2   (S=10,5 m2)
	            
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Pardoseala 
	            
	

	 
	
	4. Timplaria


	
	
	

	21
	CK12A


	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / U2,1000*1800(h)  Usa individuala metalica, exterioara, cu rupere termica, oarba, antifoc EI-30 


	m2
	1,80

	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	6,372

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,72

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	0,342

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	0,486

	
	28121063060001
	Usa individuala metalica, exterioara, cu rupere termica, oarba, antifoc EI-30
	m2
	1,80

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,504

	
	2873155900800
	Electrozi de sudura
	kg
	0,252

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	2,52

	
	1421102200496
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm
	m3
	0,009

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,90

	
	2430226100034
	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80
	kg
	1,26

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,002

	
	2410520006700
	Automacara 
	h-ut
	0,036

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Timplaria
	            
	

	 
	
	5. Lucrari diverse


	
	
	

	
	
	5.1. Copertina


	
	
	

	22
	IzF04A


	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc / copertina 


	m2
	4,00

	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	0,16

	
	2320322600036
	Bitum pt. hidroizolatii 
	kg
	6,80

	
	2653102100880
	Filer de calcar saci S 539
	kg
	1,36

	
	2052152959010
	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)
	t
	0,002

	
	2052152958990
	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340
	kg
	4,52

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,004

	
	2952270004029
	Topitor bitum de 500 l
	h-ut
	0,052

	
	
	Total
	
	
	

	23
	IzF04B


	Strat hidroizolant executat din material rulant bitum-polimer autoadeziv / copertina 


	m2
	4,00

	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	0,32

	
	26821326016263
	Hidroizol  (material rulant bitum-polimer autoadeziv)
	m2
	4,40

	
	2320322600036
	Bitum pt. hidroizolatii 
	kg
	6,00

	
	2653102100880
	Filer de calcar saci S 539
	kg
	1,20

	
	2052152959010
	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)
	t
	0,002

	
	2052152958990
	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340
	kg
	4,00

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,007

	
	2952270004029
	Topitor bitum de 500 l
	h-ut
	0,044

	
	
	Total
	
	
	

	24
	CK26A


	Glaf ''cu lacrimar'' din tabla plana de otel zincat cu acoperire polimerica, b=150 mm 


	m
	5,30

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	1,484

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,424

	
	2521106718392250
	Glaf '' cu lacrimar''  b=150 mm
	m
	5,406

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	21,624

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,053

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Copertina
	            
	

	 
	
	5.2. Parapet (Detaliu 1)


	
	
	

	25
	CK26A


	Glaf ''cu lacrimar'' din tabla plana de otel zincat cu acoperire polimerica, b=500 mm 


	m
	32,00

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	8,96

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	2,56

	
	252110671839225052
	Glaf '' cu lacrimar''  b=500 mm
	m
	32,64

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	130,56

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,32

	
	
	Total
	
	
	

	26
	CL18A


	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton /crampoane 


	kg
	125,00

	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	23,75

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,25

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	1,25

	
	2734113803207
	Sirma neagra moale d = 2 mm
	kg
	1,25

	
	2775276309886
	Confectii metalice inglobate in beton
	kg
	125,00

	
	2873155901200
	Electrozi pentru sudura
	kg
	0,625

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	1,00

	
	1010126200341
	Carbuni de forja (huila)
	kg
	1,875

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Parapet (Detaliu 1)
	            
	

	 
	
	5.3. Detaliu 4


	
	
	

	27
	CD73A


	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich -100 mm" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltimi sub 12 m: dispuse in fata riglelor./ Panouri sandwich gr. 100 mm,  El-90 


	m2
	76,00

	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	95,00

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	9,12

	
	2811236304903100
	Panouri  "Sandwich" -100 mm (pereti)
	m2
	79,846

	
	2523156720005
	Profil  de finisare (отделочный профиль) 
	kg
	250,496

	
	2874115836895
	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180
	buc
	234,84

	
	2874115836896
	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc ЕРДМ
	buc
	234,84

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	13,699

	
	3410520001373
	Automacara 5 tf
	h-ut
	7,60

	
	
	Total
	
	
	

	28
	CD73A


	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich - 60 mm" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltimi sub 12 m: dispuse in fata riglelor. / Panouri sandwich gr. 60 mm, El-30 


	m2
	32,00

	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	40,00

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	3,84

	
	281123630490360
	Panouri  "Sandwich" -60 mm (pereti)
	m2
	33,619

	
	2523156720005
	Profil  de finisare (отделочный профиль) 
	kg
	105,472

	
	2874115836895
	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180
	buc
	98,88

	
	2874115836896
	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc ЕРДМ
	buc
	98,88

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	5,768

	
	3410520001373
	Automacara 5 tf
	h-ut
	3,20

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Detaliu 4
	            
	

	 
	
	5.4. Soclu, pereti (tip 5)


	
	
	

	29
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor  (Grund acrilic hidroizolant    norma - 1,2 kg/m2) 


	m2
	120,00

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	3,60

	
	24165861053031
	Amorsa-grund (Grund acrilic hidroizolant)
	kg
	144,00

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	6,00

	
	
	Total
	
	
	

	30
	CN09B


	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa,  aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual 


	m2
	120,00

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	84,00

	
	2430116104050
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinil-acrilici
	kg
	72,00

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	6,00

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	6,00

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,36

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Soclu, pereti (tip 5)
	            
	

	 
	
	5.5. Tip 3  (plan inclinat S=214 m2)


	
	
	

	31
	TsC54C


	Strat de fundatie din pietris fr. 20...40 mm  (100 mm) 


	m3
	21,40

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	21,186

	
	1421102200068
	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm
	m3
	24,61

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	2,14

	
	2912340002506
	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min
	h-ut
	4,494

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	8,988

	
	
	Total
	
	
	

	32
	TsC54C


	Strat de fundatie din pietris fr. 5...10 mm  (60 mm) 


	m3
	12,84

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	12,712

	
	1421102200068
	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm
	m3
	14,766

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	1,284

	
	2912340002506
	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min
	h-ut
	2,696

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	5,393

	
	
	Total
	
	
	

	33
	CG22A


	Pardoseli din beton C10/12,5  (Y=2500 kg/m3) , in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp 


	m2
	214,00

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	171,20

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	21,40

	
	266310210000150
	Beton C10/12,5
	m3
	21,935

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	7,062

	
	2952260003552
	Buldozer pe senile pina la 60 CP
	h-ut
	0,428

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	21,40

	
	2952270003700
	Centrala de beton
	h-ut
	1,284

	
	
	Total
	
	
	

	34
	CC03C


	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi / d5 BpI  100*100 


	kg
	663,40

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	16,585

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	3,317

	
	2873122004100
	Plase sudate 
	kg
	670,034

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	3,317

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	6,634

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	199,02

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,398

	
	
	Total
	
	
	

	35
	CA03G


	Beton armat turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C25/30, rezistent la inghet (F50) pentru fundatii 


	m3
	5,20

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	20,80

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	2,08

	
	266310210000025
	Beton C25/30  
	m3
	5,41

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,528

	
	2952270003100
	Vibrator de adincime
	h-ut
	3,12

	
	3410520006752
	Automacara 6 - 10 tf
	h-ut
	1,30

	
	
	Total
	
	
	

	36
	CG48A


	Pardoseli de beton armat cu strat superior consolidat grosime 20 cm. NOTA: Beton armat C25/30, rezistent la inghet (F50), slefuit cu rosturi cu ochi,  Plasa de otel sudata d10 B500B pas 200*200 mm   -  2640,8 kg 


	m2
	214,00

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	166,92

	
	266310210000025
	Beton C25/30  
	m3
	44,311

	
	2872122005458
	Plasa de otel sudata d10 B500B pas 200*200 mm 
	kg
	2 640,80

	
	26511221004022
	Ciment M-400 
	kg
	982,26

	
	2873122000752
	Piese inglobate
	kg
	11,351

	
	2524217304418
	Banda din polietilena flexibila
	m2
	5,675

	
	2430117326845
	Lac-retinerea apei  MASTERKURE-113
	l
	32,742

	
	2430226100802
	Grund poliuretan ELASTPOLIMER-110
	l
	0,829

	
	2682117345590
	Snur pentru compactare din polietilena continui D-10mm
	m
	63,301

	
	2682117345591
	Obturator din material plastic MASTEP LEX 474
	kg
	4,191

	
	2524217304419
	Banda din polietilena cu strat lipicios  A50
	m
	124,42

	
	2881116002697
	Disc din diamant  D-350 mm
	buc
	0,873

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,428

	
	2952270003103
	Vibrator 
	h-ut
	4,323

	
	2940340004215
	Masini pentru lucrari de finisare cu beton
	h-ut
	8,774

	
	2940420007694
	Dispozitiv de taiat rosturi puterea 9,6 kwt  (13c.p)
	h-ut
	2,568

	
	2952240005106
	Aspirator industrial
	h-ut
	0,428

	
	2410520006800
	Autopompa
	h-ut
	3,51

	
	
	Total
	
	
	

	37
	RpCU03A


	Toping - intaritor pentru pardoseli din beton (4-6 kg/m2) 


	kg
	1 070,00

	
	2466477302419
	Toping - intaritor pentru pardoseli din beton
	kg
	1 070,00

	
	
	Total
	
	
	

	38
	CK18C aplicativ


	Cornier de capat 75*75*6 S235JR, SM SR EN10204;2005 


	m
	31,20

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	8,112

	
	2743123549025
	 Cornier de capat 75*75*6 S235JR, SM SR EN10204;2005
	m
	32,76

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,78

	
	1421102200496
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm
	m3
	0,031

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	187,20

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Tip 3  (plan inclinat S=214 m2)
	            
	

	 
	
	5.6. Drenajul perimetrial


	
	
	

	39
	AcA07C


	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 170-210 mm / tub drenaj din teava corugata HDRE SN4 OD 200 (176) 270gr. cu rastrub L=6 m 


	m
	84,00

	
	7136050012000
	Instalator alimentari apa
	h-om
	37,80

	
	25212167000001
	Tub drenaj din teava corugata HDRE SN4 OD 200 9176) 270gr. cu rastrub
	m
	89,964

	
	2952270003306
	Electropompa de apa 4-6 kw
	h-ut
	0,084

	
	
	Total
	
	
	

	40
	AcA07C


	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 170-210 mm / teava corugata HDRE SN4 OD 200 (176) 270gr. muftata cu garnitura L=6m 


	m
	12,00

	
	7136050012000
	Instalator alimentari apa
	h-om
	5,40

	
	25212167000002
	Tub drenaj din teava corugata HDRE SN4 OD 200 9176) 270gr. muftata cu garnitura
	m
	12,852

	
	2952270003306
	Electropompa de apa 4-6 kw
	h-ut
	0,012

	
	
	Total
	
	
	

	41
	
	Curba 90 gr. teava corugata PP DN 200 


	buc
	2,00

	
	757486786
	Curba 90 gr. teava corugata PP DN 200
	buc
	2,00

	
	
	Total
	
	
	

	42
	AcB06B aplic


	Fintina de inspectare formata din set: teava cu suprafata ondulata DN600  HDPE  L=6m,  fund - 2buc, trapa - 2buc 


	buc
	2,00

	
	7136050012000
	Instalator alimentari apa
	h-om
	5,44

	
	5465465465
	Caminul de racord si inspectie DN600  HDPE
	buc
	2,02

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,141

	
	
	Total
	
	
	

	43
	SB12A


	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 50 mm 


	m
	2,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,60

	
	2521216717050
	Teava din material plastic d=50 mm
	m
	2,173

	
	2523156719500
	Capac de capat, din material plastic
	buc
	0,693

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,011

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,025

	
	2940600002994
	Aparat de sudura
	h-ut
	0,04

	
	
	Total
	
	
	

	44
	AcF03B


	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu pietris margaritar / pietris sau prundis spalat 16-32 mm 


	m3
	30,00

	
	9312040019600
	Sapator
	h-om
	25,50

	
	1421102200226
	Pietris ciuruit nespalat de mal 7-15 mm
	m3
	30,75

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Drenajul perimetrial
	            
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Lucrari diverse
	            
	

	 
	
	6. Lucrari necesare pentru invaluire 


	
	
	

	45
	TsC54A


	Strat de nisip cu granulatie mare 250 mm 


	m3
	204,00

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	183,60

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	224,40

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	20,40

	
	2912340002506
	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min
	h-ut
	42,84

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	85,68

	
	
	Total
	
	
	

	46
	IzF04J2


	Membrana geotextila consolidata mecanic si termic 300g/m2 - 1 str 


	m2
	880,00

	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	17,60

	
	26821326020701
	Membrana geotextila consolidata mecanic si termic 300g/m2
	m2
	950,40

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,44

	
	
	Total
	
	
	

	47
	TsC03F1


	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea argilei) 


	100 m3
	40,10

	
	2952260003501
	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc
	h-ut
	90,225

	
	
	Total
	
	
	

	48
	TsI51A10


	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km 


	t
	6 817,00

	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	389,251

	
	
	Total
	
	
	

	49
	CG32A1


	Umpluturi in straturi compactate mecanic, executate cu argile 


	m3
	4 010,00

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1 604,00

	
	1420202205501
	Argila comuna pentru constructii
	m3
	4 411,00

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	401,00

	
	2952270004019
	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP
	h-ut
	320,80

	
	
	Total
	
	
	

	50
	TsC03E1


	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I / incarcarea stratului vegetal 


	100 m3
	1,28

	
	2952260003501
	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc
	h-ut
	2,496

	
	
	Total
	
	
	

	51
	TsI51A1


	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km 


	t
	179,20

	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	4,157

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Lucrari necesare pentru invaluire 
	            
	


	
	Total
	
	

	
	Fondul social
	
	

	
	Total
	
	

	
	Transportarea materialelor
	
	

	
	Cheltuieli de depozitare
	
	

	
	Cheltuieli directe
	
	

	
	Cheltuieli de regie
	
	

	
	Total
	
	

	
	Beneficiul de deviz
	
	

	
	Total
	
	


5.4 D UȘI METALICE (speciale)
(denumirea lucrări)

	№

 crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse  
	Denumire lucrări       
	U.M. 
	Cantitate conform datelor din 

proiect


	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	1. Lucrari de montare 


	
	
	

	1
	CK13B1


	Usi si porti metalice glisante sau pliante in doua canaturi  montate in zidarie de orice natura inclusiv accesoriile necesare, cu suprafata peste 7 mp / MONTAREA 


	m2
	10,950

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	2,080

	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	26,718

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	9,198

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	1,314

	
	1421102200496
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm
	m3
	0,044

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	14,235

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	2,847

	
	2873155900800
	Electrozi de sudura
	kg
	1,423

	
	2430226100034
	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80
	kg
	6,570

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,011

	
	2410520006700
	Automacara 
	h-ut
	0,548

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	Asigurari sociale si medicale
	
	

	
	
	Cheltuieli de transport
	
	

	
	
	Cheltuieli de semifabricat si depozitie
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Cheltuieli de regie
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Beneficiu de deviz
	
	

	
	
	
	Total Lucrari de montare 
	            
	

	 
	
	2. Valoarea utilajului


	
	
	

	2
	
	P1, POARTA  Specificatii tehnice   poarta /P-1/, -  glisanta,  cu dimensiunile de 3302mm latime si 3124mm inaltime, pentru o deschidere de 3048 mm pe 3048mm

- Structura principala: Poarta blindata, rezista la un impuls de 7 - Bar. 

Cadru din otel zincat  - specificatii alese in functie de calculul la impuls) Rezistenta la impuls: proiectata pentru a rezista la impuls din presiune pozitiva cu varf 7 bar (700 kPa) fara cedare plastica a elementelor principale; acceptabila deformare elastica limitata (tolerati ? 10 mm la cele mai indepartate puncte), valoare exacta de deformare stabilita prin calcul structural. Imbinari: sudura continua + filetare / plafoane de rigidizare; toate sudurile tratate anticoroziv.  Fixare la cladire: placi de rigidizare pe perete cu ancore M16-M25; 

- Umplutura / panou termoizolant: structura din placi refractare / vata minerala + spuma izolanta speciala; pentru rezistenta la impuls se vor utiliza materiale ne-fragile.

- Sistem de glisare: Travesa superioara masiva integrala metalica,  pentru a prelua si distribui fortele impulsului. Elemente de rulare, ghidaje si automatizare:

Sina superioara si role

Sina: profil din otel aliat sau inox, sectiune speciala cu canale pentru rulmenti, dimensionata pentru sarcina din greutatea canatului + fortele impuls.

Role: rulmenti cu bile presurizati, capacitate portanta minima 300-500 kg per role, cu prindere anti-scoatere. Numar role: 4-6 per canat in functie de greutate.

Sistem de anti-deraiere si limitatoare laterale.

Ghidaj inferior

Ghidaj inferior minimal (pentru stabilitate) # podea cu sina scunda (incastrata) sau ghidaj cu sina si cleme; protectie la acumularea ghetii.   Motor / unitate de actionare

Tip motor: motor electric cu reductor (brushless sau AC cu frecventa variabila), cu frana electrodinamica si modul de comanda compatibil cu functie #hold-open with release on fire alarm#.

Parametri orientativi: tensiune 230 V AC (sau 400 V trifazat pentru aplicatii intense), putere 0.8-2.5 kW in functie de greutate si acceleratie necesara. Pentru securitate, optiune 24 V DC cu baterie.

Unitati de comanda: PLC sau unitate dedicata cu intrari pentru: buton deschidere/inchidere, semnal incendiu (monostabil / bistabil), fotocelule, limitatoare, senzori de blocaj, si comunicatie (RS485 / Ethernet).Baterie de rezerva pentru functionare minima la pana de curent (standby + cicluri de inchidere la incendiu).

- Automatizare: Motor liniar sau cu curea din fata, cu unitate de comanda electronica, senzori de proximitate, fotocelule si telecomanda, (cu inchidere automata in caz de incendiu, cu control acces).

- Functie fire-safety (inchidere la incendiu)

Sistem de hold-open electromecanic: releu/solenoid care mentine usa deschisa in regim normal; la semnal de incendiu (intrare Fire Alarm) se elibereaza electromagnetul si usa se inchide automat pe baza unitatii de comanda.

Senzori si protectii:

# Fotocelule perimetrale (Interior/Exterior) pentru detectarea persoanelor/obstacolelor.

# Senzor de presiune / buton de urgenta.

# Senzori de temperatura / fum pentru comanda directa in caz de incendiu.

# Senzor pentru detectare ramanere blocata si releu alarma.

# Senzori antighet pentru protectia ghidajului: detectare acumulare gheata + rezistenta de dezghetare pe sina daca este cazul.

- Etansare: Garnituri EPDM perimetrale + perii de etansare in zona de contact.

- Blocare / siguranta: Electromagnet / inchidere-deschidere mecanica suplimentara in caz de urgenta.

- Greutate estimativa totala - 700-1200 kg (in functie de panou si rama)

- Coeficient termic U: 1,4 - 1,8 W/m?K

- Rezistenta la vant: (pana la 1200 Pa)

- Etansare la aer / apa: Clasa 3-4 / 7A conform EN 12207 / EN 12208

- Tensiune alimentare motor: 230 V AC / 24 V DC

- Putere motor: 80-250 W

- Viteza de deschidere: 0,3 - 0,5 m/s

Usa - poarta se va executa pe baza de sistem certificat (tip - Schuco, Reynaers, Aluprof, Alumil etc.),

verificata static si termic, executata ss montata de un producator autorizat pentru automatizari de mari dimensiuni. 


	buc
	1,000

	
	546546546
	P1, POARTA  Specificatii tehnice   poarta /P-1/, -  glisanta,  cu dimensiunile de 3302mm latime si 3124mm inaltime, pentru o deschidere de 3048 mm pe 3048mm

- Structura principala: Poarta blindata, rezista la un impuls de 7 - Bar. 
	buc
	1,000

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	Cheltuieli de depozitare
	
	

	
	
	
	Total Valoarea utilajului
	            
	


	
	Total
	
	


5.4 E Solutii arhitecturale (comp. SA)
(denumirea lucrări)

	№

 crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse  
	Denumire lucrări       
	U.M. 
	Cantitate conform datelor din 

proiect


	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	1. Zidarie


	
	
	

	1
	CD71A


	Zidirea peretilor exteriori si interiori (fara goluri) din pietre de beton usor fara placare pe adeziv : pentru inaltimea etajului pina la 4 m / BCA 200 mm 


	m3
	4,00

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	19,40

	
	1411122201053
	BCA 200 mm
	m3
	4,008

	
	2462106110555
	Adeziv pe baza de ciment "Compozit-z" 
	kg
	90,00

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,028

	
	2010102904410
	Rigle tivite de rasinoase cu lungimea 4-6,5 m, cu latimea 75-150 mm, cu grosimea  40-75 mm, categoria IV 
	m3
	0,002

	
	25213026020000
	Captuseala din polistiren cu grosimea 2 cm pe adeziv
	m2
	4,40

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	1,76

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	1,68

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Zidarie
	            
	

	 
	
	2. Acoperire tip 4


	
	
	

	
	
	2.1. Interior (S=576 m2)


	
	
	

	2
	RpIzF05H1 aplicativ


	Grund EPOXIDIC ANTISTATITIC consum 0,75 kg/m2 


	m2
	576,00

	
	7134050013150
	Izolator antiacide
	h-om
	161,28

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	120,96

	
	2430226101007
	Grund EPOXIDIC ANTISTATIC /pereti
	kg
	444,96

	
	2320166200676
	White spirit rafinat tip A
	kg
	32,63

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	35,597

	
	2922140006705
	Macara fereastra de 0,0018 MN (0,18 tf)
	h-ut
	8,64

	
	
	Total
	
	
	

	3
	RpIzF05H1 aplicativ


	Vopsea EPOXIDICA ANTISTATITICA  consum 0,4 kg/m2 (pentru 2 straturi)   / k=2 manopera si utilaje,   de inclus banda de cupru consum 1,2 m/m2 


	m2
	576,00

	
	7134050013150
	Izolator antiacide
	h-om
	322,56

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	241,92

	
	24302261010071
	Vopsea epoxidica antistatica / pereti
	kg
	230,40

	
	2653102100849
	Banda de cupru
	m
	691,20

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	34,56

	
	2922140006705
	Macara fereastra de 0,0018 MN (0,18 tf)
	h-ut
	17,28

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Interior (S=576 m2)
	            
	

	 
	
	2.2. Exterior (S=708 m2)


	
	
	

	4
	IzF04G  k=2


	Hidroizolare - 2 strat de izolatie aplicata prin ungere 


	m2
	708,00

	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	141,60

	
	2682132601626
	Carton bitumat
	m2
	1 557,60

	
	2320322600036
	Bitum pt. hidroizolatii 
	kg
	2 265,60

	
	2653102100880
	Filer de calcar saci S 539
	kg
	453,12

	
	2873145887893
	Cuie cu cap plat. Tip b  3,0 x 30  S2111
	kg
	28,32

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	2,407

	
	2952270004029
	Topitor bitum de 500 l
	h-ut
	18,408

	
	
	Total
	
	
	

	5
	IzF04G aplicativ


	Hidroizolatii din membrana cramponata din PE-HD cu crampoanele orientate spre perete, fixata mecanic in partea superioara cu sina de ancorare si dibluri 


	m2
	708,00

	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	70,80

	
	26821326016262
	Membrana cramponata din PE-HD 
	m2
	778,80

	
	23203226000361
	Sina de ancorare
	m
	566,40

	
	2873145887893
	Dibluri cu rozeta
	buc
	2 832,00

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	1,204

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Exterior (S=708 m2)
	            
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Acoperire tip 4
	            
	

	 
	
	3. Pardoseala 


	
	
	

	
	
	3.1. Tip 1   (S=200 m2)


	
	
	

	6
	TsC54C


	Strat de fundatie din pietris fr. 20...40 mm  (200 mm) 


	m3
	40,00

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	39,60

	
	1421102200068
	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm
	m3
	46,00

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	4,00

	
	2912340002506
	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min
	h-ut
	8,40

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	16,80

	
	
	Total
	
	
	

	7
	TsC54C


	Strat de fundatie din pietris fr. 5...10 mm  (60 mm) 


	m3
	12,00

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	11,88

	
	1421102200068
	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm
	m3
	13,80

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	1,20

	
	2912340002506
	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min
	h-ut
	2,52

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	5,04

	
	
	Total
	
	
	

	8
	IzF04J1 aplicativ


	Hidroizolare - folie de polietilena tehnica 100mk. (de inclus  banda adeziva protectie termica (perimetral) -  1,0 m/m2) 


	m2
	200,00

	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	4,00

	
	268213260162601
	Folie de polietilena tehnica 100mk,
	m2
	216,00

	
	41654154165416541
	banda adeziva protectie termica 
	m
	200,00

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,10

	
	
	Total
	
	
	

	9
	CG22A


	Pardoseli din beton C10/12,5  (Y=2500 kg/m3) , in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp 


	m2
	200,00

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	160,00

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	20,00

	
	266310210000150
	Beton C10/12,5
	m3
	20,50

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	6,60

	
	2952260003552
	Buldozer pe senile pina la 60 CP
	h-ut
	0,40

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	20,00

	
	2952270003700
	Centrala de beton
	h-ut
	1,20

	
	
	Total
	
	
	

	10
	CC03C


	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi / d5 BpI  100*100 


	kg
	620,00

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	15,50

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	3,10

	
	2873122004100
	Plase sudate 
	kg
	626,20

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	3,10

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	6,20

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	186,00

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,372

	
	
	Total
	
	
	

	11
	IzF04B k=2


	Hidroizolare - 2 strat de izolatie aplicata prin ungere 


	m2
	200,00

	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	32,00

	
	26821326016261
	Hidroizol 
	m2
	440,00

	
	2320322600036
	Bitum pt. hidroizolatii 
	kg
	600,00

	
	2653102100880
	Filer de calcar saci S 539
	kg
	120,00

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,68

	
	2952270004029
	Topitor bitum de 500 l
	h-ut
	4,40

	
	
	Total
	
	
	

	12
	RpCU03A


	Toping - intaritor pentru pardoseli din beton (4-6 kg/m2)  (Nota: Beton armat C25/30 cu plase  in comp CBA) 


	kg
	1 000,00

	
	2466477302419
	Toping - intaritor pentru pardoseli din beton
	kg
	1 000,00

	
	
	Total
	
	
	

	13
	CG54A aplicativ


	Pardoseli epoxidice turnate. Acoperire antistatica / grund epoxidic antistatic,  vopsea epoxidica antistatica 


	m2
	200,00

	
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	526,00

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	224,00

	
	1421102200803
	Amorsa (primer)
	kg
	90,81

	
	2653102100845
	Grund epoxidic antistatic / pardosea
	kg
	20,18

	
	2653102100846
	Vopsea epoxidica antistatica / pardosea
	kg
	242,16

	
	2653102100849
	Banda de cupru
	m
	141,26

	
	2881116002700
	Disc abraziv
	buc
	4,036

	
	2940520007688
	Masina de slefuit
	h-ut
	40,00

	
	2952240005106
	Aspirator industrial
	h-ut
	13,40

	
	2952270007607
	Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec
	h-ut
	40,00

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	4,00

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	2,00

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Tip 1   (S=200 m2)
	            
	

	 
	
	3.2. Tip 2   (S=21 m2)


	
	
	

	14
	TsC54C


	Strat de fundatie din pietris fr. 20...40 mm  (250 mm) 


	m3
	5,25

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	5,197

	
	1421102200068
	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm
	m3
	6,037

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,525

	
	2912340002506
	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min
	h-ut
	1,103

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	2,205

	
	
	Total
	
	
	

	15
	TsC54C


	Strat de fundatie din pietris fr. 5...10 mm  (100 mm) 


	m3
	2,10

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	2,079

	
	1421102200068
	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm
	m3
	2,415

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,21

	
	2912340002506
	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min
	h-ut
	0,441

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	0,882

	
	
	Total
	
	
	

	16
	IzF04J1 aplicativ


	Hidroizolare - folie de polietilena tehnica 100mk. (de inclus  banda adeziva protectie termica (perimetral) -  1,0 m/m2) 


	m2
	21,00

	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	0,42

	
	268213260162601
	Folie de polietilena tehnica 100mk,
	m2
	22,68

	
	41654154165416541
	banda adeziva protectie termica 
	m
	21,00

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,011

	
	
	Total
	
	
	

	17
	CG22A


	Pardoseli din beton C10/12,5  (Y=2500 kg/m3) , in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp 


	m2
	21,00

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	16,80

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	2,10

	
	266310210000150
	Beton C10/12,5
	m3
	2,152

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,693

	
	2952260003552
	Buldozer pe senile pina la 60 CP
	h-ut
	0,042

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	2,10

	
	2952270003700
	Centrala de beton
	h-ut
	0,126

	
	
	Total
	
	
	

	18
	CC03C


	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi / d5 BpI  100*100 


	kg
	65,10

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	1,627

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,325

	
	2873122004100
	Plase sudate 
	kg
	65,751

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	0,325

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,651

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	19,53

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,039

	
	
	Total
	
	
	

	19
	IzF04B k=2


	Hidroizolare - 2 strat de izolatie aplicata prin ungere 


	m2
	21,00

	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	3,36

	
	26821326016261
	Hidroizol 
	m2
	46,20

	
	2320322600036
	Bitum pt. hidroizolatii 
	kg
	63,00

	
	2653102100880
	Filer de calcar saci S 539
	kg
	12,60

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,071

	
	2952270004029
	Topitor bitum de 500 l
	h-ut
	0,462

	
	
	Total
	
	
	

	20
	CG54A aplicativ


	Pardoseli epoxidice turnate. Acoperire antistatica / grund epoxidic antistatic,  vopsea epoxidica antistatica 


	m2
	21,00

	
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	55,23

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	23,52

	
	1421102200803
	Amorsa (primer)
	kg
	9,535

	
	2653102100845
	Grund epoxidic antistatic / pardosea
	kg
	2,119

	
	2653102100846
	Vopsea epoxidica antistatica / pardosea
	kg
	25,427

	
	2653102100849
	Banda de cupru
	m
	14,832

	
	2881116002700
	Disc abraziv
	buc
	0,424

	
	2940520007688
	Masina de slefuit
	h-ut
	4,20

	
	2952240005106
	Aspirator industrial
	h-ut
	1,407

	
	2952270007607
	Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec
	h-ut
	4,20

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,42

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,21

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Tip 2   (S=21 m2)
	            
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Pardoseala 
	            
	

	 
	
	4. Timplaria


	
	
	

	21
	CK12A


	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / U2,1000*1800(h)  Usa individuala metalica, exterioara, cu rupere termica, oarba, antifoc EI-30 


	m2
	3,60

	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	12,744

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,44

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	0,684

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	0,972

	
	28121063060001
	Usa individuala metalica, exterioara, cu rupere termica, oarba, antifoc EI-30
	m2
	3,60

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	1,008

	
	2873155900800
	Electrozi de sudura
	kg
	0,504

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	5,04

	
	1421102200496
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm
	m3
	0,018

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	1,80

	
	2430226100034
	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80
	kg
	2,52

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,004

	
	2410520006700
	Automacara 
	h-ut
	0,072

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Timplaria
	            
	

	 
	
	5. Lucrari diverse


	
	
	

	
	
	5.1. Copertina


	
	
	

	22
	IzF04A


	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc / copertina 


	m2
	8,00

	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	0,32

	
	2320322600036
	Bitum pt. hidroizolatii 
	kg
	13,60

	
	2653102100880
	Filer de calcar saci S 539
	kg
	2,72

	
	2052152959010
	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)
	t
	0,005

	
	2052152958990
	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340
	kg
	9,04

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,008

	
	2952270004029
	Topitor bitum de 500 l
	h-ut
	0,104

	
	
	Total
	
	
	

	23
	IzF04B


	Strat hidroizolant executat din material rulant bitum-polimer autoadeziv / copertina 


	m2
	8,00

	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	0,64

	
	26821326016263
	Hidroizol  (material rulant bitum-polimer autoadeziv)
	m2
	8,80

	
	2320322600036
	Bitum pt. hidroizolatii 
	kg
	12,00

	
	2653102100880
	Filer de calcar saci S 539
	kg
	2,40

	
	2052152959010
	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)
	t
	0,004

	
	2052152958990
	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340
	kg
	8,00

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,014

	
	2952270004029
	Topitor bitum de 500 l
	h-ut
	0,088

	
	
	Total
	
	
	

	24
	CK26A


	Glaf ''cu lacrimar'' din tabla plana de otel zincat cu acoperire polimerica, b=150 mm 


	m
	10,60

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	2,968

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,848

	
	2521106718392250
	Glaf '' cu lacrimar''  b=150 mm
	m
	10,812

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	43,248

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,106

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Copertina
	            
	

	 
	
	5.2. Parapet (Detaliu 1)


	
	
	

	25
	CK26A


	Glaf ''cu lacrimar'' din tabla plana de otel zincat cu acoperire polimerica, b=500 mm 


	m
	32,00

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	8,96

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	2,56

	
	252110671839225052
	Glaf '' cu lacrimar''  b=500 mm
	m
	32,64

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	130,56

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,32

	
	
	Total
	
	
	

	26
	CL18A


	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton /crampoane 


	kg
	125,00

	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	23,75

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,25

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	1,25

	
	2734113803207
	Sirma neagra moale d = 2 mm
	kg
	1,25

	
	2775276309886
	Confectii metalice inglobate in beton
	kg
	125,00

	
	2873155901200
	Electrozi pentru sudura
	kg
	0,625

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	1,00

	
	1010126200341
	Carbuni de forja (huila)
	kg
	1,875

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Parapet (Detaliu 1)
	            
	

	 
	
	5.3. Detaliu 4


	
	
	

	27
	CD73A


	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich -100 mm" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltimi sub 12 m: dispuse in fata riglelor./ Panouri sandwich gr. 100 mm,  El-90 


	m2
	76,00

	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	95,00

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	9,12

	
	2811236304903100
	Panouri  "Sandwich" -100 mm (pereti)
	m2
	79,846

	
	2523156720005
	Profil  de finisare (отделочный профиль) 
	kg
	250,496

	
	2874115836895
	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180
	buc
	234,84

	
	2874115836896
	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc ЕРДМ
	buc
	234,84

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	13,699

	
	3410520001373
	Automacara 5 tf
	h-ut
	7,60

	
	
	Total
	
	
	

	28
	CD73A


	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich - 60 mm" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltimi sub 12 m: dispuse in fata riglelor. / Panouri sandwich gr. 60 mm, El-30 


	m2
	32,00

	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	40,00

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	3,84

	
	281123630490360
	Panouri  "Sandwich" -60 mm (pereti)
	m2
	33,619

	
	2523156720005
	Profil  de finisare (отделочный профиль) 
	kg
	105,472

	
	2874115836895
	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180
	buc
	98,88

	
	2874115836896
	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc ЕРДМ
	buc
	98,88

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	5,768

	
	3410520001373
	Automacara 5 tf
	h-ut
	3,20

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Detaliu 4
	            
	

	 
	
	5.4. Soclu, pereti (tip 5)


	
	
	

	29
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor  (Grund acrilic hidroizolant    norma - 1,2 kg/m2) 


	m2
	124,00

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	3,72

	
	24165861053031
	Amorsa-grund (Grund acrilic hidroizolant)
	kg
	148,80

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	6,20

	
	
	Total
	
	
	

	30
	CN09B


	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa,  aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual 


	m2
	124,00

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	86,80

	
	2430116104050
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinil-acrilici
	kg
	74,40

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	6,20

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	6,20

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,372

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Soclu, pereti (tip 5)
	            
	

	 
	
	5.5. Tip 3  (plan inclinat S=214 m2)


	
	
	

	31
	TsC54C


	Strat de fundatie din pietris fr. 20...40 mm  (100 mm) 


	m3
	21,40

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	21,186

	
	1421102200068
	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm
	m3
	24,61

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	2,14

	
	2912340002506
	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min
	h-ut
	4,494

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	8,988

	
	
	Total
	
	
	

	32
	TsC54C


	Strat de fundatie din pietris fr. 5...10 mm  (60 mm) 


	m3
	12,84

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	12,712

	
	1421102200068
	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm
	m3
	14,766

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	1,284

	
	2912340002506
	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min
	h-ut
	2,696

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	5,393

	
	
	Total
	
	
	

	33
	CG22A


	Pardoseli din beton C10/12,5  (Y=2500 kg/m3) , in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp 


	m2
	214,00

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	171,20

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	21,40

	
	266310210000150
	Beton C10/12,5
	m3
	21,935

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	7,062

	
	2952260003552
	Buldozer pe senile pina la 60 CP
	h-ut
	0,428

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	21,40

	
	2952270003700
	Centrala de beton
	h-ut
	1,284

	
	
	Total
	
	
	

	34
	CC03C


	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi / d5 BpI  100*100 


	kg
	663,40

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	16,585

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	3,317

	
	2873122004100
	Plase sudate 
	kg
	670,034

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	3,317

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	6,634

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	199,02

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,398

	
	
	Total
	
	
	

	35
	CA03G


	Beton armat turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C25/30, rezistent la inghet (F50) pentru fundatii 


	m3
	5,20

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	20,80

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	2,08

	
	266310210000025
	Beton C25/30  
	m3
	5,41

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,528

	
	2952270003100
	Vibrator de adincime
	h-ut
	3,12

	
	3410520006752
	Automacara 6 - 10 tf
	h-ut
	1,30

	
	
	Total
	
	
	

	36
	CG48A


	Pardoseli de beton armat cu strat superior consolidat grosime 20 cm. NOTA: Beton armat C25/30, rezistent la inghet (F50), slefuit cu rosturi cu ochi,  Plasa de otel sudata d10 B500B pas 200*200 mm   -  2640,8 kg 


	m2
	214,00

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	166,92

	
	266310210000025
	Beton C25/30  
	m3
	44,311

	
	2872122005458
	Plasa de otel sudata d10 B500B pas 200*200 mm 
	kg
	2 640,80

	
	26511221004022
	Ciment M-400 
	kg
	982,26

	
	2873122000752
	Piese inglobate
	kg
	11,351

	
	2524217304418
	Banda din polietilena flexibila
	m2
	5,675

	
	2430117326845
	Lac-retinerea apei  MASTERKURE-113
	l
	32,742

	
	2430226100802
	Grund poliuretan ELASTPOLIMER-110
	l
	0,829

	
	2682117345590
	Snur pentru compactare din polietilena continui D-10mm
	m
	63,301

	
	2682117345591
	Obturator din material plastic MASTEP LEX 474
	kg
	4,191

	
	2524217304419
	Banda din polietilena cu strat lipicios  A50
	m
	124,42

	
	2881116002697
	Disc din diamant  D-350 mm
	buc
	0,873

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,428

	
	2952270003103
	Vibrator 
	h-ut
	4,323

	
	2940340004215
	Masini pentru lucrari de finisare cu beton
	h-ut
	8,774

	
	2940420007694
	Dispozitiv de taiat rosturi puterea 9,6 kwt  (13c.p)
	h-ut
	2,568

	
	2952240005106
	Aspirator industrial
	h-ut
	0,428

	
	2410520006800
	Autopompa
	h-ut
	3,51

	
	
	Total
	
	
	

	37
	RpCU03A


	Toping - intaritor pentru pardoseli din beton (4-6 kg/m2) 


	kg
	1 070,00

	
	2466477302419
	Toping - intaritor pentru pardoseli din beton
	kg
	1 070,00

	
	
	Total
	
	
	

	38
	CK18C aplicativ


	Cornier de capat 75*75*6 S235JR, SM SR EN10204;2005 


	m
	31,20

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	8,112

	
	2743123549025
	 Cornier de capat 75*75*6 S235JR, SM SR EN10204;2005
	m
	32,76

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,78

	
	1421102200496
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm
	m3
	0,031

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	187,20

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Tip 3  (plan inclinat S=214 m2)
	            
	

	 
	
	5.6. Drenajul perimetrial


	
	
	

	39
	AcA07C


	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 170-210 mm / tub drenaj din teava corugata HDRE SN4 OD 200 (176) 270gr. cu rastrub L=6 m 


	m
	96,00

	
	7136050012000
	Instalator alimentari apa
	h-om
	43,20

	
	25212167000001
	Tub drenaj din teava corugata HDRE SN4 OD 200 9176) 270gr. cu rastrub
	m
	102,816

	
	2952270003306
	Electropompa de apa 4-6 kw
	h-ut
	0,096

	
	
	Total
	
	
	

	40
	AcA07C


	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 170-210 mm / teava corugata HDRE SN4 OD 200 (176) 270gr. muftata cu garnitura L=6m 


	m
	12,00

	
	7136050012000
	Instalator alimentari apa
	h-om
	5,40

	
	25212167000002
	Tub drenaj din teava corugata HDRE SN4 OD 200 9176) 270gr. muftata cu garnitura
	m
	12,852

	
	2952270003306
	Electropompa de apa 4-6 kw
	h-ut
	0,012

	
	
	Total
	
	
	

	41
	
	Curba 90 gr. teava corugata PP DN 200 


	buc
	3,00

	
	757486786
	Curba 90 gr. teava corugata PP DN 200
	buc
	3,00

	
	
	Total
	
	
	

	42
	AcB06B aplic


	Fintina de inspectare formata din set: teava cu suprafata ondulata DN600  HDPE  L=6m,  fund - 3buc, trapa - 3buc 


	buc
	3,00

	
	7136050012000
	Instalator alimentari apa
	h-om
	8,16

	
	5465465465
	Caminul de racord si inspectie DN600  HDPE
	buc
	3,03

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,212

	
	
	Total
	
	
	

	43
	SB12A


	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 50 mm 


	m
	2,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,60

	
	2521216717050
	Teava din material plastic d=50 mm
	m
	2,173

	
	2523156719500
	Capac de capat, din material plastic
	buc
	0,693

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,011

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,025

	
	2940600002994
	Aparat de sudura
	h-ut
	0,04

	
	
	Total
	
	
	

	44
	AcF03B


	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu pietris margaritar / pietris sau prundis spalat 16-32 mm 


	m3
	32,00

	
	9312040019600
	Sapator
	h-om
	27,20

	
	1421102200226
	Pietris ciuruit nespalat de mal 7-15 mm
	m3
	32,80

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Drenajul perimetrial
	            
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Lucrari diverse
	            
	

	 
	
	6. Lucrari necesare pentru invaluire 


	
	
	

	45
	TsC54A


	Strat de nisip cu granulatie mare 250 mm 


	m3
	218,00

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	196,20

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	239,80

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	21,80

	
	2912340002506
	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min
	h-ut
	45,78

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	91,56

	
	
	Total
	
	
	

	46
	IzF04J2


	Membrana geotextila consolidata mecanic si termic 300g/m2 - 1 str 


	m2
	920,00

	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	18,40

	
	26821326020701
	Membrana geotextila consolidata mecanic si termic 300g/m2
	m2
	993,60

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,46

	
	
	Total
	
	
	

	47
	TsC03F1


	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea argilei) 


	100 m3
	39,30

	
	2952260003501
	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc
	h-ut
	88,425

	
	
	Total
	
	
	

	48
	TsI51A10


	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km 


	t
	6 681,00

	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	381,485

	
	
	Total
	
	
	

	49
	CG32A1


	Umpluturi in straturi compactate mecanic, executate cu argile 


	m3
	3 930,00

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1 572,00

	
	1420202205501
	Argila comuna pentru constructii
	m3
	4 323,00

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	393,00

	
	2952270004019
	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP
	h-ut
	314,40

	
	
	Total
	
	
	

	50
	TsC03E1


	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I / incarcarea stratului vegetal 


	100 m3
	1,28

	
	2952260003501
	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc
	h-ut
	2,496

	
	
	Total
	
	
	

	51
	TsI51A1


	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km 


	t
	179,20

	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	4,157

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Lucrari necesare pentru invaluire 
	            
	


	
	Total
	
	

	
	Fondul social
	
	

	
	Total
	
	

	
	Transportarea materialelor
	
	

	
	Cheltuieli de depozitare
	
	

	
	Cheltuieli directe
	
	

	
	Cheltuieli de regie
	
	

	
	Total
	
	

	
	Beneficiul de deviz
	
	

	
	Total
	
	

	
	
	
	
	
	


5.4 E   UȘI METALICE (speciale)

(denumirea lucrări)

	№

 crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse  
	Denumire lucrări       
	U.M. 
	Cantitate conform datelor din 

proiect


	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	1. Lucrari de montare 


	
	
	

	1
	CK13B1


	Usi si porti metalice glisante sau pliante in doua canaturi  montate in zidarie de orice natura inclusiv accesoriile necesare, cu suprafata peste 7 mp / MONTAREA 


	m2
	10,950

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	2,080

	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	26,718

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	9,198

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	1,314

	
	1421102200496
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm
	m3
	0,044

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	14,235

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	2,847

	
	2873155900800
	Electrozi de sudura
	kg
	1,423

	
	2430226100034
	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80
	kg
	6,570

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,011

	
	2410520006700
	Automacara 
	h-ut
	0,548

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	Asigurari sociale si medicale
	
	

	
	
	Cheltuieli de transport
	
	

	
	
	Cheltuieli de semifabricat si depozitie
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Cheltuieli de regie
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Beneficiu de deviz
	
	

	
	
	
	Total Lucrari de montare 
	            
	

	 
	
	2. Valoarea utilajului


	
	
	

	2
	
	P1, POARTA  Specificatii tehnice   poarta /P-1/, -  glisanta,  cu dimensiunile de 3302mm latime si 3124mm inaltime, pentru o deschidere de 3048 mm pe 3048mm

- Structura principala: Poarta blindata, rezista la un impuls de 7 - Bar. 

Cadru din otel zincat  - specificatii alese in functie de calculul la impuls) Rezistenta la impuls: proiectata pentru a rezista la impuls din presiune pozitiva cu varf 7 bar (700 kPa) fara cedare plastica a elementelor principale; acceptabila deformare elastica limitata (tolerati ? 10 mm la cele mai indepartate puncte), valoare exacta de deformare stabilita prin calcul structural. Imbinari: sudura continua + filetare / plafoane de rigidizare; toate sudurile tratate anticoroziv.  Fixare la cladire: placi de rigidizare pe perete cu ancore M16-M25; 

- Umplutura / panou termoizolant: structura din placi refractare / vata minerala + spuma izolanta speciala; pentru rezistenta la impuls se vor utiliza materiale ne-fragile.

- Sistem de glisare: Travesa superioara masiva integrala metalica,  pentru a prelua si distribui fortele impulsului. Elemente de rulare, ghidaje si automatizare:

Sina superioara si role

Sina: profil din otel aliat sau inox, sectiune speciala cu canale pentru rulmenti, dimensionata pentru sarcina din greutatea canatului + fortele impuls.

Role: rulmenti cu bile presurizati, capacitate portanta minima 300-500 kg per role, cu prindere anti-scoatere. Numar role: 4-6 per canat in functie de greutate.

Sistem de anti-deraiere si limitatoare laterale.

Ghidaj inferior

Ghidaj inferior minimal (pentru stabilitate) # podea cu sina scunda (incastrata) sau ghidaj cu sina si cleme; protectie la acumularea ghetii.   Motor / unitate de actionare

Tip motor: motor electric cu reductor (brushless sau AC cu frecventa variabila), cu frana electrodinamica si modul de comanda compatibil cu functie #hold-open with release on fire alarm#.

Parametri orientativi: tensiune 230 V AC (sau 400 V trifazat pentru aplicatii intense), putere 0.8-2.5 kW in functie de greutate si acceleratie necesara. Pentru securitate, optiune 24 V DC cu baterie.

Unitati de comanda: PLC sau unitate dedicata cu intrari pentru: buton deschidere/inchidere, semnal incendiu (monostabil / bistabil), fotocelule, limitatoare, senzori de blocaj, si comunicatie (RS485 / Ethernet).Baterie de rezerva pentru functionare minima la pana de curent (standby + cicluri de inchidere la incendiu).

- Automatizare: Motor liniar sau cu curea din fata, cu unitate de comanda electronica, senzori de proximitate, fotocelule si telecomanda, (cu inchidere automata in caz de incendiu, cu control acces).

- Functie fire-safety (inchidere la incendiu)

Sistem de hold-open electromecanic: releu/solenoid care mentine usa deschisa in regim normal; la semnal de incendiu (intrare Fire Alarm) se elibereaza electromagnetul si usa se inchide automat pe baza unitatii de comanda.

Senzori si protectii:

# Fotocelule perimetrale (Interior/Exterior) pentru detectarea persoanelor/obstacolelor.

# Senzor de presiune / buton de urgenta.

# Senzori de temperatura / fum pentru comanda directa in caz de incendiu.

# Senzor pentru detectare ramanere blocata si releu alarma.

# Senzori antighet pentru protectia ghidajului: detectare acumulare gheata + rezistenta de dezghetare pe sina daca este cazul.

- Etansare: Garnituri EPDM perimetrale + perii de etansare in zona de contact.

- Blocare / siguranta: Electromagnet / inchidere-deschidere mecanica suplimentara in caz de urgenta.

- Greutate estimativa totala - 700-1200 kg (in functie de panou si rama)

- Coeficient termic U: 1,4 - 1,8 W/m?K

- Rezistenta la vant: (pana la 1200 Pa)

- Etansare la aer / apa: Clasa 3-4 / 7A conform EN 12207 / EN 12208

- Tensiune alimentare motor: 230 V AC / 24 V DC

- Putere motor: 80-250 W

- Viteza de deschidere: 0,3 - 0,5 m/s

Usa - poarta se va executa pe baza de sistem certificat (tip - Schuco, Reynaers, Aluprof, Alumil etc.),

verificata static si termic, executata ss montata de un producator autorizat pentru automatizari de mari dimensiuni. 


	buc
	1,000

	
	546546546
	P1, POARTA  Specificatii tehnice   poarta /P-1/, -  glisanta,  cu dimensiunile de 3302mm latime si 3124mm inaltime, pentru o deschidere de 3048 mm pe 3048mm

- Structura principala: Poarta blindata, rezista la un impuls de 7 - Bar. 
	buc
	1,000

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	Cheltuieli de depozitare
	
	

	
	
	
	Total Valoarea utilajului
	            
	


	
	Total
	
	


5.4 F     Solutii arhitecturale (comp. SA)
(denumirea lucrări)

	№

 crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse  
	Denumire lucrări       
	U.M. 
	Cantitate conform datelor din 

proiect


	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	1. Zidarie


	
	
	

	1
	CD71A


	Zidirea peretilor exteriori si interiori (fara goluri) din pietre de beton usor fara placare pe adeziv : pentru inaltimea etajului pina la 4 m / BCA 200 mm 


	m3
	4,00

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	19,40

	
	1411122201053
	BCA 200 mm
	m3
	4,008

	
	2462106110555
	Adeziv pe baza de ciment "Compozit-z" 
	kg
	90,00

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,028

	
	2010102904410
	Rigle tivite de rasinoase cu lungimea 4-6,5 m, cu latimea 75-150 mm, cu grosimea  40-75 mm, categoria IV 
	m3
	0,002

	
	25213026020000
	Captuseala din polistiren cu grosimea 2 cm pe adeziv
	m2
	4,40

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	1,76

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	1,68

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Zidarie
	            
	

	 
	
	2. Acoperire tip 4


	
	
	

	
	
	2.1. Interior (S=536 m2)


	
	
	

	2
	RpIzF05H1 aplicativ


	Grund EPOXIDIC ANTISTATITIC consum 0,75 kg/m2 


	m2
	536,00

	
	7134050013150
	Izolator antiacide
	h-om
	150,08

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	112,56

	
	2430226101007
	Grund EPOXIDIC ANTISTATIC / pereti
	kg
	414,06

	
	2320166200676
	White spirit rafinat tip A
	kg
	30,364

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	33,125

	
	2922140006705
	Macara fereastra de 0,0018 MN (0,18 tf)
	h-ut
	8,04

	
	
	Total
	
	
	

	3
	RpIzF05H1 aplicativ


	Vopsea EPOXIDICA ANTISTATITICA  consum 0,4 kg/m2 (pentru 2 straturi)   / k=2 manopera si utilaje,   de inclus banda de cupru consum 1,2 m/m2 


	m2
	536,00

	
	7134050013150
	Izolator antiacide
	h-om
	300,16

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	225,12

	
	24302261010071
	Vopsea epoxidica antistatica / pereti
	kg
	214,40

	
	2653102100849
	Banda de cupru
	m
	643,20

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	32,16

	
	2922140006705
	Macara fereastra de 0,0018 MN (0,18 tf)
	h-ut
	16,08

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Interior (S=536 m2)
	            
	

	 
	
	2.2. Exterior (S=670 m2)


	
	
	

	4
	IzF04G  k=2


	Hidroizolare - 2 strat de izolatie aplicata prin ungere 


	m2
	670,00

	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	134,00

	
	2682132601626
	Carton bitumat
	m2
	1 474,00

	
	2320322600036
	Bitum pt. hidroizolatii 
	kg
	2 144,00

	
	2653102100880
	Filer de calcar saci S 539
	kg
	428,80

	
	2873145887893
	Cuie cu cap plat. Tip b  3,0 x 30  S2111
	kg
	26,80

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	2,278

	
	2952270004029
	Topitor bitum de 500 l
	h-ut
	17,42

	
	
	Total
	
	
	

	5
	IzF04G aplicativ


	Hidroizolatii din membrana cramponata din PE-HD cu crampoanele orientate spre perete, fixata mecanic in partea superioara cu sina de ancorare si dibluri 


	m2
	670,00

	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	67,00

	
	26821326016262
	Membrana cramponata din PE-HD 
	m2
	737,00

	
	23203226000361
	Sina de ancorare
	m
	536,00

	
	2873145887893
	Dibluri cu rozeta
	buc
	2 680,00

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	1,139

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Exterior (S=670 m2)
	            
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Acoperire tip 4
	            
	

	 
	
	3. Pardoseala 


	
	
	

	
	
	3.1. Tip 1   (S=200 m2)


	
	
	

	6
	TsC54C


	Strat de fundatie din pietris fr. 20...40 mm  (200 mm) 


	m3
	40,00

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	39,60

	
	1421102200068
	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm
	m3
	46,00

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	4,00

	
	2912340002506
	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min
	h-ut
	8,40

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	16,80

	
	
	Total
	
	
	

	7
	TsC54C


	Strat de fundatie din pietris fr. 5...10 mm  (60 mm) 


	m3
	12,00

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	11,88

	
	1421102200068
	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm
	m3
	13,80

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	1,20

	
	2912340002506
	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min
	h-ut
	2,52

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	5,04

	
	
	Total
	
	
	

	8
	IzF04J1 aplicativ


	Hidroizolare - folie de polietilena tehnica 100mk. (de inclus  banda adeziva protectie termica (perimetral) -  1,0 m/m2) 


	m2
	200,00

	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	4,00

	
	268213260162601
	Folie de polietilena tehnica 100mk,
	m2
	216,00

	
	41654154165416541
	banda adeziva protectie termica 
	m
	200,00

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,10

	
	
	Total
	
	
	

	9
	CG22A


	Pardoseli din beton C10/12,5  (Y=2500 kg/m3) , in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp 


	m2
	200,00

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	160,00

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	20,00

	
	266310210000150
	Beton C10/12,5
	m3
	20,50

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	6,60

	
	2952260003552
	Buldozer pe senile pina la 60 CP
	h-ut
	0,40

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	20,00

	
	2952270003700
	Centrala de beton
	h-ut
	1,20

	
	
	Total
	
	
	

	10
	CC03C


	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi / d5 BpI  100*100 


	kg
	620,00

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	15,50

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	3,10

	
	2873122004100
	Plase sudate 
	kg
	626,20

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	3,10

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	6,20

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	186,00

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,372

	
	
	Total
	
	
	

	11
	IzF04B k=2


	Hidroizolare - 2 strat de izolatie aplicata prin ungere 


	m2
	200,00

	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	32,00

	
	26821326016261
	Hidroizol 
	m2
	440,00

	
	2320322600036
	Bitum pt. hidroizolatii 
	kg
	600,00

	
	2653102100880
	Filer de calcar saci S 539
	kg
	120,00

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,68

	
	2952270004029
	Topitor bitum de 500 l
	h-ut
	4,40

	
	
	Total
	
	
	

	12
	RpCU03A


	Toping - intaritor pentru pardoseli din beton (4-6 kg/m2)  (Nota: Beton armat C25/30 cu plase  in comp CBA) 


	kg
	1 000,00

	
	2466477302419
	Toping - intaritor pentru pardoseli din beton
	kg
	1 000,00

	
	
	Total
	
	
	

	13
	CG54A aplicativ


	Pardoseli epoxidice turnate. Acoperire antistatica / grund epoxidic antistatic,  vopsea epoxidica antistatica 


	m2
	200,00

	
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	526,00

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	224,00

	
	1421102200803
	Amorsa (primer)
	kg
	90,81

	
	2653102100845
	Grund epoxidic antistatic / pardosea
	kg
	20,18

	
	2653102100846
	Vopsea epoxidica antistatica / pardosea
	kg
	242,16

	
	2653102100849
	Banda de cupru
	m
	141,26

	
	2881116002700
	Disc abraziv
	buc
	4,036

	
	2940520007688
	Masina de slefuit
	h-ut
	40,00

	
	2952240005106
	Aspirator industrial
	h-ut
	13,40

	
	2952270007607
	Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec
	h-ut
	40,00

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	4,00

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	2,00

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Tip 1   (S=200 m2)
	            
	

	 
	
	3.2. Tip 2   (S=10,5 m2)


	
	
	

	14
	TsC54C


	Strat de fundatie din pietris fr. 20...40 mm  (250 mm) 


	m3
	2,63

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	2,604

	
	1421102200068
	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm
	m3
	3,024

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,263

	
	2912340002506
	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min
	h-ut
	0,552

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	1,105

	
	
	Total
	
	
	

	15
	TsC54C


	Strat de fundatie din pietris fr. 5...10 mm  (100 mm) 


	m3
	1,05

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1,04

	
	1421102200068
	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm
	m3
	1,208

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,105

	
	2912340002506
	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min
	h-ut
	0,221

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	0,441

	
	
	Total
	
	
	

	16
	IzF04J1 aplicativ


	Hidroizolare - folie de polietilena tehnica 100mk. (de inclus  banda adeziva protectie termica (perimetral) -  1,0 m/m2) 


	m2
	10,50

	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	0,21

	
	268213260162601
	Folie de polietilena tehnica 100mk,
	m2
	11,34

	
	41654154165416541
	banda adeziva protectie termica 
	m
	10,50

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,005

	
	
	Total
	
	
	

	17
	CG22A


	Pardoseli din beton C10/12,5  (Y=2500 kg/m3) , in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp 


	m2
	10,50

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	8,40

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,05

	
	266310210000150
	Beton C10/12,5
	m3
	1,076

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,347

	
	2952260003552
	Buldozer pe senile pina la 60 CP
	h-ut
	0,021

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	1,05

	
	2952270003700
	Centrala de beton
	h-ut
	0,063

	
	
	Total
	
	
	

	18
	CC03C


	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi / d5 BpI  100*100 


	kg
	32,55

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,814

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,163

	
	2873122004100
	Plase sudate 
	kg
	32,875

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	0,163

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,325

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	9,765

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,02

	
	
	Total
	
	
	

	19
	IzF04B k=2


	Hidroizolare - 2 strat de izolatie aplicata prin ungere 


	m2
	10,50

	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	1,68

	
	26821326016261
	Hidroizol 
	m2
	23,10

	
	2320322600036
	Bitum pt. hidroizolatii 
	kg
	31,50

	
	2653102100880
	Filer de calcar saci S 539
	kg
	6,30

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,036

	
	2952270004029
	Topitor bitum de 500 l
	h-ut
	0,231

	
	
	Total
	
	
	

	20
	CG54A aplicativ


	Pardoseli epoxidice turnate. Acoperire antistatica / grund epoxidic antistatic,  vopsea epoxidica antistatica 


	m2
	10,50

	
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	27,615

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	11,76

	
	1421102200803
	Amorsa (primer)
	kg
	4,768

	
	2653102100845
	Grund epoxidic antistatic / pardosea
	kg
	1,059

	
	2653102100846
	Vopsea epoxidica antistatica / pardosea
	kg
	12,713

	
	2653102100849
	Banda de cupru
	m
	7,416

	
	2881116002700
	Disc abraziv
	buc
	0,212

	
	2940520007688
	Masina de slefuit
	h-ut
	2,10

	
	2952240005106
	Aspirator industrial
	h-ut
	0,704

	
	2952270007607
	Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec
	h-ut
	2,10

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,21

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,105

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Tip 2   (S=10,5 m2)
	            
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Pardoseala 
	            
	

	 
	
	4. Timplaria


	
	
	

	21
	CK12A


	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / U2,1000*1800(h)  Usa individuala metalica, exterioara, cu rupere termica, oarba, antifoc EI-30 


	m2
	1,80

	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	6,372

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,72

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	0,342

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	0,486

	
	28121063060001
	Usa individuala metalica, exterioara, cu rupere termica, oarba, antifoc EI-30
	m2
	1,80

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,504

	
	2873155900800
	Electrozi de sudura
	kg
	0,252

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	2,52

	
	1421102200496
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm
	m3
	0,009

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,90

	
	2430226100034
	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80
	kg
	1,26

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,002

	
	2410520006700
	Automacara 
	h-ut
	0,036

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Timplaria
	            
	

	 
	
	5. Lucrari diverse


	
	
	

	
	
	5.1. Copertina


	
	
	

	22
	IzF04A


	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc / copertina 


	m2
	4,00

	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	0,16

	
	2320322600036
	Bitum pt. hidroizolatii 
	kg
	6,80

	
	2653102100880
	Filer de calcar saci S 539
	kg
	1,36

	
	2052152959010
	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)
	t
	0,002

	
	2052152958990
	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340
	kg
	4,52

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,004

	
	2952270004029
	Topitor bitum de 500 l
	h-ut
	0,052

	
	
	Total
	
	
	

	23
	IzF04B


	Strat hidroizolant executat din material rulant bitum-polimer autoadeziv / copertina 


	m2
	4,00

	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	0,32

	
	26821326016263
	Hidroizol  (material rulant bitum-polimer autoadeziv)
	m2
	4,40

	
	2320322600036
	Bitum pt. hidroizolatii 
	kg
	6,00

	
	2653102100880
	Filer de calcar saci S 539
	kg
	1,20

	
	2052152959010
	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)
	t
	0,002

	
	2052152958990
	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340
	kg
	4,00

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,007

	
	2952270004029
	Topitor bitum de 500 l
	h-ut
	0,044

	
	
	Total
	
	
	

	24
	CK26A


	Glaf ''cu lacrimar'' din tabla plana de otel zincat cu acoperire polimerica, b=150 mm 


	m
	5,30

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	1,484

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,424

	
	2521106718392250
	Glaf '' cu lacrimar''  b=150 mm
	m
	5,406

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	21,624

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,053

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Copertina
	            
	

	 
	
	5.2. Parapet (Detaliu 1)


	
	
	

	25
	CK26A


	Glaf ''cu lacrimar'' din tabla plana de otel zincat cu acoperire polimerica, b=500 mm 


	m
	32,00

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	8,96

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	2,56

	
	252110671839225052
	Glaf '' cu lacrimar''  b=500 mm
	m
	32,64

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	130,56

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,32

	
	
	Total
	
	
	

	26
	CL18A


	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton /crampoane 


	kg
	125,00

	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	23,75

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,25

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	1,25

	
	2734113803207
	Sirma neagra moale d = 2 mm
	kg
	1,25

	
	2775276309886
	Confectii metalice inglobate in beton
	kg
	125,00

	
	2873155901200
	Electrozi pentru sudura
	kg
	0,625

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	1,00

	
	1010126200341
	Carbuni de forja (huila)
	kg
	1,875

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Parapet (Detaliu 1)
	            
	

	 
	
	5.3. Detaliu 4


	
	
	

	27
	CD73A


	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich -100 mm" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltimi sub 12 m: dispuse in fata riglelor./ Panouri sandwich gr. 100 mm,  El-90 


	m2
	76,00

	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	95,00

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	9,12

	
	2811236304903100
	Panouri  "Sandwich" -100 mm (pereti)
	m2
	79,846

	
	2523156720005
	Profil  de finisare (отделочный профиль) 
	kg
	250,496

	
	2874115836895
	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180
	buc
	234,84

	
	2874115836896
	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc ЕРДМ
	buc
	234,84

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	13,699

	
	3410520001373
	Automacara 5 tf
	h-ut
	7,60

	
	
	Total
	
	
	

	28
	CD73A


	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich - 60 mm" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltimi sub 12 m: dispuse in fata riglelor. / Panouri sandwich gr. 60 mm, El-30 


	m2
	32,00

	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	40,00

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	3,84

	
	281123630490360
	Panouri  "Sandwich" -60 mm (pereti)
	m2
	33,619

	
	2523156720005
	Profil  de finisare (отделочный профиль) 
	kg
	105,472

	
	2874115836895
	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180
	buc
	98,88

	
	2874115836896
	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc ЕРДМ
	buc
	98,88

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	5,768

	
	3410520001373
	Automacara 5 tf
	h-ut
	3,20

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Detaliu 4
	            
	

	 
	
	5.4. Soclu, pereti (tip 5)


	
	
	

	29
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor  (Grund acrilic hidroizolant    norma - 1,2 kg/m2) 


	m2
	120,00

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	3,60

	
	24165861053031
	Amorsa-grund (Grund acrilic hidroizolant)
	kg
	144,00

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	6,00

	
	
	Total
	
	
	

	30
	CN09B


	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa,  aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual 


	m2
	120,00

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	84,00

	
	2430116104050
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinil-acrilici
	kg
	72,00

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	6,00

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	6,00

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,36

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Soclu, pereti (tip 5)
	            
	

	 
	
	5.5. Tip 3  (plan inclinat S=214 m2)


	
	
	

	31
	TsC54C


	Strat de fundatie din pietris fr. 20...40 mm  (100 mm) 


	m3
	21,40

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	21,186

	
	1421102200068
	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm
	m3
	24,61

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	2,14

	
	2912340002506
	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min
	h-ut
	4,494

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	8,988

	
	
	Total
	
	
	

	32
	TsC54C


	Strat de fundatie din pietris fr. 5...10 mm  (60 mm) 


	m3
	12,84

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	12,712

	
	1421102200068
	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm
	m3
	14,766

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	1,284

	
	2912340002506
	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min
	h-ut
	2,696

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	5,393

	
	
	Total
	
	
	

	33
	CG22A


	Pardoseli din beton C10/12,5  (Y=2500 kg/m3) , in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp 


	m2
	214,00

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	171,20

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	21,40

	
	266310210000150
	Beton C10/12,5
	m3
	21,935

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	7,062

	
	2952260003552
	Buldozer pe senile pina la 60 CP
	h-ut
	0,428

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	21,40

	
	2952270003700
	Centrala de beton
	h-ut
	1,284

	
	
	Total
	
	
	

	34
	CC03C


	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi / d5 BpI  100*100 


	kg
	663,40

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	16,585

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	3,317

	
	2873122004100
	Plase sudate 
	kg
	670,034

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	3,317

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	6,634

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	199,02

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,398

	
	
	Total
	
	
	

	35
	CA03G


	Beton armat turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C25/30, rezistent la inghet (F50) pentru fundatii 


	m3
	5,20

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	20,80

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	2,08

	
	266310210000025
	Beton C25/30  
	m3
	5,41

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,528

	
	2952270003100
	Vibrator de adincime
	h-ut
	3,12

	
	3410520006752
	Automacara 6 - 10 tf
	h-ut
	1,30

	
	
	Total
	
	
	

	36
	CG48A


	Pardoseli de beton armat cu strat superior consolidat grosime 20 cm. NOTA: Beton armat C25/30, rezistent la inghet (F50), slefuit cu rosturi cu ochi,  Plasa de otel sudata d10 B500B pas 200*200 mm   -  2640,8 kg 


	m2
	214,00

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	166,92

	
	266310210000025
	Beton C25/30  
	m3
	44,311

	
	2872122005458
	Plasa de otel sudata d10 B500B pas 200*200 mm 
	kg
	2 640,80

	
	26511221004022
	Ciment M-400 
	kg
	982,26

	
	2873122000752
	Piese inglobate
	kg
	11,351

	
	2524217304418
	Banda din polietilena flexibila
	m2
	5,675

	
	2430117326845
	Lac-retinerea apei  MASTERKURE-113
	l
	32,742

	
	2430226100802
	Grund poliuretan ELASTPOLIMER-110
	l
	0,829

	
	2682117345590
	Snur pentru compactare din polietilena continui D-10mm
	m
	63,301

	
	2682117345591
	Obturator din material plastic MASTEP LEX 474
	kg
	4,191

	
	2524217304419
	Banda din polietilena cu strat lipicios  A50
	m
	124,42

	
	2881116002697
	Disc din diamant  D-350 mm
	buc
	0,873

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,428

	
	2952270003103
	Vibrator 
	h-ut
	4,323

	
	2940340004215
	Masini pentru lucrari de finisare cu beton
	h-ut
	8,774

	
	2940420007694
	Dispozitiv de taiat rosturi puterea 9,6 kwt  (13c.p)
	h-ut
	2,568

	
	2952240005106
	Aspirator industrial
	h-ut
	0,428

	
	2410520006800
	Autopompa
	h-ut
	3,51

	
	
	Total
	
	
	

	37
	RpCU03A


	Toping - intaritor pentru pardoseli din beton (4-6 kg/m2) 


	kg
	1 070,00

	
	2466477302419
	Toping - intaritor pentru pardoseli din beton
	kg
	1 070,00

	
	
	Total
	
	
	

	38
	CK18C aplicativ


	Cornier de capat 75*75*6 S235JR, SM SR EN10204;2005 


	m
	31,20

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	8,112

	
	2743123549025
	 Cornier de capat 75*75*6 S235JR, SM SR EN10204;2005
	m
	32,76

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,78

	
	1421102200496
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm
	m3
	0,031

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	187,20

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Tip 3  (plan inclinat S=214 m2)
	            
	

	 
	
	5.6. Drenajul perimetrial


	
	
	

	39
	AcA07C


	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 170-210 mm / tub drenaj din teava corugata HDRE SN4 OD 200 (176) 270gr. cu rastrub L=6 m 


	m
	84,00

	
	7136050012000
	Instalator alimentari apa
	h-om
	37,80

	
	25212167000001
	Tub drenaj din teava corugata HDRE SN4 OD 200 9176) 270gr. cu rastrub
	m
	89,964

	
	2952270003306
	Electropompa de apa 4-6 kw
	h-ut
	0,084

	
	
	Total
	
	
	

	40
	AcA07C


	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 170-210 mm / teava corugata HDRE SN4 OD 200 (176) 270gr. muftata cu garnitura L=6m 


	m
	12,00

	
	7136050012000
	Instalator alimentari apa
	h-om
	5,40

	
	25212167000002
	Tub drenaj din teava corugata HDRE SN4 OD 200 9176) 270gr. muftata cu garnitura
	m
	12,852

	
	2952270003306
	Electropompa de apa 4-6 kw
	h-ut
	0,012

	
	
	Total
	
	
	

	41
	
	Curba 90 gr. teava corugata PP DN 200 


	buc
	2,00

	
	757486786
	Curba 90 gr. teava corugata PP DN 200
	buc
	2,00

	
	
	Total
	
	
	

	42
	AcB06B aplic


	Fintina de inspectare formata din set: teava cu suprafata ondulata DN600  HDPE  L=6m,  fund - 2buc, trapa - 2buc 


	buc
	2,00

	
	7136050012000
	Instalator alimentari apa
	h-om
	5,44

	
	5465465465
	Caminul de racord si inspectie DN600  HDPE
	buc
	2,02

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,141

	
	
	Total
	
	
	

	43
	SB12A


	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 50 mm 


	m
	2,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,60

	
	2521216717050
	Teava din material plastic d=50 mm
	m
	2,173

	
	2523156719500
	Capac de capat, din material plastic
	buc
	0,693

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,011

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,025

	
	2940600002994
	Aparat de sudura
	h-ut
	0,04

	
	
	Total
	
	
	

	44
	AcF03B


	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu pietris margaritar / pietris sau prundis spalat 16-32 mm 


	m3
	30,00

	
	9312040019600
	Sapator
	h-om
	25,50

	
	1421102200226
	Pietris ciuruit nespalat de mal 7-15 mm
	m3
	30,75

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Drenajul perimetrial
	            
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Lucrari diverse
	            
	

	 
	
	6. Lucrari necesare pentru invaluire 


	
	
	

	45
	TsC54A


	Strat de nisip cu granulatie mare 250 mm 


	m3
	204,00

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	183,60

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	224,40

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	20,40

	
	2912340002506
	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min
	h-ut
	42,84

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	85,68

	
	
	Total
	
	
	

	46
	IzF04J2


	Membrana geotextila consolidata mecanic si termic 300g/m2 - 1 str 


	m2
	880,00

	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	17,60

	
	26821326020701
	Membrana geotextila consolidata mecanic si termic 300g/m2
	m2
	950,40

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,44

	
	
	Total
	
	
	

	47
	TsC03F1


	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea argilei) 


	100 m3
	40,10

	
	2952260003501
	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc
	h-ut
	90,225

	
	
	Total
	
	
	

	48
	TsI51A10


	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km 


	t
	6 817,00

	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	389,251

	
	
	Total
	
	
	

	49
	CG32A1


	Umpluturi in straturi compactate mecanic, executate cu argile 


	m3
	4 010,00

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1 604,00

	
	1420202205501
	Argila comuna pentru constructii
	m3
	4 411,00

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	401,00

	
	2952270004019
	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP
	h-ut
	320,80

	
	
	Total
	
	
	

	50
	TsC03E1


	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I / incarcarea stratului vegetal 


	100 m3
	1,28

	
	2952260003501
	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc
	h-ut
	2,496

	
	
	Total
	
	
	

	51
	TsI51A1


	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km 


	t
	179,20

	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	4,157

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Lucrari necesare pentru invaluire 
	            
	


	
	Total
	
	

	
	Fondul social
	
	

	
	Total
	
	

	
	Transportarea materialelor
	
	

	
	Cheltuieli de depozitare
	
	

	
	Cheltuieli directe
	
	

	
	Cheltuieli de regie
	
	

	
	Total
	
	

	
	Beneficiul de deviz
	
	

	
	Total
	
	


5.4 F UȘI METALICE (speciale)
(denumirea lucrări)

	№

 crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse  
	Denumire lucrări       
	U.M. 
	Cantitate conform datelor din 

proiect


	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	1. Lucrari de montare 


	
	
	

	1
	CK13B1


	Usi si porti metalice glisante sau pliante in doua canaturi  montate in zidarie de orice natura inclusiv accesoriile necesare, cu suprafata peste 7 mp / MONTAREA 


	m2
	10,950

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	2,080

	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	26,718

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	9,198

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	1,314

	
	1421102200496
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm
	m3
	0,044

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	14,235

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	2,847

	
	2873155900800
	Electrozi de sudura
	kg
	1,423

	
	2430226100034
	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80
	kg
	6,570

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,011

	
	2410520006700
	Automacara 
	h-ut
	0,548

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	Asigurari sociale si medicale
	
	

	
	
	Cheltuieli de transport
	
	

	
	
	Cheltuieli de semifabricat si depozitie
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Cheltuieli de regie
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Beneficiu de deviz
	
	

	
	
	
	Total Lucrari de montare 
	            
	

	 
	
	2. Valoarea utilajului


	
	
	

	2
	
	P1, POARTA  Specificatii tehnice   poarta /P-1/, -  glisanta,  cu dimensiunile de 3302mm latime si 3124mm inaltime, pentru o deschidere de 3048 mm pe 3048mm

- Structura principala: Poarta blindata, rezista la un impuls de 7 - Bar. 

Cadru din otel zincat  - specificatii alese in functie de calculul la impuls) Rezistenta la impuls: proiectata pentru a rezista la impuls din presiune pozitiva cu varf 7 bar (700 kPa) fara cedare plastica a elementelor principale; acceptabila deformare elastica limitata (tolerati ? 10 mm la cele mai indepartate puncte), valoare exacta de deformare stabilita prin calcul structural. Imbinari: sudura continua + filetare / plafoane de rigidizare; toate sudurile tratate anticoroziv.  Fixare la cladire: placi de rigidizare pe perete cu ancore M16-M25; 

- Umplutura / panou termoizolant: structura din placi refractare / vata minerala + spuma izolanta speciala; pentru rezistenta la impuls se vor utiliza materiale ne-fragile.

- Sistem de glisare: Travesa superioara masiva integrala metalica,  pentru a prelua si distribui fortele impulsului. Elemente de rulare, ghidaje si automatizare:

Sina superioara si role

Sina: profil din otel aliat sau inox, sectiune speciala cu canale pentru rulmenti, dimensionata pentru sarcina din greutatea canatului + fortele impuls.

Role: rulmenti cu bile presurizati, capacitate portanta minima 300-500 kg per role, cu prindere anti-scoatere. Numar role: 4-6 per canat in functie de greutate.

Sistem de anti-deraiere si limitatoare laterale.

Ghidaj inferior

Ghidaj inferior minimal (pentru stabilitate) # podea cu sina scunda (incastrata) sau ghidaj cu sina si cleme; protectie la acumularea ghetii.   Motor / unitate de actionare

Tip motor: motor electric cu reductor (brushless sau AC cu frecventa variabila), cu frana electrodinamica si modul de comanda compatibil cu functie #hold-open with release on fire alarm#.

Parametri orientativi: tensiune 230 V AC (sau 400 V trifazat pentru aplicatii intense), putere 0.8-2.5 kW in functie de greutate si acceleratie necesara. Pentru securitate, optiune 24 V DC cu baterie.

Unitati de comanda: PLC sau unitate dedicata cu intrari pentru: buton deschidere/inchidere, semnal incendiu (monostabil / bistabil), fotocelule, limitatoare, senzori de blocaj, si comunicatie (RS485 / Ethernet).Baterie de rezerva pentru functionare minima la pana de curent (standby + cicluri de inchidere la incendiu).

- Automatizare: Motor liniar sau cu curea din fata, cu unitate de comanda electronica, senzori de proximitate, fotocelule si telecomanda, (cu inchidere automata in caz de incendiu, cu control acces).

- Functie fire-safety (inchidere la incendiu)

Sistem de hold-open electromecanic: releu/solenoid care mentine usa deschisa in regim normal; la semnal de incendiu (intrare Fire Alarm) se elibereaza electromagnetul si usa se inchide automat pe baza unitatii de comanda.

Senzori si protectii:

# Fotocelule perimetrale (Interior/Exterior) pentru detectarea persoanelor/obstacolelor.

# Senzor de presiune / buton de urgenta.

# Senzori de temperatura / fum pentru comanda directa in caz de incendiu.

# Senzor pentru detectare ramanere blocata si releu alarma.

# Senzori antighet pentru protectia ghidajului: detectare acumulare gheata + rezistenta de dezghetare pe sina daca este cazul.

- Etansare: Garnituri EPDM perimetrale + perii de etansare in zona de contact.

- Blocare / siguranta: Electromagnet / inchidere-deschidere mecanica suplimentara in caz de urgenta.

- Greutate estimativa totala - 700-1200 kg (in functie de panou si rama)

- Coeficient termic U: 1,4 - 1,8 W/m?K

- Rezistenta la vant: (pana la 1200 Pa)

- Etansare la aer / apa: Clasa 3-4 / 7A conform EN 12207 / EN 12208

- Tensiune alimentare motor: 230 V AC / 24 V DC

- Putere motor: 80-250 W

- Viteza de deschidere: 0,3 - 0,5 m/s

Usa - poarta se va executa pe baza de sistem certificat (tip - Schuco, Reynaers, Aluprof, Alumil etc.),

verificata static si termic, executata ss montata de un producator autorizat pentru automatizari de mari dimensiuni. 


	buc
	1,000

	
	546546546
	P1, POARTA  Specificatii tehnice   poarta /P-1/, -  glisanta,  cu dimensiunile de 3302mm latime si 3124mm inaltime, pentru o deschidere de 3048 mm pe 3048mm

- Structura principala: Poarta blindata, rezista la un impuls de 7 - Bar. 
	buc
	1,000

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	Cheltuieli de depozitare
	
	

	
	
	
	Total Valoarea utilajului
	            
	


	
	Total
	
	


