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Specificații tehnice


	[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

	Numărul procedurii de achiziție: Informația o găsiți în SIA RSAP  ocds-b3wdp1-MD-1786351495962    din 10.08.2026

	Obiectul achiziției:    Mașini de tuns iarbă și motocoase

	Denumirea bunurilor/serviciilor 
	Denumirea modelului bunului/serviciului
	Țara de origine
	Producătorul
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	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant

	Standarde de referință

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	




Mașină de tuns iarbă profesională pe acumulator
	
	
	
	Mașină de tuns iarbă profesională pe acumulator:
-Motor electric, cu pornire electrică, putere minimă 1,5 kW, eficiență ridicată, sistem de control integrat, cheie de siguranță și protecție a motorului.
- Baterie (inclusă), acumulator cu capacitatea minimă de 8Ah și tensiunea nominală de minimum 80V, durata de funcționare a bateriei +/- 4 ore.
- Baterie (rezervă)	, acumulator cu capacitatea minimă de 8Ah și tensiunea nominală de minimum 80V, durata de func ionare a bateriei +/- 4 ore.
- Incărcător (inclus), Incărcare rapidă, timpul de încărcare completă nu va depăși 2 ore.
- Lățimea de cosire, între 45 cm și 55 cm.
- Înălțimea de cosire, reglabilă pe mai multe niveluri, interval 20—100 mm.
- Șasiu și roți, două roți față și două roți spate, diametru între 15—25 cm, construcție robustă din oțel, prevăzute cu rulmenți cu bile.
- Platformă /carcasă, Cadru din oțel, acoperit cu strat protector aplicat prin pulverizare (vopsire în câmp electrostatic).
- Greutate, nu va depăși 40 kg (fără baterie).
(Caietul de sarcini, este o condiție obligatorie de respectat din partea ofertanților)
	
	

	



Mașină de tuns iarbă profesională pe benzină
	
	
	
	Mașină de tuns iarbă profesională pe benzină:
-  Sistem de tracțiune, autopropulsată, profesională, cu reglare automată a puterii și minimum 2 trepte de viteză.
- Motor cu ardere internă, putere minimă 7 kW, pornire manuală și/sau electrică.
- Tip carburant, benzină.
- Capacitatea rezervorului de combustibil, între 1 și 2 litri.
- Lățimea de cosire, între 45 cm și 55 cm.
- Înălțimea de cosire, reglabilă pe mai multe niveluri, interval 20—100 mm.
- Roți, diametru între 15—25 cm, construcție robustă, prevăzute cu rulmenți cu bile.
- Platformă /carcasă, cadru din oțel, acoperit cu strat protector aplicat prin pulverizare.
- Greutate, nu va depăși 40 kg.
(Caietul de sarcini, este o condiție obligatorie de respectat din partea ofertanților)
	
	

	


Motocoasă profesională 
pe benzină
	
	
	
	Motocoasă profesională pe benzină:
- Tip alimentare,	motor pe benzină, 2 timpuri.
- Motor, putere +/- 3 CP.
- Tip carburant, benzină.
- Capacitate cilindrică, minimum 50 cm3 .
- Sistem de pornire, manuală (starter) cu sistem de pornire ușoară.
- Lătime de tăiere,	 minimum 40 cm (cu fir).
- Sistem de tăiere,	cap cu fir și disc metalic incluse.
- Capacitatea rezervorului,	minimum 0,75 litri.
- Greutate, nu va depăși 8 kg.
(Caietul de sarcini, este o condiție obligatorie de respectat din partea ofertanților)
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