**CAIET DE SARCINI**

Obiectul: **Mobilier**

Autoritatea contractantă: **Inspectoratul General al Poliției**

1. **Descriere generală. Informaţii**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nr. lot** | **Denumirea bunurilor** | **Anexe** |
| **1.** | **Masă de ședință**Materiale folosite: Pal melaminat 18mm - culoarea 3025, suprafața mesei prelucrată cu cant 22/2. Dimensiuni 1800\*800\*750(h). Poză simbol - anexa1 (coordonat cu beneficiarul) | **Anexa nr.1** |
| **2.** | **Lot 2.1****Safeu metalic, cu două uși**Safeu metalic cu două uși culoarea sura cu dimensiuni minime 1180\*450\*350. Grosimea metalului – carcasa, ușă minim- 1,2 mm, echipat cu lăcata minim două bare. Fiecare parte a dulapului are polița pentru mapa A4 , și o polița pentru mape orizontale. Safeu echipat cu găuri pentru fixarea in perete și podea. Poză simbol- anexa 2 (coordonat cu beneficiarul) | **Anexa nr.2** |
| **Lot 2.2****Safeu metalic, cu două uși clasa A și B**Safeu metalic de culoarea sura cu dimensiuni minime 1180\*450\*350. Grosimea metalului – carcasa minim -2 mm , ușa minim -3 mm. Ușa dubla (pentru rigiditate și protecție) echipata cu lacăt cu minim două bare.Parte de jos a dulapului are polița pentru mapa A4 , si o polița pentru mape orizontale. Partea de sus a dulap echipat cu casă. Safeu echipat cu găuri pentru fixarea in perete si podea Poză simbol – anexa 3 (coordonat cu beneficiarul) | **Anexa nr.3** |
|  | **Lot 2.3****Safeu metalic, cu trei despărțituri** Safeu metalic de culoarea sura cu dimensiuni minime 1500\*450\*350. Grosimea metalului – carcasa, ușă minim -1,2 mm. Echipat cu lăcata minim două bare. Fiecare parte a dulapului are polița pentru mapa A4 , si o polița pentru mape orizontale. Safeu echipat cu găuri pentru fixarea în perete și podea.Poză simbol- anexa 4 (coordonat cu beneficiarul) | **Anexa nr.4** |
| **Lot 2.4****Safeu metalic, cu o ușă clasa A și B**Safeu metalic de culoarea sura cu dimensiuni minime 650\*450\*340. Grosimea metalului – carcasa minim -2 mm , ușa minim -3 mm. Ușa dubla (pentru rigiditate și protecție) echipată cu lacăt cu minim două bare.Partea de sus a dulap echipat cu casă. Safeu echipat cu găuri pentru fixarea in perete si podea Poză simbol – anexa 5 (coordonat cu beneficiarul)  | **Anexa nr.5****C:\Users\Aliona\Downloads\11 (1).jpg** |
| **3.** | **Lot 3.1****Stelaj metalic cu 7 rafturi demontabil.**Dimensiuni 2440(h)\*900\*480 cu grosimea metalului 2 mm, culoarea gri, polițe metalice cu armare pentru rigiditate structurala. Greutatea admisibila la poliță min 110 kg. Toata înălțimea a suportului vertical fie găurita , pentru posibilitatea schimbării înălțimii intre polițe. Montarea si asamblarea la Autoritatea contractanta in încăperi , cu fixarea lor la perețiPoză simbol – anexa 6 (coordonat cu beneficiarul) | **Anexa nr.6** |
| **Lot 3.2****Stelaj metalic cu 7 rafturi demontabil.**Dimensiuni 2440(h)\*900\*300 cu grosimea metalului 2 mm, polițiile să fie rigide,culoarea gri.Poză simbol – anexa 6 (coordonat cu beneficiarul) |
| **Lot 3.3****Stelaj metalic cu 7 rafturi demontabil.**Dimensiuni 2440(h)\*700\*300 cu grosimea metalului 2 mm, polițiile să fie rigide,culoarea gri.Poză simbol – anexa 6 (coordonat cu beneficiarul) |