Gradinita 197, bd. Mircea cel Batrin, nr. 4/2 Lucrari de reparatii	Formular Nr.1	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări № 
Deviz-oferta № 
Lucrari de reparatii
	(denumirea lucrări)
№
 crt.	Simbol norme, cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate 	Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)	

1	2	3	4	5	6	7	
		Capitolul 1. Lucrari de reparatie					
		Capitolul 1.1. Incapere frigorifica					
		Capitolul 1.1.1. Tavan					
1	IzF55B
	Termoizolarea  exterioara peretilor a cladirilor  cu tencuieli  fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului),  suprafata  peretilor  neteda: cu placi de polistiren 	m2	10,500			
 2	CI15A
	Placaje din dale flexibile din PVC executate simplu intr-o singura culoare pe suprafete plane la pereti si stilpi inclusiv glafurile si muchiile, montate pe tencuieli brute pe zidarie din caramida sau beton , sau pe suprafete finisate din beton, fixate cu mortar cu adaos de aracet	m2	10,500			
   		Capitolul 1.1.2. Pereti					
3	RpCM33A
	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	8,000			
 4	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	8,000			
 5	RpCJ12A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	8,000			
 6	IzF55B
	Termoizolarea  exterioara peretilor a cladirilor  cu tencuieli  fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului),  suprafata  peretilor  neteda: cu placi de polistiren 	m2	36,500			
 7	CI06C
	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor 	m2	36,500			
   		Capitolul 1.1.3. Pardosele					
8	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betono contact " intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	10,500			
 9	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 	m2	10,500			
 10	CG17D
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv	m2	10,500			
 11	CG18A1
	Plinte orizontale cu  inaltimea maxima de 15 cm la pereti  din gresie ceramica fixate cu  mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa,  in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu  16 mp	m	12,500			
     		Capitolul 1.2. Lucrari diverse					
12	TrB01A1-2
	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 20 m	t	3,000			
 13	TsH92B
	Incarcarea in auto	t	3,000			
 14	TsI50C5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta  la distanta de 25 km 	t	3,000			
     
	Total:					
	Total	 Lei				
	Asigurarea medicala si sociala	22,50 %				
	Transportul materialelor	7,00 %				
	Achizitionare-depozitare	2,00 %				
	Total	100,00 +				
	Cheltuieli de regie	14,50 %				
	Total	100,00 +				
	Beneficiu de deviz	6,00 %				
	Total	100,00 +				
	TVA	20,00 %				
	Total deviz:					
							
	L.S.                                                                                                 L.S.        

Proiectant 	Ofertant	
()		
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                 (funcţia, semnătura, numele, prenumele)