CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREŢ

1. Denumirea beneficiarului de stat: Inspectoratul General de Poliţie 
2. Organizatorul procedurii de achiziţie: IP Floreşti al IGP
3. Obiectul achiziţiilor: Reconstructia edificiului Sectorului de Poliție nr. 2 din r-ul Florești, s. Mărculești, str. Ștefan cel Mare și  Sfint nr. 46		
(denumirea obiectivului)		

Lucrari de reparatie
№
 crt.	Simbol norme, cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate 	Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)	

1	2	3	4	5	6	7	
		Capitolul 1. Demolari					
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din asbociment, 	m2	213,100			
 2	RpCH32B
	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate	m2	213,100			
 3	RpCH32A
	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - plansee de lemn, inclusiv dusumeaua, podina intre grinzi, umplutura din moloz sau zgura si indepartarea materialelor rezultate	m2	186,700			
 4	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre.)	m2	10,260			
 5	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi.)	m2	12,800			
 6	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina,  BCA, blocuri ceramice sau din beton  usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor 	m3	16,280			
 7	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	140,400			
 8	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare  la pereti 	m2	146,000			
 9	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la pereti 	m2	126,000			
 10	TsI50A5
	Transportarea gunoiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km 	t	190,000			
   		Capitolul 2. Lucrari de constructii montaj					
11	RpCB02A
	Beton turnat in cofraje, la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton simplu C-5/4 Bc5 (B75)	m3	1,900			
 12	RpCD02B1	Armaturi din otel-beton A III, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru fundatii continui sub peretii despartitori	kg	72,000			
 13	CB02A
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	32,000			
 14	RpCB02C
	Beton turnat in cofraje, la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat (B10) (Fundatie sub peretii despartitori)	m3	5,000			
 15	RpCD01D
	Armaturi din otel-beton A I, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor in grinzi - centura	kg	274,000			
 16	RpCD02D1
	Armaturi din otel-beton A III, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc. 	kg	650,000			
 17	RpCB03C
	Beton armat turnat in buiandrugi, centuri, cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de scari si balcoane, stilpi decorativi, cuzineti din beton armat, pentru montarea stilpilor metalici la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa procurat din statii  B 20 (centuri)	m3	19,110			
 18	RpCD02D1
	Armaturi din otel-beton A III, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc. 	kg	3 338,300			
 19	RpCC02A
	Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile, pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, in pereti si placi, cu placaj de 15 mm	m2	247,000			
 20	RpCB04D
	Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa procurat  din statii  B 20 (Planseul)	m3	22,500			
 21	RpCD01D
	Armaturi din otel-beton A I, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor in grinzi 	kg	126,000			
 22	RpCD02D1
	Armaturi din otel-beton A III, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc. 	kg	423,000			
 23	RpCB03C
	Beton armat turnat in buiandrugi, centuri, cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de scari si balcoane, stilpi decorativi, cuzineti din beton armat, pentru montarea stilpilor metalici la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa procurat din statii  B 15 (Frontoane)	m3	7,840			
 24	RpCC02A
	Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile, pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, in pereti si placi, cu placaj de 15 mm	m2	17,000			
 25	CD05D
	Inchideri din blocuri 590 x 240 x 200 mm, in ziduri cu grosime de 40 cm, cu mortar ciment-var M 25-Z preparat cu malaxorul pe santier, inaltimea constructiei mai mica sau egala 35 m (fronton)	m3	10,500			
 26	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (consolidarea golurilor)	kg	307,300			
 27	CN29A1
	Vopsitorii cu vopsea pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat de grund si un strat de vopsea, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri, etc.) confectionate din profile usoare, executate manual. Aplicarea unui strat suplimentar de strat de vopsea de rasini alchidice	t	0,307			
 28	TsC54B
	Strat de fundatie din piatra sparta gr.50mm	m3	7,600			
 29	CG22A
	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	151,000			
 30	CD60С
	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltime nivel pina la 4m 	100m2	0,877			
 31	CD60С
	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la canalele de ventilare armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltime nivel pina la 4m 	100m2	0,043			
   		Capitolul 3. Lucrai de finisare					
		Capitolul 3.1. Pereti					
32	RpCJ12A
	Tencuieli interioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	332,600			
 33	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor  Betonocontact (0,3 kg/1m2)	m2	332,600			
 34	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	276,300			
 35	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	276,300			
 36	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor	m2	276,300			
 37	CF56A
	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor	m2	276,300			
 38	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 	m2	276,300			
 39	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	276,300			
 40	CI09A
	Placaj din placute de gresie portelanata, partial vitrificate, glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase, fixate cu pasta adeziva, inclusiv rostuirea cu fuga, executate pe suprafete plane la pereti, stilpi si grinzi la interior, aplicate cu adeziv, la constructii la care se impun cerinte deosebite privind calitatea executiei  proiectul si valoarea  arhitecturala> Fixatorul pentru consolidare - Betonocontact - 0,3 kg/1m2	m2	56,300			
   		Capitolul 3.2. Tavane					
41	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor Betonocontact (0,3 kg/1m2)	m2	147,500			
 42	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului 	m2	147,500			
 43	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	147,500			
 44	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  tavanelor 	m2	147,500			
 45	CF56A
	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"  grosime 0,5 mm pe suprafetele   tavanelor 	m2	147,500			
 46	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a  tavanelor 	m2	147,500			
 47	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	147,500			
 48	CK26C
	Bagheta din poliuretan montata la tavane cu chit	m	155,000			
   		Capitolul 3.3. Pardosele					
49	IzF04B
	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta  pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu  mastic de bitum 	m2	10,700			
 50	CG01Ak=1.17
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3.5 cm grosime cu fata driscuita fin 	m2	147,500			
 51	CG17D
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 >Fixatorul pentru consolidare - Betonocontact - 0,3 kg/1m2	m2	124,400			
 52	CG36A
	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp 	m2	23,100			
   		Capitolul 3.4. Timplarie					
53	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (exterioara)	m2	3,570			
 54	CK03A
	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli din MDF calitativ, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului cu spuma de poliuretan - 0,5 kg/1m2, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m	m2	10,290			
 55	CK11B
	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimi de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu	m2	65,300			
 56	CK23C1
	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi peste 35 m avind suprafata tocului peste 2,5  mp 	m2	16,640			
 57	RpCJ06B
	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	59,000			
 58	CF61A
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	11,800			
 59	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	11,800			
 60	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  la glaf	m2	11,800			
 61	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a  tavanelor 	m2	11,800			
 62	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	11,800			
 63	CK26C
	Pervazuri montate la ferestre  din mase plastice latimea - 30cm	m	10,400			
 64	CK26B
	Glafuri montate la ferestre din aluminiu 15mm	m	10,000			
 65	CK26D
	Coltar din aluminiu, montate la ferestre si usi pentru protectia muchiilor 	m	60,000			
     		Capitolul 4. Acoperis					
66	CE40A
	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic ancoraje A1-24buc,  buloane d 12 - l=120mm - 24 buc, d12 - l=80 - 101 buc, Detaliu D1-158buc	m3	2,027			
 67	CE41A
	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic 	m3	1,967			
 68	CE30A
	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, din sipci 100x30 -1.955 m3mm si contrasipci 60x30 mm -0.472m3 la constructii obisnuite. 	m2	206,300			
 69	CE17A
	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	206,300			
 70	CE07A
	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) 	m2	206,300			
 71	CE31A
	Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple lambriu - 0.597m3	m2	52,300			
 72	CE20A
	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv d.125mm	m	18,500			
 73	CE22A
	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d.87mm	m	15,200			
 74	CK18C	Montarea bordura parazapada	m	37,000			
 75	CE05A1
	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri,  executate pe suprafete mai mici sau egale cu 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(parapet L=22m; l=0,6m)	m2	26,000			
   		Capitolul 5. Fasada					
76	IzF55A
	Termoizolarea  exterioara peretilor a cladirilor  cu tencuieli  fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului),  suprafata  peretilor  neteda: cu placa de polistiren cu ancadramentul golurilor cu placi  din ignifudate vata minerala, cu latimea 25 cm - cornier - 100 m	m2	126,000			
 77	CJ08A
	Profiluri gata executate din poliuretan, montate la exterior la briuri, cu latimea desfasurate pina la 30 cm inclusiv, cu adeziv	m	153,000			
 78	IzF55B
	Termoizolarea  exterioara peretilor a cladirilor  cu tencuieli  fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului),  suprafata  peretilor  neteda: cu placi de polistiren extrudat de 5 cm gr. la soclu	m2	20,000			
 79	CN54B
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade 	m2	146,000			
 80	CF15A
	Tencuieli  exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (fronton)	m2	15,000			
 81	CF30A
	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	126,000			
 82	CH06A
	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din inox	m	3,500			
 83	CI21A	Placarea soclu cu placi din ceramica 	m2	20,000			

Retele interioare de alimentare cu apa si canalizare
№
 crt.	Simbol norme, cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate 	Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)	

1	2	3	4	5	6	7	
		Capitolul 1. Retele interioare de alimentare cu apa si canalizare					
		Capitolul 1.1. Sistemul AI					
		Capitolul 1.1.1. Armaturi					
1	SD07A	Robinet cu bila si fluture de actionare tip FI-FI  d-15	buc	5,000			
 2	SD07A	Robinet cu bila si fluture de actionare tip FI-FI  d-20	buc	1,000			
 3	SE56A	Filtru de impuritati d-15	buc	1,000			
   		Capitolul 1.1.2. Conducte					
4	SA16B	Teava din polipropilena PP-R sub ptresiune PN10 d-25x2.8 mm	m	14,000			
 5	SA16A	Teava din polipropilena PP-R sub presiune PN10  d-20x2.3 	m	12,000			
 6	SA37B
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	18,000			
 7	SA37C
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1"	buc	12,000			
 8	IzH01B	Tub de izolatie pentru conducte d-25mm	m	14,000			
 9	IzH01B	Tub de izolatie pentru conducte d-20mm	m	7,000			
 10	SA11F	Teava de protectie PE 100 SDR 26,7, avind diametrul de 75 mm	m	6,000			
     		Capitolul 1.2. Sistemul T3					
		Capitolul 1.2.1. Armaturi					
11	SD07A	Robinet cu bila si fluture de actionare tip FI-FI  d-15	buc	3,000			
   		Capitolul 1.2.2. Conducte					
12	SA16A	Teava din polipropilena PP-R sub presiune PN10  d-20x2.3 	m	16,000			
 13	SA37B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	20,000			
 14	IzH01B	Tub de izolatie pentru conducte d-20mm	m	10,000			
     		Capitolul 1.3. Sistemul C1					
		Capitolul 1.3.1. Piese					
15	SB13B	Piesa de curatire d-110mm	buc	1,000			
 16	SB13B	Piesa de curatire PP cu dop si filet d-110mm	buc	1,000			
 17	SB24B	Sifon de pardoseala d-50 	buc	1,000			
 18	SB27A	Caciula de ventilatie, din tabla, montata pe coloane de aerisire din tuburi de polipropilena, avind diametrul de 110 mm	buc	1,000			
   		Capitolul 1.3.2. Conducte					
19	SB08E
	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	11,000			
 20	SB08C
	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	8,000			
 21	SB11C
	Piesa de legatura (Teu 100x100x50) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	3,000			
 22	SB11A
	Piesa de legatura (Teu 50x50x50) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	4,000			
 23	SB09E
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	6,000			
 24	SB09C
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	6,000			
 25	SB30A
	Suporti pentru sustinerea conductelor si pieselor de legatura pentru canalizare, avind greutatea de pina la 2 kg	kg	28,500			
 26	AcA10C
	Montarea tevilor de protectie din conducta corugata HDPE SN 4, avind diametrul de 250 mm	m	6,000			
   		Capitolul 1.3.3. Lucrari sanitare					
27	SC04A
	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,000			
 28	SD04A
	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	2,000			
 29	SC07A
	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	1,000			
 30	SC05A	Chiuveta din inox, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pereti din zidarie de caramida 	buc	1,000			
 31	SC02A	Cada pentru dus 	buc	1,000			
 32	SC18A	Dus cu tragator automat, cu diametrul de 1/2"	buc	1,000			
 33	SC09A	Pisoar din  portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,000			
 34	SD17A	Robinet de de stropire interior 15 mm	buc	1,000			

Отопление
№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrărilor    	Unitatea de masura 	Volum	

1	2	3	4	5	
1	IB06A
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la  1000 mm, inclusiv Радиатор '' CELIKPAN ''  tip 11   H=500 .l=500	buc	2,000	
2	IB06A
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la  1000 mm, inclusiv Радиатор '' CELIKPAN ''  tip 21   H=500 .l=600	buc	2,000	
3	IB06A
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la  1000 mm, inclusiv Радиатор '' CELIKPAN ''  tip 22   H=500 .l=500	buc	1,000	
4	IB06A
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la  1000 mm, inclusiv Радиатор '' CELIKPAN ''  tip 22   H=500 .l=900	buc	1,000	
5	IB06A
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la  1000 mm, inclusiv Радиатор '' CELIKPAN ''  tip 22   H=500 .l=1000	buc	3,000	
6	IB06B
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm Радиатор " CELIKPAN  tip 22 H=500 l=1400	buc	2,000	
7	RpID11A
	Montarea robinetului din fonta si alama, cu mufa cu diametrul de 3/8"-1/2" Кран Маевского	buc	11,000	
8	RpID11A
	Montarea robinetului din fonta si alama, cu mufa cu diametrul de 3/8"-1/2" Клапан    40020112	buc	11,000	
9	RpID11B
	Montarea robinetului din fonta si alama, cu mufa cu diametrul de 3/4"-1" Клапан 40120132	buc	11,000	
10	RpID11A
	Montarea robinetului din fonta si alama, cu mufa cu diametrul de 3/8"-1/2" Головка термостатическая 40270400	buc	11,000	
11	IC40A
	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv,  pe dibluri din PVC pe zid de caramida Зажимы для труб	buc	22,000	
12	RpID01D
	Montarea teului de reglare cu diametrul 3/8"-3/4" Тройник под пресс	buc	22,000	
13	RpID11B
	Montarea robinetului din fonta si alama, cu mufa cu diametrul de 3/4"-1" Вентиль HERZ 1421702 д=20	buc	1,000	
14	RpID11B
	Montarea robinetului din fonta si alama, cu mufa cu diametrul de 3/4"-1" Вентиль HERZ 1411512 д=20	buc	1,000	
15	RpID11A
	Montarea robinetului din fonta si alama, cu mufa cu diametrul de 3/8"-1/2" Вентиль HERZ 1421701 д=15	buc	1,000	
16	RpID11A
	Montarea robinetului din fonta si alama, cu mufa cu diametrul de 3/8"-1/2" Вентиль HERZ 1411511 д=15	buc	1,000	
17	RpID11A
	Montarea robinetului din fonta si alama, cu mufa cu diametrul de 3/8"-1/2" Сливной вентиль 1027009	buc	4,000	
18	RpIC30A
	Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 3/8"-3/4" Резьбовая пробка 1027209	buc	4,000	
19	IC36A
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv  Трубы из металлопласта д=16*2	m	42,000	
20	IC36A
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv  Трубы из металлопласта д=20*2	m	58,000	
21	IC36B
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. Тр из метал д=26*3	m	14,000	
22	IC36C
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. Труба из металопласта д=32х3	m	2,000	
23	IE03A
	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	116,000	
24	RpIF09B
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm Изоляция труб д=16	m	33,000	
25	RpIF09B
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm Изоляция  труб д=20	m	58,000	
26	RpIF09B
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm Изоляция   труб д=26	m	14,000	
27	RpIF09D
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm Изоляция труб  д=32	m	2,000	

На теплоснабжение
№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrărilor    	Unitatea de masura 	Volum	

1	2	3	4	5	
		1. Сантехработы	
1	RpID11B
	Montarea robinetului din fonta si alama, cu mufa cu diametrul de 3/4"-1" Фильтр 1411103 д=25	buc	1,000	
2	RpID11B
	Montarea robinetului din fonta si alama, cu mufa cu diametrul de 3/4"-1" Обратный клапан д=25	buc	1,000	
3	RpID11B
	Montarea robinetului din fonta si alama, cu mufa cu diametrul de 3/4"-1" Кран шаровый д=25	buc	3,000	
		2. Оборудование	
4	Цена фирмы	Котел газовый TERM 20 TCX	buc	1,000	
		3. Монтажные работы	
5	IA14A
	Cazan de preparare agent termic pentru incalzire (apa calda 90/70 grade), de otel, monobloc, avind puterea calorica de pina la 70 kw	buc	1,000	
6	IB14A
	Pozitie rigida pentru racordarea unui incalzitor de apa la instalatia de gaze, executata cu teava si fitinguri  cu diametrul de  1/2" Присоединение к газопроводу	buc	1,000	

Alimentara cu gaze. Conducte interioare
№
 crt.	Simbol norme, cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate 	Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)	

1	2	3	4	5	6	7	
		Capitolul 1. Utilajului					
1		Sensor a concentratie  de metan si CO 	buc	1,00			
 2	pp	Clapeta de termoblocare 25 mm KT3-001	buc	1,00			
 3	pp	Supape de blocare 25 mm M16/RM	buc	1,00			
  		Total	 lei				
		Cheltuieli depozitare	%				
 		Capitolul 2. Montarea   utilajului    					
4	08-01-081-1
	Aparat de comanda si semnalizare (  sensor a concentratie de metan si CO )	buc	1,00			
 5	IA43B
	Contor de gaze volumetric, cu racorduri olandeze, montat pe placa de contor existenta, racordurile avind diametrul de 1 1/4"	buc	1,00			
 6	ID13B
	Clapeta de termoblocare, montata pe conducte de gaze, avind diametrul nominal de 20 mm (КТЗ-001)	buc	1,00			
 7	ID13B
	Supapa de blocare M16/RM, montata pe conducte de gaze, avind diametrul nominal de 3/4" 	buc	1,00			
 		Capitolul 3. Lucrari de constructie					
8	IC25B
	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata,  montata prin sudura la coloane in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 25x3.2 mm	m	7,00			
 9	IC26A
	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata,  montata prin sudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 20х2.8	m	1,00			
 10	IA47A
	Placa pentru contor de gaze de uz casnic, avind racorduri cu diametrul nominal de 1" ... 1 1/2"	buc	1,00			
 11	ID10B
	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe  sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 20mm	buc	1,00			
 12	ID10C
	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe  sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 1"	buc	1,00			
 13	IC30D
	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1" Reductie 25x20 mm	buc	2,00			
 14	IC30C
	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 3/4" Flansa electroizolanta	buc	1,00			
 15	IC44A
	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 40mm L=0.5m	buc	1,00			
 16	IC44B
	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 65mm L=0.5m	buc	1,00			
 17	IC40A
	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv,  pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	12,00			
 18	AcA25A
	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (cot sudabil 90* Dn32)	buc	6,00			
 19	IE06A
	Verificarea preliminara la presiune a  conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. pina la 1"	m	8,00			
 20	RpIF12A
	Grunduirea si vopsirea conductelor de instalatii cu diametru exterior pina la 60 mm, in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei 	m	8,00			

Ventilare
№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Compartimentul Lucrari sanitare			
1	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie RAG 150x100	buc	5,00	
 2	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie RAG 150x150	buc	2,00	
 3	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie RAG 200x150	buc	4,00	
 4	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie RAG 300x150	buc	1,00	
 5	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie MB430/2	buc	3,00	
 6	VB27B
	Caciula de protectie, pentru canale  circulare cu perimetrul 700 - 1600 mm Зонт 250х150	buc	1,00	
 7	VB27A
	Caciula de protectie, pentru canale  circulare cu perimetrul 230 - 700 mm Зонт д=100	buc	2,00	
 8	VB27B
	Caciula de protectie, pentru canale  circulare cu perimetrul 700 - 1600 mm Зонт д=250	buc	1,00	
 9	VA02E
	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm	m2	21,52	
 10	VA02F
	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm	m2	11,00	
 11	VA02B
	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm	m2	2,40	
 12	IzH22A
	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala "IZOVER"	m2	34,92	
 		Capitolul 2. Lucrari de montare			
13	VC22A
	Montarea camerelor metalice pentru tratarea aerului de 1200-4000 kg	buc	1,00	
 14	VB15A
	Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confectionate cu perimetrul  800 - 2500 mm, montata pe zidarie Заслонка Р250Э	buc	2,00	
 15	VB15A
	Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confectionate cu perimetrul  800 - 2500 mm, montata pe zidarie Рама	buc	1,00	
 16	VB17A
	Aparat de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul  800 - 1600 mm Шумоглушители круглые	buc	2,00	
 17	VC01B
	Montarea ventilatoarelor centrifugal , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe stelaj metalic Вентилятор	buc	2,00	
 18	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Решетка	buc	1,00	
 19	VB17A
	Aparat de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul  800 - 1600 mm Устройство	buc	1,00	
 		Capitolul 3. Utilaj			
20	Цена фирмы
	Приточно-вытяжная установка COMPACT REGO 700HE	buc	1,00	
 21	Цена фирмы	Заслонка Р250Э с Belimo	buc	2,00	
 22	Цена фирмы	Установочная рама SSK-08.001A	buc	1,00	
 23	Цена фирмы	Шумоглушитель LDC 250-900	buc	2,00	
 24	Цена фирмы	Вентилятор KV100 XL	buc	2,00	
 25	Цена фирмы	Решетка IGC 250	buc	1,00	
 26	Цена фирмы	Устройство EHA 20-50	buc	1,00	
 
Alimentarea cu energie electrica ЛЭП-0,4кВ
№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Lucrari de montare			
1	08-02-367-8	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV  (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului. СИП-2А -3x25+1x35 mm2	1000 m	0,05	
 2	Pretul firmei	Cablu СИП-2А -3x25+1x35 mm2	m	50,00	
 3	08-03-545-17	Carcasa metalica pentru protectia bransamentelor si utilajului electric	kg	150,00	
 4	08-02-368-1	Conductor de legare la pamint "ЗП6"	100 m	0,01	
 5	136	Banda F2007	m	3,00	
 6	137	Screpa CF20	buc	3,00	
 7	1377	Set - комплект промежуточной подвески	buc	1,00	
 8	08-02-305-4	Consola de ancer	buc	1,00	
 9	08-02-305-1	Clema PC63F натяжной	buc	1,00	
 10	08-02-305-1	Clema pentru ЗП6	buc	1,00	
 11	08-02-305-1	Clema  ПС-1-1	buc	2,00	
 12	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, BZUM-TF-63	buc	1,00	
 13	08-03-521-15	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, ВH32-3P-63A	buc	1,00	
 14	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze	buc	1,00	
 15	08-03-526-1	Modul GSM/GPRS "LANDIS+GIR"	buc	1,00	
 16	08-03-526-1	Automat monopolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 20 A	buc	1,00	
 17	08-03-526-1	Automat monopolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 16 A	buc	1,00	
 18	08-03-526-1	Automat monopolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 10 A	buc	1,00	
 19	08-01-066-1	Limitator supratensiune neliniar, ОПС-1	set	1,00	
 		Capitolul 2. Utilaj			
20	Pretul firmei	Dulap BZUM-TF-63	buc	10,00	
 21	Pretul firmei	Separator de sarcina BH32-63A	buc	1,00	
 22	Pretul firmei	Contor electronic ZMR110 "LANDIS+GIR"	buc	1,00	
 23	Pretul firmei	Modul GSM/GPRS "LANDIS+GIR"	buc	1,00	
 24	Pretul firmei	Automat ВА47-29 1P C20A 	buc	1,00	
 25	Pretul firmei	Automat ВА47-29 1P B16A 	buc	1,00	
 26	Pretul firmei	Automat ВА47-29 1P B10A 	buc	1,00	
 27	Pretul firmei	Descarcator  ОПС-1	buc	1,00	

Echipament electric de forta si iluminat electric interior
№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Lucrari de montare			
1	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 ЩРн-12	buc	1,00	
 2	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 ЩРн-36	buc	1,00	
 3	08-03-525-1
	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВH32-3/16	buc	1,00	
 4	08-03-525-1
	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВH32-3/20	buc	1,00	
 5	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/В10A	buc	8,00	
 6	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/С10A	buc	2,00	
 7	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, AВДТ32/С16/30mA	buc	5,00	
 8	08-03-529-1	Contactor КМИ10910 220в	buc	1,00	
 9	08-03-532-4
	Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, на дверце щита	buc	1,00	
 10	08-03-594-1
	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, OPL/S ECO LED IP20 36W	100 buc	0,35	
 11	08-03-594-1
	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, OPL/S ECO LED IP20 36W	100 buc	0,09	
 12	08-03-594-1
	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, RKL LED 20W IP54 потолочный	100 buc	0,02	
 13	08-03-594-1
	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, RKL LED 20W IP54 настенный	100 buc	0,02	
 14	08-03-594-2
	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, BUG LED ROUND 22W IP65	100 buc	0,01	
 15	08-03-591-3	Intreruptor etansat	100 buc	0,05	
 16	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa 	100 buc	0,10	
 17	08-03-591-4
	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa 	100 buc	0,10	
 18	08-03-591-10	Priza etansat 220В 16А	100 buc	0,01	
 19	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa 	100 buc	0,15	
 20	2451089	Cutie pentru priza si intreruptor	buc	30,00	
 21	08-03-591-10	Priza de fisa etansata (розетка двойная ) 	100 buc	0,15	
 22	2451089	Cutie pentru 2 priza	buc	15,00	
 23	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	4,95	
 24	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m	1,65	
 25	590-4001	Cablu ВВГнг-LS-2*1.5	m	100,00	
 26	590-4002	Cablu ВВГнг-LS-3*1.5	m	350,00	
 27	590-4003	Cablu ВВГнг-LS-3*2..5	m	200,00	
 28	590-40034	Cablu ВВГнг-LS-5*2,5	m	5,00	
 29	590-40035	Cablu ВВГнг-LS-5*4,0	m	5,00	
 30	2451088	Cutie отв pentru teava	buc	80,00	
 31	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm	100 m	4,75	
 32	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,10	
 33	08-02-407-1
	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm	100 m	0,10	
 34	08-01-087-3	Constructii metalice 	t	0,025	
 		Capitolul 2. Lucrari de constructie			
35	RpCU05G1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat (под розетку и выключатель)	buc	52,00	
 		Capitolul 3. Utilaj			
36	Pretul firmei	Corp OPL/S ECO LED IP20 36W	buc	35,00	
 37	Pretul firmei	Corp OPL/S BASE LED IP20 22W	buc	9,00	
 38	Pretul firmei	Corp de iluminat RKL LED 20W IP54 потолочный	buc	2,00	
 39	Pretul firmei	Corp de iluminat RKL LED 20W IP54 настенный	buc	2,00	
 40	Pretul firmei	Corp de iluminat BUG LED ROUND 22W IP65	buc	1,00	

Iluminarea exterioare
№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Lucrari  de constructie
Коэффициент к трудозатратам=1,15
Коэффициент к машинам=1,15			
1	TsA02B
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта под опоры светильников)	m3	6,30	
 2	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обр. засыпка грунта под опоры светильников)	m3	6,30	
 3	AcA04A
	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, LED OP4-30 h-4.0m	m	8,00	
 4	IzD10A
	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv (окраска опоры)	t	0,07	
 5	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, (фундамент металлический для опоры ФТ)	kg	50,00	
 6	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, (фундамент металлический для опоры Ф3)	kg	50,00	
 7	CA03F
	Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....	m3	0,20	
 8	34-02-003-1
	Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri	km	0,005	
 		Capitolul 2. Lucrari de montare
Коэффициент к трудозатратам=1,15
Коэффициент к машинам=1,15			
9	08-01-080-1	Fotoavertizor-releu	buc	1,00	
 10	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee	100 m	0,45	
 11	08-02-141-4	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri	100 m	0,45	
 12	08-02-148-4	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate	100 m	0,05	
 13	08-02-143-1
	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu	100 m	0,45	
 14	404-23	Caramida	buc	110,00	
 15	Pretul firmei	Cablu АВБбШв-3х16 mm2	m	130,00	
 16	08-02-148-4	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate	100 m	0,10	
 17	Pretul firmei	Cablu ВВГ-3х1,5 mm2	m	10,00	
 18	08-02-160-1	Cap terminal din rasini sintetice (epoxide) pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, RAYCHEM 	buc	4,00	
 19	08-02-370-2	Tablou pina la trei grupe, instalat in nisa soclului  (Ящик с 1 предохранителем 6А)	buc	2,00	
 20	08-01-087-3	Constructii metalice (для заземления)	t	0,05	
 		Capitolul 3. Utilaj			
21	Pretul firmei	Fotoavertizor-releu	buc	1,00	

Сеть CKC (Телефонные и компьютерные сети)
№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Lucrari de montare
			
		Capitolul 1.1. Retea de calculatoare SKS			
1	10-04-062-05	Aparataj tip coloana si dulap: Dulap 6U 19"	buc	1,000	
 2	08-02-412-1
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: Cablu UTP 4pair cat5e	100 m	4,300	
 3	10-04-066-07	Router	buc	1,000	
 4	10-02-016-02	Switching 1U 24port	buc	1,000	
 5	10-04-066-07	Aparataj de perete: Priza RJ-45 информационная cat.5е	buc	9,000	
 6	10-04-066-07	Aparataj de perete: Priza RJ-45 телефонная cat.5е	buc	8,000	
 7	10-01-003-03	Patch Pannel 16-ports  1U cat 5e	10 buc	0,100	
 8	10-04-066-07	Aparataj de perete:Patch-Cord UTP cat.6e	buc	9,000	
 9	10-04-066-04	Doze de cablu de montaj 	buc	20,000	
 10	10-04-066-07	Filtr (сетевой фильтр для 5 розеток 1,5м)	buc	5,000	
 11	10-02-016-06	Вloc de alimentare UPS700VT	buc	1,000	
 12	08-02-409-1	Teava gofro din ПВХ pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 16 mm	100 m	4,300	
 13	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40x40mm	100 m	2,500	
 14	10-04-066-04	Aparataj de perete:Priza ТV	buc	2,000	
 15	10-06-048-05	Pozarea cablurilor fibro-optice in transee	km	0,050	
 16	Pretul firmei	Cablu FO	m	50,000	
 		Capitolul 1.2. Radioficarea			
17	10-06-034-19	Lucrari diverse: Bransamentul de abonat sau de grup cu instalarea dozelor sau "АЗУ" de la stilp pe perete	buc	1,000	
 18	10-04-101-07	Dinamic УКВ	buc	6,000	
 		Capitolul 2. Utilaj			
19	Pretul firmei	Dulap 19" 6U	buc	1,000	
 20	Pretul firmei	Router 	buc	1,000	
 21	Pretul firmei	Switching 1U 24*10/100	buc	1,000	
 22	Pretul firmei	Patch Pannel 16-ports  1U cat 5e	buc	1,000	
 23	13324	Patch Cord UTP cat.5 1,0 m	buc	9,000	
 24	Pretul firmei	Bloc de alimentare UPS700VT	buc	1,000	
 25	Pretul firmei	Dinamic УКВ	buc	6,000	
 	
Sistemul antiincendiu
№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Lucrari de montare			
1	10-08-001-04	Dispozitiv "ПС" pentru: 4 raze FP9000L-4	buc	1,00	
 2	10-02-016-06	Вloc de alimentare РИП	buc	1,00	
 3	10-01-039-06	Acumulator CB7.0-12	buc	2,00	
 4	10-04-066-05	Sonerie SA-107	buc	1,00	
 5	10-08-002-02	Avertizoare de fum ИП212-141	buc	15,00	
 6	10-08-002-01	Avertizoare "ПС" automatice: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala, ИП103-7/1	buc	2,00	
 7	10-08-002-01	Avertizoare "ПС" automatice: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala, ИПР513	buc	1,00	
 8	10-06-032-01	Masurarea cablurilor: Complexul de masurari cu curent continuu a cablurilor pereche montate pina la si dupa reglarea in dispozitive terminale	100 пар	0,40	
 9	10-04-001-02	Radiotranslator АТC-100	compl.	1,00	
 10	08-01-087-3	Constructii metalice 	t	0,001	
 11	08-01-080-1	Releu РПУ-2	buc	1,00	
 12	10-04-066-05	Sonerie HC-103	buc	1,00	
 13	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: Cablu  LK-FLEX-053/CU2x0.5	100 m	1,50	
 14	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: Cablu BBГнг FRLS-3х1,0	100 m	0,50	
 15	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 22x10mm	100 m	1,50	
 16	08-02-409-1	Teava gofro din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 16 mm	100 m	2,00	
 17	
	Materiale	buc	0,00	
 18	590-0118	Cablu LK-FLEX-053/CU2x0.5	m	150,00	
 19	590-4002	Cablu ВВГнгFRLS-3*1.0	m	50,00	
 20	Pretul firmei	Cablu-canal plastic 22x10mm	m	150,00	
 21	3470005	Teava gofro de PV Д16mm	m	200,00	
 		Capitolul 2. Utilaj			
22	Pretul firmei	Panou pentru 4 zone FP9000L-4	buc	1,00	
 23	Pretul firmei	Stingator ОУ-4	buc	2,00	
 24	Pretul firmei	Bloc de alimentare РИП	buc	1,00	
 25	Pretul firmei	Acumulator  12V 7 А/ч 	buc	2,00	
 26	Pretul firmei	Sonerie SA-107	buc	1,00	
 27	Pretul firmei	Avertizoare de fum ИП212/141M	buc	17,00	
 28	Pretul firmei	Avertizoare ИП103-4/1	buc	2,00	
 29	Pretul firmei	Avertizoare ИПР513-10	buc	1,00	
 30	Pretul firmei	Releu РПУ-2	buc	1,00	
 31	Pretul firmei	Radiotranslator АТC-100	buc	1,00	
 32	Pretul firmei	Sonerie HC-103  (оповещатель уличный)	buc	1,00	
 33	Pretul firmei	Stingator ОУ-4	buc	2,00	

Retele exterioare de alimentare cu apa si canalizare
№
 crt.	Simbol norme, cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate 	Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)	

1	2	3	4	5	6	7	
		Capitolul 1. Lucrari de constructii					
		Capitolul 1.1. Lucrari de terasament					
1	TsC02B1
	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	0,160			
 2	TsC02D1
	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,220			
 3	TsI50A5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km 	t	35,200			
 4	TsC51B
	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,220			
 5	AcF03A
	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	12,000			
 6	TsD02B1
	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm	100 m3	0,140			
 7	TsD05A
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,160			
   		Capitolul 1.2. Sistemul A1 Fitinguri si armaturi					
8	AcA22A
	Montarea teului de bransare PE 100 SDR 11 diam 110x25,  pentru conectarea tevii de alimentare cu apa din polietilena 25 mm cu conducta existenta 100 mm	buc	1,000			
 9	AcA53A
	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting - Mufa electrosudabila PE 100 SDR 11 25 mm	buc	1,000			
 10	AcA53A
	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting - Racord compresie 90* FE 25x20	buc	2,000			
 11	AcA54A
	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting - Niplu redus 20x15 mm	buc	2,000			
 12	SD07A
	Robinet cu bila si fluture de actionare tip FI-FI  d-15	buc	1,000			
 13	SD12A
	Supapa de sens FI - FI, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul  3/4"	buc	1,000			
 14	AcA53A
	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting - Mufa 15 mm	buc	1,000			
 15	AcA53A
	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting - Niplu 20 mm	buc	1,000			
 16	AcA53A
	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting - Teu egal FI-FI 15 mm	buc	1,000			
   		Capitolul 1.3. Sistemul A1 Conducte					
17	AcA52A
	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 25 mm. PE 100 SDR 17 PN 10	m	25,000			
 18	SA11F
	Teava de protectie PE 100 SDR 26,7, avind diametrul de 75 mm	m	9,500			
   		Capitolul 1.4. Sistemul C1					
19	AcD18B
	Montarea tevii din PVC tip SN 4, pentru scurgere, imbinate prin lipire, in exteriorul cladirilor, ingropate la o adincime de pina la 2m, avind diametrul de 110 mm(Coturi 110 -2 buc, Ramificatie 110x110x45 - 1buc)	m	15,500			
 20	SB27A
	Caciula de ventilatie, din tabla, montata pe coloane de aerisire din tuburi de polipropilena, avind diametrul de 110 mm	buc	1,000			
   		Capitolul 1.5. Caminul CA1					
21	AcE10A
	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana ( 1 buc )	m3	1,450			
 22	PP
	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.0,  КЦД-10	buc	1,000			
 23	PP
	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m,  КЦ-10-9a	buc	1,000			
 24	PP
	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m,  КЦ-10-6a	buc	1,000			
 25	PP
	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m, КЦП1-10-1	buc	1,000			
 26	PP
	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m,  КЦО-1	buc	1,000			
 27	AcE07A
	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I ( usoare )	buc	1,000			
 28	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton ( крепление колодцев )	kg	20,800			
 29	IzD03A
	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,021			
 30	AcF02A
	Scara cu vanguri din otel lat de 50x10 mm si trepte din otel-beton cu Dn=20 mm, pentru acces in camine din tuburi din beton	m	1,800			
 31	RpCU05C
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm	buc	2,000			
 32	RpCU07C
	Matarea golurilor, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	2,000			
 33	CA02A3
	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea manuala si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3	0,300			
 34	AcA26A
	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, teu redus cu suport hidrant cu flanse , avind diametrul de 100 mm 	buc	1,000			
   		Capitolul 1.6. Haznaua 					
35	AcE12A
	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana ( 1 buc )	m3	9,420			
 36	PP
	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m,  КЦД-20	buc	1,000			
 37	PP
	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2.0 m, КЦП1-20-1	buc	1,000			
 38	PP
	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2.0 m,  КЦ-20-9	buc	3,000			
 39	PP
	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2.0 m,  КЦО-1	buc	1,000			
 40	AcE07A
	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I ( usoare )	buc	1,000			
 41	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton ( крепление колодцев )	kg	3,350			
 42	AcF02A
	Scara cu vanguri din otel lat de 50x10 mm si trepte din otel-beton cu Dn=20 mm, pentru acces in camine din tuburi din beton	m	3,000			
 43	RpCU05C
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm	buc	2,000			
 44	RpCU07C
	Matarea golurilor, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	2,000			
 45	CA02A3
	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea manuala si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3	0,500			
 		Capitolul 2. Lucrari de montare 					
46	RpAcF15E
	Camin de vizitare din PE cu baza inchisa, H=1080 m	buc	1,000			
 47	SF51A
	Ansamblu de masurare a debitului de apa fara contur, avind diametrul bransamentului de 25 mm	компл.	1,000			
 48	SE56A
	Filtru de impuritati d-15	buc	1,000			
 		Capitolul 3. Utilaj					
49	Pret de piata	Contor de apa TU 1 M15 diam. 15 mm	buc	2,000			
 50	Pret de piata	Camin de vizitare din PE cu baza inchisa, H=1080 m	buc	1,000			
 51	Pret de piata	Filtru d 15 mm	buc	1,000			

Retele de gazificare exterioare
№
 crt.	Simbol norme, cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate 	Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)	

1	2	3	4	5	6	7	
		Capitolul 1. Lucrari de constructie					
		Capitolul 1.1. Lucrari de terasament					
1	TsA02E
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu	m3	5,500			
 2	AcF03A
	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	2,000			
 3	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	3,500			
 4	TsD05A
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,035			
   		Capitolul 1.2. Conducta subterana					
		Capitolul 1.2.1. Gazoductul de presiune joasa					
5	GD12A
	Legatura conductei noi 32 mm la reteaua in fuctiune 63 mm	buc	1,000			
 6	GD13A
	Piesa de racord teu al bransamentelor,montata pe conducta de distributie - Colier sa 63 x 32 mm	buc	1,000			
 7	GD61A
	Teava din polietilena SDR 11 PE 80, pentru  conducte  de distributie (cu  curatarea conductelor prin purjare cu aer), montata in sant,de diametru 32x3.0  mm. 	m	11,500			
 8	GD53A
	Imbinarea prin sudura cap la cap a fitingurilor din polietilena, cu diametrul de 32 mm, pentru fitinguri de tranzitie PE/Ot 32/25 mm	buc	1,000			
 9	GC01A
	Proba preliminara pentru controlul etanseitatii imbinarilor, executata cu aer la Pn 5, la conducte avind Dn 32 mm 	1 km	0,011			
 10	GA12A
	Subtraversari pe sub conducta de apa  existente, traseul conductei avind Dn32 mm 	buc	1,000			
   		Capitolul 1.2.2. Iesirea din pamint					
11	GA08A
	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 100 mm / Футляр из стальной трубы Dy 100 L=1550mm	m	1,550			
 12	IC25B
	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata,  montata prin sudura la coloane in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 25x3.2 mm	m	2,000			
 13	ID10C
	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe  sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 1"	buc	1,000			
 14	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe) din polietilena, tevile avind diametrul de 32 mm	buc	1,000			
 15	CA02B
	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	0,010			
 16	GD02A
	Teava din otel fara sudura, pentru bransamente, avind Dn 1" / Патрубок из стальной трубы Dy 20, L=50mm с заглушкой	m	0,050			
 17	GD02A	Teava din otel fara sudura, pentru bransamente, avind Dn 1" / Контрольная трубка с заглушкой  Dy 20	m	1,200			
 18		Пакля смоляная ленточная	kg	4,000			
 19		Коробка клеммная в комплекте	buc	1,000			
 20	GD58A
	Montarea tubului de protectie, din polietilena / Футляр полиэтиленновый D50 m - 1buc 	m	3,000			
   		Capitolul 1.2.3. Restabilirea imbracamintii asfaltice					
21	DC04B
	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	16,000			
 22	DG06A
	Spargerea si desfacerea  betonului de ciment pe suprafete limitate, pentru pozarea cablurilor, conductelor, podetelor, gurilor de scurgere etc., executate in imbracaminti carosabile	m3	1,600			
 23	TsC61C
	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator  "cu o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta pe obiecte de reparatie, reconstructie sau restaurare: teren categoria 3	100 m3	0,020			
 24	TsI50B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km 	t	5,000			
 25	DA06A1
	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast	m3	0,500			
 26	DB19D
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 10,0 cm, cu asternere manuala 	m2	8,000			
 27	DB16D
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala 	m2	8,000			
     		Capitolul 1.3. Conducta supraterana					
28	IC25E
	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata,  montata prin sudura la coloane in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 2" / Труба стальная электросварная ф57х3,5	m	7,500			
 29	TfA01A1
	Conducta de otel, montata suprateran, la o inaltime de pine la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25 mm	m	16,000			
 30	RpIF12A
	Grunduirea si vopsirea conductelor de instalatii cu diametru exterior pina la 60 mm, in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei	m	23,500			
 31	CA03B3
	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) 	m3	0,150			
 32	CL17A
	Confectii metalice diverse, montate aparent: Стойка из уголка 40х40 L=0,8m - 2 buc	kg	5,000			
 		Capitolul 2. Lucrari de montare					
33	IA43B
	Contor de gaze volumetric, cu racorduri olandeze, montat pe placa de contor existenta, racordurile avind diametrul de 1 1/4"	buc	1,000			
 		Capitolul 3. Utilaj					
34	pp
	Contor de gaze G4 Q=6 m3/h	buc	1,000			

Lucrări de amenajare
№
 crt.	Simbol norme, cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate 	Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)	

1	2	3	4	5	6	7	
		Capitolul 1. Amenajarea					
1	DE10E
	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 24x25 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm	m	75,000			
 2	TsC54C
	Strat de fundatie din pietris	m3	1,000			
 3	DE13B
	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat 	m2	85,000			
 4	TsH91A
	Instalarea banci pe 2 picioare	buc	2,000			
 5	TsH91B
	Instalarea urne	buc	1,000