CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   
2. Organizatorul procedurii de achiziţie 
3. Obiectul achiziţiilor  Constructia unei portiuni de drum din sat. Iurceni, cu lungimea de 1.0 km, (dealul Hirbului).

№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrărilor    	Unitatea de masura 	Volum	

1	2	3	4	5	
		1. Lucrari pregatitoare			
		1.1. Restabilarea traselui si pichetarea axei			
1	calcul
	Restabilirea traseului, relief  cat. II	km	1,04	
2	calcul
	Pichetarea axei, relief  cat. II	km	1,04	
		1.2. Amenajarea fintinelor la cota de proiect  			
3	RpAcF38A
	Demolarea portiunilor deteriorate ale  caminelor  de vizitare circulare din elemente prefabricate din beton la canale  cu adincimea de 2-4 m	m3	0,15	
4	TsC03F1
	Incarcare cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, 	100 m3	0,0015	
5	TsI50A2
	Transportarea molozului cu autobasculanta  la distanta de 2 km 	t	0,36	
6	RpAcF04A
	Turnarea peretilor la caminele de vizitare ale canalelor din beton simplu, avind adincimea de 2-4 m 	m3	0,30	
7	AcE06A
	Montarea gratarelor cu rama din fonta la gurile de scurgere 	buc	15,00	
		2. Terasamente			
8	TsC03F1
	Excavarea pamintului in debleu, caseta sistemului rutier, exc. 0,4 m.c., incarcarea si transportul la 1 km, in rambleu umplerea acostamentelor, gr. II,  V = 1,87 t/mc	100 m3	0,17	
9	TsI51A1
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km 	t	31,79	
10	TsC03F1
	Excavarea pamintului in debleu, caseta sistemului rutier, exc. 0,4 m.c., locul la acumulare, gr. II,  V = 1,87 t/mc	100 m3	21,42	
11	TsI51A2
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km 	t	4 005,54	
12	TsD04D
	Compactarea terasamentului, rulou compactor manual, grosimea stratului 20-25 cm
	m3	17,00	
13	DI96
	Compactarea terasamentului (fundatiei casetei), rulou compactor 25 t, grosimea stratului 25 cm cu 8 treceri
	100 m3	57,19	
14	TsE03A
	Finisarea taluzurilor rambleului, debleului manual, pamant gr. II	100m2	0,36	
15	TsC03E1
	Incarcarea pamintului vegetal din depozit, excavator 0,4 m3	100 m3	1,50	
16	TsI51A2
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km 	t	180,00	
17	TsD01A
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor 	m3	150,00	
		3. Lucrari de consolidare			
		3.1. Consolidarea zonei verzi (acostamentelor) cu strat vegetal H=0.15m si insamintare manuala			
18	TsE02A
	Finisarea manuala a platformelor, in teren usor 	100m2	9,62	
19	TsH09C
	Semanarea acostamentelor	100m2	9,62	
		3.2. Consolidarea acostamentelor cu piatra concasata M300, H=0.15m			
20	DI115
	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm 	m2	833,00	
21	DI116, K=5
	Pentru fiecare 1 cm urmator se adauga sau se scade la norma Dl115 , K=5	m2	833,00	
		4. Amenajarea sistemului rutier			
22	DA06B2
	Amenajarea stratului drenat din nisip, H-10 cm (nisip - 629,09 m3)	m3	571,90	
23	DA12B
	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, H=18cm (fara piatra sparta)	m3	993,96	
24	02
	Piatra sparta fr 20-70mm	m3	1 266,80	
25	01
	Piatra sparta fr 0-20mm	m3	55,20	
26	DA20A
	Amenajarea fundatiei si imbracamintei rutiere a drumurilor  din utilizarea betonului de ciment vibrocilindrat Clasa Bbtb-2.8 grosimea 16 cm. 
	1000 m2	5,064	
27	DA20A1
	Corectii: pentru fiecare 1 cm  urmator de grosime se adauga sau se scade la norma  DA20A K=-2	1000 m2	-5,064	
28	DI152A
	Tratament bituminos ordinar cu emulsie bituminoasa si pietra sparta de granit in forma cubica cu autospeciala "Cipsiler" si incarcarea pietrei sparte cu  incarcator frontal: piatra sparta de granit fr. 5 - 10	100m2	48,04	
29	DE10C
	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 30x15 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	1 062,00	
30	002
	Beton suplimentar pentru montarea bordurelor	m3	10,61	
		5. Amenajarea drumurilor laterale			
		5.1. Tip I (243 m2)			
31	DA06B2
	Amenajarea stratului drenat din nisip, H-10 cm (nisip - 26,73 m3)	m3	24,30	
32	DA12B
	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, H=18cm (fara piatra sparta)	m3	43,74	
33	02
	Piatra sparta fr 20-70mm	m3	55,11	
34	01
	Piatra sparta fr 0-20mm	m3	2,40	
35	DA20A
	Amenajarea fundatiei si imbracamintei rutiere a drumurilor  din utilizarea betonului de ciment vibrocilindrat Clasa Bbtb-2.8 grosimea 16 cm. 
	1000 m2	0,243	
36	DA20A1
	Corectii: pentru fiecare 1 cm  urmator de grosime se adauga sau se scade la norma  DA20A K=-2	1000 m2	-0,243	
37	DI152A
	Tratament bituminos ordinar cu emulsie bituminoasa si pietra sparta de granit in forma cubica cu autospeciala "Cipsiler" si incarcarea pietrei sparte cu  incarcator frontal: piatra sparta de granit fr. 5 - 10	100m2	2,43	
		5.2. Tip II (401m2)			
38	DA06B2
	Amenajarea stratului drenat din nisip, H-10 cm (nisip - 44,11 m3)	m3	40,10	
39	DI134
	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm 	100m2	4,01	
40	DI134A, K=5
	Pentru fiecare 1 cm urmator se adauga sau se scade la norma Dl134, K=5	100m2	4,01	
		6. Amenajarea indicatoarelor rutiere			
41	DF18A
	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial SCM	buc	11,00	
42	DF19A
	Montarea indicatoarelor rutiere A900	buc	6,00	
43	DF19A
	Montarea indicatoarelor rutiere B700	buc	5,00