|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SPECIFICATII TEHNICE (F4.1) | | | | | | | | | | |
|  | |  | | --- | | *[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]* | | | | | | | | | | | |
| Numărul COP: | |  | | | | | | **Data: „ ” 2023** | | Alternativa nr.: **−** | |
| Denumirea COP: | | **Procurarea *Echipament de laborator*** | | | | | | Lot: **1** | | Pagina: 1din1 | |
|  |  | | | | | |  | | | | |
| **Cod CPV** | **Denumirea bunurilor şi/sau a serviciilor** | | **Modelul articolului** | **Ţara de origine** | **Producătorul** | **Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă** | | | **Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant** | | **Stand. de refer** |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | | | 7 | | 8 |
|  | **Bunuri/Servicii:** | |  |  |  |  | | |  | |  |
|  | Lotul 1 | |  |  |  |  | | |  | |  |
| 42921330-0 | **Masina de ambalat blistere** | | **DPB-250** |  |  | Frecvența de perforare: 8-35 ori/min  Productivitate: 4800 blistere/oră (standard 80x57)  Max. zona de formare si adancime: 130x100x26 mm  Cursa: 20-120 mm  Ambalaj standard: 80x57, 80x35, 95x65, 105x42, 105x55mm  (poate fi proiectat ca cerințe ale utilizatorului)  Alimentare cu aer: 0,5-0,7Mpa 0,15m3/min  Putere totala: 380/220V 50Hz 3.2KW  Putere motor: 0,75 kW  Film PVC: 0.15mm 0.5x140  Folie de aluminiu PTP: 0,02 mm 0,035X140  Hartie dialitica: 50-100g/m2 x140mm  Răcirea matriței: apă de la robinet sau apă reciclată  Dimensiune ambalat (LSHV): 2300x560x1410 mm  Greutate cu ambalaj: 800 kg | | |  | |  |

Semnat:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Numele, prenumele: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ În calitate de: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ofertantul: ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*** Adresa:***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***