Lucrari de reparatie la Gradinta nr 8	Formular Nr.1
WinCmeta	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări № 

№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Lucrari de reparatie
			
		Capitolul 1.1. Sistema de incalzire
			
1	RpCO56C
	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. - corob din lemn 300*300 mm
	m2	19,000	
 2	RpIC19C
	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2" -2"
	m	60,200	
 3	IC36D
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40,0 mm. - PPR  D40x5.5 mm
	m	60,200	
 4	IC35B
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm
	m	12,400	
 5	IC41A
	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin impuscare, teava avind pina la 1" inclusiv
	buc	12,000	
 6	IC41B
	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin impuscare, teava avind de 1 1/4" - 2" 
	buc	48,000	
 7	RpIC30A
	Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 3/8"-3/4"
	buc	4,000	
 8	RpIC30B
	Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 1"-1 1/2"
	buc	4,000	
 9	IB06A
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la  1000 mm, - KONNER H=500  7 sectii
	buc	8,000	
 10	ID06A
	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/2"
	buc	8,000	
 11	ID10A
	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe  sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" - Dop de radiator d1/2"
	buc	8,000	
 12	IC30C
	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 3/4" - Futorca stinga
	buc	8,000	
 13	IC30C
	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 3/4" - Futorca dreapta
	buc	8,000	
 14	IB20B
	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton
	buc	32,000	
 15	IE03A
	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"
	m	12,400	
 16	IE03B
	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"
	m	60,200	
 17	IC38J
	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm - Teu PPR d40x25x32xmm
	buc	16,000	
 18	IC38J
	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm - Americanca  d32x25 mm
	buc	8,000	
 19	IC38G
	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv - Teu PPR d20x20x20 mm
	buc	16,000	
 20	IC38D
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm - Cot PPR d40 la 90*
	buc	16,000	
 21	IC38B
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Cot PPR d25 la 90*
	buc	6,000	
 22	IC38B
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Americancaa d25
	buc	6,000	
 23	IC38A
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv - Cot PPR d20 la 90*
	buc	12,000	
 24	IC38A
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv - Americanca d20 
	buc	8,000	
 25	IC38B
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Cruce d=25
	buc	16,000	
 26	IC38B
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Ocolire  d=25
	buc	12,000	
 27	IC38B
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Mufa  d=25
	buc	20,000	
 28	IC38B
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Trecere  d=25x3/4"M
	buc	16,000	
 29	IC38A
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv - Dop d=15 met
	buc	8,000	
 30	RpIC29A
	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"
	buc	12,000	
 31	RpIC29B
	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul  1"-1 1/2"
	buc	14,000	
 32	ID01A
	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" - Capul termic d1/2"
	buc	8,000	
 33	ID01B
	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" - Clapeta d3/4"
	buc	4,000	
 34	ID01A
	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" - Robinet cu sfera d15 mm
	buc	8,000	
 35	ID01B
	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" - Robinet cu sfera d20 mm
	buc	12,000	
 36	ID01A
	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" - Robinet de trecere cu sfera d15 mm
	buc	14,000	
 37	ID01B
	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" - Robinet de trecere cu sfera d25 mm
	buc	8,000	
 38	RCsB21A
	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm
	buc	12,000	
 		Capitolul 1.2. Coridor nr 1 (16.35x2.35 + 2.7x6.1/tambur)
			
39	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane
	m2	56,400	
 40	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)
	m2	6,400	
 41	RpCK42C
	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc
	m2	56,000	
 42	RpCK42A
	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment
	m2	56,000	
 43	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betocontact" intr-un strat, la pereti  interioare
	m2	118,000	
 44	RpCJ03A k=1.2
	Reparatii de tencuieli interioare, brute, la pereti din zidarie de caramida sau beton, de 2,5 cm grosime, executate cu mortar de ipsos-var marca 10 T, pentru realizarea grundului la pereti de caramida sau pe rabit smiruit - Grosimea 3.0 cm
	m2	56,400	
 45	CK50B
	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat
	m2	56,000	
 46	CK35B
	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat
	buc	330,000	
 47	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului 
	m2	56,000	
 48	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	56,000	
 49	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  a tavanelor 
	m2	56,000	
 50	CK26C
	Carnizuri montate la tavan din mase plastice
	m	55,200	
 51	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	56,000	
 52	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti  interioare - Sub Tink
	m2	118,000	
 53	CF30A
	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti - Tencuiala decorativa cu structura medie
	m2	59,000	
 54	CF30A
	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti - Tencuiala decorativa cu structura marunta
	m2	59,000	
 55	CK07B
	Pervazuri sau baghete din lemn montate la usi sau ferestre - Bagheta decorativa pentru pereti din MDF
	m	78,000	
 56	RpCK01B k=0.67
	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 
	m2	56,000	
 57	CG47C
	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni  placi: pina la 300 x 300 mm
	m2	56,000	
 58	CI14A
	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv - Plinte
	m	78,000	
 59	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv - Usa dubla 2.0x1.20 - 2 buc
	m2	4,800	
 60	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv - Usa din PVC 2.0x0.90 - 1 buc
	m2	1,800	
 61	RpCJ06B
	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime
	m	10,200	
 62	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	2,100	
 63	CF61A
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane
	m2	2,100	
 64	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  a glafurilor
	m2	2,100	
 65	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	2,100	
 66	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	2,100	
 		Capitolul 1.3. Coridor nr 2 (14.8x1.36)
			
67	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane
	m2	34,200	
 68	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betocontact" intr-un strat, la pereti  interioare
	m2	52,200	
 69	RpCJ03A k=1.2
	Reparatii de tencuieli interioare, brute, la pereti din zidarie de caramida sau beton, de 2,5 cm grosime, executate cu mortar de ipsos-var marca 10 T, pentru realizarea grundului la pereti de caramida sau pe rabit smiruit - Grosimea 3.0 cm
	m2	34,200	
 70	CK50B
	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat
	m2	20,200	
 71	CK35B
	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat
	buc	120,000	
 72	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului 
	m2	20,200	
 73	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	20,200	
 74	CK26C
	Carnizuri montate la tavan din mase plastice
	m	32,300	
 75	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	20,200	
 76	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti  interioare - Sub Tink
	m2	52,200	
 77	CF30A
	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti - Tencuiala decorativa cu structura marunta
	m2	52,200	
 78	RpCR29A
	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant - Captuseala din lemn la pereti
	m2	44,800	
 79	CN16A
	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3 straturi la usi si ferestre gata grunduite - Lac pu lemn: norma 0.36 kg/m2
	m2	44,800	
 		Capitolul 1.4. Coridor nr 3 (20.0x1.40)
			
80	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane
	m2	32,400	
 81	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betocontact" intr-un strat, la pereti  interioare
	m2	64,300	
 82	RpCJ03A k=1.2
	Reparatii de tencuieli interioare, brute, la pereti din zidarie de caramida sau beton, de 2,5 cm grosime, executate cu mortar de ipsos-var marca 10 T, pentru realizarea grundului la pereti de caramida sau pe rabit smiruit - Grosimea 3.0 cm
	m2	32,400	
 83	CK50B
	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat
	m2	28,000	
 84	CK35B
	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat
	buc	168,000	
 85	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului 
	m2	28,000	
 86	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	28,000	
 87	CK26C
	Carnizuri montate la tavan din mase plastice
	m	42,800	
 88	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	28,000	
 89	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti  interioare - Sub Tink
	m2	64,300	
 90	CF30A
	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti - Tencuiala decorativa cu structura marunta
	m2	64,300	
 91	RpCR29A
	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant - Captuseala din lemn la pereti
	m2	64,300	
 92	CN16A
	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3 straturi la usi si ferestre gata grunduite - Lac pu lemn: norma 0.36 kg/m2
	m2	64,300	
 		Capitolul 1.5. Coridor nr 4 (14.0x1.40)
			
93	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane
	m2	42,200	
 94	RpCK42C
	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc
	m2	19,600	
 95	RpCK42A
	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment
	m2	19,600	
 96	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betocontact" intr-un strat, la pereti  interioare
	m2	92,800	
 97	RpCJ03A k=1.2
	Reparatii de tencuieli interioare, brute, la pereti din zidarie de caramida sau beton, de 2,5 cm grosime, executate cu mortar de ipsos-var marca 10 T, pentru realizarea grundului la pereti de caramida sau pe rabit smiruit - Grosimea 3.0 cm
	m2	42,200	
 98	CK50B
	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat
	m2	19,600	
 99	CK35B
	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat
	buc	118,000	
 100	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului 
	m2	19,600	
 101	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	19,600	
 102	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  a tavanelor 
	m2	19,600	
 103	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	19,600	
 104	CK26C
	Carnizuri montate la tavan din mase plastice
	m	30,800	
 105	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti  interioare - Sub Tink
	m2	46,200	
 106	CF30A
	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti - Tencuiala decorativa cu structura marunta
	m2	46,200	
 107	RpCR29A
	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant - Captuseala din lemn la pereti
	m2	46,200	
 108	CN16A
	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3 straturi la usi si ferestre gata grunduite - Lac pu lemn: norma 0.36 kg/m2
	m2	46,200	
 109	RpCK01B k=0.67
	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin  - grosimea 2.0 cm
	m2	19,600	
 110	CG47C
	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni  placi: pina la 300 x 300 mm
	m2	19,600	
 111	CI14A
	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv - Plinte
	m	30,800	
 		Capitolul 1.6. Deseuri
			
112	TrI1AA01C1
	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1
	t	10,600	
 113	TsI50A10
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km
	t	10,600	
 		Capitolul 2. Lucrari electrice
			
114	RpEF23A
	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile
	buc	14,000	
 115	RpEF15A
	Montarea corpurilor de iluminat de tip LED in complet cu lampi
	buc	14,000	
 116	RpED02B
	Montarea cablurilor de energie electrica, instalate aparent pe scoabe de bachelita, pe console, cu sectiunea 25-35 mmp
	m	188,500	
 117	RpEE17D
	Inlocuirea prizelor - priza cu protectie tip 1- simbol 0235
	buc	4,000	
 118	RpEE15D
	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator dubla tip I-simbol 0238
	buc	10,000	
 119	RpEQ03A
	Demontarea cutiei cu cleme
	buc	2,000	
 120	RpEQ04A
	Montarea cutiei cu cleme
	buc	2,000	

	                                                                                                         

INVESTITOR	
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                 	

L.S.