[bookmark: _Hlk216785034]Anexa nr. 2
la Documentația standard nr.115
din “ 15 ” septembrie 2021
[bookmark: _Hlk77770922]
ANUNȚ DE PARTICIPARE INCLUSIV PENTRU PROCEDURILE DE PRESELECȚIE/PROCEDURILE NEGOCIATE

[bookmark: _Hlk238127923]privind achiziționarea  DIVERSE ECHIPAMENTE DE LABORATOR
prin procedura de achiziție: Licitație Publică
1. Denumirea autorității contractante: I.P.„CENTRUL NAȚIONAL SĂNĂTATEA  ANIMALELOR, PLANTELOR ȘI SIGURANȚA ALIMENTELOR”
2. IDNO: 1005600030818
3. Adresa : MD-2051, mun. Chișinău, str. Murelor, 3 sec. Buiucani
4. Numărul de telefon/fax: + 373 60 848 510/ 022 479 746
5. Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: achizitii@cnsapsa.ansa.gov.md, https://cnsapsa.md/;
6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP
7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Instituție publică la autofinanțare, în care Agentia Natională pentru Siguranţa Alimentelor (ANSA) exercită funcția de fondator..
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

	Nr. d/o
	Cod CPV
	Denumirea bunurilor/ serviciilor
	Unitatea
de măsură
	Cantitatea
	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință
	Valoarea estimată
(se va indica pentru fiecare lot în parte)

	1
	38000000-5
	LOT  1 Moara de laborator cu cutite (LÎPA)
	bucată
	2
	Moara de pregatire a probelor de laborator cu recipient de macinare separate ( usor detasabil de corpul utilajului, pentru curatare).
Material proba :alimente uscate, duritate medie, oase, cereale, seminte,  minerale etc.
Carcasa principala, recipientul si capacul sunt din inox
Unitatea containerului si corpul masinii sunt separate  
Motor: min  1200W
Viteza  (rpm)   0- 30,000
Volum  min 400 CC
Capacitate min 1,5 L
Alimentare AC 110 V/220 V, 50 /60 Hz 
 Accesorii: cupa suplimentara, 
lame si  cilindru complet metallic, chee de dezasamblare, capac transparent  pentru observarea materialului din interiorul cupei, 
capac pentru cantitati mici.
 Moara se livreaza cu toate accesoriile complete  de operare.
	64 000,00

	2
	38000000-5
	LOT 2 Masina de tocat carne (LÎPA)
	bucată
	2
	 Putere  maxima   -2000 W
Capacitate tocare , kg/ min  -2,5
Functie revers
Numar site, 3 buc
Accesorii in set
Material carcasa metal
Materie tava - metal
	6 000,00

	3
	38000000-5
	LOT 3 Blender de laborator (LÎPA)
	bucată
	2
	Blender Putere  - 1- 2,0 kW
Material bol -  sticla rezistenta
Capacitate 2-3 L
Material lame – inox
Trepte de viteza -3
Lame detasabile din otel inoxidabil
	5 000,00

	4
	38000000-5
	LOT 4 Termometru digital pentru frigider/congelator cu sonda si magnet (LÎPA)
	bucată
	20
	Termometru digital pentru frigider / congelator cu sonda  si magnet. Termometru digital cu afisaj al valorii masurate, afisat pentru valori ideale ale temperaturii in frigider: de la +4 ... + 8° C) si  congelator Prevazut  cu magnet pentru amplasat pe usa frigiderului Rezoluție :0,1°C
Tip sonda: Glonț din oțel inoxidabil 40 x 5 mm pe cablu de 1 m
Alimentare: 1 x 1,5 volți AAA oferind aproximativ 3 ani de utilizare continuă
Temperatura interioara: -20 ... +50 ° C
	25 000,00

	5
	38000000-5
	LOT 5 Plita de masa electrica (LÎPA)
	bucată
	4
	Material suprafata emailat, Numarul de arzatoare 2, Putere  W-2000, Tipul elementului de incalzire spirala
	12 000,00

	6
	38000000-5
	LOT 6 Etuvă (LÎPA)
	bucată
	2
	· Pentru uscarea probelor;
· Pentru sterilizarea materialelor de laborator cu aer cald,
· capacitate utilă de ≈ 80 – 100  litri;
· finisaj exterior: oțel galvanizat;
· interior: oțel inox;
· izolație: fibră de sticlă;
· rafturi: 2;
· sistem de control al temperaturii;
· setarea temperaturii digitală (domeniu ± 1°C);
· domeniu de temperatură 40 - 300°C;
· taimer auto start/ auto stop;
· afișaj temperatură/ timp LED display;
· alimentare 230V/ 50Hz;
· circuit de siguranță la supraâncălzire;
cu semnal acustic
	50 000,00

	7
	38000000-5
	LOT 7 Lampă UV bactericidă (LÎPA)
	bucată
	6
	Caracteristici:
	Utilizabile în microbiologie pentru decontaminarea aerului și a suprafețelor;
	Tipul de radiație: UV-C cu lungime de undă 254nm;
	Parametri:
	Lungime de undă ≈ 253,7 nm (UV-C),
	Putere lampă 30-55W,
	Intensitatea radiației min.1,5W/m2 la 1 m distanță,
	Suprafața de acoperire aproximativ 20m2
	Timp de funcționare zilnic 30-60 min,
	Durata de viață a tubului UV  9000 ore,
	Cu certificat de conformitate și certificat de calitate de la producător,
	10 000,00

	8
	38000000-5
	LOT 8 Termometru din sticlă cu lichid (LÎPA)
	bucată
	1
	TL-2 (-30...+70) gr.C, d= 1 gr.C
	600,00

	9
	38000000-5
	LOT 9 Termometru din sticlă cu lichid (LÎPA)
	bucată
	1
	СП-83 (+20...+200) gr.C, d=1 gr.C
	600,00

	10
	38000000-5
	LOT 10 Balanta tehnica cu grad de precizie 10-3 (LÎPA)
	bucată
	1
	Capacitatea maxima de cântarire: 400-500 g 
Diviziune: 0,001g (d); 0,01g (e); 
Reproductibilitate:0.001g
Linearitate: ± 0.003 g
Afisare pe display LCD 
Calibrare interna 
Afisare domeniu greutate curenta printr-o bara de grafic 
Timp de stabilizare: intre 3- 5 secunde 
Temperatura  de lucru : +10 .....+30°C;
Umiditate ambientala admisa max. 80 % (fara condens)
Se solicita ca balanta  sa respecte prevederile metrologice in vigoare privind marcarea cu marcaj CE, etichetarea cu marca M, prin care sa se certifice respectarea cerintelor metrologice.
	25 000,00

	11
	38000000-5
	LOT 11 Agitatoare tip Vortex (LÎPA)
	bucată
	4
	Agitator compact, universal, potrivit pentru aplicatiile ce implica vase mici si placi de microtitrare
Display digital pentru afisarea timpului de agitare
Cronometru cu functia de numaratoare inversa: 1 sec….999min
Doua moduri de operare:
-	modul A (modul sigur cu detectarea atasamentului) – viteza maxima de minim 3000 rpm sa fie atinsa cu atasamentul standard pt  tuburi cu diam pana la 50 mm, in modul contact; la utilizarea altor atasamente viteza sa poata fi de 1300 rpm
-	modul B (fara detectarea atasamentului) – este posibila o viteza de 3000 rpm cu toate atasamentele; stabil pe tot dom. vitezei; 
Posibilitatea de adaptare diverse
	50 000,00

	12
	38000000-5
	LOT 12 Set pentru upgrade HPLC Agilent 1260 Infinity II Prime (LÎPA)
	set
	1
	Set pentru upgrade HPLC Agilent 1260 Infinity II Prime, prin adăugarea unei valve pentru comutarea automată între 4 coloane. Piesele vor fi compatibile cu sistemul Agilent HPLC 1260 Infinity II Prime, conectat la Ultivo TQ LC/MS.
Setul va include:
• Kit de modernizare a mecanismului de acționare a supapei pentru termostatul de coloane; 
• Valvă de selecție pentru 4 coloane (4 poziții/10 porturi); 
• Kit complet de capilare cu diametrul de 0.12 mm pentru conectarea selectorului de coloane și a coloanelor utilizate;
• Ansamblu capac, tub și filtru de sticla pentru sticlele de solvenți - set alcătuit din 4 buc.
• Filtru de aspirație din oțel inox pentru solvent - set din 2 buc.
Piesele vor fi livrate noi, în ambalaj original de la producătorul echipamentului.
Prezentarea bunurilor și confirmarea compatibilității va fi efectuate de un reprezentant autorizat și certificate de producător.
Obligatoriu furnizorul va prezenta Autorizația de la producătorul echipamentului și Certificatul de instruire a inginerului la uzina producătorului.
	211 000,00

	13
	38000000-5
	LOT 13 Baie cu ultrasunet cu încălzire reglabilă, cu mișcare de agitare (LÎPA)
	bucată
	1
	Baie de curatare cu ultrasunete si incalzire, cu reglare digitala a temperaturii si a timpului. Vas confectionat in totalitate din inox, prevazut cu valva pentru evacuarea lichidului. 
Capacitate: min. 9,5 L
Frecvență: estimativ 37 kHz
Putere de încălzire: estimativ 400 W
Încălzire reglabilă în limite de 10-80°C
Baie  cu 5 moduri cu ultrasunete, posibilitatea de a salva până la 4 programe de curățare Reglabile):
-	Dinamic: Combină modurile de impuls cu ultrasunete și de baleiaj pentru a crește performanța generală de curățare.
-	Puls: Îndepărtează chiar și contaminările persistente printr-o distribuție a câmpului sonor pulsatoriu.
-	Sweep: Distribuție uniformă a puterii ultrasonice pentru majoritatea sarcinilor de curățare.
-	Eco: Pentru o curățare delicată cu funcționare silențioasă și pentru o durată de viață mai lungă a dispozitivului de curățare cu ultrasunete. 
-	Degazare: Degazare rapidă a soluțiilor de curățare proaspăt preparate și a probelor (HPLC).
Baie cu afișaj clar și ușor de citit, care arată toți parametrii relevanți, de exemplu, timpul de curățare rămas,
temperatura setată/reală pentru o ajustare precisă.
	29 000,00

	14
	38000000-5
	LOT 14 Set valvă de înaltă presiune pentru LCMS Ultivo (LÎPA)
	set
	1
	Set valvă de înaltă presiune, compatibil cu sistemul Agilent LCMS Ultivo, care va include următoarele componente:
Set valvă cu 2 poziții/6 porturi, 600 bar - 1 kit;
Teu CDS / conector tip T - 1 buc;
Capilar din oțel inoxidabil, 0,12 × 105 mm - 4 buc;
Set de fitinguri și ferule pentru 1/16", 10 bucăți/set - 1 kit.
Piesele vor fi livrate în ambalaj original de la producătorului echipamentului.
Serviciile vor fi prestate de un reprezentant autorizat și certificat de producător.
	46 800,00

	15
	38000000-5
	LOT 15 Thermo-hygrometer (LÎPA)
	bucată
	6
	Temperature range: -10℃~+50℃. (14~+122).
- Humidity range: 10%~99%RH.
- Resolution: temperature: 0.1℃(0.1), humidity: 1% RH.
- Accuracy: temperature: ± 1℃(1.8), humidity: ± 5%RH (40%~80%).
- Storage condition: -20℃~60℃, 20~80%RH   
	5 000,00

	16
	38000000-5
	LOT 16 Sonda de prelevare probe de tip Nobbe (M.Manole,4)
	bucată
	1
	Material de inox
Pentru semințe in containere mici.
Diametrul exterior al tubului - 8 mm;
Lungimea găurii - 25 mm;
Latimea - 6 mm.
	7 000,00

	17
	38000000-5
	LOT 17 Sondă de prelevare probe de tip baston (M.Manole,4)
	bucată
	1
	Material de inox.
Camere cu deschidere simultană.
Orificii partiționate.
Prelevare de probe medii de cereale până la o adâncime de 2 m.
Diametrul exterior al tubului - 14 mm;
Lungimea găurii - 40 mm;
Latimea - 10 mm.
	7 000,00

	18
	38000000-5
	LOT 18 PURITY WORK BOARD - Seeds Test Automation (diafanoscop) (M.Manole,4)
	bucată
	1
	-Specificații ale lupei iluminate semi-deluxe cu braț flexibil, reglarea intensității luminii
-sticlă opal blițuită pentru o transmisie uniformă și lină a luminii.
-dimensiuni 84-1/2″L x 33″l x 11-1/2″Î
-sistem echipat cu - Lupă iluminată cu braț flexibil Model semi-deluxe cu bază mobilă (L104SD+L104B)
-mecanismul cu arc ascuns permite curățarea ușoară. 
-lentilă: Lentilă de înaltă calitate, special concepută, cu control al distorsiunii, dimensionată corect pentru vederea ambilor ochi (bioculară).
-diametru liber 130 mm, lentilă 3.2D. --mărire a suprafeței de aproximativ 4 ori.
-distanța de lucru sub montura obiectivului este de 250 mm, iar câmpul vizibil poate fi de până la 250 mm.
-iluminare: Lumină fluorescentă circulară standard de 22 wați.
-stativ: mecanism de echilibrare ascuns cu mișcare extrem de ușoară pentru a plasa obiectivul în poziția și orientarea corectă. Centrul obiectivului poate ajunge la 900 mm în fața axei monturii, cu o rotire de până la 360 de grade.
	9 000,00

	19
	38000000-5
	LOT 19 Termometru cu sonda detasabila (M.Manole,4) 
	bucată
	3
	Termometru, adaptor CA, sondă din oțel inoxidabil cu senzor RTD din platină.
- înregistrare de date Traceable™ cu intervale de timp definite de utilizator.
- interval de temperatură de la -90 la +105°C și o rezoluție de 0,01 și menține o precizie de ±0,25°C pe întregul interval de temperatură.
- descărcarea datelor pe stick USB
Indicatori de stare: Baterie descărcată, memorie plină, transfer de date USB și stare de alarmă activă
	10 000,00

	20
	38000000-5
	LOT 20 Termometru digital de precizie cu sonda detasabila  -200 la +200 °C (M.Manole,4)
	bucată
	1
	Precizie, acuratete ±	0.05 0C
Rezoluţie temperatură	0.01 °C
Domeniu de măsurare temperatură (min.)	-200 °C
Domeniu de măsurare temperatură (max.)	+200 °C
Sonda incorporabila in pachet cu termometru
	4 000,00

	21
	38000000-5
	LOT 21 Lampa electrica anti-insecte, cu lumina UV si grilaj metalic cu electrosoc  (M.Manole,4)
	bucată
	1
	[image: ]
Aria de actiune: 25 m²
Tavă detașabilă și ușor de curățat
Putere: 18 W
Greutate: 600 g
	600,00

	22
	38000000-5
	LOT 22 Dulap pentru pastrarea colectiei de insect Material MDF (M.Manole,4)
	bucată
	1
	[image: ]
Dulap 10 SD (30x40) pentru 10 sertare -  Lățimea dulapului este de 44,5 cm, înălțimea de 80 cm și adâncimea de 35 cm.
	3 500,00

	23
	38000000-5
	LOT 23 Reșou electric  (M.Manole,4)
	bucată
	3
	-cu un arzător
-spirala inchisă
	1 200,00

	24
	38000000-5
	LOT 24 Morișca de laborator  (M.Manole,4)
	bucată
	2
	LZM
p/u măcinarea produsului cu un cuțit rotativ din oțel.
Caracteristici tehnice:
· Timp de măcinare pentru o probă care cântărește 20 g 45 sec
· Mod de operare ciclic 5 min de lucru pauză de 10 minute
· Masa produsului măcinat nu mai mult de 50 g
· Viteza de rotație cel puțin 23.000 rpm
· Consumul de energie 230 W
· Tensiune, frecvență, curent, V / Hz / A 220/50 / 1,0
· Dimensiuni generale,mm 140 x 205
Greutate 1,2 kg
	4 000,00

	25
	38000000-5
	 LOT 25 Thermo-higro-logger (M.Manole,4)
	bucată
	3
	[image: ]
-p/u climat control în camere de lucru
-temperatură 0-50˚C
(precizie ±1 ˚C)
-umiditate 30-75%
(precizie ±3%)
-consumul de energie-baterii
3×1,5V AAA
-data,ceas
-materialul corpului-plastic
	3 000,00

	26
	38000000-5
	LOT 26 Termometru din sticla cu lichid (M.Manole,4)
	bucată
	1
	-maximal
(20-200) ºC
	800,00

	27
	38000000-5
	 LOT 27 Balanța  de laborator (M.Manole,4)
	bucată
	1
	-Electronică
-Tehnică
3,0-6,0kg
Afisare pe display LCD 
Calibrare interna 
Afisare domeniu greutate curenta printr-o bara de grafic 
Timp de stabilizare: intre 3- 5 secunde 
Temperatura  de lucru : +10 .....+30°C;
Umiditate ambientala admisa max. 80 % (fara condens)
Se solicita ca balanta  sa respecte prevederile metrologice in vigoare privind marcarea cu marcaj CE, etichetarea cu marca M, prin care sa se certifice respectarea cerintelor metrologice.
	4 000,00

	28
	38000000-5
	LOT 28 Lampă de masă cu lupă (M.Manole,4)
	bucată
	2
	Lampa cu lupa Marire Optică: 10x, versatil, ușor de utilizat.
Material: Sticlă de înaltă calitate pentrulentile și corp metalic rezistent.
Lumina: reglabila 
Clema de fixare pe masa pentru stabilitate.
Amortizor: Amortizor din cauciuc antiderapant pentru a preveni alunecarea pe suprafețe.
	2 900,00

	29
	38000000-5
	LOT 29 Higrometru elecronic (M.Manole,4)
	bucată
	3
	Max-min thermo hygro & clock, cu baterie .
Suport  pliabil din spatele carcasei.
Carcasa robustă din plastic rezistentă la apă, cu dimensiuni de 109 x 70 x 19 mm. 
Afișaj dual pentru umiditate și temperatură pe un ecran LCD de 40 x 30 mm. 
Memorie pentru citirea temperaturii maxime și minime, cu funcție de alarmă.
Intervalul de măsurare a umidității este de la 10% RH la 99% RH, cu o precizie de +/- 1%.
Intervalul de măsurare a temperaturii este de la -58°F la +158°F (+/- 0,2°F) sau de la -50°C la +70°C (+/- 0,1°C), selectiv. 
Valorile F și C interschimbabile printr-un comutator de pe panoul frontal.
Montare pe masă cât şi pe perete.
	3 000,00

	30
	38000000-5
	 LOT 30 Agitatator (VORTEX) (LDSA)
	bucată
	1
	Aparat destinat amesticării ușoare dar și intensă pentru tuburi 0,2-50ml
Tip de mișcare: orbital, 4 mm
Interval de viteză: 750 - 3000 rpm.
Timp de accelerare: 3 s
Capacitate tub: 1,5-50ml
Afișare viteză: scară (min/max)
Comutator: modul tactil/continuu
	8 000,00

	31
	38000000-5
	 LOT 31 Omogenizator (stomacher) (LDSA)
	bucată
	1
	Omogenizator  de asemenea numit blender de laborator pentru volume de probă de la 50 la 400 ml. Mixerele de laborator  oferă o amestecare și omogenizare rapidă și fiabilă a unei game largi de probe de  testare a bacteriilor, în special potrivită pentru prepararea probelor de testare microbiană.
 Aparatele  funcționează prin acțiunea unor palete reciproce duble asupra probei conținute într-o pungă de plastic sterilă. Conținerea sigură a probei în punga de plastic sterilă previne contaminarea încrucișată ,recuperare îmbunătățită a organismelor. Fără căldură, fără tratament de sterilizare,.     Numărătoare inversă a timpului de procesare
Setare programabilă a vitezei paletei și a timpului.
Volum -50-400 ml
Turație 0-260 RPM/min                                                                                         3 programe pentru controlul RPM
Dimensiuni exterioare 45x21x24
Dimensiuni interioare 10x19x22
	40 000,00

	32
	38000000-5
	 LOT 32 Agitatator (seiker Multi Bio 3D) (LDSA) 
	bucată
	1
	Agitator pentu agitare plăcilor planșetelor cu tip de mișcare- legănare cu înclinare. Intervalul de control al vitezei 1 - 100 RPM (Mișcare orbitală și reciprocă) (1) (2)
Semnal sonor timer +
Unghi de cotitură 0°–360° (creștere 30°) (Mișcare reciprocă) (2)
Unghi de balansare 0°–5° (creștere 1°) (Mișcare Vibro) (3)
Mecanism de acționare directă +
Unghiul de înclinare a platformei fixe 7°
Timp maxim de funcționare continuă 168 h
Orbită 22 mm
Sarcina maximă 1 kg
Covorașul din silicon anti-alunecare este furnizat ca standard +
Interval de setare a timpului pentru (1) (2) 0-250 sec
Interval de setare a timpului pentru (3) 0-5 sec
Numărul de cicluri 0 - 125 ori
Suprafata de lucru platforma 215x215 mm
Dimensiuni generale (W×D×H) 235x235x140 mm
Greutate 1,8 kg
Curent de intrare/consum de energie 12 V, 380 mA / 4,6 W
Alimentare externă Intrare AC 100–240 V; 50/60 Hz; Ieșire DC 12 V
	15 000,00

	33
	38000000-5
	 LOT 33 Plăci pentru testul de seroaglutinare cu antigen colorat cu Roz Bengal (LDSA)
	bucată
	2
	Plaque opaline de Prestigoroups 255*18,  96 discuri  ø 19mm. ROBIN S.A.S Setul include o bază plană din metacrilat pe care se sprigină o placă de sticlă și un mixer metacrilat transparent care permite să se execute 60,96,48,30 de mixaje de discuri
	20 000,00

	34
	38000000-5
	LOT 34 Rotor pentru centrifugă (LDSA)
	bucată
	1
	A-2-DWP Swing-out Microplate Rotor with 2 Buckets
Eppendorf
Capacitate max.: 2 x 5 microplăci, 2 x 4 plăci de cultură, 2 x 2 plăci cu godeuri adânci sau 2 x 1 seturi de plăci de filtrare
Înălțime maximă de încărcare: 89 mm
Viteză max.: 3.700 rpm / 2.250 g
	56 000,00

	35
	38000000-5
	LOT 34 Detector de gaz amoniac (NH3) în încaperi (LDSA)
	bucată
	4
	Pentru masurarea concentrației ammoniacului în încaperi, portabil,
Caracteristici ale produsului:
Afișaj
Afișaj LCD mai mare
Tip de gaz
Detector de gaz amoniac (NH3)
Interval de măsurare
0~100PPM
Rezoluție
0.1PPM
Eroare de bază:
0.5PPM
Timp de răspuns:
Mai puțin de 120 de secunde
Timp de recuperare:
Mai puțin de 120 de secunde
Repetabilitate:
Mai puțin de ± 1%
Principiu de măsurare
Principiu electrochimic, durată de viață de 2 ani
Alarmă joasă / înaltă / Setare alarmă
da
Pentru alarmă:
Alarmă dublă acustică, optică, se poate seta valoarea alarmei, un sunet de alarmă este împărțit în 80 dB
Temperatură de funcționare:
-20~ 50℃
Umiditate de funcționare:
<;95%RH (Fără gel)
Temperatură de depozitare:
0~40℃
Greutate / Dimensiune produs:
170g / 181*63*30(mm)
Sursă de alimentare
Baterie li-ion de 3.7V
Timp de funcționare continuă
>60 ore
	16 000,00

	36
	38000000-5
	LOT 36 Recirculator bactericid UV (LDSA)
	bucată
	4
	Recirculator de aer, cu lămpi ”ozone free”, pentru spațiu 25-30 m3, cu support pe roti, 220V			
	56 000,00

	37
	38000000-5
	LOT 37 Echipament pentru masurarea concentratiei bioxidului de carbon, temperatura și umeditatea in incaperi, portabil (LDSA)
	bucată 
	4
	pentru masurarea concentratiei bioxidului de carbon cu măsurarea concentrației max. de la 0,10% - 0,30% , temperatura de la 15 C -25 C  și umeditatea de la 50% – 75%  in incaperi, portabil ,pe baterii si 220V, display
Sistem de operare: Universal
Conectivitate: Wi-Fi
Funcții: Conexiune wireless
Material: ABS
Interfata: 1 x USB-C
Continut pachet: 1 x Cablu USB
Tehnologie: Smart
Tip conectare: Cu fir
Tip senzor: De temperatura + umiditate
Utilizare: Interior
Utilizat pentru Control termic
	19 000,00

	38
	38000000-5
	LOT 38 Aparat de cîntărit cu funcționare neautomată, (str. Grenoble 128 U)
	bucată
	1
	clasa I, intervalul de masurare 0,01-220 g, precizia 0,0001
	62 000,00 

	39
	38000000-5
	LOT 39 Baie de apa ultrasonica, (str. Grenoble 128 U)
	bucată
	1
	volum 6 L, incalzire max 80C, +-1C, 180W
	30 000,00 

	40
	38000000-5
	LOT 40 Manometru cu element elastic 
ОБМ 1-100 (str. Grenoble 128 U)
	bucată
	1
	Presiune 10 kg/cm² (bar).     Dimensiuni (L x W x H x Ø) 100 mm     Filet de conectare M20×1,5.Amplasarea racordului: radial (de jos).Materialul carcasei: oțel.
Materialul racordului: aliaj de cupru .          
	700,00

	Valoarea estimativă totală
	922 700,00



9. În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaţilor şi, dacă este cazul, numărul maxim al acestora : nu se aplică.
10. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):
1) Pentru unul sau mai multe loturi, 
11. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admit .
12. Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitați: 
Prestarea serviciilor de livrare se efectuează de către Prestator în termen de 20 zile lucrătoare de la data primirii unei solicitări scrise, conform bonului de comanda (modelul bonului se anexeaza la prezenta documentația de atribuire) din partea Beneficiarului (laboratorului), transmisă prin e-mail, poștă sau alt mijloc de comunicare convenit de părți, la adresele laboratoarelor:
Mun. Chișinău, str. Murelor, 3 / 022 742-500;
Mun. Chișinău, str. Meșterul Manole, 4 / (022) 47 97 46;
Mun. Chișinău, str. Grenoble 128 U/ 022 28 59 59, 079180374;



a. Instalarea, punerea în funcțiune și testarea echipamentelor se efectuează de către furnizor, din contul acestuia, la sediile indicate la pct. 12.
b. Furnizorul va asigura instruirea în limba română/rusă a minimum 4 operatori pentru fiecare echipament, la sediul beneficiarului, pe o perioadă de minimum 2 zile lucrătoare.
c. După instalare și instruire, se va întocmi un Proces-verbal de punere în funcțiune și recepție, semnat de ambele părți.
d. GARANȚIE
Garanția acoperă toate defecțiunile, cu excepția exploatării necorespunzătoare și a celor cauzate de forță majoră.
Pe perioada de garanție, furnizorul asigură, din contul său:
· Termenul de răspuns în cazul defecțiunilor – maxim 24 ore.
· Diagnosticarea defecțiunii în termen de 48 de ore de la solicitare;
· Remedierea defecțiunii în termen convenit cu beneficiarul;
· Toate piesele de schimb și manopera necesare;
· Deplasarea personalului de serviciu la sediul beneficiarului.

13. Termenul de valabilitate a contractului: 30 decembrie 2026
14. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu se aplică
15. 	Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz):  
 Personalul care va deservi echipamentul (mentenanță, reparație, etc) trebuie să dispună de:
1. Autorizare de la producător pentru tipul de echipament.
2. Certificat ce confirmă instruirea personalului la echipamentul dat.( după caz, pentru unele poziții din anunț
16. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație): 

	Nr. d/o
	Criteriile de calificare și de selecție
(Descrierea criteriului/cerinței)
	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:
	Nivelul minim/
Obligativitatea

	1.
	DUAE
	Semnat electronic
	Obligatoriu

	2.
	Cerere de participare, conform anexei nr.7
	Semnat electronic 
conform anexei nr.7 din Documentația standard aprobată prin ordinul MF nr.115 din 15.09.2021
	Obligatoriu

	3.
	Specificația tehnică, conform anexei nr. 22
	Semnat electronic	
Specificații tehnice conform Anexei nr. 22 din Documentația standard aprobată prin ordinul MF nr.115 din 15.09.2021, completat integral, cu denumirea modelului (model/cod de referință care asigură identificarea unică a produsului în urma consultării cataloagelor/broșurilor producătorului), producător, țară de origine, specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant. Necompletarea, lipsa rubricilor menționate sau completarea necorespunzătoare a Anexei va atrage după sine respingerea ofertei;
*În ofertă se va indicacodul/modelul/denumirea comercială a
produsului pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.
	Obligatoriu

	4.
	Specificația de preț, conform anexei nr. 23
	Specificații de preț conform Anexei nr. 23 din Documentația standard aprobată prin ordinul MF nr.115 din 15.09.2021, completat integral, inclusiv rubrica ”Termenul de livrare”, semnat electronic de către operatorul economic. Necompletarea sau lipsa rubricii menționate, va atrage după sine respingerea ofertei; Semnat electronic
	Obligatoriu

	5.
	Certificat de calitate CE sau echivalentul ce confirmă calitatea(conformitate) ,trasabil, și proveniența bunurilor
	Semnat electronic
	Obligatoriu

	6
	Certificat ce confirmă instruirea personalului la uzina producătorului sau la reprezentantul oficial;
	1. Certificatul va fi valabil la data depunerii ofertei și va fi semnat de persoana autorizată a producătorului sau a reprezentantului oficial;
2. În cazul în care certificatul este emis într-o limbă de circulație internațională, acesta va fi însoțit de traducere autorizată în limba română.
	Obligatoriu

	7
	Autorizare de la producător pentru tipul de echipament 
	Autorizare va fi valabil la data depunerii ofertei și va fi semnat de persoana autorizată a producătorului sau a reprezentantului oficial;
	Obligatoriu

	8.
	Garanția pentru ofertă
	1 % din valoarea ofertei, fără TVA, sub formă de transfer la contul bancar al Autorității contractante, ordin de plată, semnat electronic de către operatorul economic;
	Obligatoriu

	9
	DECLARAŢIE privind valabilitatea ofertei
	Anexa nr. 8 la Documentația standard aprobată prin ordinul MF nr.115 din 15.09.2021 ,semnat electronic 
	Obligatoriu

	10
	Dovada înregistrării în „Lista producătorilor” de produse supuse reglementărilor de responsabilitate extinsă a producătorilor, deținută de Agenția de Mediu
	Numărul de înregistrare din „Lista producătorilor” conform Regulamentului privind deșeurile de echipamente electrice și electronice aprobat prin H.G. nr. 212 din 07.03.2018
(Se prezinta doar la procedurile si pentru loturile unde se solicita pozitiile privind echipamente electrice și electronice) 
	Obligatoriu
(doar pu pozitiile care cad sub incidenta) 

	!
	Notă
	* Operatorii economici participanți urmează să depună oferta prin intermediul platformei SIA “RSAP” Mtender. Se va completa suma fără TVA pentru fiecare lot ofertat. Informațiile din cadrul platformei SIA “RSAP” Mtender (suma fără TVA per fiecare lot în parte) trebuie să coincidă cu informațiile din Specificațiile de preț (propunerea financiară).În caz contrar, oferta depusă pentru lotul la care vor fi depistate divergențe va fi respinsă.
* Contractul semnat si completat cu anexele corespunzatoare cît și informația despre ofertant ,conform modelului transmis odata cu decizia de atribuire ,va fi prezentat în decurs de 3 zile, după expirarea termenului de așteptare (11 zile de la informarea cu privire la decizia grupului de lucru /evaluare ) . În cazul în care acesta nu va fi însoțit de garanția de bună execuție  – autoritatea contractantă își rezervă dreptul să facă uz de pct. 93 din prezenta documentație standard. Anexa nr.10 din Documentația standard aprobată prin ordinul MF nr.115 din 15.09.2021
	Obligatoriu la semnarea contractului

	
	
	
	



17. Garanția pentru ofertă, cuantumul 1% din valoarea ofertei fără TVA, sub formă de transfer la contul bancar al Autorității contractante.
Ministerul Finanțelor, Trezoreria de Stat
Cod: TREZMD2X
IBAN: MD64TRPCCC518430A00412AA
Cod fiscal: 1005600030818 
cu nota “ Pentru garanţia pentru ofertă la procedura de achiziție publică nr. ___ din _________”





18. Garanția de bună execuție a contractului , cuantumul 5 % din valoarea contractului, sub formă de transfer la contul bancar al Autorității contractante.
Ministerul Finanțelor, Trezoreria de Stat
Cod: TREZMD2X
IBAN: MD64TRPCCC518430A00412AA
Cod fiscal: 1005600030818
cu nota “ Pentru garanţia de bună execuție a contractului la procedura de achiziție publică nr. ___ din ______”
sau, după caz, se acceptă prezentarea acesteia conform modelului prevăzut în Anexa nr. 10 la Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021.
19. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), după caz : nu se aplică
20. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu se aplică.
21. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz):  nu  se aplică
22. Ofertele se prezintă în lei moldovenești, MLD .
23. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului:  Evaluarea va fi efectuată per lot la prețul cel mai scăzut fără TVA, cu corespunderea tuturor cerințelor anunțului de participare.
pretul cel mai scăzut
24. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor: NU SE APLICĂ 
	Nr. d/o
	
	Denumirea factorului de evaluare
	Ponderea%

	
	
	
	


25. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:
· până la: Conform SIA RSAP
· pe: [data] Conform SIA RSAP
26. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:
Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP
27. Termenul de valabilitate a ofertelor : 45 zile.
28. Locul deschiderii ofertelor:  SIA RSAP
Ofertele întârziate vor fi respinse.
29. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.
30. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba de stat.
31. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: Nu se aplică .
32. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor
Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;
Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md.
33. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): nu se aplică
34. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu se aplică



35. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ:nu a fost publicat .
36. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: Conform SIA RSAP.
37. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

	Denumirea instrumentului electronic
	Se va utiliza/accepta sau nu

	Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare
	Da

	Sistemul de comenzi electronice
	Nu

	Facturarea electronică
	Da

	Plățile electronice
	Da


38. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu
39. Alte informații relevante: nu sunt .


Conducătorul grupului de lucru: GALBEN Anatolie   ________________________________
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1     Anexa nr. 2   la Documentația standard nr.115   din “ 15 ” septembrie 2021     ANUNȚ DE PARTICIPARE INCLUSIV PENTRU PROCEDURILE DE  PRESELECȚIE/PROCEDURILE NEGOCIATE     privind achiziționarea     DIVERSE  ECHIPAMEN T E   DE LABORATOR   prin procedura de achiziție :  Licitație Publică   1.   Denumirea autorității contractante: I.P.„CENTRUL NAȚIONAL SĂNĂTATEA  ANIMALELOR,  PLANTELOR ȘI SIGURANȚA ALIMENTELOR”   2.   IDNO:   1005600030818   3.   Adresa   : MD - 2051, mun. Chișinău, str. Murelor, 3 sec. Buiucani   4.   Numărul de telefon/fax: +  373 60 848 510 / 022   479 746   5.   Adresa de e - mail și pagina web oficială ale autorității contractante:  achizitii@cnsapsa.ansa.gov.md ,  https://cnsapsa.md/ ;   6.   Adresa de e - mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de  atribuire:  documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP   7.   Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că  autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de  achiziție comună):  Instituție publică la autofinanțare, în care Agentia Natională pentru Siguranţa  Alimentelor (ANSA) exercită funcția de fondator . .   8.   Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la  procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:    

Nr.  d/o  Cod CPV  Denumirea bunurilor/  serviciilor  Unitatea   de  măsură  Canti tatea  Specificarea tehnică deplină solicitată,  Standarde de referință  Valoarea  estimată   (se va indica  pentru  fiecare lot  în parte)  

1  38000000 - 5  LOT  1   Moara de  laborator cu cutite   ( LÎPA )  bucată  2  Moara de pregatire a probelor de laborator cu  recipient de macinare separate ( usor detasabil  de corpul utilajului, pentru curatare).   Material proba :alimente uscate, duritate  medie, oase, cereale, seminte,  minerale etc.   Carcasa principala, recipientul si capacul sunt  din inox   Unitatea containerului si corpul masinii sunt  separate     Motor: min  1200W   Viteza  (rpm)   0 -   30,000   Volum  min 400 CC   Capacitate min 1,5 L   Alimentare AC 110 V/220 V, 50 /60 Hz      Accesorii: cupa suplimentara,    lame si  cilindru complet metallic, chee de  dezasamblare, capac transparent  pentru  observarea materialului din interiorul cupei,    capac pentru cantitati mici.     Moara se livreaza cu toate accesoriile  complete  de operare.  64   000,00  

