Reparația capitală a unui segment de str. Viilor situat în s. Hirova, r-ul Călărași	Formular Nr.7
WinСmeta
	
(denumirea obiectivului)		

DEVIZ  LOCAL № 

Intocmit in preţuri  curente 
№
crt.	Simbol norme şi Cod  resurse	
Lucrări şi cheltuieli	
U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură
————
incl. salariu
	Total
—————
incl. salariu

1	2	3	4	5	6	7	
 		1. Capitolul I: Lucrari pregatitoare
1.1. Lucrari de pregatire a partii carosabile

0	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm (cu pastrarea materialului pe loc) (autobasculanta se excluse)
	m2	1 700,000
			
 1	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea, k=2
	100m2	33,000
			
 2	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Compactarea platformei drumului) (Doar compactorul)
	100 m3	6,600

		Total	 lei				
		Total Lucrari de pregatire a partii carosabile
Inclusiv salariu					
							
		Total	 lei				
		Total Capitolul I: Lucrari pregatitoare
Inclusiv salariu					
		2. Capitolul II. Amenajarea si constructia sistemului rutier
					
3	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire ( piatra sparta  LA30, fr. 8-63 (amestec optimal) conform SM SR EN 13242+A1, h=0,05 m) (fara utilizarea compactorului, autocisternei  si apei) ) (compactorul, autocisterna si apa din norma se exclude)
	m3	165,000
			
 4	DA21C	Stabilizarea fundatiei drumului, prin reciclare (malaxare prin frezare), cu ciment  CEM II/A 32,5N, 4% din masa amestecului(consum 88 kg/mc) din masa amestecului, H=15 cm (stare compactata), Obtinerea unui strat de fundatie din beton stabilizat C5/6
	100 m3	4,950
			
 5	TsD14A01	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri
	m3	99,000
			
 6	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III
	100m2	33,000
			
 7	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Compactarea platformei drumului) (Doar compactorul)
	100 m3	8,250
			
 8	Dl107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,6 l/m2
	t	1,820
			
 9	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica  (beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22,4 leg, bitum 50/70, conform CP D.02.25:2021), nisipul bitumat si otelul partrat din norma se excluce
	m2	3 025,000
			
 10	Dl107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,3 l/m2
	t	0,910
			
 11	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic cu criblura BA 16 rul, bitum 50/70, conform CP D.02.25:2021), nisipul bitumat si otelul partrat din norma se excluce
	m2	3 025,000
			
 12	material	Beton asfatic cu criblura, BA16 rul, bitum 50/70, conform CP D.02.25:2021 (adaugator la norma DB16H) conform proiectului
	t	6,050

		Total	 lei				
		Total Capitolul II. Amenajarea si constructia sistemului rutier
Inclusiv salariu					
		3.  Capitolul III. Amenajarea acceselor laterale, 7 unit.
					
13	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea, k=2
	100m2	1,540
			
 14	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Compactarea platformei drumului) (Doar compactorul)
	100 m3	0,310
			
 15	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire ( piatra sparta  LA30, fr. 0-63 conform SM SR EN 13242+A1, h=0,10 m)
	m3	15,400
			
 16	Dl107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,6 l/m2
	t	0,092
			
 17	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica  (beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22,4 leg, bitum 50/70, conform CP D.02.25:2021), nisipul bitumat si otelul partrat din norma se excluce
	m2	154,000
			
 18	Dl107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,3 l/m2
	t	0,046
			
 19	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic cu criblura BA 16 rul, bitum 50/70, conform CP D.02.25:2021), nisipul bitumat si otelul partrat din norma se excluce
	m2	154,000
			
 20	material	Beton asfatic cu criblura, BA16 rul, bitum 50/70, conform CP D.02.25:2021 (adaugator la norma DB16H) conform proiectului
	t	0,310

		Total	 lei				
		Total  Capitolul III. Amenajarea acceselor laterale, 7 unit.
Inclusiv salariu					
		4. Capitolul IV. Lucrari de consolidare a acostabentelor cu piatra sparta, b=0,5 m
					
21	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm ( piatra sparta sort 8-31,5, LA30, conform SM SR EN 13242+A1:2010)
	m2	570,000

		Total	 lei				
		Total Capitolul IV. Lucrari de consolidare a acostabentelor cu piatra sparta, b=0,5 m
Inclusiv salariu					
		5. Capitolul V. Amplasarea si organizarea sigurantei rutiere (marcaje, semne rutiere).
					
22	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (SCM2.35) (13,0 kg/buc.)
	buc	8,000
			
 23	DF19A	Montarea indicatoarelor  rutiere noi pe stilpi noi de forma triunghiulara, Dimensiunile  900mm ( B1)
	buc	6,000
			
 24	DF19A	Montarea indicatoarelor  rutiere noi pe stilpi noi  de forma dreptunghiulara, Dimensiunile  600mm (B3)
	buc	2,000
			
 25	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (culoare alba)
	m2	41,250

		Total	 lei				
		Total Capitolul V. Amplasarea si organizarea sigurantei rutiere (marcaje, semne rutiere).
Inclusiv salariu					

		Total	 lei				
		Asigurari sociale	24 %				
		Total	 				
		Cheltuieli de regie	14,5 %				
		Total	 				
		Beneficiu de deviz	6 %				
		Total	 				
		TVA	20 %				
		
Total deviz:
Inclusiv salariu					

Intocmit 		
                                       (funcţia, semnătura, numele, prenumele )	
Verificat		
                                      (funcţia, semnătura, numele, prenumele)