Canalizarea satului Mateuti, 
raionul Rezina	Formular Nr.1
WinCmeta	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări 2-4-1 

№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Lucrari de constructie			
1	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II 	100 m3	0,030	
 2	TsC03B1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II 	100 m3	0,140	
 3	TsA20B
	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu  	m3	0,260	
 4	TsD02A1
	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (обратная засыпка)	100 m3	0,100	
 5	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	4,000	
 6	DI105	Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice 	100 m3	0,140	
 7	TsI50A3
	Transportarea pamintului cu autobasculanta  la distanta de 3 km	t	5,100	
 8	TsC51B
	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II 	100 m3	0,030	
 9	CA02C	Beton simplu turnat  in egalizari M50	m3	0,380	
 10	CP10B
	Montarea elementelor  prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum de la 0,2-2,5 mc - КЦД-15	buc	1,000	
 11	CA03F	Бетонный лоток М150	m3	0,500	
 12	CP10B
	Montarea elementelor  prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum de la 0,2-2,5 mc - КЦ15-9	buc	1,000	
 13	CL18A	Confectii metalice diverse din profile 	kg	14,840	
 14	CL19D
	Grilaje metalice gata confectionate: din otel profilat , exclusiv mina curenta (металлич. решетки МК-1, МК-2)	kg	24,980	
 15	IzD10A
	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv 	t	0,040	
 16	CK06A	Деревянная крышки  ДК-1, ДК-2	m2	4,200	
 17	CK40A
	Captuseala usii cu tabla zincata pe asbest: dintr-o parte ДК-2	m2	2,430	
 18	CN16D
	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele 	m2	4,200	
 19	CD50A
	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m (Горловина из кирпича)	m3	0,530	
 20	RpCU06D
	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida  (Расшивка швов)	m	9,420	
 21	RpCU05G
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime 	buc	4,000	
 22	CA03F	Beton М200 (Заделка швов и отверстий)	m3	0,040	
 23	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (2cm)	m2	1,770	
 24	CG01A1 K=-2
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se scade	m2	-1,770	
 25	IzF01A
	Тermoizolatie pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu solutie Гидротэкс --В, in 2 straturi 	m2	1,770	
 26	IzF04F k=2
	Strat hidroizolant executat la cald la peretii exteriori in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (2 straturi)	m2	10,250	
 27	IzF01A
	Тermoizolatie pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu solutie Гидротэкс --В, in 2 straturi 	m2	10,250	
 28	RpAcH11B
	Spalarea rezervoarelor inchise si deschise sau a puturilor de alimentare cu apa	m3	3,000	
 29	DA12A
	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire 	m3	1,160	
 30	DE12C	Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie existenta, in grosime de 3,0 cm	m2	11,620	

	                                                                                                         

Proiectant    	
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                 	
L.S.