CAIET DE SARCINI
PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   Primaria sat. Agronomovca, r-nul Ungheni
2. Organizatorul procedurii de achiziţie Primaria sat. Agronomovca, r-nul Ungheni
3. Obiectul achiziţiilor  Alimentarea cu apa a sat. Agronomovca, r-nul Ungheni
№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrărilor    	Unitatea de masura 	Volum	

1	2	3	4	5	
		1. Lucrarilor de constructii
	
		1.1. Lucrari de terasaminte
	
1	TsC19A1
	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I (h=0.2-0.4)
	100 m3	2,42	
2	TsC22C1
	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19А1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I  -К=4 (удаления с площадки)
	100 m3	2,42	
3	TsD02A1
	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm 
	100 m3	2,42	
4	TsC20A1
	Sapatura mecanica in profile mixte, executata cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m si imprastierea lui, in teren catg. I sau II -растительный грунт (h=0.1m)
	100 m3	0,99	
5	TsC03B1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (под площадку и дорогу)
	100 m3	0,45	
6	TsC03B1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (doar constr. sondei si panou de comanda)
	100 m3	0,03	
7	TsA01B1
	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m  teren mijlociu (rigola de scurgere)
	m3	7,00	
8	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint  cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (pamint surplus)
	100 m3	0,09	
9	TsI50A
	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 1 km 
	t	13,20	
10	TsD02A1
	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm 
	100 m3	0,09	
11	TsC20A1
	Sapatura mecanica in profile mixte, executata cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m si imprastierea lui, in teren catg. I sau II -обратная засыпка
	100 m3	0,41	
12	TsC20A1
	Sapatura mecanica in profile mixte, executata cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m si imprastierea lui, in teren catg. I sau II - возвращения растительного  грунта (h=0.1m)
	100 m3	0,99	
13	TsE05A
	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. I (taluzurilor)
	100m2	0,50	
		1.2. Imbracaminte rutiera din asfalt
	
14	TsE05B
	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II 
	100m2	1,90	
15	TsD10B1
	Compactarea cu tavalug picior de oaie de 15 t, a umpluturilor din pamint coeziv, din corpul barajelor si digurilor, in straturi succesive de 25 cm grosime inainte de compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte prin 8 treceri
	100 m3	0,05	
16	TsC54A
	Strat de fundatie din nisip 
	m3	15,20	
17	TsC54B
	Strat de fundatie din piatra sparta 
	m3	19,00	
18	DB19A
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala 
	m2	190,00	
		1.3. Rigola de scurgere de tip l
	
19	TsC54C
	Strat de fundatie din pietris 
	m3	5,04	
20	CA02B
	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) 
	m3	4,76	
		1.4. Imprejmuire
	
		1.4.1. Gard metalic
	
21	TsA02C
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare
	m3	4,32	
22	CC01E
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere
	kg	32,10	
23	CA03A
	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) 
	m3	4,32	
24	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu 
	m3	4,32	
25	CO07A
	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit 
	kg	1 437,01	
26	IzD07C
	Grunduirea si vopsirea manuala a rezervoarelor cu vopsele gata preparate, in urmatoarele variante: un strat de vopsea de miniu de plumb si doua straturi de vopsea de ulei
	m2	42,50	
		1.4.2. Porta si portita
	
27	TsA02C
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare
	m3	0,51	
28	CC01E
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere
	kg	1,60	
29	CA03A
	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) 
	m3	0,51	
30	CA03D
	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)
	m3	0,14	
31	CK14A
	Porta   metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din otel sveler  (2x2.105x1.335x1.8)
	m2	5,62	
32	CK14A
	Portita  metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din otel sveler (1x1.235x1.052)
	m2	1,30	
33	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu 
	m3	0,51	
34	IzD07C
	Grunduirea si vopsirea manuala a rezervoarelor cu vopsele gata preparate, in urmatoarele variante: un strat de vopsea de miniu de plumb si doua straturi de vopsea de ulei
	m2	15,20	
		1.5. Amenajarea spatii verzi
	
35	TsH17A
	Saparea manuala a gropilor poligonale pentru plantari izolate, cu pastrarea structurii solului si separarea stratului de pamint vegetal, gropile avind largimea de pina la 2 m si adincimea de pina la 1,50 m, in teren usor 
	m3	9,50	
36	TsH24C
	Plantari puieti de  arbori foiosi ,fara balot (Artar) 
	buc	18,00	
37	TsH24C
	Plantari puieti de  arbustii ,fara balot (S.Vanhouttei) 
	buc	50,00	
38	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu
	m3	9,50	
39	TsH09B
	Consolidarea pantelor prin semanarea cu iarba (taluzurilor)
	100m2	0,50	
40	TsH09B
	Semanarea gazonului pe suprafete in panta peste 30%
	100m2	9,90	
41	TsH12A
	Udarea suprafetelor cu furtunul de la hidranti
	100m2	10,40