Construcția drumului de legătură s.Tohatin-cartierul nou al satului Tohatin	Formular Nr.1
WinCmeta	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări  

№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul Capitolul 1. strada Valea Tohatinului L= 60 m B=6 m S=360 m2
			
1	TsC02D1
	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.
	100 m3	0,500
	
 2	TsI50A1
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km
	t	85,000
	
 3	TsE05B
	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II
	100m2	3,600
	
 4	TsD08B1
	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv
	100 m3	0,720
	
 5	DA12B
	Strat de fundatie sau reprofilare din agregat grosier, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h=20 cm, S=360 m2
	m3	72,000
	
 6	DE10E
	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x30x15 cm, pe fundatie de beton C12/15
	m	140,000
	
 7	DG06A
	Spargerea si desfacerea  betonului de ciment pe suprafete limitate, pentru pozarea cablurilor, conductelor, podetelor, gurilor de scurgere etc., executate in imbracaminti carosabile
	m3	0,600
	
 8	TsH92A
	Incarcarea in auto gunoi
	t	1,440
	
 9	TsI50A1
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km
	t	1,440
	
 10	CA03D
	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 12/15 (Bc 15/B 200)
	m3	3,030
	
 11	DI107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic
	t	0,288
	
 12	DB16H k=1,25
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (gr. 5 cm, k=1,25)
	m2	360,000
	
 		Capitolul Capitolul 2. str. Ion Creanga - Valea Tohatinului, L=550 m, B=4 m S= 2200 m2
			
13	TsC02D1
	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.
	100 m3	3,040
	
 14	TsI50A1
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km
	t	516,800
	
 15	TsE05B
	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II
	100m2	22,000
	
 16	TsD08B1
	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv
	100 m3	4,400
	
 17	DA12B
	Strat de fundatie sau reprofilare din agregat grosier, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h=20 cm, S= 2200 m2
	m3	440,000
	
 18	DG06A
	Spargerea si desfacerea  betonului de ciment pe suprafete limitate, pentru pozarea cablurilor, conductelor, podetelor, gurilor de scurgere etc., executate in imbracaminti carosabile
	m3	2,200
	
 19	TsH92A
	Incarcarea in auto gunoi
	t	5,280
	
 20	TsI50A1
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km
	t	5,280
	
 21	CA03D
	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 12/15 (Bc 15/B 200)
	m3	11,110
	
 22	DI107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic
	t	1,760
	
 23	DB16H k=1,25
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (in grosime 5,0 cm, k=1,25)
	m2	2 200,000
	
 		Capitolul Capitolul 3. drum de legatura satul Nou - com. Tohatin, L=390 m, B= 4 m, S= 1560 m2
			
24	TsE05B
	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II
	100m2	15,600
	
 25	TsD08B1
	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv
	100 m3	2,340
	
 26	DI134
	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm
	100m2	15,600

						

	
	
Conducătorul grupului de lucru:  ___________________________