Lucrari  de reparatie  interioara  si exterioara  a glafurilor		
(denumirea obiectivului)		

Caiet de sarcini

№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Lucrări şi cheltuieli      	
U.M. 	Cantitate conform datelor din proiect	

1	2	3	4	5	
1	RpCJ06,4	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 20 cm latime	m 	 1 580,00	
2	RpCJ06A	Reparatii de  tencuieli exterioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu moftar de ciment-var lnarca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 10 cm latime	m 	 1 580,00	
3	CF6lA	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de  ipsos:  glafuri de  ferestre interioare	m2	316	
4	CF61A 	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre interioare exterioare	m2	158	
5	CN53A 	Grunduirea  suprafetelor  interioare  a glafurilor	m2	316	
6	CN53A 	Grunduirea  suprafetelor  ixterioara a glafurilor	m2	158	
7	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suplafetele tocurilor  ferestrelor interioare si exterioare	m2	316	
8	CNO6A.	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual a tocurilor in jurul ferestrelor interioare si exterioare	m2	316	
9	TrI1AA01
C3	Incarcarea materialelor din grupa A -grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	10.5	
10	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 krn	t	10.5	

Intocmit 	         ( Responsabil tehnic Gutu A.)	
                                       (funcţia, semnătura)