CAIET DE SARCINI
PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   Spitalulu raional Cahul
2. Organizatorul procedurii de achiziţie Spitalulu raional Cahul
3. Obiectul achiziţiilor  Reparatia sectiei pediatrie din cadrul Spitalului raional Cahul
	№
 crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse  
	
Denumire lucrărilor    
	Unitatea de masura 
	Volum



	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	1. Lucrarii de constructii si reparatii.


	
	
	1.1. Biroul nr.1.


	
	
	1.1.1. Lucrarii de demolare.


	1
	RpCJ35A

	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane

	m2
	70,660

	2
	RpCO56A

	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)

	m2
	1,890

	3
	RpCK42C

	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc

	m2
	19,800

	4
	RpCK42A

	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment

	m2
	19,800

	5
	TrB01B1-4

	Transportul gunoiului (incarcare, aruncare, descarcare, aruncare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m

	t
	5,620

	6
	TsI51A5

	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km

	t
	5,620

	
	
	1.1.2. Lucrarii de reparatie interioare..


	7
	CF15A

	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane

	m2
	50,860

	8
	RpCJ06B1

	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime, pentru suprafete curbe

	m
	6,120

	9
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 

	m2
	52,400

	10
	CF50B

	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.

	m2
	52,400

	11
	CK29F

	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila

	m2
	19,800

	12
	CF17C

	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj

	m2
	52,400

	13
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 

	m2
	52,400

	14
	CF57A

	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 

	m2
	52,400

	15
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 

	m2
	52,400

	16
	CN06A

	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual

	m2
	52,400

	17
	CK03A

	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m

	m2
	1,890

	18
	CI17A

	Placare cu panouriMDF sponat latimea 300 mm, destinate placarilor interioare la pereti in incaperi cu umiditate normala, montate prin lipire pe suporti plane 

	m2
	4,440

	
	
	1.1.3. Pardosele.


	19
	IzF11B

	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7%   (beton usor din bule de polistirol gr. 10 cm)

	m3
	2,200

	20
	CG01A

	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 

	m2
	21,600

	21
	CG49A

	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli 

	m2
	21,600

	
	
	1.2. Salonul nr.1.


	
	
	1.2.1. Lucrarii de demolare.


	22
	RpCG29A

	Demolarea peretilor de zidarie din caramida

	m2
	6,060

	23
	RpCM33A

	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica

	m2
	22,320

	24
	RpCJ35A

	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane

	m2
	82,050

	25
	RpCO56A

	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)

	m2
	7,140

	26
	RpCK42C

	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc

	m2
	18,900

	27
	RpCK42A

	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment

	m2
	18,900

	28
	RpSC06A

	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat 

	buc
	1,000

	29
	RpSC05A

	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile

	buc
	1,000

	30
	RpSB03A

	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 50 mm

	m
	1,000

	31
	RpSB03B

	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 110 mm

	m
	2,200

	32
	TrB01B1-4

	Transportul gunoiului (incarcare, aruncare, descarcare, aruncare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m

	t
	7,600

	33
	TsI51A5

	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km

	t
	7,600

	
	
	1.2.2. Lucrarii de reparatie interioare..


	34
	CF15A

	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane

	m2
	63,150

	35
	RpCJ06B1

	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime, pentru suprafete curbe

	m
	6,440

	36
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 

	m2
	49,280

	37
	CF50B

	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.

	m2
	49,280

	38
	CK29F

	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila

	m2
	18,900

	39
	CF17C

	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj

	m2
	49,280

	40
	CF57A

	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 

	m2
	49,280

	41
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 

	m2
	49,280

	42
	CN06A

	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual

	m2
	49,280

	43
	CK21A

	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina  la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv ( Usi din profil de aluminiu lat pentru usa, conform proiecului, placate cu panouri sandwich 24 mm, in complect cu furnitura necesara, articolile de timplarie se vor fabrica in conformitate cu standartele in vigoare, material agrementat in RM)

	m2
	3,150

	44
	CK03A

	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m

	m2
	1,890

	45
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 

	m2
	22,340

	46
	CI22B

	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri)  fixate de adeziv (amestec uscat),  dimensiuni  placute: pina la 200 x 200 mm 

	m2
	22,340

	47
	CI17A

	Placare cu panouriMDF sponat latimea 300 mm, destinate placarilor interioare la pereti in incaperi cu umiditate normala, montate prin lipire pe suporti plane 

	m2
	4,580

	
	
	1.2.3. Pardosele.


	48
	IzF11B

	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7%   (beton usor din bule de polistirol gr. 10 cm)

	m3
	2,200

	49
	CG01A

	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 

	m2
	21,760

	50
	CG49A

	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli 

	m2
	18,060

	51
	CG47D

	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni  placi: peste 300 x 300 mm 

	m2
	3,700

	
	
	1.2.4. Bloc sanitar.


	52
	SB08C

	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm

	m
	1,000

	53
	SB09C

	Piesa de legatura cot din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50/45 mm

	buc
	3,000

	54
	SB08E

	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm

	m
	2,200

	55
	SB09E

	Piesa de legatura reductie din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110/50 mm

	buc
	1,000

	56
	SB09E

	Piesa de legatura cot din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110/45 mm

	buc
	4,000

	57
	SB10E

	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110/110/45 mm

	buc
	2,000

	58
	SB24E

	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 100 mm

	buc
	1,000

	59
	SD02A

	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.

	buc
	1,000

	60
	SC04A

	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.

	buc
	1,000

	61
	SD04A

	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"

	buc
	1,000

	62
	SC07A

	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S

	buc
	1,000

	
	
	1.3. Salonul nr.2.


	
	
	1.3.1. Lucrarii de demolare.


	63
	RpCG29A

	Demolarea peretilor de zidarie din caramida

	m2
	6,630

	64
	RpCM33A

	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica

	m2
	20,130

	65
	RpCJ35A

	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane

	m2
	86,640

	66
	RpCO56A

	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)

	m2
	7,560

	67
	RpCK42C

	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc

	m2
	17,900

	68
	RpCK42A

	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment

	m2
	17,900

	69
	RpSC06A

	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat 

	buc
	1,000

	70
	RpSC05A

	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile

	buc
	1,000

	71
	RpSB03A

	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 50 mm

	m
	1,000

	72
	RpSB03B

	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 110 mm

	m
	2,200

	73
	TrB01B1-4

	Transportul gunoiului (incarcare, aruncare, descarcare, aruncare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m

	t
	7,670

	74
	TsI51A5

	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km

	t
	7,670

	
	
	1.3.2. Lucrarii de reparatie interioare..


	75
	CF15A

	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane

	m2
	68,940

	76
	RpCJ06B1

	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime, pentru suprafete curbe

	m
	6,440

	77
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 

	m2
	48,810

	78
	CF50B

	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.

	m2
	48,810

	79
	CK29F

	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila

	m2
	17,900

	80
	CF17C

	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj

	m2
	48,810

	81
	CF57A

	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 

	m2
	48,810

	82
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 

	m2
	48,810

	83
	CN06A

	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual

	m2
	48,810

	84
	CK21A

	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina  la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv ( Usi din profil de aluminiu lat pentru usa, conform proiecului, placate cu panouri sandwich 24 mm, in complect cu furnitura necesara, articolile de timplarie se vor fabrica in conformitate cu standartele in vigoare, material agrementat in RM)

	m2
	3,150

	85
	CK03A

	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m

	m2
	1,890

	86
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 

	m2
	20,130

	87
	CI22B

	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri)  fixate de adeziv (amestec uscat),  dimensiuni  placute: pina la 200 x 200 mm 

	m2
	20,130

	88
	CI17A

	Placare cu panouriMDF sponat latimea 300 mm, destinate placarilor interioare la pereti in incaperi cu umiditate normala, montate prin lipire pe suporti plane 

	m2
	4,580

	
	
	1.3.3. Pardosele.


	89
	IzF11B

	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7%   (beton usor din bule de polistirol gr. 10 cm)

	m3
	2,000

	90
	CG01A

	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 

	m2
	19,700

	91
	CG49A

	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli 

	m2
	16,400

	92
	CG47D

	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni  placi: peste 300 x 300 mm 

	m2
	3,300

	
	
	1.3.4. Bloc sanitar.


	93
	SB08C

	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm

	m
	1,000

	94
	SB09C

	Piesa de legatura cot din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50/45 mm

	buc
	3,000

	95
	SB08E

	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm

	m
	2,200

	96
	SB09E

	Piesa de legatura reductie din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110/50 mm

	buc
	1,000

	97
	SB09E

	Piesa de legatura cot din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110/45 mm

	buc
	4,000

	98
	SB10E

	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110/110/45 mm

	buc
	2,000

	99
	SB24E

	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 100 mm

	buc
	1,000

	100
	SD02A

	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.

	buc
	1,000

	101
	SC04A

	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.

	buc
	1,000

	102
	SD04A

	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"

	buc
	1,000

	103
	SC07A

	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S

	buc
	1,000

	
	
	1.4. Salonul nr.3.


	
	
	1.4.1. Lucrarii de demolare.


	104
	RpCG29A

	Demolarea peretilor de zidarie din caramida

	m2
	6,720

	105
	RpCM33A

	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica

	m2
	21,210

	106
	RpCJ35A

	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane

	m2
	87,780

	107
	RpCO56A

	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)

	m2
	7,560

	108
	RpCK42C

	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc

	m2
	17,800

	109
	RpCK42A

	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment

	m2
	17,800

	110
	RpSC06A

	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat 

	buc
	1,000

	111
	RpSC05A

	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile

	buc
	1,000

	112
	RpSB03A

	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 50 mm

	m
	1,000

	113
	RpSB03B

	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 110 mm

	m
	2,200

	114
	TrB01B1-4

	Transportul gunoiului (incarcare, aruncare, descarcare, aruncare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m

	t
	7,760

	115
	TsI51A5

	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km

	t
	7,760

	
	
	1.4.2. Lucrarii de reparatie interioare..


	116
	CF15A

	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane

	m2
	70,680

	117
	RpCJ06B1

	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime, pentru suprafete curbe

	m
	6,440

	118
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 

	m2
	49,470

	119
	CF50B

	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.

	m2
	49,470

	120
	CK29F

	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila

	m2
	17,800

	121
	CF17C

	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj

	m2
	49,970

	122
	CF57A

	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 

	m2
	49,970

	123
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 

	m2
	49,970

	124
	CN06A

	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual

	m2
	49,970

	125
	CK21A

	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina  la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv ( Usi din profil de aluminiu lat pentru usa, conform proiecului, placate cu panouri sandwich 24 mm, in complect cu furnitura necesara, articolile de timplarie se vor fabrica in conformitate cu standartele in vigoare, material agrementat in RM)

	m2
	3,150

	126
	CK03A

	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m

	m2
	1,890

	127
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 

	m2
	21,210

	128
	CI22B

	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri)  fixate de adeziv (amestec uscat),  dimensiuni  placute: pina la 200 x 200 mm 

	m2
	21,210

	129
	CI17A

	Placare cu panouriMDF sponat latimea 300 mm, destinate placarilor interioare la pereti in incaperi cu umiditate normala, montate prin lipire pe suporti plane 

	m2
	4,580

	
	
	1.4.3. Pardosele.


	130
	IzF11B

	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7%   (beton usor din bule de polistirol gr. 10 cm)

	m3
	2,000

	131
	CG01A

	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 

	m2
	19,800

	132
	CG49A

	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli 

	m2
	16,100

	133
	CG47D

	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni  placi: peste 300 x 300 mm 

	m2
	3,700

	
	
	1.4.4. Bloc sanitar.


	134
	SB08C

	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm

	m
	1,000

	135
	SB09C

	Piesa de legatura cot din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50/45 mm

	buc
	3,000

	136
	SB08E

	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm

	m
	2,200

	137
	SB09E

	Piesa de legatura reductie din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110/50 mm

	buc
	1,000

	138
	SB09E

	Piesa de legatura cot din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110/45 mm

	buc
	4,000

	139
	SB10E

	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110/110/45 mm

	buc
	2,000

	140
	SB24E

	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 100 mm

	buc
	1,000

	141
	SD02A

	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.

	buc
	1,000

	142
	SC04A

	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.

	buc
	1,000

	143
	SD04A

	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"

	buc
	1,000

	144
	SC07A

	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S

	buc
	1,000

	
	
	1.5. Salonul nr.4.


	
	
	1.5.1. Lucrarii de demolare.


	145
	RpCG29A

	Demolarea peretilor de zidarie din caramida

	m2
	6,870

	146
	RpCM33A

	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica

	m2
	22,830

	147
	RpCJ35A

	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane

	m2
	89,960

	148
	RpCO56A

	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)

	m2
	7,560

	149
	RpCK42C

	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc

	m2
	17,900

	150
	RpCK42A

	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment

	m2
	17,900

	151
	RpSC06A

	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat 

	buc
	1,000

	152
	RpSC05A

	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile

	buc
	1,000

	153
	RpSB03A

	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 50 mm

	m
	1,000

	154
	RpSB03B

	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 110 mm

	m
	2,200

	155
	TrB01B1-4

	Transportul gunoiului (incarcare, aruncare, descarcare, aruncare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m

	t
	8,600

	156
	TsI51A5

	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km

	t
	8,600

	
	
	1.5.2. Lucrarii de reparatie interioare..


	157
	CF15A

	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane

	m2
	72,060

	158
	RpCJ06B1

	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime, pentru suprafete curbe

	m
	6,440

	159
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 

	m2
	49,230

	160
	CF50B

	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.

	m2
	49,230

	161
	CK29F

	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila

	m2
	17,900

	162
	CF17C

	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj

	m2
	49,230

	163
	CF57A

	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 

	m2
	49,230

	164
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 

	m2
	49,230

	165
	CN06A

	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual

	m2
	49,230

	166
	CK21A

	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina  la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv ( Usi din profil de aluminiu lat pentru usa, conform proiecului, placate cu panouri sandwich 24 mm, in complect cu furnitura necesara, articolile de timplarie se vor fabrica in conformitate cu standartele in vigoare, material agrementat in RM)

	m2
	3,150

	167
	CK03A

	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m

	m2
	1,890

	168
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 

	m2
	22,830

	169
	CI22B

	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri)  fixate de adeziv (amestec uscat),  dimensiuni  placute: pina la 200 x 200 mm 

	m2
	22,830

	170
	CI17A

	Placare cu panouriMDF sponat latimea 300 mm, destinate placarilor interioare la pereti in incaperi cu umiditate normala, montate prin lipire pe suporti plane 

	m2
	4,580

	
	
	1.5.3. Pardosele.


	171
	IzF11B

	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7%   (beton usor din bule de polistirol gr. 10 cm)

	m3
	2,000

	172
	CG01A

	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 

	m2
	19,800

	173
	CG49A

	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli 

	m2
	16,100

	174
	CG47D

	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni  placi: peste 300 x 300 mm 

	m2
	3,700

	
	
	1.5.4. Bloc sanitar.


	175
	SB08C

	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm

	m
	1,000

	176
	SB09C

	Piesa de legatura cot din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50/45 mm

	buc
	3,000

	177
	SB08E

	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm

	m
	2,200

	178
	SB09E

	Piesa de legatura reductie din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110/50 mm

	buc
	1,000

	179
	SB09E

	Piesa de legatura cot din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110/45 mm

	buc
	4,000

	180
	SB10E

	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110/110/45 mm

	buc
	2,000

	181
	SB24E

	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 100 mm

	buc
	1,000

	182
	SD02A

	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.

	buc
	1,000

	183
	SC04A

	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.

	buc
	1,000

	184
	SD04A

	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"

	buc
	1,000

	185
	SC07A

	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S

	buc
	1,000

	
	
	1.6. Salonul nr.5.


	
	
	1.6.1. Lucrarii de demolare.


	186
	RpCG29A

	Demolarea peretilor de zidarie din caramida

	m2
	22,500

	187
	RpCM33A

	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica

	m2
	21,930

	188
	RpCJ35A

	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane

	m2
	89,040

	189
	RpCO56A

	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)

	m2
	7,560

	190
	RpCK42C

	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc

	m2
	18,000

	191
	RpCK42A

	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment

	m2
	18,000

	192
	RpSC06A

	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat 

	buc
	1,000

	193
	RpSC05A

	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile

	buc
	1,000

	194
	RpSB03A

	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 50 mm

	m
	1,000

	195
	RpSB03B

	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 110 mm

	m
	2,200

	196
	TrB01B1-4

	Transportul gunoiului (incarcare, aruncare, descarcare, aruncare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m

	t
	9,430

	197
	TsI51A5

	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km

	t
	9,430

	
	
	1.6.2. Lucrarii de reparatie interioare..


	198
	CD57A

	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos "cu rosturi in relief" cu gr.10cm., in incaperi cu inaltime: pina la 4 m

	100m2
	0,180

	199
	CF15A

	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane

	m2
	71,040

	200
	RpCJ06B1

	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime, pentru suprafete curbe

	m
	6,440

	201
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 

	m2
	49,110

	202
	CF50B

	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.

	m2
	49,110

	203
	CK29F

	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila

	m2
	18,000

	204
	CF17C

	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj

	m2
	49,110

	205
	CF57A

	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 

	m2
	49,110

	206
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 

	m2
	49,110

	207
	CN06A

	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual

	m2
	49,110

	208
	CK21A

	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina  la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv ( Usi din profil de aluminiu lat pentru usa, conform proiecului, placate cu panouri sandwich 24 mm, in complect cu furnitura necesara, articolile de timplarie se vor fabrica in conformitate cu standartele in vigoare, material agrementat in RM)

	m2
	3,150

	209
	CK03A

	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m

	m2
	1,890

	210
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 

	m2
	21,930

	211
	CI22B

	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri)  fixate de adeziv (amestec uscat),  dimensiuni  placute: pina la 200 x 200 mm 

	m2
	21,930

	212
	CI17A

	Placare cu panouriMDF sponat latimea 300 mm, destinate placarilor interioare la pereti in incaperi cu umiditate normala, montate prin lipire pe suporti plane 

	m2
	4,580

	
	
	1.6.3. Pardosele.


	213
	IzF11B

	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7%   (beton usor din bule de polistirol gr. 10 cm)

	m3
	1,980

	214
	CG01A

	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 

	m2
	19,820

	215
	CG49A

	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli 

	m2
	16,120

	216
	CG47D

	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni  placi: peste 300 x 300 mm 

	m2
	3,700

	
	
	1.6.4. Bloc sanitar.


	217
	SB08C

	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm

	m
	1,000

	218
	SB09C

	Piesa de legatura cot din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50/45 mm

	buc
	3,000

	219
	SB08E

	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm

	m
	2,200

	220
	SB09E

	Piesa de legatura reductie din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110/50 mm

	buc
	1,000

	221
	SB09E

	Piesa de legatura cot din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110/45 mm

	buc
	4,000

	222
	SB10E

	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110/110/45 mm

	buc
	2,000

	223
	SB24E

	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 100 mm

	buc
	1,000

	224
	SD02A

	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.

	buc
	1,000

	225
	SC04A

	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.

	buc
	1,000

	226
	SD04A

	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"

	buc
	1,000

	227
	SC07A

	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S

	buc
	1,000

	
	
	1.7. Salonul nr.6.


	
	
	1.7.1. Lucrarii de demolare.


	228
	RpCG29A

	Demolarea peretilor de zidarie din caramida

	m2
	23,730

	229
	RpCM33A

	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica

	m2
	20,850

	230
	RpCJ35A

	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane

	m2
	90,120

	231
	RpCO56A

	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)

	m2
	7,560

	232
	RpCK42C

	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc

	m2
	17,800

	233
	RpCK42A

	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment

	m2
	17,800

	234
	RpSC06A

	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat 

	buc
	1,000

	235
	RpSC05A

	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile

	buc
	1,000

	236
	RpSB03A

	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 50 mm

	m
	1,000

	237
	RpSB03B

	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 110 mm

	m
	2,200

	238
	TrB01B1-4

	Transportul gunoiului (incarcare, aruncare, descarcare, aruncare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m

	t
	9,590

	239
	TsI51A5

	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km

	t
	9,590

	
	
	1.7.2. Lucrarii de reparatie interioare..


	240
	CD57A

	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi BCA "cu rosturi in relief" cu gr.10cm., in incaperi cu inaltime: pina la 4 m

	100m2
	0,240

	241
	CF15A

	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane

	m2
	72,420

	242
	RpCJ06B1

	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime, pentru suprafete curbe

	m
	6,440

	243
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 

	m2
	51,570

	244
	CF50B

	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.

	m2
	51,570

	245
	CK29F

	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila

	m2
	17,800

	246
	CF17C

	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj

	m2
	51,570

	247
	CF57A

	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 

	m2
	51,570

	248
	CN06A

	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual

	m2
	51,570

	249
	CK21A

	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina  la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv ( Usi din profil de aluminiu lat pentru usa, conform proiecului, placate cu panouri sandwich 24 mm, in complect cu furnitura necesara, articolile de timplarie se vor fabrica in conformitate cu standartele in vigoare, material agrementat in RM)

	m2
	3,150

	250
	CK03A

	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m

	m2
	1,890

	251
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 

	m2
	20,850

	252
	CI22B

	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri)  fixate de adeziv (amestec uscat),  dimensiuni  placute: pina la 200 x 200 mm 

	m2
	20,850

	253
	CI17A

	Placare cu panouriMDF sponat latimea 300 mm, destinate placarilor interioare la pereti in incaperi cu umiditate normala, montate prin lipire pe suporti plane 

	m2
	4,580

	
	
	1.7.3. Pardosele.


	254
	IzF11B

	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7%   (beton usor din bule de polistirol gr. 10 cm)

	m3
	2,000

	255
	CG01A

	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 

	m2
	19,620

	256
	CG49A

	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli 

	m2
	16,220

	257
	CG47D

	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni  placi: peste 300 x 300 mm 

	m2
	3,400

	
	
	1.7.4. Bloc sanitar.


	258
	SB08C

	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm

	m
	1,000

	259
	SB09C

	Piesa de legatura cot din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50/45 mm

	buc
	3,000

	260
	SB08E

	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm

	m
	2,200

	261
	SB09E

	Piesa de legatura reductie din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110/50 mm

	buc
	1,000

	262
	SB09E

	Piesa de legatura cot din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110/45 mm

	buc
	4,000

	263
	SB10E

	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110/110/45 mm

	buc
	2,000

	264
	SB24E

	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 100 mm

	buc
	1,000

	265
	SD02A

	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.

	buc
	1,000

	266
	SC04A

	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.

	buc
	1,000

	267
	SD04A

	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"

	buc
	1,000

	268
	SC07A

	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S

	buc
	1,000

	
	
	1.8. Salonul nr.7  (Bucatarie).


	
	
	1.8.1. Lucrarii de demolare.


	269
	RpCG29A

	Demolarea peretilor de zidarie din caramida

	m2
	2,000

	270
	RpCM33A

	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica

	m2
	34,110

	271
	RpCJ35A

	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane

	m2
	34,110

	272
	RpCO56A

	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)

	m2
	1,890

	273
	RpCK42C

	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc

	m2
	8,800

	274
	RpCK42A

	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment

	m2
	8,800

	275
	TrB01B1-4

	Transportul gunoiului (incarcare, aruncare, descarcare, aruncare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m

	t
	3,830

	276
	TsI51A5

	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km

	t
	3,830

	
	
	1.8.2. Lucrarii de reparatie interioare..


	277
	CD57A

	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi BCA "cu rosturi in relief" cu gr.10cm., in incaperi cu inaltime: pina la 4 m

	100m2
	0,020

	278
	CF15A

	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane

	m2
	34,110

	279
	RpCJ06B1

	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime, pentru suprafete curbe

	m
	5,100

	280
	CK29F

	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila

	m2
	8,890

	281
	CK03A

	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m

	m2
	3,150

	282
	CK23A

	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv

	m2
	0,240

	283
	CK26C

	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice

	m
	1,000

	284
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 

	m2
	34,110

	285
	CI22B

	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri)  fixate de adeziv (amestec uscat),  dimensiuni  placute: pina la 200 x 200 mm 

	m2
	34,110

	
	
	1.8.3. Pardosele.


	286
	CG22A3

	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp

	m2
	8,920

	287
	CG47D

	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni  placi: peste 300 x 300 mm 

	m2
	8,920

	
	
	1.8.4. Bloc sanitar.


	288
	SB08C

	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm

	m
	4,000

	289
	SB09C

	Piesa de legatura cot din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50/45 mm

	buc
	11,000

	290
	SB08E

	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm

	m
	6,000

	291
	SB09E

	Piesa de legatura reductie din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110/50 mm

	buc
	3,000

	292
	SB09E

	Piesa de legatura cot din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110/45 mm

	buc
	8,000

	293
	SB10E

	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110/110/45 mm

	buc
	3,000

	294
	SC04A

	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.

	buc
	1,000

	295
	SD04A

	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"

	buc
	1,000

	296
	SC06A

	Spalator cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida 

	buc
	2,000

	297
	SD04A

	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"

	buc
	2,000

	
	
	1.9. Salonul nr.8  (Sufragerie).


	
	
	1.9.1. Lucrarii de demolare.


	298
	RpCG29A

	Demolarea peretilor de zidarie din caramida

	m2
	18,000

	299
	RpCM33A

	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica

	m2
	41,610

	300
	RpCJ35A

	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane

	m2
	41,610

	301
	RpCO56A

	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)

	m2
	7,890

	302
	RpCK42C

	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc

	m2
	15,980

	303
	RpCK42A

	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment

	m2
	15,980

	304
	TrB01B1-4

	Transportul gunoiului (incarcare, aruncare, descarcare, aruncare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m

	t
	7,020

	305
	TsI51A5

	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km

	t
	7,020

	
	
	1.9.2. Lucrarii de reparatie interioare..


	306
	CF15A

	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane

	m2
	41,610

	307
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 

	m2
	41,610

	308
	CF50B

	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.

	m2
	41,610

	309
	CK29F

	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila

	m2
	15,980

	310
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 

	m2
	41,610

	311
	CF57A

	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 

	m2
	41,610

	312
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 

	m2
	41,610

	313
	CN06A

	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual

	m2
	41,610

	314
	CI17A

	Placare cu panouriMDF sponat latimea 300 mm, destinate placarilor interioare la pereti in incaperi cu umiditate normala, montate prin lipire pe suporti plane 

	m2
	4,150

	315
	CK22C

	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa (Vitralii)

	m2
	9,570

	
	
	1.9.3. Pardosele.


	316
	CG22A3

	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp

	m2
	15,980

	317
	CG47D

	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni  placi: peste 300 x 300 mm 

	m2
	15,980

	
	
	1.10. Biroul nr.9  .


	
	
	1.10.1. Lucrarii de demolare.


	318
	RpCG29A

	Demolarea peretilor de zidarie din caramida

	m2
	3,270

	319
	RpCM33A

	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica

	m2
	29,670

	320
	RpCJ35A

	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane

	m2
	38,570

	321
	RpCO56A

	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)

	m2
	1,890

	322
	RpCK42C

	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc

	m2
	8,900

	323
	RpCK42A

	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment

	m2
	8,900

	324
	TrB01B1-4

	Transportul gunoiului (incarcare, aruncare, descarcare, aruncare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m

	t
	3,800

	325
	TsI51A5

	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km

	t
	3,800

	
	
	1.10.2. Lucrarii de reparatie interioare..


	326
	CF15A

	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane

	m2
	29,670

	327
	RpCJ06B1

	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime, pentru suprafete curbe

	m
	8,520

	328
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 

	m2
	29,670

	329
	CF52B

	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului 

	m2
	29,670

	330
	CF17C

	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj

	m2
	28,670

	331
	CF57A

	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 

	m2
	29,670

	332
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 

	m2
	29,670

	333
	CN06A

	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual

	m2
	29,670

	334
	CK29F

	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila

	m2
	8,920

	335
	CK03A

	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m

	m2
	1,890

	336
	CK22C

	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa

	m2
	3,270

	
	
	1.10.3. Pardosele.


	337
	IzF11B

	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7%   (beton usor din bule de polistirol gr. 10 cm)

	m3
	1,120

	338
	CG01A

	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 

	m2
	11,200

	339
	CG49A

	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli 

	m2
	11,200

	
	
	1.10.4. Bloc sanitar.


	340
	SB08C

	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm

	m
	4,000

	341
	SB09C

	Piesa de legatura cot din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50/45 mm

	buc
	4,000

	342
	SB08E

	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm

	m
	6,000

	343
	SB09E

	Piesa de legatura reductie din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110/50 mm

	buc
	1,000

	344
	SB09E

	Piesa de legatura cot din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110/45 mm

	buc
	1,000

	345
	SB10E

	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110/110/45 mm

	buc
	1,000

	346
	SC04A

	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.

	buc
	1,000

	347
	SD04A

	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"

	buc
	1,000

	
	
	1.11. Biroul nr.10. (Bloc sanitar)


	
	
	1.11.1. Lucrarii de demolare.


	348
	RpCM33A

	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica

	m2
	51,810

	349
	RpCJ35A

	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane

	m2
	51,610

	350
	RpCO56A

	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)

	m2
	5,250

	351
	RpCK42C

	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc

	m2
	6,900

	352
	RpCK42A

	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment

	m2
	6,900

	353
	RpSC06A

	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat 

	buc
	2,000

	354
	RpSC05A

	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile

	buc
	2,000

	355
	RpSB03A

	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 50 mm

	m
	2,000

	356
	RpSB03B

	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 110 mm

	m
	4,400

	357
	TrB01B1-4

	Transportul gunoiului (incarcare, aruncare, descarcare, aruncare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m

	t
	4,260

	358
	TsI51A5

	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km

	t
	4,260

	
	
	1.11.2. Lucrarii de reparatie interioare..


	359
	CF15A

	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane

	m2
	51,810

	360
	RpCJ06B1

	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime, pentru suprafete curbe

	m
	15,300

	361
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 

	m2
	6,900

	362
	CF52B

	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului 

	m2
	6,900

	363
	CF17C

	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj

	m2
	6,900

	364
	CF57A

	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 

	m2
	6,900

	365
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 

	m2
	6,900

	366
	CN06A

	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual

	m2
	6,900

	367
	CK21A

	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina  la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv ( Usi din profil de aluminiu lat pentru usa, conform proiecului, placate cu panouri sandwich 24 mm, in complect cu furnitura necesara, articolile de timplarie se vor fabrica in conformitate cu standartele in vigoare, material agrementat in RM)

	m2
	3,780

	368
	CK03A

	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m

	m2
	3,780

	369
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 

	m2
	51,810

	370
	CI22B

	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri)  fixate de adeziv (amestec uscat),  dimensiuni  placute: pina la 200 x 200 mm 

	m2
	51,810

	
	
	1.11.3. Pardosele.


	371
	CG22A3

	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp

	m2
	6,900

	372
	CG01A

	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 

	m2
	6,900

	373
	CG47D

	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni  placi: peste 300 x 300 mm 

	m2
	6,900

	
	
	1.11.4. Bloc sanitar.


	374
	SB08C

	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm

	m
	2,000

	375
	SB09C

	Piesa de legatura cot din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50/45 mm

	buc
	6,000

	376
	SB08E

	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm

	m
	4,400

	377
	SB09E

	Piesa de legatura reductie din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110/50 mm

	buc
	2,000

	378
	SB09E

	Piesa de legatura cot din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110/45 mm

	buc
	6,000

	379
	SB10E

	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110/110/45 mm

	buc
	4,000

	380
	SB24E

	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 100 mm

	buc
	1,000

	381
	SD02A

	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.

	buc
	1,000

	382
	SC04A

	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.

	buc
	2,000

	383
	SD04A

	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"

	buc
	2,000

	384
	SC07A

	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S

	buc
	2,000

	
	
	1.12. Biroul nr.11  .


	
	
	1.12.1. Lucrarii de demolare.


	385
	RpCJ35A

	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane

	m2
	27,470

	386
	RpCO56A

	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)

	m2
	1,890

	387
	RpCK42C

	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc

	m2
	4,160

	388
	RpCK42A

	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment

	m2
	4,160

	389
	TrB01B1-4

	Transportul gunoiului (incarcare, aruncare, descarcare, aruncare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m

	t
	1,650

	390
	TsI51A5

	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km

	t
	1,650

	
	
	1.12.2. Lucrarii de reparatie interioare..


	391
	CF15A

	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane

	m2
	23,310

	392
	RpCJ06B1

	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime, pentru suprafete curbe

	m
	5,100

	393
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 

	m2
	23,310

	394
	CF52B

	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului 

	m2
	23,310

	395
	CF17C

	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj

	m2
	23,310

	396
	CF57A

	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 

	m2
	23,310

	397
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 

	m2
	23,310

	398
	CN06A

	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual

	m2
	23,310

	399
	CK29F

	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila

	m2
	4,160

	400
	CK03A

	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m

	m2
	1,890

	
	
	1.12.3. Pardosele.


	401
	IzF11B

	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7%   (beton usor din bule de polistirol gr. 10 cm)

	m3
	0,420

	402
	CG56B

	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm

	m2
	4,160

	403
	CG47D

	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni  placi: peste 300 x 300 mm 

	m2
	4,160

	
	
	1.13. Biroul nr.13  .


	
	
	1.13.1. Lucrarii de demolare.


	404
	RpCJ35A

	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane

	m2
	43,010

	405
	RpCO56A

	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)

	m2
	1,890

	406
	RpCK42C

	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc

	m2
	8,900

	407
	RpCK42A

	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment

	m2
	8,900

	408
	TrB01B1-4

	Transportul gunoiului (incarcare, aruncare, descarcare, aruncare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m

	t
	2,950

	409
	TsI51A5

	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km

	t
	2,950

	
	
	1.13.2. Lucrarii de reparatie interioare..


	410
	CF15A

	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane

	m2
	34,110

	411
	RpCJ06B1

	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime, pentru suprafete curbe

	m
	5,100

	412
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 

	m2
	34,110

	413
	CF52B

	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului 

	m2
	34,110

	414
	CF17C

	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj

	m2
	34,110

	415
	CF57A

	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 

	m2
	34,110

	416
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 

	m2
	34,110

	417
	CN06A

	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual

	m2
	34,110

	418
	CI17A

	Placare cu panouriMDF sponat latimea 300 mm, destinate placarilor interioare la pereti in incaperi cu umiditate normala, montate prin lipire pe suporti plane 

	m2
	3,300

	419
	CK29F

	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila

	m2
	8,900

	420
	CK03A

	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m

	m2
	3,150

	
	
	1.13.3. Pardosele.


	421
	IzF11B

	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7%   (beton usor din bule de polistirol gr. 10 cm)

	m3
	0,900

	422
	CG56B

	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm

	m2
	8,900

	423
	CG47D

	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni  placi: peste 300 x 300 mm 

	m2
	8,900

	
	
	1.14. Biroul nr.14  .


	
	
	1.14.1. Lucrarii de demolare.


	424
	RpCJ35A

	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane

	m2
	47,990

	425
	RpCO56A

	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)

	m2
	1,890

	426
	RpCK42C

	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc

	m2
	11,480

	427
	RpCK42A

	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment

	m2
	11,480

	428
	TrB01B1-4

	Transportul gunoiului (incarcare, aruncare, descarcare, aruncare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m

	t
	3,520

	429
	TsI51A5

	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km

	t
	3,520

	
	
	1.14.2. Lucrarii de reparatie interioare..


	430
	CF15A

	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane

	m2
	36,510

	431
	RpCJ06B1

	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime, pentru suprafete curbe

	m
	20,200

	432
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 

	m2
	36,510

	433
	CF52B

	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului 

	m2
	36,510

	434
	CF17C

	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj

	m2
	36,510

	435
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 

	m2
	36,610

	436
	CF57A

	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 

	m2
	36,510

	437
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 

	m2
	36,510

	438
	CN06A

	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual

	m2
	36,510

	439
	CK29F

	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila

	m2
	11,480

	440
	CK03A

	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m

	m2
	1,890

	
	
	1.14.3. Pardosele.


	441
	IzF11B

	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7%   (beton usor din bule de polistirol gr. 10 cm)

	m3
	1,320

	442
	CG01A

	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 

	m2
	13,200

	443
	CG49A

	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli 

	m2
	13,200

	
	
	1.15. Biroul nr.15  .


	
	
	1.15.1. Lucrarii de demolare.


	444
	RpCJ35A

	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane

	m2
	29,870

	445
	RpCO56A

	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)

	m2
	1,890

	446
	RpCK42C

	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc

	m2
	4,800

	447
	RpCK42A

	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment

	m2
	4,800

	448
	TrB01B1-4

	Transportul gunoiului (incarcare, aruncare, descarcare, aruncare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m

	t
	1,840

	449
	TsI51A5

	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km

	t
	1,840

	
	
	1.15.2. Lucrarii de reparatie interioare..


	450
	CF15A

	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane

	m2
	25,110

	451
	RpCJ06B1

	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime, pentru suprafete curbe

	m
	5,100

	452
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 

	m2
	25,110

	453
	CF52B

	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului 

	m2
	25,110

	454
	CF17C

	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj

	m2
	25,110

	455
	CF57A

	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 

	m2
	25,110

	456
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 

	m2
	25,110

	457
	CN06A

	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual

	m2
	25,110

	458
	CK29F

	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila

	m2
	4,800

	459
	CK03A

	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m

	m2
	1,890

	
	
	1.15.3. Pardosele.


	460
	IzF11B

	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7%   (beton usor din bule de polistirol gr. 10 cm)

	m3
	0,570

	461
	CG01A

	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 

	m2
	5,700

	462
	CG49A

	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli 

	m2
	5,700

	
	
	1.16. Biroul nr.16  .


	
	
	1.16.1. Lucrarii de demolare.


	463
	RpCJ35A

	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane

	m2
	84,750

	464
	RpCO56A

	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)

	m2
	5,670

	465
	RpCK42C

	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc

	m2
	22,100

	466
	RpCK42A

	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment

	m2
	22,100

	467
	TrB01B1-4

	Transportul gunoiului (incarcare, aruncare, descarcare, aruncare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m

	t
	6,500

	468
	TsI51A5

	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km

	t
	6,500

	
	
	1.16.2. Lucrarii de reparatie interioare..


	469
	CF15A

	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane

	m2
	84,750

	470
	RpCJ06B1

	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime, pentru suprafete curbe

	m
	25,300

	471
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 

	m2
	84,750

	472
	CF52B

	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului 

	m2
	84,750

	473
	CF17C

	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj

	m2
	84,750

	474
	CF57A

	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 

	m2
	84,750

	475
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 

	m2
	84,750

	476
	CN06A

	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual

	m2
	84,750

	477
	CK29F

	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila

	m2
	22,100

	478
	CI17A

	Placare cu panouriMDF sponat latimea 300 mm, destinate placarilor interioare la pereti in incaperi cu umiditate normala, montate prin lipire pe suporti plane 

	m2
	2,750

	479
	CK03A

	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m

	m2
	5,670

	
	
	1.16.3. Pardosele.


	480
	IzF11B

	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7%   (beton usor din bule de polistirol gr. 10 cm)

	m3
	2,530

	481
	CG01A

	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 

	m2
	25,300

	482
	CG49A

	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli 

	m2
	25,300

	
	
	1.17. Salonul nr.19.


	
	
	1.17.1. Lucrarii de demolare.


	483
	RpCM33A

	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica

	m2
	13,400

	484
	RpCJ35A

	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane

	m2
	96,730

	485
	RpCO56A

	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)

	m2
	5,670

	486
	RpCK42C

	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc

	m2
	27,920

	487
	RpCK42A

	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment

	m2
	27,920

	488
	RpSC06A

	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat 

	buc
	1,000

	489
	RpSC05A

	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile

	buc
	1,000

	490
	RpSB03A

	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 50 mm

	m
	1,000

	491
	RpSB03B

	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 110 mm

	m
	2,200

	492
	TrB01B1-4

	Transportul gunoiului (incarcare, aruncare, descarcare, aruncare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m

	t
	7,820

	493
	TsI51A5

	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km

	t
	7,820

	
	
	1.17.2. Lucrarii de reparatie interioare..


	494
	CF15A

	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane

	m2
	96,730

	495
	RpCJ06B1

	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime, pentru suprafete curbe

	m
	20,740

	496
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 

	m2
	66,960

	497
	CF50B

	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.

	m2
	66,960

	498
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 

	m2
	5,920

	499
	CF52B

	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului 

	m2
	5,920

	500
	CF17C

	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj

	m2
	66,960

	501
	CF57A

	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 

	m2
	66,960

	502
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 

	m2
	66,960

	503
	CN06A

	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual

	m2
	66,960

	504
	CI17A

	Placare cu panouriMDF sponat latimea 300 mm, destinate placarilor interioare la pereti in incaperi cu umiditate normala, montate prin lipire pe suporti plane 

	m2
	5,820

	505
	CK21A

	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina  la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv ( Usi din profil de aluminiu lat pentru usa, conform proiecului, placate cu panouri sandwich 24 mm, in complect cu furnitura necesara, articolile de timplarie se vor fabrica in conformitate cu standartele in vigoare, material agrementat in RM)

	m2
	3,150

	506
	CK03A

	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m

	m2
	1,890

	507
	CK29F

	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila

	m2
	25,320

	508
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 

	m2
	31,770

	509
	CI22B

	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri)  fixate de adeziv (amestec uscat),  dimensiuni  placute: pina la 200 x 200 mm 

	m2
	31,770

	
	
	1.17.3. Pardosele.


	510
	IzF11B

	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7%   (beton usor din bule de polistirol gr. 10 cm)

	m3
	3,100

	511
	CG01A

	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 

	m2
	30,940

	512
	CG49A

	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli 

	m2
	25,320

	513
	CG47D

	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni  placi: peste 300 x 300 mm 

	m2
	5,620

	
	
	1.17.4. Bloc sanitar.


	514
	SB08C

	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm

	m
	1,000

	515
	SB09C

	Piesa de legatura cot din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50/45 mm

	buc
	3,000

	516
	SB08E

	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm

	m
	2,200

	517
	SB09E

	Piesa de legatura reductie din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110/50 mm

	buc
	1,000

	518
	SB09E

	Piesa de legatura cot din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110/45 mm

	buc
	4,000

	519
	SB10E

	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110/110/45 mm

	buc
	2,000

	520
	SB24E

	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 100 mm

	buc
	1,000

	521
	SD02A

	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.

	buc
	1,000

	522
	SC04A

	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.

	buc
	1,000

	523
	SD04A

	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"

	buc
	1,000

	524
	SC07A

	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S

	buc
	1,000

	
	
	1.18. Salonul nr.20.


	
	
	1.18.1. Lucrarii de demolare.


	525
	RpCM33A

	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica

	m2
	32,610

	526
	RpCJ35A

	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane

	m2
	125,980

	527
	RpCO56A

	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)

	m2
	3,780

	528
	RpCK42C

	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc

	m2
	27,670

	529
	RpCK42A

	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment

	m2
	27,670

	530
	RpSC06A

	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat 

	buc
	1,000

	531
	RpSC05A

	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile

	buc
	1,000

	532
	RpSB03A

	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 50 mm

	m
	1,000

	533
	RpSB03B

	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 110 mm

	m
	2,200

	534
	TrB01B1-4

	Transportul gunoiului (incarcare, aruncare, descarcare, aruncare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m

	t
	8,870

	535
	TsI51A5

	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km

	t
	8,870

	
	
	1.18.2. Lucrarii de reparatie interioare..


	536
	CF15A

	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane

	m2
	88,310

	537
	RpCJ06B1

	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime, pentru suprafete curbe

	m
	10,340

	538
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 

	m2
	65,700

	539
	CF50B

	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.

	m2
	65,700

	540
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 

	m2
	5,970

	541
	CF52B

	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului 

	m2
	5,970

	542
	CF17C

	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj

	m2
	71,670

	543
	CF57A

	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 

	m2
	71,670

	544
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 

	m2
	71,670

	545
	CN06A

	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual

	m2
	71,670

	546
	CK29F

	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila

	m2
	23,700

	547
	CI17A

	Placare cu panouriMDF sponat latimea 300 mm, destinate placarilor interioare la pereti in incaperi cu umiditate normala, montate prin lipire pe suporti plane 

	m2
	5,520

	548
	CK21A

	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina  la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv ( Usi din profil de aluminiu lat pentru usa, conform proiecului, placate cu panouri sandwich 24 mm, in complect cu furnitura necesara, articolile de timplarie se vor fabrica in conformitate cu standartele in vigoare, material agrementat in RM)

	m2
	3,150

	549
	CK03A

	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m

	m2
	1,890

	550
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 

	m2
	32,610

	551
	CI22B

	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri)  fixate de adeziv (amestec uscat),  dimensiuni  placute: pina la 200 x 200 mm 

	m2
	32,610

	
	
	1.18.3. Pardosele.


	552
	IzF11B

	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7%   (beton usor din bule de polistirol gr. 10 cm)

	m3
	3,000

	553
	CG01A

	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 

	m2
	29,670

	554
	CG49A

	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli 

	m2
	23,700

	555
	CG47D

	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni  placi: peste 300 x 300 mm 

	m2
	5,970

	
	
	1.18.4. Bloc sanitar.


	556
	SB08C

	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm

	m
	1,000

	557
	SB09C

	Piesa de legatura cot din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50/45 mm

	buc
	3,000

	558
	SB08E

	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm

	m
	2,200

	559
	SB09E

	Piesa de legatura reductie din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110/50 mm

	buc
	1,000

	560
	SB09E

	Piesa de legatura cot din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110/45 mm

	buc
	4,000

	561
	SB10E

	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110/110/45 mm

	buc
	2,000

	562
	SB24E

	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 100 mm

	buc
	1,000

	563
	SD02A

	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.

	buc
	1,000

	564
	SC04A

	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.

	buc
	1,000

	565
	SD04A

	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"

	buc
	1,000

	566
	SC07A

	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S

	buc
	1,000

	
	
	1.19. Salonul nr.21.


	
	
	1.19.1. Lucrarii de demolare.


	567
	RpCM33A

	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica

	m2
	33,210

	568
	RpCJ35A

	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane

	m2
	129,120

	569
	RpCO56A

	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)

	m2
	3,780

	570
	RpCK42C

	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc

	m2
	24,200

	571
	RpCK42A

	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment

	m2
	24,200

	572
	RpSC06A

	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat 

	buc
	1,000

	573
	RpSC05A

	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile

	buc
	1,000

	574
	RpSB03A

	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 50 mm

	m
	1,000

	575
	RpSB03B

	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 110 mm

	m
	2,200

	576
	TrB01B1-4

	Transportul gunoiului (incarcare, aruncare, descarcare, aruncare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m

	t
	8,470

	577
	TsI51A5

	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km

	t
	8,470

	
	
	1.19.2. Lucrarii de reparatie interioare..


	578
	CF15A

	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane

	m2
	102,920

	579
	RpCJ06B1

	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime, pentru suprafete curbe

	m
	10,340

	580
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 

	m2
	69,710

	581
	CF50B

	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.

	m2
	69,710

	582
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 

	m2
	6,700

	583
	CF52B

	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului 

	m2
	6,700

	584
	CF17C

	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj

	m2
	76,410

	585
	CF57A

	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 

	m2
	76,410

	586
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 

	m2
	76,410

	587
	CN06A

	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual

	m2
	76,410

	588
	CK29F

	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila

	m2
	21,600

	589
	CI17A

	Placare cu panouriMDF sponat latimea 300 mm, destinate placarilor interioare la pereti in incaperi cu umiditate normala, montate prin lipire pe suporti plane 

	m2
	5,520

	590
	CK21A

	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina  la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv ( Usi din profil de aluminiu lat pentru usa, conform proiecului, placate cu panouri sandwich 24 mm, in complect cu furnitura necesara, articolile de timplarie se vor fabrica in conformitate cu standartele in vigoare, material agrementat in RM)

	m2
	3,150

	591
	CK03A

	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m

	m2
	1,890

	592
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 

	m2
	33,610

	593
	CI22B

	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri)  fixate de adeziv (amestec uscat),  dimensiuni  placute: pina la 200 x 200 mm 

	m2
	33,610

	
	
	1.19.3. Pardosele.


	594
	IzF11B

	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7%   (beton usor din bule de polistirol gr. 10 cm)

	m3
	2,830

	595
	CG01A

	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 

	m2
	28,300

	596
	CG49A

	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli 

	m2
	21,600

	597
	CG47D

	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni  placi: peste 300 x 300 mm 

	m2
	6,700

	
	
	1.19.4. Bloc sanitar.


	598
	SB08C

	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm

	m
	1,000

	599
	SB09C

	Piesa de legatura cot din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50/45 mm

	buc
	3,000

	600
	SB08E

	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm

	m
	2,200

	601
	SB09E

	Piesa de legatura reductie din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110/50 mm

	buc
	1,000

	602
	SB09E

	Piesa de legatura cot din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110/45 mm

	buc
	4,000

	603
	SB10E

	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110/110/45 mm

	buc
	2,000

	604
	SB24E

	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 100 mm

	buc
	1,000

	605
	SD02A

	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.

	buc
	1,000

	606
	SC04A

	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.

	buc
	1,000

	607
	SD04A

	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"

	buc
	1,000

	608
	SC07A

	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S

	buc
	1,000

	
	
	1.20. Salonul nr.22.


	
	
	1.20.1. Lucrarii de demolare.


	609
	RpCM33A

	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica

	m2
	32,350

	610
	RpCJ35A

	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane

	m2
	125,510

	611
	RpCO56A

	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)

	m2
	3,780

	612
	RpCK42C

	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc

	m2
	26,210

	613
	RpCK42A

	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment

	m2
	26,210

	614
	RpSC06A

	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat 

	buc
	1,000

	615
	RpSC05A

	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile

	buc
	1,000

	616
	RpSB03A

	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 50 mm

	m
	1,000

	617
	RpSB03B

	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 110 mm

	m
	2,200

	618
	TrB01B1-4

	Transportul gunoiului (incarcare, aruncare, descarcare, aruncare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m

	t
	8,640

	619
	TsI51A5

	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km

	t
	8,640

	
	
	1.20.2. Lucrarii de reparatie interioare..


	620
	CF15A

	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane

	m2
	99,300

	621
	RpCJ06B1

	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime, pentru suprafete curbe

	m
	10,340

	622
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 

	m2
	67,050

	623
	CF50B

	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.

	m2
	67,050

	624
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 

	m2
	5,800

	625
	CF52B

	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului 

	m2
	5,800

	626
	CF17C

	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj

	m2
	72,850

	627
	CF57A

	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 

	m2
	72,850

	628
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 

	m2
	72,850

	629
	CN06A

	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual

	m2
	72,850

	630
	CK29F

	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila

	m2
	22,620

	631
	CI17A

	Placare cu panouriMDF sponat latimea 300 mm, destinate placarilor interioare la pereti in incaperi cu umiditate normala, montate prin lipire pe suporti plane 

	m2
	5,520

	632
	CK21A

	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina  la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv ( Usi din profil de aluminiu lat pentru usa, conform proiecului, placate cu panouri sandwich 24 mm, in complect cu furnitura necesara, articolile de timplarie se vor fabrica in conformitate cu standartele in vigoare, material agrementat in RM)

	m2
	3,150

	633
	CK03A

	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m

	m2
	1,890

	634
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 

	m2
	32,250

	635
	CI22B

	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri)  fixate de adeziv (amestec uscat),  dimensiuni  placute: pina la 200 x 200 mm 

	m2
	32,250

	
	
	1.20.3. Pardosele.


	636
	IzF11B

	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7%   (beton usor din bule de polistirol gr. 10 cm)

	m3
	2,840

	637
	CG01A

	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 

	m2
	28,420

	638
	CG49A

	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli 

	m2
	22,620

	639
	CG47D

	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni  placi: peste 300 x 300 mm 

	m2
	5,800

	
	
	1.20.4. Bloc sanitar.


	640
	SB08C

	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm

	m
	1,000

	641
	SB09C

	Piesa de legatura cot din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50/45 mm

	buc
	3,000

	642
	SB08E

	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm

	m
	2,200

	643
	SB09E

	Piesa de legatura reductie din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110/50 mm

	buc
	1,000

	644
	SB09E

	Piesa de legatura cot din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110/45 mm

	buc
	4,000

	645
	SB10E

	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110/110/45 mm

	buc
	2,000

	646
	SB24E

	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 100 mm

	buc
	1,000

	647
	SD02A

	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.

	buc
	1,000

	648
	SC04A

	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.

	buc
	1,000

	649
	SD04A

	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"

	buc
	1,000

	650
	SC07A

	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S

	buc
	1,000

	
	
	1.21. Salonul nr.23.


	
	
	1.21.1. Lucrarii de demolare.


	651
	RpCM33A

	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica

	m2
	36,690

	652
	RpCG29A

	Demolarea peretilor de zidarie din caramida

	m2
	2,100

	653
	RpCJ35A

	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane

	m2
	116,470

	654
	RpCO56A

	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)

	m2
	3,780

	655
	RpCK42C

	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc

	m2
	25,400

	656
	RpCK42A

	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment

	m2
	25,400

	657
	RpSC06A

	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat 

	buc
	1,000

	658
	RpSC05A

	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile

	buc
	1,000

	659
	RpSB03A

	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 50 mm

	m
	1,000

	660
	RpSB03B

	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 110 mm

	m
	2,200

	661
	TrB01B1-4

	Transportul gunoiului (incarcare, aruncare, descarcare, aruncare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m

	t
	8,180

	662
	TsI51A5

	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km

	t
	8,180

	
	
	1.21.2. Lucrarii de reparatie interioare..


	663
	CF15A

	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane

	m2
	101,070

	664
	RpCJ06B1

	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime, pentru suprafete curbe

	m
	10,340

	665
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 

	m2
	64,380

	666
	CF50B

	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.

	m2
	64,380

	667
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 

	m2
	6,400

	668
	CF52B

	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului 

	m2
	6,400

	669
	CF17C

	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj

	m2
	70,780

	670
	CF57A

	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 

	m2
	70,780

	671
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 

	m2
	70,780

	672
	CN06A

	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual

	m2
	70,780

	673
	CK29F

	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila

	m2
	21,200

	674
	CK21A

	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina  la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv ( Usi din profil de aluminiu lat pentru usa, conform proiecului, placate cu panouri sandwich 24 mm, in complect cu furnitura necesara, articolile de timplarie se vor fabrica in conformitate cu standartele in vigoare, material agrementat in RM)

	m2
	3,150

	675
	CK03A

	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m

	m2
	3,780

	676
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 

	m2
	36,690

	677
	CI22B

	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri)  fixate de adeziv (amestec uscat),  dimensiuni  placute: pina la 200 x 200 mm 

	m2
	36,690

	
	
	1.21.3. Pardosele.


	678
	IzF11B

	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7%   (beton usor din bule de polistirol gr. 10 cm)

	m3
	2,760

	679
	CG01A

	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 

	m2
	27,600

	680
	CG49A

	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli 

	m2
	21,200

	681
	CG47D

	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni  placi: peste 300 x 300 mm 

	m2
	6,400

	
	
	1.21.4. Bloc sanitar.


	682
	SB08C

	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm

	m
	1,000

	683
	SB09C

	Piesa de legatura cot din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50/45 mm

	buc
	3,000

	684
	SB08E

	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm

	m
	2,200

	685
	SB09E

	Piesa de legatura reductie din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110/50 mm

	buc
	1,000

	686
	SB09E

	Piesa de legatura cot din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110/45 mm

	buc
	4,000

	687
	SB10E

	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110/110/45 mm

	buc
	2,000

	688
	SB24E

	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 100 mm

	buc
	1,000

	689
	SD02A

	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.

	buc
	1,000

	690
	SC04A

	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.

	buc
	1,000

	691
	SD04A

	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"

	buc
	1,000

	692
	SC07A

	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S

	buc
	1,000

	
	
	1.22. Coridor nr.24  .


	
	
	1.22.1. Lucrarii de demolare.


	693
	RpCJ35A

	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane

	m2
	157,940

	694
	RpCO56A

	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)

	m2
	20,160

	695
	RpCK42C

	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc

	m2
	47,600

	696
	RpCK42A

	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment

	m2
	47,600

	697
	TrB01B1-4

	Transportul gunoiului (incarcare, aruncare, descarcare, aruncare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m

	t
	13,060

	698
	TsI51A5

	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km

	t
	13,060

	
	
	1.22.2. Lucrarii de reparatie interioare..


	699
	CF15A

	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane

	m2
	110,340

	700
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 

	m2
	110,340

	701
	CF52B

	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului 

	m2
	110,340

	702
	CF17C

	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj

	m2
	110,340

	703
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 

	m2
	110,340

	704
	CF57A

	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 

	m2
	110,340

	705
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 

	m2
	110,340

	706
	CN06A

	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual

	m2
	110,340

	707
	CK29F

	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila

	m2
	47,600

	708
	CI17A

	Placare cu panouriMDF sponat latimea 300 mm, destinate placarilor interioare la pereti in incaperi cu umiditate normala, montate prin lipire pe suporti plane 

	m2
	9,600

	
	
	1.22.3. Pardosele.


	709
	IzF11B

	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7%   (beton usor din bule de polistirol gr. 10 cm)

	m3
	5,100

	710
	CG01A

	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 

	m2
	51,000

	711
	CG49A

	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli 

	m2
	51,000

	
	
	1.23. Coridor nr.25  .


	
	
	1.23.1. Lucrarii de demolare.


	712
	RpCJ35A

	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane

	m2
	179,390

	713
	RpCO56A

	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)

	m2
	30,660

	714
	RpCK42C

	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc

	m2
	59,300

	715
	RpCK42A

	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment

	m2
	59,300

	716
	TrB01B1-4

	Transportul gunoiului (incarcare, aruncare, descarcare, aruncare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m

	t
	15,630

	717
	TsI51A5

	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km

	t
	15,630

	
	
	1.23.2. Lucrarii de reparatie interioare..


	718
	CF15A

	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane

	m2
	120,090

	719
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 

	m2
	120,090

	720
	CF52B

	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului 

	m2
	120,090

	721
	CF17C

	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj

	m2
	120,090

	722
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 

	m2
	120,090

	723
	CF57A

	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 

	m2
	120,090

	724
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 

	m2
	120,090

	725
	CN06A

	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual

	m2
	120,090

	726
	CK29F

	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila

	m2
	59,300

	727
	CI17A

	Placare cu panouriMDF sponat latimea 300 mm, destinate placarilor interioare la pereti in incaperi cu umiditate normala, montate prin lipire pe suporti plane 

	m2
	11,900

	728
	CK22C

	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa (Vitralii)

	m2
	18,250

	
	
	1.23.3. Pardosele.


	729
	IzF11B

	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7%   (beton usor din bule de polistirol gr. 10 cm)

	m3
	6,300

	730
	CG01A

	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 

	m2
	62,900

	731
	CG49A

	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli 

	m2
	62,900

	
	
	1.24. Coridor nr.26  .


	
	
	1.24.1. Lucrarii de demolare.


	732
	RpCJ35A

	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane

	m2
	128,060

	733
	RpCK42C

	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc

	m2
	41,500

	734
	RpCK42A

	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment

	m2
	41,500

	735
	TrB01B1-4

	Transportul gunoiului (incarcare, aruncare, descarcare, aruncare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m

	t
	12,560

	736
	TsI51A5

	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km

	t
	12,560

	
	
	1.24.2. Lucrarii de reparatie interioare..


	737
	CF15A

	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane

	m2
	86,560

	738
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 

	m2
	86,560

	739
	CF52B

	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului 

	m2
	86,560

	740
	CF17C

	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj

	m2
	86,560

	741
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 

	m2
	86,560

	742
	CF57A

	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 

	m2
	86,560

	743
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 

	m2
	86,560

	744
	CN06A

	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual

	m2
	86,560

	745
	CK29F

	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila

	m2
	41,500

	746
	CK22C

	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa (Vitralii)

	m2
	6,600

	747
	CK21A

	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina  la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv ( Usi din profil de aluminiu lat pentru usa, conform proiecului, placate cu panouri sandwich 24 mm, in complect cu furnitura necesara, articolile de timplarie se vor fabrica in conformitate cu standartele in vigoare, material agrementat in RM)

	m2
	1,470

	
	
	1.24.3. Pardosele.


	748
	CG22A3

	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp

	m2
	41,500

	749
	CG47D

	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni  placi: peste 300 x 300 mm 

	m2
	41,500



