АТО Гагаузия, с.Конгазчик, Примария	Formular Nr.1
WinCmeta	
(Наименование объекта )		

Перечень объемов работ № 2-4
Трибуна футбольного поля и баскетбольной площадки (2,3х26,3м) - 2шт.
(наименование работ )
№
 п.п.	Шифры норм, коды ресурсов    	
Наименование работ       	Ед. изм.	Объем	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Трибуна футбольного поля и баскетбольной площадки (2,3х26,3м) - 2шт.
				
1	TsA02E

	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м или более 1 м, без подпорок, с вертикальными откосами, в фундаментах,  траншеях,  подвалах, ступенях, в среднесвязанных или очень связанных грунтах, глубиной < 1,5 м, средний грунт) Разработка грунта под фундамент 2,3х0,3х0,4м(h) - 6шт.
	m3	3,32	
 2	CA03B2

	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (Устройство бетонных фундаментов, приготовление бетона на бетономешлке на стройплощадке и укладка его типичными средствами, бетон класса М150) Фундамент под трибуну 2,3х0,3х0,6м(h) - 6шт.
	m3	4,96	
 3	CC01B

	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv (Cтальная арматура класса ... для фундаментов, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней более 8мм) Арматура AIII d12мм, закладные элементы
	kg	18,64	
 4	CL18A

	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Разные металлические изделия из прокатного профиля, листовой стали, рифленной и арматурной стали, труб для опор или покрытия, полностью или частично забетонированные) Металлический каркас трибун из: проф.труба 60х60х4 (790,16кг х 2шт), 40х40х3 (66,15кг х 2шт), 50х50х3 (1299,98кг х 2шт), 40х30х2 (48,1кг х 2шт).
Коэффициент к трудозатратам=0,30
	kg	4 408,78	
 5	CN28A22

	Vopsitorii  cu  vopsele pe baza de ulei executate la pozitie, in 2 straturi pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri) confectionate din profile usoare, executate manual. Pentru vopsitorie executata la sol - aplicarea unui strat suplimentar de vopsea de ulei (Окраска вручную маслянными красками, на земле, в 2 слоя, металлических поверхностей конструкций в промышленных цехах (колонны, балки, фермы, прогоны, ветровые связи), из легких профилей, при применении еще одного дополнительного слоя масляной краски) Окраска металлического каркаса трибун
	t	4,41	
 6	CH09Aприм.

	Обшивка трибун ступеней обработанной деревянной доской
	м2	296,20	
 7	CN17A

	Vopsitorii  cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice  aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (Окраска деревянных изделий  эмалями на основе алкидных смол, в 2 слоя, включая грунтовку) Покраска деревянной обшивки трибун и ступеней
	m2	296,20