Lista cu cantitatea de lucrări nr. 2

1. Obiectul achiziţiilor  Lucrari de reparatie capitala in curtile blocurilor de locuit str.Bernardazzi nr.14 si str. Ion Creanga nr. 9 mun.Ungheni
№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrărilor    	Unitatea de masura 	Volum	

1	2	3	4	5	
		1. Str.  Bernardazzi nr.14, trotuar, cai de acces
	
1	DG04B
	Desfacerea de borduri de piatra sau de  beton  de orice dimensiune, asezate pe beton
	m	355,0000	
2	TsA02B
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu
	m3	42,4000	
3	DA11C
	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire ( sub bordure)
	m3	12,3000	
4	DE10C
	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (borduri vibropresate de drum 1000*300-150)
	m	245,0000	
5	DE11A
	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm
	m	338,0000	
6	DA11C
	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire (sub plombari)
	m3	10,2000	
7	RpAcF03A
	Ridicarea  la nivelul strazii a cutiilor cu capac de vana, asezate pe placi prefabricate din beton armat
	buc	4,0000	
8	Dl106
	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie
	100m2	2,4500	
9	Dl107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic
	t	0,1400	
10	DI93C
	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 7cm.
	m2	204,0000	
11	Dl107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic
	t	0,4300	
12	Dl133
	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice( strat de uzura gr.5cm)
	t	93,0000	
13	TsH222A
	Incarcarea solului in transport auto
	m3	32,0000	
14	TsI50C
	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 3 km (deseuri)
	t	51,0000	
		2. Parcare
	
15	DA04B
	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adincimea materialului in sul sau cordon
	100 m3	0,2000	
16	DA12A
	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire str.15 cm)
	m3	7,5000	
17	Dl107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic
	t	0,0250	
18	DB19F
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (strat binder)
	m2	50,0000	
19	Dl107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic
	t	0,0250	
20	DB16H
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica
	m2	125,0000	
		3. Str. Ion Creanga nr. 9 + trotuar
	
21	DG04B
	Desfacerea de borduri de piatra sau de  beton  de orice dimensiune, asezate pe beton
	m	376,0000	
22	TsC02D1
	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.
	100 m3	0,6400	
23	TsA02B
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu
	m3	22,4000	
24	DA11C
	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire ( sub bordure)
	m3	6,2000	
25	DE10C
	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (borduri vibropresate de drum 1000*300-150)
	m	266,0000	
26	DE11A
	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm
	m	108,0000	
27	DA11C
	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire (sub plombari)
	m3	10,6000	
28	RpAcF01A
	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment
	buc	5,0000	
29	Dl106
	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie
	100m2	6,3000	
30	Dl107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic
	t	0,4500	
31	DI93C
	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 7cm.
	m2	212,0000	
32	Dl133
	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice( strat de uzura gr.5cm)
	t	73,3000	
33	TsH222A
	Incarcarea solului in transport auto
	m3	78,0000	
34	TsI50C
	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 3 km (deseuri)
	t	110,0000	
		4. Parcare
	
35	DA04B
	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adincimea materialului in sul sau cordon
	100 m3	0,4500	
36	DA12A
	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire str.15 cm)
	m3	20,5000	
37	Dl107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic
	t	0,4000	
38	DB19F
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (strat binder)
	m2	135,0000	
39	Dl107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic
	t	0,4000	
40	DB16H
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica
	m2	135,0000	
41	TsI50C
	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 3 km ( beton asfaltic)
	t	258,0000