CAIET DE SARCINI

1. Denumerea beneficiarului de stat   DETS  sectorul Botanica
2. Organizatorul procedurii de achiziţie DETS  sectorul Botanica
3. Obiectul achiziţiilor  Lucrari de reparatie capitala a institutiei de invatamint si educatiei IET 79 cu nr. cadastral  01100105.251.01., str.Zelinschi 28/7, mun. Chisinau  Lucrari exterioare la fatada
№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrărilor    	Unitatea de masura 	Volum	

1	2	3	4	5	
		1. Lucrari de demolare
	
1	RpCM33B
	Demontarea placajelor din  piatra
	m2	761,000
	
2	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane(pereti)	m2	761,000
	
3	TrB01A1-2
	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 20 m	t	155,000
	
4	TsH92B
	Incarcarea in auto deseuri
	t	155,000
	
5	TsI50C10
	Transportarea deseuri cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km	t	155,000
	
		2. Lucrari de constructie
	
6	RpCJ34A
	Spalarea manuala  la pereti din blocuri de calcar	m2	761,000
	
7	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	761,000
	
8	RpCG17A
	Consolidarea zidariei portante, prin camasuire cu plase sudate STM sau STNB,100*100mm cu d=5 mm,  mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime	m2	761,000
	
9	CC02L
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in  grinzi si stilpi,  la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	3 275,000
	
10	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	761,000
	
11	IzF55C
	Termoizolarea  exterioara peretilor a cladirilor  cu tencuieli  fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului),  suprafata  peretilor  neteda: cu placi din vata minerala (Placi vata minerala termoiz. cladiri 100 mm 135kg/m2;Cornier din plastic cu plasa=440ml; Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2)	m2	651,000
	
12	IzF55E
	Termoizolarea  exterioara glafurilorr a cladirilor  cu tencuieli  fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului),  suprafata  peretilor  neteda: cu placi  ignifugate din vata minerala (Placi vata minerala termoiz. cladiri 50 mm 135kg/m2; Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2)	m2	110,000
	
13	CN54B
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	761,000
	
14	CF30A
	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Tencuiala decorativa, dura cu aspect mat, structurat ce se utilizeaza pentru finisaje  exterioare, culoarea roz,alb,are la baza rasina acrilo-siliconica in dispersie apoasa aditivata cu microsfere ceramice si agregate minerale cu dimensiunea 1,2 -1,8 mm,  pelicula este permeabila la vapori de apa si impermeabila la apa ; rezistenta la zgiriere, socuri mecanice, solutii,consumul 2.6-2.8 kg/m2)	m2	670,000
	
15	CI04A
	Placaj din placute de gresie ceramica, partial vitrifiate, glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase montate simplu, intr-o singura culoare, executate pe suprafete plane la interior, (pereti, stilpi, grinzi), inclusiv placarea glafurilor si rostuirea cu ciment alb si aracet, executie obisnuita pentru suprafete mai mari de 10 mp, placute cu dimensiuni intre 20 x 20- 40 x 40 mm inclusiv,livrate  in panouri lipite pe hirtie, pe zidarie de caramida sau beton, inclusiv un strat suport de grund, in grosime medie de 2 cm, din mortar M 100-T din ciment cu adaos de var si fixate cu mortar M 100-T din ciment de 0,5 cm grosime(executate cu rosturi fug pe fug)( Piatra naturala cosauti calitate superioara)	m2	91,000
	
16	CC03B
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp	kg	437,000
	
17	CB14A
	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	761,000
	
18	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	261,000
	
19	RCsR20B
	Vopsirea in culoare de ulei a timplariei metalice, la interior si exterior, gata grunduite cu miniu de plumb, in constructii existente, in doua straturi	m2	13,500