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		[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]




	Numărul procedurii de achiziție:     ocds-b3wdp1-MD-1786615658528 

	Obiectul achiziție:  Sistem de comunicații radio mobile pentru fregvențe aeriene (aviatice), cu echipamente și accesorii aferente.

	
	

	Denumirea bunurilor/serviciilor 
	Denumirea modelului bunului/serviciului
	Ţara de origine
	Producătorul
	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă

	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant

	Standarde de referinţă

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Stație radio mobilă (automobilă) pentru comunicațiile inter-aeroportuare
	
	
	
	Dispoziții Generale:
Stație de radio (receptor-emițător); Intervalul de frecvență de lucru, MHz: 136-174; Pasul grilei, kHz: 12.5,  25; 
Puterea transmițătorului, Wt: 1...50; 
Numărul de canale: 16 sau mai multe; 
Alimentare cu curent continuu: +13.8 V; 
Temperatura de lucru: -25°c la +50°c; 
Conector de antenă pe stația de radio: UHF-mum; Modulare - FM (modulație în frecvență);
Pachetul de livrare al stației de radio mobilă (automobilă):
Stație de radio (receptor-emițător); 
Microfon PTT, prevăzut cu cablu spiralat; 
Set de siguranțe, 2 bucăți; 
Cablu de alimentare (3-5 metri) cu modul de siguranțe, ±13.8 V; 
Suport de prindere a stației de radio în bord auto; 
Clemă de fixare a tangentei (microfonului manual) în bord auto; 
Tichete pentru butoanele programabile funcționale;
 Antenă auto (mobilă), diapazon 136 - 174MHz, lungime 50-70cm, 1/4ƛ (un sfert de undă), cu bază magnetică. 
Pentru alt echipament decât Motorola este necesar și: Cablu de programare pentru stații radio mobile; Software programare stații radio  mobile.
Garanție:

Garanția minimă oferită pentru echipamente și accesorii: 24 luni de la data recepției finale.
	
	

	Stație de radio portata (portabila) pentru comunicații inter-aeroportuare
	
	
	
	Dispoziții Generale:
Stație radio portabilă profesională VHF digitală, destinată comunicațiilor în rețelele radio intra-aeroport, utilizate pe teritoriul Aeroportului Internațional Chișinău.
Echipamentul va fi utilizat în rețele Capacity Plus și trebuie să fie robust, fiabil și ușor de operat, chiar și de către utilizatori cu pregătire tehnică minimă.
Stația radio trebuie să respecte standardele internaționale de calitate și durabilitate, în special:
MIL-STD-810F – rezistență la șocuri mecanice, vibrații și influențe externe.
Cerințe de producție:
Echipamentul propus trebuie să fie nou, produs nu mai devreme de anul 2025.

Caracteristici funcționale obligatorii:
Compatibilitate cu standardul digital de comunicații ETSI DMR (Digital Mobile Radio);
Suport pentru sistemul Capacity Plus;
Operare în mod hibrid (analog + digital);
Mesaje text pre-programate;
Funcționalitate de scanare a canalelor;
Butoane funcționale programabile;
Versiune fără tastatură cu  afișaj disply;
Posibilitate de programare de pe calculator (via cablu);
Funcție de suprimare a feedback-ului acustic.
Caracteristici tehnice minime:
Diapazon de frecvență operativă:	136 – 174 MHz;
Pas de grilă: 12,5 kHz și 25 kHz
Putere de emisie:	5 W
Număr de canale:	 până la 64
Clasa de protecție: IP54
Temperatura de operare: -25°C până la +50°C
Tip de modulație: FM (modulație de frecvență)
Tip baterie:Li-Ion, subțire, 2200 mAh

Set de livrare minim obligatoriu:
Pentru fiecare stație radio portabilă achiziționată se va livra următorul set complet de accesorii:
1 buc. - Stație radio digitală (transceiver);
2 buc. - Baterie reîncărcabilă Li-Ion, capacitate: 2200–3000 mAh, tensiune: 7,2 V;
1 buc. - Încărcător rapid compatibil cu baterie suplimentara reîncărcabilă Li-Ion, capacitate: 2200–3000 mAh, tensiune: 7,2 V  ;
1 buc. -  Clip cu arc pentru fixarea pe curea;
2 buc. - Antena flexibilă, lungime: min 12 – max 15 cm, frecvență: 136–174 MHz;

Documentație tehnică:
Furnizorul va livra următoarea documentație, în format fizic sau electronic:
Instrucțiuni de utilizare a stației radio portabile (în limbile: română, engleză);
Instrucțiuni pentru programarea stației radio (în limbile: română, engleză).

Garanție:
Garanția minimă oferită pentru echipamente și accesorii: 24 luni de la data recepției finale.
	
	

	Microfon de masă pentru stații de radio fixe
	
	
	
	Tip căști – microfon încorporat; Controlul volumului; Disponibilitatea unei taste PTT (Push-To-Talk); Prezența unei chei – MONITOR; Abilitatea de a regla sensibilitatea; 

Pachetul de livrare:
Microfon de masă; Cablu răsucit; Conector.
Garanția minimă oferită: 24 luni de la data recepției finale.
	
	

	Tangenta PTT (microfon de mână)
	
	
	
	Tip căști – microfon; Disponibilitatea butonului PTT (Push-To-Talk); Culoarea firului – negru; Microfon încorporat.

Pachetul de livrare:
PTT (microfon de mână); Cablu spiralat; Suport (clip) pentru fixarea PTT (microfon de mână) pe panoul vehiculului.
Garanția minimă oferită: 24 luni de la data recepției finale
	
	

	Alimentare pentru stația de radio fixă 12V,20A
	
	
	
	Tensiune de ieșire - 9 până la 15 volți DC; Puterea curentului – cel puțin 20 de amperi (30 de amperi la vârfuri); Putere maximă – 150-200 W.

Pachetul de livrare:
Sursa de alimentare; Ambalare; Kit de siguranțe.
Garanția minimă oferită: 24 luni de la data recepției finale
	
	

	Antena mobilă (automobilă)
	
	
	
	Gama de frecvență de operare, MHz: 136-174; Lungime max 124 cm;

Kit de livrare:
Lungime, cm: 124 cm, 1/4ƛ (un sfert de val); Bază magnetică; Cablu HF - 4,5 m.
Garanția minimă oferită: 24 luni de la data recepției finale
	
	

	Radiobaliză (far)  echivalent
Squid ERA vehicle tracking units
	
	
	
	Funcționalitatea radiobalizei trebuie să îndeplinească cerințele standardelor:
Anexa 10 Volumul IV al ICAO; 
Certificare E1; 
Protocoale acceptate: NMEA 0183 v2. 3; WAAS, EGNOS; Standard ICAO: ADS-B
Frecvența de transmisie a semnalului: 1090 MHz;
 Puterea de ieșire: 20W (în puls); Formatul mesajului de ieșire: modul s squitter DF 18 (ES / NT) conform Anexei 10, Vol.4; Conexiune: conectorul protejat pe carcasa farului (un conector pentru linia de alimentare și pentru linia RS232 bidirecțională); Datele GPS sunt disponibile de la sateliți; 
Sursa de alimentare DC: + 9V la + 32V; 
Consumul de energie: ~2W; 
Temperatura de funcționare: -40 CP + 70 CP; 
Dimensiuni: diametrul 206 mm (8.1 in), înălțimea 158 mm (5 in);
 Posibilitatea de a se conecta la orice computer (printr-un cablu standard); 
Posibilitatea de a actualiza firmware-ul farului; 
Abilitatea de a configura parametrii modului squitter transmis S DF 18; 
Adăugarea rentabilă la sistemele de multilaterale ADS-B și MLAT; 
Indicație pe site-ul web Flightradar24 sub forma unei siluete de mașină la introducerea codului ICAO; 
Setarea adresei Mode S pentru necesitățile locale; 
Nivel scăzut de radiații electromagnetice; 
 Indicatori LED pentru starea GPS și transmisia de date. 
 Funcționare complet automată fără operator. 
 Software SQB Ctrl v3.x.x & UG.
 Manual echivalent inclus per stație. 
Ofertantul va asigura instalarea, integrarea cu softul existent,  darea în exploatare a radiobalizei cu un termen de garanție de 24 luni.
	
	




Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________
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