**Anexă la Documentația de atribuire**

**Pentru procedura de achiziție:**

**nr.** **CG-L-02/22**

**”Achiziția lucrărilor de construcție și**

**reparație a stațiilor de protecție catodică”**

**Cerințe tehnice față de Anod СТ**

Anod СТ – construcția din țevi de oțel: țeava exterioară D 219x6,0 mm, țeava interioară D 57x3,5 mm, spațiul între ele este umplut cu cărbune (fracțiunea 10-15 mm), adâncimea de 30 metri.