CAIET DE SARCINI
PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   AMT Centru
2. Organizatorul procedurii de achiziţie AMT Centru
3. Obiectul achiziţiilor  Lucrari de reparatie la Centrul AMT (CMF-7)

№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrărilor    	Unitatea de masura 	Volum	

1	2	3	4	5	
		1. Etaj 7 (Sectia medicina de familie nr. 5)			
		1.1. Cabinet 703			
		1.1.1. Pereti			
1	RpCO56A
	Demontari: timplarie din PVC	m2	3,04	
2	CK23B
	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5  mp inclusiv	m2	3,04	
3	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti 	m2	67,10	
4	CF15A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	67,10	
5	RpCJ06A
	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (interioare)	m	15,60	
6	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare ale peretilor, incl. glafuri	m2	67,10	
7	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	67,10	
8	CF61A
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	3,42	
9	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	67,10	
10	CK26D
	Baghete din aluminiu montate la ferestre sau usi	m	28,40	
11	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor, incl. glafuri	m2	67,10	
12	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare ale peretilor, incl. glafuri	m2	67,10	
13	RpCR07A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, incl. glafuri	m2	67,10	
14	RpCR10B
	Vopsirea in culori de ulei a timplariei de lemn (usi, ferestre, obloane pline, obloane cu aripioare mobile sau fixe), la interior si exterior, in doua straturi (двери с двух сторон)	m2	3,88	
15	RpCR25B
	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta	m2	2,70	
		1.1.2. Tavan			
16	RpCR29A
	Curatarea vopselei, varului, cu decapant 	m2	18,35	
17	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare ale tavanului	m2	18,35	
18	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului 	m2	18,35	
19	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  tavanelor 	m2	18,35	
20	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare ale tavanului	m2	18,35	
21	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	18,35	
22	RpEF23B
	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc	3,00	
23	Pret de piata
	Corp de iluminat 2x36w	buc	3,00	
24	507-0102
	Lampa  LB-36	buc	6,00	
		1.2. Cabinet 704			
		1.2.1. Pereti			
25	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti 	m2	67,10	
26	CF15A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	67,10	
27	RpCJ06A
	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (interioare)	m	15,60	
28	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare ale peretilor, incl. glafuri	m2	67,10	
29	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	67,10	
30	CF61A
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	3,42	
31	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	67,10	
32	CK26D
	Baghete din aluminiu montate la ferestre sau usi	m	28,40	
33	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor, incl. glafuri	m2	67,10	
34	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare ale peretilor, incl. glafuri	m2	67,10	
35	RpCR07A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, incl. glafuri	m2	67,10	
36	RpCR10B
	Vopsirea in culori de ulei a timplariei de lemn (usi, ferestre, obloane pline, obloane cu aripioare mobile sau fixe), la interior si exterior, in doua straturi (двери с двух сторон)	m2	3,88	
37	RpCR25B
	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta	m2	2,70	
		1.2.2. Tavan			
38	RpCR29A
	Curatarea vopselei, varului, cu decapant 	m2	18,35	
39	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare ale tavanului	m2	18,35	
40	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului 	m2	18,35	
41	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  tavanelor 	m2	18,35	
42	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare ale tavanului	m2	18,35	
43	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	18,35	
44	RpEF23B
	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc	4,00	
45	Pret de piata
	Corp de iluminat 2x36w	buc	4,00	
46	507-0102
	Lampa  LB-36	buc	8,00	
		1.3. Cabinet 701			
		1.3.1. Pereti			
47	RpCO56A
	Demontari: timplarie din PVC	m2	3,04	
48	CK23B
	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5  mp inclusiv	m2	3,04	
49	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti 	m2	67,10	
50	CF15A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	67,10	
51	RpCJ06A
	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (interioare)	m	15,60	
52	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare ale peretilor, incl. glafuri	m2	67,10	
53	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	67,10	
54	CF61A
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	3,42	
55	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	67,10	
56	CK26D
	Baghete din aluminiu montate la ferestre sau usi	m	28,40	
57	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor, incl. glafuri	m2	67,10	
58	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare ale peretilor, incl. glafuri	m2	67,10	
59	RpCR07A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, incl. glafuri	m2	67,10	
60	RpCR10B
	Vopsirea in culori de ulei a timplariei de lemn (usi, ferestre, obloane pline, obloane cu aripioare mobile sau fixe), la interior si exterior, in doua straturi (двери с двух сторон)	m2	3,88	
61	RpCR25B
	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta	m2	2,70	
		1.3.2. Tavan			
62	RpCR29A
	Curatarea vopselei, varului, cu decapant 	m2	18,35	
63	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare ale tavanului	m2	18,35	
64	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului 	m2	18,35	
65	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  tavanelor 	m2	18,35	
66	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare ale tavanului	m2	18,35	
67	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	18,35	
68	RpEF23B
	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc	3,00	
69	Pret de piata
	Corp de iluminat 2x36w	buc	3,00	
70	507-0102
	Lampa  LB-36	buc	6,00	
		1.4. Cabinet 712			
		1.4.1. Pereti			
71	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti 	m2	51,42	
72	CF15A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	51,42	
73	RpCJ06A
	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (interioare)	m	12,60	
74	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare ale peretilor, incl. glafuri	m2	51,42	
75	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	51,42	
76	CF61A
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	3,42	
77	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	51,42	
78	CK26D
	Baghete din aluminiu montate la ferestre sau usi	m	25,60	
79	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor, incl. glafuri	m2	51,42	
80	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare ale peretilor, incl. glafuri	m2	51,42	
81	RpCR07A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, incl. glafuri	m2	51,42	
82	RpCR10B
	Vopsirea in culori de ulei a timplariei de lemn (usi, ferestre, obloane pline, obloane cu aripioare mobile sau fixe), la interior si exterior, in doua straturi (двери с двух сторон)	m2	3,88	
83	RpIB01A
	Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda (5 sectii)	m2	1,35	
84	ID06A
	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc	1,00	
85	ID03A
	Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura,  pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 15 - 20 mm	buc	1,00	
86	RpCR25B
	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta	m2	5,40	
		1.4.2. Tavan			
87	RpCR29A
	Curatarea vopselei, varului, cu decapant 	m2	18,90	
88	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare ale tavanului	m2	18,90	
89	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului 	m2	18,90	
90	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  tavanelor 	m2	18,90	
91	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare ale tavanului	m2	18,90	
92	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	18,90	
93	RpEF23B
	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc	4,00	
94	Pret de piata
	Corp de iluminat 2x36w	buc	4,00	
95	507-0102
	Lampa  LB-36	buc	8,00	
		1.4.3. Pardoseli			
96	RpCK41C
	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	18,90	
97	RpCK42A
	Desfacerea pardoselilor reci din mortar de ciment (sapa)	m2	18,90	
98	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului "Betonocontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	18,90	
99	RpCK01B
	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	18,90	
100	CG56A
	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm 	m2	18,90	
101	CG56A1 K=5
	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:	m2	18,90	
102	CG08A
	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez	m2	18,90	
		1.5. Cabinet 711			
		1.5.1. Pereti			
103	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti 	m2	47,22	
104	CF15A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	47,22	
105	RpCJ06A
	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (interioare)	m	12,60	
106	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare ale peretilor, incl. glafuri	m2	47,22	
107	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	47,22	
108	CF61A
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	3,42	
109	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	47,22	
110	CK26D
	Baghete din aluminiu montate la ferestre sau usi	m	25,60	
111	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor, incl. glafuri	m2	47,22	
112	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare ale peretilor, incl. glafuri	m2	47,22	
113	RpCR07A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, incl. glafuri	m2	47,22	
114	RpCR10B
	Vopsirea in culori de ulei a timplariei de lemn (usi, ferestre, obloane pline, obloane cu aripioare mobile sau fixe), la interior si exterior, in doua straturi (двери с двух сторон)	m2	3,88	
115	RpIB01A
	Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda (5 sectii)	m2	1,35	
116	ID06A
	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc	1,00	
117	ID03A
	Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura,  pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 15 - 20 mm	buc	1,00	
118	RpCR25B
	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta	m2	5,40	
		1.5.2. Tavan			
119	RpCR29A
	Curatarea vopselei, varului, cu decapant 	m2	18,70	
120	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare ale tavanului	m2	18,70	
121	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului 	m2	18,70	
122	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  tavanelor 	m2	18,70	
123	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare ale tavanului	m2	18,70	
124	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	18,70	
125	RpEF23B
	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc	2,00	
126	Pret de piata
	Corp de iluminat 2x36w	buc	2,00	
127	507-0102
	Lampa  LB-36	buc	4,00	
		1.5.3. Pardoseli			
128	RpCK14B
	Plinte din PVC, la pereti gata tencuiti, montate in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, inclusiv desfacerea zonei de incastrare si repararea stratului-suport	m	19,20	
		1.6. Cabinet 710			
		1.6.1. Pereti			
129	RpCR10B
	Vopsirea in culori de ulei a timplariei de lemn (usi, ferestre, obloane pline, obloane cu aripioare mobile sau fixe), la interior si exterior, in doua straturi (двери с двух сторон)	m2	3,88	
		1.6.2. Pardoseli			
130	RpCK41C
	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	8,57	
131	RpCK42A
	Desfacerea pardoselilor reci din mortar de ciment (sapa)	m2	8,57	
132	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului "Betonocontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	8,57	
133	RpCK01B
	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	8,57	
134	CG56A
	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm 	m2	8,57	
135	CG56A1 K=5
	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:	m2	8,57	
136	CG08A
	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez	m2	8,57	
		1.7. Cabinet 709			
		1.7.1. Pereti			
137	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti 	m2	3,20	
138	RpCJ04A1
	Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 25 T, pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10 T, pentru grund si stratul vizibil, pentru lucrari noi (refaceri totale)	m2	3,20	
139	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare ale peretilor, incl. glafuri	m2	45,77	
140	CF61A
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	45,77	
141	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	45,77	
142	CK26D
	Baghete din aluminiu montate la ferestre sau usi	m	25,60	
143	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor, incl. glafuri	m2	45,77	
144	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare ale peretilor, incl. glafuri	m2	45,77	
145	RpCR07A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, incl. glafuri	m2	45,77	
146	RpCR10B
	Vopsirea in culori de ulei a timplariei de lemn (usi, ferestre, obloane pline, obloane cu aripioare mobile sau fixe), la interior si exterior, in doua straturi (двери с двух сторон)	m2	6,94	
		1.7.2. Tavan			
147	RpCR29A
	Curatarea vopselei, varului, cu decapant 	m2	16,57	
148	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare ale tavanului	m2	16,57	
149	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului 	m2	16,57	
150	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  tavanelor 	m2	16,57	
151	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare ale tavanului	m2	16,57	
152	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	16,57	
153	RpEF23B
	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc	1,00	
154	Pret de piata
	Corp de iluminat 2x36w	buc	1,00	
155	507-0102
	Lampa  LB-36	buc	2,00	
		1.8. Cabinet 705			
		1.8.1. Pereti			
156	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti 	m2	63,56	
157	CF15A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	63,56	
158	RpCJ06A
	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (interioare)	m	63,56	
159	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare ale peretilor, incl. glafuri	m2	63,56	
160	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	63,56	
161	CF61A
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	3,42	
162	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	63,56	
163	CK26D
	Baghete din aluminiu montate la ferestre sau usi	m	28,60	
164	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor, incl. glafuri	m2	63,56	
165	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare ale peretilor, incl. glafuri	m2	63,56	
166	RpCR07A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, incl. glafuri	m2	63,56	
167	RpCR10B
	Vopsirea in culori de ulei a timplariei de lemn (usi, ferestre, obloane pline, obloane cu aripioare mobile sau fixe), la interior si exterior, in doua straturi (двери с двух сторон)	m2	14,36	
168	RpCR25B
	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta	m2	5,40	
		1.8.2. Tavan			
169	RpCR29A
	Curatarea vopselei, varului, cu decapant 	m2	14,84	
170	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare ale tavanului	m2	14,84	
171	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului 	m2	14,84	
172	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  tavanelor 	m2	14,84	
173	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare ale tavanului	m2	14,84	
174	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	14,84	
175	RpEF23B
	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc	6,00	
176	Pret de piata
	Corp de iluminat 2x36w	buc	5,00	
177	507-0102
	Lampa  LB-36	buc	10,00	
		1.9. Cabinet 702			
		1.9.1. Pereti			
178	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti 	m2	40,22	
179	CF15A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	40,22	
180	RpCJ06A
	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (interioare)	m	8,60	
181	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare ale peretilor, incl. glafuri	m2	40,22	
182	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	40,22	
183	CF61A
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	2,30	
184	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	40,22	
185	CK26D
	Baghete din aluminiu montate la ferestre sau usi	m	15,40	
186	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor, incl. glafuri	m2	40,22	
187	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare ale peretilor, incl. glafuri	m2	40,22	
188	RpCR07A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, incl. glafuri	m2	40,22	
189	RpCR10B
	Vopsirea in culori de ulei a timplariei de lemn (usi, ferestre, obloane pline, obloane cu aripioare mobile sau fixe), la interior si exterior, in doua straturi (двери с двух сторон)	m2	3,88	
190	RpCR25B
	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta	m2	2,70	
		1.9.2. Tavan			
191	RpCR29A
	Curatarea vopselei, varului, cu decapant 	m2	15,81	
192	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare ale tavanului	m2	15,81	
193	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului 	m2	15,81	
194	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  tavanelor 	m2	15,81	
195	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare ale tavanului	m2	15,81	
196	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	18,35	
197	RpEF23B
	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc	4,00	
198	Pret de piata
	Corp de iluminat 2x36w	buc	4,00	
199	507-0102
	Lampa  LB-36	buc	8,00	
		1.10. Cabinet 706			
		1.10.1. Pereti			
200	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti 	m2	72,00	
201	CF15A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	72,00	
202	RpCJ06A
	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (interioare)	m	21,40	
203	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare ale peretilor, incl. glafuri	m2	72,00	
204	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	72,00	
205	CF61A
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	3,42	
206	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	72,00	
207	CK26D
	Baghete din aluminiu montate la ferestre sau usi si colturi exterioare la rigle si coloane	m	28,40	
208	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor, incl. glafuri	m2	72,00	
209	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare ale peretilor, incl. glafuri	m2	72,00	
210	RpCR07A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, incl. glafuri	m2	72,00	
211	RpCR10B
	Vopsirea in culori de ulei a timplariei de lemn (usi, ferestre, obloane pline, obloane cu aripioare mobile sau fixe), la interior si exterior, in doua straturi (двери с двух сторон)	m2	3,88	
212	RpCR25B
	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta	m2	2,70	
		1.10.2. Tavan			
213	RpCR29A
	Curatarea vopselei, varului, cu decapant 	m2	31,64	
214	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare ale tavanului	m2	31,64	
215	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului 	m2	31,64	
216	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  tavanelor 	m2	31,64	
217	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare ale tavanului	m2	31,64	
218	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	31,64	
219	RpEF23B
	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc	2,00	
220	Pret de piata
	Corp de iluminat 2x36w	buc	4,00	
221	507-0102
	Lampa  LB-36	buc	8,00	
		1.11. WC			
		1.11.1. Pereti			
222	RpCM33A
	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	13,50	
223	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti 	m2	27,10	
224	CF15A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	27,10	
225	RpCJ06A
	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (interioare)	m	20,20	
226	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare ale peretilor, incl. glafuri	m2	27,10	
227	CI04I
	Placaj din placute de gresie ceramica, partial vitrifiate, glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase montate simplu, intr-o singura culoare, executate pe suprafete plane la interior, (pereti, stilpi, grinzi), inclusiv placarea glafurilor si rostuirea cu ciment alb si aracet, executie obisnuita pentru suprafete mai mari de 10 mp, placute cu dimensiuni peste 150 x 150 mm, livrate in vrac, pe elemente prefabricate din BCA, fixate cu pasta adeziva (executate cu rosturi alternative) 	m2	15,80	
228	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	11,30	
229	CF61A
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	1,20	
230	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	11,30	
231	CK26D
	Baghete din aluminiu montate la ferestre sau usi si colturi exterioare la rigle si coloane	m	6,70	
232	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor, incl. glafuri	m2	11,30	
233	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare ale peretilor, incl. glafuri	m2	11,30	
234	RpCR07A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, incl. glafuri	m2	11,30	
235	RpCR10B
	Vopsirea in culori de ulei a timplariei de lemn (usi, ferestre, obloane pline, obloane cu aripioare mobile sau fixe), la interior si exterior, in doua straturi (двери с двух сторон)	m2	2,84	
236	RpIB01A
	Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda (3 sectii)	m2	0,81	
237	ID06A
	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc	1,00	
238	ID03A
	Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura,  pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 15 - 20 mm	buc	1,00	
239	RpCR25B
	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta	m2	1,35	
		1.11.2. Tavan			
240	RpCR29A
	Curatarea vopselei, varului, cu decapant 	m2	3,75	
241	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare ale tavanului	m2	3,75	
242	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului 	m2	3,75	
243	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  tavanelor 	m2	3,75	
244	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare ale tavanului	m2	3,75	
245	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	3,75	
246	RpEF23B
	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc	2,00	
247	Pret de piata
	Corp de iluminat 2x36w	buc	4,00	
248	507-0102
	Lampa  LB-36	buc	8,00	
		2. Tambur la intrare in scara auxiliara si incapere pentru depozit			
		2.1. Pereti			
249	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	5,50	
250	CK12A
	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	5,50	
		3. WC peroane cu disabilitati (et. 1 in locul casieriei)			
		3.1. Pereti			
251	RpCG29A
	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	6,74	
252	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti 	m2	32,14	
253	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare ale peretilor, incl. glafuri	m2	32,14	
254	CI04I
	Placaj din placute de gresie ceramica, partial vitrifiate, glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase montate simplu, intr-o singura culoare, executate pe suprafete plane la interior, (pereti, stilpi, grinzi), inclusiv placarea glafurilor si rostuirea cu ciment alb si aracet, executie obisnuita pentru suprafete mai mari de 10 mp, placute cu dimensiuni peste 150 x 150 mm, livrate in vrac, pe elemente prefabricate din BCA, fixate cu pasta adeziva (executate cu rosturi alternative) 	m2	32,14	
255	RpCR25B
	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta	m2	1,35	
		3.2. Tavan			
256	RpCR29A
	Curatarea vopselei, varului, cu decapant 	m2	8,60	
257	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare ale tavanului	m2	8,60	
258	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  tavanelor 	m2	8,60	
259	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare ale tavanului	m2	8,60	
260	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	8,60	
		3.3. Lucrari sanitare			
261	RpSC05A
	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,00	
262	RpSC21A
	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (lavoarul beneficiarului)	buc	1,00	
263	RpSD35A
	Montarea bateriei amestecatoare  stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,00	
264	RpSD18B
	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1"	buc	2,00	
265	RpSC24A
	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	1,00	
		3.4. Lucrari diverse			
266	CL17B
	Confectii metalice diverse: Bara de sprijin Bs-1, Bs-2, Bs-3 (conform anexelor)	kg	42,56	
267	
	Costul tavii  de inox 	m	18,40	
		3.5. Lucrari electrice			
268	08-03-591-5
	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,01	
269	08-03-594-3
	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4	100 buc	0,02	
270	08-03-545-1
	Cutie cu cleme pentru cabluri si conductoare, sectiune pina 6 mm2, montata pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme: 10	buc	1,00	
271	08-02-409-1
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,40	
272	08-02-148-1
	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,40	
273	3332124-12
	Cablu ВВГнг(А)-HF 3х2.5mm2	m	40,00	
		3.6. Utilaj			
274	336027-07
	Intrerupatop cu 2 clapе instalatie inchisa , 220V, 10A, IP20  	buc	3,00	
275	33410044-01
	Сorp de iluminat CD LED 18  ВТ	buc	2,00	
276	336029-07
	Priza de fisa instalatie inchisa cu contact de inpamintare  , 220V, 20A, IP 16 	buc	1,00	
277	SE59A
	Uscator de mini 	buc	1,00	
		4. Perile din inox la scara centrala			
278	RpCP45D
	Demontarea perilei la scara (43.8 m)	kg	547,50	
279	RpCP17A
	Montarea perilei din inox (inclusiv bara perila de protectie la ferestrele scarii 16.8 m) (configuratia si diametrele se coordoneaza cu beneficiarul)	m	60,60	
		5. Acoperis			
280	RpCI42F
	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	799,00	
281	RpCK42A
	Desfacerea stratului suport din mortar de ciment	m2	160,00	
282	IzF18C
	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm	m2	160,00	
283	TrI1AA08A1
	Descarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - pe rampa, din vagon, categoria 1	t	22,50	
284	TrB05B1-1
	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind peste 25 kg, pe distanta de 10 m	t	5,60	
285	TrB22C1A3
	Transportul materialelor cu macara PIONER, greutatea materialelor de pina la 0,25 t, iar inaltimea de ridicare de 12-18 m	t	22,50	
286	IzF01B
	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	799,00	
287	CE13A
	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu (Linocrom 1 strat)	m2	799,00	
288	CE13A
	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu (Linocrom strat superior)	m2	799,00	
289	RpCI23C
	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment M-100 T, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 50 si 100 cm inclusiv - acoperirea parapetelor din tabla lacrimar	m	160,00	
290	RpCE26A
	Dispozitive pentru comunicarea straturilor de difuzie cu atmosfera montarea aeratoarelor	buc	10,00	
291	TsH92A
	Incarcarea in auto gunoi	t	42,70	
292	TsI50B5
	Transportarea gunoiului cu autobasculanta  la distanta  de 15 km	t	42,70	
		6. Lucrari aferente la demolarile interioare			
293	RpCH27A
	Confectii dulgheresti - jgheab din lemn pentru evacuarea molozului din camere	m	24,00	
294	RpCU09C
	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) - (deseuri din demolari)	t	42,00	
295	TRI1AA04C3
	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	42,00	
296	TsI50G
	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 15 km (deseuri din demolari)	t	42,00