____
Formular Nr.5
WinCmeta
Obiect Reconstructia acoperisului din plat in sarpantla cladirea gradinitei de copii blocul D r.l. Edinet, s. Zabriceni	Investitor Primaria s. Zabriceni, r-ul Edinet	

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul 

№
crt.	Simbol norme şi Cod  resurse	Denumire lucrări, cheltuieli  şi resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură
	Total
—————
incl. salariu

1	2	3	4	5	6	7	
		1. Blocul D
					
		1.1. Demontari
					
1	RpCB18G
	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat la parapete (Разборка старого железобетона механизированными средствами)
	m3			322,679
—————
317,130	
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	57,66	230,64	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5000	57,66	86,49	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00	
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3500	8,00	2,80	
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,3500	5,00	1,75	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,2000	5,00	1,00	
2	RpCF10C
	Demolarea zidariilor din piatra bruta, bolovani de riu sau moloane prelucrate, zidite cu mortar de ciment-var cu mijloace mecanice pina la 1 mc la un punct de lucru (Разборка бутовых кладок, кладок из речного или тесанного камня, на цементно-известковом растворе, механизированным способом, до 1 м3 в одном месте)
	m3			178,893
—————
174,133	
	7122030012940	Pietrar	h-om	2,3900	57,66	137,81	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6300	57,66	36,33	
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	0,00	0,00	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,1200	5,00	0,60	
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200	8,00	2,56	
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,3200	5,00	1,60	
3	RpIzC45B
	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare) pentru zidaria stilpi din caramida (Разборка  изоляционных и защитных материалов: гранулированных (шлак, гранулит и т.д.))
	m3			60,234
—————
58,814	
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,0200	57,66	58,81	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0200	1,00	0,02	
	2922140006705	Macara fereastra de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,2800	5,00	1,40	
4	TRI1AA04C3
	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 (Погрузка материалов группы А - мелкие и легкие, сбрасыанием - с рампы или площпдки, в авто, 3 категории)
	t			31,713
—————
31,713	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5500	57,66	31,71	
5	TsI50A1
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 1 км)
	t			5,000
—————
0,000	
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0500	100,00	5,00	
		1.2. Centura
					
6	RpCU05F1
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat (Пробивка сквозных отверстий для трубопроводов или анкеров в укреплениях, в стенах из камня или железобетона толщ. 16 - 25 см, механизированная пробивка)
	buc			24,217
—————
24,217	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0600	57,66	3,46	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	57,66	20,76	
7	CC02B
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 14 mm AI pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса ... , диаметром  14мм AI, для стен и диафрагм, заготовленная в мастерской на стройплощадке,  исключая конструкции  в скользящей опалубке)
	kg			12,774
—————
1,499	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0260	57,66	1,50	
	271060230000014	Otel beton OB 37 diam. 14 mm AI	kg	1,0250	11,00	11,28	
8	RpCU07C
	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii sau consolidari (Заделка отверстий в стенах цементным раствором после установок или укреплений)
	buc			34,190
—————
33,443	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4300	57,66	24,79	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3500	1,35	0,47	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	150,00	0,15	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	0,00	0,00	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	5,00	0,05	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	5,00	0,07	
9	CC02L
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor12 mm AIII si montate in  grinzi si stilpi,  la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса ... , диаметром barelor12 mm AIII, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в балках и колоннах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции  в скользящей опалубке)
	kg			15,234
—————
4,036	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	57,66	3,75	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,66	0,29	
	271060230000012	Otel beton OB 37 diam. barelor12 mm AIII	kg	1,0250	10,50	10,76	
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	15,00	0,15	
	2010237318750	Distantieri 	buc	0,2800	1,00	0,28	
	2922140007000	Macara 	h-ut	0,0010	5,00	0,00	
10	CC02K
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 6 mm AI inclusiv, si montate  in  grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса ... , диаметром 6 mm AI включительно, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в балках и колоннах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции  в скользящей опалубке)
	kg			17,418
—————
5,708	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	57,66	5,48	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	57,66	0,23	
	27106021000006	Otel beton OB 37 diam. 6 mm AI	kg	1,0250	11,00	11,28	
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	15,00	0,15	
	2010237318750	Distantieri 	buc	0,2800	1,00	0,28	
	2922140007000	Macara 	h-ut	0,0010	5,00	0,00	
11	CL18A
	Confectii metalice diverse din otel beton, inglobate total sau partial in beton ( ancora M12)(Разные металлические изделия из прокатного профиля, листовой стали, рифленной и арматурной стали, труб для опор или покрытия, полностью или частично забетонированные )
	kg			27,494
—————
12,109	
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,66	10,96	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58	
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,58	
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	15,00	0,15	
	277527630988612	Confectii metalice inglobate in beton ancora M12	kg	1,0000	15,00	15,00	
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	38,00	0,19	
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	0,00	0,00	
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	3,00	0,04	
12	CB01A
	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile (Опалубка из хвойных досок для укладки бетона, в стыках сборных элементов (перекрытий, балок и диафрагм) включая крепления)
	m2			173,867
—————
98,022	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,66	14,42	
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,4500	57,66	83,61	
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1500	15,00	2,25	
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,2500	15,00	3,75	
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	12,00	1,44	
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	2 850,00	5,70	
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0020	2 850,00	5,70	
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0200	2 850,00	57,00	
13	CA04A3
	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150), la inaltimi pina la 35 m inclusiv (Устройство бетонных плит, балок, колонн, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и укладка его типичными средствами, на высоте до 35 м включительно, железобетон класса...)
	m3			1 012,922
—————
380,556	
	7123010010200	Betonist	h-om	6,1500	57,66	354,61	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	57,66	25,95	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	287,0000	1,35	399,07	
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7660	150,00	118,35	
	1421102200290	Pietris ciuruit  spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7050	150,00	108,92	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3400	0,00	0,00	
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	5,00	3,00	
	2922140007000	Macara 	h-ut	0,2800	5,00	1,40	
	29522700037002	Betoniera de  250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	5,00	1,62	
14	RpCE12A
	Strat suport sau sapa de protectie pt. hidroizolatii executat la reparatii de terase sau balcoane, cu mortar de ciment in grosime de 1,5-2 cm aplicat pe suprafete orizontale sau verticale de beton monolit sau de zidarie de caramida (Подстилающий (выравнивающий) слой или защитная стяжка для гидроизоляции,  при ремонте террас или балконов, из цементного раствора толщ. 1,5-2 см по горизонтальной или вертикальной поверхности монолитного бетона или кирпичной кладки)
	m2			43,671
—————
30,560	
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,4400	57,66	25,37	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	57,66	5,19	
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	6,8800	1,35	9,57	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0210	150,00	3,24	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	0,00	0,00	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0400	5,00	0,20	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0200	5,00	0,10	
		1.3. Sarpanta, acoperisul
					
15	RpCU05F1
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat (Пробивка сквозных отверстий для трубопроводов или анкеров в укреплениях, в стенах из камня или железобетона толщ. 16 - 25 см, механизированная пробивка)
	buc			24,217
—————
24,217	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0600	57,66	3,46	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	57,66	20,76	
16	IzG30B
	Piese metalice la zidarii industriale: pentru legarea zidariei lancoraje 36 buc *M12*300 mm (Металлические детали в промышленной кладке: наружные металические окружности для крепления кладки на фабричных дымоходах, кронштейны и анкеры, чугунные обода для кладки)
	kg			50,679
—————
26,524	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,2600	57,66	14,99	
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0400	57,66	2,31	
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1600	57,66	9,23	
	2430126103294	Vopsea minium de plumb  v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0500	23,00	1,15	
	2875276311608	Piesa  metal. gata confectionate inglob. zidarii ind. 	kg	1,0000	23,00	23,00	
	2952270006614	Troliu cu act. electrica 3,1 - 5 tf	h-ut	0,0010	5,00	0,01	
17	CN50A
	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. (Огнезащита деревянных конструкций: ферм, арок, балок, стропильных балок, подстропильных брусьев)
	m3			165,254
—————
49,011	
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	57,66	49,01	
	1212121212121	apa	m3	0,2300	0,00	0,00	
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	11,00	18,70	
	2430127317192	Diamoniu fosfat 	kg	6,7000	12,00	80,40	
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	12,00	0,14	
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	15,00	15,00	
	2410520006700	Automacara 	h-ut	0,0050	100,00	0,50	
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	5,00	0,30	
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	100,00	1,20	
18	CN51A
	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori. (Антисептирование деревянных конструкций, на скрытых поверхностях, с использованием антисептической пасты: ферм, арок, стропильных балок)
	m3			20,596
—————
14,415	
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2500	57,66	14,42	
	2462106110601	Paste antiseptice 	kg	1,9600	3,00	5,88	
	2410520006700	Automacara 	h-ut	0,0010	100,00	0,10	
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0020	100,00	0,20	
19	IzF04J1 K=2
	Strat hidroizolant (2 straturi suprapuse ) sub maurlat executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite (Гидроизоляционный слой, выполненный горячим способом для террас, крыш или фундаментов и ростверков, на участках без грунтовых вод, включая карнизы и желоба : разделительный слой для работ по гидроизоляции , выполненный из рубероида, просто уложенного без приклеиваиня)
	m2			9,796
—————
1,153	
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	57,66	1,15	
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,0800	8,00	8,64	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	5,00	0,00	
20	CE27C
	Sarpante pe scaune de lemn la acoperisuri cu 1-4 pante, cu contur regulat, executate pe suprafete peste 25 mp, inclusiv fieraria de ancorare si prindere, pentru incarcari climatice normale, la acoperisuri grele executate  din lemn ecarisat. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.(4.85 m.c.) (Каркасная конструкция крыши со стропильной связью из дерева с 1-4 скатами, с ровным контуром, на поверхности более 25 м2, включая скобяные изделия анкеровки и скрепления для крыши, в условиях нормального климата: для тяжелой кровли из отесанных лесоматериалов. Нормы с ресурсами 0 берутся по проекту)
	m2			225,817
—————
83,607	
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,1000	57,66	63,43	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3500	57,66	20,18	
	2010212913420	Grinzi de rasinoase	m3	0,0200	2 850,00	57,00	
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0050	2 850,00	14,25	
	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,0080	2 850,00	22,80	
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	2 850,00	5,70	
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,2800	15,00	4,20	
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0000	15,00	0,00	
	2874115850000	Buloane  M 20	buc	4,0000	1,00	4,00	
	2874115840601	Piulita  M20	buc	4,0000	1,00	4,00	
	2874125881229	Saiba plata  M 20	kg	0,1500	53,00	7,95	
	2874115802561	Surub  M 12	buc	6,5000	1,00	6,50	
	2874115840479	Piulita M12	buc	6,5000	1,00	6,50	
	2874125881265	Saibe uzuale plate M 12	kg	0,1700	53,00	9,01	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0600	5,00	0,30	
21	CE30A
	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor  (1.54 m.c.)  (Обрешетка кровли или ендовы кровли из черепицы, асбошиферных и др. плит, из необработанных хвойных досок (толщиной 24 мм), для обычных сооружений. Нормы с ресурсами 0 берутся по проекту)
	m2			41,760
—————
17,010	
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2250	57,66	12,97	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	57,66	4,04	
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0080	2 850,00	22,80	
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	15,00	1,80	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,15	
22	CE42A
	Executarea lucarnelor  (Устройство слуховых окон)
	buc			1 138,029
—————
380,729	
	7124010010730	Dulgher  3	h-om	5,9700	57,66	344,23	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6330	57,66	36,50	
	28631463108081	Balamale (петли)	buc	4,0000	15,00	60,00	
	28631463112701	Cremon   (ручка оконная)	buc	1,0000	25,00	25,00	
	20101029010142	Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamenelor (пластиты) б=20-24см calitatea a II a	m3	0,0600	2 850,00	171,00	
	20101029041693	Dulapuri ecarisati de  rasinoase б=19-22мм calit a III a	m3	0,0600	2 850,00	171,00	
	20101029041694	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=44mm  calit a III a	m3	0,1000	2 850,00	285,00	
	2682132600001	Cerceveli  (Переплеты)	m2	0,5000	25,00	12,50	
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	1,4000	15,00	21,00	
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele    (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1100	100,00	11,00	
	2955270002609	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, пила дисковая электрическая)	h-ut	0,1600	5,00	0,80	
23	CE06C
	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu  suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panei metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Кровля из профилированного листа с антикоррозионной защитой, волнистого или гофрированного, с креплением самонарезными болтами, на металлические подкладки, включая изготовление разжелобков, фартуков, примыканий к дымоходу и т.д,, на поверхности  более 40 м2)
	m2			174,328
—————
69,192	
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,1000	57,66	63,43	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77	
	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata 	m2	1,1500	82,50	99,62	
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	0,50	2,62	
	2874115833870	Suruburi autofiletante 	buc	5,0000	0,50	2,62	
	2430226103064	Snur profilat din mastic 	kg	0,1500	1,00	0,16	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	5,00	0,11	
24	CE20A
	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Система  желобов типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой)
	m			135,745
—————
17,298	
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	57,66	17,30	
	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass  	m	1,0500	50,00	54,07	
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	22,00	31,72	
	2666122800555	Element de inchidere 	buc	0,2000	12,00	2,47	
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	22,00	2,27	
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	55,00	11,33	
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	55,00	11,33	
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	0,50	5,15	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,10	
25	CE22A
	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Системы водосточных труб типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой)
	m			112,821
—————
20,181	
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	57,66	20,18	
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	45,00	48,20	
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	45,00	22,95	
	2875274110001	Piesa de legatura 	buc	0,2500	12,00	3,06	
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	2,00	1,02	
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	1,00	0,26	
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	45,00	11,47	
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	22,00	5,61	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	5,00	0,07	
26	CL17B
	Confectii metalice diverse, montate aparent:  opritori de zapada (Монтаж наружных металлических изделий: балюстрад, сеток, крышек люков, снегозадержателей, решеток)  
	m			49,032
—————
11,532	
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,66	10,96	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58	
	28112363098001	Confectii metalice diverse, opritori de zapada	m	1,0000	35,00	35,00	
	115	suruburi	buc	5,0000	0,50	2,50	
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	0,00	0,00	
27	CE30A
	Astereala la stresina, din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor  (4,46 m.c.) . (Обрешетка кровли или ендовы кровли из черепицы, асбошиферных и др. плит, из необработанных хвойных досок (толщиной 24 мм), для обычных сооружений. Нормы с ресурсами 0 берутся по проекту)
	m2			467,835
—————
17,010	
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2250	57,66	12,97	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	57,66	4,04	
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,1575	2 850,00	448,88	
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	15,00	1,80	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,15	
28	CE31D2
	Streasina infundata, cu console aparente, in casete, din tabla profilata (Свес глухой с видимой стропильной консолью, в обойме, из хвойных досок PAL, средней шириной 0,4м) 
	m2			332,519
—————
268,119	
	7124010010700	Dulgher	h-om	4,2500	57,66	245,06	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,06	
	116	tabla profilata	m2	1,0000	57,50	57,50	
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,4500	15,00	6,75	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,15	

					APROBAT:  
    
Intocmit	Investitor	
		
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                                     (funcţia, semnătura, numele, prenumele)	
L.S.                                                                                                 L.S.