|  |  |
| --- | --- |
|  | SPECIFICAŢII TEHNICE (F4.1) |
|  |

|  |
| --- |
| *[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]* |

 |
| Numărul LP: |  | **Data: „ 17”martie 2023** | Alternativa nr.: **−** |
| Denumirea LP: | **Procurarea tractorului cu echipament atașat** | Lot:  | Pagina:  |
|  |  |  |
| **Cod CPV** | **Denumirea bunurilor şi/sau a serviciilor** | **Modelul articolului** | **Ţara de origine** | **Producătorul** | **Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă** | **Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant** | **Stand. de refer** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | **Bunuri/Servicii:** |  |  |  |  |  |  |
|  | Lotul 1 |  |  |  |  |  |  |
| 16700000-2 | *Tractor*  |  |  |  | Stare: NouAnul fabricației: 2023Putere motor: 85/90 CP motorinaMotor: cu 4 cilindri faraturbocompresorCapacitate: 4300/4500 ccTransmisie sincronizata:16F+8RGreutate: 3500/3700 kgCapacitate ridicare spate: 3300/3500kg. Dotat cu compressor de aer siprize pneumatice la remorca.Dotat cu arbore priză spate: 3 valvehidraulice cu cuplare rapida540/540E rpm. Lungime 4210mm,inaltime 2750mm, latime 1935mm,greutati spate 2x150kg, greutati fata10x30kg.Sistem de frânare: 5+5 mecanic curacire in ulei Cabină: cu aercondiționat, izolată fonic, ștergătorparbriz spate si față, încălzire șiventilație GirofarCuplare: 4WD mecanicaGaranție: min. 24 luni |  |  |
| 16700000-2 | *Încărcător frontal* |  |  |  | **Mecanism de încărcare:**Stare: Nou Condiţii specifice: Compatibil cu tractorul propus Înălţimea de ridicare maximă: min. 3800 mm Manipularea: Joystick/distribuitor 2 secţii Completări: Cadru EURO Capacitatea de ridicare: min. 1500 kg Greutatea: min. 800 kgGaranția: min. 12 luni. |  |  |
| 16700000-2 | *Cupă multifuncțională pentru încărcătorul frontal* |  |  |  | Stare: Nou Condiţii specifice: Compatibilă cu încărcătorul frontal propus al prezentei specificaţiiFuncționalitate : 4-in-1Volum: min. 0,50 m3 Lățimea cupei: min. 1,6/2,0 m Greutatea : min. 350 kgDeschiderea: hidraulicăGaranția: min. 12 luni. |  |  |
| 16700000-2 | *Lamă pentru deszăpezire* |  |  |  | **Mecanism de curățire:**Stare: NouLamă pentru zăpadă montabilă pe incarcator frontal la tractor conform pct.2 al prezentei specificaţiiLățimea de lucru: min. 2,0/2.4 mcu părți de cauciuc la marginea de jos a lamei.Manipulare: HidraulicăGreutatea (fără adaptări): min. 350 kgGaranția : min. 12 luni |  |  |
| 16700000-2 | *Perie comunală*  |  |  |  | **Mecanism de curățire:**Stare: NouPerie pentru curățire montabilă în spate în 3 puncte la tractor propus Acționarea: hidraulicăLățimea de lucru: min. 2,0 m Diametrul periei: min. 500/600 mm Greutatea: min. 300 kg Garanția : min. 12 luni |  |  |
| 16700000-2 | *Remorcă basculantă* |  |  |  | **Remorcă pentru tractor:**Stare: Nou Condiţii specifice: Compatibil cu tractorul propus Completări: obloane suplimentare de metal, protecții antibicicletă, rezervor de apăSistem de frânare: pneumaticNumărul de axe: 2 Capacitatea masei încărcăturii transportate: min 5000/6000 kg Volum: min 6,0 m3 Dimensiunile de gabarit : min 4000x2000x1700 Modul de descărcare: 3 părţi Greutate: min 2300 kg Garanția : min. 12 luni |  |  |
| 16700000-2 | *Cisternă de apă* |  |  |  | **Cisternă:**Tip: semitractată;Numărul de axe: 1;Volumul rezervorului: minim 4000 litri;Dotată cu pompă, sistem de frânare și arbore cardanic;Debitul pompei: 14-15 m.cub./oră;Greutatea: minim 1000 kg;Se agregă cu tractoare: minim 75 CP;Cu posibilitatea de autoumplere;Adâncimea de absorbție: minim 3 m;Raza de stropire: minim 20 m;Termen de garanție: minim 12 luni. |  |  |
| 16700000-2 | *Distribuitor de material antiderapant* |  |  |  | **Impastietor:**Rezervor metal; Greutate: min. 100 kg;Volum total: min. 500 litri;Completarea:cu arbore cardanic, Distanța de aruncare: 6-18 Garantie min. 12 luni |  |  |

Semnat:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Numele, prenumele: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ În calitate de: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ofertantul: ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*** Adresa: ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***