|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SPECIFICAŢII TEHNICE (F4.1) | | | | | | | | | | |
|  | |  | | --- | | *[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]* | | | | | | | | | | | |
| Numărul LP: | |  | | | | | | **Data: „ 17”martie 2023** | | Alternativa nr.: **−** | |
| Denumirea LP: | | **Procurarea tractorului cu echipament atașat** | | | | | | Lot: | | Pagina: | |
|  |  | | | | | |  | | | | |
| **Cod CPV** | **Denumirea bunurilor şi/sau a serviciilor** | | **Modelul articolului** | **Ţara de origine** | **Producătorul** | **Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă** | | | **Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant** | | **Stand. de refer** |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | | | 7 | | 8 |
|  | **Bunuri/Servicii:** | |  |  |  |  | | |  | |  |
|  | Lotul 1 | |  |  |  |  | | |  | |  |
| 16700000-2 | *Tractor* | |  |  |  | Stare: Nou  Anul fabricației: 2023  Putere motor: 85/90 CP motorina  Motor: cu 4 cilindri fara  turbocompresor  Capacitate: 4300/4500 cc  Transmisie sincronizata:  16F+8R  Greutate: 3500/3700 kg  Capacitate ridicare spate: 3300/3500  kg. Dotat cu compressor de aer si  prize pneumatice la remorca.  Dotat cu arbore priză spate: 3 valve  hidraulice cu cuplare rapida  540/540E rpm. Lungime 4210mm,  inaltime 2750mm, latime 1935mm,  greutati spate 2x150kg, greutati fata  10x30kg.  Sistem de frânare: 5+5 mecanic cu  racire in ulei Cabină: cu aer  condiționat, izolată fonic, ștergător  parbriz spate si față, încălzire și  ventilație Girofar  Cuplare: 4WD mecanica  Garanție: min. 24 luni | | |  | |  |
| 16700000-2 | *Încărcător frontal* | |  |  |  | **Mecanism de încărcare:**  Stare: Nou  Condiţii specifice: Compatibil cu tractorul propus Înălţimea de ridicare maximă: min. 3800 mm  Manipularea: Joystick/distribuitor 2 secţii  Completări: Cadru EURO  Capacitatea de ridicare: min. 1500 kg  Greutatea: min. 800 kg  Garanția: min. 12 luni. | | |  | |  |
| 16700000-2 | *Cupă multifuncțională pentru încărcătorul frontal* | |  |  |  | Stare: Nou  Condiţii specifice: Compatibilă cu încărcătorul frontal propus al prezentei specificaţii  Funcționalitate : 4-in-1  Volum: min. 0,50 m3  Lățimea cupei: min. 1,6/2,0 m  Greutatea : min. 350 kg  Deschiderea: hidraulică  Garanția: min. 12 luni. | | |  | |  |
| 16700000-2 | *Lamă pentru deszăpezire* | |  |  |  | **Mecanism de curățire:**  Stare: Nou  Lamă pentru zăpadă montabilă pe incarcator frontal la tractor conform pct.2 al prezentei specificaţii Lățimea de lucru: min. 2,0/2.4 m cu părți de cauciuc la marginea de jos a lamei. Manipulare: Hidraulică  Greutatea (fără adaptări): min. 350 kg  Garanția : min. 12 luni | | |  | |  |
| 16700000-2 | *Perie comunală* | |  |  |  | **Mecanism de curățire:**  Stare: Nou  Perie pentru curățire montabilă în spate în 3 puncte la tractor propus  Acționarea: hidraulică  Lățimea de lucru: min. 2,0 m  Diametrul periei: min. 500/600 mm  Greutatea: min. 300 kg  Garanția : min. 12 luni | | |  | |  |
| 16700000-2 | *Remorcă basculantă* | |  |  |  | **Remorcă pentru tractor:**  Stare: Nou  Condiţii specifice: Compatibil cu tractorul propus  Completări: obloane suplimentare de metal, protecții antibicicletă, rezervor de apă  Sistem de frânare: pneumatic  Numărul de axe: 2  Capacitatea masei încărcăturii transportate: min 5000/6000 kg  Volum: min 6,0 m3  Dimensiunile de gabarit : min 4000x2000x1700  Modul de descărcare: 3 părţi  Greutate: min 2300 kg  Garanția : min. 12 luni | | |  | |  |
| 16700000-2 | *Cisternă de apă* | |  |  |  | **Cisternă:**  Tip: semitractată;  Numărul de axe: 1;  Volumul rezervorului: minim 4000 litri;  Dotată cu pompă, sistem de frânare și arbore cardanic;  Debitul pompei: 14-15 m.cub./oră;  Greutatea: minim 1000 kg;  Se agregă cu tractoare: minim 75 CP;  Cu posibilitatea de autoumplere;  Adâncimea de absorbție: minim 3 m;  Raza de stropire: minim 20 m;  Termen de garanție: minim 12 luni. | | |  | |  |
| 16700000-2 | *Distribuitor de material antiderapant* | |  |  |  | **Impastietor:**  Rezervor metal;  Greutate: min. 100 kg;  Volum total: min. 500 litri;  Completarea:  cu arbore cardanic,  Distanța de aruncare: 6-18  Garantie min. 12 luni | | |  | |  |

Semnat:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Numele, prenumele: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ În calitate de: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ofertantul: ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*** Adresa: ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***