Formular Nr.5
WinCmeta
Obiect Reparatia capitala a LT "Vasile Alecsandri" cu evidentierea a 3  etape: I-amenajarea teritoriului; II-renovarea grupurilor sanitare;  III-termoizolarea fatadelor din str. Ivan Konev, nr.16/A, mun. Balti	Investitor 	

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul 

№
crt.	Simbol norme şi Cod  resurse	Denumire lucrări, cheltuieli  şi resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură
	Total
—————
incl. salariu

1	2	3	4	5	6	7	
		1. Fintina de lumina Fl-1
					
		1.1. Lucrari de demontare si demolare (pl.-3)
					
1	RpCB18F
	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice,  beton simplu ( Demontarea stratului de pardosea din beton)
	m3				
	7123010010200	Betonist	h-om	2,100			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,320			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050			
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,290			
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,290			
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,150			
2	RpCB18G
	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat ( Demontarea centurii din beton )
	m3				
	7123010010200	Betonist	h-om	4,000			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,500			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050			
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,350			
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,350			
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,200			
3	RpCA01A
	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite ( Sol indepartat pentru executarea hidroizolarii si termoizolarii fundatiilor )
	m3				
	9312040019600	Sapator	h-om	3,100			
4	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane  ( Indepartarea  tencuieli deteriorate de pe peretele existent a blocului de studii )
	m2				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,120			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050			
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010			
5	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane ( Indepartarea  tencuieli deteriorate de pe zidul de sprigin )
	m2				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,120			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050			
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010			
6	TsC61B
	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator "cu o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta pe obiecte de reparatie, reconstructie sau restaurare: teren categoria 2 (Incarcarea molozului in autovehicule )
	100 m3				
	9310060019930	Muncitor	h-om	7,300			
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	17,870			
7	TsI50B4
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta  de 14 km  (Transportarea molozului cu autobasculanta  la distanta 14 km)
	t				
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2428			
		1.2. Peretele blocului de studii (pl.-5)

		1.2.1. Soclu 
					
8	CN54B
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrund"  intr-un strat, la pereti exteriori la fatade 
	m2				
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,120			
	2430226101120	Grund cu cuart "Betonogrund"	kg	0,415			
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050			
9	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj   (plasa de armare expandata din metal zincat celula 17x30mm fixata cu crampoane d2mm )
	m2				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,200			
	2614122661913	Plasa de armare expandata din metal zincat celula 17x30mm	m2	1,100			
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003			
10	CF15A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 150-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane  ( 4.0cm )
	m2				
	7122050013400	Zidar	h-om	1,400			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,300			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,007			
	2664102102015	Mortar ciment 150-T	m3	0,024			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004			
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,008			
11	CF17B k=4
	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M 150-T ( se adauga 2.0cm la art. CF15A   )
	m2				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,100			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,030			
	2664102102015	Mortar ciment 150-T	m3	0,006			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001			
12	IzF55C
	Termoizolarea  exterioara peretilor a cladirilor  cu tencuieli  fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului),  suprafata  peretilor  neteda: cu placi din vata minerala  Y=135 kg/m3 gr=100mm ( plasa de armare expandata din metal zincat celula 50x50mm )
	m2				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,892			
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	0,418			
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,000			
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,000			
	26821626113707	Placi vata minerala termoiz. cladiri Y=135 kg/m3 gr=100mm	m2	1,070			
	2614122601915	Plasa de armare expandata din metal zincat celula 50x50mm	m2	1,100			
	2710703501057	Cornier din aluminiu  l = 3m	m	0,000			
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,000			
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,025			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034			
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,030			
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,021			
13	IzF55B
	Termoizolarea  exterioara peretilor a cladirilor  cu tencuieli  fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului),  suprafata  peretilor  neteda: cu placi de polistiren extrudat Y=30 kg/m3 gr.=100mm ( plasa de armare expandata din metal zincat celula 50x50mm )
	m2				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,420			
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	0,298			
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,000			
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,000			
	2521302602987	Placi termoizolante, placi polistiren  extrudat Y=30 kg/m3 gr.=100mm	m2	1,070			
	2614122601915	Plasa de armare expandata din metal zincat celula 50x50mm	m2	1,100			
	2710703501057	Cornier din aluminiu  l = 3m	m	0,000			
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,000			
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,025			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034			
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,023			
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,018			
14	CI21A
	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm (Placarea soclului cu placi gresie  pentru exterior б=20mm aplicate cu adeziv  pentru exterior F100) 
	m2				
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,900			
	2670112202951	Placi gresie pentru exterior 	m2	1,020			
	24621061105571	Adeziv pentru exterior F100	kg	4,400			
	24302261000001	Fuga	kg	0,430			
	4100126202818	Apa	m3	0,002			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253			
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,011			
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,073			
		1.2.2. Fundatii
					
15	CN54B
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrund"  intr-un strat, la pereti exteriori la fatade 
	m2				
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,120			
	2430226101120	Grund cu cuart "Betonogrund"	kg	0,415			
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050			
16	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj  (plasa de armare expandata din metal zincat celula 17x30mm fixata cu crampoane d2mm )
	m2				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,200			
	2614122661913	Plasa de armare expandata din metal zincat celula 17x30mm	m2	1,100			
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003			
17	CF15A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 150-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane  ( 4.0cm )
	m2				
	7122050013400	Zidar	h-om	1,400			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,300			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,007			
	2664102102015	Mortar ciment 150-T	m3	0,024			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004			
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,008			
18	CF17B k=4
	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M 150-T ( se adauga 2.0cm la art. CF15A   )
	m2				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,100			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,030			
	2664102102015	Mortar ciment 150-T	m3	0,006			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001			
19	IzF55B
	Termoizolarea  exterioara peretilor a cladirilor  cu tencuieli  fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului),  suprafata  peretilor  neteda: cu placi de polistiren extrudat Y=30 kg/m3 gr.=100mm 
	m2				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,420			
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	0,298			
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,000			
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,000			
	2521302602987	Placi termoizolante, placi polistiren  extrudat Y=30 kg/m3 gr.=100mm	m2	1,070			
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100			
	2710703501057	Cornier din aluminiu  l = 3m	m	0,000			
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,000			
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,025			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034			
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,023			
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,018			
20	IzF01B
	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat ( PRIMER )
	m2				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,040			
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,300			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001			
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003			
21	CE17B
	Strat suplimentar de carton bitumat  montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (membrana hidroizolanta (HDPE Isostud) 
	m2				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,200			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,050			
	2682132691626	Membrana hidroizolanta (HDPE Isostud) 	m2	1,150			
	2875276312005	Accesorii metalice pentru fixare	buc	12,000			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010			
22	IzF10F
	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % ( Placi termoizolante din vata minerala extrudata =135 kg/m3 , L=250mm б=20mm)
	m2				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,090			
	26821626113701	Placi termoizolante din vata minerala extrudata =135 kg/m3 , б=20mm	m2	1,010			
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,314			
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	1,530			
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005			
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,000			
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,003			
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,010			
23	CE25C
	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu benzi bituminoase simple sau placate cu tabla de plumb sau de aluminiu (Banda adeziva de etansare L=20mm)
	m				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,250			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,050			
	26821326004791	Banda adeziva de etansare L=20mm	m	1,150			
	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	0,030			
24	CK26B
	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Sort din tabla zincata, б=0,45mm, L=350mm )
	m				
	7422010060100	Timplar	h-om	0,320			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080			
	27431235490261	Sort din tabla zincata, б=0,45mm, L=350mm	m	1,000			
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,000			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010			
		1.3. Soclu zid de sprijin (pl.-5)
					
25	CN54B
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrund"  intr-un strat, la pereti exteriori la fatade 
	m2				
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,120			
	2430226101120	Grund cu cuart "Betonogrund"	kg	0,415			
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050			
26	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj  (plasa de armare expandata din metal zincat celula 17x30mm fixata cu crampoane d2mm )
	m2				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,200			
	2614122661913	Plasa de armare expandata din metal zincat celula 17x30mm	m2	1,100			
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003			
27	CF15A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 150-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane  ( 4.0cm )
	m2				
	7122050013400	Zidar	h-om	1,400			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,300			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,007			
	2664102102015	Mortar ciment 150-T	m3	0,024			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004			
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,008			
28	CF17B k=4
	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M 150-T ( se adauga 2.0cm la art. CF15A   )
	m2				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,100			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,030			
	2664102102015	Mortar ciment 150-T	m3	0,006			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001			
29	CI21A
	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm (Placarea soclului cu placi gresie  pentru exterior б=20mm aplicate cu adeziv  pentru exterior F100) 
	m2				
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,900			
	2670112202951	Placi gresie pentru exterior 	m2	1,020			
	24621061105571	Adeziv pentru exterior F100	kg	4,400			
	24302261000001	Fuga	kg	0,430			
	4100126202818	Apa	m3	0,002			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253			
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,011			
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,073			
30	CI21A
	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm (Placarea soclului cu placi gresie  pentru exterior б=20mm aplicate cu adeziv  pentru exterior F100) 
	m2				
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,900			
	2670112202951	Placi gresie pentru exterior 	m2	1,020			
	24621061105571	Adeziv pentru exterior F100	kg	4,400			
	24302261000001	Fuga	kg	0,430			
	4100126202818	Apa	m3	0,002			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253			
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,011			
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,073			
		1.4. Pardosea (pl.-5)
					
31	CG22A2
	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, cu aplicarea unei scliviseli de 2 mm, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp ( Beton clasa C12/15 , F100 б= 80 mm)
	m2				
	7123010010200	Betonist	h-om	1,150			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100			
	26631021000012	Beton clasa C12/15 , F100	m3	0,1025			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,100			
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,006			
32	CG22A5 k=2
	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat,se adauga sau se scade ( se scade  Beton C12/15 б= 20 mm )
	m2				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,010			
	26631021000012	Beton clasa C12/15 , F100	m3	0,01025			
33	CE13A
	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Membrana hidroizolanta)
	m2				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,300			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,180			
	26821326004701	Membrane bituminoase /Linocrom	m2	1,150			
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,300			
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,100			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,040			
34	IzF01B
	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat .( PRIMER )
	m2				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,040			
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,300			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001			
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003			
35	CG22A3
	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp ( Beton C16/20 б= 80 mm)
	m2				
	7123010010200	Betonist	h-om	0,680			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150			
	26631021000016	Beton clasa C16/20	m3	0,1025			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,100			
36	CG22A5 k=2
	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat,se adauga sau se scade ( se scade  Beton C16/20 б= 20 mm )
	m2				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,010			
	26631021000016	Beton clasa C16/20	m3	0,01025			
37	CC03C
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi  plasa d8 A500C ( 150x150mm)
	kg				
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,025			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005			
	2873122004100	Plase sudate d8 A500C ( 150x150mm)	kg	1,010			
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005			
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010			
	2010237318750	Distantieri 	buc	0,300			
	2922140007000	Macara 	h-ut	0,0006			
38	TsC54C
	Strat de fundatie din pietris
	m3				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,990			
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,150			
	4100126202818	Apa	m3	0,100			
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,210			
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,420			
39	CG32A
	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu argile
	m3				
	9312040019600	Sapator	h-om	1,600			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,200			
	1420202205501	Argila comuna pentru constructii	m3	1,100			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,100			
		2. Fintina de lumina Fl-2
					
		2.1. Lucrari de demontare si demolare (pl.-7)
					
40	RpCB18F
	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice,  beton simplu ( Demontarea stratului de pardosea din beton)
	m3				
	7123010010200	Betonist	h-om	2,100			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,320			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050			
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,290			
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,290			
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,150			
41	RpCB18G
	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat ( Demontarea centurii din beton )
	m3				
	7123010010200	Betonist	h-om	4,000			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,500			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050			
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,350			
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,350			
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,200			
42	RpCA01A
	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite ( Sol indepartat pentru executarea hidroizolarii si termoizolarii fundatiilor )
	m3				
	9312040019600	Sapator	h-om	3,100			
43	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane  ( Indepartarea  tencuieli deteriorate de pe peretele existent a blocului de studii )
	m2				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,120			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050			
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010			
44	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane ( Indepartarea  tencuieli deteriorate de pe zidul de sprigin )
	m2				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,120			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050			
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010			
45	TsC61B
	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator "cu o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta pe obiecte de reparatie, reconstructie sau restaurare: teren categoria 2 (Incarcarea molozului in autovehicule )
	100 m3				
	9310060019930	Muncitor	h-om	7,300			
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	17,870			
46	TsI50B4
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta  de 14 km  (Transportarea molozului cu autobasculanta  la distanta 14 km)
	t				
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2428			
		2.2. Peretele blocului de studii (pl.-9)
					
		2.2.1. Soclu
					
47	CN54B
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrund"  intr-un strat, la pereti exteriori la fatade 
	m2				
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,120			
	2430226101120	Grund cu cuart "Betonogrund"	kg	0,415			
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050			
48	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj   (plasa de armare expandata din metal zincat celula 17x30mm fixata cu crampoane d2mm )
	m2				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,200			
	2614122661913	Plasa de armare expandata din metal zincat celula 17x30mm	m2	1,100			
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003			
49	CF15A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 150-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane  ( 4.0cm )
	m2				
	7122050013400	Zidar	h-om	1,400			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,300			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,007			
	2664102102015	Mortar ciment 150-T	m3	0,024			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004			
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,008			
50	CF17B k=4
	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M 150-T ( se adauga 2.0cm la art. CF15A   )
	m2				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,100			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,030			
	2664102102015	Mortar ciment 150-T	m3	0,006			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001			
51	IzF55C
	Termoizolarea  exterioara peretilor a cladirilor  cu tencuieli  fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului),  suprafata  peretilor  neteda: cu placi din vata minerala  Y=135 kg/m3 gr=100mm ( plasa de armare expandata din metal zincat celula 50x50mm )
	m2				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,892			
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	0,418			
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,000			
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,000			
	26821626113707	Placi vata minerala termoiz. cladiri Y=135 kg/m3 gr=100mm	m2	1,070			
	2614122601915	Plasa de armare expandata din metal zincat celula 50x50mm	m2	1,100			
	2710703501057	Cornier din aluminiu  l = 3m	m	0,000			
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,000			
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,025			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034			
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,030			
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,021			
52	IzF55B
	Termoizolarea  exterioara peretilor a cladirilor  cu tencuieli  fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului),  suprafata  peretilor  neteda: cu placi de polistiren extrudat Y=30 kg/m3 gr.=100mm ( plasa de armare expandata din metal zincat celula 50x50mm )
	m2				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,420			
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	0,298			
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,000			
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,000			
	2521302602987	Placi termoizolante, placi polistiren  extrudat Y=30 kg/m3 gr.=100mm	m2	1,070			
	2614122601915	Plasa de armare expandata din metal zincat celula 50x50mm	m2	1,100			
	2710703501057	Cornier din aluminiu  l = 3m	m	0,000			
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,000			
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,025			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034			
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,023			
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,018			
53	CI21A
	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm (Placarea soclului cu placi gresie  pentru exterior б=20mm aplicate cu adeziv  pentru exterior F100) 
	m2				
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,900			
	2670112202951	Placi gresie pentru exterior 	m2	1,020			
	24621061105571	Adeziv pentru exterior F100	kg	4,400			
	24302261000001	Fuga	kg	0,430			
	4100126202818	Apa	m3	0,002			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253			
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,011			
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,073			
		2.2.2. Fundatii
					
54	CN54B
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrund"  intr-un strat, la pereti exteriori la fatade 
	m2				
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,120			
	2430226101120	Grund cu cuart "Betonogrund"	kg	0,415			
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050			
55	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj  (plasa de armare expandata din metal zincat celula 17x30mm fixata cu crampoane d2mm )
	m2				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,200			
	2614122661913	Plasa de armare expandata din metal zincat celula 17x30mm	m2	1,100			
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003			
56	CF15A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 150-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane  ( 4.0cm )
	m2				
	7122050013400	Zidar	h-om	1,400			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,300			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,007			
	2664102102015	Mortar ciment 150-T	m3	0,024			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004			
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,008			
57	CF17B k=4
	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M 150-T ( se adauga 2.0cm la art. CF15A   )
	m2				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,100			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,030			
	2664102102015	Mortar ciment 150-T	m3	0,006			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001			
58	IzF55B
	Termoizolarea  exterioara peretilor a cladirilor  cu tencuieli  fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului),  suprafata  peretilor  neteda: cu placi de polistiren extrudat Y=30 kg/m3 gr.=100mm 
	m2				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,420			
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	0,298			
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,000			
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,000			
	2521302602987	Placi termoizolante, placi polistiren  extrudat Y=30 kg/m3 gr.=100mm	m2	1,070			
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100			
	2710703501057	Cornier din aluminiu  l = 3m	m	0,000			
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,000			
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,025			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034			
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,023			
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,018			
59	IzF01B
	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat ( PRIMER )
	m2				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,040			
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,300			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001			
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003			
60	CE17B
	Strat suplimentar de carton bitumat  montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (membrana hidroizolanta (HDPE Isostud) 
	m2				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,200			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,050			
	2682132691626	Membrana hidroizolanta (HDPE Isostud) 	m2	1,150			
	2875276312005	Accesorii metalice pentru fixare	buc	12,000			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010			
61	IzF10F
	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % ( Placi termoizolante din vata minerala extrudata =135 kg/m3 , L=250mm б=20mm)
	m2				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,090			
	26821626113701	Placi termoizolante din vata minerala extrudata =135 kg/m3 , б=20mm	m2	1,010			
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,314			
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	1,530			
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005			
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,000			
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,003			
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,010			
62	CE25C
	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu benzi bituminoase simple sau placate cu tabla de plumb sau de aluminiu (Banda adeziva de etansare L=20mm)
	m				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,250			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,050			
	26821326004791	Banda adeziva de etansare L=20mm	m	1,150			
	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	0,030			
63	CK26B
	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Sort din tabla zincata, б=0,45mm, L=350mm )
	m				
	7422010060100	Timplar	h-om	0,320			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080			
	27431235490261	Sort din tabla zincata, б=0,45mm, L=350mm	m	1,000			
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,000			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010			
		2.3. Soclu zid de sprijin  (pl.-9)
					
64	CN54B
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrund"  intr-un strat, la pereti exteriori la fatade 
	m2				
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,120			
	2430226101120	Grund cu cuart "Betonogrund"	kg	0,415			
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050			
65	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj  (plasa de armare expandata din metal zincat celula 17x30mm fixata cu crampoane d2mm )
	m2				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,200			
	2614122661913	Plasa de armare expandata din metal zincat celula 17x30mm	m2	1,100			
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003			
66	CF15A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 150-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane  ( 4.0cm )
	m2				
	7122050013400	Zidar	h-om	1,400			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,300			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,007			
	2664102102015	Mortar ciment 150-T	m3	0,024			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004			
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,008			
67	CF17B k=4
	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M 150-T ( se adauga 2.0cm la art. CF15A   )
	m2				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,100			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,030			
	2664102102015	Mortar ciment 150-T	m3	0,006			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001			
68	CI21A
	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm (Placarea soclului cu placi gresie  pentru exterior б=20mm aplicate cu adeziv  pentru exterior F100) 
	m2				
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,900			
	2670112202951	Placi gresie pentru exterior 	m2	1,020			
	24621061105571	Adeziv pentru exterior F100	kg	4,400			
	24302261000001	Fuga	kg	0,430			
	4100126202818	Apa	m3	0,002			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253			
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,011			
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,073			
69	CI21A
	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm (Placarea soclului cu placi gresie  pentru exterior б=20mm aplicate cu adeziv  pentru exterior F100) 
	m2				
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,900			
	2670112202951	Placi gresie pentru exterior 	m2	1,020			
	24621061105571	Adeziv pentru exterior F100	kg	4,400			
	24302261000001	Fuga	kg	0,430			
	4100126202818	Apa	m3	0,002			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253			
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,011			
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,073			
		2.4. Pardosea  (pl.-9)
					
70	CG22A2
	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, cu aplicarea unei scliviseli de 2 mm, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp ( Beton clasa C12/15 , F100 б= 80 mm)
	m2				
	7123010010200	Betonist	h-om	1,150			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100			
	26631021000012	Beton clasa C12/15 , F100	m3	0,1025			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,100			
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,006			
71	CG22A5 k=2
	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat,se adauga sau se scade ( se scade  Beton C12/15 б= 20 mm )
	m2				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,010			
	26631021000012	Beton clasa C12/15 , F100	m3	0,01025			
72	CE13A
	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Membrana hidroizolanta)
	m2				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,300			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,180			
	26821326004701	Membrane bituminoase /Linocrom	m2	1,150			
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,300			
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,100			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,040			
73	IzF01B
	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat .( PRIMER )
	m2				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,040			
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,300			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001			
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003			
74	CG22A3
	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp ( Beton C16/20 б= 80 mm)
	m2				
	7123010010200	Betonist	h-om	0,680			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150			
	26631021000016	Beton clasa C16/20	m3	0,1025			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,100			
75	CG22A5 k=2
	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat,se adauga sau se scade ( se scade  Beton C16/20 б= 20 mm )
	m2				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,010			
	26631021000016	Beton clasa C16/20	m3	0,01025			
76	CC03C
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi  plasa d8 A500C ( 150x150mm)
	kg				
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,025			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005			
	2873122004100	Plase sudate d8 A500C ( 150x150mm)	kg	1,010			
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005			
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010			
	2010237318750	Distantieri 	buc	0,300			
	2922140007000	Macara 	h-ut	0,0006			
77	TsC54C
	Strat de fundatie din pietris
	m3				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,990			
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,150			
	4100126202818	Apa	m3	0,100			
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,210			
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,420			
78	CG32A
	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu argile
	m3				
	9312040019600	Sapator	h-om	1,600			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,200			
	1420202205501	Argila comuna pentru constructii	m3	1,100			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,100			
		3. Centura monolita Cm-1 2 buc  ( pl. -10)
					
79	RCsB21B k=0.3
	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 25 cm ( Forarea  gaurilor pentru montarea ancorelor 1* )
	buc				
	7123010010200	Betonist	h-om	0,140			
	4011106202741	Energie electrica	kw	2,000			
	2811236832352	Burghiu widia 	buc	0,500			
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,070			
80	CP28B
	Confectionarea si montarea din otel beton OB 37 in elemente din beton armat preturnate sau executate pe santier cu diametrul peste 8 mm ( Ancora d12 A500C  l=550mm  )
	kg				
	7123020011100	Fierar betonist	h-om	0,060			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,010			
	2710602001012	Otel beton  d12 A500C 	kg	1,030			
	2010237318750	Distantieri 	buc	0,500			
	2734113803142	Sirma neagra moale d = 1,25 mm	kg	0,010			
81	CE25A apl
	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice (Ancora chimica p/u fixarea ancorei metalice) ( h=0.2m*100buc =20m )
	m				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,300			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,050			
	24302261030005	Ancora chimica	kg	0,150			
	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	0,010			
82	CC02L2
	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in  grinzi si stilpi,  la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante ( d14 A500C )
	kg				
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,066			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005			
	2710602200000	Otel beton PC 52  diam mai mare de 8 mm	kg	1,025			
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010			
	2010237318750	Distantieri 	buc	0,280			
	2922140007000	Macara 	h-ut	0,001			
83	CC02K
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate  in  grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante  ( d8 A240 )
	kg				
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,095			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,004			
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,025			
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010			
	2010237318750	Distantieri 	buc	0,280			
	2922140007000	Macara 	h-ut	0,001			
84	CA04F
	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice ( beton cl. C 16/20)
	m3				
	7123010010200	Betonist	h-om	4,850			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,450			
	2663102100015	Beton  cl. C 16/20	m3	1,025			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,150			
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,600			
	2922140007000	Macara 	h-ut	0,280			
85	CB02C
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv
	m2				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,200			
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,000			
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,005			
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,300			
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,300			
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,030			
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,050			
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,025			
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag  g 15 mm 	m2	0,130			
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,001			
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,001			
	2320187315789	Decofrol	kg	0,120			
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,020			
		4. Elemente inglobate Ei-1 56 buc ( pl. -11)
					
86	CL57A
	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg
	kg				
	7136080025001	Montator 	h-om	0,210			
	2811236309900	Confectii metalice 	kg	1,040			
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,020			
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,010			
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,080			
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,010			
87	IzD10C
	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv
	t				
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,280			
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	12,000			
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	6,000			
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive   D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,840			
	2320166200676	White spirit	kg	3,000			
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,500			
		5. Balustrada Bm-1 2 buc  ( pl. -12)
					
88	CL19D
	Grilaje metalice gata confectionate: din otel profilat sau forjat la scari sau balcoane, exclusiv mina curenta (Balustrada din metal Bm-1)
	kg				
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,300			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,020			
	7212030022700	Sudor	h-om	0,010			
	2811236306270	Grilaj pentru scari, balcoane din otel profilat	kg	1,000			
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,003			
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,005			
	2430126103294	Vopsea minium de plumb  v.351-3 ntr 90-80	kg	0,010			
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,050			
89	CN21D
	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice, executate cu un strat de grund  epoxidic IZOCOR GE3000 si un strat de vopsea bicomponenta  pe baza de rasina epoxidica  ZOCOR VE3000
	m2				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,360			
	24301161050601	Vopsea pe baza de rasini epoxidice ZOCOR VE3000	kg	0,180			
	24302261009501	Grund  pe baza de rasini epoxidice  IZOCOR GE3000	kg	0,250			
	2430226102200	Chit de cutit epoxidic	kg	0,030			
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,100			
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050			
	2320166200676	White spirit	kg	0,100			
		6. Fundatii F-1 20buc ( pl. -13)
					
90	RpCA01A
	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite
	m3				
	9312040019600	Sapator	h-om	3,100			
91	CA03E2
	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250)
	m3				
	7123010010200	Betonist	h-om	5,300			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,400			
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	339,000			
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,725			
	1421102200290	Pietris ciuruit  spalat de mal 7-30 mm	m3	0,675			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,290			
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,600			
	29522700037002	Betoniera de  250 l cu cadere libera	h-ut	0,325			
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,250			
92	TsC54C
	Strat de fundatie din pietris
	m3				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,990			
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,150			
	4100126202818	Apa	m3	0,100			
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,210			
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,420			
93	CL57A
	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg
	kg				
	7136080025001	Montator 	h-om	0,210			
	2811236309900	Confectii metalice 	kg	1,040			
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,020			
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,010			
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,080			
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,010			
94	IzD10C
	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv
	t				
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,280			
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	12,000			
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	6,000			
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive   D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,840			
	2320166200676	White spirit	kg	3,000			
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,500			

Formular Nr.5
WinCmeta
Obiect Reparatia capitala a LT "Vasile Alecsandri" cu evidentierea a 3  etape: I-amenajarea teritoriului; II-renovarea grupurilor sanitare;  III-termoizolarea fatadelor din str. Ivan Konev, nr.16/A, mun. Balti	Investitor 	

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul 

№
crt.	Simbol norme şi Cod  resurse	Denumire lucrări, cheltuieli  şi resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură
	Total
—————
incl. salariu

1	2	3	4	5	6	7	
		1. Lucrari de demolare ( PG - pl.5 )
					
1	TsC03G1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Incarcarea molozului in autovehicule cu excavatorul) DECAPAREA ASFALTULUI
	100 m3				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,600			
2	TsI51B4
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 14 km 
	t				
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0722			
3	TsC03F1 f
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Sol vegetal excavat cu excavatorul in autovehicole)
	100 m3				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,250			
4	TsI50A1
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km
	t				
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,050			
5	TsH91A
	Instalarea banci pe 2 picioare  (Demontarea  bancilor)  Kman=0.6, Kut=0.7
	buc				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,900			
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	0,450			
	7123011000200	Betonist	h-om	4,850			
6	TsH91B
	Instalarea urne  (Demontarea  urnelor)  Kman=0.6, Kut=0.7
	buc				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,600			
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	0,450			
	7123011000200	Betonist	h-om	4,850			
7	TsH75B
	Doborirea arborilor (cu curatirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru cu diametrul 11-30 cm
	buc				
	8141260100100	Fasonator	h-om	5,200			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,100			
	3410520005701	Autoturn	h-ut	3,700			
	2952270004706	Motoferestraul	h-ut	1,100			
		2. Invelis pietonal ( 863,4m2)  (PG - pl. 7,9)
					
8	TsE06B
	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv
	100m2				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,030			
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,000			
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,400			
9	DA06B2
	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip ( Nisip б=100mm)
	m3				
	7129020012800	Pavator	h-om	0,370			
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,232			
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,311			
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf	h-ut	0,153			
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,023			
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,048			
10	DA12B
	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (Piatra sparta б=100mm)
	m3				
	7129020012800	Pavator	h-om	0,600			
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice  15-25 mm	m3	0,203			
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice  40-63 mm	m3	1,219			
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,150			
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042			
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf	h-ut	0,258			
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,015			
11	DA06B2
	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip ( Nisip б=10mm)
	m3				
	7129020012800	Pavator	h-om	0,370			
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,232			
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,311			
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf	h-ut	0,153			
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,023			
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,048			
12	DE18A
	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat 100x200 mm б= 40 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm suprafata antiderapanta.  Inclusiv rampele
	m2				
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802			
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	0,0158			
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare 100x200 mm б= 40 mm, suprafata antiderapanta	m2	1,015			
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,600			
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,870			
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,005			
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428			
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,020			
13	DE10A
	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm, cl.C12/15 F100 ( БР100.20.5 )
	m				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,150			
	7129020012800	Pavator	h-om	0,440			
	2663102100012	Beton clasa C12/15 F100	m3	0,045			
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,920			
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,008			
	26661228002852	Bordura beton pentru trotuare БР100.20.5	m	1,005			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,006			
		3. Invelis carosabil  (503,1m2)  ( PG -pl.  7,9)
					
14	TsE06B
	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv
	100m2				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,030			
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,000			
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,400			
15	DA06B2
	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, Nisip Gr. 150 mm
	m3				
	7129020012800	Pavator	h-om	0,370			
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,232			
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,311			
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf	h-ut	0,153			
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,023			
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,048			
16	DA12B
	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (Piatra sparta б=150mm)
	m3				
	7129020012800	Pavator	h-om	0,600			
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice  15-25 mm	m3	0,203			
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice  40-63 mm	m3	1,219			
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,150			
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042			
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf	h-ut	0,258			
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,015			
17	DE18B
	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat 100x200 mm б= 60 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm, suprafata antiderapanta.
	m2				
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0124			
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	0,0316			
	26611128006544	Placi din beton, pentru trotuare 100x200 mm б= 60 mm, suprafata antiderapanta	m2	1,015			
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,600			
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	15,730			
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,005			
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0857			
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,020			
18	DE10A
	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm,  cl.C12/15 F100 ( БР100.30.15)
	m				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,150			
	7129020012800	Pavator	h-om	0,440			
	2663102100012	Beton clasa C12/15 F100	m3	0,045			
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,920			
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,008			
	26661228002851	Bordura beton pentru trotuare БР100.30.15	m	1,005			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,006			
		4. Zona verde (851,8 m2 )  (  PG -pl. 7 p.2)
					
19	TsC03F1 f
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Sol vegetal excavat cu excavatorul in autovehicole)
	100 m3				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,250			
20	TsI50A1
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km
	t				
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,050			
21	TsH05B
	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu  panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 15 cm grosime  (Планировка участка)
	m2				
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,130			
		5. Elemente de amenajare a teritoriului ( PG -pl. 8)
					
22	TsH91A
	Instalarea banci pe 2 picioare ( Banca stradala cu speteaza 1800x450x750(h)mm )
	buc				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,900			
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	0,450			
	7123011000200	Betonist	h-om	4,850			
	2513206621460	Banca stradala cu speteaza 1800x450x750(h)mm	buc	1,000			
	2663102100000	Beton 	m3	0,036			
	1212121212121	apa	m3	0,150			
23	TsH91B
	Instalarea urne ( Cos de gunoi din metal 448x318x660(h)mm )
	buc				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,600			
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	0,450			
	7123011000200	Betonist	h-om	4,850			
	2030112931102	 Cos de gunoi din metal 448x318x660(h)mm	buc	1,000			
	2663102100000	Beton 	m3	0,084			
	1212121212121	apa	m3	0,150			
24	DE18A
	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat 100x200 mm б= 40 mm (culoare rosie) asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm.
	m2				
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802			
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	0,0158			
	2661112800657	Placi din beton, pentru trotuare 100x200 mm б= 40 mm ( culoare rosie)	m2	1,015			
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,600			
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,870			
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,005			
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428			
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,020			
		6. Scara Sc-1( PG -pl. 9)
					
25	DA12B
	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (Piatra sparta б=100mm)
	m3				
	7129020012800	Pavator	h-om	0,600			
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice  15-25 mm	m3	0,203			
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice  40-63 mm	m3	1,219			
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,150			
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042			
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf	h-ut	0,258			
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,015			
26	CA03F
	Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C12/15 F100 
	m3				
	7123010010200	Betonist	h-om	3,450			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,400			
	2663102100012	Beton clasa C12/15 F100	m3	1,025			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,100			
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,600			
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,250			
27	CG35A
	Pardoseli din pavele de beton simplu, prefabricate 100x200 mm б= 40 mm, la trotuare, alei cu trafic redus etc., asezate pe un pat de nisip de 5 cm grosime, avind rosturile umplute cu nisip
	m2				
	7129020012800	Pavator	h-om	1,150			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,350			
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare 100x200 mm б= 40 mm	m2	1,030			
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,030			
	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu  lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,055			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,024			
28	DE10A
	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm,  cl.C12/15 F100 ( БР100.30.15)
	m				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,150			
	7129020012800	Pavator	h-om	0,440			
	2663102100012	Beton clasa C12/15 F100	m3	0,045			
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,920			
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,008			
	26661228002851	Bordura beton pentru trotuare БР100.30.15	m	1,005			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,006			
		7. Sistematizare pe verticala ( PG -pl. 10)
					
		7.1. Reconstructia caminului de canalizare Cc-1 (6 buc) NOTA  p.4
					
29	CP16B
	Montarea  elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.), placi drepte sau curbe (Demontarea placii de acoperire a caminului de canalizare)  Kman=0.8, Kut=0.8
	buc				
	7123030012500	Montator P.B	h-om	1,300			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150			
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	0,450			
30	RpAcF06A
	Turnarea peretilor la caminele de vizitare ale canalelor circulare din elemente prefabricate din beton, avind adincimea de 2-4 m 
	m3				
	71240100107001	Dulgher	h-om	3,450			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,950			
	2663102100897	Beton de ciment clasa B15/M200 cu 382 kg ciment	m3	1,030			
	2664102101206	Mortar pentru tencuiala M 100-T	m3	0,020			
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	10,600			
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,010			
	2030122928335	Panouri cofraj 	m2	12,500			
	2952270003716	Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW	h-ut	0,500			
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,150			
	2811230001303	Schela metalica tubulara	h-ut	0,092			
31	CP16B
	Montarea  elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.), placi drepte sau curbe (Montarea placii de acoperire a caminului de canalizare CPA  STANDARD EN 1917-ATM 01/01/045)
	buc				
	7123030012500	Montator P.B	h-om	1,300			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150			
	26661228006001	 PLACI DE ACOPERIRE CAROSABILE CPA  STANDARD EN 1917-ATM 01/01/045	buc	1,010			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012			
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,600			
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,005			
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	0,450			
32	AcE07C
	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B
	buc				
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,820			
	2875274200000	Capac cu rama 	buc	1,000			
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,500			
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,052			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,013			
		7.2. Reconstructia caminului de canalizare Cc-2 (1 buc) NOTA  p.5
					
33	CP16B
	Montarea  elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.), placi drepte sau curbe (Demontarea placii de acoperire a caminului de canalizare)  Kman=0.8, Kut=0.8
	buc				
	7123030012500	Montator P.B	h-om	1,300			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150			
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	0,450			
34	RpAcF38A
	Demolarea portiunilor deteriorate ale  caminelor  de vizitare circulare din elemente prefabricate din beton la canale  cu adincimea de 2-4 m
	m3				
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,800			
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	16,550			
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,400			
	2811230002214	Schela metalica tubulara	h-ut	0,250			
35	RpAcF06A
	Turnarea peretilor la caminele de vizitare ale canalelor circulare din elemente prefabricate din beton, avind adincimea de 2-4 m 
	m3				
	71240100107001	Dulgher	h-om	3,450			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,950			
	2663102100897	Beton de ciment clasa B15/M200 cu 382 kg ciment	m3	1,030			
	2664102101206	Mortar pentru tencuiala M 100-T	m3	0,020			
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	10,600			
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,010			
	2030122928335	Panouri cofraj 	m2	12,500			
	2952270003716	Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW	h-ut	0,500			
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,150			
	2811230001303	Schela metalica tubulara	h-ut	0,092			
36	CP16B
	Montarea  elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.), placi drepte sau curbe (Montarea placii de acoperire a caminului de canalizare CPA 120/62,5/12 STANDARD)
	buc				
	7123030012500	Montator P.B	h-om	1,300			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150			
	26661228006001	 PLACI DE ACOPERIRE CAROSABILE CPA  STANDARD EN 1917-ATM 01/01/045	buc	1,010			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012			
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,600			
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,005			
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	0,450			
37	AcE07C
	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B
	buc				
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,820			
	2875274200000	Capac cu rama 	buc	1,000			
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,500			
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,052			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,013			
		7.3. Reconstructia caminului de canalizare Cc-3 (1 buc) NOTA  p.6
					
38	CP16B
	Montarea  elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.), placi drepte sau curbe (Demontarea placii de acoperire a caminului de canalizare)  Kman=0.8, Kut=0.8
	buc				
	7123030012500	Montator P.B	h-om	1,300			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150			
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	0,450			
39	RpAcF38A
	Demolarea portiunilor deteriorate ale  caminelor  de vizitare circulare din elemente prefabricate din beton la canale  cu adincimea de 2-4 m
	m3				
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,800			
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	16,550			
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,400			
	2811230002214	Schela metalica tubulara	h-ut	0,250			
40	RpAcF06A
	Turnarea peretilor la caminele de vizitare ale canalelor circulare din elemente prefabricate din beton, avind adincimea de 2-4 m 
	m3				
	71240100107001	Dulgher	h-om	3,450			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,950			
	2663102100897	Beton de ciment clasa B15/M200 cu 382 kg ciment	m3	1,030			
	2664102101206	Mortar pentru tencuiala M 100-T	m3	0,020			
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	10,600			
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,010			
	2030122928335	Panouri cofraj 	m2	12,500			
	2952270003716	Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW	h-ut	0,500			
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,150			
	2811230001303	Schela metalica tubulara	h-ut	0,092			
41	CP16B
	Montarea  elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.), placi drepte sau curbe (Montarea placii de acoperire a caminului de canalizare CPA 120/62,5/12 STANDARD)
	buc				
	7123030012500	Montator P.B	h-om	1,300			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150			
	26661228006001	 PLACI DE ACOPERIRE CAROSABILE CPA  STANDARD EN 1917-ATM 01/01/045	buc	1,010			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012			
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,600			
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,005			
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	0,450			
42	AcE07C
	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B
	buc				
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,820			
	2875274200000	Capac cu rama 	buc	1,000			
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,500			
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,052			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,013			
		8. Sistema de drenare. 
					
		8.1. Sistema de drenare. Sd-1 si Sd-2 ( PG -pl. 13)
					
43	TsC03B1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II
	100 m3				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,050			
44	TsA20B
	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu
	m3				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,060			
45	AcF03C
	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta
	m3				
	9312040019600	Sapator	h-om	1,170			
	1421102206036	Piatra sparta pt. drumuri 8 -45 mm	m3	1,025			
46	AcF03A
	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip
	m3				
	9312040019600	Sapator	h-om	0,610			
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,025			
47	CA03F
	Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C16/20 F100 
	m3				
	7123010010200	Betonist	h-om	3,450			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,400			
	26631021000016	Beton clasa C16/20 F100	m3	1,025			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,100			
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,600			
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,250			
48	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu
	m3				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,310			
49	TsD04A
	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv
	m3				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,870			
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,100			
50	TsD02A1
	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm
	100 m3				
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,090			
51	TsD05A
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv
	100 m3				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,820			
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,390			
52	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II II (Surplusul de pamint deplasat)
	100 m3				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,250			
53	TsI50B4
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta  de 14 km
	t				
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2428			
54	AcA08A
	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teava PVC SN4
	m				
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,300			
	25212167005001	Teava din PVC mufata de 9 m lungime D- 160 mm SN4	m	1,040			
	2513736601700	Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate	buc	0,115			
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,001			
55	AcA08A
	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm Teava PVC SN4
	m				
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,300			
	25212167005002	Teava din PVC mufata de 9 m lungime D- 160 mm SN4	m	1,040			
	2513736601700	Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate	buc	0,115			
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,001			
56	AcA08B
	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200 mm PVC  SN4
	m				
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,390			
	25212167005003	Teava din PVC mufata de 9 m lungime D-200mm SN4	m	1,045			
	2513736601700	Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate	buc	0,116			
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,002			
57	AcB15C apl
	Montarea caminului pluvial: cutie COMPACT, cos ZMM MAXPOL si grila PVC 300x300x300(h)mm, MUFLESYSTEM ) Indicatii de utilizarea a normei: - Excluderea resurselor- Hidrant de gradina Pn-10, Cutie de protectie din fonta pentru hidrant subteran -- Includerea resurselor- cutie COMPACT, cos ZMM MAXPOL, grila PVC 300x300x300(h)mm, MUFLESYSTEM
	buc				
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,050			
	28752773242501	Grila pentru cutie "COMPACT" PVC 300x300 mm (gri) MUFLESYSTEM	buc	1,000			
	2875277313005	Cutie "COMPACT" 300x300x300 mm (gri) MUFLESYSTEM	buc	1,000			
	2513736601704	Garnituri de cauciuc 	kg	2,000			
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,014			
	2430126103294	Vopsea minium de plumb  v.351-3 ntr 90-80	kg	0,014			
	1421102200240	Pietris ciuruit nespalat de mal 7-30 mm	m3	0,010			
58	DE16A
	Gratar fonta canalizare cu rigola fibrobeton 1000x200x200(h)mm EN124 D400 TR si set placa (2 buc.) capat fibrobeton 200x200mm d110, MUFLESYSTEM
	buc				
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,300			
	26661228006111	Gratar fonta canalizare cu rigola fibrobeton 1000x200x200(h)mm EN124 D400 TR si set placa (2 buc.) capat fibrobeton 200x200mm d110, MUFLESYSTEM 	buc	1,007			
59	SB26A
	 Palnie fonta cu grila FUNNEL d110 500x75x300(h)mm, MUFLESYSTEM 
	buc				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,100			
	28751142038701	Palnie fonta cu grila FUNNEL d110 500x75x300(h)mm, MUFLESYSTEM	buc	1,000			
	1725127333925	Pinza sac din fire de cinepa de 0,7 m latime	m2	0,080			
	1752117307055	Calafat alb	kg	0,055			
	2320322600294	Bitum de protectie 	kg	0,400			
60	
	Cot PVC d110, 45gr.
	buc				
	2523156670001	Cot PVC d110, 45gr.	buc	1,000			
61	
	Cot PVC d110, 90gr.
	buc				
	2523156670002	Cot PVC d110, 90gr.	buc	1,000			
62	
	Cot PVC d160, 90gr.
	buc				
	2523156670003	Cot PVC d160, 90gr.	buc	1,000			
63	
	Ramificatie PVC d110, 90gr.
	buc				
	2523156670004	Ramificatie PVC d110, 90gr.	buc	1,000			
64	
	Ramificatie PVC d160, 90gr.
	buc				
	2523156670005	Ramificatie PVC d160, 90gr.	buc	1,000			
65	
	Reductie PVC d110 - d160
	buc				
	2523156670006	Reductie PVC d110 - d160	buc	1,000			
66	
	Reductie PVC d160 - d200
	buc				
	2523156670007	Reductie PVC d160 - d200	buc	1,000			
		8.2. Sistema de drenare. Sd-3 si Sd-4 ( PG -pl. 14)
					
67	TsC03B1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II
	100 m3				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,050			
68	TsA20B
	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu
	m3				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,060			
69	AcF03C
	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta
	m3				
	9312040019600	Sapator	h-om	1,170			
	1421102206036	Piatra sparta pt. drumuri 8 -45 mm	m3	1,025			
70	AcF03A
	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip
	m3				
	9312040019600	Sapator	h-om	0,610			
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,025			
71	CA03F
	Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C16/20 F100 
	m3				
	7123010010200	Betonist	h-om	3,450			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,400			
	26631021000016	Beton clasa C16/20 F100	m3	1,025			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,100			
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,600			
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,250			
72	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu
	m3				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,310			
73	TsD04A
	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv
	m3				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,870			
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,100			
74	TsD02A1
	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm
	100 m3				
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,090			
75	TsD05A
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv
	100 m3				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,820			
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,390			
76	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II II (Surplusul de pamint deplasat)
	100 m3				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,250			
77	TsI50B4
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta  de 14 km
	t				
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2428			
78	AcD18B
	Montarea tevii din PVC tip M-3, pentru scurgere, imbinate prin lipire, in exteriorul cladirilor, ingropate la o adincime de pina la 2m, avind diametrul de 110 mm. Indicatii de utilizarea a normei: - Excluderea resurselorl Fitinguri PVC (mufe, reductii, coturi, teuri) (Teava PVC SN4 MS d110 )
	m				
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,330			
	2521216700001	Teava PVC SN4 MS d110	m	1,050			
	2462106110467	Codez - 100	kg	0,009			
	2320167317232	Dicloretan	kg	0,023			
	2881116001678	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581	buc	0,250			
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,022			
79	AcD18C
	Montarea tevii din PVC tip M-3, pentru scurgere, imbinate prin lipire, in exteriorul cladirilor, ingropate la o adincime de pina la 2m, avind diametrul de 160 mm. Indicatii de utilizarea a normei: - Excluderea resurselorl Fitinguri PVC (mufe, reductii, coturi, teuri) (Teava PVC SN4 MS d160 )
	m				
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,400			
	2521216700002	Teava PVC SN4 MS d160	m	1,050			
	2462106110467	Codez - 100	kg	0,024			
	2320167317232	Dicloretan	kg	0,040			
	2881116001678	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581	buc	0,500			
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,039			
80	AcB15C apl
	Montarea caminului pluvial: cutie COMPACT, cos ZMM MAXPOL si grila PVC 300x300x300(h)mm, MUFLESYSTEM ) Indicatii de utilizarea a normei: - Excluderea resurselor- Hidrant de gradina Pn-10, Cutie de protectie din fonta pentru hidrant subteran -- Includerea resurselor- cutie COMPACT, cos ZMM MAXPOL, grila PVC 300x300x300(h)mm, MUFLESYSTEM
	buc				
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,050			
	28752773242501	Grila pentru cutie "COMPACT" PVC 300x300 mm (gri) MUFLESYSTEM	buc	1,000			
	2875277313005	Cutie "COMPACT" 300x300x300 mm (gri) MUFLESYSTEM	buc	1,000			
	2513736601704	Garnituri de cauciuc 	kg	2,000			
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,014			
	2430126103294	Vopsea minium de plumb  v.351-3 ntr 90-80	kg	0,014			
	1421102200240	Pietris ciuruit nespalat de mal 7-30 mm	m3	0,010			
81	
	Cot PVC d110, 90gr.
	buc				
	2523156670002	Cot PVC d110, 90gr.	buc	1,000			
82	
	Reductie PVC d110 - d160
	buc				
	2523156670006	Reductie PVC d110 - d160	buc	1,000			
		9. Terasamente ( PG -pl. 15)
					
83	TsC19B1
	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II (Excavarea solului mineral cu buldozer si mutarea de 10m)
	100 m3				
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,540			
84	TsC22C1
	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC19A1 teren catg. I (Mutarea solului mineral  de 10m)
	100 m3				
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,670			
85	TsC19B1
	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II (Excavarea solului din realizarea arbiei pentru imbracaminte rutiera cu buldozer si mutarea de 10m)
	100 m3				
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,540			
86	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II ( sol nepotrivit pentru lucrari de terasament excavat cu excavatorul in autovehicole)
	100 m3				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,250			
87	TsI50B4
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta  de 14 km
	t				
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2428			
88	TsC51C
	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III
	100 m3				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,380			
	1411122201752	Piatra sparta 	m3	0,005			
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,420			
89	TsD02A1
	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm
	100 m3				
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,090			
90	TsD05B
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv
	100 m3				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,820			
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,430