____CAIET DE SARCINI
PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   Directia Educatie Tineret si Sport sec. Botanica
2. Organizatorul procedurii de achiziţie Directia Educatie Tineret si Sport sec. Botanica
3. Obiectul achiziţiilor  Lucrari de reparatie capitala la institutiile de invatamant sec. Botanica
№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrărilor    	Unitatea de masura 	Volum	

1	2	3	4	5	
		1. Deviz
	
1	RpCK42C
	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	1,00
	
2	RpCB18A
	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc	m3	1,00
	
3	CA02A2
	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3	1,00
	
4	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	1,00
	
5	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pardoseli interioare	m2	1,00
	
6	CG17D1
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	1,00
	
7	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	1,00
	
8	CF54B
	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	1,00
	
9	CD65A
	Zidarie simpla din caramida, format 250x120x65 mm la pereti exteriori cu rostuire, cu prepararea manuala a mortarului M-25,  inaltimea etajului pina la 4 m	m3	1,00
	
10	CF02D3
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, pentru suprafete curbe in loc de suprafete plane	m2	1,00
	
11	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti	m2	1,00
	
12	CI06C
	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	1,00
	
13	RpCI42A
	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m	1,00
	
14	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,00
	
15	CK57D
	Montarea ferestrelor PVC: oscilobatante (pliante, swing-out)  cu suprafata golului peste 2 m2 intr-un canat (class A, cu doua deschideri si plasa moschit)	m2	1,00
	
16	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  (cu nu mai putin de 5 camere) avind profilul cercevelei pentru usa, sticla decorativa, rezistenta la lovituri inclusive armaturile avind grosimea de cel putin 1,5 mm si  accesoriile necesare usilor de intrare, iala cu 6 chei, montate in zidarie  la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv	m2	1,00
	
17	CK26A
	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi 200mm	m	1,00
	
18	CK26C
	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	1,00
	
19	RpCJ06B k=2
	Reparatii de tencuieli exterioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	1,00
	
20	RpCJ06C
	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	1,00
	
21	CF61A
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2	1,00
	
22	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	1,00
	
23	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	1,00
	
24	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	1,00
	
25	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor	m2	1,00
	
26	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	1,00
	
27	RpCR07A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	1,00
	
28	RpCJ06C
	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	1,00
	
29	RpCI42B
	Demontarea elementelor de acoperis - asbociment, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	1,00
	
30	RpCI42F k=2
	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	1,00
	
31	RpCP45D
	Demontarea  parapetilor si imprejmuirilor metalice	kg	1,00
	
32	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	1,00
	
33	RpCH05A
	Inlocuirea elementelor de sarpanta deteriorate, cu altele noi - capriori prin dublare intre 2 reazeme din rigle	m	1,00
	
34	RpCH05C
	Inlocuirea elementelor de sarpanta deteriorate, cu altele noi - clesti din dulapi de rasinoase	m	1,00
	
35	RpCH05F
	Inlocuirea elementelor de sarpanta deteriorate, cu altele noi - coame, pane din grinzi de rasinoase	m	1,00
	
36	RpCH07A
	Reparatii la astereala invelitorii din scinduri de rasinoase, de 24 mm grosime, executate prin inlocuirea asterelei stricate cu scinduri si placi PAL sau PFL brute la constructii obisnuite	m2	1,00
	
37	CN51A
	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3	1,00
	
38	CN50A
	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	1,00
	
39	CE17A
	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla	m2	1,00
	
40	CE07A
	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	1,00
	
41	CK26B
	Opritori de zapada
	m	1,00
	
42	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	1,00
	
43	CG01A1 k=6
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga sau se scade (se adauga 3 cm, total medie 6cm)	m2	1,00
	
44	RpCJ12A k=1,5
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	1,00
	
45	RpCE01B
	Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei higrofuge, executata cu suspensie de bitum filerizat (SUBIF) la reparatii de balcoane sau terase orizontale sau inclinate	m2	1,00
	
46	RpCE06A
	Izolatii higrofuge pe suprafete intinse de beton, orizontale sau inclinate la pina la 20 grade, plane sau curbe, la terase, balcoane, acoperisuri, seduri, cupole, subsoluri pe radiere etc., executate la cald, cu bitum topit aplicat in 2 straturi	m2	1,00
	
47	RpCI34A
	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu ( Bipoli ЭПП  1 strat )	m2	1,00
	
48	RpCI34A
	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu ( Bipoli ЭKП  2 strat )	m2	1,00
	
49	RpCI22D
	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata pina la 30 cm inclusiv	m	1,00
	
50	RpCI22E
	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 30 si 50 cm inclusiv	m	1,00
	
51	RpCI22F
	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 50 si 100 cm inclusiv	m	1,00
	
52	CL11A
	Constructii metalice de sustinere a cazanelor de abur de inalta presiune tip cu 2 drumuri, livrate in subansamble gata confectionate	t	1,00
	
53	RpCI30A
	Etansarea suplimentara, pe contur, la rosturi si strapungeri la terase sau fatade, cu chituri sau masticuri polimerice	m	1,00
	
54	CE20A
	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	1,00
	
55	CE22A
	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	1,00
	
56	TsH92A
	Incarcarea in auto gunoi
	t	1,00
	
57	TsI50J
	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 30 km	t	1,00
	
		2. La reparatia sistemilor de incalzire, apeduct si canalizare
	
58	RpIF01A
	Golirea instalatiei de incalzire centrala, in vederea executarii reparatiilor	m2	1,00
	
59	RpIC19A
	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m	1,00
	
60	RpIC19B
	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m	1,00
	
61	RpIC19C
	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2" -2"	m	1,00
	
62	RpIC20A
	Demontarea tevii negri, pentru constructii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 51x3.5-76x3.5 mm	m	1,00
	
63	RpIC20B
	Demontarea tevii negri, pentru constructii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 83x3.5-95x3.5 mm	m	1,00
	
64	RpIC20C
	Demontarea tevii negri, pentru constructii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 102x4-146x5 mm	m	1,00
	
65	RpID19A
	Demontarea robinetilor sau fitingurilor din fonta sau otel  cu diametrul pina la 2"	buc	1,00
	
66	RpID19A1
	Demontarea robinetilor cu flanse sau fitingurilor din fonta sau otel  cu diametrul pina la 2"	buc	1,00
	
67	RpID22A
	Demontarea robinetilor de retinere cu ventil,cu mufe, Pn 6at,  a robinetului de retinere cu ventil din fonta, Pn 10at, a robinetului de retinere cu valva, drept cu flanse din fonta, Pn 10at cu diametrul 3/8"-1/2"	buc	1,00
	
68	RpID22B
	Demontarea robinetilor de retinere cu ventil,cu mufe, Pn 6at,  a robinetului de retinere cu ventil din fonta, Pn 10at, a robinetului de retinere cu valva, drept cu flanse din fonta, Pn 10at cu diametrul 3/4"-1"	buc	1,00
	
69	RpID22C
	Demontarea robinetilor de retinere cu ventil,cu mufe, Pn 6at,  a robinetului de retinere cu ventil din fonta, Pn 10at, a robinetului de retinere cu valva, drept cu flanse din fonta, Pn 10at cu diametrul 1 1/4"-1 1/2"	buc	1,00
	
70	RpID22D
	Demontarea robinetilor de retinere cu ventil,cu mufe, Pn 6at,  a robinetului de retinere cu ventil din fonta, Pn 10at, a robinetului de retinere cu valva, drept cu flanse din fonta, Pn 10at cu diametrul 2"	buc	1,00
	
71	RpIB07A
	Montarea panoului de radiator
	buc	1,00
	
72	RpIB03A
	Inlocuirea elementelor de radiator defecte din corpurile existente, pentru marirea suprafetei de incalzire,  functionind cu apa calda	buc	1,00
	
73	IC36A
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv.	m	1,00
	
74	IC36B
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m	1,00
	
75	IC36C
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm.	m	1,00
	
76	IC36D
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40,0 mm.	m	1,00
	
77	IC36E
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 50,0 mm.	m	1,00
	
78	IC36F
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 63,0 mm.	m	1,00
	
79	IC37A
	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de pina la 18,0 mm inclusiv	buc	1,00
	
80	IC37B
	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm	buc	1,00
	
81	IC37C
	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	1,00
	
82	IC37D
	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm	buc	1,00
	
83	IC37E
	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de pina la 18,0 mm inclusiv	buc	1,00
	
84	IC37F
	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm	buc	1,00
	
85	IC37G
	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	1,00
	
86	IC37H
	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm	buc	1,00
	
87	ID02A
	Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	1,00
	
88	ID02B
	Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	1,00
	
89	ID02C
	Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2"	buc	1,00
	
90	GD61A
	Teava din polietilena, pentru  conducte  de distributie (cu  curatarea conductelor prin purjare cu aer), montata in sant,de diametru pina la 63 mm. Nota: caracteristicile tevii si a fitingului se vor preciza conform proiectului.	m	1,00
	
91	RpIC07A
	Montarea tevii, negre, pentru instalatii,  asamblate prin sudare la legaturile aparatelor de incalzire, pentru constructii de locuit si social culturale, avind diametrul 51x3,5 - 76x3,5 mm	m	1,00
	
92	RpIC07B
	Montarea tevii, negre, pentru instalatii,  asamblate prin sudare la legaturile aparatelor de incalzire, pentru constructii de locuit si social culturale, avind diametrul 83x3,5 - 95x3,5 mm	m	1,00
	
93	RpIC07C
	Montarea tevii, negre, pentru instalatii,  asamblate prin sudare la legaturile aparatelor de incalzire, pentru constructii de locuit si social culturale, avind diametrul 102x4 - 146x5 mm	m	1,00
	
94	RpIC08A
	Montarea tevii, negre, pentru constructii,  asamblate prin sudare in coloane de distributie, pentru constructii de locuit si social culturale, avind diametrul 51x3,5 - 76x3,5 mm	m	1,00
	
95	RpIC08B
	Montarea tevii, negre, pentru constructii,  asamblate prin sudare in coloane de distributie, pentru constructii de locuit si social culturale, avind diametrul 83x3,5 - 95x3,5 mm	m	1,00
	
96	RpIC08C
	Montarea tevii, negre, asamblate prin sudare in coloane de distributie, pentru constructii de locuit si social culturale, avind diametrul 102x4 - 146x5 mm	m	1,00
	
97	RpIC25A
	Montarea flanselor rotunde, plate sau ovale, la conducte din teava neagra, pentru instalatii, avind presiunea nominala de 6-10 sau 16 at si diametrul de 10-32 mm (25)	buc	1,00
	
98	RpIC25A
	Montarea flanselor rotunde, plate sau ovale, la conducte din teava neagra, pentru instalatii, avind presiunea nominala de 6-10 sau 16 at si diametrul de 10-32 mm (32)	buc	1,00
	
99	RpIC25D
	Montarea flanselor rotunde, plate sau ovale, la conducte din teava neagra, pentru instalatii, avind presiunea nominala de 6-10 sau 16 at si diametrul de 100-125 mm (108)	buc	1,00
	
100	RpIC25D
	Montarea flanselor rotunde, plate sau ovale, la conducte din teava neagra, pentru instalatii, avind presiunea nominala de 6-10 sau 16 at si diametrul de 100-125 mm (119)	buc	1,00
	
101	RpIB09A
	Confectionarea si montarea registrelor de incalzire, cu conducte de legatura orizontale sau verticale, din teava de otel pentru instalatii sau constructii, avind pina la 4 tevi de legatura cu d=3"	m	1,00
	
102	RpIB09A1
	Inlocuirea registrelor defecte de incalzire, cu conducte de legatura orizontale sau verticale, din teava de otel pentru instalatii sau constructii, avind pina la 4 tevi de legatura cu d=3"
	m	1,00
	
103	RpIB09B
	Confectionarea si montarea registrelor de incalzire, cu conducte de legatura orizontale sau verticale, din teava de otel pentru instalatii sau constructii, avind  5-7 tevi de legatura cu d=2"	m	1,00
	
104	RpIB09B1
	Inlocuirea registrelor defecte de incalzire, cu conducte de legatura orizontale sau verticale, din teava de otel pentru instalatii sau constructii, avind  5-7 tevi de legatura cu d=2"	m	1,00
	
105	RpIB09C
	Confectionarea si montarea registrelor de incalzire, cu conducte de legatura orizontale sau verticale, din teava de otel pentru instalatii sau constructii, avind  8-12 tevi de legatura cu d=1"	m	1,00
	
106	RpIB09C1
	Inlocuirea registrelor defecte de incalzire, cu conducte de legatura orizontale sau verticale, din teava de otel pentru instalatii sau constructii, avind  8-12 tevi de legatura cu d=1"	m	1,00
	
107	RpIB09D
	Confectionarea si montarea registrelor de incalzire, cu conducte de legatura orizontale sau verticale, din teava de otel pentru instalatii sau constructii, avind  13-18 tevi de legatura cu d=1/2-3/4"	m	1,00
	
108	RpIB09D1
	Inlocuirea registrelor defecte de incalzire, cu conducte de legatura orizontale sau verticale, din teava de otel pentru instalatii sau constructii, avind  13-18 tevi de legatura cu d=1/2-3/4"	m	1,00
	
109	RpIB09E
	Confectionarea si montarea registrelor de incalzire, cu conducte de legatura orizontale sau verticale, din teava de otel pentru instalatii sau constructii, avind pina la 4 tevi de legatura cu d=63x3.5 mm	m	1,00
	
110	RpIB09E1
	Inlocuirea registrelor defecte de incalzire, cu conducte de legatura orizontale sau verticale, din teava de otel pentru instalatii sau constructii, avind pina la 4 tevi de legatura cu d=63x3.5 mm	m	1,00
	
111	RpIC29A
	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"	buc	1,00
	
112	RpIC29B
	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul  1"-1 1/2"	buc	1,00
	
113	RpIC29C
	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul  2"	buc	1,00
	
114	RpIC40A
	Montarea cotului de racord olandez, cu diametrul de 3/8"	buc	1,00
	
115	RpIC40B
	Montarea cotului de racord olandez, cu diametrul de 1/2"	buc	1,00
	
116	RpIC40C
	Montarea cotului de racord olandez, cu diametrul de 3/4"	buc	1,00
	
117	RpIC40D
	Montarea cotului de racord olandez, cu diametrul de 1"	buc	1,00
	
118	RpIC40E
	Montarea cotului de racord olandez, cu diametrul de 1 1/4"	buc	1,00
	
119	RpID07A
	Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=1/4"-3/8"	buc	1,00
	
120	RpID07B
	Montarea robinetilor de trecere pe conducta de aerisire cu ventil, cu dn=3/8"	buc	1,00
	
121	RpID10B
	Montarea robinetului de retinere, cu clapa, drept, din fonta, cu flanse, Pn 10 at, cu diametrul de 1"-1 1/4" (25)	buc	1,00
	
122	RpID10B
	Montarea robinetului de retinere, cu clapa, drept, din fonta, cu flanse, Pn 10 at, cu diametrul de 1"-1 1/4" (32)	buc	1,00
	
123	RpID10F
	Montarea robinetului de retinere, cu clapa, drept, din fonta, cu flanse, Pn 10 at, cu diametrul de 4" (108)	buc	1,00
	
124	RpID12G
	Montarea robinetului cu trei cai, cu presgarnitura, cu flanse, din fonta cu diametrul de 125 mm	buc	1,00
	
125	RpIE06A
	Spalarea conductelor si instalatiilor interioare de incalzire centrala, cu apa potabila	m2	1,00
	
126	IA24C
	Elevator de racordare a instalatiei de incalzire centrala (cu apa calda) la reteaua de apa fierbinte, avind diametrul de intrare al difuzorului de 47...59 mm	buc	1,00
	
127	RpSF50A
	Aprobarea hidraulica si spalarea sistemelor de incalzire centrala cu apa	m	1,00
	
128	RpSF01A
	Golirea instalatiei de apa in vederea executarii reparatiilor	10 m	1,00
	
129	RpSB01A
	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	1,00
	
130	RpSB01C
	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	1,00
	
131	RpSB05A
	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 50 mm	buc	1,00
	
132	RpSB05B
	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 75 mm	buc	1,00
	
133	RpSB14C
	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	1,00
	
134	RpSB14E
	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	1,00
	
135	RpSA22A
	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm	m	1,00
	
136	RpSA22B
	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm	m	1,00
	
137	RpSA22C
	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 40 mm	m	1,00
	
138	RpSA22D
	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 50 mm	m	1,00
	
139	RpSA22E
	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 63 mm	m	1,00
	
140	RpSA22F
	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 75 mm	m	1,00
	
141	SA16A
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm	m	1,00
	
142	SA16B
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm	m	1,00
	
143	SA16C
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm	m	1,00
	
144	SA16D
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 40 mm	m	1,00
	
145	SA16E
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 50 mm	m	1,00
	
146	SA16F
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 63 mm	m	1,00
	
147	RpSA33B1
	Inlocuirea unui teu din PVC montat prin lipire pe conducta existenta - din PVC tip greu, cu diametrul de 20 mm	buc	1,00
	
148	RpSA33C1
	Inlocuirea unui teu din PVC montat prin lipire pe conducta existenta - din PVC tip greu, cu diametrul de 25 mm	buc	1,00
	
149	RpSA33D1
	Inlocuirea unui teu din PVC montat prin lipire pe conducta existenta - din PVC tip greu, cu diametrul de 32 mm	buc	1,00
	
150	RpSA33E1
	Inlocuirea unui teu din PVC montat prin lipire pe conducta existenta - din PVC tip greu, cu diametrul de 40 mm	buc	1,00
	
151	RpSA33F1
	Inlocuirea unui teu din PVC montat prin lipire pe conducta existenta - din PVC tip greu, cu diametrul de 50 mm	buc	1,00
	
152	RpSA33G1
	Inlocuirea unui teu din PVC montat prin lipire pe conducta existenta - din PVC tip greu, cu diametrul de 63 mm	buc	1,00
	
153	RpSA33H1
	Inlocuirea unui teu din PVC montat prin lipire pe conducta existenta - din PVC tip greu, cu diametrul de 75 mm	buc	1,00
	
154	RpSA33B
	Inlocuirea unui fiting din PVC montat prin lipire pe conducta existenta - din PVC tip greu, cu diametrul de 20 mm	buc	1,00
	
155	RpSA33C
	Inlocuirea unui fiting din PVC montat prin lipire pe conducta existenta - din PVC tip greu, cu diametrul de 25 mm	buc	1,00
	
156	RpSA33D
	Inlocuirea unui fiting din PVC montat prin lipire pe conducta existenta - din PVC tip greu, cu diametrul de 32 mm	buc	1,00
	
157	RpSA33E
	Inlocuirea unui fiting din PVC montat prin lipire pe conducta existenta - din PVC tip greu, cu diametrul de 40 mm	buc	1,00
	
158	RpSA33F
	Inlocuirea unui fiting din PVC montat prin lipire pe conducta existenta - din PVC tip greu, cu diametrul de 50 mm	buc	1,00
	
159	RpSA33G
	Inlocuirea unui fiting din PVC montat prin lipire pe conducta existenta - din PVC tip greu, cu diametrul de 63 mm	buc	1,00
	
160	RpSA33H
	Inlocuirea unui fiting din PVC montat prin lipire pe conducta existenta - din PVC tip greu, cu diametrul de 75 mm	buc	1,00
	
161	RpSA40A
	Montarea (intercalarea) unui fiting pe conducta existenta din teava de otel sudata longitudinal, pentru instalatii, zincata, avind diametrul de 1/2"	buc	1,00
	
162	RpSA40B
	Montarea (intercalarea) unui fiting pe conducta existenta din teava de otel sudata longitudinal, pentru instalatii, zincata, avind diametrul de 3/4"	buc	1,00
	
163	RpSA40D
	Montarea (intercalarea) unui fiting pe conducta existenta din teava de otel sudata longitudinal, pentru instalatii, zincata, avind diametrul de 1 1/4"	buc	1,00
	
164	RpSA40E
	Montarea (intercalarea) unui fiting pe conducta existenta din teava de otel sudata longitudinal, pentru instalatii, zincata, avind diametrul de 1 1/2"	buc	1,00
	
165	RpSA40F
	Montarea (intercalarea) unui fiting pe conducta existenta din teava de otel sudata longitudinal, pentru instalatii, zincata, avind diametrul de 2"	buc	1,00
	
166	RpSA40G
	Montarea (intercalarea) unui fiting pe conducta existenta din teava de otel sudata longitudinal, pentru instalatii, zincata, avind diametrul de 2 1/2"	buc	1,00
	
167	RpSA40H
	Montarea (intercalarea) unui fiting pe conducta existenta din teava de otel sudata longitudinal, pentru instalatii, zincata, avind diametrul de 3"	buc	1,00
	
168	RpSA40I
	Montarea (intercalarea) unui fiting pe conducta existenta din teava de otel sudata longitudinal, pentru instalatii, zincata, avind diametrul de 4"	buc	1,00
	
169	RpSA43A
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau din materila plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1/2"	buc	1,00
	
170	RpSA43B
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic  montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	1,00
	
171	RpSA43C
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1"	buc	1,00
	
172	RpSA43D
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic  montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1 1/4"	buc	1,00
	
173	RpSA43E
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1 1/2"	buc	1,00
	
174	RpSA43F
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"	buc	1,00
	
175	RpSA43G
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2 1/2"	buc	1,00
	
176	RpSA43H
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3"	buc	1,00
	
177	RpSA43I
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4"	buc	1,00
	
178	RpSB41A
	Montarea sifonului de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc	1,00
	
179	RpSB41B
	Montarea sifonului de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 75 mm.	buc	1,00
	
180	RpSB43A
	Suporti pentru sustinerea conductelor pentru canalizare, avind greutatea de pina la 2 kg	kg	1,00
	
181	RpSB13C
	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	1,00
	
182	RpSB13E
	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	1,00
	
183	RpSB15C
	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	1,00
	
184	RpSB15E
	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	1,00
	
185	RpSB33A
	Inlocuirea piesei de legatura (cot, curba, reductie, tub cu mufa si piesa de curatire) din fonta pentru canalizare, etansate cu fringhie gudronata si plumb, avind diametrul nominal de 50 mm	buc	1,00
	
186	RpSB33C
	Inlocuirea piesei de legatura (cot, curba, reductie, tub cu mufa si piesa de curatire) din fonta pentru canalizare, etansate cu fringhie gudronata si plumb, avind diametrul nominal de 100 mm	buc	1,00
	
187	RpSC38A
	Inlocuirea, cu refolosirea accesoriilor,a lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc.	buc	1,00
	
188	RpSC41A
	Inlocuirea, cu recuperarea accesoriilor a vasului pentru closet, din portelan sanitar, avind sifonul interior tip S	buc	1,00
	
189	RpSC42A
	Inlocuirea, cu recuperarea accesoriilor a rezrervorului de apa pentru WC din fonta, portelan, material plastic,etc., montat la inaltime sau semiinaltime	buc	1,00
	
190	RpSD01A
	Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/8"-1/2"	buc	1,00
	
191	RpSD01B
	Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/4"	buc	1,00
	
192	RpSD01C
	Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 1"	buc	1,00
	
193	RpSD10A
	Demontarea unui robinet de trecere cu sau fara descarcare, a unui robinet cu sertar pana cu mufe filetate, avind diametru de 3/8"-1/2"	buc	1,00
	
194	RpSD10B
	Demontarea unui robinet de trecere cu sau fara descarcare, a unui robinet cu sertar pana cu mufe filetate, avind diametru de 3/4"-1"	buc	1,00
	
195	RpSD10C
	Demontarea unui robinet de trecere cu sau fara descarcare, a unui robinet cu sertar pana cu mufe filetate, avind diametru de 1 1/4"-1 1/2"	buc	1,00
	
196	RpSD10D
	Demontarea unui robinet de trecere cu sau fara descarcare, a unui robinet cu sertar pana cu mufe filetate, avind diametru de 2"	buc	1,00
	
197	RpSD10E
	Demontarea unui robinet de trecere cu sau fara descarcare, a unui robinet cu sertar pana cu mufe filetate, avind diametru de 2 1/2"	buc	1,00
	
198	RpSD10F
	Demontarea unui robinet de trecere cu sau fara descarcare, a unui robinet cu sertar pana cu mufe filetate, avind diametru de 3"	buc	1,00
	
199	RpSD18A
	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	1,00
	
200	RpSD18B
	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1"	buc	1,00
	
201	RpSD20A
	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	1,00
	
202	RpSD20B
	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/4"	buc	1,00
	
203	RpSD22A
	Montarea robinetului de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametru de 3/8"-1/2"	buc	1,00
	
204	RpSD22B
	Montarea robinetului de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametru de 3/4"	buc	1,00
	
205	RpSD22C
	Montarea robinetului de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametru de 1"	buc	1,00
	
206	RpSD37A
	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul   3/8" -  1/2"	buc	1,00
	
207	RpSD37B
	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul   3/4" -  1"	buc	1,00
	
208	RpSD37C
	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 1 1/4" -  2"	buc	1,00
	
209	RpSE06A
	Demontarea racordurilor unui boiler la conductele de apa rece si calda, avind capacitatea de pina la  1000 l	buc	1,00
	
210	RpSE07A
	Demontarea unui contor de apa, cu racorduri olandeze, avind diametrul de 20-30 mm	buc	1,00
	
211	RpSE26A
	Montarea contoarelor de apa rece si calda, avind diametrul de -25 mm	buc	1,00
	
212	RpSE26B
	Montarea contoarelor de apa rece si calda, avind diametrul de -40 mm	buc	1,00
	
213	RpSE23A
	Montarea grupului compact de ridicare a presiunii si pompare, cuprinzind electropompa, recipient hidropneumatic cu membrana si presostat, cu debit maxim de 2 l/sec.	buc	1,00
	
214	RpSE24A
	Montarea filtrului pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2"	buc	1,00
	
215	RpSE24A1
	Montarea filtrului pentru apa potabila, cu flanse pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2"	buc	1,00
	
216	SA15A
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 16 mm	m	1,00
	
217	SA15B
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20 mm	m	1,00
	
218	SA15B
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 25 mm	m	1,00
	
219	RpSE25A
	Montarea preparatorului de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 1000l	buc	1,00
	
220	RpSE25B
	Montarea preparatorului de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de  1001 -2000 litri	buc	1,00
	
221	RpSE27A1
	Montarea uscatorului de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din beton	buc	1,00
	
222	RpSF08A
	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din conducte de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	1,00
	
223	RpSF09C
	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic,  avind diametrul de 20-75 mm	m	1,00
	
224	AcF12A
	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru  pina la 100 mm	m	1,00
	
225	SA40A
	Instalarea mufelor antiincendiare cu fixare la plafonul planseului cu dibluri	buc	1,00
	
226	SA40B
	Instalarea mufelor antiincendiare cu umplere cu mortar in planseu	buc	1,00
	
227	RpCK42A
	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	1,00
	
228	RpCB18F
	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaj de ciment peste 150 kg/mc, beton simplu cu mijloace mecanice	m3	1,00
	
229	RpCK01A
	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din beton clasa C-5/4 (B-75) - cu adaos de 20 kg ciment/mc de beton, cu fata zgiriata pentru asigurarea aderarii	m2	1,00
	
230	RpCU05E
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 -25 cm grosime	buc	1,00
	
231	RpCU05I1
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	1,00
	
232	AcE10A
	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3	1,00
	
233	
	Autocamion	h-ut.	1,00
	
		3. Electricitate 
	
		3.1. Lucrari de constructie	
234	RpCU05I1
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	1,00
	
235	RpCU07C
	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	1,00
	
236	RpCU06B1
	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din beton simplu de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m	1,00
	
237	RpEJ09D
	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	1,00
	
		3.2. Lucrari de montare
	
238	RpEB13B
	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea 6-25 mmp	m	1,00
	
239	RpEQ03A
	Demontarea cutiei cu cleme
	buc	1,00
	
240	RpEF23A
	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile	buc	1,00
	
241	08-03-573-4
	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350
	buc	1,00
	
242	
	ЩРв-12 panou distribtie metal
	buc	1,00
	
243	
	ЩРн-24 panou distributie metal
	buc	1,00
	
244	
	Bara 5015N incorp. 15*16 albastra
	buc	1,00
	
245	
	Bara 5015N incorp. 15*16 verde
	buc	1,00
	
246	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	1,00
	
247	
	Авт выкл. ВА 47-29М 1Р 16А 4,5kA
	buc	1,00
	
248	
	Авт выкл. ВА 47-29М 1Р 10А 4,5kA
	buc	1,00
	
249	
	Авт выкл ВА 47-29 М 3Р 10А 4,5kA
	buc	1,00
	
250	
	Авт выкл ВА 47-29 М 3Р 25А 4,5kA
	buc	1,00
	
251	
	Авт выкл ВА 47-29 М 3Р 06А 4,5kA
	buc	1,00
	
252	08-03-526-2
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc	1,00
	
253	
	Авт выкл ВА 47-29 М 1Р 32А 4,5kA
	buc	1,00
	
254	
	Авт выкл. ВА 47-29М 3P 32A 4,5kA B
	buc	1,00
	
255	
	Шина соединит типа PIN 3P 63A
	buc	1,00
	
256	
	Авт выкл ВА 47-29 М 3Р 40А 4,5kA
	buc	1,00
	
257	
	Выключатель нагрузки ВН-32 3P 32A
	buc	1,00
	
258	RpEA05B
	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	1,00
	
259	08-02-401-1
	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m	0,01
	
260	
	Cablu ВВГнг LS 5*6
	m	1,00
	
261	
	Cablu ВВГнг LS 5*4
	m	1,00
	
262	
	Cablu ВВГнг LS 5*2,5
	m	1,00
	
263	
	Cablu ВВГнг LS 3*4
	m	1,00
	
264	
	Cablu ВВГнг LS 3*2,5
	m	1,00
	
265	
	Cablu ВВГнг LS 3*1,5
	m	1,00
	
266	RpEA07B
	Montarea dozelor de ramificatie cu 2-6 racorduri pe circuit existent, la tub sau element de protectie avind diametrul pina la 21 mm, la tuburi IPE, plinte PVC
	buc	1,00
	
267	
	Conector farbox 2*6mm
	buc	1,00
	
268	
	Conector farbox 2*4mm
	buc	1,00
	
269	RpEC07C
	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din cupru in tuburi de protectie IP-PVC, elemente de protectie din PVC, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, scoli, spitale, policlinici, dispensare, cazarme, camine, industriale - Resurse - (Manopera si material - cutie montare  6*40 - 25buc, restul materialelor se exclude	buc	1,00
	
270	08-03-591-10
	Priza de fisa semietansata si etansata
	100 buc	0,01
	
271	
	Priza 2P+E alb
	buc	1,00
	
272	
	Rama 2 posturi alb
	buc	1,00
	
273	08-03-591-2
	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa
	100 buc	0,01
	
274	
	Intrerupator 1P Alb
	buc	1,00
	
275	08-03-591-2
	Intreruptor cu 2 clape, tip ingropat, la instalatie inchisa
	100 buc	0,01
	
276	
	Intrerupator 2P  alb
	buc	1,00
	
277	08-03-591-9
	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa
	100 buc	0,01
	
278	
	Fisa mobila 3P +E+N 32A 380V
	buc	1,00
	
279	
	Priza 2P+E IP-20 alb
	buc	1,00
	
280	
	Priza aplicat 3P+E+N 32A 380V
	buc	1,00
	
281	08-03-594-10
	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,01
	
282	08-03-594-1
	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1	100 buc	0,01
	
283	08-02-398-4
	Conductor in jgheaburi, sectiune pina la 120 mm2	100 m	0,01
	
284	
	Cablu АВВГ 4*50
	m	1,00
	
285	08-02-396-2
	Canal metalic pe constructii, console, pe ferme si coloane, lungime 3 m	100 m	0,01
	
286	
	100*3000 capac canal metalic
	buc	1,00
	
287	
	Кронштейн настенныи
	buc	1,00
	
288	
	Латок метал перфор. 50*100*3000
	m	1,00
	
289	08-02-158-15
	Cap terminal uscat pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din material plastic si din cauciuc, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 120 mm2	buc	1,00
	
290	
	TYT NG 30/15
	m	1,00
	
291	08-03-574-4
	Instalatii pe dispozitive si conectarea firelor cablurilor sau a conductorilor retelei exterioare la blocurile clemelor si la clemele aparatelor si mecanismelor: cabluri sau conductori, sectiune pina la 70 mm2	100 fire	0,01
	
292	
	TA 50-12-13 papuc tubular AL
	buc	1,00
	
293	08-03-572-5
	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1700х1100	buc	1,00
	
294	
	Комплект  шин N (PE)
	buc	1,00
	
295	
	Комплект силовых шин
	buc	1,00
	
296	
	Распор дюбель 10/6*100
	buc	1,00
	
297	08-03-523-1
	Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A
	buc	1,00
	
298	
	Распор дюбель 10/6*100
	buc	1,00
	
299	08-02-412-5
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 70 mm2	100 m	0,01
	
300	
	Металорукав ПВХ покрыт МПГ 26
	m	1,00
	
301	08-03-526-3
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 250	buc	1,00
	
		4. Utilaj
	
302	37
	LED SPO 120*2 T8 corp il
	buc	1,00
	
303	38
	18W 6500K T8 tub LED
	buc	1,00
	
304	100
	Corp Led rotund 24W IP 20
	buc	1,00
	
305	101
	Bec LED A6012W E 27
	buc	1,00
	
306	99
	КОРПУС МЕТАЛИЧЕСКИИ ПР-3-3 74 У2 IP54
	buc	1,00
	
307	102
	Авт выкл ВА 88-35 3З 250А 35kA
	buc	1,00