Constructia retelelor de apa si canalizare sat Goianul Nou, str. Padurilor, nr. 6, 6/A, 6/B, 8, 8/A, 10, 10/A, 10/B 10/C	Formular Nr.1
WinCmeta

Avizat:

________________________________ Sergiu Lazarencu,
Primar-interimar,
Președintele Grupului de lucru	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări № 63/2-20-AE-2-1

№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Reteaua A1
			
		Capitolul 1.1. Lucrari de terasament
			
1	TsC02B1
	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.
	100 m3	1,8200	
 2	TsC02D1
	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.
	100 m3	0,1600	
 3	TsA03E
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime  teren mijlociu
	m3	6,1500	
 4	AcF03A
	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip 
	m3	15,1800	
 5	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu
	m3	57,8000	
 6	TsD04B
	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv
	m3	57,8000	
 7	TsD02A1
	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm
	100 m3	1,3100	
 8	TsD05A
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv
	100 m3	1,3100	
 9	TsI51A3
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km
	t	25,6000	
 10	TsC51B
	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II
	100 m3	0,1600	
 		Capitolul 1.2. Tevi si armatura. Sistema A1
			
11	AcF09A
	Placa indicatoare montata la camine, rezervoare sau alte constructii si instalatii pentru alimentare cu apa si canalizare  Indicator Hidrant antiincendiar 710*560 mm
	buc	1,0000	
 12	AcA26A
	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Vana din fonta  D80 mm
	buc	2,0000	
 13	AcA26A
	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Vana din fonta  D50 mm
	buc	2,0000	
 14	AcA26A
	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Cruce cu suport cu flanse pentru HID 80*50
	buc	1,0000	
 15	AcA26A
	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Teu cu flanse D 80*50
	buc	1,0000	
 16	GD53B
	Imbinarea prin sudura cap la cap a fitingurilor din polietilena, cu diametrul de 90 mm, pentru adoptoare pe flansa, capace bombate, fitinguri de tranzitie si capete de bransament (si pentru ramura perpendiculara a teului) Capat flansa D 90 mm
	buc	4,0000	
 17	AcA53A
	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Capat flansa D 63 mm
	buc	1,0000	
 18	AcA53A
	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Capat flansa D 50 mm
	buc	3,0000	
 19	AcA23A
	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla,  avind diametrul de 50-100 mm Flansa libera D90 mm
	buc	2,0000	
 20	AcA23A
	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla,  avind diametrul de 50-100 mm Flansa libera D63 mm
	buc	1,0000	
 21	AcA23A
	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla,  avind diametrul de 50-100 mm Flansa libera D50 mm
	buc	3,0000	
 22	AcF01A
	Piesa de trecere etansa prin pereti a conductelor, avind greutatea de pina la 50 kg Tub de protectie 273x6,0 L=200 mm 8 buc * 7,902 =  63,216 kg
	kg	63,2160	
 23	AcA54B
	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. Dop compresiune 90 mm
	buc	1,0000	
 24	AcA26A
	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Clapeta submersibila cu flanse  D50 mm
	buc	1,0000	
 25	AcA52C
	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 90 mm. PE100 SDR17 PN10
	m	220,0000	
 26	AcA52A
	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. PE100 SDR17 PN10 D 50 mm
	m	2,0000	
 27	AcF11D
	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei
	m	220,0000	
 28	AcF11C
	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei
	m	2,0000	
 29	AcF12A
	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru  pina la 100 mm 
	m	222,0000	
 30	25132066215001
	Banda de avertizare
	m	220,0000	
 		Capitolul 1.3. Demolarea si restabilirea drumului
			
		Capitolul 1.3.1. Demolarea si restabilirea  drumului din piatra sparta 151 m2
			
31	Dl118
	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta 
	m3	22,6500	
 32	TsC54A
	Strat de fundatie din nisip
	m3	15,1000	
 33	TsC54B
	Strat de fundatie din piatra sparta
	m3	11,3250	
 34	TsC54B
	Strat de fundatie din piatra sparta Din decapari 50% numai salariul si mecanismele
	m3	11,3250	
 		Capitolul 1.4. Constructia caminelor
			
		Capitolul 1.4.1. Caminele conductelor de apa
			
35	TsC02B1
	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.
	100 m3	1,0000	
 36	TsC02D1
	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.
	100 m3	0,1200	
 37	TsA20B
	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu
	m3	1,2000	
 38	TsD01A
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor
	m3	30,0000	
 39	TsD05A
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv
	100 m3	0,3000	
 40	TsD02A1
	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm
	100 m3	0,7000	
 41	TsD05A
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv
	100 m3	0,7000	
 42	TsI51A3
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km
	t	19,2000	
 43	TsC51B
	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II
	100 m3	0,1200	
 44	AcE10A
	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana 
	m3	0,8100	
 45	AcE10A1
	Placi prefabricate pt. camine  КЦД-10
	buc	1,0000	
 46	AcE10A1
	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-6
	buc	1,0000	
 47	AcE10A1
	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9
	buc	1,0000	
 48	AcE10A1
	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1
	buc	1,0000	
 49	AcE10A1
	Inel de reazem КЦО-1
	buc	2,0000	
 50	AcE10A1
	Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3
	buc	1,0000	
 51	AcE11A
	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana 
	m3	1,3900	
 52	AcE11A1
	Placi prefabricate pt. camine  КЦД-15
	buc	1,0000	
 53	AcE11A1
	Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-6
	buc	1,0000	
 54	AcE11A1
	Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9
	buc	1,0000	
 55	AcE11A1
	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1
	buc	1,0000	
 56	AcE11A1
	Inel de reazem КЦО-1
	buc	1,0000	
 57	AcE11A1
	Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3
	buc	1,0000	
 58	AcE12A
	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana
	m3	2,1600	
 59	AcE12A1
	Placi prefabricate pt. camine  КЦД-20
	buc	1,0000	
 60	AcE12A1
	Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-6
	buc	1,0000	
 61	AcE12A1
	Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-9
	buc	1,0000	
 62	AcE12A1
	Placi prefabricate pt. camine КЦП2-20-2
	buc	1,0000	
 63	AcE12A1
	Inel de reazem КЦО-1
	buc	1,0000	
 64	AcE12A1
	Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3
	buc	1,0000	
 65	RpCU05F1
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat
	buc	8,0000	
 66	
	Scara cu vanguri din otel lat de 50x10 mm si trepte din otel-beton cu Dn=20 mm, pentru acces in camine din tuburi din beton
	kg	29,1000	
 67	IzD03A
	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina
	t	0,0300	
 68	IzD04A
	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina
	t	0,0300	
 69	AcE07C
	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip T
	buc	3,0000	
 70	
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton
	kg	62,4000	
 71	IzD04C
	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina
	t	0,0624	
 		Capitolul 2. Lucrari de montare
			
72	AcB06B
	Montarea hidrantilor de incendiu D 80 H=1000 mm
	buc	1,0000	
 		Capitolul 3. Costul utilajului
			
73	Pret de piata
	Hidrant D80 H=1000 mm
	buc	1,0000