Constructia bazinului IP Tabara de odihna Viisoara - Anenii Noi	Formular Nr.1
WinСmeta
	
(denumirea obiectivului)		

Caiet de sarcini
 Retele exterioare cu apa si canalizare

Intocmit in preţuri  curente 
№
crt.	Simbol norme şi Cod  resurse	
Lucrări şi cheltuieli	
U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură
————
incl. salariu
	Total
—————
incl. salariu

1	2	3	4	5	6	7	
 		1. Reteaua de apa si canalizare
					
		1.1. Lucrari de terasament
					
1	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.
	100 m3	0,4000
			
 2	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.
	100 m3	0,0400
			
 3	TsA03E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime  teren mijlociu
	m3	1,3800
			
 4	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip 
	m3	3,2400
			
 5	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu
	m3	12,0000
			
 6	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv
	m3	12,0000
			
 7	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm
	100 m3	0,3000
			
 8	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv
	100 m3	0,3000
			
 9	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km
	t	7,2000
			
 10	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II
	100 m3	0,0400

		Total	 Lei				
		Total Lucrari de terasament
Inclusiv salariu					
		1.2. Tevi si armatura
					
11	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Teu din fonta cu flanse D 80 mm
	buc	1,0000
			
 12	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Vana din fonta  D80mm
	buc	2,0000
			
 13	AcA26C	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 300-400 mm Flansa larga toleranta D 315 mm
	buc	2,0000
			
 14	GD53B	Imbinarea prin sudura cap la cap a fitingurilor din polietilena, cu diametrul de 90 mm, pentru adoptoare pe flansa, capace bombate, fitinguri de tranzitie si capete de bransament (si pentru ramura perpendiculara a teului) Capat flansa D 90 mm
	buc	2,0000
			
 15	AcA23A	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla,  avind diametrul de 50-100 mm Flansa libera D90 mm
	buc	2,0000
			
 16	AcF01A	Piesa de trecere etansa prin pereti a conductelor, avind greutatea de pina la 50 kg Tub de protectie 273x6 L=200 mm 7 buc * 7.9 =  55.3 kg
	kg	55,3000
			
 17	AcF01A	Piesa de trecere etansa prin pereti a conductelor, avind greutatea de pina la 50 kg Tub de protectie 377x7 L=600 mm 4 buc * 38.31 =  153.24 kg
	kg	153,2400
			
 18	AcA53B	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Cot PE PN10 D 90 mm 90*
	buc	2,0000
			
 19	CL17A	Confectii metalice diverse, montate aparent: parapeti si panouri despartitoare pentru balcon (cofectii metalice pentru montare armaturi)
	kg	35,5200
			
 20	IzD04C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina
	t	0,0360
			
 21	AcA52C	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 90 mm.PE100, SDR17 PN10 D90mm
	m	93,0000
			
 22	AcA52D	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 110 mm. Tub de protectie PE100, SDR26 PN6 D110 mm
	m	33,0000
			
 23		Banda de avertizare
	m	93,0000
			
 24	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm Tiava din polietilena din PVC SN4,  D160
	m	15,0000
			
 25	AcF11D	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei
	m	93,0000
			
 26	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru  pina la 100 mm 
	m	93,0000
			
 27	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) 
	m3	0,4000

		Total	 Lei				
		Total Tevi si armatura
Inclusiv salariu					
		1.3. Constructia caminelor
					
		1.3.1. Camine de apa
					
28	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.
	100 m3	0,3100
			
 29	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu
	m3	1,0000
			
 30	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor
	m3	5,6000
			
 31	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv
	100 m3	0,0560
			
 32	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm
	100 m3	0,2200
			
 33	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv
	100 m3	0,2200
			
 34	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.
	100 m3	0,0400
			
 35	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km
	t	7,2000
			
 36	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II
	100 m3	0,0400
			
 37	AcE11A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana 
	m3	1,3900
			
 38	AcE11A1	Placi prefabricate pt. camine  КЦД-15
	buc	1,0000
			
 39	AcE11A1	Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-6
	buc	1,0000
			
 40	AcE11A1	Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9
	buc	1,0000
			
 41	AcE11A1	Placi prefabricate pt. camine КЦП2-15-2
	buc	1,0000
			
 42	AcE11A1	Inel de reazem КЦО-1
	buc	1,0000
			
 43	AcE11A1	Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3
	buc	1,0000
			
 44	AcE11A1	Capacul cu rama din fonta T
	buc	1,0000
			
 45	RpCU05H1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat
	buc	11,0000
			
 46		Scara cu vanguri din otel lat de 50x10 mm si trepte din otel-beton cu Dn=20 mm, pentru acces in camine din tuburi din beton
	kg	9,7000
			
 47	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina
	t	0,0100
			
 48	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina
	t	0,0100
			
 49		Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton
	kg	20,8000
			
 50	IzD04C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina
	t	0,0210
			
 51	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta
	m3	0,5300
			
 52	CA02B3	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea manuala si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)
	m3	0,3700

		Total	 Lei				
		Total Camine de apa
Inclusiv salariu					
		1.3.2. Camine de canalizare 
					
53	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.
	100 m3	0,4100
			
 54	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu
	m3	0,6500
			
 55	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor
	m3	11,5000
			
 56	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv
	100 m3	0,1150
			
 57	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm
	100 m3	0,2700
			
 58	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv
	100 m3	0,2700
			
 59	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana 
	m3	1,2900
			
 60	AcE13A1	Placi prefabricate pt. camine  КЦД-10
	buc	2,0000
			
 61	AcE13A1	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-6
	buc	1,0000
			
 62	AcE13A1	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9
	buc	2,0000
			
 63	AcE13A1	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-2
	buc	2,0000
			
 64	AcE13A1	Inel de reazem КЦО-1
	buc	2,0000
			
 65	AcE13A1	Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3
	buc	1,0000
			
 66	AcE13A1	Capacul cu rama din fonta T
	buc	2,0000
			
 67		Scara cu vanguri din otel lat de 50x10 mm si trepte din otel-beton cu Dn=20 mm, pentru acces in camine din tuburi din beton
	kg	25,9000
			
 68	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina
	t	0,0260
			
 69	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina
	t	0,0260
			
 70		Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton
	kg	41,1200
			
 71	IzD04C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina
	t	0,0410
			
 72	IzF04A k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (Hidroizolare interioara si exterioara a caminelor)
	m2	29,0000
			
 73	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta
	m3	1,0600
			
 74	CA02B3	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea manuala si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)
	m3	0,7400

		Total	 Lei				
		Total Camine de canalizare 
Inclusiv salariu					
							
		Total	 Lei				
		Total Constructia caminelor
Inclusiv salariu					
							
		Total	 Lei				
		Fondul social	24 %				
		Transportarea	10 %				
		Depozitarea	2 %				
		Total	 				
		Cheltueli de regie	14,5 %				
		Total	 				
		Beneficiu de deviz	6 %				
		Total Reteaua de apa si canalizare
Inclusiv salariu					
		2. Utilaj
					
75		Utilaj conform ofertei
Descrierea utilajului pentru filtrarea apei din piscine cu mărimile Lxlxh=12000x7000x12000(m)
Utilajul pentru filtrarea apei din piscina cu mărimile Lxlxh=12000x7000x12000(m) trebuie sa conțină sistema de filtrare (compusa din filtru din poliesten cu d.900, pompa de drenaj, nisip cuartat p/u filtre (25kg), etc., sistema de alimentare cu apa a bazinului, drenare, comunicații electrice, lucrari de montare a utilajului de filtrare, panoului de comanda si comunicatii electrice, scari de acces, tevi de lagatura si fitinguri.

	buc	1,0000

		Total	 Lei				
		Total Utilaj
Inclusiv salariu					

		Total	 Lei				
		
Total deviz:
Inclusiv salariu					

Intocmit 	Iaconi C.	
                                       (funcţia, semnătura, numele, prenumele )	
Verificat		
                                      (funcţia, semnătura, numele, prenumele)