CAIET DE SARCINI
PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   
2. Organizatorul procedurii de achiziţie: Главное Управление Строительства и Инфраструктуры АТО Гагаузия
3.Obiectul achiziţiilor:  Реконструкция дорог (L623 R28 - подъезд к м. Комрат; L623.2 R29 - подъезд к м. Комрат;  L623.1 R-23 - подъезд к м. Комрат (str. Tanchistilor))

Lista cu cantitaţile de lucrări № 1
L623 R28 - подъезд к м. Комрат, км 0-5,8
№
 crt.	Simbol norme єi Cod  resurse  	
Denumire lucrгrilor    	Unitatea de masura 	Volum	

1	2	3	4	5	
		1. Замена слоев
	
1	TsC02D1
	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (Разработка просадочного грунта с автозагрузкой экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением,  грунт естественной влажности II категории)
	100 m3	1,11	
2	TsI50A3
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 3 км)
	t	177,60	
3	DA11C
	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire (Слой основания или замена профиля из битого камня (щебня) для дорог с ручной укладкой, выполненный без заполнения  и заиливания)
	m3	75,00	
4	Dl107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)
	t	0,18	
5	DB19D
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 7,0 cm, cu asternere manuala (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим сопсобом, толщиной 7,0 см, вручную)
	m2	300,00	
6	Dl107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)
	t	0,09	
7	DB16D
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 5,0 cm, cu asternere manuala(Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 5,0 см вручную) K=1.25
	m2	300,00	

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2
L623.2 R29 - подъезд к м. Комрат, км 0-2,45
№
 crt.	Simbol norme єi Cod  resurse  	
Denumire lucrгrilor    	Unitatea de masura 	Volum	

1	2	3	4	5	
		1. Замена слоев
	
1	TsC02D1
	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (Разработка просадочного грунта с автозагрузкой экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением,  грунт естественной влажности II категории)
	100 m3	0,63	
2	TsI50A3
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 3 км)
	t	100,80	
3	DA11C
	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire (Слой основания или замена профиля из битого камня (щебня) для дорог с ручной укладкой, выполненный без заполнения  и заиливания)
	m3	42,50	
4	Dl107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)
	t	0,10	
5	DB19D
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 7,0 cm, cu asternere manuala (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим сопсобом, толщиной 7,0 см, вручную)
	m2	170,00	
6	Dl107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)
	t	0,05	
7	DB16D
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 5,0 cm, cu asternere manuala(Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 5,0 см вручную) K=1.25
	m2	170,00	

Lista cu cantitaţile de lucrări № 3
Reparatia imbracamintei din beton asfaltic pe o portiune de drum L623.1 
(str. Tanchistilor, or. Comrat)
№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrărilor    	Unitatea de masura 	Volum	

1	2	3	4	5	
		1. Lucrari de demolare imbracamintei rutiere existente
	
1	DI155E
	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 10 cm (Фрезерование разрушенного асфальтобетонного покрытия проезжей части, ширина барабана 2000 мм, глубина слоя: 10 см)
	m2	1 350,000	
2	DI118
	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta (Разборка существующего щебёночного покрытия механизированным способом)
	m3	540,000	
3	TsC03G1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунтестественной влажножности, III категории)
	100 m3	5,400	
4	TsI51A2
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 2 км) y=1.5 t/m3
	t	810,000	
5	TsC51C
	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт III категории)
	100 m3	5,400	
		2. Ranforsarea fundatiei cu piatra bruta la racordarea cu acces lateral
	
6	TsC03F11
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II in conditiile gospodaririi apelor (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажножности, II категории, в условиях бытового использования воды)
	100 m3	0,360	
7	TsI51A2
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 2 км) y=1.8 t/m3
	t	64,800	
8	TsC51B
	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории)
	100 m3	0,360	
9	DA12C
	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire  (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный без заполнения м и заиливания)
	m3	36,000	
		3. Imbracaminte rutiera
	
10	DI110
	Amenajarea stratului de egalizare din balast (Устройство подстилающего слоя из песчано-гравийной смеси) H-10 cm
	m3	135,000	
11	DA12C
	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire   (Слой основания из щебеночной смеси С-4 ) h-16 cm
	m3	216,000	
12	DA10B
	Strat rutier din  material granulare, stabilizate cu ciment sau var si zgura granulata prin metoda amestecarii in statii fixe, cu asternere mecanica (Дорожный слой из гранулированных материалов, упрочненный цементом  или известью и гранулированным шлаком методом смешивания в стационарных станциях, механическая укладка)  ТОЩИЙ БЕТОН М60, h-16 cm   (1350 * 0.16 m * 1.22 Kупл.= 263,52 m3 )
	m3	263,520	
13	DB02D
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu emulsie cationica cu rupere rapida  (Заливка поверхностей опорных слоев или существующего покрытия при укладки одного изнашивающегося слоя из асфальтобетонной смеси , выполненная из катионной эмульсии с повышенной ломкостью) расход 0,9 л/м2
	100m2	13,500	
14	DB19H
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 7,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем SKPg-I, выполненное горячим сопсобом, толщиной 7,0 см, механизированно)
	m2	1 350,000	
15	DB02D
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu emulsie cationica cu rupere rapida  (Заливка поверхностей опорных слоев или существующего покрытия при укладки одного изнашивающегося слоя из асфальтобетонной смеси , выполненная из катионной эмульсии с повышенной ломкостью) расход 0,455 л/м2
	100m2	13,500	
16	DB16H k=1.25
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем SMSc-I, выполненное горячим способом, толщиной 5,0 см механически)
	m2	1 350,000