	Reparația rețelelor termice DN50 de la CT-301/2-2.11 până la 
PTI-38.001a din str. A. Saharov, 16 mun. Chișinău
	Anexa 1

	(denumirea obiectivului)
	





Lista cu cantitățile de lucrări № 04/25 - RT, C

	№
 crt.
	Simbol norme si cod  resurse  
	
Denumire lucrărilor       
	Unitatea de măsură 
	Volum 

	
	
	
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	Capitolul 1. Montarea rețelei. 

	
	

	
	
	Capitolul 1.1. Lucrări de terasament

	
	

	1
	GA12A

	Subtraversari pe sub conducte sau cabluri existente, traseul conductei avind Dn pina la 100 mm

	buc
	2,000

	 2
	GA12B

	Subtraversari pe sub conducte sau cabluri existente, traseul conductei avind Dn 125-200 mm

	buc
	1,000

	 3
	GA12C

	Subtraversari pe sub conducte sau cabluri existente, traseul conductei avind Dn 250-350 mm

	buc
	1,000

	 4
	TsA16B3

	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu

	m3
	3,600

	 5
	TsC02D1

	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg.II 

	100 m3
	3,624

	 6
	TsA20C

	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare/ 362.4m3*3%=10.87m3

	m3
	10,870

	 7
	TsI51B10

	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km

	t
	616,080

	 8
	TsC54A

	Strat de fundatie din nisip

	m3
	5,400

	 9
	AcF03A

	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip amenajare

	m3
	17,400

	 10
	DA06A2

	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip amenajare

	m3
	362,400

	 11
	TsC02D1

	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II

	100 m3
	0,394

	 12
	TsI51B10

	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km

	t
	67,000

	 13
	TsD02A1

	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm 

	100 m3
	0,354

	 14
	TsD05A

	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv

	100 m3
	0,354

	 15
	TsD01B

	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu 

	m3
	4,000

	 16
	TsD04A

	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv 

	m3
	4,000

	 17
	DH15A

	Curatirea manuala a santurilor si canalelor de scurgere

	m3
	42,000

	 18
	DH16A

	Desfundarea si curatirea camerelor 

	m3
	1,500

	 19
	TsH92B

	Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre 

	t
	56,550

	 20
	TsI50C10

	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km 

	t
	56,550

	 
	
	Capitolul 1.2. Demontaj

	
	

	21
	AcE07B k=0.8

	Demontarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B K=0.8

	buc
	2,000

	 22
	CP16B, k=0.8

	Demontarea  elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.)/ placa de acoperire a camerei, k=0.8 

	buc
	2,000

	 23
	CP16B, k=0.8

	Demontarea  elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.)/ Placi П5-8, L=3.0m, k=0.8, 

	buc
	51,000

	 24
	M1M05B

	Demontarea conductei din otel, montate in canal, la o adincime de 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, avind diametrul nominal de 65 mm

	m
	560,000

	 25
	M1M05A

	Demontarea conductei din otel, montate in canal, la o adincime de 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, avind diametrul nominal de 50 mm

	m
	84,000

	 26
	TrB22D1D1

	Transportul materialelor cu macaraua pe pneuri, de 10 tf, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor peste 1,5 t si  inaltimea de ridicare fiind de 0-6 m (incarcarea conductelor)

	t
	4,400

	 27
	TsI50A10

	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km (transportarea conductelor)

	t
	4,400

	 28
	IzJ11B

	Desfacerea protectiei izolatiei din carton bitumat sau impislitura din fibre de sticla bitumata, executata in 2 straturi 

	m2
	310,500

	 29
	IzJ12A

	Desfacerea izolatiilor termice la conducte si aparate de orice fel

	m2
	310,500

	 30
	TrB04A1

	Transportul, cu lopata, pe distanta de maximum 3 m pe orizontala sau 2 m pe verticala, al materialelor, cu aderenta-1 lopatare/ incarcarea izolatiei ( 5.9m3*0,25=1.5t)

	t
	1,500

	 31
	TsI50B10

	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km/ transportarea izolatiei

	t
	1,500

	 
	
	Capitolul 1.3.  Beton armat. Suport fix Щ01-100 - 3 buc. ser.3.006.1 ed.1

	
	

	32
	CP16B

	Montarea  elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.)/ Placi П5-8, L=3.0m (din demontaj)

	buc
	22,000

	 33
	RpAcE09A

	Refacerea rosturilor prin interiorul canalelor vizitabile cu inaltimea sectiunili de 1.2-1.8 m si acoperire 1-5 m (Mortar M100 - pentru informatie)

	m
	66,000

	 34
	CD01E1

	Preparare mortar de ciment marca M 100-Z, pentru zidarie, manuala pe santier.

	m3
	1,413

	 35
	CP16B

	Montarea  elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.)/ Placa de acoperire a camerei (din demontaj)

	buc
	2,000

	 36
	AcE07B

	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B (din demontare)

	buc
	2,000

	 37
	CP15A1

	Montarea  placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum sub 0,02 m.c/ Talpa de reazem OP-1

	buc
	48,000

	 38
	CB01B

	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile 

	m2
	7,140

	 39
	AcD23A

	Turnarea betonului in pereti sau bolti de canale ce se executa prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m

	m3
	0,843

	 40
	AcD20A

	Confectionarea si montarea armaturilor pentru canale, executate prin interiorul canalului, cu OB-37 confectionat pe santier, avind H de scurgere de 1,2-1,8 m si acoperirea de 1-5 m 

	kg
	123,000

	 
	
	Capitolul 1.4. Pozarea retelei termice subterane

	
	

	41
	TfE01A

	Montarea tevilor din otel, preizolate, pentru incalzire, in canal existent, pe pat de nisip sau suprateran, cu diametrul nominal de 57/125 mm cu semnalizare +Banda de semnalizare 75m

	m
	143,000

	 42
	TfE01A

	Montarea tevilor din otel, preizolate, pentru incalzire, in canal existent, pe pat de nisip sau suprateran, cu diametrul nominal de 57/125 mm fara semnalizare

	m
	110,000

	 43
	TfE01A

	Montarea tevilor din otel, preizolate, pentru incalzire, in canal existent, pe pat de nisip sau suprateran, cu diametrul nominal de 45/110 mm + Banda de semnalizare 15m

	m
	30,000

	 44
	TfE02A

	Montarea cotului de otel, preizolat,  pe teava de otel, preizolata, cu diametrul nominal de 50/125 mm

	buc
	18,000

	 45
	TfE02A

	Montarea cotului de otel, preizolat,  pe teava de otel, preizolata, cu diametrul nominal de 40/110 mm

	buc
	2,000

	 46
	TfE08A

	Punct fix pentru tevi preizolate, pentru limitarea dilatarilor DN50/125 mm
	buc
	6,000

	 47
	TfE04A

	Montarea tevii preizolate in zona de imbinare sau intercalarea cu mansoane din materialul mantalei, cu diametrul nominal de 50/125 mm (setul de izolare imbinarilor DN50/125)

	buc
	66,000

	 48
	TfE04A

	Montarea tevii preizolate in zona de imbinare sau intercalarea cu mansoane din materialul mantalei, cu diametrul nominal de 40/110 mm (setul de izolare imbinarilor DN40/110)

	buc
	6,000

	 49
	TfE05A

	Montarea caciulii de capat, din materialul mantalei, la tevi preizolate, cu diametrul nominal de 50/125 mm

	buc
	8,000

	 50
	TfE05A

	Montarea caciulii de capat, din materialul mantalei, la tevi preizolate, cu diametrul nominal de 40/110 mm

	buc
	4,000

	 51
	TfE06A

	Montarea inelului de trecere prin zid, la tevi preizolate, cu diametrul nominal de 125 mm

	buc
	8,000

	 52
	TfE06A

	Montarea inelului de trecere prin zid, la tevi preizolate, cu diametrul nominal de 110 mm

	buc
	8,000

	 53
	TfE07A

	Montarea pernei de dilatatie tip I - 120 x 40 / 60 x 1000 (1 buc=0,12 mp), la tevi preizolate/ Elemente de amortizare din polietilen expandat 1000x40x125(h) 

	buc
	12,000

	 54
	TfA09A2

	Montarea suportului gata confectionat, amplasat  in  canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran la o inaltime de 3-15 m, avind pina la 5 kg pe bucata / Suport mobil DN50/125 (3.5kg* 48 buc=168kg)

	kg
	168,000

	 55
	M1L42A

	Controlul sudurilor cap-la-cap, cu ultrasunete, la conducte tehnologice, conducta avind diametrul pina la 160 mm

	buc
	72,000

	 56
	RCsB31J, k=7.363

	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul  de: 110 mm/ D=219mm, k=7.363

	buc
	4,000

	 57
	IC44D

	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 219 x 8 mm ... 273 x 7 mm/ / Tub de protctie din teava de otel DN219x6, L=0.5m

	buc
	4,000

	 58
	GA08A

	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei,/  Tub de protctie din teava de otel DN159, L=0,5 (4 buc.)
	m
	2,000

	 
	
	Capitolul 1.5. CT 301/2-2.11 (exist.)

	
	

	59
	TfA01A2

	Conducta de otel, montata in  canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre  3 -15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de  60.3x4.0 mm

	m
	4,000

	 60
	TfA02A2

	Cot de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in  canal, la o adincime de 
1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre 3 -15 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 60.3x4.0 mm

	buc
	6,000

	 61
	TfA13A2

	Derivatie la 90 grade sau oblica, executata  in canal la adincime de 1-3 m sau suprateran pina la 3-15 m avind Dn50 

	buc
	2,000

	 62
	TfA10A2

	Punct fix, pentru limitarea dilatarilor  in  canal la adincime de 1-3 m sau suprateran pina la 3-15 m cu brida/ Eclisa T 94.034 DN50/125 - 2 buc. (0,28kg*2buc.=0,56 kg)

	10 kg
	0,056

	 63
	TfB01C2

	Montarea robinetului sferic din otel sub sudura avind diametrul nominal Dn 50 mm

	buc
	2,000

	 64
	RpIC31C

	Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul  2"/ Robinet sferic din otel sub sudura DN50 - 2 buc.

	buc
	4,000

	 65
	IzA04A

	Pregatirea suprafetelor de tevilor in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma  

	m2
	0,700

	 66
	IzJ07B

	Grunduirea conductelor si aparatelor cu doua straturi  de  grund ГФ-021

	m2
	0,700

	 67
	RpIzD05E

	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala gata confectionate cu  grosimi 60 mm 

	m2
	2,220

	 68
	RpIzD18D1

	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi autofiletante cu cap crestat semirotund,cu circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 1.6 m, confectionare

	m2
	2,220

	 69
	RpIzD18D2

	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi autofiletante cu cap crestat semirotund,cu circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 1.6 m, montare

	m2
	2,220

	 
	
	Capitolul 1.6. CT 301/2-2.11a 

	
	

	70
	TfA01A2

	Conducta de otel, montata in  canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre  3 -15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de  60.3x4,0 mm

	m
	4,000

	 71
	TfA01A2

	Conducta de otel, montata in  canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre  3 -15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de  48.3x4,0 mm 

	m
	4,000

	 72
	IC11D

	Teava din otel neagra  sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 33.7x4,0 mm

	m
	1,000

	 73
	TfA02A2

	Cot de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in  canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre 3 -15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 48.3x4,0 mm 

	buc
	6,000

	 74
	TfA13A2

	Derivatie la 90 grade sau oblica, executata  in canal la adincime de 1-3 m sau suprateran pina la 3-15 m avind Dn 40

	buc
	2,000

	 75
	TfA10A2

	Punct fix, pentru limitarea dilatarilor  in  canal la adincime de 1-3 m sau suprateran pina la 3-15 m cu brida/ Eclisa T 94.018 DN40/50 - 2 buc. (0,2kg*2buc=0,4kg)

	10 kg
	0,040

	 76
	TfB01C2

	Montarea robinetului sferic din otel sub sudura avind diametrul nominal Dn 50 mm

	buc
	2,000

	 77
	RpIC31C

	Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul  2"/ Robinet sferic din otel sub sudura DN50 - 2 buc.

	buc
	4,000

	 78
	TfB01B2

	Montarea robinetului sferic din otel sub sudura avind diametrul nominal Dn 40 mm

	buc
	2,000

	 79
	RpIC31B

	Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul  1 1/4"-1 1/2"/ Robinet sferic din otel sub sudura Dn40 - 2 buc.

	buc
	4,000

	 80
	TfB01A2

	Montarea robinetului sferic din otel sub sudura avind diametrul nominal Dn 25 mm (drenaj)
	buc
	4,000

	 81
	RpIC31A

	Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul pina la 1"/ Robinet sferic din otel sub sudura DN25 - 4 buc.

	buc
	8,000

	 82
	IzA04A

	Pregatirea suprafetelor de tevilor in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma  

	m2
	1,300

	 83
	IzJ07B

	Grunduirea conductelor si aparatelor cu doua straturi  de  grund ГФ-021

	m2
	1,300

	 84
	RpIzD05E

	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala gata confectionate cu  grosimi 60 mm 

	m2
	4,300

	 85
	RpIzD18D1

	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi autofiletante cu cap crestat semirotund,cu circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 1.6 m, confectionare

	m2
	4,300

	 86
	RpIzD18D2

	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi autofiletante cu cap crestat semirotund,cu circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 1.6 m, montare

	m2
	4,300

	 
	
	Capitolul 1.7. Subsol din str. Cringului, 7 (exist.)

	
	

	87
	IC11E

	Teava din otel neagra  sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de  48.3x4 mm 

	m
	3,500

	 88
	pret

	Cot de otel D=48.3x4 mm 

	buc
	4,000

	 89
	RpIC31B

	Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul  1 1/4"-1 1/2"/ Cot de otel D=48.3x4.0 mm - 4 buc.

	buc
	8,000

	 90
	IzA04A

	Pregatirea suprafetelor de tevilor in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma  

	m2
	0,600

	 91
	IzJ07B

	Grunduirea conductelor si aparatelor cu doua straturi  de  grund ГФ-021

	m2
	0,600

	 92
	RpIzD05E

	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala gata confectionate cu  grosimi 60 mm 

	m2
	1,800

	 93
	RpIzD18D1

	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi autofiletante cu cap crestat semirotund,cu circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 1.6 m, confectionare

	m2
	1,800

	 94
	RpIzD18D2

	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi autofiletante cu cap crestat semirotund,cu circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 1.6 m, montare

	m2
	1,800

	 
	
	Capitolul 1.8. Subsol din str. A. Saharov, 16 PTI-38.001a (exist.)

	
	

	95
	IC17B

	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal, pentru constructii, montata prin sudura  in conducte de distributie din punctul termic in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 60,3 x 4 mm 

	m
	6,000

	 96
	pret

	Cot de otel D=60,3x4.0 mm

	buc
	4,000

	 97
	RpIC31C

	Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul  2"/ Cot de otel D=60,3x4.0 mm - 4 buc.

	buc
	8,000

	 98
	TfB01A2

	Montarea robinetului sferic din otel sub sudura avind diametrul nominal Dn 25 mm (drenaj)

	buc
	2,000

	 99
	RpIC31A

	Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul pina la 1"/ Robinet sferic din otel sub sudura DN25 (drenaj) - 2 buc.

	buc
	2,000

	 100
	IzA04A

	Pregatirea suprafetelor de tevilor in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma  

	m2
	1,100

	 101
	IzJ07B

	Grunduirea conductelor si aparatelor cu doua straturi  de  grund ГФ-021

	m2
	1,100

	 102
	RpIzD05E

	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala gata confectionate cu  grosimi 60 mm 

	m2
	3,330

	 103
	RpIzD18D1

	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi autofiletante cu cap crestat semirotund,cu circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 1.6 m, confectionare

	m2
	3,330

	 104
	RpIzD18D2

	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi autofiletante cu cap crestat semirotund,cu circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 1.6 m, montare

	m2
	3,330

	 
	
	Capitolul 1.9. Reparatia partii carosabile a strazilor cu capacitate portanta sporita Gr.0,23m S=190m2, 

	
	

	105
	DG04B

	Desfacerea de borduri de piatra sau de  beton  de orice dimensiune, asezate pe beton

	m
	90,000

	 106
	DC04B

	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri 

	m
	210,000

	 107
	DI109

	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (190m2*0,23m)=43.7m3

	m3
	92,000

	 108
	TsC03G1

	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III/ Incarcarea beton asfaltic

	100 m3
	0,437

	 109
	TsI50B10

	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km/ 43.7m3*1.9=83.03 t

	t
	83,030

	 110
	DI83D

	Reparatia suprafetelor degradate la imbracaminti din macadam ordinar cu grosimea dupa cilindrare de 14 cm 

	m2
	190,000

	 111
	DB19B

	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala 

	m2
	190,000

	 112
	DI82B

	Repararea suprafetelor degradate la imbracaminti de beton asfaltic cu agregate marunte, executate la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala 

	m2
	190,000

	 113
	DE10C

	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm, Beton clasa...(pt.informatie) Prepararea manuala, 
(Fara  pret  Borduri)

	m
	90,000

	 114
	RpCB01B1

	Prepararea manuala a betonului clasa C-10/8 Bc10 (B150) si turnat cu mijloace clasice

	m3
	4,050

	 
	
	Capitolul 1.10. Lucrari de constructii. CT-301/2-2.11 (1,8x1,8x2)

	
	

	115
	TsC02D1

	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II 

	100 m3
	0,402

	 116
	TsA20C

	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare  40.2m3x3%=1,2m3
	m3
	1,200

	 117
	TsI50B10

	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km 

	t
	68,340

	 118
	TsE01C

	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren tare

	100m2
	0,130

	 119
	CP50B

	Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol,  greutate pina la 1 t. Nota: tipul elementului prefabricat se va include conform proiectului, (Bloc ФС-4-8м)

	buc
	20,000

	 120
	CP50A

	Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol, greutate  0,5 t. Nota: tipul elementului prefabricat se va include conform proiectului, (Bloc ФБС12.4.3-Т)

	buc
	7,000

	 121
	CB01A

	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate inclusiv sprijinirile (p/u pereti sect monolite)

	m2
	20,000

	 122
	CA03C3

	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 8/10  
(sectoarele monolite in pereti)

	m3
	1,940

	 123
	CA03C3

	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 8/10  
(pat de beton gr. 100mm, Camin de drenaj)

	m3
	0,400

	 124
	CL22A

	Capace din tabla striata de 5 mm grosime cu intaritura din otel cornier si minere din otel rotund, montate la canale de conducte, inclusiv confectionarea lor, exclusiv confectia metalica pentru protectia muchiilor canalului  
(DP-1-Gratar camin de drenaj)

	m2
	0,230

	 125
	CB01A

	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile (pentru Bm1)

	m2
	0,910

	 126
	CC02K

	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate  in  grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante

	kg
	2,530

	 127
	CC02L2

	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in  grinzi si stilpi,  la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante
	kg
	3,320

	 128
	CA04C3

	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 16/20, la inaltimi pina la 35 m inclusiv/ Buiandrug Bm1

	m3
	0,070

	 129
	IC44C

	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 127 x 4 mm ... 178 x 5 mm/ Tub de protctie din teava de otel DN159x5, L=0.9m

	buc
	2,000

	 130
	IC44D

	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 219 x 8 mm ... 273 x 7 mm/ / Tub de protctie din teava de otel DN219x6, L=0.6m

	buc
	2,000

	 131
	CP16B

	Montarea  elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.), placi drepte sau curbe PO-1

	buc
	1,000

	 132
	AcE10A

	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana 

	m3
	0,140

	 133
	AcE10A1

	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana.   (inel КЦО-1)

	buc
	2,000

	 134
	AcE10A1

	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (inel КЦ7-3)

	buc
	2,000

	 135
	AcF02A

	Scara cu vanguri din otel lat de 50x10 mm si trepte din otel-beton cu Dn=20 mm, pentru acces in camine din tuburi din beton 
(Scara  Л-2, 1.9m x 2buc=3,8m) 24.5kg/1buc.

	m
	3,800

	 136
	IzA04A

	Pregatirea suprafetelor de constructii metalice in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma  

	m2
	2,500

	 137
	IzJ07A

	Grunduirea conductelor si aparatelor cu grund de miniu plumb intr-un strat XC-010

	m2
	2,500

	 138
	CN20A

	Vopsitorii interioare sau exterioare cu  vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi, (XB-125 )


	m2
	2,500

	 139
	AcE07B

	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B/ Люк С (В125)-ТС1-60

	buc
	2,000

	 140
	IzF04F(F)

	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, cu mastic de bitum k=2 (pereti exteriori)

	m2
	25,000

	 141
	CG01A

	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (placa de acoperire, h-1cm) 

	m2
	6,800

	 142
	CG01A1

	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga sau se scade (h-1 cm,  к=4)

	m2
	-6,800

	 143
	IzF04F(F)

	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, cu mastic de bitum k=2  (placa de acoperire)

	m2
	6,800



