Reconstructia estacadei (rampa) de acces auto la Spitalul Clinic Municipal "Sfinta Treime" mun.Chisinau str.Aleco Russo,11	Formular Nr.1
WinCmeta	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări № 3431
Retele canalizare menajera si canalizare pluviala
№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Retele de canalizarea menajera C1.
			
		Capitolul 1.1. Lucrari de terasamente
			
1	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II
	100 m3	1,66	
 2	TsA20B
	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu
	m3	5,13	
 3	TsA16B3
	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice si alte communicatii, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri
	m3	96,46	
 4	TsC03E1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (realizat manual)
	100 m3	1,02	
 5	TsI50A2
	Transportarea pamintului cu autobasculanta  la distanta de 2 km 
	t	446,01	
 6	TsC51A
	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I 
	100 m3	2,68	
 7	TsF01B
	Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m 
	m2	749,54	
 8	TsD05B
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv (compactare fund transee h=0.6m)
	100 m3	41,58	
 9	AcF03A
	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu  pamint nisipos 
	m3	21,15	
 10	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (intersectii de retele)
	m3	96,46	
 11	TsD04B
	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv
	m3	96,46	
 12	TsD02A1
	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm
	100 m3	1,40	
 13	TsD05B
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv
	100 m3	1,40	
 14	TsC03E2
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in autovehicule teren catg. I , ( pentru umpluturi)
	100 m3	2,37	
 15	TsI50A2
	Transportarea pamintului cu autobasculanta  la distanta de 2 km 
	t	402,56	
 16	TsC51A
	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I 
	100 m3	2,37	
 		Capitolul 1.2. Tevi si armaturi
			
17	AcA10B
	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE,  avind diametrul de 160-200 mm  (PP SN8 D200 -multistrat)
	m	100,00	
 18	GD53G2
	Imbinarea prin sudura cap la cap a fitingurilor din polietilena, cu diametrul de 200 mm, pentru adaptoare pe flansa, capace bombate, fitinguri de tranzitie si capete de bransament (si pentru ramura perpendiculara a teului). (Teu drept PP SN8 D200 -multistrat). 
	buc	1,00	
 19	GD53G2
	Imbinarea prin sudura cap la cap a fitingurilor din polietilena, cu diametrul de 200 mm, pentru adaptoare pe flansa, capace bombate, fitinguri de tranzitie si capete de bransament (si pentru ramura perpendiculara a teului). (Cot 90* PP SN8 D200 -multistrat). 
	buc	1,00	
 20	RpCU05I1
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat (racordarea)
	buc	1,00	
 		Capitolul 1.3. Camine
			
21	AcE14A
	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana 
	m3	11,80	
 22	AcD14B1
	Elemente din beton armat prefabricat КЦД-15
	buc	5,00	
 23	AcD14B1
	Elemente din beton armat prefabricat КЦ-15-6
	buc	2,00	
 24	AcD14B1
	Elemente din beton armat prefabricat КЦ-15-9
	buc	15,00	
 25	AcD14B1
	Elemente din beton armat prefabricat КЦП1-15-1
	buc	5,00	
 26	AcD13A1
	Elemente din beton armat prefabricat КЦ0-1
	buc	7,00	
 27	AcD15A1
	Elemente din beton armat prefabricat КЦ7-3
	buc	5,00	
 28	AcE13A1
	Capatul  din fonta T
	buc	5,00	
 29	AcE12B1
	Scara cu vanguri din otel  С-1
	buc	5,00	
 30	IzD04A
	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu  vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina 
	t	0,81	
 31	CL57A
	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg 
	kg	176,80	
 		Capitolul 1.4. Demolarea si restabilirea drumului
			
32	
	Demolarea si restabilirea invelisului asfaltic a partii carosabile cu latimea de 1.0m ,L=82.5m :
	m2	82,50	
 33	DC04B
	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri 
	m	165,00	
 34	DI118
	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta (pat de fundatie din pietris  h=16cm)
	m3	13,20	
 35	DI109
	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic h=11cm 
	m3	9,08	
 36	TsC03G1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (incarcare in auto)
	100 m3	0,23	
 37	TsI50A4
	Transportarea pamintului cu autobasculanta  la distanta de 4 km
	t	50,60	
 38	TsC51C
	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III 
	100 m3	0,23	
 39	TsC54A
	Strat de fundatie din nisip h=15cm
	m3	12,38	
 40	TsC54C
	Strat de fundatie din pietris h=16cm
	m3	13,20	
 41	DB19G
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica )
	m2	82,50	
 42	DB16H k=1.25
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica 
	m2	82,50	
 43	
	Demolarea si restabilirea invelisului asfaltic a trotuarului cu latimea  de 1m ,L=3.0m :
	m2	3,00	
 44	DC04B
	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la trotuar 
	m	6,00	
 45	Dl109
	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic h=5cm (trotuar)
	m3	0,15	
 46	Dl118
	Decaparea mecanizata a imbracamintei  din pietris h=10cm (trotuar)
	m3	0,30	
 47	TsC03G1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (incarcare in auto)
	100 m3	0,01	
 48	TsI50A4
	Transportarea pamintului cu autobasculanta  la distanta de 4 km
	t	0,99	
 49	TsC51C
	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III 
	100 m3	0,01	
 50	TsC54C
	Strat de fundatie din pietris h=10cm
	m3	0,30	
 51	DB16H k=1.25
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica 
	m2	3,00	
 52	DG04A
	Desfacerea de borduri de piatra sau de  beton  de orice dimensiune, asezate pe nisip 
	m	18,00	
 53	DE09B
	Borduri de piatra pentru trotuare, avind dimensiunile 30x25 cm, pe fundatie de nisip 35x20 cm 
	m	18,00	
 		Capitolul 2. Retele de canalizare pluviala C2
			
		Capitolul 2.1. Lucrari de terasamente
			
54	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II
	100 m3	0,04	
 55	TsA20B
	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu
	m3	0,14	
 56	TsA16B3
	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice si alte communicatii, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri
	m3	10,36	
 57	TsC03E1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (realizat manual)
	100 m3	0,11	
 58	TsI50A2
	Transportarea pamintului cu autobasculanta  la distanta de 2 km 
	t	25,33	
 59	TsC51A
	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I 
	100 m3	0,15	
 60	TsF01B
	Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m 
	m2	42,56	
 61	TsD05B
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv (compactare fund transee h=0.6m)
	100 m3	4,83	
 62	AcF03A
	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu  pamint nisipos 
	m3	2,46	
 63	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (intersectii de retele)
	m3	10,36	
 64	TsD04B
	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv
	m3	10,36	
 65	TsD02A1
	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm
	100 m3	0,02	
 66	TsD05B
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv
	100 m3	0,02	
 67	TsC03E2
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in autovehicule teren catg. I , ( pentru umpluturi)
	100 m3	0,12	
 68	TsI50A2
	Transportarea pamintului cu autobasculanta  la distanta de 2 km 
	t	21,15	
 69	TsC51A
	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I 
	100 m3	0,12	
 		Capitolul 2.2. Tevi si armaturi
			
70	AcA10B
	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE,  avind diametrul de 160-200 mm  (PP SN8 D200 -multistrat)
	m	11,50	
 71	RpCU05I1
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat (racordarea)
	buc	1,00	
 		Capitolul 2.3. Demolarea si restabilirea drumului
			
72	
	Demolarea si restabilirea invelisului asfaltic a partii carosabile cu latimea de 1.0m ,L=10.0m:
	m2	10,00	
 73	DC04B
	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri 
	m	20,00	
 74	DI118
	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta (pat de fundatie din pietris  h=16cm)
	m3	2,56	
 75	DI109
	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic h=11cm 
	m3	1,10	
 76	TsC03G1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (incarcare in auto)
	100 m3	0,04	
 77	TsI50A4
	Transportarea pamintului cu autobasculanta  la distanta de 4 km
	t	8,05	
 78	TsC51C
	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III 
	100 m3	0,04	
 79	TsC54A
	Strat de fundatie din nisip h=15cm
	m3	1,50	
 80	TsC54C
	Strat de fundatie din pietris h=16cm
	m3	1,60	
 81	DB19G
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica )
	m2	10,00	
 82	DB16H k=1.25
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica 
	m2	10,00	
 83	DG04A
	Desfacerea de borduri de piatra sau de  beton  de orice dimensiune, asezate pe nisip 
	m	4,00	
 84	DE09B
	Borduri de piatra pentru trotuare, avind dimensiunile 30x25 cm, pe fundatie de nisip 35x20 cm 
	m	18,00	

	                                                                                                         

Proiectant    Bognibova L.	
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                 	
L.S.