Reparatia capitala a gardului la centrul de plasament temporar pentru persoane cu desabilitati s.Brinzeni	Formular Nr.1	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări № 
Deviz-oferta № 
	(denumirea lucrări)
№
 crt.	Simbol norme, cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate 	Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)	

1	2	3	4	5	6	7	
		Capitolul 1. Reparatia gardului existent					
1	RpCF02B
	Zidarie din piatra bruta, de cariera, pentru constructii sau din bolovani de riu, executata cu rosturi orizontale si mortar M 50-Z, pentru completari, inchideri de goluri sau refaceri de ziduri drepte sau curbe pina la 2 m inclusiv si pina la 50 cm grosime, (complectarea portiunelor de gard deteriorate, fara pretul pietrei )	m3	15,00			
 2	CP15A1
	Montarea  placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum sub 0,02 m.c Coama de beton 680x2000mm	buc	200,00			
 3	CN01A
	Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli)	m2	1 400,00			
   		Capitolul 2. Gard metalic (Eurogard gr.3.8mm H2000) L400m					
4	TsH156A k=2
	Sapatul gropitelor de marime, cm. 85 x 40 x 40	buc	161,00			
 5	CO06B4
	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata  pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2.5 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2.05m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stilpilor metalici 60x60x3 mm	m	400,00			
 6	CN21B
	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice executate cu email alchidic intr-un strat inclusiv grundul	m2	76,80			
   		Capitolul 3. Poarta si portita metalica 3 buc					
7	TsA02B
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	1,64			
 8	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	1,38			
 9	CA03A
	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) 	m3	1,29			
 10	CB02A
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	12,96			
 11	CC01C
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	4,29			
 12	CL57B
	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg	kg	657,60			
 13	CK14A
	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat (poarta si portita 3 buc)	m2	47,15			
 14	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	8,10			
 15	CN20B
	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in  2 straturi inclusiv grundul	m2	2,25			
   		Capitolul 4. Demontarea gardului existent					
16	RpCS20F
	Demontarea imprejmuirilor din prefabricate de 1,5 - 2,0 m inaltime	m	180,00			
   		Capitolul 5. Gard capital 80 sectii a cite 3m lungime 240m					
17	TsA02B
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	14,64			
 18	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	3,07			
 19	CB02A
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	180,16			
 20	CA03A
	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) 	m3	134,40			
 21	CA04A
	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150), la inaltimi pina la 35 m inclusiv	m3	5,60			
 22	CC02K
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate  in  grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	318,40			
 23	CC02L2
	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in  grinzi si stilpi,  la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	208,80			
 24	CD55E
	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet)  la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ingrijita  la coloane	m3	21,76			
 25	CD55E
	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet)  la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ingrijita la peretii gardului	m3	57,60			
 26	CP15A1
	Montarea  placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum sub 0,02 m.c coama de beton 150x100h	buc	1 392,00			
 27	CP15A1
	Montarea  placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum sub 0,02 m.c coama de beton 240x55h	buc	880,00			
 28	CP15A1
	Montarea  placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum sub 0,02 m.c coama de beton 450x105h	buc	81,00			
   
	Total:					
	Total  	 lei				
	CNAS (ПЗ) * 22,5 % 	22,50 %				
	Transportarea materialelor (ПЗ) * 10 % 	10,00 %				
	Regie (ПЗ+CNAS+Transp) * 14,5 % 	14,50 %				
	Beneficiu (ПЗ+CNAS+Transp+Regie) * 6 % 	6,00 %				
	Total ПЗ+CNAS+Transp+Regie+Benefi 	100,00 +				
	TVA (Total) * 20 % 	20,00 %				
	Total deviz:					
							
	L.S.                                                                                                 L.S.        

Proiectant 	Ofertant	
(Ion Panciuc - Elaborator de devize)		
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                 (funcţia, semnătura, numele, prenumele)	
APROBAT:    
L.S.
Investitor	
()