ANUNŢ DE PARTICIPARE SIMPLIFICAT
PENTRU ACHIZIȚIA DE VALOARE MICĂ
privind achiziționarea
„Componente sisteme control acces”
prin achiziție publică de valoare mică

1. Denumirea autorităţii contractante: Administrația Națională a Penitenciarelor
2. IDNO: 1006601001012
3. Adresa: mun. Chișinau, str. N. Titulescu 35
4. Numărul de telefon/fax: 022 - 409-792, 022 - 409 -775
5. Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: anp@anp.gov.md; http://anp.gov.md
6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obţine accesul la documentaţia de atribuire: documentaţia de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP: olesea.lungu@anp.gov.md
7. Tipul autorităţii contractante şi obiectul principal de activitate (dacă este cazul, menţiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziţie sau că achiziţia implică o altă formă de achiziţie comună): autoritate administrativă subordonată Ministerului Justiţiei, care exercită atribuţiile şi implementează politica statului în domeniul punerii în executare a pedepselor penale privative de libertate, a măsurii preventive sub forma arestului preventiv, a sancţiunii arestului contravenţional, precum şi a măsurilor de siguranţă aplicate persoanelor private de libertate.
8. Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante: Da
     Link-ul către planul de achiziții publice publicat: https://drive.cloud.gov.md/s/mLDQncEntdWs6w4
9. Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedura de achiziţie privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:
	Nr
d/o
	Cod
CPV
	Denumirea bunurilor
	Cantitate/
u.m
	Descrierea achiziției
	Valoarea
estimată lei,
fără TVA

	Lotul nr. 1 – Terminal facial

	1.
	42961100-1
	Terminal facial
	1 buc.
	· compatibil cu platforma BioStar 2 Suprema;
· echivalent cu modelul BioEntry W3 Suprema;
· autentificare: facială și prin card de proximitate;
· capacitate memorie: maxim 100000 utilizatori, 10000 evenimente foto, 1000000 evenimente textuale;
· camere pentru identificare: cu infraroșu și vizuală;
· ecran: 1.3" PMOLED;
· distanță de recunoaștere facială: 30-100 cm;
· înălțime de recunoaștere facială: 140-190 cm;
· viteză de autentificare facială: până la 0,2 sec.;
· distanță citire card proximitate: MIFARE/ DESFire/ EM 0-50 mm, Felica 0-30 mm;
· tip cititor: 125 kHz EM, 13,56 MHz MIFARE, MIFARE Plus, DESFire EV1/EV2/EV3, Felica;
· interfețe de conectare: ethernet (10/100 Mbps), RS-485 1 ch Master/ Slave (protocol OSDP V2), Wiegand 1 ch IN/OUT;
· USB 2.0 (type C) integrat;
· intrări: minim 3 ch;
· relee: minim 1;
· procesor: minim 1,5 GHz Dual Core;
· suport cip criptofrafic;
· capacitate memorie: 16GB Flash, 2GB RAM;
· LED: multicolor;
· difuzor: 16 bit;
· clasă de protecție: minim IP67, IK08;
	22 691,67

	
	
	
	
	· tensiune de alimentare: 12V DC, maxim 1,0A, 24V DC maxim 0,6A;
· temperatură de funcționare: - 20°C - + 50°C;
· termen de garanție: cel puțin de 36 luni.
	

	Lotul nr. 2 – Terminal amprentă

	2.


	42961100-1
	Terminal amprentă
	9 buc.
	· compatibil cu platforma BioStar 2 Suprema;
· echivalent cu modelul BioEntry W2 Suprema;
· autentificare: prin amprentă (cu detectarea vivacității amprentei) și prin card de proximitate;
· capacitate memorie: maxim 500000 utilizatori, 1000000 evenimente textuale;
· distanță citire card proximitate: MIFARE/ DESFire/ EM 0-50 mm, Felica 0-30 mm;
· tip cititor: 125 kHz EM, 13,56 MHz MIFARE, MIFARE Plus DESFire EV1/EV2/EV3, Felica;
· interfețe de conectare: ethernet (10/100 Mbps), RS-485 1ch Master/ Slave (protocol OSDP V2), Wiegand 1 ch IN/OUT;
· procesor: minim 1.2 GHz Quad Core;
· suport cip criptofrafic;
· capacitate memorie: 2GB Flash, 256 MB RAM;
· LED: multicolor;
· buzzer cu multiple tonuri: integrat;
· clasă de protecție: minim IP67, IK09;
· tensiune de alimentare: 12V DC, 0,5A;
· temperatură de funcționare: - 20°C - + 50°C;
· termen de garanție: cel puțin 36 luni.
	192 600,00

	Lotul nr. 3 – Card de proximitate

	3.
	31711000-3
	Card de proximitate
	250 buc.
	· compatibil de a funcționa cu modelul terminalelor propuse la loturile nr. 1 și 2;
· standarde: Mifare DESFire EV3;
· algoritm criptare date: AES-128;
· frecvență de lucru: 13,56 MHz;
· capacitate memorie: 4KB (EEPROM);
· form factor: dreptunghi cu lungimea de 85-87 mm, lățimea de 54-55 mm, grosime 0,6-1,2 mm;
· viteză de comunicare: 400-900 kbps;
· temperatură de funcționare: - 25°C - + 50°C;
· clasă de protecție: cel puțin IP67;
· culoare: albă;
· termen de garanție: cel puțin de 24 luni.
	26 375,00

	[bookmark: _Hlk143594156]TOTAL
	Suma estimativă lei, fără TVA:
	241 666,67

	Termen de livrare: În decurs de 60 zile după înregistrarea contractului.
Timpul de livrare: luni - vineri ora 8:00 - 16:00, mun. Chișinău, str. N. Titulescu, 35. Livrarea se va face din contul ofertantului.


 Notă*: După etapa finalizării licitației electronice, dacă aceasta a avut loc, în cazul micșorării prețurilor inițiale, conform rundelor desfăşurate, urmează a fi prezentat oferta actualizată în format electronic, cu aplicarea semnăturii electronice, la adresa de email indicată în documentația de atribuire. 
     Prețurile pentru bunurile/serviciile solicitate se indică în lei moldovenești, cu două cifre după virgulă. 
În situația identificării de către ANP a diferenței între suma prețurilor unitare și prețul total din ofertă, urmează a fi luat în calcul prețul unitar fără TVA, iar suma totală va fi corectată corespunzător, fiind coordonată în prealabil cu operatorul economic. Dacă ofertantul nu va accepta corecția acestor erori, oferta, în consecință, va fi respinsă. În temeiul art. 19 alin. 3  lit. d) din   Legea nr. 131/ 2015, privind achizițiile publice, ANP va exclude din procedura de atribuire a contractului de achiziții publice orice ofertant în cazul prezentării informațiilor false sau neprezentării informațiilor solicitate de ANP, în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție.
10. În cazul în care contractul este împărţit pe loturi, un operator economic poate depune oferta (se va selecta): pentru mai multe loturi;
11. Evaluarea va fi efectuată: pe fiecare lot în parte.
12. Termenele şi condiţiile de livrare/prestare solicitate: În decurs de 60 zile după înregistrarea contractului. Timpul de livrare: luni - vineri ora 8:00 - 16:00, mun. Chișinău, str. N. Titulescu, 35. Livrarea se va face din contul ofertantului.
13. Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2026
14. Scurtă descriere (indicați după caz) a criteriilor de calificare:
	Nr.
crt.
	Criteriile de calificare şi
de selecţie (descrierea criteriului/cerinţei)
	Modul de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinţei
	Nivelul minim/ obligativitatea

	1.
	Cererea de participare
	  Completat în conformitate cu Anexa nr.7 din   Documentația standard nr.115 din 15.09.2021 - confirmată prin semnatura electronică.
	Obligatoriu

	2.
	Declarație privind 
valabilitatea ofertei
	Completat  în conformitate cu Anexa nr.8  din Documentația standard nr.115 din 15.09.2021, Termenul de valabilitate - 30 zile  din data limită de depunere a ofertelor - confirmată prin semnatura electronică.
	Obligatoriu

	3.
	Specificații tehnice
	Completat în conformitate cu Anexa nr.22 din Documentația standard - confirmată prin semnatura electronică.
	Obligatoriu

	4.
	Specificații de preț
	Completat în conformitate cu Anexa nr.23 din Documentația standard – confirmată prin semnatura electronică.
După finisarea licitației electronice „Specificația de preț” va fi actualizată în termen de 1 zile calendaristice.
	Obligatoriu

	5.
	Informaţii generale despre ofertant (sediul ofertantului şi al filialelor acestuia)
	Format liber - confirmată prin semnatura electronică.
	Obligatoriu

	6.
	Declarație de eligibilitate
	Completată în conformitate cu Anexa nr. 2 la Regulamentul cu privire la achizițiile publice de valoare mică – confirmată prin semnatura electronică.
	Obligatoriu

	7.
	Dovada înregistrării juridice
	Certificat / decizie de înregistrare a întreprinderii / extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice – copie,  confirmată prin semnatura electronică.
	Obligatoriu

	8.
	Certificat de atribuire al contului bancar
	Eliberat de banca deținătoare de cont - copie, confirmată prin semnatura electronică.
	Obligatoriu

	9.
	Caracteristici tehnice depline/ manuale/ instrucțiuni de instalare/ setare/ exploatare conform site-ului oficial al producătorului (se va indica inclusiv site-ul oficial al producătorului).
	Copie - confirmată prin semnatura electronică.
	Obligatoriu

	10.
	Confirmare privind înregistrarea operatorului economic în Lista producătorilor de produse supuse reglementărilor de responsabilitate extinsă a producătorului (categoria echipamente electrice și electronice).
	Copie - confirmată prin semnatura electronică.
	Obligatoriu

	11.
	Confirmare, emisă de producător sau distribuitor oficial din RM, privind deținerea statutului de revânzător al bunurilor propuse.
	Copie - confirmată prin semnatura electronică.
	Obligatoriu

	12.
	Certificate/ declarații de conformitate
	Pentru loturile nr. 1 și 2, copie, confirmată prin semnatura electronică.
Notă: Vor fi acceptate inclusiv cele emise de organismele abilitate ale țărilor de origine ale bunurilor propuse.
	Obligatoriu



15. Tehnici şi instrumente specifice de atribuire: licitație electronică în 3 runde cu pasul minim 1%.
16.  Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului: - 
17. Ofertele se prezintă în valută: leu, MDL
18. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: cel mai mic preț fără TVA și   corespunderea specificațiilor tehnice solicitate.
19. Factorii de evaluare a celei mai avantajoase oferte din punct de vedere economic, precum şi ponderile lor: -
	Nr. crt.
	Denumirea factorului de evaluare
	Ponderea, %

	-
	-
	-



20. Termenul‑limită de depunere/deschidere a ofertelor: conform SIA RSAP MTender (achizitii.md);
21. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA ,,RSAP”.
22. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile din data limită de depunere a ofertelor.
23. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP MTender (achizitii.md). Ofertele întârziate vor fi respinse.
24. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: română
25. Alte informaţii relevante: - 



Preşedintele grupului de lucru: Arcadie AFTENIUC                 _______________________                                                                                                                                                                                                                      L.Ș.
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                                                                                                                                                                                                                          Anexa nr. 22
                                                                                                                                                                     la Documentația standard nr. 115 din 15.09.2021                                                                                
[bookmark: _Hlk77771394]Specificaţii tehnice 

		[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]




	Obiectul achiziției: „Componente sisteme control acces”

	Denumirea bunurilor
	Denumirea modelului bunului
	Ţara de origine
	Producător
	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă
	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant
	Standarde de referinţă

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Lotul nr. 1 – Terminal facial

	Terminal facial
	
	
	
	· compatibil cu platforma BioStar 2 Suprema;
· echivalent cu modelul BioEntry W3 Suprema;
· autentificare: facială și prin card de proximitate;
· capacitate memorie: maxim 100000 utilizatori, 10000 evenimente foto, 1000000 evenimente textuale;
· camere pentru identificare: cu infraroșu și vizuală;
· ecran: 1.3" PMOLED;
· distanță de recunoaștere facială: 30-100 cm;
· înălțime de recunoaștere facială: 140-190 cm;
· viteză de autentificare facială: până la 0,2 sec.;
· distanță citire card proximitate: MIFARE/ DESFire/ EM 0-50 mm, Felica 0-30 mm;
· tip cititor: 125 kHz EM, 13,56 MHz MIFARE, MIFARE Plus, DESFire EV1/EV2/EV3, Felica;
· interfețe de conectare: ethernet (10/100 Mbps), RS-485 1 ch Master/ Slave (protocol OSDP V2), Wiegand 1 ch IN/OUT;
· USB 2.0 (type C) integrat;
· intrări: minim 3 ch;
· relee: minim 1;
· procesor: minim 1,5 GHz Dual Core;
· suport cip criptofrafic;
· capacitate memorie: 16GB Flash, 2GB RAM;
· LED: multicolor;
· difuzor: 16 bit;
· clasă de protecție: minim IP67, IK08;
· tensiune de alimentare: 12V DC, maxim 1,0A, 24V DC maxim 0,6A;
· temperatură de funcționare: - 20°C - + 50°C;
· termen de garanție: cel puțin de 36 luni.
	
	

	Lotul nr. 2 – Terminal amprentă

	Terminal amprentă
	
	
	
	· compatibil cu platforma BioStar 2 Suprema;
· echivalent cu modelul BioEntry W2 Suprema;
· autentificare: prin amprentă (cu detectarea vivacității amprentei) și prin card de proximitate;
· capacitate memorie: maxim 500000 utilizatori, 1000000 evenimente textuale;
· distanță citire card proximitate: MIFARE/ DESFire/ EM 0-50 mm, Felica 0-30 mm;
· tip cititor: 125 kHz EM, 13,56 MHz MIFARE, MIFARE Plus DESFire EV1/EV2/EV3, Felica;
· interfețe de conectare: ethernet (10/100 Mbps), RS-485 1ch Master/ Slave (protocol OSDP V2), Wiegand 1 ch IN/OUT;
· procesor: minim 1.2 GHz Quad Core;
· suport cip criptofrafic;
· capacitate memorie: 2GB Flash, 256 MB RAM;
· LED: multicolor;
· buzzer cu multiple tonuri: integrat;
· clasă de protecție: minim IP67, IK09;
· tensiune de alimentare: 12V DC, 0,5A;
· temperatură de funcționare: - 20°C - + 50°C;
· termen de garanție: cel puțin 36 luni.
	
	

	Lotul nr. 3 – Card de proximitate

	Card de proximitate
	
	
	
	· compatibil de a funcționa cu modelul terminalelor propuse la loturile nr. 1 și 2;
· standarde: Mifare DESFire EV3;
· algoritm criptare date: AES-128;
· frecvență de lucru: 13,56 MHz;
· capacitate memorie: 4KB (EEPROM);
· form factor: dreptunghi cu lungimea de 85-87 mm, lățimea de 54-55 mm, grosime 0,6-1,2 mm;
· viteză de comunicare: 400-900 kbps;
· temperatură de funcționare: - 25°C - + 50°C;
· clasă de protecție: cel puțin IP67;
· culoare: albă;
· termen de garanție: cel puțin de 24 luni.
	
	

	

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________
	
































 Anexa nr.23
  la Documentația standard  nr. 115 din 15.09.2021                                                                                                                                                              
Specificații de preț

	[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]
	

	Obiectul achiziției: „Componente sisteme control acces”

	Cod
CPV
	Denumirea bunurilor
	Unitatea de măsură
	Cantitatea
	Preţ unitar (fără TVA)
	Preţ unitar (cu TVA)
	Suma
fără TVA
	Suma
cu TVA
	Termenul de livrare
	Clasificație bugetară (IBAN)
	Discount
%

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Lotul nr. 1 – Terminal facial
	
	

	42961100-1
	Terminal facial
	Buc.
	1
	
	
	
	
	În decurs de 60 
zile după înregistrarea contractului.
	 
	

	Lotul nr. 2 – Terminal amprentă
	
	

	42961100-1
	Terminal amprentă
	Buc.
	9
	
	
	
	
	În decurs de 60 
zile după înregistrarea contractului.
	
	

	Lotul nr. 3 – Card de proximitate
	
	

	31711000-3
	Card de proximitate
	  Buc.
	250
	
	
	
	
	În decurs de 60 zile după înregistrarea contractului.
	
	

	

Semnat:______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________

Ofertantul: ___________________             Adresa: ________________________________________________________











