Lucrari de reparatie in sediului FISC Buiucani	Formular Nr.7
WinСmeta
	
(denumirea obiectivului)		

DEVIZ  LOCAL № Estimativ
 Lucrari de reparatie in sediului FISC Buiucani

Valoarea de deviz  783 156,16 lei	
Intocmit in preţuri  curente 09.10.2018
№
crt.	Simbol norme şi Cod  resurse	
Lucrări şi cheltuieli	
U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură
————
incl. salariu
	Total
—————
incl. salariu

1	2	3	4	5	6	7	
 		1. Cabinetul 301
					
		1.1. Pereti
					
1	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila
	m2	54,45	9,10
——————————
8,32
	495,71
——————————
452,92
	
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti 
	m2	54,45	7,12
——————————
7,02
	387,60
——————————
382,20
	
3	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	54,45	2,98
——————————
0,78
	162,19
——————————
42,38
	
4	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2	54,45	39,42
——————————
31,72
	2 146,15
——————————
1 727,18
	
5	CF51B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) 
	m2	54,45	23,12
——————————
18,72
	1 258,74
——————————
1 019,20
	
6	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	54,45	18,53
——————————
14,30
	1 008,71
——————————
778,70
	
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	54,45	2,98
——————————
0,78
	162,19
——————————
42,38
	
8	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	54,45	27,22
——————————
14,30
	1 482,15
——————————
778,70

		Total Pereti
Inclusiv salariu				7 103,44
5 223,66	
		1.2. Pardosele
					
9	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag
	m2	32,45	15,44
——————————
14,04
	500,92
——————————
455,52
	
10	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment
	m2	32,45	8,20
——————————
7,80
	266,24
——————————
253,24
	
11	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 
	m2	32,45	40,72
——————————
18,20
	1 321,39
——————————
590,72
	
12	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga sau se scade
	m2	32,45	27,30
——————————
12,48
	886,01
——————————
405,08
	
13	CG50A	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm 
	m2	32,45	165,56
——————————
62,25
	5 372,34
——————————
2 019,94
	
14	CG18A	Plinte orizontale cu  inaltimea maxima de 15 cm la pereti  din gresie ceramica fixate cu  mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa,  in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp
	m	23,00	56,18
——————————
22,10
	1 292,21
——————————
508,30

		Total Pardosele
Inclusiv salariu				9 639,11
4 232,80	
		1.3. Glafuri la geamuri-usi 
					
15	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane
	m2	8,40	7,12
——————————
7,03
	59,82
——————————
59,02
	
16	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime interioare
	m	21,00	21,22
——————————
17,16
	445,56
——————————
360,36
	
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	8,40	2,97
——————————
0,77
	24,98
——————————
6,50
	
18	CL21A aplicativ	Protectia muchiilor la elemente din beton sau b.c.a., cu otel cornier la ziduri, stilpi, trepte, rampe
	m	21,00	33,68
——————————
28,60
	707,28
——————————
600,60
	
19	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane
	m2	8,40	60,53
——————————
38,63
	508,44
——————————
324,48
	
20	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	8,40	15,30
——————————
5,20
	128,52
——————————
43,68
	
21	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	8,40	18,52
——————————
14,30
	155,61
——————————
120,12
	
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	8,40	2,97
——————————
0,77
	24,98
——————————
6,50
	
23	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	8,40	27,22
——————————
14,30
	228,64
——————————
120,12

		Total Glafuri la geamuri-usi 
Inclusiv salariu				2 283,83
1 641,38	
		1.4. Reparatie timplarie
					
24	RpCO56A	Demontari: timplarie pragul la usa
	m2	1,00	10,92
——————————
10,92
	10,92
——————————
10,92
	
25	RpCO37B	Inlocuirea pragului din cherestea de stejar, la usi 
	m	1,00	109,61
——————————
41,86
	109,61
——————————
41,86

		Total Reparatie timplarie
Inclusiv salariu				120,53
52,78	
		1.5. Elctricitate
					
26	RpEC04A	Montarea locului de priza 
	buc	9,00	291,18
——————————
96,98
	2 620,62
——————————
872,82
	
27	RpEE03A	Montarea prizelor 
	buc	9,00	43,40
——————————
8,06
	390,62
——————————
72,54
	
28	RpEC01B	Montarea locului de lampa si intrerupator
	buc	1,00	270,79
——————————
98,54
	270,79
——————————
98,54
	
29	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare 
	buc	1,00	45,77
——————————
7,02
	45,77
——————————
7,02

		Total Elctricitate
Inclusiv salariu				3 327,80
1 050,92	
							
		Total Cabinetul 301
Inclusiv salariu				22 474,71
12 201,54	
		2. Anticamera
					
		2.1. Pereti
					
30	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila
	m2	37,05	9,11
——————————
8,32
	337,59
——————————
308,36
	
31	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti 
	m2	37,05	7,12
——————————
7,02
	263,96
——————————
260,26
	
32	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	37,05	2,98
——————————
0,78
	110,39
——————————
28,86
	
33	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2	37,05	39,41
——————————
31,72
	1 460,29
——————————
1 175,20
	
34	CF51B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) 
	m2	37,00	23,12
——————————
18,72
	855,42
——————————
692,64
	
35	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	37,05	18,53
——————————
14,30
	686,40
——————————
529,88
	
36	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	37,05	2,98
——————————
0,78
	110,39
——————————
28,86
	
37	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	37,05	27,22
——————————
14,30
	1 008,46
——————————
529,88

		Total Pereti
Inclusiv salariu				4 832,90
3 553,94	
		2.2. Pardosele
					
38	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag
	m2	13,46	15,44
——————————
14,02
	207,76
——————————
188,76
	
39	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment
	m2	13,46	8,21
——————————
7,80
	110,44
——————————
105,04
	
40	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 
	m2	13,46	40,79
——————————
18,22
	549,06
——————————
245,18
	
41	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga sau se scade
	m2	13,46	27,33
——————————
12,48
	367,87
——————————
167,96
	
42	CG50A	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm 
	m2	13,46	165,52
——————————
62,24
	2 227,94
——————————
837,72
	
43	CG18A	Plinte orizontale cu  inaltimea maxima de 15 cm la pereti  din gresie ceramica fixate cu  mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa,  in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp
	m	17,00	56,15
——————————
22,10
	954,59
——————————
375,70

		Total Pardosele
Inclusiv salariu				4 417,66
1 920,36	
		2.3. Glafuri la geamuri-usi 
					
44	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane
	m2	8,40	7,12
——————————
7,03
	59,82
——————————
59,02
	
45	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime interioare
	m	21,00	21,22
——————————
17,16
	445,56
——————————
360,36
	
46	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	8,40	2,97
——————————
0,77
	24,98
——————————
6,50
	
47	CL21A aplicativ	Protectia muchiilor la elemente din beton sau b.c.a., cu otel cornier la ziduri, stilpi, trepte, rampe
	m	21,00	33,68
——————————
28,60
	707,28
——————————
600,60
	
48	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane
	m2	8,40	60,53
——————————
38,63
	508,44
——————————
324,48
	
49	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	8,40	15,30
——————————
5,20
	128,52
——————————
43,68
	
50	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	8,40	18,52
——————————
14,30
	155,61
——————————
120,12
	
51	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	8,40	2,97
——————————
0,77
	24,98
——————————
6,50
	
52	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	8,40	27,22
——————————
14,30
	228,64
——————————
120,12

		Total Glafuri la geamuri-usi 
Inclusiv salariu				2 283,83
1 641,38	
		2.4. Reparatie timplarie
					
53	RpCO56A	Demontari: timplarie pragul la usa
	m2	1,00	10,92
——————————
10,92
	10,92
——————————
10,92
	
54	RpCO37B	Inlocuirea pragului din cherestea de stejar, la usi 
	m	3,00	129,89
——————————
41,86
	389,68
——————————
125,58

		Total Reparatie timplarie
Inclusiv salariu				400,60
136,50	
		2.5. Elctricitate
					
55	RpEC04A	Montarea locului de priza 
	buc	6,00	291,18
——————————
96,98
	1 747,08
——————————
581,88
	
56	RpEE03A	Montarea prizelor 
	buc	6,00	43,42
——————————
8,06
	260,52
——————————
48,36
	
57	RpEC01B	Montarea locului de lampa si intrerupator
	buc	1,00	270,79
——————————
98,54
	270,79
——————————
98,54
	
58	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare 
	buc	1,00	45,77
——————————
7,02
	45,77
——————————
7,02

		Total Elctricitate
Inclusiv salariu				2 324,16
735,80	
							
		Total Anticamera
Inclusiv salariu				14 259,15
7 987,98	
		3. Cabinetul 302
					
		3.1. Pereti
					
59	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila
	m2	37,51	9,11
——————————
8,32
	341,89
——————————
312,00
	
60	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti 
	m2	37,51	7,12
——————————
7,02
	267,18
——————————
263,38
	
61	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	37,51	2,99
——————————
0,78
	111,97
——————————
29,38
	
62	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2	37,51	39,41
——————————
31,72
	1 478,38
——————————
1 189,76
	
63	CF51B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) 
	m2	37,50	23,12
——————————
18,72
	866,98
——————————
702,00
	
64	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	37,51	18,52
——————————
14,30
	694,86
——————————
536,38
	
65	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	37,51	2,99
——————————
0,78
	111,97
——————————
29,38
	
66	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	37,51	27,22
——————————
14,30
	1 021,03
——————————
536,38

		Total Pereti
Inclusiv salariu				4 894,26
3 598,66	
		3.2. Pardosele
					
67	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag
	m2	15,97	15,44
——————————
14,03
	246,52
——————————
224,12
	
68	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment
	m2	15,97	8,22
——————————
7,81
	131,20
——————————
124,80
	
69	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 
	m2	15,97	40,72
——————————
18,20
	650,31
——————————
290,68
	
70	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga sau se scade
	m2	15,97	27,34
——————————
12,49
	436,68
——————————
199,42
	
71	CG50A	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm 
	m2	15,97	165,54
——————————
62,24
	2 643,68
——————————
993,98
	
72	CG18A	Plinte orizontale cu  inaltimea maxima de 15 cm la pereti  din gresie ceramica fixate cu  mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa,  in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp
	m	17,00	56,15
——————————
22,10
	954,59
——————————
375,70

		Total Pardosele
Inclusiv salariu				5 062,98
2 208,70	
		3.3. Glafuri la geamuri-usi 
					
73	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane
	m2	8,40	7,12
——————————
7,03
	59,82
——————————
59,02
	
74	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime interioare
	m	21,00	21,22
——————————
17,16
	445,56
——————————
360,36
	
75	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	8,40	2,97
——————————
0,77
	24,98
——————————
6,50
	
76	CL21A aplicativ	Protectia muchiilor la elemente din beton sau b.c.a., cu otel cornier la ziduri, stilpi, trepte, rampe
	m	21,00	33,68
——————————
28,60
	707,28
——————————
600,60
	
77	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane
	m2	8,40	60,53
——————————
38,63
	508,44
——————————
324,48
	
78	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	8,40	15,30
——————————
5,20
	128,52
——————————
43,68
	
79	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	8,40	18,52
——————————
14,30
	155,61
——————————
120,12
	
80	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	8,40	2,97
——————————
0,77
	24,98
——————————
6,50
	
81	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	8,40	27,22
——————————
14,30
	228,64
——————————
120,12

		Total Glafuri la geamuri-usi 
Inclusiv salariu				2 283,83
1 641,38	
		3.4. Reparatie timplarie
					
82	RpCO56A	Demontari: timplarie pragul la usa
	m2	1,00	10,92
——————————
10,92
	10,92
——————————
10,92
	
83	RpCO37B	Inlocuirea pragului din cherestea de stejar, la usi 
	m	1,00	109,61
——————————
41,86
	109,61
——————————
41,86

		Total Reparatie timplarie
Inclusiv salariu				120,53
52,78	
		3.5. Elctricitate
					
84	RpEC04A	Montarea locului de priza 
	buc	6,00	291,18
——————————
96,98
	1 747,08
——————————
581,88
	
85	RpEE03A	Montarea prizelor 
	buc	6,00	43,42
——————————
8,06
	260,52
——————————
48,36
	
86	RpEC01B	Montarea locului de lampa si intrerupator
	buc	1,00	270,79
——————————
98,54
	270,79
——————————
98,54
	
87	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare 
	buc	1,00	45,77
——————————
7,02
	45,77
——————————
7,02

		Total Elctricitate
Inclusiv salariu				2 324,16
735,80	
							
		Total Cabinetul 302
Inclusiv salariu				14 685,76
8 237,32	
		4. Cabinetul 319
					
		4.1. Pereti
					
88	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila
	m2	29,29	9,10
——————————
8,32
	266,66
——————————
243,62
	
89	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti 
	m2	29,29	7,11
——————————
7,01
	208,30
——————————
205,40
	
90	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	29,29	2,98
——————————
0,78
	87,25
——————————
22,88
	
91	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2	29,29	39,41
——————————
31,72
	1 154,36
——————————
928,98
	
92	CF51B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) 
	m2	29,28	23,12
——————————
18,72
	676,94
——————————
548,08
	
93	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	29,29	18,53
——————————
14,30
	542,61
——————————
418,86
	
94	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	29,29	2,98
——————————
0,78
	87,25
——————————
22,88
	
95	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	29,29	27,22
——————————
14,30
	797,22
——————————
418,86

		Total Pereti
Inclusiv salariu				3 820,59
2 809,56	
		4.2. Pardosele
					
96	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag
	m2	8,52	15,42
——————————
14,04
	131,40
——————————
119,60
	
97	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment
	m2	8,52	8,21
——————————
7,81
	69,96
——————————
66,56
	
98	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 
	m2	8,52	40,75
——————————
18,19
	347,17
——————————
154,96
	
99	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga sau se scade
	m2	8,52	27,32
——————————
12,48
	232,76
——————————
106,34
	
100	CG50A	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm 
	m2	8,52	165,57
——————————
62,25
	1 410,66
——————————
530,40
	
101	CG18A	Plinte orizontale cu  inaltimea maxima de 15 cm la pereti  din gresie ceramica fixate cu  mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa,  in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp
	m	12,00	56,15
——————————
22,10
	673,74
——————————
265,20

		Total Pardosele
Inclusiv salariu				2 865,69
1 243,06	
		4.3. Glafuri la geamuri-usi 
					
102	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane
	m2	4,00	7,12
——————————
7,02
	28,48
——————————
28,08
	
103	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime interioare
	m	10,00	21,29
——————————
17,16
	212,86
——————————
171,60
	
104	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	4,00	2,98
——————————
0,78
	11,92
——————————
3,12
	
105	CL21A aplicativ	Protectia muchiilor la elemente din beton sau b.c.a., cu otel cornier la ziduri, stilpi, trepte, rampe
	m	10,00	33,68
——————————
28,60
	336,80
——————————
286,00
	
106	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane
	m2	4,00	60,52
——————————
38,61
	242,08
——————————
154,44
	
107	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	4,00	15,30
——————————
5,20
	61,20
——————————
20,80
	
108	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	4,00	18,52
——————————
14,30
	74,08
——————————
57,20
	
109	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	4,00	2,98
——————————
0,78
	11,92
——————————
3,12
	
110	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	4,00	27,22
——————————
14,30
	108,88
——————————
57,20

		Total Glafuri la geamuri-usi 
Inclusiv salariu				1 088,22
781,56	
		4.4. Tavan
					
111	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila
	m2	8,52	174,05
——————————
57,22
	1 482,87
——————————
487,50

		Total Tavan
Inclusiv salariu				1 482,87
487,50	
		4.5. Reparatie timplarie
					
112	RpCO56A	Demontari: timplarie pragul la usa
	m2	1,00	10,92
——————————
10,92
	10,92
——————————
10,92
	
113	RpCO37B	Inlocuirea pragului din cherestea de stejar, la usi 
	m	1,00	109,61
——————————
41,86
	109,61
——————————
41,86

		Total Reparatie timplarie
Inclusiv salariu				120,53
52,78	
		4.6. Elctricitate
					
114	RpEC04A	Montarea locului de priza 
	buc	6,00	291,18
——————————
96,98
	1 747,08
——————————
581,88
	
115	RpEE03A	Montarea prizelor 
	buc	6,00	43,42
——————————
8,06
	260,52
——————————
48,36
	
116	RpEC01B	Montarea locului de lampa si intrerupator
	buc	3,00	270,84
——————————
98,54
	812,52
——————————
295,62
	
117	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare 
	buc	1,00	45,77
——————————
7,02
	45,77
——————————
7,02
	
118	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat inglobate tip (LED)
	buc	2,00	282,76
——————————
28,60
	565,52
——————————
57,20

		Total Elctricitate
Inclusiv salariu				3 431,41
990,08	
							
		Total Cabinetul 319
Inclusiv salariu				12 809,31
6 364,54	
		5. Cabinetul 318
					
		5.1. Pereti
					
119	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila
	m2	31,65	9,12
——————————
8,32
	288,53
——————————
263,38
	
120	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti 
	m2	31,65	7,12
——————————
7,02
	225,50
——————————
222,30
	
121	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	31,65	2,98
——————————
0,78
	94,35
——————————
24,70
	
122	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2	31,65	39,41
——————————
31,72
	1 247,44
——————————
1 003,86
	
123	CF51B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) 
	m2	35,64	23,12
——————————
18,72
	824,01
——————————
667,16
	
124	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	31,65	18,53
——————————
14,30
	586,37
——————————
452,66
	
125	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	31,65	2,98
——————————
0,78
	94,35
——————————
24,70
	
126	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	31,65	27,22
——————————
14,30
	861,48
——————————
452,66

		Total Pereti
Inclusiv salariu				4 222,03
3 111,42	
		5.2. Pardosele
					
127	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag
	m2	9,98	15,42
——————————
14,02
	153,88
——————————
139,88
	
128	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment
	m2	9,98	8,22
——————————
7,82
	82,00
——————————
78,00
	
129	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 
	m2	9,98	40,75
——————————
18,21
	406,73
——————————
181,74
	
130	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga sau se scade
	m2	9,98	27,31
——————————
12,48
	272,54
——————————
124,54
	
131	CG50A	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm 
	m2	9,98	165,55
——————————
62,24
	1 652,20
——————————
621,14
	
132	CG18A	Plinte orizontale cu  inaltimea maxima de 15 cm la pereti  din gresie ceramica fixate cu  mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa,  in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp
	m	13,00	56,19
——————————
22,10
	730,51
——————————
287,30

		Total Pardosele
Inclusiv salariu				3 297,86
1 432,60	
		5.3. Glafuri la geamuri-usi 
					
133	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane
	m2	4,00	7,12
——————————
7,02
	28,48
——————————
28,08
	
134	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime interioare
	m	10,00	21,29
——————————
17,16
	212,86
——————————
171,60
	
135	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	4,00	2,98
——————————
0,78
	11,92
——————————
3,12
	
136	CL21A aplicativ	Protectia muchiilor la elemente din beton sau b.c.a., cu otel cornier la ziduri, stilpi, trepte, rampe
	m	10,00	33,68
——————————
28,60
	336,80
——————————
286,00
	
137	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane
	m2	4,00	60,52
——————————
38,61
	242,08
——————————
154,44
	
138	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	4,00	15,30
——————————
5,20
	61,20
——————————
20,80
	
139	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	4,00	18,52
——————————
14,30
	74,08
——————————
57,20
	
140	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	4,00	2,98
——————————
0,78
	11,92
——————————
3,12
	
141	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	4,00	27,22
——————————
14,30
	108,88
——————————
57,20

		Total Glafuri la geamuri-usi 
Inclusiv salariu				1 088,22
781,56	
		5.4. Tavan
					
142	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila
	m2	9,98	174,00
——————————
57,21
	1 736,49
——————————
570,96

		Total Tavan
Inclusiv salariu				1 736,49
570,96	
		5.5. Reparatie timplarie
					
143	RpCO56A	Demontari: timplarie pragul la usa
	m2	1,00	10,92
——————————
10,92
	10,92
——————————
10,92
	
144	RpCO37B	Inlocuirea pragului din cherestea de stejar, la usi 
	m	1,00	109,61
——————————
41,86
	109,61
——————————
41,86

		Total Reparatie timplarie
Inclusiv salariu				120,53
52,78	
		5.6. Elctricitate
					
145	RpEC04A	Montarea locului de priza 
	buc	6,00	291,18
——————————
96,98
	1 747,08
——————————
581,88
	
146	RpEE03A	Montarea prizelor 
	buc	6,00	43,42
——————————
8,06
	260,52
——————————
48,36
	
147	RpEC01B	Montarea locului de lampa si intrerupator
	buc	3,00	270,84
——————————
98,54
	812,52
——————————
295,62
	
148	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare 
	buc	1,00	45,77
——————————
7,02
	45,77
——————————
7,02
	
149	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat inglobate tip (LED)
	buc	2,00	282,76
——————————
28,60
	565,52
——————————
57,20

		Total Elctricitate
Inclusiv salariu				3 431,41
990,08	
							
		Total Cabinetul 318
Inclusiv salariu				13 896,54
6 939,40	
		6. Cabinetul 317
					
		6.1. Pereti
					
150	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila
	m2	31,65	9,12
——————————
8,32
	288,53
——————————
263,38
	
151	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti 
	m2	31,65	7,12
——————————
7,02
	225,50
——————————
222,30
	
152	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	31,65	2,98
——————————
0,78
	94,35
——————————
24,70
	
153	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2	31,65	39,41
——————————
31,72
	1 247,44
——————————
1 003,86
	
154	CF51B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) 
	m2	31,65	23,12
——————————
18,72
	731,77
——————————
592,54
	
155	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	31,65	18,53
——————————
14,30
	586,37
——————————
452,66
	
156	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	31,65	2,98
——————————
0,78
	94,35
——————————
24,70
	
157	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	31,65	27,22
——————————
14,30
	861,48
——————————
452,66

		Total Pereti
Inclusiv salariu				4 129,79
3 036,80	
		6.2. Pardosele
					
158	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag
	m2	9,98	15,42
——————————
14,02
	153,88
——————————
139,88
	
159	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment
	m2	9,98	8,22
——————————
7,82
	82,00
——————————
78,00
	
160	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 
	m2	9,98	40,75
——————————
18,21
	406,73
——————————
181,74
	
161	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga sau se scade
	m2	9,98	27,31
——————————
12,48
	272,54
——————————
124,54
	
162	CG50A	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm 
	m2	9,98	165,55
——————————
62,24
	1 652,20
——————————
621,14
	
163	CG18A	Plinte orizontale cu  inaltimea maxima de 15 cm la pereti  din gresie ceramica fixate cu  mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa,  in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp
	m	13,00	56,19
——————————
22,10
	730,51
——————————
287,30

		Total Pardosele
Inclusiv salariu				3 297,86
1 432,60	
		6.3. Glafuri la geamuri-usi 
					
164	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane
	m2	4,00	7,12
——————————
7,02
	28,48
——————————
28,08
	
165	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime interioare
	m	10,00	21,29
——————————
17,16
	212,86
——————————
171,60
	
166	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	4,00	2,98
——————————
0,78
	11,92
——————————
3,12
	
167	CL21A aplicativ	Protectia muchiilor la elemente din beton sau b.c.a., cu otel cornier la ziduri, stilpi, trepte, rampe
	m	10,00	33,68
——————————
28,60
	336,80
——————————
286,00
	
168	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane
	m2	4,00	60,52
——————————
38,61
	242,08
——————————
154,44
	
169	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	4,00	15,30
——————————
5,20
	61,20
——————————
20,80
	
170	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	4,00	18,52
——————————
14,30
	74,08
——————————
57,20
	
171	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	4,00	2,98
——————————
0,78
	11,92
——————————
3,12
	
172	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	4,00	27,22
——————————
14,30
	108,88
——————————
57,20

		Total Glafuri la geamuri-usi 
Inclusiv salariu				1 088,22
781,56	
		6.4. Tavan
					
173	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila
	m2	9,98	174,00
——————————
57,21
	1 736,49
——————————
570,96

		Total Tavan
Inclusiv salariu				1 736,49
570,96	
		6.5. Reparatie timplarie
					
174	RpCO56A	Demontari: timplarie pragul la usa
	m2	1,00	10,92
——————————
10,92
	10,92
——————————
10,92
	
175	RpCO37B	Inlocuirea pragului din cherestea de stejar, la usi 
	m	1,00	109,61
——————————
41,86
	109,61
——————————
41,86

		Total Reparatie timplarie
Inclusiv salariu				120,53
52,78	
		6.6. Elctricitate
					
176	RpEC04A	Montarea locului de priza 
	buc	6,00	291,18
——————————
96,98
	1 747,08
——————————
581,88
	
177	RpEE03A	Montarea prizelor 
	buc	6,00	43,42
——————————
8,06
	260,52
——————————
48,36
	
178	RpEC01B	Montarea locului de lampa si intrerupator
	buc	3,00	270,84
——————————
98,54
	812,52
——————————
295,62
	
179	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare 
	buc	1,00	45,77
——————————
7,02
	45,77
——————————
7,02
	
180	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat inglobate tip (LED)
	buc	2,00	282,76
——————————
28,60
	565,52
——————————
57,20

		Total Elctricitate
Inclusiv salariu				3 431,41
990,08	
							
		Total Cabinetul 317
Inclusiv salariu				13 804,30
6 864,78	
		7. Cabinetul 316
					
		7.1. Pereti
					
181	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila
	m2	44,77	9,11
——————————
8,32
	408,00
——————————
372,58
	
182	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti 
	m2	44,77	7,12
——————————
7,02
	318,84
——————————
314,34
	
183	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	44,77	2,98
——————————
0,78
	133,40
——————————
34,84
	
184	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2	44,77	39,42
——————————
31,72
	1 764,68
——————————
1 420,12
	
185	CF51B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) 
	m2	44,76	23,12
——————————
18,72
	1 034,90
——————————
837,98
	
186	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	44,77	18,53
——————————
14,30
	829,50
——————————
640,38
	
187	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	44,77	2,98
——————————
0,78
	133,40
——————————
34,84
	
188	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	44,77	27,22
——————————
14,30
	1 218,67
——————————
640,12

		Total Pereti
Inclusiv salariu				5 841,39
4 295,20	
		7.2. Pardosele
					
189	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag
	m2	20,35	15,43
——————————
14,03
	313,98
——————————
285,48
	
190	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment
	m2	20,35	8,19
——————————
7,79
	166,70
——————————
158,60
	
191	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 
	m2	20,35	40,69
——————————
18,21
	828,11
——————————
370,50
	
192	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga sau se scade
	m2	20,35	27,30
——————————
12,48
	555,53
——————————
254,02
	
193	CG50A	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm 
	m2	20,35	165,58
——————————
62,25
	3 369,47
——————————
1 266,72
	
194	CG18A	Plinte orizontale cu  inaltimea maxima de 15 cm la pereti  din gresie ceramica fixate cu  mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa,  in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp
	m	19,00	56,14
——————————
22,10
	1 066,63
——————————
419,90

		Total Pardosele
Inclusiv salariu				6 300,42
2 755,22	
		7.3. Glafuri la geamuri-usi 
					
195	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane
	m2	8,00	7,12
——————————
7,02
	56,96
——————————
56,16
	
196	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime interioare
	m	22,00	21,15
——————————
17,16
	465,39
——————————
377,52
	
197	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	8,00	2,98
——————————
0,78
	23,84
——————————
6,24
	
198	CL21A aplicativ	Protectia muchiilor la elemente din beton sau b.c.a., cu otel cornier la ziduri, stilpi, trepte, rampe
	m	22,00	33,68
——————————
28,60
	740,96
——————————
629,20
	
199	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane
	m2	8,00	60,55
——————————
38,64
	484,37
——————————
309,14
	
200	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	8,00	15,30
——————————
5,20
	122,40
——————————
41,60
	
201	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	8,00	18,53
——————————
14,30
	148,21
——————————
114,40
	
202	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	8,00	2,98
——————————
0,78
	23,84
——————————
6,24
	
203	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	8,00	27,22
——————————
14,30
	217,76
——————————
114,40

		Total Glafuri la geamuri-usi 
Inclusiv salariu				2 283,73
1 654,90	
		7.4. Tavan
					
204	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila
	m2	20,35	173,99
——————————
57,20
	3 540,69
——————————
1 164,02

		Total Tavan
Inclusiv salariu				3 540,69
1 164,02	
		7.5. Reparatie timplarie
					
205	RpCO56A	Demontari: timplarie pragul la usa
	m2	1,00	10,92
——————————
10,92
	10,92
——————————
10,92
	
206	RpCO37B	Inlocuirea pragului din cherestea de stejar, la usi 
	m	1,00	109,61
——————————
41,86
	109,61
——————————
41,86

		Total Reparatie timplarie
Inclusiv salariu				120,53
52,78	
		7.6. Elctricitate
					
207	RpEC04A	Montarea locului de priza 
	buc	9,00	291,18
——————————
96,98
	2 620,62
——————————
872,82
	
208	RpEE03A	Montarea prizelor 
	buc	9,00	43,40
——————————
8,06
	390,62
——————————
72,54
	
209	RpEC01B	Montarea locului de lampa si intrerupator
	buc	5,00	270,88
——————————
98,54
	1 354,40
——————————
492,70
	
210	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare 
	buc	1,00	45,77
——————————
7,02
	45,77
——————————
7,02
	
211	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat inglobate tip (LED)
	buc	4,00	282,76
——————————
28,60
	1 131,04
——————————
114,40

		Total Elctricitate
Inclusiv salariu				5 542,45
1 559,48	
							
		Total Cabinetul 316
Inclusiv salariu				23 629,21
11 481,60	
		8. Cabinetul 315
					
		8.1. Pereti
					
212	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila
	m2	31,65	9,12
——————————
8,32
	288,53
——————————
263,38
	
213	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti 
	m2	31,65	7,12
——————————
7,02
	225,50
——————————
222,30
	
214	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	31,65	2,98
——————————
0,78
	94,35
——————————
24,70
	
215	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2	31,65	39,41
——————————
31,72
	1 247,44
——————————
1 003,86
	
216	CF51B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) 
	m2	31,65	23,12
——————————
18,72
	731,77
——————————
592,54
	
217	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	31,65	18,53
——————————
14,30
	586,37
——————————
452,66
	
218	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	31,65	2,98
——————————
0,78
	94,35
——————————
24,70
	
219	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	31,65	27,22
——————————
14,30
	861,48
——————————
452,66

		Total Pereti
Inclusiv salariu				4 129,79
3 036,80	
		8.2. Pardosele
					
220	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag
	m2	9,98	15,42
——————————
14,02
	153,88
——————————
139,88
	
221	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment
	m2	9,98	8,22
——————————
7,82
	82,00
——————————
78,00
	
222	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 
	m2	9,98	40,75
——————————
18,21
	406,73
——————————
181,74
	
223	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga sau se scade
	m2	9,98	27,31
——————————
12,48
	272,54
——————————
124,54
	
224	CG50A	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm 
	m2	9,98	165,55
——————————
62,24
	1 652,20
——————————
621,14
	
225	CG18A	Plinte orizontale cu  inaltimea maxima de 15 cm la pereti  din gresie ceramica fixate cu  mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa,  in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp
	m	13,00	56,19
——————————
22,10
	730,51
——————————
287,30

		Total Pardosele
Inclusiv salariu				3 297,86
1 432,60	
		8.3. Glafuri la geamuri-usi 
					
226	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane
	m2	4,00	7,12
——————————
7,02
	28,48
——————————
28,08
	
227	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime interioare
	m	10,00	21,29
——————————
17,16
	212,86
——————————
171,60
	
228	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	4,00	2,98
——————————
0,78
	11,92
——————————
3,12
	
229	CL21A aplicativ	Protectia muchiilor la elemente din beton sau b.c.a., cu otel cornier la ziduri, stilpi, trepte, rampe
	m	10,00	33,68
——————————
28,60
	336,80
——————————
286,00
	
230	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane
	m2	4,00	60,52
——————————
38,61
	242,08
——————————
154,44
	
231	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	4,00	15,30
——————————
5,20
	61,20
——————————
20,80
	
232	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	4,00	18,52
——————————
14,30
	74,08
——————————
57,20
	
233	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	4,00	2,98
——————————
0,78
	11,92
——————————
3,12
	
234	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	4,00	27,22
——————————
14,30
	108,88
——————————
57,20

		Total Glafuri la geamuri-usi 
Inclusiv salariu				1 088,22
781,56	
		8.4. Tavan
					
235	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila
	m2	9,98	174,00
——————————
57,21
	1 736,49
——————————
570,96

		Total Tavan
Inclusiv salariu				1 736,49
570,96	
		8.5. Reparatie timplarie
					
236	RpCO56A	Demontari: timplarie pragul la usa
	m2	1,00	10,92
——————————
10,92
	10,92
——————————
10,92
	
237	RpCO37B	Inlocuirea pragului din cherestea de stejar, la usi 
	m	1,00	109,61
——————————
41,86
	109,61
——————————
41,86

		Total Reparatie timplarie
Inclusiv salariu				120,53
52,78	
		8.6. Elctricitate
					
238	RpEC04A	Montarea locului de priza 
	buc	6,00	291,18
——————————
96,98
	1 747,08
——————————
581,88
	
239	RpEE03A	Montarea prizelor 
	buc	6,00	43,42
——————————
8,06
	260,52
——————————
48,36
	
240	RpEC01B	Montarea locului de lampa si intrerupator
	buc	3,00	270,84
——————————
98,54
	812,52
——————————
295,62
	
241	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare 
	buc	1,00	45,77
——————————
7,02
	45,77
——————————
7,02
	
242	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat inglobate tip (LED)
	buc	2,00	282,76
——————————
28,60
	565,52
——————————
57,20

		Total Elctricitate
Inclusiv salariu				3 431,41
990,08	
							
		Total Cabinetul 315
Inclusiv salariu				13 804,30
6 864,78	
		9. Antreu 315,316
					
		9.1. Pereti
					
243	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila
	m2	27,77	9,12
——————————
8,32
	253,13
——————————
231,14
	
244	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti 
	m2	27,77	7,12
——————————
7,02
	197,80
——————————
195,00
	
245	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	27,77	2,98
——————————
0,78
	82,74
——————————
21,58
	
246	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2	27,77	39,41
——————————
31,72
	1 094,51
——————————
880,88
	
247	CF51B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) 
	m2	27,77	23,11
——————————
18,72
	641,87
——————————
519,74
	
248	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	27,77	18,53
——————————
14,31
	514,59
——————————
397,28
	
249	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	27,77	2,98
——————————
0,78
	82,74
——————————
21,58
	
250	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	27,77	27,22
——————————
14,30
	755,88
——————————
397,02

		Total Pereti
Inclusiv salariu				3 623,26
2 664,22	
		9.2. Pardosele
					
251	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag
	m2	10,12	15,41
——————————
14,03
	155,96
——————————
141,96
	
252	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment
	m2	10,12	8,21
——————————
7,81
	83,04
——————————
79,04
	
253	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 
	m2	10,12	40,79
——————————
18,19
	412,75
——————————
184,08
	
254	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga sau se scade
	m2	10,12	27,25
——————————
12,49
	275,80
——————————
126,36
	
255	CG50A	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm 
	m2	10,12	165,52
——————————
62,25
	1 675,06
——————————
629,98
	
256	CG18A	Plinte orizontale cu  inaltimea maxima de 15 cm la pereti  din gresie ceramica fixate cu  mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa,  in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp
	m	13,00	56,19
——————————
22,10
	730,51
——————————
287,30

		Total Pardosele
Inclusiv salariu				3 333,12
1 448,72	
		9.3. Glafuri la geamuri-usi 
					
257	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane
	m2	8,00	7,12
——————————
7,02
	56,96
——————————
56,16
	
258	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime interioare
	m	28,00	21,44
——————————
17,16
	600,41
——————————
480,48
	
259	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	8,00	2,98
——————————
0,78
	23,84
——————————
6,24
	
260	CL21A aplicativ	Protectia muchiilor la elemente din beton sau b.c.a., cu otel cornier la ziduri, stilpi, trepte, rampe
	m	28,00	33,68
——————————
28,60
	943,04
——————————
800,80
	
261	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane
	m2	8,00	60,55
——————————
38,64
	484,37
——————————
309,14
	
262	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	8,00	15,30
——————————
5,20
	122,40
——————————
41,60
	
263	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	8,00	18,53
——————————
14,30
	148,21
——————————
114,40
	
264	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	8,00	2,98
——————————
0,78
	23,84
——————————
6,24
	
265	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	8,00	27,22
——————————
14,30
	217,76
——————————
114,40

		Total Glafuri la geamuri-usi 
Inclusiv salariu				2 620,83
1 929,46	
		9.4. Tavan
					
266	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila
	m2	10,12	174,03
——————————
57,22
	1 761,21
——————————
579,02

		Total Tavan
Inclusiv salariu				1 761,21
579,02	
		9.5. Reparatie timplarie
					
267	RpCO56A	Demontari: timplarie pragul la usa
	m2	1,00	10,92
——————————
10,92
	10,92
——————————
10,92
	
268	RpCO37B	Inlocuirea pragului din cherestea de stejar, la usi 
	m	3,00	129,89
——————————
41,86
	389,68
——————————
125,58

		Total Reparatie timplarie
Inclusiv salariu				400,60
136,50	
		9.6. Elctricitate
					
269	RpEC04A	Montarea locului de priza 
	buc	6,00	291,18
——————————
96,98
	1 747,08
——————————
581,88
	
270	RpEE03A	Montarea prizelor 
	buc	6,00	43,42
——————————
8,06
	260,52
——————————
48,36
	
271	RpEC01B	Montarea locului de lampa si intrerupator
	buc	3,00	270,84
——————————
98,54
	812,52
——————————
295,62
	
272	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare 
	buc	1,00	45,77
——————————
7,02
	45,77
——————————
7,02
	
273	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat inglobate tip (LED)
	buc	2,00	282,76
——————————
28,60
	565,52
——————————
57,20

		Total Elctricitate
Inclusiv salariu				3 431,41
990,08	
							
		Total Antreu 315,316
Inclusiv salariu				15 170,43
7 748,00	
		10. Cabinetul 316
					
		10.1. Pereti
					
274	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila
	m2	44,77	9,11
——————————
8,32
	408,00
——————————
372,58
	
275	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti 
	m2	44,77	7,12
——————————
7,02
	318,84
——————————
314,34
	
276	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	44,77	2,98
——————————
0,78
	133,40
——————————
34,84
	
277	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2	44,77	39,42
——————————
31,72
	1 764,68
——————————
1 420,12
	
278	CF51B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) 
	m2	44,76	23,12
——————————
18,72
	1 034,90
——————————
837,98
	
279	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	44,76	18,53
——————————
14,30
	829,20
——————————
640,12
	
280	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	44,76	2,98
——————————
0,78
	133,27
——————————
34,84
	
281	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	44,77	27,22
——————————
14,30
	1 218,67
——————————
640,12

		Total Pereti
Inclusiv salariu				5 840,96
4 294,94	
		10.2. Pardosele
					
282	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag
	m2	20,35	15,43
——————————
14,03
	313,98
——————————
285,48
	
283	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment
	m2	20,35	8,19
——————————
7,79
	166,70
——————————
158,60
	
284	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 
	m2	20,35	40,69
——————————
18,21
	828,11
——————————
370,50
	
285	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga sau se scade
	m2	20,34	27,31
——————————
12,49
	555,42
——————————
254,02
	
286	CG50A	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm 
	m2	20,35	165,58
——————————
62,25
	3 369,47
——————————
1 266,72
	
287	CG18A	Plinte orizontale cu  inaltimea maxima de 15 cm la pereti  din gresie ceramica fixate cu  mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa,  in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp
	m	18,50	56,17
——————————
22,11
	1 039,10
——————————
408,98

		Total Pardosele
Inclusiv salariu				6 272,78
2 744,30	
		10.3. Glafuri la geamuri-usi 
					
288	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane
	m2	8,40	7,12
——————————
7,03
	59,82
——————————
59,02
	
289	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime interioare
	m	21,00	21,22
——————————
17,16
	445,56
——————————
360,36
	
290	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	8,40	2,97
——————————
0,77
	24,98
——————————
6,50
	
291	CL21A aplicativ	Protectia muchiilor la elemente din beton sau b.c.a., cu otel cornier la ziduri, stilpi, trepte, rampe
	m	21,00	33,68
——————————
28,60
	707,28
——————————
600,60
	
292	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane
	m2	8,40	60,53
——————————
38,63
	508,44
——————————
324,48
	
293	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	8,40	15,30
——————————
5,20
	128,52
——————————
43,68
	
294	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	8,40	18,52
——————————
14,30
	155,61
——————————
120,12
	
295	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	8,40	2,97
——————————
0,77
	24,98
——————————
6,50
	
296	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	8,40	27,22
——————————
14,30
	228,64
——————————
120,12

		Total Glafuri la geamuri-usi 
Inclusiv salariu				2 283,83
1 641,38	
		10.4. Tavan
					
297	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila
	m2	20,35	173,99
——————————
57,20
	3 540,69
——————————
1 164,02

		Total Tavan
Inclusiv salariu				3 540,69
1 164,02	
		10.5. Reparatie timplarie
					
298	RpCO56A	Demontari: timplarie pragul la usa
	m2	1,00	10,92
——————————
10,92
	10,92
——————————
10,92
	
299	RpCO37B	Inlocuirea pragului din cherestea de stejar, la usi 
	m	1,00	109,61
——————————
41,86
	109,61
——————————
41,86

		Total Reparatie timplarie
Inclusiv salariu				120,53
52,78	
		10.6. Elctricitate
					
300	RpEC04A	Montarea locului de priza 
	buc	6,00	291,18
——————————
96,98
	1 747,08
——————————
581,88
	
301	RpEE03A	Montarea prizelor 
	buc	6,00	43,42
——————————
8,06
	260,52
——————————
48,36
	
302	RpEC01B	Montarea locului de lampa si intrerupator
	buc	5,00	270,88
——————————
98,54
	1 354,40
——————————
492,70
	
303	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare 
	buc	1,00	45,77
——————————
7,02
	45,77
——————————
7,02
	
304	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat inglobate tip (LED)
	buc	4,00	282,76
——————————
28,60
	1 131,04
——————————
114,40

		Total Elctricitate
Inclusiv salariu				4 538,81
1 244,36	
							
		Total Cabinetul 316
Inclusiv salariu				22 597,60
11 141,78	
		11. Cabinetul 313
					
		11.1. Pereti
					
305	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila
	m2	32,83	9,11
——————————
8,32
	299,20
——————————
273,26
	
306	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti 
	m2	32,83	7,12
——————————
7,02
	233,66
——————————
230,36
	
307	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	32,83	2,97
——————————
0,78
	97,64
——————————
25,48
	
308	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2	32,83	39,41
——————————
31,72
	1 293,96
——————————
1 041,30
	
309	CF51B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) 
	m2	32,83	23,12
——————————
18,72
	759,13
——————————
614,64
	
310	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	32,83	18,52
——————————
14,29
	607,97
——————————
469,30
	
311	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	32,83	2,97
——————————
0,78
	97,64
——————————
25,48
	
312	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	32,83	27,22
——————————
14,30
	893,61
——————————
469,56

		Total Pereti
Inclusiv salariu				4 282,81
3 149,38	
		11.2. Pardosele
					
313	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag
	m2	10,55	15,43
——————————
14,05
	162,80
——————————
148,20
	
314	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment
	m2	10,55	8,19
——————————
7,79
	86,36
——————————
82,16
	
315	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 
	m2	10,55	40,71
——————————
18,21
	429,52
——————————
192,14
	
316	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga sau se scade
	m2	10,55	27,35
——————————
12,47
	288,49
——————————
131,56
	
317	CG50A	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm 
	m2	10,55	165,56
——————————
62,25
	1 746,71
——————————
656,76
	
318	CG18A	Plinte orizontale cu  inaltimea maxima de 15 cm la pereti  din gresie ceramica fixate cu  mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa,  in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp
	m	13,50	56,15
——————————
22,09
	758,04
——————————
298,22

		Total Pardosele
Inclusiv salariu				3 471,92
1 509,04	
		11.3. Glafuri la geamuri-usi 
					
319	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane
	m2	4,00	7,12
——————————
7,02
	28,48
——————————
28,08
	
320	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime interioare
	m	10,00	21,29
——————————
17,16
	212,86
——————————
171,60
	
321	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	4,00	2,98
——————————
0,78
	11,92
——————————
3,12
	
322	CL21A aplicativ	Protectia muchiilor la elemente din beton sau b.c.a., cu otel cornier la ziduri, stilpi, trepte, rampe
	m	10,00	33,68
——————————
28,60
	336,80
——————————
286,00
	
323	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane
	m2	4,00	60,52
——————————
38,61
	242,08
——————————
154,44
	
324	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	4,00	15,30
——————————
5,20
	61,20
——————————
20,80
	
325	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	4,00	18,52
——————————
14,30
	74,08
——————————
57,20
	
326	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	4,00	2,98
——————————
0,78
	11,92
——————————
3,12
	
327	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	4,00	27,22
——————————
14,30
	108,88
——————————
57,20

		Total Glafuri la geamuri-usi 
Inclusiv salariu				1 088,22
781,56	
		11.4. Tavan
					
328	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila
	m2	10,55	174,00
——————————
57,20
	1 835,72
——————————
603,46

		Total Tavan
Inclusiv salariu				1 835,72
603,46	
		11.5. Reparatie timplarie
					
329	RpCO56A	Demontari: timplarie pragul la usa
	m2	1,00	10,92
——————————
10,92
	10,92
——————————
10,92
	
330	RpCO37B	Inlocuirea pragului din cherestea de stejar, la usi 
	m	1,00	109,61
——————————
41,86
	109,61
——————————
41,86

		Total Reparatie timplarie
Inclusiv salariu				120,53
52,78	
		11.6. Elctricitate
					
331	RpEC04A	Montarea locului de priza 
	buc	6,00	291,18
——————————
96,98
	1 747,08
——————————
581,88
	
332	RpEE03A	Montarea prizelor 
	buc	6,00	43,42
——————————
8,06
	260,52
——————————
48,36
	
333	RpEC01B	Montarea locului de lampa si intrerupator
	buc	5,00	270,88
——————————
98,54
	1 354,40
——————————
492,70
	
334	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare 
	buc	1,00	45,77
——————————
7,02
	45,77
——————————
7,02
	
335	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat inglobate tip (LED)
	buc	2,00	282,76
——————————
28,60
	565,52
——————————
57,20

		Total Elctricitate
Inclusiv salariu				3 973,29
1 187,16	
							
		Total Cabinetul 313
Inclusiv salariu				14 772,49
7 283,38	
		12. Cabinetul 312
					
		12.1. Pereti
					
336	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila
	m2	32,83	9,11
——————————
8,32
	299,20
——————————
273,26
	
337	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti 
	m2	32,83	7,12
——————————
7,02
	233,66
——————————
230,36
	
338	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	32,83	2,97
——————————
0,78
	97,64
——————————
25,48
	
339	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2	32,83	39,41
——————————
31,72
	1 293,96
——————————
1 041,30
	
340	CF51B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) 
	m2	32,83	23,12
——————————
18,72
	759,13
——————————
614,64
	
341	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	32,83	18,52
——————————
14,29
	607,97
——————————
469,30
	
342	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	32,83	2,97
——————————
0,78
	97,64
——————————
25,48
	
343	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	32,83	27,22
——————————
14,30
	893,61
——————————
469,56

		Total Pereti
Inclusiv salariu				4 282,81
3 149,38	
		12.2. Pardosele
					
344	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag
	m2	10,55	15,43
——————————
14,05
	162,80
——————————
148,20
	
345	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment
	m2	10,55	8,19
——————————
7,79
	86,36
——————————
82,16
	
346	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 
	m2	10,55	40,71
——————————
18,21
	429,52
——————————
192,14
	
347	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga sau se scade
	m2	10,55	27,35
——————————
12,47
	288,49
——————————
131,56
	
348	CG50A	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm 
	m2	10,55	165,56
——————————
62,25
	1 746,71
——————————
656,76
	
349	CG18A	Plinte orizontale cu  inaltimea maxima de 15 cm la pereti  din gresie ceramica fixate cu  mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa,  in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp
	m	13,50	56,15
——————————
22,09
	758,04
——————————
298,22

		Total Pardosele
Inclusiv salariu				3 471,92
1 509,04	
		12.3. Glafuri la geamuri-usi 
					
350	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane
	m2	4,00	7,12
——————————
7,02
	28,48
——————————
28,08
	
351	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime interioare
	m	10,00	21,29
——————————
17,16
	212,86
——————————
171,60
	
352	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	4,00	2,98
——————————
0,78
	11,92
——————————
3,12
	
353	CL21A aplicativ	Protectia muchiilor la elemente din beton sau b.c.a., cu otel cornier la ziduri, stilpi, trepte, rampe
	m	10,00	33,68
——————————
28,60
	336,80
——————————
286,00
	
354	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane
	m2	4,00	60,52
——————————
38,61
	242,08
——————————
154,44
	
355	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	4,00	15,30
——————————
5,20
	61,20
——————————
20,80
	
356	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	4,00	18,52
——————————
14,30
	74,08
——————————
57,20
	
357	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	4,00	2,98
——————————
0,78
	11,92
——————————
3,12
	
358	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	4,00	27,22
——————————
14,30
	108,88
——————————
57,20

		Total Glafuri la geamuri-usi 
Inclusiv salariu				1 088,22
781,56	
		12.4. Tavan
					
359	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila
	m2	10,55	174,00
——————————
57,20
	1 835,72
——————————
603,46

		Total Tavan
Inclusiv salariu				1 835,72
603,46	
		12.5. Reparatie timplarie
					
360	RpCO56A	Demontari: timplarie pragul la usa
	m2	1,00	10,92
——————————
10,92
	10,92
——————————
10,92
	
361	RpCO37B	Inlocuirea pragului din cherestea de stejar, la usi 
	m	1,00	109,61
——————————
41,86
	109,61
——————————
41,86

		Total Reparatie timplarie
Inclusiv salariu				120,53
52,78	
		12.6. Elctricitate
					
362	RpEC04A	Montarea locului de priza 
	buc	6,00	291,18
——————————
96,98
	1 747,08
——————————
581,88
	
363	RpEE03A	Montarea prizelor 
	buc	6,00	43,42
——————————
8,06
	260,52
——————————
48,36
	
364	RpEC01B	Montarea locului de lampa si intrerupator
	buc	3,00	270,84
——————————
98,54
	812,52
——————————
295,62
	
365	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare 
	buc	1,00	45,77
——————————
7,02
	45,77
——————————
7,02
	
366	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat inglobate tip (LED)
	buc	2,00	282,76
——————————
28,60
	565,52
——————————
57,20

		Total Elctricitate
Inclusiv salariu				3 431,41
990,08	
							
		Total Cabinetul 312
Inclusiv salariu				14 230,61
7 086,30	
		13. Cabinetul 311
					
		13.1. Pereti
					
367	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila
	m2	44,77	9,11
——————————
8,32
	408,00
——————————
372,58
	
368	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti 
	m2	44,77	7,12
——————————
7,02
	318,84
——————————
314,34
	
369	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	44,77	2,98
——————————
0,78
	133,40
——————————
34,84
	
370	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2	44,77	39,42
——————————
31,72
	1 764,68
——————————
1 420,12
	
371	CF51B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) 
	m2	44,77	23,12
——————————
18,72
	1 034,94
——————————
837,98
	
372	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	44,76	18,53
——————————
14,30
	829,20
——————————
640,12
	
373	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	44,76	2,98
——————————
0,78
	133,27
——————————
34,84
	
374	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	44,77	27,22
——————————
14,30
	1 218,67
——————————
640,12

		Total Pereti
Inclusiv salariu				5 841,00
4 294,94	
		13.2. Pardosele
					
375	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag
	m2	20,35	15,43
——————————
14,03
	313,98
——————————
285,48
	
376	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment
	m2	20,35	8,19
——————————
7,79
	166,70
——————————
158,60
	
377	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 
	m2	20,35	40,69
——————————
18,21
	828,11
——————————
370,50
	
378	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga sau se scade
	m2	20,34	27,31
——————————
12,49
	555,42
——————————
254,02
	
379	CG50A	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm 
	m2	20,35	165,58
——————————
62,25
	3 369,47
——————————
1 266,72
	
380	CG18A	Plinte orizontale cu  inaltimea maxima de 15 cm la pereti  din gresie ceramica fixate cu  mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa,  in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp
	m	18,50	56,17
——————————
22,11
	1 039,10
——————————
408,98

		Total Pardosele
Inclusiv salariu				6 272,78
2 744,30	
		13.3. Glafuri la geamuri-usi 
					
381	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane
	m2	8,40	7,12
——————————
7,03
	59,82
——————————
59,02
	
382	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime interioare
	m	21,00	21,22
——————————
17,16
	445,56
——————————
360,36
	
383	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	8,40	2,97
——————————
0,77
	24,98
——————————
6,50
	
384	CL21A aplicativ	Protectia muchiilor la elemente din beton sau b.c.a., cu otel cornier la ziduri, stilpi, trepte, rampe
	m	21,00	33,68
——————————
28,60
	707,28
——————————
600,60
	
385	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane
	m2	8,40	60,53
——————————
38,63
	508,44
——————————
324,48
	
386	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	8,40	15,30
——————————
5,20
	128,52
——————————
43,68
	
387	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	8,40	18,52
——————————
14,30
	155,61
——————————
120,12
	
388	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	8,40	2,97
——————————
0,77
	24,98
——————————
6,50
	
389	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	8,40	27,22
——————————
14,30
	228,64
——————————
120,12

		Total Glafuri la geamuri-usi 
Inclusiv salariu				2 283,83
1 641,38	
		13.4. Tavan
					
390	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila
	m2	20,35	173,99
——————————
57,20
	3 540,69
——————————
1 164,02

		Total Tavan
Inclusiv salariu				3 540,69
1 164,02	
		13.5. Reparatie timplarie
					
391	RpCO56A	Demontari: timplarie pragul la usa
	m2	1,00	10,92
——————————
10,92
	10,92
——————————
10,92
	
392	RpCO37B	Inlocuirea pragului din cherestea de stejar, la usi 
	m	1,00	109,61
——————————
41,86
	109,61
——————————
41,86

		Total Reparatie timplarie
Inclusiv salariu				120,53
52,78	
		13.6. Elctricitate
					
393	RpEC04A	Montarea locului de priza 
	buc	6,00	291,18
——————————
96,98
	1 747,08
——————————
581,88
	
394	RpEE03A	Montarea prizelor 
	buc	6,00	43,42
——————————
8,06
	260,52
——————————
48,36
	
395	RpEC01B	Montarea locului de lampa si intrerupator
	buc	5,00	270,88
——————————
98,54
	1 354,40
——————————
492,70
	
396	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare 
	buc	1,00	45,77
——————————
7,02
	45,77
——————————
7,02
	
397	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat inglobate tip (LED)
	buc	4,00	282,76
——————————
28,60
	1 131,04
——————————
114,40

		Total Elctricitate
Inclusiv salariu				4 538,81
1 244,36	
							
		Total Cabinetul 311
Inclusiv salariu				22 597,64
11 141,78	
		14. Cabinetul 310
					
		14.1. Pereti
					
398	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila
	m2	33,85	9,11
——————————
8,32
	308,44
——————————
281,58
	
399	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti 
	m2	33,85	7,12
——————————
7,02
	241,04
——————————
237,64
	
400	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	33,85	2,98
——————————
0,78
	101,01
——————————
26,52
	
401	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2	33,85	39,42
——————————
31,72
	1 334,24
——————————
1 073,80
	
402	CF51B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) 
	m2	33,84	23,12
——————————
18,72
	782,23
——————————
633,36
	
403	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	33,85	18,53
——————————
14,30
	627,11
——————————
484,12
	
404	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	33,85	2,98
——————————
0,78
	101,01
——————————
26,52
	
405	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	33,85	27,22
——————————
14,30
	921,41
——————————
484,12

		Total Pereti
Inclusiv salariu				4 416,49
3 247,66	
		14.2. Pardosele
					
406	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag
	m2	13,51	15,46
——————————
14,05
	208,80
——————————
189,80
	
407	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment
	m2	13,51	8,21
——————————
7,81
	110,96
——————————
105,56
	
408	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 
	m2	13,51	40,76
——————————
18,21
	550,67
——————————
245,96
	
409	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga sau se scade
	m2	13,51	27,31
——————————
12,47
	368,91
——————————
168,48
	
410	CG50A	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm 
	m2	13,51	165,52
——————————
62,24
	2 236,18
——————————
840,84
	
411	CG18A	Plinte orizontale cu  inaltimea maxima de 15 cm la pereti  din gresie ceramica fixate cu  mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa,  in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp
	m	16,00	56,21
——————————
22,10
	899,32
——————————
353,60

		Total Pardosele
Inclusiv salariu				4 374,84
1 904,24	
		14.3. Glafuri la geamuri-usi 
					
412	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane
	m2	8,40	7,12
——————————
7,03
	59,82
——————————
59,02
	
413	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime interioare
	m	21,00	21,22
——————————
17,16
	445,56
——————————
360,36
	
414	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	8,40	2,97
——————————
0,77
	24,98
——————————
6,50
	
415	CL21A aplicativ	Protectia muchiilor la elemente din beton sau b.c.a., cu otel cornier la ziduri, stilpi, trepte, rampe
	m	21,00	33,68
——————————
28,60
	707,28
——————————
600,60
	
416	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane
	m2	8,40	60,53
——————————
38,63
	508,44
——————————
324,48
	
417	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	8,40	15,30
——————————
5,20
	128,52
——————————
43,68
	
418	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	8,40	18,52
——————————
14,30
	155,61
——————————
120,12
	
419	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	8,40	2,97
——————————
0,77
	24,98
——————————
6,50
	
420	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	8,40	27,22
——————————
14,30
	228,64
——————————
120,12

		Total Glafuri la geamuri-usi 
Inclusiv salariu				2 283,83
1 641,38	
		14.4. Tavan
					
421	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila
	m2	13,51	174,03
——————————
57,22
	2 351,09
——————————
772,98

		Total Tavan
Inclusiv salariu				2 351,09
772,98	
		14.5. Reparatie timplarie
					
422	RpCO56A	Demontari: timplarie pragul la usa
	m2	1,00	10,92
——————————
10,92
	10,92
——————————
10,92
	
423	RpCO37B	Inlocuirea pragului din cherestea de stejar, la usi 
	m	1,00	109,61
——————————
41,86
	109,61
——————————
41,86

		Total Reparatie timplarie
Inclusiv salariu				120,53
52,78	
		14.6. Elctricitate
					
424	RpEC04A	Montarea locului de priza 
	buc	6,00	291,18
——————————
96,98
	1 747,08
——————————
581,88
	
425	RpEE03A	Montarea prizelor 
	buc	6,00	43,42
——————————
8,06
	260,52
——————————
48,36
	
426	RpEC01B	Montarea locului de lampa si intrerupator
	buc	5,00	270,88
——————————
98,54
	1 354,40
——————————
492,70
	
427	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare 
	buc	1,00	45,77
——————————
7,02
	45,77
——————————
7,02
	
428	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat inglobate tip (LED)
	buc	4,00	282,76
——————————
28,60
	1 131,04
——————————
114,40

		Total Elctricitate
Inclusiv salariu				4 538,81
1 244,36	
							
		Total Cabinetul 310
Inclusiv salariu				18 085,59
8 863,40	
		15. Cabinetul 309
					
		15.1. Pereti
					
429	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila
	m2	32,83	9,11
——————————
8,32
	299,20
——————————
273,26
	
430	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti 
	m2	32,83	7,12
——————————
7,02
	233,66
——————————
230,36
	
431	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	32,83	2,97
——————————
0,78
	97,64
——————————
25,48
	
432	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2	32,83	39,41
——————————
31,72
	1 293,96
——————————
1 041,30
	
433	CF51B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) 
	m2	32,83	23,12
——————————
18,72
	759,13
——————————
614,64
	
434	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	32,83	18,52
——————————
14,29
	607,97
——————————
469,30
	
435	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	32,83	2,97
——————————
0,78
	97,64
——————————
25,48
	
436	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	32,83	27,22
——————————
14,30
	893,61
——————————
469,56

		Total Pereti
Inclusiv salariu				4 282,81
3 149,38	
		15.2. Pardosele
					
437	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag
	m2	10,55	15,43
——————————
14,05
	162,80
——————————
148,20
	
438	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment
	m2	10,55	8,19
——————————
7,79
	86,36
——————————
82,16
	
439	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 
	m2	10,55	40,71
——————————
18,21
	429,52
——————————
192,14
	
440	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga sau se scade
	m2	10,55	27,35
——————————
12,47
	288,49
——————————
131,56
	
441	CG50A	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm 
	m2	10,55	165,56
——————————
62,25
	1 746,71
——————————
656,76
	
442	CG18A	Plinte orizontale cu  inaltimea maxima de 15 cm la pereti  din gresie ceramica fixate cu  mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa,  in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp
	m	13,50	56,15
——————————
22,09
	758,04
——————————
298,22

		Total Pardosele
Inclusiv salariu				3 471,92
1 509,04	
		15.3. Glafuri la geamuri-usi 
					
443	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane
	m2	4,00	7,12
——————————
7,02
	28,48
——————————
28,08
	
444	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime interioare
	m	10,00	21,29
——————————
17,16
	212,86
——————————
171,60
	
445	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	4,00	2,98
——————————
0,78
	11,92
——————————
3,12
	
446	CL21A aplicativ	Protectia muchiilor la elemente din beton sau b.c.a., cu otel cornier la ziduri, stilpi, trepte, rampe
	m	10,00	33,68
——————————
28,60
	336,80
——————————
286,00
	
447	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane
	m2	4,00	60,52
——————————
38,61
	242,08
——————————
154,44
	
448	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	4,00	15,30
——————————
5,20
	61,20
——————————
20,80
	
449	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	4,00	18,52
——————————
14,30
	74,08
——————————
57,20
	
450	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	4,00	2,98
——————————
0,78
	11,92
——————————
3,12
	
451	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	4,00	27,22
——————————
14,30
	108,88
——————————
57,20

		Total Glafuri la geamuri-usi 
Inclusiv salariu				1 088,22
781,56	
		15.4. Tavan
					
452	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila
	m2	10,55	174,00
——————————
57,20
	1 835,72
——————————
603,46

		Total Tavan
Inclusiv salariu				1 835,72
603,46	
		15.5. Reparatie timplarie
					
453	RpCO56A	Demontari: timplarie pragul la usa
	m2	1,00	10,92
——————————
10,92
	10,92
——————————
10,92
	
454	RpCO37B	Inlocuirea pragului din cherestea de stejar, la usi 
	m	1,00	109,61
——————————
41,86
	109,61
——————————
41,86

		Total Reparatie timplarie
Inclusiv salariu				120,53
52,78	
		15.6. Elctricitate
					
455	RpEC04A	Montarea locului de priza 
	buc	6,00	291,18
——————————
96,98
	1 747,08
——————————
581,88
	
456	RpEE03A	Montarea prizelor 
	buc	6,00	43,42
——————————
8,06
	260,52
——————————
48,36
	
457	RpEC01B	Montarea locului de lampa si intrerupator
	buc	3,00	270,84
——————————
98,54
	812,52
——————————
295,62
	
458	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare 
	buc	1,00	45,77
——————————
7,02
	45,77
——————————
7,02
	
459	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat inglobate tip (LED)
	buc	2,00	282,76
——————————
28,60
	565,52
——————————
57,20

		Total Elctricitate
Inclusiv salariu				3 431,41
990,08	
							
		Total Cabinetul 309
Inclusiv salariu				14 230,61
7 086,30	
		16. Cabinetul 308
					
		16.1. Pereti
					
460	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila
	m2	32,83	9,11
——————————
8,32
	299,20
——————————
273,26
	
461	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti 
	m2	32,83	7,12
——————————
7,02
	233,66
——————————
230,36
	
462	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	32,83	2,97
——————————
0,78
	97,64
——————————
25,48
	
463	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2	32,83	39,41
——————————
31,72
	1 293,96
——————————
1 041,30
	
464	CF51B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) 
	m2	32,83	23,12
——————————
18,72
	759,13
——————————
614,64
	
465	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	32,83	18,52
——————————
14,29
	607,97
——————————
469,30
	
466	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	32,83	2,97
——————————
0,78
	97,64
——————————
25,48
	
467	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	32,83	27,22
——————————
14,30
	893,61
——————————
469,56

		Total Pereti
Inclusiv salariu				4 282,81
3 149,38	
		16.2. Pardosele
					
468	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag
	m2	10,55	15,43
——————————
14,05
	162,80
——————————
148,20
	
469	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment
	m2	10,55	8,19
——————————
7,79
	86,36
——————————
82,16
	
470	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 
	m2	10,55	40,71
——————————
18,21
	429,52
——————————
192,14
	
471	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga sau se scade
	m2	10,55	27,35
——————————
12,47
	288,49
——————————
131,56
	
472	CG50A	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm 
	m2	10,55	165,56
——————————
62,25
	1 746,71
——————————
656,76
	
473	CG18A	Plinte orizontale cu  inaltimea maxima de 15 cm la pereti  din gresie ceramica fixate cu  mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa,  in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp
	m	13,50	56,15
——————————
22,09
	758,04
——————————
298,22

		Total Pardosele
Inclusiv salariu				3 471,92
1 509,04	
		16.3. Glafuri la geamuri-usi 
					
474	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane
	m2	4,00	7,12
——————————
7,02
	28,48
——————————
28,08
	
475	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime interioare
	m	10,00	21,29
——————————
17,16
	212,86
——————————
171,60
	
476	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	4,00	2,98
——————————
0,78
	11,92
——————————
3,12
	
477	CL21A aplicativ	Protectia muchiilor la elemente din beton sau b.c.a., cu otel cornier la ziduri, stilpi, trepte, rampe
	m	10,00	33,68
——————————
28,60
	336,80
——————————
286,00
	
478	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane
	m2	4,00	60,52
——————————
38,61
	242,08
——————————
154,44
	
479	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	4,00	15,30
——————————
5,20
	61,20
——————————
20,80
	
480	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	4,00	18,52
——————————
14,30
	74,08
——————————
57,20
	
481	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	4,00	2,98
——————————
0,78
	11,92
——————————
3,12
	
482	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	4,00	27,22
——————————
14,30
	108,88
——————————
57,20

		Total Glafuri la geamuri-usi 
Inclusiv salariu				1 088,22
781,56	
		16.4. Tavan
					
483	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila
	m2	10,55	174,00
——————————
57,20
	1 835,72
——————————
603,46

		Total Tavan
Inclusiv salariu				1 835,72
603,46	
		16.5. Reparatie timplarie
					
484	RpCO56A	Demontari: timplarie pragul la usa
	m2	1,00	10,92
——————————
10,92
	10,92
——————————
10,92
	
485	RpCO37B	Inlocuirea pragului din cherestea de stejar, la usi 
	m	1,00	109,61
——————————
41,86
	109,61
——————————
41,86

		Total Reparatie timplarie
Inclusiv salariu				120,53
52,78	
		16.6. Elctricitate
					
486	RpEC04A	Montarea locului de priza 
	buc	6,00	291,18
——————————
96,98
	1 747,08
——————————
581,88
	
487	RpEE03A	Montarea prizelor 
	buc	6,00	43,42
——————————
8,06
	260,52
——————————
48,36
	
488	RpEC01B	Montarea locului de lampa si intrerupator
	buc	3,00	270,84
——————————
98,54
	812,52
——————————
295,62
	
489	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare 
	buc	1,00	45,77
——————————
7,02
	45,77
——————————
7,02
	
490	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat inglobate tip (LED)
	buc	2,00	282,76
——————————
28,60
	565,52
——————————
57,20

		Total Elctricitate
Inclusiv salariu				3 431,41
990,08	
							
		Total Cabinetul 308
Inclusiv salariu				14 230,61
7 086,30	
		17. Cabinetul 307
					
		17.1. Pereti
					
491	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila
	m2	39,57	9,11
——————————
8,32
	360,63
——————————
329,16
	
492	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti 
	m2	39,57	7,13
——————————
7,02
	281,94
——————————
277,94
	
493	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	39,57	2,98
——————————
0,78
	118,06
——————————
30,94
	
494	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2	39,57	39,42
——————————
31,72
	1 559,76
——————————
1 255,28
	
495	CF51B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) 
	m2	39,00	23,12
——————————
18,72
	901,69
——————————
730,08
	
496	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	39,57	18,53
——————————
14,30
	733,18
——————————
566,02
	
497	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	39,57	2,98
——————————
0,78
	118,06
——————————
30,94
	
498	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	39,57	27,22
——————————
14,30
	1 077,11
——————————
565,76

		Total Pereti
Inclusiv salariu				5 150,43
3 786,12	
		17.2. Pardosele
					
499	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag
	m2	15,51	15,45
——————————
14,05
	239,68
——————————
217,88
	
500	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment
	m2	15,51	8,21
——————————
7,81
	127,36
——————————
121,16
	
501	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 
	m2	15,51	40,73
——————————
18,21
	631,77
——————————
282,36
	
502	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga sau se scade
	m2	15,51	27,24
——————————
12,47
	422,56
——————————
193,44
	
503	CG50A	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm 
	m2	15,51	165,52
——————————
62,24
	2 567,21
——————————
965,38
	
504	CG18A	Plinte orizontale cu  inaltimea maxima de 15 cm la pereti  din gresie ceramica fixate cu  mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa,  in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp
	m	18,00	56,19
——————————
22,10
	1 011,36
——————————
397,80

		Total Pardosele
Inclusiv salariu				4 999,94
2 178,02	
		17.3. Glafuri la geamuri-usi 
					
505	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane
	m2	8,40	7,12
——————————
7,03
	59,82
——————————
59,02
	
506	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime interioare
	m	21,00	21,22
——————————
17,16
	445,56
——————————
360,36
	
507	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	8,40	2,97
——————————
0,77
	24,98
——————————
6,50
	
508	CL21A aplicativ	Protectia muchiilor la elemente din beton sau b.c.a., cu otel cornier la ziduri, stilpi, trepte, rampe
	m	21,00	33,68
——————————
28,60
	707,28
——————————
600,60
	
509	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane
	m2	8,40	60,53
——————————
38,63
	508,44
——————————
324,48
	
510	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	8,40	15,30
——————————
5,20
	128,52
——————————
43,68
	
511	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	8,40	18,52
——————————
14,30
	155,61
——————————
120,12
	
512	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	8,40	2,97
——————————
0,77
	24,98
——————————
6,50
	
513	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	8,40	27,22
——————————
14,30
	228,64
——————————
120,12

		Total Glafuri la geamuri-usi 
Inclusiv salariu				2 283,83
1 641,38	
		17.4. Tavan
					
514	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila
	m2	15,51	174,02
——————————
57,21
	2 699,04
——————————
887,38

		Total Tavan
Inclusiv salariu				2 699,04
887,38	
		17.5. Reparatie timplarie
					
515	RpCO56A	Demontari: timplarie pragul la usa
	m2	1,00	10,92
——————————
10,92
	10,92
——————————
10,92
	
516	RpCO37B	Inlocuirea pragului din cherestea de stejar, la usi 
	m	1,00	109,61
——————————
41,86
	109,61
——————————
41,86

		Total Reparatie timplarie
Inclusiv salariu				120,53
52,78	
		17.6. Elctricitate
					
517	RpEC04A	Montarea locului de priza 
	buc	6,00	291,18
——————————
96,98
	1 747,08
——————————
581,88
	
518	RpEE03A	Montarea prizelor 
	buc	6,00	43,42
——————————
8,06
	260,52
——————————
48,36
	
519	RpEC01B	Montarea locului de lampa si intrerupator
	buc	5,00	270,88
——————————
98,54
	1 354,40
——————————
492,70
	
520	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare 
	buc	1,00	45,77
——————————
7,02
	45,77
——————————
7,02
	
521	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat inglobate tip (LED)
	buc	4,00	282,76
——————————
28,60
	1 131,04
——————————
114,40

		Total Elctricitate
Inclusiv salariu				4 538,81
1 244,36	
							
		Total Cabinetul 307
Inclusiv salariu				19 792,58
9 790,04	
		18. Cabinetul 306
					
		18.1. Pereti
					
522	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila
	m2	40,80	9,11
——————————
8,32
	371,82
——————————
339,56
	
523	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti 
	m2	40,80	7,12
——————————
7,02
	290,62
——————————
286,52
	
524	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	40,80	2,98
——————————
0,78
	121,48
——————————
31,72
	
525	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2	40,80	39,42
——————————
31,72
	1 608,19
——————————
1 294,28
	
526	CF51B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) 
	m2	40,00	23,12
——————————
18,72
	924,80
——————————
748,80
	
527	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	40,81	18,52
——————————
14,30
	755,84
——————————
583,44
	
528	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	40,80	2,98
——————————
0,78
	121,48
——————————
31,72
	
529	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	40,80	27,22
——————————
14,30
	1 110,58
——————————
583,44

		Total Pereti
Inclusiv salariu				5 304,81
3 899,48	
		18.2. Pardosele
					
530	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag
	m2	13,20	15,43
——————————
14,02
	203,62
——————————
185,12
	
531	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment
	m2	13,21	8,20
——————————
7,79
	108,26
——————————
102,96
	
532	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 
	m2	13,20	40,69
——————————
18,20
	537,06
——————————
240,24
	
533	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga sau se scade
	m2	13,20	27,32
——————————
12,49
	360,56
——————————
164,84
	
534	CG50A	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm 
	m2	13,21	165,53
——————————
62,23
	2 186,62
——————————
822,12
	
535	CG18A	Plinte orizontale cu  inaltimea maxima de 15 cm la pereti  din gresie ceramica fixate cu  mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa,  in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp
	m	16,00	56,21
——————————
22,10
	899,32
——————————
353,60

		Total Pardosele
Inclusiv salariu				4 295,44
1 868,88	
		18.3. Glafuri la geamuri-usi 
					
536	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane
	m2	4,00	7,12
——————————
7,02
	28,48
——————————
28,08
	
537	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime interioare
	m	14,00	20,76
——————————
17,16
	290,70
——————————
240,24
	
538	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	4,00	2,98
——————————
0,78
	11,92
——————————
3,12
	
539	CL21A aplicativ	Protectia muchiilor la elemente din beton sau b.c.a., cu otel cornier la ziduri, stilpi, trepte, rampe
	m	14,00	33,68
——————————
28,60
	471,52
——————————
400,40
	
540	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane
	m2	4,00	60,52
——————————
38,61
	242,08
——————————
154,44
	
541	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	4,00	15,30
——————————
5,20
	61,20
——————————
20,80
	
542	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	4,00	18,52
——————————
14,30
	74,08
——————————
57,20
	
543	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	4,00	2,98
——————————
0,78
	11,92
——————————
3,12
	
544	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	4,00	27,22
——————————
14,30
	108,88
——————————
57,20

		Total Glafuri la geamuri-usi 
Inclusiv salariu				1 300,78
964,60	
		18.4. Tavan
					
545	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila
	m2	13,20	173,98
——————————
57,20
	2 296,48
——————————
755,04

		Total Tavan
Inclusiv salariu				2 296,48
755,04	
		18.5. Reparatie timplarie
					
546	RpCO56A	Demontari: timplarie pragul la usa
	m2	1,00	10,92
——————————
10,92
	10,92
——————————
10,92
	
547	RpCO37B	Inlocuirea pragului din cherestea de stejar, la usi 
	m	1,00	109,61
——————————
41,86
	109,61
——————————
41,86

		Total Reparatie timplarie
Inclusiv salariu				120,53
52,78	
		18.6. Elctricitate
					
548	RpEC04A	Montarea locului de priza 
	buc	6,00	291,18
——————————
96,98
	1 747,08
——————————
581,88
	
549	RpEE03A	Montarea prizelor 
	buc	6,00	43,42
——————————
8,06
	260,52
——————————
48,36
	
550	RpEC01B	Montarea locului de lampa si intrerupator
	buc	5,00	270,88
——————————
98,54
	1 354,40
——————————
492,70
	
551	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare 
	buc	1,00	45,77
——————————
7,02
	45,77
——————————
7,02
	
552	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat inglobate tip (LED)
	buc	4,00	282,76
——————————
28,60
	1 131,04
——————————
114,40

		Total Elctricitate
Inclusiv salariu				4 538,81
1 244,36	
							
		Total Cabinetul 306
Inclusiv salariu				17 856,85
8 785,14	
		19. Cabinetul 305 antreu
					
		19.1. Pereti
					
553	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila
	m2	40,80	9,11
——————————
8,32
	371,82
——————————
339,56
	
554	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti 
	m2	40,80	7,12
——————————
7,02
	290,62
——————————
286,52
	
555	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	40,80	2,98
——————————
0,78
	121,48
——————————
31,72
	
556	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2	40,80	39,42
——————————
31,72
	1 608,19
——————————
1 294,28
	
557	CF51B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) 
	m2	40,00	23,12
——————————
18,72
	924,80
——————————
748,80
	
558	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	40,81	18,52
——————————
14,30
	755,84
——————————
583,44
	
559	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	40,80	2,98
——————————
0,78
	121,48
——————————
31,72
	
560	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	40,80	27,22
——————————
14,30
	1 110,58
——————————
583,44

		Total Pereti
Inclusiv salariu				5 304,81
3 899,48	
		19.2. Pardosele
					
561	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag
	m2	15,95	15,46
——————————
14,05
	246,52
——————————
224,12
	
562	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment
	m2	15,95	8,19
——————————
7,79
	130,68
——————————
124,28
	
563	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 
	m2	15,94	40,72
——————————
18,19
	649,06
——————————
289,90
	
564	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga sau se scade
	m2	15,95	27,35
——————————
12,49
	436,21
——————————
199,16
	
565	CG50A	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm 
	m2	15,95	165,54
——————————
62,24
	2 640,35
——————————
992,68
	
566	CG18A	Plinte orizontale cu  inaltimea maxima de 15 cm la pereti  din gresie ceramica fixate cu  mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa,  in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp
	m	17,00	56,15
——————————
22,10
	954,59
——————————
375,70

		Total Pardosele
Inclusiv salariu				5 057,41
2 205,84	
		19.3. Glafuri la geamuri-usi 
					
567	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane
	m2	4,00	7,12
——————————
7,02
	28,48
——————————
28,08
	
568	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime interioare
	m	14,00	20,76
——————————
17,16
	290,70
——————————
240,24
	
569	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	4,00	2,98
——————————
0,78
	11,92
——————————
3,12
	
570	CL21A aplicativ	Protectia muchiilor la elemente din beton sau b.c.a., cu otel cornier la ziduri, stilpi, trepte, rampe
	m	14,00	33,68
——————————
28,60
	471,52
——————————
400,40
	
571	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane
	m2	4,00	60,52
——————————
38,61
	242,08
——————————
154,44
	
572	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	4,00	15,30
——————————
5,20
	61,20
——————————
20,80
	
573	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	4,00	18,52
——————————
14,30
	74,08
——————————
57,20
	
574	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	4,00	2,98
——————————
0,78
	11,92
——————————
3,12
	
575	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	4,00	27,22
——————————
14,30
	108,88
——————————
57,20

		Total Glafuri la geamuri-usi 
Inclusiv salariu				1 300,78
964,60	
		19.4. Tavan
					
576	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila
	m2	15,95	173,99
——————————
57,20
	2 775,18
——————————
912,34

		Total Tavan
Inclusiv salariu				2 775,18
912,34	
		19.5. Reparatie timplarie
					
577	RpCO56A	Demontari: timplarie pragul la usa
	m2	1,00	10,92
——————————
10,92
	10,92
——————————
10,92
	
578	RpCO37B	Inlocuirea pragului din cherestea de stejar, la usi 
	m	1,00	109,61
——————————
41,86
	109,61
——————————
41,86

		Total Reparatie timplarie
Inclusiv salariu				120,53
52,78	
		19.6. Elctricitate
					
579	RpEC04A	Montarea locului de priza 
	buc	6,00	291,18
——————————
96,98
	1 747,08
——————————
581,88
	
580	RpEE03A	Montarea prizelor 
	buc	6,00	43,42
——————————
8,06
	260,52
——————————
48,36
	
581	RpEC01B	Montarea locului de lampa si intrerupator
	buc	5,00	270,88
——————————
98,54
	1 354,40
——————————
492,70
	
582	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare 
	buc	1,00	45,77
——————————
7,02
	45,77
——————————
7,02
	
583	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat inglobate tip (LED)
	buc	4,00	282,76
——————————
28,60
	1 131,04
——————————
114,40

		Total Elctricitate
Inclusiv salariu				4 538,81
1 244,36	
							
		Total Cabinetul 305 antreu
Inclusiv salariu				19 097,52
9 279,40	
		20. Cabinetul 305 A
					
		20.1. Pereti
					
584	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila
	m2	43,16	9,11
——————————
8,32
	393,03
——————————
359,06
	
585	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti 
	m2	43,16	7,12
——————————
7,02
	307,20
——————————
302,90
	
586	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	43,16	2,98
——————————
0,78
	128,45
——————————
33,54
	
587	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2	43,16	39,42
——————————
31,72
	1 701,27
——————————
1 369,16
	
588	CF51B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) 
	m2	43,00	23,12
——————————
18,72
	994,18
——————————
804,96
	
589	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	43,16	18,53
——————————
14,30
	799,56
——————————
617,24
	
590	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	43,16	2,98
——————————
0,78
	128,45
——————————
33,54
	
591	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	43,16	27,22
——————————
14,30
	1 174,84
——————————
617,24

		Total Pereti
Inclusiv salariu				5 626,98
4 137,64	
		20.2. Pardosele
					
592	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag
	m2	15,40	15,46
——————————
14,05
	238,12
——————————
216,32
	
593	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment
	m2	15,40	8,20
——————————
7,80
	126,32
——————————
120,12
	
594	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 
	m2	15,40	40,75
——————————
18,20
	627,52
——————————
280,28
	
595	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga sau se scade
	m2	15,40	27,28
——————————
12,48
	420,07
——————————
192,14
	
596	CG50A	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm 
	m2	15,40	165,54
——————————
62,25
	2 549,35
——————————
958,62
	
597	CG18A	Plinte orizontale cu  inaltimea maxima de 15 cm la pereti  din gresie ceramica fixate cu  mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa,  in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp
	m	17,00	56,15
——————————
22,10
	954,59
——————————
375,70

		Total Pardosele
Inclusiv salariu				4 915,97
2 143,18	
		20.3. Glafuri la geamuri-usi 
					
598	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane
	m2	4,00	7,12
——————————
7,02
	28,48
——————————
28,08
	
599	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime interioare
	m	14,00	20,76
——————————
17,16
	290,70
——————————
240,24
	
600	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	4,00	2,98
——————————
0,78
	11,92
——————————
3,12
	
601	CL21A aplicativ	Protectia muchiilor la elemente din beton sau b.c.a., cu otel cornier la ziduri, stilpi, trepte, rampe
	m	14,00	33,68
——————————
28,60
	471,52
——————————
400,40
	
602	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane
	m2	4,00	60,52
——————————
38,61
	242,08
——————————
154,44
	
603	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	4,00	15,30
——————————
5,20
	61,20
——————————
20,80
	
604	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	4,00	18,52
——————————
14,30
	74,08
——————————
57,20
	
605	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	4,00	2,98
——————————
0,78
	11,92
——————————
3,12
	
606	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	4,00	27,22
——————————
14,30
	108,88
——————————
57,20

		Total Glafuri la geamuri-usi 
Inclusiv salariu				1 300,78
964,60	
		20.4. Tavan
					
607	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila
	m2	15,40	173,97
——————————
57,20
	2 679,21
——————————
880,88

		Total Tavan
Inclusiv salariu				2 679,21
880,88	
		20.5. Reparatie timplarie
					
608	RpCO56A	Demontari: timplarie pragul la usa
	m2	1,00	10,92
——————————
10,92
	10,92
——————————
10,92
	
609	RpCO37B	Inlocuirea pragului din cherestea de stejar, la usi 
	m	1,00	109,61
——————————
41,86
	109,61
——————————
41,86

		Total Reparatie timplarie
Inclusiv salariu				120,53
52,78	
		20.6. Elctricitate
					
610	RpEC04A	Montarea locului de priza 
	buc	6,00	291,18
——————————
96,98
	1 747,08
——————————
581,88
	
611	RpEE03A	Montarea prizelor 
	buc	6,00	43,42
——————————
8,06
	260,52
——————————
48,36
	
612	RpEC01B	Montarea locului de lampa si intrerupator
	buc	5,00	270,88
——————————
98,54
	1 354,40
——————————
492,70
	
613	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare 
	buc	1,00	45,77
——————————
7,02
	45,77
——————————
7,02
	
614	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat inglobate tip (LED)
	buc	4,00	282,76
——————————
28,60
	1 131,04
——————————
114,40

		Total Elctricitate
Inclusiv salariu				4 538,81
1 244,36	
							
		Total Cabinetul 305 A
Inclusiv salariu				19 182,28
9 423,44	
		21. Cabinetul 305 B
					
		21.1. Pereti
					
615	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila
	m2	64,31	9,11
——————————
8,32
	585,77
——————————
535,08
	
616	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti 
	m2	64,31	7,12
——————————
7,02
	458,02
——————————
451,62
	
617	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	64,31	2,98
——————————
0,78
	191,73
——————————
50,18
	
618	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2	64,31	39,42
——————————
31,72
	2 534,83
——————————
2 039,96
	
619	CF51B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) 
	m2	64,30	23,12
——————————
18,72
	1 486,70
——————————
1 203,80
	
620	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	64,31	18,52
——————————
14,30
	1 191,28
——————————
919,62
	
621	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	64,31	2,98
——————————
0,78
	191,73
——————————
50,18
	
622	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	64,31	27,22
——————————
14,30
	1 750,58
——————————
919,62

		Total Pereti
Inclusiv salariu				8 390,64
6 170,06	
		21.2. Pardosele
					
623	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag
	m2	29,70	15,44
——————————
14,04
	458,54
——————————
417,04
	
624	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment
	m2	29,70	8,21
——————————
7,81
	243,82
——————————
231,92
	
625	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 
	m2	29,70	40,75
——————————
18,20
	1 210,21
——————————
540,54
	
626	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga sau se scade
	m2	29,70	27,30
——————————
12,48
	810,76
——————————
370,76
	
627	CG50A	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm 
	m2	29,70	165,55
——————————
62,24
	4 916,86
——————————
1 848,60
	
628	CG18A	Plinte orizontale cu  inaltimea maxima de 15 cm la pereti  din gresie ceramica fixate cu  mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa,  in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp
	m	22,00	56,16
——————————
22,10
	1 235,44
——————————
486,20

		Total Pardosele
Inclusiv salariu				8 875,63
3 895,06	
		21.3. Glafuri la geamuri-usi 
					
629	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane
	m2	8,40	7,12
——————————
7,03
	59,82
——————————
59,02
	
630	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime interioare
	m	21,00	21,22
——————————
17,16
	445,56
——————————
360,36
	
631	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	8,40	2,97
——————————
0,77
	24,98
——————————
6,50
	
632	CL21A aplicativ	Protectia muchiilor la elemente din beton sau b.c.a., cu otel cornier la ziduri, stilpi, trepte, rampe
	m	21,00	33,68
——————————
28,60
	707,28
——————————
600,60
	
633	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane
	m2	8,40	60,53
——————————
38,63
	508,44
——————————
324,48
	
634	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	8,40	15,30
——————————
5,20
	128,52
——————————
43,68
	
635	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	8,40	18,52
——————————
14,30
	155,61
——————————
120,12
	
636	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	8,40	2,97
——————————
0,77
	24,98
——————————
6,50
	
637	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	8,40	27,22
——————————
14,30
	228,64
——————————
120,12

		Total Glafuri la geamuri-usi 
Inclusiv salariu				2 283,83
1 641,38	
		21.4. Tavan
					
638	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila
	m2	29,70	173,99
——————————
57,20
	5 167,63
——————————
1 698,84

		Total Tavan
Inclusiv salariu				5 167,63
1 698,84	
		21.5. Reparatie timplarie
					
639	RpCO56A	Demontari: timplarie pragul la usa
	m2	1,00	10,92
——————————
10,92
	10,92
——————————
10,92
	
640	RpCO37B	Inlocuirea pragului din cherestea de stejar, la usi 
	m	1,00	109,61
——————————
41,86
	109,61
——————————
41,86

		Total Reparatie timplarie
Inclusiv salariu				120,53
52,78	
		21.6. Elctricitate
					
641	RpEC04A	Montarea locului de priza 
	buc	6,00	291,18
——————————
96,98
	1 747,08
——————————
581,88
	
642	RpEE03A	Montarea prizelor 
	buc	6,00	43,42
——————————
8,06
	260,52
——————————
48,36
	
643	RpEC01B	Montarea locului de lampa si intrerupator
	buc	7,00	270,88
——————————
98,54
	1 896,13
——————————
689,78
	
644	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare 
	buc	1,00	45,77
——————————
7,02
	45,77
——————————
7,02
	
645	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat inglobate tip (LED)
	buc	6,00	282,76
——————————
28,60
	1 696,56
——————————
171,60

		Total Elctricitate
Inclusiv salariu				5 646,06
1 498,64	
							
		Total Cabinetul 305 B
Inclusiv salariu				30 484,32
14 956,76	
		22. WC
					
		22.1. Pereti
					
646	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica
	m2	41,40	41,75
——————————
41,60
	1 728,44
——————————
1 722,24
	
647	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane
	m2	41,40	7,12
——————————
7,02
	294,78
——————————
290,68
	
648	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane
	m2	41,40	60,10
——————————
44,20
	2 488,22
——————————
1 829,88
	
649	CI07A	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile fixate cu pasta adeziva, cu rosturi alternante si rostuirea cu chit in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, la constructii la care prin proiectul de arhitectura se impun cerinte deosebite privind calitatea si valoarea arhitecturala
	m2	41,39	254,95
——————————
124,80
	10 552,18
——————————
5 165,42

		Total Pereti
Inclusiv salariu				15 063,62
9 008,22	
		22.2. Pardosele
					
650	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc
	m2	15,00	20,78
——————————
20,28
	311,70
——————————
304,20
	
651	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment
	m2	15,00	8,20
——————————
7,80
	123,00
——————————
117,00
	
652	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 
	m2	15,00	40,73
——————————
18,20
	610,95
——————————
273,00
	
653	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga sau se scade
	m2	15,00	27,30
——————————
12,48
	409,50
——————————
187,20
	
654	CG50A	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm 
	m2	15,00	165,51
——————————
62,24
	2 482,61
——————————
933,66
	
655	CG18A	Plinte orizontale cu  inaltimea maxima de 15 cm la pereti  din gresie ceramica fixate cu  mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa,  in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp
	m	30,00	56,17
——————————
22,10
	1 685,10
——————————
663,00

		Total Pardosele
Inclusiv salariu				5 622,86
2 478,06	
		22.3. Tavan
					
656	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.
	m2	15,00	24,44
——————————
24,44
	366,60
——————————
366,60
	
657	CK28B	Tavane suspendate executate pe santier din lambriu din mase plastice
	m2	15,00	198,89
——————————
59,80
	2 983,35
——————————
897,00

		Total Tavan
Inclusiv salariu				3 349,95
1 263,60	
		22.4. Reparatie timplarie
					
658	RpCO56A	Demontari: timplarie pragul la usa
	m2	1,00	10,92
——————————
10,92
	10,92
——————————
10,92
	
659	RpCO37B	Inlocuirea pragului din cherestea de stejar, la usi 
	m	1,00	109,61
——————————
41,86
	109,61
——————————
41,86

		Total Reparatie timplarie
Inclusiv salariu				120,53
52,78	
		22.5. Elctricitate
					
660	RpEC04A	Montarea locului de priza 
	buc	2,00	291,18
——————————
96,98
	582,36
——————————
193,96
	
661	RpEE03A	Montarea prizelor 
	buc	2,00	43,42
——————————
8,06
	86,84
——————————
16,12
	
662	RpEC01B	Montarea locului de lampa si intrerupator
	buc	5,00	270,88
——————————
98,54
	1 354,40
——————————
492,70
	
663	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare 
	buc	1,00	45,77
——————————
7,02
	45,77
——————————
7,02
	
664	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat inglobate tip (LED)
	buc	4,00	282,76
——————————
28,60
	1 131,04
——————————
114,40

		Total Elctricitate
Inclusiv salariu				3 200,41
824,20	
		22.6. Tehnica sanitara
					
665	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile
	buc	1,00	24,70
——————————
24,70
	24,70
——————————
24,70
	
666	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat 
	buc	2,00	28,60
——————————
28,60
	57,20
——————————
57,20
	
667	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar
	buc	1,00	992,40
——————————
48,10
	992,40
——————————
48,10
	
668	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar 
	buc	2,00	1 497,20
——————————
122,20
	2 994,40
——————————
244,40

		Total Tehnica sanitara
Inclusiv salariu				4 068,70
374,40	
							
		Total WC
Inclusiv salariu				31 426,07
14 001,26	
		23. Coridor
					
		23.1. Pereti
					
669	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.
	m2	221,20	24,44
——————————
24,44
	5 405,92
——————————
5 405,92
	
670	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti 
	m2	221,20	7,12
——————————
7,02
	1 574,82
——————————
1 552,72
	
671	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	221,20	2,98
——————————
0,78
	659,28
——————————
172,64
	
672	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2	221,20	39,41
——————————
31,72
	8 718,48
——————————
7 016,36
	
673	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) 
	m2	221,00	15,45
——————————
12,48
	3 414,44
——————————
2 758,08
	
674	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	221,20	18,52
——————————
14,30
	4 097,62
——————————
3 163,16
	
675	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	221,20	2,98
——————————
0,78
	659,28
——————————
172,64
	
676	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	221,10	27,22
——————————
14,30
	6 018,33
——————————
3 161,86

		Total Pereti
Inclusiv salariu				30 548,17
23 403,38	
		23.2. Pardosele
					
677	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag
	m2	78,20	15,44
——————————
14,04
	1 207,42
——————————
1 097,72
	
678	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment
	m2	78,20	8,20
——————————
7,80
	641,26
——————————
609,96
	
679	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 
	m2	78,20	40,72
——————————
18,20
	3 184,51
——————————
1 423,24
	
680	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga sau se scade
	m2	78,20	27,30
——————————
12,48
	2 135,06
——————————
976,04
	
681	CG50A	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm 
	m2	78,20	165,54
——————————
62,24
	12 945,05
——————————
4 867,46
	
682	CG18A	Plinte orizontale cu  inaltimea maxima de 15 cm la pereti  din gresie ceramica fixate cu  mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa,  in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp
	m	110,00	56,17
——————————
22,10
	6 178,70
——————————
2 431,00

		Total Pardosele
Inclusiv salariu				26 292,00
11 405,42	
		23.3. Glafuri la geamuri-usi 
					
683	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane
	m2	28,00	7,12
——————————
7,02
	199,36
——————————
196,56
	
684	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime interioare
	m	141,00	21,30
——————————
17,16
	3 002,88
——————————
2 419,56
	
685	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	28,00	2,98
——————————
0,78
	83,44
——————————
21,84
	
686	CL21A aplicativ	Protectia muchiilor la elemente din beton sau b.c.a., cu otel cornier la ziduri, stilpi, trepte, rampe
	m	141,00	33,68
——————————
28,60
	4 748,88
——————————
4 032,60
	
687	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane
	m2	28,00	60,54
——————————
38,64
	1 695,09
——————————
1 081,86
	
688	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	28,00	15,30
——————————
5,20
	428,40
——————————
145,60
	
689	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	28,00	18,53
——————————
14,30
	518,71
——————————
400,40
	
690	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	28,00	2,98
——————————
0,78
	83,44
——————————
21,84
	
691	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	28,00	27,22
——————————
14,30
	762,16
——————————
400,40

		Total Glafuri la geamuri-usi 
Inclusiv salariu				11 522,36
8 720,66	
		23.4. Tavan
					
692	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila reparatie partiala
	m2	48,00	173,97
——————————
57,20
	8 350,80
——————————
2 745,60

		Total Tavan
Inclusiv salariu				8 350,80
2 745,60	
		23.5. Elctricitate
					
693	RpEC04A	Montarea locului de priza 
	buc	6,00	291,18
——————————
96,98
	1 747,08
——————————
581,88
	
694	RpEE03A	Montarea prizelor 
	buc	6,00	43,42
——————————
8,06
	260,52
——————————
48,36
	
695	RpEC01B	Montarea locului de lampa si intrerupator
	buc	21,00	270,90
——————————
98,54
	5 688,89
——————————
2 069,34
	
696	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare 
	buc	6,00	45,62
——————————
7,02
	273,72
——————————
42,12
	
697	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat inglobate tip (LED)
	buc	15,00	282,76
——————————
28,60
	4 241,40
——————————
429,00

		Total Elctricitate
Inclusiv salariu				12 211,61
3 170,70	
							
		Total Coridor
Inclusiv salariu				88 924,94
49 445,76	

		Total	 lei			492 043,42
	
		Transport materiale	5,00 %			11 986,58
	
		Fond social si medical	22,50 %			56 263,72
	
		Total	100,00 +			560 293,72
	
		Cheltuieli de regie	12,00 %			67 235,25
	
		Total	100,00 +			627 528,97
	
		Beneficiul	4,00 %			25 101,16
	
		Total	100,00 +			652 630,13
	
		TVA	20,00 %			130 526,03

Total deviz:
Inclisiv salariu				783 156,16
——————
250 060,98

Intocmit 		
                                       (funcţia, semnătura, numele, prenumele )	
Verificat		
                                      (funcţia, semnătura, numele, prenumele)