**ANUNȚ DE PARTICIPARE**

 **privind achiziționarea de Utilaj complementar de laborator

 prin procedura de achiziție COP**

**33100000-1**

1. **Denumirea autorității contractante: I.P.Centrul Republican de Diagnostic Veterinar**
2. **IDNO: 1005600030818**
3. **Adresa: MD-2051, mun. Chișinău, str. Murelor, 3 sec. Buiucani**
4. **Numărul de telefon/fax: 022 74 23 11/ 022 74 25 00**
5. **Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: crdv@ansa.gov.md**
6. **Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: *documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP***
7. **Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Instituție publică**
8. **Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr. d/o** | **Cod CPV** | **Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate** | **Unitatea de măsură** | **Cantitatea** | **Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință** | **Valoarea estimată(se va indica pentru fiecare lot în parte)** |
| 1 | 33100000-1 | LOT 1 Lăptop | Buc. | 2 | Intel Core i3- i5-5200U Processor (3M Cache, up to 2.70 GHz)4 GB DDR3L SDRAM; 500 GB 7200 rpm Hard DriveFingerprint Reader, Intel 3160 AC + BT 4.014-Inch Screen, Intel HD Graphics 55006-cell battery, 9-hour battery lifeSoft pentru validarea şi interpretarea rezultatelor | **35 000.00** |
| 2 | 33100000-1 | LOT 2 Congelator | Buc. | 1 | Volumele camerei de testare de la 150 la 300 LCamere de testare din oțel inoxidabil și carcasă exterioară rezistente la coroziunePotrivit pentru instalarea curată a camerei, curățare ușoarăInterval de temperatură de la -10 °C până la -80 °C)Înaltă comoditate în funcțiune cu controler tactil intuitiv Gazele ecologice de refrigerare/tehnologia (energy saving)Tehnologia de iluminare și răcire economisește energieReducerea zgomotului prin compresorul ventilatorului controlat cu vitezăPosibilitatea calibrării și validării Precizia setării temperaturii: 0,1 ° CPrecizia setării umidității: 0,5%Metoda dezumidificăriiNumărul de rafturi din inox: cel puțin 2 Sarcina maximă pe raft: 18 - 24 kgInterfețele de comunicare: LAN, USBSistemul de autodiagnostic și control al temperaturii și umidității: daConexiune electrică 230V, 50-60 HzLa momentul livrararii trebuie sa fie incluse urmatoarele certificate: -Manual de operarea InstalareaGarantie 12 luni. Disponibilitatea unui service-centru local autorizat de producător  | **50 000.00** |
| 3 | 33100000-1 | LOT 3 Frigider | Buc. |  2 | Combinat, Camera frigorifica sus, Camera de congelare jos, egale după volum, 320-400 litre fiecare;Refrigerant: R452a sau R290, Răcire convecțională (ventilator); Dezghețare automată cu evaporarea apei condensate; Izolație din poliuretan ecologic (CFC-free), cel puțin 60 mm; Iluminare interioară: LED (ecologic, energy saving) cu aprinderea automată și manuală; Data logger pentru înregistrarea datelor în camera de răcire și de congelare, port USBRafturi din inox in forma de platou cu înălțime reglabilă; Display LCD tactil pentru afișarea temperaturii interioareAfișarea grafică a temperaturii în timp real Domeniul de temperatură al compartimentului de refrigerare de la +2°С pînă la +12°С Domeniul de temperatură a camerei de congelare: -10°С ….-30°СDimensiuni externe, mm 700x800x2100, din InoxPuterea electrică totală: 850 Wt; Certificat de calibrare/etalonare, port pentru sonda de testare: 25mm.La momentul livrararii trebuie sa fie incluse urmatoarele certificate: -Certificat ISO 9001 pentru producator Certificat ISO 9001 pentru participant-Autorizatie de la producator Original!-Manual de operarea Instalarea, instruirea;Garantie 12 luni. Disponibilitatea personalului autorizat de producător pentru suportul tehnic, cu posibilitatea de a oferi servicii de post garanţie: servicii de întreţinere, consumabile și piese de schimb. Trebuie să fie oferită lista serviciilor de garanţie şi post garanţiiDisponibilitatea unui service-centru local autorizat de producător utilajului cu personal instruit de către producător  | **142 500.00** |
| 4 | 33100000-1 | LOT 4 Distilator | Buc.  | 1 | Capacitate 12 l / hConductivitate aprox. 2,3 µs / cm la 25 ° C Capacitate rezervor 24 lApa de răcire necesară aprox. 198 l / hPresiunea minimă a apei de 3 bar până la max. 7 bariDimensiuni exterioare (L x P x H) 780 x 410 x 670 mmConexiune electrică 400 V / 50 ... 60 Hz / 9,0 kW, 3 Ph / N / PE cu trifazat (alte tensiuni la cerere)Greutate netă aprox. 43,0 kg, La momentul livrararii trebuie sa fie incluse urmatoarele certificate: -Manual de operarea InstalareaGarantie 12 luni. Disponibilitatea unui service-centru local autorizat de producător | **100 000.00** |
| 5 | 33100000-1 | LOT 5 Pipetă monocanal 20-200 µl | Buc. | 2 | Garantie: 24 luniNumar canale: monocanal; Autoclavabila Manuala / Digitala: manuala Volum 20-200 µlEroare sistematica relativa ± 0.6 % Eroare sistematica absoluta ± 1.5 µlEroare aleatorie relativa ± 0.2 % Eroare aleatorie absoluta ± 0.5 µlCertificat de calibrare/etalonare | **10 000.00** |
| 6 | 33100000-1 | LOT 6 Pipetă monocanal 0.5-10 µl |  Buc  | 2 | Garantie 24 luniNumar canale: MonocanalAutoclavabila Manuala / Digitala: ManualaVolum 0.5-10 µlEroare sistematica relativa ± 1 % Eroare sistematica absoluta ± 0.1 µlEroare aleatorie relativa ± 0.5 % Eroare aleatorie absoluta ± 0.05 µlCertificat de calibrare/etalonare | **12 000.00** |
| 7 | 33100000-1 | LOT 7 Pipetă monocanal 100-1000 µl | Buc  |   2 | Garantie 24 luniNumar canale: MonocanalAutoclavabila Manuala / Digitala: ManualaVolum 100-1000 µlEroare sistematica relativa ± 0.6 % Eroare sistematica absoluta ± 1.5 µlEroare aleatorie relativa ± 0.2 % Eroare aleatorie absoluta ± 0.5 µlCertificat de calibrare/etalonare | **12 000.00** |
| 8 | 33100000-1 | LOT 8 Pipetă multicanal 30-300 µl | Buc  | 2  | Garantie: 24 luniNumar canale: 8 canaleAutoclavabilă Manuala/Digitala: ManualaVolum: 30-300 µlImprecizie 0.70 %Neacuratete 1 %Accesorii incluse:Manual de instructiuniCertificat de calibrare/etalonare | **15 000.00** |
| 9 |  | LOT 9 Termometru higrometru cu memorie de date si afisaj digital | Buc.  | 2 | Domeniu de masura temperatura: -40 °C ... + 70°CDomeniu de masura umiditate: 0 - 100%RHPrecizie temperatura: ±1 (intre -10 si +40), ±2 (intre -40 si -10 si intre +40 si +70)Precizie umiditate: ±3%RH ( pentru RH intre 40 si 60%) sau ±3.5% (intre 20 si 40% si intre 60 si 80%) sau ±5.0% (intre 0 si 20% si intre 80 si 100%)Rezolutie temperatura: 0.1 °CRezolutie umiditate: 0.1%RHMemorie 16.000 inregistrari temperatura si 16.000 inregistrari umiditateDimensiuni: 94mm x 50mm x 25mmGreutate: 45gSe livreaza cu- CD cu soft pentru vizualizare grafica a valorilor masurate si pentru setarea intervalului de masurare, a numarului de teste, a pragurilor limita de alarmare, a unitatii de masura- Barerie 3.6V. Durata de viata baterie: circa un anCertificat de calibrare/etalonare | **2000.00** |
| 10 | 33100000-1 | *LOT 10* *Vortex, orbital shaker* | Buc.  | 1 | Principiul de amestecare excentric +Gama de control al vitezei 500-3000 RPMTimp de accelerare <1 sTimp maxim de funcționare continuă 24 hModul de amestecare pentru tuburi de la 0,2 la 50 mlVolumul maxim de amestecare 30 mlOrbita de 4 mmDimensiuni totale (L × A × H) 90x150x80 mmGreutate 0,8 kgCurent de intrare / consum de energie 12 V, 320 mA / 3,8 WAlimentare externă Intrare AC 100–240 V; 50/60 Hz; Ieșire DC 12 VLa momentul livrararii trebuie sa fie incluse urmatoarele certificate: -Certificat ISO 9001 pentru producator Certificat ISO 9001 pentru participant-Autorizatie de la producator Original.-Manual de operarea Instalarea, instruirea;Garantie 12 luni. Disponibilitatea personalului autorizat de producător pentru suportul tehnic, cu posibilitatea de a oferi servicii de post garanţie: servicii de întreţinere, consumabile și piese de schimb. Trebuie să fie oferită lista serviciilor de garanţie şi post garanţii | **3500.00** |
| 11 | 33100000-1 | *LOT 11* *Cartușe pentru purificarea și deionozarea apei* | Buc.  | 3 | compatibile cu WERNER EASY pure de tip UV/UF II | **3000.00** |
| 12 | 33100000-1 | *LOT 12**Cartuș cu filtru fin de 10"* | Buc.  | 3 | compatibil cu ReversinO 6 Plus - 2.0. | **7500.00** |
| 13 | 33100000-1 | *LOT 13* *Filtru fin*  | Buc. | 3 | compatibil cu sistem de tratare a apei EASYpure UV/UF II WERNER | **3000.00** |
| 14 | 33100000-1 | *LOT 14 Autoclav* | Buc |  1 | Control total prin microprocesor;Capacitate:, 75-150l;Temperatură de sterilizare: ajustabilă de la 100˚C la 134˚C;Presiune de sterilizare: 2.1-4,5 bar;Timp de sterilizare: ajustabil de la 1 la 250 minute;Pornire programabilă;Mod agar;Evacuare automată a aerului de purjare prin prevacuum inițial;Carcasă externă, cameră de sterilizare și capac din oțel inoxidabil;10 programe de sterilizare, Posibilitate de conectare la PC sau imprimantă externă prin intermediul portului RS-232;Grilă de protecție pentru elementele de încălzire;Buton pentru dezaburire;Supapă manuală pentru drenaj;Dispozitive de siguranță pentru supratemperatură și suprapresiune și supapă de siguranță;Sistem hidraulic de siguranță, independent, pentru evitarea deschiderii capacului în timp ce există presiune în interiorul rezervorului;Senzor de ușă deschisă.La momentul livrararii trebuie sa fie incluse urmatoarele certificate: -Certificat ISO 9001 pentru producator Certificat ISO 9001 pentru participant-Autorizatie de la producator Original.-Manual de operarea Instalarea, instruirea;Garantie 12 luni. Disponibilitatea personalului autorizat de producător pentru suportul tehnic, cu posibilitatea de a oferi servicii de post garanţie: servicii de întreţinere, consumabile și piese de schimb. Trebuie să fie oferită lista serviciilor de garanţie şi post garanţii | **160 000.00** |
| 15 | 33100000-1 | *LOT 15 Condiționer* | Buc. | 2 | Suprafata 35 m.p. Puterae termica 12000 BTUPutere in modul de racire 3.2-3.25 кВт.Putere in modul de incalzire 3.4 кВтConsum in modul de racire 1012-1050 ВтConsum in modul de incalzire 941-950 ВтNivel de putere acustica 29-33 dB. Regim de lucru răcire/IncalzireFunctionare răcire de la +15°C pîna la +48°CFunctionare incălzire de la-5°C pîna la +24°C. Pornire caldă daMod Sleep da,Mod Turbo da, Timer daAutorestart da, Dezghetare intelegentă da-Manual de operarea Instalarea, Garantie 12 luni. Disponibilitatea personalului autorizat de producător pentru suportul tehnic, cu posibilitatea de a oferi servicii de post garanţie: servicii de întreţinere, consumabile și piese de schimb. Trebuie să fie oferită lista serviciilor de garanţie şi post garanţii | **100 000.00** |
| 16 | 33100000-1 | *LOT 16* *Sistemă pentru apă pură și ultrapură în laborator cu consumabile(Cartuș de prepurificare, Filtru steril 0,2 μm)* | Buc. | 1  | Starea apei este controlată de microprocesor, datele de rezistență la apă sunt afișate pe ecranul LCDRecircularae apei. Apa rămâne constant curată și gata de utilizare în orice momentApa furnizată sistemului trebuie pre-purificată folosind osmoză inversă, distilare sau deionizare.Gradul de purificare a apei îndeplinește standardele ASTM, NCCLS și CAP rezervor de apă încorporat Filtrul cu fibre fine de 0,2 microni la ieșirea sistemului elimină bacteriile și particulele mici din apăViteza de curățare este de 0,8-1,2 l de apă pe minut, în funcție de modelRezistență la apă de ieșire până la 18,2 MΩ / cm.Capacitatea de a conecta dozatorul pentru distribuirea apei purificate la un furtun de până la 2,5 metri lungimeModelele Ultrafilter spălare automată sau manuală a filtrelor și igienizareModelele cu lampă UV utilizează două lungimi de undă (185 și 245 nm).Pompa integrată asigură montare pe perete pentru, gamă largă de opțiuni de poziționare a instrumentului | **100 000.00** |
| 17 | 33100000-1 | *LOT 17* *Disc diamantat* | Buc. |   2 | Disc diamantat pentru ferăstraie pentru secțiunile osoase la ambele tipuri de tăiere (uscată și umedă);Mărimea (mm): 200x2,6x25,40; 250x3,0x25,40 | **4000.00** |
| **Valoarea estimativă TOTAL**  | **759 500.00** |

1. **În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):**
2. Pentru mai multe loturi ;
3. **Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admit ;**

(indicați se admite sau nu se admite)

1. **Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: 30 zile de la incheierea contractului**
2. **Termenul de valabilitate a contractului: 30 decembrie 2021**
3. **Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(indicați da sau nu)

1. **Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative)

1. **Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr. d/o** | **Descrierea criteriului/cerinței** | **Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:** | **Nivelul minim/Obligativitatea** |
| 1 | DUAE | Formular standard completat, confirmat prin semnatura electronică ofertantului | da |
| 2 | Propunerea tehnică | F4.1 Confirmat prin semnătura electronică a persoanei autorizate al ofertantului, de asemenea, ofertantul va include documentație de specialitate, desene, extrase din cataloage şi alte date tehnice justificative | da |
| 3 | Propunerea financiară | F4.2 Confirmat prin semnătura electronică a persoanei autorizate al ofertantului | da |
| 4 | Garanția pentru ofertă, 1% din valoarea ofertei fără TVA | Garanție bancară - Original confirmat prin semnatura șiu ștampila băncii emițătoare de cont (se prezintă la sediul autorității contractante în perioada de depunere a ofertelor) sau ordin de plată pentru transfer la contul autorității contractante ***MD64TRPCCC518430A00412AA*** | da |

1. **Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și al procedurii negociate), după caz nu se aplică**
2. **Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): COP**
3. **Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (**indicați după caz**): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**
4. **Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: cel mai mic preț pe lot**
5. **Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nr. d/o** | **Denumirea factorului de evaluare** | **Ponderea%** |
|  |  |  |
|  |  |  |

1. **Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor: *conform datelor din SIA RSAP***
* **până la: *[ora exactă]* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**
* **pe: *[data]* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**
1. **Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:** crdv@ansa.gov.md

***Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP***

1. **Termenul de valabilitate a ofertelor: 35 de zile calendaristice**
2. **Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP**

(SIA RSAP sau adresa deschiderii)

***Ofertele întîrziate vor fi respinse.***

1. **Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:
*Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”*.**
2. **Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: de stat**
3. **Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu**

(se specifică denumirea proiectului și/sau programului)

1. **Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:**

***Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor***

***Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;***

***Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651,*** ***contestatii@ansc.md***

1. **Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**
2. **În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**
3. **Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ**
4. **Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare:**
5. **În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Denumirea instrumentului electronic** | **Se va utiliza/accepta sau nu** |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Da  |
| sistemul de comenzi electronice | Nu  |
| facturarea electronică | Da  |
| plățile electronice | Da  |
|  |  |

1. **Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): NU**

(se specifică da sau nu)

1. **Alte informații relevante: nu sunt**

**Conducătorul grupului de lucru: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ L.Ș.**