Lucrari de reparatie in hol si casa scarii 1 si 2 la gimnaziul N. Costin		
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări № 

№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Hol
			
		Capitolul 1.1. Tavan 			
1	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	136,560	
 2	RpEF13A
	Montarea corpurilor de iluminat LED
	buc	12,000	
 3	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane
	m2	22,500	
 4	RpCM33B
	Demontarea placajelor din piatra
	m2	22,500	
 5	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	22,500	
 6	CK18C
	Coltari la ferestre si usi
	m	38,000	
 7	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului 
	m2	22,500	
 8	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	22,500	
 9	CF56A
	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	22,500	
 10	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	22,500	
 11	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	22,500	
 		Capitolul 1.2. Pereti
			
12	RpCM33B
	Demontarea placajelor din piatra
	m2	12,200	
 13	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	108,000	
 14	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	108,000	
 15	RpCJ06B
	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime 
	m	58,000	
 16	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	17,400	
 17	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2	17,400	
 18	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	17,400	
 19	CF56A
	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	17,400	
 20	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	17,400	
 21	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	17,400	
 		Capitolul 1.3. Incalzire
			
22	RpIB12A
	Demontari calorifere
	buc	4,000	
 23	RpIC19B
	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"
	m	8,000	
 24	RpIC19A
	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"
	m	38,000	
 25	IB05B
	Radiatoare din bimetal, corpul de radiator avind 11-20 elemente
	buc	4,000	
 26	IB20A
	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.
	buc	12,000	
 27	IC36B k-1.3
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. k=1.3 pentru fitinguri
	m	38,000	
 28	IC36E k-1.3
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 50,0 mm. k-1.3 pentru fitinguri
	m	8,000	
 29	IC40C
	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de d 50  pe dibluri din PVC pe zid de caramida 
	buc	8,000	
 30	IC40A
	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv,  pe dibluri din PVC pe zid de caramida
	buc	27,000	
 31	ID01A
	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central,  Кран шаровый d1/2'' HERZ
	buc	8,000	
 		Capitolul 2. Scari 1
			
		Capitolul 2.1. Pereti
			
32	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	263,930	
 33	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2	263,930	
 34	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	263,930	
 35	CF56A
	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	263,930	
 36	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	263,930	
 37	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	263,930	
 38	RpCJ06B
	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime 
	m	49,860	
 39	CK18C
	Coltari la ferestre si usi
	m	48,200	
 40	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	17,400	
 41	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2	17,400	
 42	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	17,400	
 43	CF56A
	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	17,400	
 44	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	17,400	
 45	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	17,400	
 		Capitolul 2.2. Tavan 
			
46	RpEF13A
	Montarea corpurilor de iluminat LED
	buc	6,000	
 47	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane
	m2	161,560	
 48	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	161,560	
 49	CK18C
	Coltari la ferestre si usi
	m	34,600	
 50	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului 
	m2	161,560	
 51	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	161,560	
 52	CF56A
	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	161,560	
 53	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	161,560	
 54	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	161,560	
 		Capitolul 3. Scari 2
			
		Capitolul 3.1. Pereti
			
55	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	255,400	
 56	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	255,400	
 57	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 	m2	255,400	
 58	CF56A
	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 	m2	255,400	
 59	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	255,400	
 60	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	255,400	
 61	RpCJ06B
	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime 	m	36,000	
 62	CK18C
	Coltari la ferestre si usi
	m	36,000	
 63	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 	m2	11,200	
 64	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	11,200	
 65	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 	m2	11,200	
 66	CF56A
	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 	m2	11,200	
 67	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	11,200	
 68	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	11,200	
 		Capitolul 3.2. Tavan 
			
69	RpEF13A
	Montarea corpurilor de iluminat LED
	buc	8,000	
 70	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane
	m2	116,640	
 71	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	116,640	
 72	CK18C
	Coltari la ferestre si usi
	m	34,400	
 73	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului 	m2	116,640	
 74	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 	m2	116,640	
 75	CF56A
	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 	m2	116,640	
 76	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 	m2	116,640	
 77	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	116,640	
 		Capitolul 3.3. Timplarie
			
78	RpCQ11C
	Demontarea peretilor cu caramizi de sticla 
	m2	15,800	
 79	CK23C
	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5  mp 
	m2	15,800	
 80	CK26B
	Glafuri montate la ferestre 
	m	7,600