CAIET DE SARCINI
PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat: ANSA
2. Organizatorul procedurii de achiziţie: ANSA
3. Obiectul achiziţiilor: Reparația capitală a acoperișului Blocului Administrativ DTSA Soroca

№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrărilor    	Unitatea de masura 	Volum	

1	2	3	4	5	
1	RpCI42B
	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	451,36	
2	CC02D
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste  8 mm, pentru grinzi si stilpi,  exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	321,81	
3	CA04A3
	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150), la inaltimi pina la 35 m inclusiv	
m3	
2,97	
4	CD55C
	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet)  la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie in asize	m3	7,23	
5	CE06A

	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	37,44	
6	CE26A
	Sarpanta simpla de lemn de rasinoase, rezemata direct pe ziduri, compusa din pane si capriori, pt. invelitori de carton bitumat sau tabla, cu 1 sau 2 pante, executate pe suprafete peste 25 mp, la un punct de lucru, inclusiv fieraria de ancorare si prindere: din lemn ecarisat	
m2	
451,36	
7	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	30,20	
8	CE30A
	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. 	
m2	
451,36	
9	CN50A
	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	14,04	
10	CN51A
	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	
m3	
14,04	
11	CE09A
	Invelitori din placi ondulate cu ondule medii sau mari tip eternit (cu fibre celulozice sau cu fibre din azbest), montate pe pane metalice sau  din beton armat, la acoperisuri neizolate termic, executate pe suprafete mai mari de 40 mp.,inclusiv executarea paziilor, racordurilor la gurile de ventilatie etc. din tabla de 0,5 mm grosime si etansarea rosturilor, scinduri rasinoase	
m2	
451,36	
12	CE20A
	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	36,00	
13	CE22A
	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	32,00	
14	CF15A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	
m2	
35,40	
15	CF09D
	Finisarea suprafetelor netede de beton 	m2	35,40	
16	CB15A
	Schela metalica autoridicatoare cu 2 castele (Lmax=12 m, Hmax= 31 m) pentru lucrari obisnuite la fatade	m2	25,00	
17	TsI50C
	Transportarea incarcaturilor cu autocamione	t	2,00	

Coordonat :

Șef Direcția gestiune patrimoniu și management intern    _______________ Victor TODORAȘCO
Inginer principal 				                     _______________ Mihail BÎRCĂ