**„APROB”**

**Şeful Direcției logistică a IGSU**

**colonel al s/intern**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_D. MATVEEV**

**„\_\_\_”\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2020**

**caiet de sarcini echipament**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr. d/o** | **Denumirea bunurilor materiale** | **U.M** | **Cant.** | **Actul normativ la ţesătură** | **Actul normativ la confecționarea echipamentului** | **Termen de livrare a mărfii** |
| 1. | Ţesătură de culoare albastru - închis p/u costum de vară | m | 7000 | Densitatea 230 gr/m²; bumbac – 57 % , PE-43%; împletitura prin combinare (cu aţă armată) lăţimea stofei cu bordură -150 + - 2,5,  PROPRIETĂŢI:  Protecţia: Ţesătură сu protecţie ultra rezistentă împotriva condiţiilor meteorologice nefavorabile şi pătrunderea apei.  Rezistenţa:  \* de rupere nu mai puţin pe bază 1000H, pe bătătură 1000H;  \* la spălare nu mai puţin de 5000 cicluri  \* contracţia ţesăturii nu mai mult pe bază 2%, pe bătătură 1,5%;  \* higroscopicitate nu mai puţin de 4%, permiabilitate la aer nu mai puţin de 35 dm³/m² sec.  Grupa vopsirii să fie durabilă la spălare – 5; la frecare – 4/4; la lumină – 6  PARTICULARITĂŢI:  \*rezistenţa majorată  \* confortabil şi igienic  \* proprietăţi de deghizare în arătare ИК – diapazon;  \* aţă încorporată în ţesătură | HG nr.1107 din 30.09.2008 Mostra prezentată de către IGSU | iunie-iulie |
| 2. | Costum de vară (scurtă, pantaloni, beisbolcă brodată cu emblema Inspectoratului) | set | 2050 | din ţesătura beneficiarului | Conform modelului aprobat de IGSU | septembrie-octombrie |
| 3. | Tricou cu mânicile scurte de culoare albastru-închis | buc | 2000 | Bumbac 100%, densitatea 180-200 gr/m² | HG nr.1107 din 30.09.2008  Conform modelului aprobat de IGSU | iulie |
| 4. | Epoleţi husă | buc | 2200 | Din țesătura furnizorului. Culoare albastru-închis | HG nr.1107 din 30.09.2008  Conform modelului aprobat de IGSU | iulie |
| 5. | Costum de serviciu (scurtă, pantaloni și beisbolcă brodată cu emblema Inspectoratului) | set | 250 | Din țesătura furnizorului. Culoare albastru-închis.  Densitatea 230 gr/m²; bumbac – 57 % , PE-43%; împletitura prin combinare (cu aţă armată) lăţimea stofei cu bordură -150 + - 2,5,  PROPRIETĂŢI:  Protecţia: Ţesătură сu protecţie ultra rezistentă împotriva condiţiilor meteorologice nefavorabile şi pătrunderea apei.  Rezistenţa:  \* de rupere nu mai puţin pe bază 1000H, pe bătătură 1000H;  \* la spălare nu mai puţin de 5000 cicluri  \* contracţia ţesăturii nu mai mult pe bază 2%, pe bătătură 1,5%;  \* higroscopicitate nu mai puţin de 4%, permiabilitate la aer nu mai puţin de 35 dm³/m² sec.  Grupa vopsirii să fie durabilă la spălare – 5; la frecare – 4/4; la lumină – 6  PARTICULARITĂŢI:  \*rezistenţa majorată  \* confortabil şi igienic  \* proprietăţi de deghizare în arătare ИК – diapazon;  \* aţă încorporată în ţesătură | Conform modelului aprobat de IGSU | august-septembrie |
| 6. | Costum pentru lucrări căutare şi salvare | set | 100 | Din țesătura furnizorului | Conform modelului aprobat de IGSU | septembrie |

**Notă:**

1. La echipamentul confecţionat vor fi indicate: simbolurile de întreținere, marcare şi ambalare conform HG nr.1068 din 20.10.2000 despre aprobarea Regulamentului cu privire la recepționarea mărfurilor conform cantității și calității în RM.

2. La pozițiile nr. 1;3;4;5;6 va fi prezentat certificat de conformitate și raportul de încercări la țesătură.

3. La poziţiile nr. 1; 3; 5;6 va fi prezentat avizul sanitar.

4. La poziţia 5 semnele MAI şi IGSU, drapelul brodat și ecusonul de piept vor fi din contul furnizorului.

5. La poziţia 6 semnele MAI şi IGSU și drapelul brodat vor fi din contul furnizorului.

6. La poziția 2 semnele MAI, IGSU, drapelul brodat, denumirea subdiviziunii la mâneci și ecusoanele la piept (grupa de sânge și NP) vor fi din contul furnizorului, iar țesătura pentru confecționare se va elibera de la depozitul IGSU.

7. Producătorul trebuie să se asigure că materialele introduse în procesul de fabricaţie pentru realizarea produselor, au calitatea impusă de cerinţele prezentei specificaţii tehnice şi nu au efecte nocive asupra organismului uman (valoare pH, amine, cancerogene, formaldehidă).

De către agenţii economici se va prezenta o declaraţie de conformitate privind calitatea materiilor prime de bază.

8. Potențialii câștigători după deschiderea ofertelor vor prezenta mostrele echipamentului propus.

9. Ofertantul câştigător răspunde pentru calitatea produselor livrate, în termenul de garanţie. Persoana juridică achizitoare este în drept să solicite înlocuirea gratuită a cantităţilor de produse care nu se încadrează în termenul de garanţie.

La fiecare produs se va verifica respectarea modului de confecţionare, respectarea dimensiunilor prevăzute în specificaţia tehnică precum şi similitudinea acestuia cu cerinţele solicitate.

Produsele din cadrul contractului prezentate la livrările parţiale, pe loturi, vor fi însoţite de certificat de conformitate, certificat de garanţie şi de calitate emise de către furnizor la un laborator specializat, neutru şi acreditat. Documentele vor fi analizate cu ocazia recepţiilor calitative.

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al MAI îşi rezervă dreptul de a efectua verificări privind calitatea materiilor prime și auxiliare folosite solicitând furnizorului să efectueze determinări ale valorilor parametrilor tehnici la un laborator de specialitate acreditat în acest sens, să verifice respectarea procedurilor pe fluxul de fabricație, cît și să efectueze inspecții finale la produsele ce se vor livra sau au fost livrate, urmând a lua măsurile necesare în cazul constatării de neconformități.

**Agenții economici participanți la licitația publică, sunt obligați:**

* să aprecieze prețul bunurilor materialelor doar după ce analizează mostrele;
* să prezinte mostrele de produs în cadrul procedurii de achiziție în termen de 5 zile din momentul deschiderii ofertelor

însoțite de certificat de conformitate conform art. 20, capitolul 5 din Legea nr. 235 din 01.12.2011 „Privind activitățile de acreditate și de evaluare a conformității” documente care atestă că un produs identificat corespunzător a fost supus procedurilor de evaluare a conformității și că, la momentul evaluării, produsul este conform cerințelor specificate aplicabile;

* să certifice prin buletine de analiză că materia (raportul de încercări) primă de bază introdusă în procesul de fabricație are

calitatea impusă de cerințele specificației tehnice și că nu au efecte asupra organismului uman. Buletinele de analiză ( raportul de încercări) pentru materiile prime folosite la confecționarea echipamentului vor fi însoțite de mostre de material (dimensiuni 20x20).

**Executor:**

**Ofițer principal al SA**

**maior al s/i V. Șcerbina**

**COORDONAT:**

**Șef interimar al Secţiei achiziţii Șef interimar adjunct al Direcţiei logistică**

**locotenent-major al s/i V. Bodarev locotenent-colonel al s/i T. Timercan**