**Aprob**

**Director IMSP IMU \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ M. Ciocanu**

**CAIET DE SARCINI**

**PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREŢ**

**1. Denumerea beneficiarului de stat IMESP IMU**

**2. Organizatorul procedurii de achiziţie** IMSP IMU

**3. Obiectul achiziţiilor**  **Schimbarea cablului de forta a blocului operator**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **1. Lucrari de constructii** | | |
| 1 | RCsB30K | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 120 mm/h=250mm | buc | 6,000 |
|  |  | **2. Lucrari de montare** | | |
| 2 | 08-02-147-12 | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare pe intreaga lungime, masa 1 m de cablu, pina la: 3 kg (Cablu AVVG 4\*185mm2) | 100 m | 2,240 |
| 3 | Pretul | Cablu AVVG 4x185mm2 | m | 224,000 |
| 4 | 08-02-167-4 | Manson de cuplare, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 185 mm2(Mufa 4 КНТп 150/240) | buc | 4,000 |
| 5 | Pretul | Mufa 4КНТп 150/240 | buc | 4,000 |
| 6 | Prettul | Papuc de cablu AL 185 | buc | 16,000 |
| 7 | 10-01-038-01 | Jgheaburi metalice aeriane: Jgheab asamblat pe console de perete si pe suspendari la tavan (Jgeaburi metalice 300/60) | m | 70,000 |
| 8 |  | Jgeaburi metalice 300/60 | m | 70,000 |
| 9 |  | Conector jgheab (Bolt+ piulita) | buc | 200,000 |
| 10 | 10-01-038-07 | Jgheaburi metalice aeriane: Console bare magistrale (Console L-300 300 mm) | buc | 100,000 |
| 11 |  | Console L-300 300 mm | buc | 100,000 |
| 12 | 43423 | Dibluri 12\*80 | buc | 200,000 |
| 13 | RpED21D | Demontarea cablurilor electrice din aluminiu, cu izolatie sau manta din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, avind sectiunea de 1-2-3x95 la 1-2-3x150 mmp | m | 1,180 |
| 14 | 08-02-147-11 | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare pe intreaga lungime, masa 1 m de cablu, pina la: 2 kg (Cablu existent) | 100 m | 1,180 |
| 15 | 08-02-152-10 k=0.6 | Constructii metalice de cablu: baza politelor izolate de cablu pentru fixarea pe ea a unei singure polite de cablu ( К=0,6)(demontare) | 100 buc | 0,600 |

**Alcatuit Sef serviciu electric\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ A. Apostol**

**Coordonat Sef serviciu mentenanta \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Gh. Ionitel**