CAIET DE SARCINI

Obiectul: Reconstructia retelelor de contact pentru virarea si dezvoltarea liniilor de troleibuz in zona centrala de la str.Grigore Vieru pina la str. Vasile Alexandri

Autoritatea contractantă: Direcţia generală transport public şi căi de comunicaţie

Lista cu cantitaţile de lucrări № 3381-2-3
Deviz-oferta № 3381-2-3
Iluminat electric exterior. IEE
(denumirea lucrări)
№
 crt.	Simbol norme, cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Lucrari de constructie			
		Capitolul 1.1. Lucrari de terasamente 			
1	TsA02E
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu	m3	176,0000	
 2	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	117,0000	
 3	TsD05A
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	1,1700	
 4	AcF03A
	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	59,0000	
 5	10-1
	Caramida 	buc	4 870,0000	
 6	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II(incarcarea surplusului de pamint)	100 m3	0,5900	
 7	TsI50B1
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta  de 11 km 	t	94,4000	
 8	TsC51B
	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,5900	
 9	TsH05A
	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu  panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime	m2	40,0000	
 10	TsH09A
	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	0,4000	
 11	GD59A
	Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, pentru conducte avind diametrul 110 mm	m	10,0000	
 12	
	Teava PE 110mm	m	10,0000	
 13	TsA16E1
	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice si alte communicatii, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu(sapare groapa p/n fintini vizitare/piloni/trecere inchis)	m3	22,0000	
 14	TsD18B
	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu (sapare groapa p/n fintini vizitare/piloni/trecere inchis)	m3	22,0000	
   		Capitolul 1.2.  Lucrari de desfacere  si restabilire  trotuar 			
15	DC04B
	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri 	m	324,0000	
 16	Dl109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	4,8600	
 17	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta 	m3	16,2000	
 18	TsC03G1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III(Incarcare imbracamintei de asfalt +pietris)	100 m3	0,2106	
 19	TsI50B1
	Transportarea (asfalt+pietris) cu autobasculanta de 5 t la distanta  de 11 km 	t	31,1100	
 20	TsC51C
	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III( imb.de asfalt  pietris decapat )	100 m3	0,2106	
 21	TsC54C
	Strat de fundatie din pietris h=10cm 	m3	16,2000	
 22	DB20A
	Asfalt turnat pe partea carosabila, in grosime de 3,0 cm, cu asternere manuala, SMVg-1.8	m2	162,0000	
 23	RpDB36A
	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (dale din piatra sau beton)	m2	164,0000	
 24	DE17A
	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm 	m2	164,0000	
   		Capitolul 1.3. lucrari constructive			
25	34-02-003-1
	Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri 110x6.3mm	1 km	0,1260	
 26	
	Teava PНД 110х6,3mm	m	126,0000	
 27	31
	Fundatie pentru dulap (2buc)	buc	0,0000	
 28	CA03G
	Beton armat turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa Beton B7.5 	m3	1,0000	
 29	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	39,6000	
 30	CC01D	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste  8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	48,3600	
 31	33-04-008-3
	Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA  0,38 kV	1 km	1,0950	
 32	
	Conductor СИП-2 3х35+1х50+1х16	m	845,0000	
 33	1-300
	Лента из нержавеющей стали F2007	m	70,0000	
 34	1-400
	Скрепы для крепления лент А200	buc	70,0000	
 35	1-403
	Кабельный ремешок СSB	buc	184,0000	
 36	1-404
	Промежуточный зажим с кронщтейном ЕS1500	buc	29,0000	
 37	1-401
	Кронштейн СА1500	buc	7,0000	
 38	1-402
	Анкерный зажим РА-1500	buc	7,0000	
 39	1-403	Кабельный ремешок СSL350	buc	8,0000	
 40	1-414
	Механический соединитель НEL6893ZAK	buc	10,0000	
 41	1-415	Герметизирующая трубка WCSM33/8	buc	10,0000	
 42	1-416
	Изоляционая трубка CGPT18/6-0	buc	10,0000	
 43	1-417
	Термоусаживаемая перчатка 502К016/S	buc	4,0000	
 44	1-418
	Защитный профиль из ПВХ  GPC60x60L2750	buc	4,0000	
 45	
	Прокальвающий зажим КZEP-13	buc	92,0000	
 46	
	Прокальвающий зажим P3x95	buc	4,0000	
 47	33-01-016-1
	Montarea stilpilor din otel LEA 35-500 kV, de sustinere, autoportanti, cu un picior, masa pina la 2 t-2buc	t	0,1249	
 48	
	Pilon din otel OC-ПП	buc	1,0000	
 49	31
	Fundatie pentru piloni ФМ6	buc	1,0000	
 50	CA03G
	Beton armat turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... 	m3	1,8000	
 51	CA03G
	Beton armat turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... B20	m3	1,8000	
 52	CC01C
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	6,1600	
 53	CC01D
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste  8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	26,6000	
 		Capitolul 2. Lucrari de montare			
54	08-03-573-6
	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 1200х600х500	buc	2,0000	
 55	08-03-600-2
	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze	buc	2,0000	
 56	08-01-006-1
	Transformator de curent, tensiune, kV: 35	set	6,0000	
 57	08-03-529-3
	Contactor de curent alternativ pe constructii, curent pina la 160 A,KT-6023	buc	4,0000	
 58	08-03-522-15
	Comutator pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A,ВР-32И-31	buc	2,0000	
 59	08-03-523-1
	Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A	buc	18,0000	
 60	
	Siguranta ППНИ-33	buc	18,0000	
 61	08-01-015-10
	Limitator supratensiune neliniar, tensiune 220 kV, ОПС1-В 4Р	set	2,0000	
 62	08-02-363-1
	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1(5 buc vechi numai montare )	buc	44,0000	
 63	
	Consola cu un brat 1K1,0-1,0-03	buc	29,0000	
 64	
	Consola cu un brat  pentru trecerea pietonala1K1,5-0.5-П3	buc	10,0000	
 65	08-02-369-2
	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor 	buc	47,0000	
 66	
	Corp de iluminat  ЖКУ50N-250-001	buc	4,0000	
 67	
	Bec ДНат-250	buc	4,0000	
 68	08-03-523-1
	Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A	buc	4,0000	
 69	
	Siguranta  B6770	buc	4,0000	
 70	08-02-142-1
	Executarea patului pentru un singur cablu in transee(Устройство постели)	100 m	3,9100	
 71	08-02-142-2
	Pentru fiecare cablu urmator se va adauga la norma 08-01-142-1	100 m	3,9100	
 72	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu	100 m	3,9100	
 73	08-02-143-2
	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a fiecarui cablu urmator	100 m	3,9100	
 74	08-02-141-1
	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg	100 m	0,3200	
 75	08-02-141-2
	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 2 kg	100 m	2,8900	
 76	08-02-148-1
	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	2,4300	
 77	08-02-148-2
	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg 	100 m	1,2800	
 78	08-02-147-1
	Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg	100 m	0,5400	
 79	08-02-147-2
	Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 2 kg	100 m	0,2400	
 80	31
	Cablu AVBbSv 4x95mm2	m	435,0000	
 81	33
	Cablu AVBbSv 5x35mm2	m	70,0000	
 82	34
	Cablu AVBbSv4x16mm2	m	70,0000	
 83	
	Cablu ВВГнг3х1,5-1	m	235,0000	
 84	08-02-167-1
	Manson de cuplare, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2	buc	2,0000	
 85	08-02-167-2
	Manson de cuplare, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 70 mm2	buc	2,0000	
 86	08-02-167-3
	Manson de cuplare, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 120 mm2	buc	4,0000	
 87	
	Manson terminal din plastic 4ПКВ(Н)Епб-1(16-25)	buc	2,0000	
 88	
	Manson terminal din plastic 5ПКВ(Н)Тпб-1(35-50)	buc	2,0000	
 89	
	Manson terminal din plastic 4ПКТпб-1   70/120(Б)	buc	4,0000	
 90	08-02-472-7
	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 200 mm2	100 m	0,2000	
 91	08-02-472-9
	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 18 mm	100 m	0,3000	
 92	4-1
	Кабельные капы 102044-R05/S	buc	8,0000	
 93	
	Кабельные капы 1024033-R05/S	buc	4,0000	
 94	5-1
	 clipuri de etansare  RDSS-100	buc	54,0000	
		Capitolul 3. Utilaj			
95	
	Dulap de distributie 800x1250x350 	buc	2,0000	
 96	
	Contor de energie activa ZMG310CR 5A	buc	2,0000	
 97	
	Transformator de curent TK-20	buc	6,0000	
 98	Pretul firmei
	Contactor de curent alternativ pe constructii, curent pina la 160 A,KT-6023	buc	4,0000	
 99	
	Corp de iluminat AMPERA MIDI/5145/32LEDs500mA NW,415072	buc	6,0000	
 100	
	Corp de iluminat AMPERA MIDI/5145/32LEDs700mA NW,415072	buc	5,0000	
 101	
	Corp de iluminat AXIA 2.2/5178/48 LEds580mA NW/3833852,P89W	buc	17,0000	
 102	
	Corp de iluminat AXIA 2.2/5178/48 LEds660mA NW/3833852,100W	buc	10,0000	
 103	
	Ограничитель  ОПС1-В 4Р	buc	2,0000	

Lista cu cantitaţile de lucrări № 3381-2-4
Deviz-oferta № 3381-2-4
Reconstructia retelei de contact (demontare)
(denumirea lucrări)
№
 crt.	Simbol norme, cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Lucrari de constructie			
1	33-01-016-1 k=0.5
	Demontare. ( K=0.5)  Montarea stilpilor din otel LEA 35-500 kV, de sustinere, autoportanti, cu un picior, masa pina la 2 t	t	21,5350	
 2	33-04-042-1
	Demontarea stilpilor LEA 0,38-10 kV fara adaosuri: cu un singur picior	buc	23,0000	
 3	TrI1AF08A4	Incarcarea materialelor -deseuri metalice, -cu deplasare de pina la 10 m-grupa F2A- de pe teren, in auto categoria 1  (Погрузка материалов - металлические отходы -, с переноской до 10 м - группы F2A - , с площадки в авто 1 категории)	t	21,5350	
 4	TrB22D1B1
	Transportul materialelor cu macaraua pe pneuri, de 10 tf, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor 0,5-1 t si  inaltimea de ridicare fiind de 0-6 m  (Транспортировка материалов пневматическим краном расположенным неподвижно на позиции, 10 тс, вес материалов 0,5 - 1 т и высота подъёма  0-6 м)	t	21,5350	
 5	TsI50B1
	Transportarea incarcaturilor cu autobasculanta de 5 t la distanta  de 11 km 	t	21,5350	
 6	TRI1AA09C1
	Descarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - din auto, categoria 1, pe rampa sau  teren	t	10,4210	
 7	RpCB18G
	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat(обивка бетонных фундаментов)	m3	2,0000	
 8	TrI1AA02B3
	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 3	t	4,6000	
 9	TsI50F
	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 10 km  cu autocamion KAMAZ	t	4,6000	
 		Capitolul 2.  Lucrari de  demontare.  			
10	08-02-306-2 k=0.5
	Demontare Izolatoare de sectionare pentru troleibuz	buc	134,0000	
 11	08-02-303-2 k=0.5
	Elementul sistemului de suspendare a retelelor de contact si a cablurilor de otel longitudinal-portante, din cablu cu izolatie, lungime pina la: 60 m(зажимы)	buc	31,0000	
 12	08-02-305-1 k=0.5
	Bratara pe stilp	buc	96,0000	
 13	08-02-301-4 k=0.5
	Demontare .Consola pe stilpi montati, de troleibuz de 6 metri	buc	20,0000	
 14	08-02-309-2 k=0.5
	Demontare.  Suport curb  	buc	5,0000	
 15	08-02-307-1 k=0.5
	Demontarea. Suspensie de tavan, fara captusiri de lemn	buc	18,0000	
 16	08-02-302-5 k=0.5
	Demontarea.   Traverse din sirma, lungime pina la: 30 m	buc	27,0000	
 17	08-02-308-5 k=0.5
	Demontarea.  Arc mic suplimentar, lungime 2,5 m	buc	7,0000	
 18	08-02-312-1 k=0.5
	Conductor de contact la troleibuz, la suspendare longitudinala, in lant, semicompensata, deschidere (panou) pina la 60 m	km	4,1700	
 19	
	Valoarea materialelor restituite in urma demontarii ( Conductor MF-85)	km	0,5700	
 20	08-02-303-7 k=0.5
	Demontare.    Cablu de otel, longitudinal-portant  	km	0,7000	
 21	08-02-366-4 k=0.5
	Placa: 2х2(demontare)	buc	8,0000	
 22	08-02-307-4 k=0.5
	Demontare Nod de suspendare a cablului longitudinal-portant pe consola	1 ansamblu	10,0000	
 23	TrI1AF08A4
	Incarcarea materialelor -deseuri metalice, -cu deplasare de pina la 10 m-grupa F2A- de pe teren, in auto categoria 1 	t	2,8850	
 24	TsI50B1
	Transportarea ( conductot +tros) cu autobasculanta de 5 t la distanta  de 11 km 	t	2,8850	
 25	
	Valoarea materialelor restituite in urma demontarii se determina in timpul lucrarilor efectuate dintre benificiar si antreprenor.	buc	0,0000	
 26	RpEF23A
	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile	buc	41,0000	
 27	RpEO01A
	Demontarea suportului cu un brat	buc	14,0000	
 28	RpEO03A
	Demontarea suportului cu 2 brate	buc	19,0000	
 29	RpEB13C
	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea 35-50 mmp	m	1 400,0000	
 30	08-01-052-1 k=0.5
	Izolator de sustinere, tensiune pina la 10 kV, cantitate puncte de fixare: 1(demontare)	buc	247,0000	
 31	08-02-305-2 k=0.5
	Cirlig de perete, simplu (demontare)(Уголок)	buc	10,0000	
 32	RpEL05A
	Demontarea conductorului aerian cu legare dubla, SIP2	km	1,0000	
 33	RpED18C
	Demontarea cablurilor instalate aparent (pe dibluri sau console), avind sectiunea conductorilor 16 mmp pe console, pentru circuite de forta si lumina	m	50,0000	

Lista cu cantitaţile de lucrări № 3381-2-5
Deviz-oferta № 3381-2-5
Retele de contact si tractiune
(denumirea lucrări)
№
 crt.	Simbol norme, cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Lucrari de constructie			
		Capitolul 1.1.  Lucrari de restabilire  trotuar 			
1	TsC54C
	Strat de fundatie din pietris h=10cm 	m3	2,3000	
 2	DB20A
	Asfalt turnat pe partea carosabila, in grosime de 3,0 cm, cu asternere manuala, SMVg-1.8	m2	23,0000	
   		Capitolul 1.2. Lucrari de constructie			
3	TsA16E1
	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu	m3	202,4000	
 4	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II(incarcarea surplusului de pamint)	100 m3	2,0240	
 5	TsI50B1
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta  de 11 km 	t	323,8400	
 6	TsC51B
	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	2,0240	
 7	31
	Fundatie pentru piloni	buc	0,0000	
 8	CA03G
	Beton armat turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... B15	m3	202,4000	
 9	CC01C
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	805,7800	
 10	CC01D
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste  8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	1 984,0000	
 11	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton 	kg	839,0000	
 12	33-04-003-1
	Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior	buc	53,0000	
 13	33-04-016-2
	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc	53,0000	
 14	
	Pilon din beton armat CK120-12	buc	17,0000	
 15	
	Pilon din beton armat CK120-15	buc	21,0000	
 16		Pilon din beton armat CK120-17	buc	15,0000	
 		Capitolul 2. Lucrari de montare.			
		Capitolul 2.1. Lucrari de montaj			
17	08-02-311-3
	Conductor de contact la troleibuz, pe dreapta si pe curba cu raza peste 30 m	km	0,4200	
 18	08-02-312-1
	Conductor de contact la troleibuz, la suspendare longitudinala, in lant, semicompensata, deschidere (panou) pina la 60 m	km	1,6685	
 19	08-02-303-7
	Cablu de otel, longitudinal-portant	km	3,5500	
 20	08-02-306-3
	Izolator de sectionare al troleibuzului la suspendare longitudinala, in lant, semicompensata (ИП-2)	buc	269,0000	
 21	08-02-306-2
	Izolatoare de sectionare pentru troleibuz	buc	103,0000	
 22	08-02-307-1	Suspensie de tavan, fara captusiri de lemn (подвес,подвеска)	buc	136,0000	
 23	08-02-307-4
	Nod de suspendare a cablului longitudinal-portant pe consola	1 ansamblu	30,0000	
 24	08-02-307-2
	Nod de suspendare a cablului longitudinal-portant la traversa flexibila	1 ansamblu	36,0000	
 25	08-02-313-3
	Intersectiile conductorilor de contact a troleibuzului cu conductori de contact a troleibuzului(пересечение)	buc	1,0000	
 26	08-02-313-1
	Ac automat(СТУ-5П)	buc	2,0000	
 27	08-02-313-2
	Ac obisnuit(СТУ-5П)	buc	1,0000	
 28	08-02-301-4
	Consola pe stilpi montati, de troleibuz de 6 metri	buc	34,0000	
 29	08-02-309-2
	Suport curb (КД-10,КД-25)	buc	37,0000	
 30	08-02-303-2
	Elementul sistemului de suspendare a retelelor de contact si a cablurilor de otel longitudinal-portante, din cablu cu izolatie, lungime pina la: 60 m(зажим)	buc	994,0000	
 31	08-02-318-1
	Ancorare cu cablu de otel, la peretele cladirii, cu instalarea cirligului(отяжка )	buc	19,0000	
 32	08-02-305-1
	Bratara pe stilp	buc	241,0000	
 33	08-01-016-1
	Dispozitiv de siguranta, tensiune 35 kV(серьга)	buc	82,0000	
 34	08-01-016-1
	Dispozitiv de siguranta, tensiune 35 kV(кольцо)	buc	7,0000	
 35	08-01-016-1
	Dispozitiv de siguranta, tensiune 35 kV(муфта)	buc	46,0000	
 36	08-02-308-5
	Arc mic suplimentar, lungime 2,5 m(дужка)	buc	20,0000	
 37	08-01-016-1
	Dispozitiv de siguranta, tensiune ( ушко)	buc	34,0000	
 38	08-02-301-1
	Consola pe stilpi montati, unilaterala, de tramvai si troleibuz (  COY)	buc	40,0000	
   		Capitolul 2.2.  Materiale.			
39	
	Conductor  МФ-85 (l=4200m)	t	3,1710	
 40		Cablu de otel D-6.8	km	3,5500	
 41	287000006
	Conductor  ППСРМ-95-1000  	m	75,0000	
 42	2870500851136
	Sirma de otel zincata D 5,0 mm 	kg	8,7500	
 43	2870000000004
	Узел стрелочный сходной  CTC-5П НЭ	buc	1,0000	
 44	2870000000004
	Узел стрелочный управляемый  CTУ-5П НЭ	buc	2,0000	
 45	65
	Consola KTП-5	buc	5,0000	
 46	
	Consola KTП-7,2	buc	3,0000	
 47	72
	Consola KTП-6	buc	10,0000	
 48	43
	Consola KTП-4А	buc	14,0000	
 49	43
	Consola KTП-4,5	buc	2,0000	
 50	2871100440544
	Suport curb КД-10/25П	buc	20,0000	
 51	
	Suport curb КД-10П	buc	9,0000	
 52	
	Suport curb КД-25/45П	buc	8,0000	
 53	
	Подвеска парная трол.(с ЗПВ и б/изол)	buc	18,0000	
 54	50
	Подвес тролебусный скользящий 	buc	114,0000	
 55	51
	Подвес троллебусный эластичный на прямую	buc	4,0000	
 56	56
	Cercel 45	buc	74,0000	
 57	
	Cercel 84	buc	8,0000	
 58	
	Муфта МНЗ-100	buc	40,0000	
 59	
	Муфта МНЗ-300	buc	6,0000	
 60	
	Хомут ф76	buc	58,0000	
 61	74	Хомут анкерный НЭ 530.00.00-01	buc	8,0000	
 62	
	Хомут консоли ф245	buc	14,0000	
 63	
	Хомут консоли ф273	buc	23,0000	
 64	
	Хомут опоры ф245	buc	115,0000	
 65	
	Хомут опоры ф273	buc	23,0000	
 66		Дужка питающая 1,5м	buc	12,0000	
 67	66022
	Дужка питающая 5м	buc	8,0000	
 68	63
	Изолятор ИКП	buc	66,0000	
 69	
	Изолятор  ,ИП-1	buc	22,0000	
 70	
	Изолятор  ,ИП-1,2	buc	4,0000	
 71	
	Изолятор,ИП-1,7	buc	2,0000	
 72	
	Изолятор  ,ИП-2	buc	269,0000	
 73	
	Изолятор специальный 911.150.200	buc	5,0000	
 74	2872600307826
	Izolator de sectionare СИ-6Д (СИ-75)	buc	4,0000	
 75	2870000003061
	Consola  СО Y  732.28 0009   стойка оттяжная усиленная	buc	40,0000	
 76	
	Urechiusa  indoita   (Ушко загибное)	buc	34,0000	
 77	
	Коромысло 34.00.00	buc	8,0000	
 78	
	Зажим концевой клиновой ЗКК	buc	261,0000	
 79	
	Зажим питающии N2	buc	4,0000	
 80	
	Зажим для дужки питающей  ЗП-2	buc	18,0000	
 81	
	Зажим ЗПВ	buc	6,0000	
 82	
	Зажим для троса ф6,7	buc	261,0000	
 83	
	Зажим струновой СЗ-III	buc	192,0000	
 84		Зажим струновой ДК	buc	46,0000	
 85	
	Зажим ЗСТБ	buc	10,0000	
 86	
	Зажим анкерный для провода МФ-85 ЗАПО	buc	4,0000	
 87	
	Узел подвешивания продольно-несушего троса на гибкой поперчине )(с И-0,7П)	buc	16,0000	
 88	5624
	Узел подвешивания к кронштеине ф76 (с И-0,7)	buc	26,0000	
 89	
	Узел подвешивания к кронштеине ф89 (с И-0,7)	buc	4,0000	
 90	
	Узел крепления четырех изолированных проводов к поперчине 	buc	20,0000	
 91	632
	Кольцо воздушное	buc	7,0000	
 92	625
	Пластина 005	buc	16,0000	
 93	287000000038	Furca consolidata  065-81 (Вилка подвесная)	buc	8,0000	
 94	
	Пересечение ПДН-П НЭ	buc	1,0000	

	Lista cu cantitaţile de lucrări № 3381-2-6
Deviz-oferta № 3381-2-6
Retele de contact si tractiune (Planul traseului liniei electrice 0,4kV
(denumirea lucrări)
№
 crt.	Simbol norme, cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Lucrari de constructie			
		Capitolul 1.1. Lucrari de constructie			
1	34-02-003-1
	Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri 110x6.3mm	km	0,5840	
 2	GD59A
	Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, pentru conducte avind diametrul 110 mm	m	108,0000	
 3	
	Teava PE 110mm	m	692,0000	
 4	IzF20D
	Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu placi din polistiren celular obisnuit de 24 mm grosime, fixate cu chit de aracet	m	3,7500	
		Capitolul 1.2. Lucrari de terasamente			
5	TsA02E
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu	m3	354,0000	
 6	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	235,0000	
 7	TsD05A
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	2,3500	
 8	AcF03A
	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	119,0000	
 9	10-1
	Caramida 	buc	7 100,0000	
 10	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II(incarcarea surplusului de pamint)	100 m3	1,1900	
 11	TsI50B1
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta  de 11 km 	t	190,4000	
 12	TsC51B
	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,1900	
 13	TsA16E1
	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice si alte communicatii, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu(sapare sondaj de control +groapa de primire)	m3	98,8000	
 14	TsD18B
	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu (astupare sondaj de control +groapa de primire)	m3	98,8000	
 15	IzF20D
	Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu placi din polistiren celular obisnuit de 24 mm grosime, fixate cu chit de aracet	m	6,2500	
		Capitolul 1.3.  Lucrari de desfacere  si restabilire  trotuar 			
16	DC04B
	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri 	m	682,0000	
 17	Dl109
	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	10,2300	
 18	DI118
	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta 	m3	34,1000	
 19	TsC03G1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III(Incarcare imbracamintei de asfalt +pietris)	100 m3	0,4433	
 20	TsI50B1
	Transportarea (asfalt+pietris)  cu autobasculanta de 5 t la distanta  de 11 km 	t	65,4700	
 21	TsC51C
	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III( imb.de asfalt  pietris decapat )	100 m3	0,4433	
 22	TsC54C	Strat de fundatie din pietris h=10cm 	m3	34,1000	
 23	DB20A
	Asfalt turnat pe partea carosabila, in grosime de 3,0 cm, cu asternere manuala, SMVg-1.8	m2	341,0000	
 24	RpDB36A
	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (dale din piatra sau beton)	m2	147,0000	
 25	DE17A
	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm 	m2	147,0000	
 		Capitolul 2. Lucrari de montare.			
26	08-02-142-1
	Executarea patului pentru un singur cablu in transee	100 m	7,8900	
 27	08-02-142-2
	Pentru fiecare cablu urmator se va adauga la norma 08-01-142-1	100 m	7,8900	
 28	08-02-148-4
	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 6 kg	100 m	6,9200	
 29	08-02-141-4	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 6 kg	100 m	8,8400	
 30	08-02-147-4
	Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 6 kg	100 m	0,6200	
 31	9
	Кабель силовой с алюминевой жилой АПвПу-1x800/35-10	m	1 750,0000	
 32	08-02-167-10
	Manson de cuplare, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu, tensiune pina la 10 kV, sectiunea conductorilor, pina la: 240 mm2(Кабельная муфта Ктто-800)	buc	4,0000	
 33	
	Кабельная муфта Ктто-800	buc	8,0000	
 34	08-02-143-1
	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu	100 m	7,8900	
 35	08-02-143-2
	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a fiecarui cablu urmator	100 m	7,8900	
 36	
	Кабельные капы 102048-R05/S	buc	4,0000	
 37	5-1
	 clipuri de etansare  RDSS-100	buc	276,0000	
 38	
	Защитный профиль из ПВХ GPC 60x60 L=2750m	buc	4,0000	
 39	08-02-182-2
	Lada sau cutie de derivatie de cablu pentru retele de contact a transportului urban, pentru cabluri monoconductor, cantitate cabluri, pina la: 2(НКР-2)	buc	2,0000	
 40	51
	Cutie HKP-2	buc	2,0000	
 41	08-02-182-2
	Lada sau cutie de derivatie de cablu pentru retele de contact a transportului urban, pentru cabluri monoconductor, cantitate cabluri, pina la: 4(НКР-3)	buc	2,0000	
 42	5
	Cutie HKP-3	buc	2,0000	

       Executor:   Șef DLE                                     Șvaga Valentin

       Beneficiar:  Șef Interimar al DGTP și CC                Copaci Lilian